<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">

  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2025-10-16</Date>
    <Time>09:23:32</Time>
    <ProgSystem>LazyJack Classic 8, 8.00.01</ProgSystem>
  </GAEBInfo>

  <PrjInfo>
    <NamePrj>2501</NamePrj>
    <LblPrj>Neubau OGS Astrid-Lindgren-Schule, Beckum</LblPrj>
  </PrjInfo>

  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <BoQ ID="DBBBAAAA">
      <BoQInfo>
        <Name>Metallbauarbeiten</Name>
        <LblBoQ>Metallbauarbeiten</LblBoQ>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn>Position</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <Totals>
          <Total>0.00</Total>
          <VAT>19.00</VAT>
        </Totals>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="E1">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Baubeschreibung</span>
                    <br/>
                    <span> </span>
                    <br/>
                    <span>Name und Anschrift des Auftraggebers: </span>
                    <br/>
                    <span>Kreis Warendorf</span>
                    <br/>
                    <span>Amt für Hochbau und Immobilienmanagement</span>
                    <br/>
                    <span>Waldenburger Strasse 2</span>
                    <br/>
                    <span>48231 Warendorf</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Beschreibung des Bauvorhabens: </span>
                    <br/>
                    <span>Neubau Offene-Ganztagsschule OGS Astrid-Lindgren-Schule, Beckum</span>
                    <br/>
                    <span>Anschrift der Baustelle: </span>
                    <br/>
                    <span>Sonnenstrasse 11 59269 Beckum</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Bei der Baustelle handelt es sich um eine Neubau eines OGS-Gebäudes auf einem bestehendem Schulgelände; </span>
                    <br/>
                    <span>die dort ansässige Astrid-Lindgren-Schule ist während der Baumaßnahme weiter in Betrieb.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Baustelle ist zwingend geschlossen zu halten.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Rest des Schulhofes wird weiter durch die Schule genutzt. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: 2</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Aufmaß:                                 49. KW 2025</span>
                    <br/>
                    <span>Montage:                                 5. KW 2026</span>
                    <br/>
                    <span>Abschluss der Arbeiten:        12. KW 2026</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Folgende Planunterlagen liegen</span>
                    <br/>
                    <span>dem Leistungsverzeichnis zugrunde:</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>- Ausführungspläne: M. 1:50 </span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-5000 Übersichtsplan</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-5001 Grundriss EG</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-5002 Grundriss OG</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-5003b Ansicht West + Nord + Schnitt Treppe</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-5004b Ansicht Sued + Ost</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-5005 Schnitt 1-1 + 1a-1a + Schnitt 2-2</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-5008a Gruendung</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>- Detail-Pläne:  M.1:10</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D000 Übersichten Schnitte</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D001c Detail GR EG+OG, AW-Aufbauten</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D002a Detail Schnitt 1, Süd </span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D003a Detail Schnitt 2, Ost</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D004a Detail Schnitt 3 + 4, Pf-R-Konstruktion</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D005a Detail Schnitt 5, Ost, Vordach</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D006a Detail Schnitt 5.1, Ost, Vordach Stützen</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D007.1a Detail 7.1+7.2+7.3, West, Sockel</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D007c Detail 7, West, Laubengang</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D008 Detail 8+8.1., West, Laubengang, Tür+Fe</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D009b Detail 9, West, Fassade</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D010 Details Abstellraum auf Schulhof</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D011 Schnitt Tür OG Laubengang</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D014 Seiten Tür</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Fassaden-Pläne und Fenster-Pläne farbig markiert</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D100-2 Innentreppe Querschnitt</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D400 Pfosten-Riegel-Konstruktion</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D401-FE EG Fensterpläne, farbig markiert</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D402-FE OG Fensterpläne, farbig markiert</span>
                    <br/>
                    <span>- ALS-D403-2 Fenster Übersichts-Plan, farbig markiert</span>
                    <br/>
                    <span>- Anlage zur Ausschreibung, Liste Übersicht Fenster-und Tür-Elemente</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Werkplanung</span>
                    <br/>
                    <span>Die Werkplanung ist in den Einheitspreis mit </span>
                    <br/>
                    <span>einzukalkulieren.</span>
                    <br/>
                    <span>Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung</span>
                    <br/>
                    <span>Übersichtszeichnungen übergeben.</span>
                    <br/>
                    <span>Die weitere technische Bearbeitung, d. h. </span>
                    <br/>
                    <span>- Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für </span>
                    <br/>
                    <span>alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten</span>
                    <br/>
                    <span>Anlagen</span>
                    <br/>
                    <span>- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem</span>
                    <br/>
                    <span>Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn</span>
                    <br/>
                    <span>- örtliche Aufmaße</span>
                    <br/>
                    <span>- Vorlage von Original-Muster der Fenster- und </span>
                    <br/>
                    <span>Fassadenprofile wenn gewünscht</span>
                    <br/>
                    <span>Die mit dem Architekten abgestimmten </span>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionspläne und Muster sind vor </span>
                    <br/>
                    <span>Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem </span>
                    <br/>
                    <span>AG in einfacher Ausfertigung zu liefern.</span>
                    <br/>
                    <span>Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span> A-Allgemein</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E2">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span>Folgende Allgemeinen Vertragsbedingungs und Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:</span>
                    <br/>
                    <span>1. Vertragsbestandteil ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in allen Teilen einschließlich aller Nebenleistungen. Besondere Leistungen gemäß VOB Teil C (DIN 18299 und 18300 ff) sind in den Leistungspositionen enthalten. Eine örtliche Besichtigung des Grundstückes hat der Bieter vor Abgabe seines Angebotes vorgenommen. Die Lieferungen und Leistungen der funktionalen Leistungsbeschreibung sind betriebsbereit und vollständig Vertragsbestandteil, auch wenn diese nur teilweise beschrieben sind. Mangelhaft ausgeführte Arbeiten oder vertragswidrig angeliefertes Material sind nach Aufforderung zu beseitigen und durch fehlerfreie Lieferung und Leistung mit den dazugehörigen Nebenarbeiten zu ersetzen.</span>
                    <br/>
                    <span> 2. Bei der Ausführung der Leistungen sind sämtliche DIN-Vorschriften in der neusten Fassung zu beachten.</span>
                    <br/>
                    <span> 3.  Über notwendig werdende Arbeiten, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, hat der Auftragnehmer vor ihrem Beginn eine schriftliche Preisvereinbarung herbeizuführen. Für die Preisermittlung sind die Einheitspreise des Hauptangebotes zugrunde zu legen sowie die Konditionen es Hauptauftrages. Die Anerkennung nachträglich gestellter Forderungen ohne schriftlichen Zusatzauftrag liegt im Ermessen des Auftraggebers.</span>
                    <br/>
                    <span>4.  Tagelohnarbeiten dürfen nur in Sonderfällen nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Bauleitung ausgeführt werden. Tagelohnzettel müssen innerhalb von drei Tagen nach Ausführung der Arbeiten von der Bauleitung anerkannt werden und sind der Abrechnung beizufügen. Nachträglich vorgelegte Tagelohnzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.</span>
                    <br/>
                    <span> 5.  Die Arbeiten sind nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft auszuführen. Die Haftung für die Einhaltung der Vorschriften übernimmt der Auftragnehmer zur vollen Entlastung der Bauführung. Der Auftragnehmer trägt im Verhältnis zum Auftraggeber und dessen evtl. eingesetzten Bevollmächtigten (z. B. Bauleitungen) die volle Verantwortung und Haftung für sämtliche Unfälle, Schäden und Nachteile, die bei der Abwicklung der angebotenen Leistung, ihm selbst, dem Auftraggeber oder Dritten entstehen könnten und deren Ursache der Auftragnehmer zu vertreten hat. In diesem Umfange hat er den Auftraggeber und dessen evtl. eingesetzten Bevollmächtigten (Bauleitungen) von Ansprüchen Dritter, bzw. dessen Auftraggeber freizustellen.</span>
                    <br/>
                    <span> 6. Ebenso haftet der Unternehmer für jedes Vergehen seiner am Bau beschäftigten Arbeitnehmer in polizeilicher, öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Art und stellt den Bauherrn und dessen Bevollmächtigte hiermit von Ansprüchen Dritter, bzw. dessen Auftraggeber frei.</span>
                    <br/>
                    <span> 7. Die Baustelle ist so zu sichern, dass keine fremden Personen durch die Arbeiten zu Schaden kommen können.</span>
                    <br/>
                    <span> 8. Die polizeilichen und alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften über Beleuchtung, Sicherung des Verkehrs, Straßenunterhalt und Reinigung sind zu befolgen. Entsprechende Genehmigungen sind vorher durch den Auftragnehmer einzuholen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht.</span>
                    <br/>
                    <span> 9.  Baustelleneinrichtung: Als Fläche für die Baustelleneinrichtung steht ein Teil der Grundstücksfläche zur Verfügung. Die Einrichtung ist so zu dimensionieren, daß sie den Anforderungen hinsichtlich Form und Lage des Baukörpers entspricht.</span>
                    <br/>
                    <span>10.  Sämtliche fertig gestellte Arbeiten sind gereinigt, nötigenfalls gut aufbewahrt der Bauleitung zu übergeben.</span>
                    <br/>
                    <span>11.  Evtl. dem Kostenangebot beigefügte Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Anbieters werden nicht Vertragsinhalt. Das gleiche gilt bei Gegenbestätigung unter Bezugnahme auf Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Anbieters. Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen werden auch nicht   stillschweigend Inhalt der Vereinbarung.</span>
                    <br/>
                    <span>12.  Der Auftragnehmer versichert, dass er einen von der Berufsgenossenschaft anerkannten Betrieb führt, dass er bis zum Tage des Vertragsabschlusses seiner Steuer- und Beitragsverpflichtung bei dem Finanzamt, bei den Krankenkassen und der Berufsgenossenschaft nachgekommen ist.</span>
                    <br/>
                    <span>13.  Der Einsatz von Subunternehmen ist nur nach besonderer schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Für vom Auftraggeber genehmigte Subunternehmer gilt unter Ziff. 1 - 13 vorstehendes gleichfalls.  Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen Baustellenverweis. Es steht dem Bauherrn frei, das Auftragsverhältnis dann wegen grober Vertragsverletzung fristlos zu kündigen und die Arbeiten zu Lasten des  Auftragnehmers durch Dritte fertig stellen zu lassen. Sämtliche Rechte, insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatz bleiben unberührt.</span>
                    <br/>
                    <span>14. Baugrund: Ein Baugrundgutachten liegt vor.</span>
                    <br/>
                    <span>15. Die Kosten für alle notwendigen Schutzmaßnahmen und Gerüste sind in die Einheitspreise der folgenden Positionen mit ein zu kalkulieren, soweit nicht anders im Leistungstext beschrieben.</span>
                    <br/>
                    <span>16. Die in den jeweiligen Leistungspositionen angegebenen Bezeichnungen für Erzeugnissse und Verfahren sind Grundlage der Kalkulation. Es bleibt dem Auftragnehmer jedoch unbenommen gleichwertige Materialien oder Ausführungsarten anzubieten.</span>
                    <br/>
                    <span>17.  Mit Annahme des Auftrages versichert der Auftragnehmer als sachkundiger Unternehmer ausdrücklich, dass die ausgeschriebenen Leistungen den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entsprechen, übernommen und ausgeführt werden können und diese Vorbemerkungen anerkannt sind. Sämtliche technischen und kalkulatorischen Klarstellungen sind herbeigeführt, über Art, Umfang und Abwicklung der Auftragsleistung besteht vollinhaltliche Kenntnis, Bedenken oder evtl. Hinderungen bestehen nicht.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span> A-Allgemeine Vertragsbedingungen</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E3">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span>Vergabe: Neubau Offene-Ganztagsschule OGS Astrid-Lindgren-Schule, Beckum</span>
                    <br/>
                    <span>Gewerk: Alufenster- und Türen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Besondere Vertragsbedingungen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von </span>
                    <br/>
                    <span>Bauleistungen (VOB/B).</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1) sowie ggf. Sicherheitskoordination </span>
                    <br/>
                    <span>(Baustellenverordnung)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>1.1</span>
                    <br/>
                    <span>Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Architekten und </span>
                    <br/>
                    <span>dem Auftraggeber. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>1.2</span>
                    <br/>
                    <span>Die Sicherheitskoordination obliegt dem SiGeko.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (§ 4 Nr. 4): </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>2.1 Lager- und Arbeitsplätze:</span>
                    <br/>
                    <span>Lagerflächen im Außenbereich auf dem unmittelbaren Baugrund </span>
                    <br/>
                    <span>Flächen im Innenbereich nach Absprache mit der Bauleitung</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu </span>
                    <br/>
                    <span>beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>2.2</span>
                    <br/>
                    <span>Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:</span>
                    <br/>
                    <span>Wie vorhanden in Abstimmung mit der Bauleitung. Verkehrswege sind immer frei zu halten </span>
                    <br/>
                    <span>und dienen nicht als Lagerflächen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>2.3</span>
                    <br/>
                    <span>Wasseranschlüsse (Durchmesser/Leistung):</span>
                    <br/>
                    <span>Die Nutzung vorhandener Wasserzapfstellen ½ ist in Abstimmung mit der Bauleitung oder </span>
                    <br/>
                    <span>dem Hausmeister möglich.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>2.4</span>
                    <br/>
                    <span>Stromanschlüsse (Durchmesser/Leistung)</span>
                    <br/>
                    <span>Die Nutzung vorhandener Schukosteckdosen 230 V 16 A ist in Abstimmung mit der </span>
                    <br/>
                    <span>Bauleitung oder dem Hausmeister möglich.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>2.5</span>
                    <br/>
                    <span>Sonstige Anschlüsse (Art/Durchmesser/Leistung) </span>
                    <br/>
                    <span>./.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.32.5):</span>
                    <br/>
                    <span>Die Kosten des Verbrauchs müssen nicht erstattet werden. Der Verbrauch ist auf das </span>
                    <br/>
                    <span>Notwendige zu beschränken.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Ausführungsfristen (§ 5)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Mit der Ausführung ist zu beginnen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Aufmaß ca. 49. KW 2025, Montage: 5. KW 2026</span>
                    <br/>
                    <span>oder nach besonderer schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber, die spätestens </span>
                    <br/>
                    <span>5 Werktage nach Auftragserteilung erfolgt.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>bis ca.  12. KW 2026</span>
                    <br/>
                    <span>Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen gem. § 5 Abs. 1: Zwischentermine siehe </span>
                    <br/>
                    <span>beigefügten Bauzeitenplan!</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der </span>
                    <br/>
                    <span>Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmäßig festzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Vertragsstrafen (§ 11)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Auf Vertragsstrafen wird seitens der Bauherrenschafft verzichtet.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Rechnungen (§ 14) 5.1</span>
                    <br/>
                    <span>Rechnungen sind an den Auftraggeber zu richten und dem bauleitenden Architekten </span>
                    <br/>
                    <span>im Original zur Prüfung vorzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>5.2</span>
                    <br/>
                    <span>Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, </span>
                    <br/>
                    <span>Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind einfach einzureichen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Sicherheitsleistungen (§ 17) 6.1</span>
                    <br/>
                    <span>Stellung der Sicherheit</span>
                    <br/>
                    <span>Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme zu leisten, </span>
                    <br/>
                    <span>sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.</span>
                    <br/>
                    <span>Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der Auftragssumme</span>
                    <br/>
                    <span>einschließlich erteilter Nachträge, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro </span>
                    <br/>
                    <span>ohne Umsatzsteuer beträgt.</span>
                    <br/>
                    <span>Für die Vertragserfüllung und Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch </span>
                    <br/>
                    <span>Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der </span>
                    <br/>
                    <span>vorgenannten ersetzen.</span>
                    <br/>
                    <span>Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3) und für vereinbarte </span>
                    <br/>
                    <span>Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.</span>
                    <br/>
                    <span>Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen </span>
                    <br/>
                    <span>nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch </span>
                    <br/>
                    <span>durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen</span>
                    <br/>
                    <span>einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.</span>
                    <br/>
                    <span>Nach Abnahme und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich </span>
                    <br/>
                    <span>Schadenersatz kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für die </span>
                    <br/>
                    <span>Vertragserfüllung in eine Mängelansprüchesicherheit umgewandelt wird. </span>
                    <br/>
                    <span>Rückgabezeitpunkt (§ 17 Abs. 8 Nr. 2)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>6.2</span>
                    <br/>
                    <span>Sicherheit durch Bürgschaft</span>
                    <br/>
                    <span>Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für</span>
                    <br/>
                    <span>die Vertragserfüllung das Formblatt 421,</span>
                    <br/>
                    <span>die Mängelansprüche das Formblatt 422 und</span>
                    <br/>
                    <span>für vereinbarte Vorauszahlungen das Formblatt 423 zu verwenden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Abnahme (§ 12 Nr. 4)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Eine wirksame Abnahme liegt nur vor, wenn die Leistung förmlich abgenommen worden </span>
                    <br/>
                    <span>ist. Konkludent erklärte Annahmen scheiden aus.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Bestandsunterlagen sind 14 Tage vor der Abnahme im Stehordner und in gleicher </span>
                    <br/>
                    <span>Ordnung auf Datenträger zu übergeben (s. auch 10.1)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Verjährungsfrist für Mängelansprüche</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Es gelten die Verjährungsfristen gem. § 13 Absatz 4 VOB/B, d.h. in der Regel 4 Jahre</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Weitere Besondere Vertragsbedingungen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Fehlende Sachverständigenabnahmen und Bestandsunterlagen Unabhängig von den </span>
                    <br/>
                    <span>unter Nr. 6 vereinbarten Sicherheiten und den im Leistungsverzeichnis vereinbarten </span>
                    <br/>
                    <span>Vergütungen für die Bestandsunterlagen wird der Fertigstellungsgrad bis zur vollständigen </span>
                    <br/>
                    <span>Vorlage der vollständigen Bestandsdokumentation (ggf. einschl. mängelfreier </span>
                    <br/>
                    <span>Sachverständigenabnahme) mit maximal 95 % gewertet. Die Bestandsdokumentation ist </span>
                    <br/>
                    <span>auf Grundlage der Positionen des Leistungsverzeichnisses, bzw. der Schlussrechnung </span>
                    <br/>
                    <span>aufzubauen. Der Auszahlungsbetrag von Abschlags- oder Schlusszahlungen wird </span>
                    <br/>
                    <span>entsprechend berechnet.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>2. Besondere Vertragsbedingungen</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E4">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Angaben des Bieters</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Fabrikat/System                       angeboten</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Alu-Türen :                                _______________________</span>
                    <br/>
                    <span> </span>
                    <br/>
                    <span>Alu-Fenster Element :              _______________________</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Warmfassade:                          _______________________</span>
                    <br/>
                    <span> </span>
                    <br/>
                    <span>Brandschutz :                           _______________________</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Automatik Türantrieb :             _______________________</span>
                    <br/>
                    <span> </span>
                    <br/>
                    <span>Glaslieferant :                           _______________________</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span> </span>
                    <br/>
                    <span>Nachfolgende Kriterien sind erforderlich:</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Fenster</span>
                    <br/>
                    <span>Ein Produktpass für die CE-Kennzeichnung der Fenster ist vorhanden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Standard Drehkippbeschlag ist verdecktliegend, ohne sichtbare Bänder</span>
                    <br/>
                    <span>bis zu einem Flügelgewicht von 160 kg möglich. Bei geöffnetem Fenster</span>
                    <br/>
                    <span>ist die Klemmfreiheit im Bandbereich durch den Beschlag zu</span>
                    <br/>
                    <span>gewährleisten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Fenstergriff ist mit verdeckt liegendem Falzgetriebe angeboten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Für die T-Verbindung der Fensterkonstruktionen ist eine Zulassung</span>
                    <br/>
                    <span>vorhanden.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Pfosten-Riegel-Fassaden müssen vom DIBT zugelassene (abZ) T-Verbindungen und Klemmverbindungen eingesetzt werden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Eine Nachjustierung der Türflügel in zwei Ebenen ist ohne Aushängen der</span>
                    <br/>
                    <span>Türflügel möglich.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Ein Prüfbericht mit dem Nachweis "Fähigkeit zur Freigabe" für</span>
                    <br/>
                    <span>Fluchttüren ist vorhanden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Allgemeine Merkmale</span>
                    <br/>
                    <span>Es werden ausschließlich Original-Systemzubehörteile (Beschläge,</span>
                    <br/>
                    <span>Dichtungen, etc.) eingesetzt, da sonst die Prüfzeugnisse ihre Gültigkeit</span>
                    <br/>
                    <span>verlieren.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der geforderte Gesamtwärmedämmwert Uw und Ucw der Konstruktionen ist</span>
                    <br/>
                    <span>nach DIN EN 4108-4 sowie</span>
                    <br/>
                    <span>DIN EN 13947, gem. EN ISO 10077-2 nachgewiesen und der Nachweis ist dem</span>
                    <br/>
                    <span>Angebot beigefügt.</span>
                    <br/>
                    <span>Nachweis: Uw bzw. Ucw der Elemente und Ug- Wert des Glases</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die angebotenen Systeme erfüllen die Grundprinzipien der zirkulären</span>
                    <br/>
                    <span>Wertschöpfung für nachhaltige sowie im Hinblick auf Mensch und Umwelt</span>
                    <br/>
                    <span>unbedenkliche Produkte und sind nach dem System Cradle to Cradle (von</span>
                    <br/>
                    <span>der Wiege zur Wiege) zertifiziert</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>T30: Bauaufsichtliche Zulassung</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Prüfzeugnis: Fluchttüren DIN EN 179 / 1125 bis 3 m</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Alle Elektrobauteile sind mit dem Gewerk Elektroarbeiten abzustimmen. Zusätzliche Elektrobauteile sind in diesem Gewerk enthalten. Im Fall von Nebenangeboten übernimmt der AN Metallbau die Gewährleistung auf die Funktionsfähig-keit des Überganges zu dem Gewerk Elektrotechnik. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Nachweis der Absturzsicherheit von Einsatzelementen in der Fassadenkonstruktion.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Alle relevanten Systemkomponenten (Systemprofile, Beschläge, Dichtungen), sind mindestens 10 Jahre, nach erfolgter Endabnahme der Leistung, verfügbar.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>3. Angaben des Bieters</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E5">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Art und Umfang der Leistung</span>
                    <br/>
                    <span>Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbau- und Kunststoffarbeiten. </span>
                    <br/>
                    <span>Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage von </span>
                    <br/>
                    <span>Aluminium Bauelementen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Zusätzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die</span>
                    <br/>
                    <span>Verglasungsarbeiten. Die Leistung umfasst die Lieferung, das Einsetzen</span>
                    <br/>
                    <span>und das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Hinweis zu aufgeführten Normen etc.:</span>
                    <br/>
                    <span>Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders</span>
                    <br/>
                    <span>in den Texten vermerkt, in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Vereinfachte Schreibweise</span>
                    <br/>
                    <span>AG = Auftraggeber</span>
                    <br/>
                    <span>AN = Auftragnehmer (Bieter)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionssystem</span>
                    <br/>
                    <span>Die Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und Beschlagauswahl muss nach den</span>
                    <br/>
                    <span>gültigen Unterlagen des jeweiligen System-Herstellers erfolgen. Es</span>
                    <br/>
                    <span>dürfen nur Systeme angeboten werden, bei denen die kompletten</span>
                    <br/>
                    <span>Komponenten einheitlich vom Systemhersteller zur Verfügung gestellt</span>
                    <br/>
                    <span>werden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Angaben zur Leistungsbeschreibung</span>
                    <br/>
                    <span>Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die</span>
                    <br/>
                    <span>Leistungsbeschreibung der Architekten. Etwaige Unklarheiten sind vor</span>
                    <br/>
                    <span>Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen</span>
                    <br/>
                    <span>Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den</span>
                    <br/>
                    <span>vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. </span>
                    <br/>
                    <span>Notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen</span>
                    <br/>
                    <span>sind im Rahmen von Bieterfragen innerhalb der Angebotsfrist zu stellen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Nebenangebote </span>
                    <br/>
                    <span>Dem Bieter wird freigestellt, zusätzlich zu der ausgeschriebenen</span>
                    <br/>
                    <span>Konstruktion Alternativvorschläge in Form eines Nebenangebotes</span>
                    <br/>
                    <span>auszuarbeiten. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der</span>
                    <br/>
                    <span>vorgegebenen Konstruktion durch Detailzeichnungen, Muster und</span>
                    <br/>
                    <span>System-Prüfzeugnisse nachzuweisen. Neben den vorgenannten Unterlagen ist</span>
                    <br/>
                    <span>ein weiteres Kriterium für die Gleichwertigkeit des im Nebenangebot</span>
                    <br/>
                    <span>angebotenen Systems, das sämtliche Komponenten (Zubehör, Dichtungs- und</span>
                    <br/>
                    <span>Beschlagteile) direkt vom Systemgeber stammen. Die angeführten</span>
                    <br/>
                    <span>Unterlagen müssen zum Eröffnungstermin vorliegen. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Qualitätssicherung</span>
                    <br/>
                    <span>Gemäß der Bauproduktenverordnung muss für jedes nachfolgend beschriebene</span>
                    <br/>
                    <span>Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer</span>
                    <br/>
                    <span>Europäisch Technischen Bewertung entspricht, eine Leistungserklärung, in</span>
                    <br/>
                    <span>Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten</span>
                    <br/>
                    <span>Norm) vorliegen. Alle für den Verwendungszweck im Mitgliedstaat</span>
                    <br/>
                    <span>geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklärung</span>
                    <br/>
                    <span>anzugeben.</span>
                    <br/>
                    <span>Weiterhin können nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusätzlich mit</span>
                    <br/>
                    <span>einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln, den</span>
                    <br/>
                    <span>allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen</span>
                    <br/>
                    <span>bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall</span>
                    <br/>
                    <span>ausgestattet werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Für die einzelnen Aluminiumelemente sind element- und herstellerspezifische EPDs gemäß EN 15804, nachgewiesen gemäß ISO 14025, vorzulegen. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Normen - Richtlinien</span>
                    <br/>
                    <span>Für die Auftragsabwicklung gelten:</span>
                    <br/>
                    <span>VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von</span>
                    <br/>
                    <span>Bauleistungen).</span>
                    <br/>
                    <span>VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).</span>
                    <br/>
                    <span>Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen</span>
                    <br/>
                    <span>Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen,</span>
                    <br/>
                    <span>Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen,</span>
                    <br/>
                    <span>etc. sind einzuhalten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Metallbau-Konstruktionen müssen nach den Richtlinien des</span>
                    <br/>
                    <span>System-Herstellers geplant und gefertigt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Konstruktionen müssen den Güte- und Prüfbestimmungen</span>
                    <br/>
                    <span>Aluminiumfenster RAL - RG 636/1 entsprechen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Sanierung soll sich an den Qualitätsstandard und Vorgaben der RAL</span>
                    <br/>
                    <span>Gütegemeinschaft Metallfassadensanierung orientieren.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Werkstatt- und Montageplanung </span>
                    <br/>
                    <span>Vor Fertigungsbeginn hat der AN sämtliche für die Detailklärung, Prüfung</span>
                    <br/>
                    <span>und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, Planungen, Nachweise,</span>
                    <br/>
                    <span>Details, etc. zu liefern. (nach Ziffer 3.1.7 DIN 18360 eine Werkstatt- und Montageplanung)</span>
                    <br/>
                    <span>Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und</span>
                    <br/>
                    <span>Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN</span>
                    <br/>
                    <span>18360, Zif. 3.1.1.3). Grundsätzlich sind die Darstellungen in</span>
                    <br/>
                    <span>Zeichnungen, Maßstab mind. 1:50 und in 3-facher Ausfertigung, zu</span>
                    <br/>
                    <span>liefern.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis</span>
                    <br/>
                    <span>Der AN hat alle von ihm angebotenen Konstruktionen statisch zu</span>
                    <br/>
                    <span>überprüfen und auf Anforderung des AG einen statischen Nachweis über die</span>
                    <br/>
                    <span>Einhaltung sämtlicher statischer Forderungen für die gesamte Fassade</span>
                    <br/>
                    <span>einschl. aller Einbauteile in prüfbarer Ausführung vorzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span>Der AN hat die statischen Berechnungen / Vordimensionierung der zum</span>
                    <br/>
                    <span>Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich durchzuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Der AN bestätigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er bei der Bemessung</span>
                    <br/>
                    <span>und Kalkulation der ausgeschriebenen Leistungen / Konstruktionen die</span>
                    <br/>
                    <span>Gebäudeform, die Gebäudehöhe, die zu berücksichtigenden Windlasten</span>
                    <br/>
                    <span>(Druck und Sog) sowie alle weiterhin wirkenden Belastungen in seinen</span>
                    <br/>
                    <span>Berechnungen berücksichtigt hat.</span>
                    <br/>
                    <span>Statische Bedenken gegen die geplante Ausführung der ausgeschriebenen</span>
                    <br/>
                    <span>Leistungen sind im Rahmen von Bieterfragen innerhalb der Angebotsfrist mitzuteilen.</span>
                    <br/>
                    <span>Gem. § 3 Abs. 5 VOB/B handelt es sich bei dem rechnerischen Nachweis um</span>
                    <br/>
                    <span>eine Vertragsleistung, die, soweit nicht in einer gesonderten Position</span>
                    <br/>
                    <span>ausgewiesen, nicht besonders vergütet wird.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Baumaße</span>
                    <br/>
                    <span>Das Aufmaß ist vom AN grundsätzlich eigenverantwortlich und auf Grundlage der bauseitig hergestellten Ausgangssituation am Bau zu nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen außerhalb der festgelegten Toleranzen festgestellt, ist der AG darüber zu informieren. Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein Aufmaß vor Fertigung unmöglich macht, so sind die objektspezifischen Toleranzen vom AG vorzugeben und vom AN zu beachten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Toleranzen</span>
                    <br/>
                    <span>Aus dem RAL Leitfaden zur Montage: 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 15, Seite 37</span>
                    <br/>
                    <span>sind projektspezifische Toleranzen zur Montage festzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Positionsbeschreibungen</span>
                    <br/>
                    <span>Die in den beschriebenen Positionen aufgeführten Leistungen sind gemäß</span>
                    <br/>
                    <span>den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen</span>
                    <br/>
                    <span>auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Alle Positionen sind als komplette, in sich geschlossene und voll</span>
                    <br/>
                    <span>funktionsfähige Leistungen anzubieten.</span>
                    <br/>
                    <span>Notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen</span>
                    <br/>
                    <span>sind im Rahmen von Bieterfragen innerhalb der Angebotsfrist zu stellen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>---------------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span>Werkstoff Aluminium</span>
                    <br/>
                    <span>Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und</span>
                    <br/>
                    <span>EN AW 6063 in Eloxalqualität nach DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu</span>
                    <br/>
                    <span>verwenden.</span>
                    <br/>
                    <span>Für anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualität ist die Legierung</span>
                    <br/>
                    <span>AlMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) zu verwenden.</span>
                    <br/>
                    <span>Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und</span>
                    <br/>
                    <span>verarbeiteten Aluminiumbauteile von Lieferanten stammen, die der A/U/F</span>
                    <br/>
                    <span>Initiative, Recycling im Bausektor, angehören, oder einen gleichwertigen</span>
                    <br/>
                    <span>schlüssigen produktspezifischen Recyclingprozess (PRP) nachweisen</span>
                    <br/>
                    <span>können. </span>
                    <br/>
                    <span>Es ist sicherzustellen dass Produktionsabfälle und demontierte</span>
                    <br/>
                    <span>Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium dem Verwertungsprozess, für die</span>
                    <br/>
                    <span>Herstellung von Fenster- und Fassadenprofilen, zurückgeführt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>In diesem Zusammenhang ist die Veröffentlichung des Gesamtverbandes der</span>
                    <br/>
                    <span>deutschen Aluminiumindustrie e.V., Aluminium im Bauwesen, "An die</span>
                    <br/>
                    <span>Zukunft denken - mit Aluminium bauen", Grundlage der v.g. Forderung.</span>
                    <br/>
                    <span>Es muss ein nachweisbarer produktspezifischer Recyclingprozess für eine</span>
                    <br/>
                    <span>Nachhaltigkeitsbewertung (EPD = Environmental Product Declaration) als</span>
                    <br/>
                    <span>Grundlage für Gebäudezertifizierungssysteme (LEED Leadership in Energy</span>
                    <br/>
                    <span>and Environmental Design, DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges</span>
                    <br/>
                    <span>Bauen, BNB Bewertungssystem nachhaltiges Bauen) beigebracht werden um</span>
                    <br/>
                    <span>einen optimalen Ressourceneinsatz zu gewährleisten.</span>
                    <br/>
                    <span>Auf Anforderung des AG hat der AN über die Einhaltung der v.g.</span>
                    <br/>
                    <span>Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw.</span>
                    <br/>
                    <span>Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Werkstoff Stahl</span>
                    <br/>
                    <span>Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweißte Konstruktionen,</span>
                    <br/>
                    <span>etc.) sind in feuerverzinkter Ausführung vorzusehen. Stahlbleche sind</span>
                    <br/>
                    <span>verzinkt auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschädigungen, sowie das</span>
                    <br/>
                    <span>Nacharbeiten von etwaigen Schweißstellen hat entsprechend DIN EN ISO</span>
                    <br/>
                    <span>1461 zu erfolgen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Edelstahl</span>
                    <br/>
                    <span>Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt</span>
                    <br/>
                    <span>und für Wartungen nicht zugänglich sind, z. B. Befestigungs- und</span>
                    <br/>
                    <span>Verankerungskonstruktionen von vorgehängten Fassaden (Kaltfassaden),</span>
                    <br/>
                    <span>sowie alle Verbindungsteile sind grundsätzlich aus rostfreiem Edelstahl</span>
                    <br/>
                    <span>herzustellen.</span>
                    <br/>
                    <span>Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dürfen, ohne</span>
                    <br/>
                    <span>besonderen Korrosionsschutznachweis gemäß DIN 18516-1, nur nichtrostende</span>
                    <br/>
                    <span>Stähle bzw. Stähle gemäß der allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung</span>
                    <br/>
                    <span>"Z-30.3-6" vom 20. April 2009 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei,</span>
                    <br/>
                    <span>verwendet werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile,</span>
                    <br/>
                    <span>besonders wenn sie legiert sind, in uneingeschränkter Festigkeit zu</span>
                    <br/>
                    <span>keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger interkristalliner oder auch</span>
                    <br/>
                    <span>anderweitig wirksam werdender Zersetzung im Alterungsprozess neigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Auf Anforderung des AG hat der AN über die Einhaltung der v. g.</span>
                    <br/>
                    <span>Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw.</span>
                    <br/>
                    <span>Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe</span>
                    <br/>
                    <span>Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewährleistet sein,</span>
                    <br/>
                    <span>dass keine Kontaktkorrosion und keine andere ungünstige Beeinflussung</span>
                    <br/>
                    <span>entstehen kann. Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl.</span>
                    <br/>
                    <span>vorzusehen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Systembeschreibung</span>
                    <br/>
                    <span>Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und</span>
                    <br/>
                    <span>Ansichtsbreiten von außen) und der Konstruktionsmerkmale sind zu</span>
                    <br/>
                    <span>berücksichtigen. Bei Widersprüchen geht die Leistungsbeschreibung in den </span>
                    <br/>
                    <span>jeweiligen Positionen den Vorbemerkungen und diesen ZTV vor.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Nachweispflicht u. Dimensionierung</span>
                    <br/>
                    <span>Die in den Systembeschreibungen genannten formalen Abmessungen,</span>
                    <br/>
                    <span>Ansichtsbreiten und Tiefen sind Mindestanforderungen und den statischen</span>
                    <br/>
                    <span>Anforderungen und den Planunterlagen anzupassen. Eventuelle Anpassungen</span>
                    <br/>
                    <span>sind preislich in den jeweiligen Positionen zu berücksichtigen und</span>
                    <br/>
                    <span>schriftlich dem AG bei Angebotsabgabe mitzuteilen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilauswahl</span>
                    <br/>
                    <span>Bei wärmegedämmten Profilen sind nur solche zulässig, bei denen die</span>
                    <br/>
                    <span>Innen- und Außenschalen durch Wärmedämmprofile durchgehend kraft- und</span>
                    <br/>
                    <span>formschlüssig miteinander verbunden sind.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Profile müssen die auftretenden Beanspruchungen gemäß DIN EN 1990</span>
                    <br/>
                    <span>nach DIN EN 1991 incl. der zugeordneten nationalen Anhängen sicher</span>
                    <br/>
                    <span>abtragen. Die dabei zwischen Innen- und Außenschalen auftretenden</span>
                    <br/>
                    <span>Schubkräfte müssen vom Verbund zuverlässig übertragen werden. Die vom</span>
                    <br/>
                    <span>System-Hersteller angegebenen wirksamen Trägheitsmomente (Ix) sind,</span>
                    <br/>
                    <span>unter Berücksichtigung der DIBT Richtline für thermisch getrennte</span>
                    <br/>
                    <span>Profile, für die Auswahl zu berücksichtigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Das Prinzip der Wärmedämmung ist für die gesamte Konstruktion</span>
                    <br/>
                    <span>einzuhalten.</span>
                    <br/>
                    <span>Alle Verbundprofile sind als Dreikammersystem (zwei Hohlprofile plus</span>
                    <br/>
                    <span>Verbundzone) auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Verbund der Profile muss ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht und</span>
                    <br/>
                    <span>wasserbeständig sein. Der Falzgrund der Profile muss absolut</span>
                    <br/>
                    <span>glattflächig ausgebildet sein (auch die Verbundzone), so dass anfallende</span>
                    <br/>
                    <span>Feuchtigkeit immer in die tiefste, außenliegende Ebene (Rinne) des</span>
                    <br/>
                    <span>Falzes abgeführt wird, ohne dass hierfür zusätzliche Drainagekanäle</span>
                    <br/>
                    <span>hergestellt werden müssen. Die Belüftung des Falzgrundes bei</span>
                    <br/>
                    <span>Isolierverglasungen muss nach den Richtlinien der Isolierglas-Hersteller</span>
                    <br/>
                    <span>erfolgen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die für das Profilsystem angegebenen minimalen und maximalen</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelgrößen und -gewichte sind einzuhalten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilverbindungen</span>
                    <br/>
                    <span>Eckverbinder müssen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen</span>
                    <br/>
                    <span>entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf eine einwandfreie Verklebung der</span>
                    <br/>
                    <span>Gehrungsfläche zu achten. Auch an den T-Stößen ist das Einsickern von</span>
                    <br/>
                    <span>Wasser in die Konstruktion - durch entsprechende Füllstücke mit</span>
                    <br/>
                    <span>dauerelastischer Abdichtung - zu verhindern.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei wärmegedämmten Profilen muss die Dämmwirkung auch im Eck- und</span>
                    <br/>
                    <span>T-Verbinderbereich voll erhalten bleiben.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Flügeldichtungen</span>
                    <br/>
                    <span>Die Dichtungen müssen auswechselbar sein.</span>
                    <br/>
                    <span>Für Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung</span>
                    <br/>
                    <span>vorgeschrieben.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Entwässerung der Konstruktion</span>
                    <br/>
                    <span>Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen</span>
                    <br/>
                    <span>können, müssen nach außen entwässert werden. Sichtbare </span>
                    <br/>
                    <span>Entwässerungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.</span>
                    <br/>
                    <span>Entwässerung, Dampfdruckausgleichsöffnungen</span>
                    <br/>
                    <span>Entwässerung:</span>
                    <br/>
                    <span>Gemäß DIN 18055 muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion</span>
                    <br/>
                    <span>eingedrungenes Wasser unmittelbar und kontrolliert abgeführt wird, um</span>
                    <br/>
                    <span>Schäden am Fenster und am Baukörper zu vermeiden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Entwässerungsöffnungen zur Außenseite sollen einen</span>
                    <br/>
                    <span>Mindestquerschnitt von 5x20 mm haben. Der Abstand der Öffnungen</span>
                    <br/>
                    <span>untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt nicht mehr als 600 mm</span>
                    <br/>
                    <span>betragen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Beschläge Fenster Alu</span>
                    <br/>
                    <span>Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, müssen diese unter </span>
                    <br/>
                    <span>Beachtung der gültigen DIN-Normen ausgewählt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer </span>
                    <br/>
                    <span>Grundausstattung sind unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte/</span>
                    <br/>
                    <span>Größen und der zu erreichenden Öffnungsweite nach den Bemessungstabellen </span>
                    <br/>
                    <span>des System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden </span>
                    <br/>
                    <span>Materialien herzustellen und müssen justierbar sein. Inkl. der erforderliche </span>
                    <br/>
                    <span>Zusatzteile wie zusätzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, </span>
                    <br/>
                    <span>Eigenanschlag und Bänder.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Beschläge Türen</span>
                    <br/>
                    <span>Für die jeweiligen Anforderungen der Türen, sind die einzusetzenden </span>
                    <br/>
                    <span>Türbänder und Beschläge in ihrer Grundausstattung in den Leistungspositionen </span>
                    <br/>
                    <span>beschrieben.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Ausführung und die Anordnung der Türbänder ist unter</span>
                    <br/>
                    <span>Berücksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des</span>
                    <br/>
                    <span>System-Herstellers vorzusehen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Stulpbleche der einzusetzenden Schlösser und die Schließbleche</span>
                    <br/>
                    <span>müssen aus Edelstahl bestehen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Zubehörteile wie Zylinder-Rosetten, Drückerstifte, Dichtstücke,</span>
                    <br/>
                    <span>Befestigungszubehör und Fußpunktabdichtungen werden in den folgenden</span>
                    <br/>
                    <span>Beschreibungen nicht besonders erwähnt; diese Zubehörteile sind jedoch</span>
                    <br/>
                    <span>in jedem Fall mitzuliefern.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Automatische Antriebe für Türen</span>
                    <br/>
                    <span>Das maximal zulässige Flügelgewicht ist abhängig von der Türflügelbreite </span>
                    <br/>
                    <span>(siehe Unterlagen des Systemgebers).</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Unabhängig von Türflügelgewicht und Türflügelbreite ist bei Verwendung von Drehtürantrieben ein zusätzliches Türband direkt unter dem oberen Türband anzubringen um die auftretenden Kräfte abzutragen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Verwendung von verdecktliegenden Türbändern ist z.Z. nicht zugelassen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Ggf. sind Türanschlagpuffer einzusetzen die ein "Überdrehen" der Türflügel verhindern.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Nachkaufgarantie für Aluminium Fenster- und Beschlagssysteme</span>
                    <br/>
                    <span>Für Bauteile der Aluminium Fenster- und Beschlagsysteme, die einem besonderen </span>
                    <br/>
                    <span>Verschleiß unterliegen oder die designrelevant sind, ist eine Nachkaufgarantie </span>
                    <br/>
                    <span>durch den AN zu gewährleisten. Die Nachkaufgarantie hat mindestens 10 Jahre, </span>
                    <br/>
                    <span>ausgehend vom Kauf des ursprünglichen Bauteils durch den AN, zu betragen. </span>
                    <br/>
                    <span>Ein Bestätigungsschreiben des Systemlieferanten, des zur Ausführung angebotenen </span>
                    <br/>
                    <span>Fabrikats, ist mit der Angebotsabgabe vorzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Verglasung</span>
                    <br/>
                    <span>Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung für die</span>
                    <br/>
                    <span>Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Bauelementen dar.</span>
                    <br/>
                    <span>Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich</span>
                    <br/>
                    <span>auf die Außenmaße der Bauelemente. Die Kosten für die Ermittlung der</span>
                    <br/>
                    <span>Glasmaße sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte</span>
                    <br/>
                    <span>Vergütung erfolgt hierfür nicht.</span>
                    <br/>
                    <span>Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle hierfür</span>
                    <br/>
                    <span>erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschließlich der dicht</span>
                    <br/>
                    <span>auszuführenden Eckausbildungen und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind</span>
                    <br/>
                    <span>alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbrücken.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der</span>
                    <br/>
                    <span>Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des</span>
                    <br/>
                    <span>Glas-Herstellers zu ermitteln.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Eignung der vorgeschlagenen Glasaufbauten ist für den jeweiligen</span>
                    <br/>
                    <span>Anwendungsfall hinsichtlich Glasarten, Glasdicken und Abmessungen vom</span>
                    <br/>
                    <span>Auftragnehmer zu prüfen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks für</span>
                    <br/>
                    <span>Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH)</span>
                    <br/>
                    <span>DIN 18545 Abdichten  von Verglasungen mit Dichtstoffen</span>
                    <br/>
                    <span>Richtlinie VE-06/01: Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von</span>
                    <br/>
                    <span>Fenstern vom Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Verglasungen sind gemäß den "Glasbemessungs- und Konstruktionsregeln"</span>
                    <br/>
                    <span>nach DIN 18008-1 bis 5 und DIN 18545 "Anforderungen an Glasfalze und </span>
                    <br/>
                    <span>Verglasungssysteme" unter Berücksichtigung der EN 12488 (Verklotzung) auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Glaskanten der beschriebenen Gläser sind nach DIN 1249-11, auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Einscheibensicherheitsglas</span>
                    <br/>
                    <span>Sollte es, bedingt durch die ausgeschriebene Konstruktionsart / Anwendung erforderlich sein, dass eine ESG- oder ei-</span>
                    <br/>
                    <span>ne ESG-H-Scheibe als Außenscheibe einer Isolierglaseinheit in einer Vertikalfassade eingesetzt wird, ist der Auftrag-</span>
                    <br/>
                    <span>geber in Anbetracht des bestehenden Spontanbruchrisikos hierüber vorab zu informieren, bspw. durch eindeutige Be-</span>
                    <br/>
                    <span>nennung in den dem Auftraggeber übergebenen Unterlagen wie der Werkstatt- und Montageplanung. Der AN infor-</span>
                    <br/>
                    <span>miert den AG, wenn ESG bzw. ESG-H zum Einsatz kommt. Dies gilt nur soweit die Leistungsbeschreibung nicht ohne-</span>
                    <br/>
                    <span>hin oder technisch zwingend die Ausführung mit ESG bzw. ESG-H vorsieht und soweit das Risiko dem AG nicht be-</span>
                    <br/>
                    <span>kannt ist.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Ausfachungen</span>
                    <br/>
                    <span>Für die Lieferung und den Einbau von Ausfachungen gilt sinngemäß die im Abschnitt </span>
                    <br/>
                    <span>Verglasung näher beschriebene Regelung.</span>
                    <br/>
                    <span>Die in der nachfolgenden Beschreibung der Paneele gemachten Angaben zu den </span>
                    <br/>
                    <span>einzusetzenden Werkstoffen und deren Querschnitt sind formale Mindestanforderungen. </span>
                    <br/>
                    <span>Die in den "ZTV" gemachten Angaben zum Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz und </span>
                    <br/>
                    <span>zur Angriffs- und Durchschusshemmung, sowie die für diese Bereiche geltenden </span>
                    <br/>
                    <span>DIN-Normen sind zu berücksichtigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Dämmkern der Paneele ist in jedem Fall in druckfester Ausführung und/oder mit </span>
                    <br/>
                    <span>einem druckfesten Einleimer auszuführen. Die anwendungsbezogenen Anforderungen </span>
                    <br/>
                    <span>an die Wärmedämmstoffe und die entsprechende DIN EN des Bezeichnungsschlüssels </span>
                    <br/>
                    <span>sind gemäß der DIN V 4108-10 auszuwählen. Die Klassifizierung des Brandverhaltens </span>
                    <br/>
                    <span>und die Eingruppierung erfolgt nach der DIN EN 13501, bei Schäumen ist die Klasse E </span>
                    <br/>
                    <span>zu berücksichtigen, bei Mineralwolle Klasse A1. Kommt als Dämmkern Mineralwolle zur </span>
                    <br/>
                    <span>Ausführung, so ist diese in stehender Faser und mit zusätzlicher mechanischer Sicherung </span>
                    <br/>
                    <span>gegen Absacken zu verarbeiten. </span>
                    <br/>
                    <span>Der Werkstoff des druckfesten Einleimer richtet sich nach der Vorgabe des yp W(mk) des </span>
                    <br/>
                    <span>Abstandshalter. </span>
                    <br/>
                    <span>Die beschriebenen Paneele müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik </span>
                    <br/>
                    <span>dampfdiffusionsdicht ausgebildet sein. Durch konstruktive Maßnahmen muss verhindert </span>
                    <br/>
                    <span>werden, dass eine Durchfeuchtung sowie eine mechanische Zerstörung des Dämmstoffes eintritt.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Oberflächenveredelung der Aluminium-Verbundpaneele ist, wenn in den </span>
                    <br/>
                    <span>Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben gemäß der Beschreibung in den </span>
                    <br/>
                    <span>"ZTV" auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Einbau der Elemente</span>
                    <br/>
                    <span>Die Verankerungen der Elemente sind so auszuführen, dass alle aus</span>
                    <br/>
                    <span>horizontaler und vertikaler Richtung auftretenden Kräfte und Lasten</span>
                    <br/>
                    <span>kraftschlüssig und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den</span>
                    <br/>
                    <span>Baukörper übertragen werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Bewegungen des Baukörpers und Dehnungen der Elemente müssen aufgenommen werden, ohne dass hieraus Belastungen auf die Konstruktion übertragen werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht</span>
                    <br/>
                    <span>erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Meterrissen</span>
                    <br/>
                    <span>einzumessen, die in jedem Geschoss durch den Auftraggeber anzubringen</span>
                    <br/>
                    <span>sind.</span>
                    <br/>
                    <span>Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die</span>
                    <br/>
                    <span>Einheitspreise mit einzukalkulieren. </span>
                    <br/>
                    <span>Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dübel -</span>
                    <br/>
                    <span>müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den</span>
                    <br/>
                    <span>Anforderungen ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die hierfür</span>
                    <br/>
                    <span>gültigen Normen und der aktuelle "Stand der Technik" zu berücksichtigen</span>
                    <br/>
                    <span>und zu befolgen.</span>
                    <br/>
                    <span>Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel zur Ausführung.</span>
                    <br/>
                    <span>Sämtliche Befestigungsteile, die der Witterung ausgesetzt sind bzw. in</span>
                    <br/>
                    <span>hinterlüfteten Bereichen liegen, sind aus Edelstahl zu fertigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Sämtliche Anschlüsse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in</span>
                    <br/>
                    <span>die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Anschlüsse müssen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht</span>
                    <br/>
                    <span>werden. Das heißt, Anforderungen aus Wärmeschutz, Feuchteschutz,</span>
                    <br/>
                    <span>Schallschutz und Fugenbewegung sind zu berücksichtigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Meterriss ist, gemäß dem RAL Leitfaden zur Montage 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 15,</span>
                    <br/>
                    <span>Seite 37, in jedem Stockwerk nicht weiter als 10 Meter von jedem Einbauort </span>
                    <br/>
                    <span>einer nachfolgend beschriebenen Leistung angeordnet.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Abdichtung zum Baukörper</span>
                    <br/>
                    <span>Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie müssen in</span>
                    <br/>
                    <span>Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung dem vorgesehenen</span>
                    <br/>
                    <span>Verwendungszweck entsprechen. Ihre elastischen Eigenschaften müssen im</span>
                    <br/>
                    <span>vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen genügen.</span>
                    <br/>
                    <span>Für Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon-</span>
                    <br/>
                    <span>oder Polysulfidbasis zu verwenden. Die Versiegelung muss unter</span>
                    <br/>
                    <span>Berücksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der</span>
                    <br/>
                    <span>vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden Bauteilen so</span>
                    <br/>
                    <span>haften, dass sie - unter Berücksichtigung der zulässigen</span>
                    <br/>
                    <span>Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflächen abreißt.</span>
                    <br/>
                    <span>PVC-Profile dürfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung</span>
                    <br/>
                    <span>kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen</span>
                    <br/>
                    <span>Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des</span>
                    <br/>
                    <span>Herstellers zu befolgen.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukörper mit Bauabdichtungsfolien ist</span>
                    <br/>
                    <span>die Auswahl nach deren Eigenschaften, geringe bzw. hohe</span>
                    <br/>
                    <span>Dampfdurchlässigkeit, entsprechend den jeweiligen Anforderungen</span>
                    <br/>
                    <span>vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so müssen die</span>
                    <br/>
                    <span>Klebeflächen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Die</span>
                    <br/>
                    <span>Angaben des Herstellers sind zu beachten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Feuchtigkeitsschutz</span>
                    <br/>
                    <span>Bei der Wärmedämmung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die</span>
                    <br/>
                    <span>dampfdichten Materialien auf der warmen Seite und die dampfdurchlässigen</span>
                    <br/>
                    <span>auf der kalten Seite angebracht werden. Baukörperanschlüsse sind</span>
                    <br/>
                    <span>fachgerecht abzudichten.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Abdichtung der Fenster-, Tür- und Fassadenelemente zum Baukörper ist</span>
                    <br/>
                    <span>mit Bauabdichtungsfolien bzw. abgekanteten Blechprofilen einschl.</span>
                    <br/>
                    <span>geeigneter dauerelastischer Versiegelungen inkl. Vorfüller zu</span>
                    <br/>
                    <span>angrenzenden Bauteilen herzustellen.</span>
                    <br/>
                    <span>Lage und Anordnung von Dampfsperren und Folien müssen wärme- und</span>
                    <br/>
                    <span>feuchttechnischen Erfordernissen entsprechen.</span>
                    <br/>
                    <span>Alle Flächen der Fassade müssen so entkoppelt, gedämmt und abgedichtet</span>
                    <br/>
                    <span>werden, dass an keiner Stelle (Flächen, Ecken, Randbereiche,</span>
                    <br/>
                    <span>Deckenbereiche und Fußpunkte etc.) unzulässiges Tau- bzw.</span>
                    <br/>
                    <span>Kondensatwasser anfällt.</span>
                    <br/>
                    <span>Zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auf raumseitigen</span>
                    <br/>
                    <span>Bauteiloberflächen darf die raumseitige Oberflächentemperatur von 12,6°</span>
                    <br/>
                    <span>C gemäß DIN 4108 bezogen auf 20° C Rauminnentemperatur und -5° C</span>
                    <br/>
                    <span>Außentemperatur, bei einer korrespondierenden Raumluftfeuchte von 50%</span>
                    <br/>
                    <span>nicht unterschritten werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Mindestforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung im Bereich</span>
                    <br/>
                    <span>von Wärmebrücken sind gemäß DIN 4108 einzuhalten.</span>
                    <br/>
                    <span>Soweit die Anschlussausbildungen entsprechend dem Beiblatt 2 zur DIN</span>
                    <br/>
                    <span>4108 ausgeführt werden, ist kein gesonderter Nachweis erforderlich.</span>
                    <br/>
                    <span>Für alle abweichenden Konstruktionen müssen die Mindestanforderungen</span>
                    <br/>
                    <span>nachgewiesen werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die bauphysikalischen Einwirkungen durch das Raumklima und das</span>
                    <br/>
                    <span>Außenklima sind zu berücksichtigen. Die Anschlüsse zum Baukörper müssen</span>
                    <br/>
                    <span>den Anforderungen aus Wärme-, Schall- und Feuchteschutz gerecht werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Anforderungen an die Anschlussfugenausbildung sind in DIN 4108-7,</span>
                    <br/>
                    <span>DIN 4109 sowie DIN 18355 enthalten.</span>
                    <br/>
                    <span>Für nähere Informationen wird der Leitfaden zur Montage der</span>
                    <br/>
                    <span>RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren, Frankfurt a. M. empfohlen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Anschlussfugenabdichtung vom Baukörper zum Element zur kalten</span>
                    <br/>
                    <span>Außenseite, sowie zur warmen Innenseite, ist entsprechend der</span>
                    <br/>
                    <span>Anforderungen aus dem Wärmeschutznachweis gemäß Energieeinsparverordnung</span>
                    <br/>
                    <span>(EnEV) 2009 für Bauanschlüsse auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die nachfolgend spezifizierten Folien dienen als Elementabdichtungen.</span>
                    <br/>
                    <span>Folien sind vor Erstellung der Außenschale anzubringen.</span>
                    <br/>
                    <span>Materialdicke: 0,75 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Folienbreite seitlich: ca. 250 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Folienbreite oben: ca. 250 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Folienbreite unten: ca. 250 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Sollten bedingt durch den Verwendungsort oder Art der Bauteile ein</span>
                    <br/>
                    <span>andere Funktion hinsichtlich der Beschaffenheit und Ausführung der</span>
                    <br/>
                    <span>Folien gefordert sein, wird dieses gesondert beschrieben.</span>
                    <br/>
                    <span>Sollten Überlappungsbereiche zu angrenzenden Gewerken (z.B. der</span>
                    <br/>
                    <span>Bauwerksabdichtung) bestehen, so ist dieser Punkt mit der Bauleitung</span>
                    <br/>
                    <span>abzustimmen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Fensterbänke</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Fensterbänken mit einer Ausladung &gt; 150 mm ist die vordere Kante der</span>
                    <br/>
                    <span>Fensterbank mit entsprechenden Konstruktionen gegen Abknicken zu</span>
                    <br/>
                    <span>sichern. Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer Antidröhnmasse</span>
                    <br/>
                    <span>(Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Anteil der beschichteten Fläche darf 50% der Gesamtfläche nicht</span>
                    <br/>
                    <span>unterschreiten. Fensterbänke sind grundsätzlich so auszubilden, dass</span>
                    <br/>
                    <span>Schlagregenwasser sicher nach außen über die Fassade abgeleitet wird und</span>
                    <br/>
                    <span>kein Wasser in das Gebäude bzw. die Wärmedämmungen eindringen kann. Die</span>
                    <br/>
                    <span>Ableitung muss so erfolgen, dass eine Verschmutzung der Fassade</span>
                    <br/>
                    <span>weitgehend vermieden wird. Die Neigung der Attikaverkleidungen sowie der</span>
                    <br/>
                    <span>Fensterbänke darf 5% nicht unterschreiten. Der Überstand der</span>
                    <br/>
                    <span>Abtropfkanten über der Vorderkante der fertigen Fassade soll mindestens</span>
                    <br/>
                    <span>30-40 mm betragen. Der Überstand darf 20 mm entsprechend den Richtlinien</span>
                    <br/>
                    <span>für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen -</span>
                    <br/>
                    <span>Flachdachrichtlinien nicht unterschreiten. Die Befestigung ist</span>
                    <br/>
                    <span>grundsätzlich nach statischen Erfordernissen auszuführen, sowie sind</span>
                    <br/>
                    <span>thermisch bedingte Längenänderungen durch ausreichende</span>
                    <br/>
                    <span>Dehnungsmöglichkeiten sicherzustellen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Baukörperanschlüsse - Innenelemente</span>
                    <br/>
                    <span>Die Ausbildungen der Anschlüsse der Innenelemente ist gemäß den nachfolgenden Beschreibungen vorzunehmen. </span>
                    <br/>
                    <span>Die Anschlüsse zum Baukörper müssen den Anforderungen aus dem Schallschutz gerecht werden. </span>
                    <br/>
                    <span>Die Anforderungen an die Anschlussfugenausbildung sind in DIN 4108-7, DIN 4109 sowie DIN 18355 enthalten. </span>
                    <br/>
                    <span>Der Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren, Frankfurt a. M, Stand 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 7, Seite 33 ist zu berücksichtigen. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Bei Öffnungen mit größeren Spannweiten, auskragenden Bauteilen usw., sind größere Bauwerksbewegungen im Bereich der Anschlüsse zu erwarten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Verankerung Fenster / Tür</span>
                    <br/>
                    <span>Die Verankerung von Fenster- und Türwänden hat gemäß DIN 18360 und den</span>
                    <br/>
                    <span>örtlichen Gegebenheiten statisch ausreichend zu erfolgen.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren,</span>
                    <br/>
                    <span>Frankfurt a.M, Stand 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 7, Seite 33 ist zu berücksichtigen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Verankerung Glas-Aluminium-Warmfassade</span>
                    <br/>
                    <span>Die Verankerung der Fassadenpfosten erfolgt mittels zum System gehörender, toleranzausgleichender Konsolen aus Aluminium.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Diese Konsolen werden jeweils in den Kopf und/oder Fußpunkten beziehungsweise an den Zwischendecken der Fassade angeordnet. Sie sind je nach Anforderung als Los- oder Festpunktaufhängung auszubilden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Konstruktiv sind die Konsolen so auszubilden, dass sie eine zwängungsfreie Dilatation der Fassade gewährleisten. Gleichermaßen müssen Formänderungen des Baukörpers wie z.B. Deckendurchbiegungen ausgeglichen werden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Befestigung der Konsolen am Baukörper erfolgt mittels Befestigungsmitteln aus Edelstahl und entsprechend ihrem speziellen Verwendungszweck angepassten und bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Alle Bauteile der Fassadenbefestigung müssen so ausgebildet sein, dass sie die auf die Fassade einwirkenden Kräfte sicher aufnehmen und auf das Tragwerk des Baukörpers übertragen.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>4. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E6">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Oberflächenbehandlung, Farb-Beschichtung (Pulver)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Beschichtung der Aluminium-Profile und/oder -Bleche muss mit GSB</span>
                    <br/>
                    <span>International und/oder QUALICOAT gütegesicherten Pulver auf</span>
                    <br/>
                    <span>Polyesterbasis in einer Schichtdicke von mindestens 50 µm / bzw. nach</span>
                    <br/>
                    <span>Vorgaben des Nasslackherstellers, erfolgen. Der ausführende</span>
                    <br/>
                    <span>Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des Gütezeichens der GSB International</span>
                    <br/>
                    <span>("Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen aus</span>
                    <br/>
                    <span>Aluminium", Franziskanergasse 6, D-73525 Schwäbisch Gmünd) oder des</span>
                    <br/>
                    <span>Gütezeichens der QUALICOAT (Verband für die Oberflächenveredelung e.V.</span>
                    <br/>
                    <span>(VOA) Laufertormauer 6, 90403 Nürnberg) sein.</span>
                    <br/>
                    <span>Für Metallbauelemente im einbaufertigen oder eingebauten Zustand sind die Empfehlungen für die visuelle Beurteilung</span>
                    <br/>
                    <span>von organisch beschichteten Oberflächen des VFF-Merkblatts AL.02 zu berücksichtigen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>---------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span>Farbbestimmung Metallbauarbeiten</span>
                    <br/>
                    <span>Farbton außen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                    <br/>
                    <span>Farbton innen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Farbbestimmung Pfosten-Riegel-Fassade</span>
                    <br/>
                    <span>Farbton außen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                    <br/>
                    <span>Farbton innen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                    <br/>
                    <span>----------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span>Betätigungen/Handhaben Fenster: C-0</span>
                    <br/>
                    <span>Türbänder: C-0</span>
                    <br/>
                    <span>Betätigungen/Handhaben Türen: Inox (Edelstahl)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der endgültige Farbton wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Palette der zur Wahl stehenden Farbtöne ist auf die obige Farbkarte</span>
                    <br/>
                    <span>eingegrenzt.</span>
                    <br/>
                    <span>Alle Profile erhalten den gleichen Farbton.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>----------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Wartung und Pflege</span>
                    <br/>
                    <span>Vom AN sind alle von ihm gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung</span>
                    <br/>
                    <span>einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer einer</span>
                    <br/>
                    <span>regelmäßigen Wartung bedürfen, Benutzerinformationen für den AG zu</span>
                    <br/>
                    <span>erstellen, die aus Produktinformation, Bedienungsanleitung und</span>
                    <br/>
                    <span>Wartungsanleitung bestehen müssen.</span>
                    <br/>
                    <span>Insbesondere müssen die Benutzerinformationen Angaben zu folgenden</span>
                    <br/>
                    <span>Themen beinhalten:</span>
                    <br/>
                    <span>Produktinformationen</span>
                    <br/>
                    <span>Bedienungsanleitung (Angaben zu bestimmungsgemäßer Verwendung und</span>
                    <br/>
                    <span>Fehlgebrauch)</span>
                    <br/>
                    <span>Wartungsanleitung</span>
                    <br/>
                    <span>Reinigung und Pflege</span>
                    <br/>
                    <span>Instandhaltung</span>
                    <br/>
                    <span>Die Benutzerinformationen sind dem AG in schriftlicher Form nach</span>
                    <br/>
                    <span>Abschluss der vertraglichen Leistungen zu übergeben.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>5. Farbbestimmung</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E7">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span>Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Soweit in den Leistungsbeschreibungen für einzelne Positionen keine</span>
                    <br/>
                    <span>anderen Angaben erfolgen, gelten die nachstehenden Vorgaben:</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Anforderungen an die Bauteile</span>
                    <br/>
                    <span>Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem</span>
                    <br/>
                    <span>in schriftlicher Form vorzulegen. Der AN hat im Rahmen seiner</span>
                    <br/>
                    <span>EG-Konformitätserklärung die Übereinstimmung seines Produkts mit den</span>
                    <br/>
                    <span>jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu erklären.</span>
                    <br/>
                    <span>Die nach genannten Werte beziehen sich auf Standardelemente.</span>
                    <br/>
                    <span>Gegebenenfalls können andere Elementformen/Öffnungsvarianten oder</span>
                    <br/>
                    <span>Profilkombinationen abweichende Klassifizierungen haben.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>--------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Fenster nach DIN EN 14351-1</span>
                    <br/>
                    <span>Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                    <br/>
                    <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30 </span>
                    <br/>
                    <span>bei Sonnenschutzverglasung : g= 0,30 bzw. teilweise 0,43</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 4 </span>
                    <br/>
                    <span>Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prüfverfahren A:</span>
                    <br/>
                    <span>9A </span>
                    <br/>
                    <span>Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: B5</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: mind. 30 dB, gem. Schallschutznachweis</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind</span>
                    <br/>
                    <span>objektbezogen über die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der U-Wert ist durch den Fachunternehmer zu bestätigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Rahmenverbreiterungen sind gedämmte Profile zu wählen!</span>
                    <br/>
                    <span>--------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Außentüren nach DIN EN 14351-1</span>
                    <br/>
                    <span>Türelement:  . Ud =0,9 W/(m²K)</span>
                    <br/>
                    <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30 bzw. teilweise 0,43</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 4</span>
                    <br/>
                    <span>Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prüfverfahren A:</span>
                    <br/>
                    <span>9A </span>
                    <br/>
                    <span>Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: B5</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: mind. 30 dB, gem. Schallschutznachweis</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind</span>
                    <br/>
                    <span>objektbezogen über die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der U-Wert ist durch den Fachunternehmer zu bestätigen</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Rahmenverbreiterungen sind gedämmte Profile zu wählen!</span>
                    <br/>
                    <span>--------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Vorhangfassade nach DIN EN 13830</span>
                    <br/>
                    <span>Die max. Durchbiegung der Fassadenteile ist auf L/200 bzw. 15 mm begrenzt.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Eigenlast ist nach DIN EN 1991-1-1 zu bestimmen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Fassadenelement einschl. Einsatzelemente: Ucw =0,9 W/(m²K)</span>
                    <br/>
                    <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43  </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Luftdurchlässigkeit nach EN 12153 Klassifizierung:AE</span>
                    <br/>
                    <span>Schlagregendichtigkeit nach EN 12155 Klassifizierung:RE1200</span>
                    <br/>
                    <span>Stoßfestigkeit, Belastung von außen, DIN EN 14019 Klassifizierung:E 5</span>
                    <br/>
                    <span>Widerstand gegen Windlasten EN 12179 Klassifizierung Warmbereich:±2.000 Pa</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: 30 dB</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen über die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der U-Wert ist durch den Fachunternehmer zu bestätigen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>---</span>
                    <br/>
                    <span>Lastannahmen</span>
                    <br/>
                    <span>Winddruck auf Außenbauteile nach DIN EN 1991-1-4 incl. der nationalen</span>
                    <br/>
                    <span>Anhänge</span>
                    <br/>
                    <span>Angaben für Gebäude mit rechteckigem Grundriss</span>
                    <br/>
                    <span>Windzone: II</span>
                    <br/>
                    <span>Geländekategorie: II / III</span>
                    <br/>
                    <span>Gebäudehöhe h: ca. 7,70 m (zweigeschossig)</span>
                    <br/>
                    <span>Einbauhöhe ZE: 6,94 m</span>
                    <br/>
                    <span>Gebäudebreite b: ca. 43 m</span>
                    <br/>
                    <span>Gebäudetiefe d: ca. 17 m</span>
                    <br/>
                    <span>Höhe über NHN 121,10 m</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach DIN EN 1991-1-1 und -2 incl.</span>
                    <br/>
                    <span>der nationalen Anhänge</span>
                    <br/>
                    <span>Zusatzlasten mit: 1.0 KN/m</span>
                    <br/>
                    <span>wirkend in: Brüstungshöhe</span>
                    <br/>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>6. Technische Vorgaben</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E8">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Aluminium Systembeschreibung</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>--------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System </span>
                    <br/>
                    <span>mit 75 mm Grundbautiefe.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionsmerkmale:</span>
                    <br/>
                    <span>Raumseitig aufschlagender Flügelrahmen mit 10 mm Flächenversatz zur Rahmenebene, Außenseite flächenbündig.</span>
                    <br/>
                    <span>Wärmedämmende Isolierstege mit drei Hohlkammern bilden den Anschlag für die koextrudierte Moosgummi-Doppelhohlkammer-Mitteldichtung. </span>
                    <br/>
                    <span>Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten. </span>
                    <br/>
                    <span>Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilbautiefen:</span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmen, Pfosten, Riegel   75 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen                              85 mm</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilansichtsbreiten:</span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmen, umlaufend    79 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Pfosten                                 94 mm als Statikprofil</span>
                    <br/>
                    <span>Riegel                                   94 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen (Fenster)       41 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen (Fenstertür)  51 mm</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Fensterelemente sind nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>--------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Wärmegedämmtes Aluminium Tür-System</span>
                    <br/>
                    <span>mit 75 mm Grundbautiefe</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionsmerkmale:</span>
                    <br/>
                    <span>Außen flächenbündige Türkonstruktion mit außen umlaufender 7 mm Schattenfuge.</span>
                    <br/>
                    <span>5- bzw. 3-Kammer Profilaufbau, bestehend aus drei bzw. zwei Aluminiumschalen die mittels spezieller Isolierstege oh-</span>
                    <br/>
                    <span>ne Dämmschäume verbunden sind.</span>
                    <br/>
                    <span>Die 3-Kammer Türflügelprofile sind als "schubloser Verbund" auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Entkopplung muss zwischen der äußeren Aluminiumhalbschale und dem Isoliersteg erfolgen, um den Bi-Metall-Ef-</span>
                    <br/>
                    <span>fekt zu verringern.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flügelprofil auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Das Nachrüsten einer Mitteldichtung muss gewährleistet sein.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Abdichtung muss über eine Mitteldichtungs- und zwei Anschlagsdichtungsebenen erfolgen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Beschlagsmontage erfolgt mittig in der Aluminium Mittelschale beim Blendrahmenprofil bzw. Aluminium Innenscha-</span>
                    <br/>
                    <span>le beim Flügelprofil, nicht im Isoliersteg.</span>
                    <br/>
                    <span>Eine Bauwerksbefestigung ist im Profil mittig über die Mittelschale des Blendrahmens möglich.</span>
                    <br/>
                    <span>Der untere Türabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen an den Fußpunkt durch Normen / Richtlinien / LBO's</span>
                    <br/>
                    <span>gegeben sind, mit einer stabilisierenden zwischen gesetzten thermisch getrennten Aluminium- Schwelle und entspre-</span>
                    <br/>
                    <span>chenden Dichtformstücken, auszustatten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilbautiefen:</span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmen, Pfosten, Riegel   75 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen (Tür)                    75 mm</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilansichtsbreiten:</span>
                    <br/>
                    <span>Einsatzblendrahmen nach außen</span>
                    <br/>
                    <span>öffnende Tür                         32, 37 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Sockel, unten                            212 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmen, seitlich und oben 76 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Pfosten                                94, 104 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Riegel                                   94, 104 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen, nach außen öffnend 110 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen, nach innen öffnend 78 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelprofil unten                110 + 8 mm </span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmenverbreiterung  100 mm</span>
                    <br/>
                    <span>--------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Hochwärmegedämmtes selbsttragendes Aluminium Fassaden-System</span>
                    <br/>
                    <span>als Pfosten-Riegel-Konstruktion für mehrgeschossige Fassaden mit einer inneren und äußeren Ansichtsbreite von 50 mm. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionsmerkmale:</span>
                    <br/>
                    <span>Die Konstruktion besteht aus einem Tragwerk und dem kombinierten Verglasung,- Entwässerung-und Andrucksystem.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Ausbildung der Isolationszone, zwischen dem Tragwerk und den Andruckprofilen, erfolgt gemäß den Ucw Vorga-</span>
                    <br/>
                    <span>ben an das Bauteil.</span>
                    <br/>
                    <span>In die äußeren Aluminium-Andruckprofile ist ein Schaumstoffband mit einer nach innen hoch reflektierenden Aluminiumkaschierung zur Verminderung der Wärmestrahlung einzubringen. Die niedrige Emissivität der Aluminium-Reflektionsfläche ist durch das Prüfzeugnis eines unabhängigen Institutes nachzuweisen. Die Kontur des Schaumstoffbandes positioniert die Andruckprofile zwischen der Verglasung automatisch über dem Schraubkanal und zentriert den Isolator zwischen dem Glasfalz für eine sichere Verschraubung. </span>
                    <br/>
                    <span>Die sichere Schraubenführung in den Schraubkanal ist durch Kunststoff-Klipse zu gewährleisten, die in die Aluminium Andruckprofile eingebracht werden und die Schraube im 90° Winkel zum Andruckprofil führen.</span>
                    <br/>
                    <span>Es ist ein Isolator aus Polypropylen mit Lambda-Wert &lt; = 0,035W/mK zu verwenden. Dieser ist je nach Wärmedämmanforderung und somit erforderlicher Glasstärke zu wählen und entweder in der Werkstatt vor zu montieren oder auf der Baustelle vor dem Aufbringen der Andruckprofile nachträglich im Schraubkanal der Pfosten und Riegelprofile zu platzieren. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Tragwerk:</span>
                    <br/>
                    <span>Das Tragwerk der Fassaden-Konstruktion besteht aus rechteckigen Mehrkammer-Hohlprofilen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die tragenden Profile sind raumseitig angeordnet. </span>
                    <br/>
                    <span>Alle Profilkanten sind gerundet. </span>
                    <br/>
                    <span>Die Riegelprofile werden ausgeklinkt und überlappen im Kreuzungspunkt den Pfosten, um eventuell auftretende Feuchtigkeit sicher abzuleiten. </span>
                    <br/>
                    <span>Horizontale Stöße bei mehrgeschossigen Fassaden sind mit - zum System gehörenden - Stoßverbindern und Stoßstücken auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Für vertikale Dehnungs- und Montagestöße sind entsprechende systemseitige Alu-Einschubprofile und Halbschalen sowie Dehnungsstoß-Dichtstücke einzusetzen. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Verglasung / Einsatzelemente:</span>
                    <br/>
                    <span>Alle Glasscheiben - auch die der Einsatzelemente - sind in der gleichen Ebene angeordnet. </span>
                    <br/>
                    <span>Die raumseitigen Verglasungsdichtungen aus witterungsbeständigem schwarzem EPDM haben in den Pfosten und Riegeln ungleiche Bauhöhen (6 mm Versatz).</span>
                    <br/>
                    <span>Außen werden zwei Einzeldichtungen aus witterungsbeständigem schwarzem EPDM mit 5 mm Höhe angeordnet. Stoßbereiche (Pfosten/Riegel) sind mit Dichtungskreuzen aus EPDM auszuführen</span>
                    <br/>
                    <span>Die Glasscheiben und/oder Ausfachungen werden mittels Andruckprofilen (Klemmverbindung) gehalten. Die innere</span>
                    <br/>
                    <span>Abdichtung zu den Glasscheiben und/oder Ausfachungen erfolgt mit EPDM-Dichtungen. Dachverglasungen und seg-</span>
                    <br/>
                    <span>mentierte Konstruktionen sind grundsätzlich mit zwei Einzeldichtungen und einem Butyl-Dichtband auszuführen. Alle</span>
                    <br/>
                    <span>Dichtungsstöße werden durch die Verglasungsprofile abgedeckt. Die raumseitigen Verglasungsdichtungen haben in</span>
                    <br/>
                    <span>den Pfosten und Riegeln gleiche Bauhöhen/ungleiche Bauhöhen (6 mm Versatz). Die Abmessungen der Dichtungen</span>
                    <br/>
                    <span>sind entsprechend der Glas-/Ausfachungsdicken nach den Verglasungstabellen des System-Herstellers festzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span>Sie sind als vulkanisierte Rahmen / mit Dichtungsecken / stumpf gestoßen auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Belüftung:</span>
                    <br/>
                    <span>Die Falzgrundbelüftung sowie der Dampfdruckausgleich erfolgen über die vier Ecken eines jeden Scheibenfeldes in den Pfostenfalz. </span>
                    <br/>
                    <span>Für eine feldweise Entwässerung und Belüftung sind in den Aluminium-Andruckprofilen, Deckschalen und Dichtungen entsprechende Öffnungen vorzusehen. </span>
                    <br/>
                    <span> </span>
                    <br/>
                    <span>Profilansichtsbreiten:</span>
                    <br/>
                    <span>Pfosten, Montagepfosten, Riegel 50 mm</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilbautiefen:</span>
                    <br/>
                    <span>Pfosten von 50 bis 250 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Riegel von   55 bis 255 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Deckschale (Pfosten) 20 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Deckschale (Riegel)   15 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Andruckprofil für Brüstungssicherung 45 mm</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>--------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Brandschutztüren in der Innenanwendung</span>
                    <br/>
                    <span>Die nachfolgend beschriebenen Brandschutz-Konstruktionen sind zulassungspflichtige Bauteile.</span>
                    <br/>
                    <span>Diese bauaufsichtliche Zulassung muss erteilt sein.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Angaben aus dem Genehmigungsantrag und die Auflagen aus dem Zulassungsbescheid sind bei der Bauausführung zu berücksichtigen und zu befolgen. </span>
                    <br/>
                    <span>Eine Ausfertigung des Zulassungsbescheides muss dem Auftraggeber zusammen mit den Ausführungszeichnungen vorgelegt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Feuerschutzabschlüsse sind gemäß Bauordnung der Länder überwachungspflichtige Bauteile. </span>
                    <br/>
                    <span>Hersteller von Feuerschutzabschlüssen müssen sich von einer - durch das DIBt - anerkannten Überwachungsstelle überwachen und zertifizieren lassen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Typenschild. </span>
                    <br/>
                    <span>Der Firmenname oder die Firmenkennzahl ist aus dem Typenschild ersichtlich.</span>
                    <br/>
                    <span>-------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Thermisch getrenntes Aluminium-System für Feuerschutzabschlüsse</span>
                    <br/>
                    <span>T30 / F30, nach DIN 4102 und DIN 18095</span>
                    <br/>
                    <span>mit 90 mm Grundbautiefe.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Feuerschutzabschluss, T30-1 RS, Zulassungsbescheid Nr.: Z-6.20-2330</span>
                    <br/>
                    <span>Zulässige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 456 mm bis 1500 mm, Höhe 1648 mm bis 3100 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Feuerschutzabschluss, T30-2-RS, Zulassungsbescheid Nr.: Z-6.20-2330</span>
                    <br/>
                    <span>Zulässige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 1184 mm bis 3022 mm, Höhe 1648 mm bis 3100 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Breite der feuerbeständigen Verglasung = unbegrenzt</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Scheibengröße im Hoch-und Querformat 1500 x 3000 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Scheibengröße im Hochformat 1500 x 2796 mm und 3000 x 1500 mm im Querformat</span>
                    <br/>
                    <span>Feuerhemmende Verglasung, F30, Zulassungsbescheid Nr.: Z-19.14-2271</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Höhe der feuerhemmenden Verglasung = 5000 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Breite der feuerbeständigen Verglasung = unbegrenzt</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Scheibengröße im Hoch- und Querformat 1500 x 3000 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Scheibengröße im Hochformat 1500 x 2796 mm und 3000 x 1500 mm im Querformat</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Paneelgröße im Hoch und Querformat 1250 x 3000 mm mit Promatect H Ausführung</span>
                    <br/>
                    <span>Maximal zulässige Paneelgröße im Hoch und Querformat 1400 x 2300 mm mit GKB Ausführung</span>
                    <br/>
                    <span>Die Bauteile können wahlweise in T-Verbinder, Elementbauweise, gemischter Bauweise und Wechselprofil Bauweise</span>
                    <br/>
                    <span>ausgeführt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Art ist nach den baulichen Gegebenheiten / Anforderungen festzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span>------</span>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionsmerkmale:</span>
                    <br/>
                    <span>3-Kammer-Aluminium-Hohlprofilen.</span>
                    <br/>
                    <span>Funktionsnut zur klemmbaren Befestigung der Beschläge (Schlösser, Sicherungsbolzen, E-Öffner, Montageanker, Rollenklemmband, verdeckt liegendes Band).</span>
                    <br/>
                    <span>Es dürfen nur geprüfte, in der Zulassung aufgeführte Brandschutzgläser eingesetzt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Verglasungen sind mit Systemprofilen einseitig im System anzuordnen.</span>
                    <br/>
                    <span>Im Falzbereich der Blend-/Flügelrahmen werden beschichtete Funktionsblenden zur Abdeckung des Falzraumes eingeklickt.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Abdichtung der Brandschutzgläser erfolgt mit äußeren und inneren EPDM- Dichtungen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Abdichtung im Fußpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim Schließen der Tür - automatisch absenkende Dichtung.</span>
                    <br/>
                    <span>Die feuerhemmenden Türen sind rauchdicht nach DIN 18095 auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Nach- und Umrüstbarkeit</span>
                    <br/>
                    <span>Eine nachträgliche Um- und Nachrüstung - jederzeit, flexibel, im laufenden Betrieb, ohne Türausbau - ist zu gewähr-</span>
                    <br/>
                    <span>leisten. Folgende nachträglichen Änderungen und Ergänzungen müssen, ohne Verlust der Zulassung und ohne weite-</span>
                    <br/>
                    <span>ren Nachweis, möglich sein:</span>
                    <br/>
                    <span>Anbringen von verdeckt liegenden Magnet- und Schließkontakten</span>
                    <br/>
                    <span>Verdeckt liegende Kabelführungen im Blend- und Flügelrahmen</span>
                    <br/>
                    <span>Umrüstung von Einfach- zu Mehrfachverriegelungen (oder umgekehrt)</span>
                    <br/>
                    <span>Nachrüstung von E-, A-Öffnern, Motorschlössern, Blockschlössern, Türüberwachungen</span>
                    <br/>
                    <span>Flexibler Austausch und Wechsel auf andere Bandarten (Rollentür-, Aufsatz-, verdeckt liegende Bänder)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilbautiefen:</span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmen, Pfosten, Riegel,</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen, Sockel. 90 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Pfosten verstärkt 150 mm</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Profilansichtsbreiten</span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmen    67 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Tür-Blendrahmen 73 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Pfosten            92 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Riegel              92 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelsockel  109 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen (nach außen öffnend) 98 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Flügelrahmen (nach innen öffnend)  73 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Die Türflügel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flügel / Flügelsockel auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmenverbreiterung 32 mm</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>7. Aluminium Systembeschreibung</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E9">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span>Aluminium Fenster Beschläge </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span> // KvD-Beschlag 130/160 kg (Fenster)  //</span>
                    <br/>
                    <span>Verdeckt liegender Kipp-vor-Dreh Beschlag mit Einhandbedienung, für Flügellasten bis 130/160/200 kg und einem Öff-</span>
                    <br/>
                    <span>nungswinkel in Drehstellung von 90°/180° und in Kippstellung von bis zu 175 mm</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Funktionsbeschreibung:</span>
                    <br/>
                    <span>Die Kippstellung muss ohne aufschließen der Olive zu betätigen sein.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Dreh-Funktion wird nach Freigabe durch den Schlüssel ausführbar.</span>
                    <br/>
                    <span>Wird der Fenstergriff, im abgeschlossenen Zustand, aus der senkrechten Stellung (verschlossenes Fenster) um 90°</span>
                    <br/>
                    <span>nach oben gedreht, so wird die Kippstellung (Öffnungsweite bis zu 175 mm) erreicht. Erst wenn der Fenstergriff</span>
                    <br/>
                    <span>(aufgeschlossen) um weitere 90° (Senkrechtstellung oben) betätigt wird, befindet sich der Beschlag in Drehstellung.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Fenstergriff, kann mit einem Abzugsschutz, ist aber immer mit einem integrierten Schließzylinders - abschließbar</span>
                    <br/>
                    <span>auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionsmerkmale:</span>
                    <br/>
                    <span>Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet.</span>
                    <br/>
                    <span>Scheren- und Ecklager sind verdecktliegend im Falz eingebaut.</span>
                    <br/>
                    <span>Alle Verriegelungspunkte sind mit Schließrollen auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Anzahl und Ausführung der Verriegelungspunkte (Riegelstücke) ist in Abhängigkeit der Größe des Flügels und der Belastung, Anhand der Systemvorgaben vorzunehmen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager ausgeführt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt über einem im Auflaufbock integrierten Verschlusspunkt mit Schließrolle.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Öffnungsweite der Flügel in Drehstellung beträgt maximal 180°.</span>
                    <br/>
                    <span>Durch Montage eines zusätzlichen Anschlages kann der Öffnungswinkel, der Einbausituation angepasst, auf 90° begrenzt werden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 5</span>
                    <br/>
                    <span>Bedienkräfte nach DIN EN 13115: Klasse 2</span>
                    <br/>
                    <span>Dauerfunktion nach DIN EN 12400: bis Klasse 3</span>
                    <br/>
                    <span>-------------------------------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span> //   KvD-Beschlag 130/160 kg (Fenstertür)  // </span>
                    <br/>
                    <span>Verdeckt liegender Kipp-vor-Dreh Beschlag mit Einhandbedienung, für Flügellasten bis 130/160/200 kg und einem Öff-</span>
                    <br/>
                    <span>nungswinkel in Drehstellung von 90°mit Eigenanschlag und in Kippstellung von bis zu 175 mm und geringere</span>
                    <br/>
                    <span>Bedienkräfte nach DIN 18040-2</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Funktionsbeschreibung:</span>
                    <br/>
                    <span>Die Kippstellung muss ohne aufschließen der Olive zu betätigen sein.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Dreh-Funktion wird nach Freigabe durch den Schlüssel ausführbar.</span>
                    <br/>
                    <span>Wird der Fenstergriff, im abgeschlossenen Zustand, aus der senkrechten Stellung (verschlossenes Fenster) um 90°</span>
                    <br/>
                    <span>nach oben gedreht, so wird die Kippstellung (Öffnungsweite bis zu 175 mm) erreicht. Erst wenn der Fenstergriff</span>
                    <br/>
                    <span>(aufgeschlossen) um weitere 90° (Senkrechtstellung oben) betätigt wird, befindet sich der Beschlag in Drehstellung.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Fenstergriff, kann mit einem Abzugsschutz, ist aber immer mit einem integrierten Schließzylinders - abschließbar</span>
                    <br/>
                    <span>auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionsmerkmale:</span>
                    <br/>
                    <span>Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet.</span>
                    <br/>
                    <span>Scheren- und Ecklager sind verdeckt liegend im Falz eingebaut.</span>
                    <br/>
                    <span>Alle Verriegelungspunkte sind mit Schließrollen auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Anzahl und Ausführung der Verriegelungspunkte (Riegelstücke) ist in Abhängigkeit der Größe des Flügels und der</span>
                    <br/>
                    <span>Belastung, anhand der Systemvorgaben vorzunehmen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager ausgeführt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt über einen im Auflaufbock integrierten Verschlusspunkt mit Schließrolle.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Öffnungsweite der Flügel in Drehstellung beträgt maximal 180°.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 5</span>
                    <br/>
                    <span>Bedienkräfte nach DIN EN 13115: Klasse 3</span>
                    <br/>
                    <span>Dauerfunktion nach DIN EN 12400: bis Klasse 3</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Wenn das Element zusätzlich auch für Rollstuhlfahrer nach DIN 18040-2 R geeignet sein soll, muss die Griffhöhe zwi-</span>
                    <br/>
                    <span>schen 850 mm und 1050 mm von OKFF liegen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die leichte Bedienbarkeit (Bedienkraft 5 Nm / 30 N bei Klasse 2 nach DIN EN 13115) muss nachgewiesen sein.</span>
                    <br/>
                    <span>Zur Erfüllung der DIN 18040-2 sowie DIN 18040-2 R ist ein Seilauswerfer sowie eine Komfort Öffnungshilfe sowie eine</span>
                    <br/>
                    <span>Federeinheit einzusetzen.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Dreh-Flügel wird mit einem im Falz angeordneten Hebel über ein Stulpgetriebe verriegelt.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Beschlag ist zusätzlich mit einer Verriegelung senkrecht (Bandseiten und Griffseite) auszustatten und der Dreh-</span>
                    <br/>
                    <span>Kipp-Flügel mit einem Rollschnäpper und einem Türziehgriff.</span>
                    <br/>
                    <span>Außerdem sind spezielle Beschlagskomponenten entsprechend dem Anwendungsfall einzusetzen, die die Bedienkraft</span>
                    <br/>
                    <span>für ein Fensterelement max. 30 N (bzw. 5 Nm bei Klasse 2 nach DIN EN 13115) gewährleisten müssen.</span>
                    <br/>
                    <span>------------------------------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span> // Fenstergriff abschließbar //</span>
                    <br/>
                    <span>Fenstergriff abschließbar mit einer Schaltstufe, mit verdeckt liegendem Getriebe</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Das Getriebe wird in den Falz eingebaut.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Befestigung des Getriebes erfolgt mittels einer raumseitig aufgeschraubten Rosette.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Befestigungsschrauben werden durch den - später zu montierenden - Fenstergriff abgedeckt. Während der Bau-</span>
                    <br/>
                    <span>zeit ist die Rosette mit einer Schutzkappe abzudecken.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Fenstergriff ist mit einem Schließzylinder mit einer Schaltstufe auszustatten.</span>
                    <br/>
                    <span>Der Fenstergriff ist erst nach Abschluss der Fenstermontage beziehungsweise vor der Gebrauchsabnahme der Fens-</span>
                    <br/>
                    <span>ter zu montieren.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Farbton: C0</span>
                    <br/>
                    <span>Werkstoff: Alu</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Funktionsbeschreibung:</span>
                    <br/>
                    <span>Grundstellung</span>
                    <br/>
                    <span>Der Fenstergriff kann aus der senkrechten Stellung um 90° nach oben in die Kippstellung gedreht werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Schaltstufe 1</span>
                    <br/>
                    <span>Der Fenstergriff kann um weitere 90° (Senkrechtstellung oben) betätigt werden, der Beschlag ist in Drehstellung. </span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>8-1. Alu Fenster Beschläge</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E10">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Aluminium Tür Beschläge</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Beschlag Allgemein</span>
                    <br/>
                    <span>Die Türbeschläge sind in der Grundausstattung in den nachfolgenden Vorbemerkungen </span>
                    <br/>
                    <span>beschrieben, die Spezifikationen werden in der Leistungsposition definiert.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Wartungsarme Rollentürbänder </span>
                    <br/>
                    <span>Dreiteilige Aluminium-Rollentürbänder mit einer Abmessung von 22 x 200 mm, für Flügellasten bis 200 kg.</span>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionsmerkmale:</span>
                    <br/>
                    <span>Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz </span>
                    <br/>
                    <span>angeordnet. Ohne den Türflügel auszuhängen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935:  Klasse 4 </span>
                    <br/>
                    <span>Korrosionsschutz nach DIN EN 1670:  Klasse 4 </span>
                    <br/>
                    <span>Bandklasse nach DIN EN 1935:  Klasse 14 </span>
                    <br/>
                    <span>Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400:  Klasse 8</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Rollentürbänder, T-30</span>
                    <br/>
                    <span>Dreiteilige Aluminium-Rollentürbänder mit einer Abmessung von 22 x 170 mm, für Flügellasten bis 210 kg.</span>
                    <br/>
                    <span>Konstruktionsmerkmale:</span>
                    <br/>
                    <span>Die gesamte Technik für die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Türfalz angeordnet. Ohne den Türflügel auszuhängen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935:  Klasse 4</span>
                    <br/>
                    <span>Korrosionsschutz nach DIN EN 1670:  Klasse 4</span>
                    <br/>
                    <span>Bandklasse nach DIN EN 1935:  Klasse 13</span>
                    <br/>
                    <span>Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400:  Klasse 8</span>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Betätigung nach DIN EN 179 /</span>
                    <br/>
                    <span>Notausgangstürverschlüsse (für Gebäude ohne öffentlichen</span>
                    <br/>
                    <span>Personenverkehr) sind nach DIN EN 179 auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Betätigung 1.flg. Türen innen:</span>
                    <br/>
                    <span>Türdrücker, Edelstahl, nach DIN EN 179,</span>
                    <br/>
                    <span>zur Tür hin abgerundet,um einfädeln zu verhindern,</span>
                    <br/>
                    <span>(siehe auch Positionsbeschreibung)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Betätigung 1 flg. Türen außen:</span>
                    <br/>
                    <span>Türdrücker, zur Tür hin abgerundet,um einfädeln zu verhindern, Edelstahl, Knauf, Edelstahl oder</span>
                    <br/>
                    <span>Türgriff türhoch, gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40 mm, Wandstärke 3 mm, inkl. Halter und Befestigung, nach DIN EN 179</span>
                    <br/>
                    <span>(siehe auch Positionsbeschreibung)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>--</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Betätigung 2 flg Türen Standflügel:</span>
                    <br/>
                    <span>Treibriegel-Verschluss mit Drehgriff gemäß "GUV" Empfehlung, bzw. nach DIN EN 179</span>
                    <br/>
                    <span>(siehe auch Positionsbeschreibung)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Betätigung 2 flg. Türen Gangflügel außen:</span>
                    <br/>
                    <span>Türdrücker, zur Tür hin abgerundet,um einfädeln zu verhindern, Edelstahl, nach DIN EN 179</span>
                    <br/>
                    <span>(siehe auch Positionsbeschreibung)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>--</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>1-flügeliger Türbeschlag für Brandschutztüren T 30 RS (30s) nach DIN</span>
                    <br/>
                    <span>4102,</span>
                    <br/>
                    <span>gemäß DIN EN 179</span>
                    <br/>
                    <span>Die Beschläge für die Rauchschutzelemente sind nach dem "Allgemeinen</span>
                    <br/>
                    <span>bauaufsichtlichen Prüfzeugnis" einzusetzen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Betätigung 1.flg. Türen innen:</span>
                    <br/>
                    <span>Türdrücker, zur Tür hin abgerundet,um einfädeln zu verhindern, Edelstahl, nach DIN EN 179</span>
                    <br/>
                    <span>(siehe auch Positionsbeschreibung)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Betätigung 1 flg. Türen außen (Funktion B + C):</span>
                    <br/>
                    <span>Türdrücker, zur Tür hin abgerundet,um einfädeln zu verhindern, Edelstahl, nach DIN EN 179</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Betätigung 1 flg. Türen außen (Funktion E):</span>
                    <br/>
                    <span>Türgriff, gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40 mm,</span>
                    <br/>
                    <span>Wandstärke 3 mm, inkl. Halter und</span>
                    <br/>
                    <span>Befestigung, türhoch,</span>
                    <br/>
                    <span>Türknauf, zur Tür hin abgerundet,um einfädeln zu verhindern, Edelstahl, nach DIN EN 179</span>
                    <br/>
                    <span>(siehe Positionsbeschreibung)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>1- flg. Türen</span>
                    <br/>
                    <span>"E" -Wechselfunktion-,</span>
                    <br/>
                    <span>Grundstellung: Die Tür ist auf der Bandseite nur mit Schlüssel zu öffnen.</span>
                    <br/>
                    <span>Schaltstellung: Auf der Bandgegenseite kann die Tür über den Drücker, auch im abgeschlossenen Zustand, immer ge-</span>
                    <br/>
                    <span>öffnet werden.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Beschläge für die Brandschutzelemente T-30 sind nach dem Zulassungsbescheid Nr.: Z-6.20-2330, T 30-1 /</span>
                    <br/>
                    <span>T 30-2 einzusetzen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>BT 200 (Innentüren Brandschutz)</span>
                    <br/>
                    <span>BT 200 Einfachverriegelung, 1-flg., Antipanik-Riegel-Fallen-Schloss</span>
                    <br/>
                    <span>Ausführung mit:</span>
                    <br/>
                    <span>9 mm Drückernuss</span>
                    <br/>
                    <span>1-tourig</span>
                    <br/>
                    <span>Drückerhöhe 1050 mm über OKFF</span>
                    <br/>
                    <span>mit und ohne Wechsel</span>
                    <br/>
                    <span>Stulp, INOX</span>
                    <br/>
                    <span>Riegel und Falle vernickelt</span>
                    <br/>
                    <span>Schließplatten, Falleneinlaufteil</span>
                    <br/>
                    <span>Vorgerichtet für Profilzylinder</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Schließfunktion: B (Definition in der Position)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>BT 400 (Aussentüren 1-flg.)</span>
                    <br/>
                    <span>BT 400 Mehrfachverriegelung, 1-flg., Antipanik Schwenkhaken-Bolzenschloss</span>
                    <br/>
                    <span>Ausführung mit:</span>
                    <br/>
                    <span>1/4 tourig</span>
                    <br/>
                    <span>Drückerhöhe 1050 mm über OKFF</span>
                    <br/>
                    <span>9 mm Drückernuss</span>
                    <br/>
                    <span>Stulp, INOX</span>
                    <br/>
                    <span>Falle und Riegel (Hauptschloss)</span>
                    <br/>
                    <span>2 Stück Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)</span>
                    <br/>
                    <span>Falle und Riegel glanzvernickelt</span>
                    <br/>
                    <span>Rundbolzen und Schwenkhaken verzinkt</span>
                    <br/>
                    <span>Endkappen</span>
                    <br/>
                    <span>Schließplatten, Falleneinlaufteil</span>
                    <br/>
                    <span>Vorgerichtet für Profilzylinder</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Schließfunktion: B; E (Definition in der Position)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Zusatzfunktionen:</span>
                    <br/>
                    <span>E- Öffner, Kabelübergang, Kabelset und Netzteil</span>
                    <br/>
                    <span>Tagesfalle</span>
                    <br/>
                    <span>(siehe Positionsbeschreibung)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>BT 406 (Aussentüren 2-flg.)</span>
                    <br/>
                    <span>BT 406 Mehrfachverriegelung, 2-flg., 3-Riegel-Fallenschloss mit Antipanikfunktion</span>
                    <br/>
                    <span>Ausführung mit:</span>
                    <br/>
                    <span>1-tourig</span>
                    <br/>
                    <span>9 mm Drückernuss</span>
                    <br/>
                    <span>Drückerhöhe 1050 mm über OKFF</span>
                    <br/>
                    <span>Stulp, INOX</span>
                    <br/>
                    <span>3 Stück selbstverriegelnde Fallenriegel</span>
                    <br/>
                    <span>Fallenriegel glanzvernickelt</span>
                    <br/>
                    <span>PZ-Schraube</span>
                    <br/>
                    <span>Vorgerichtet für Profilzylinder</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Vollpanik-Funktion (Gangflügel+ Standflügel)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Schließfunktion:</span>
                    <br/>
                    <span>E (Definition in der Position)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Zusatzfunktionen: </span>
                    <br/>
                    <span>motorische Funktion (ein Elektromotor zieht alle Fallenriegel zurück, bei vorgeschlossenem Hauptriegel ist ein elektri-</span>
                    <br/>
                    <span>sches Öffnen nicht möglich)</span>
                    <br/>
                    <span>Fallenfeststellung (bei Panikfunktion E)</span>
                    <br/>
                    <span>Kabelübergang, Kabelset und Netzteil</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Ver-/Entriegelung Standflügel:</span>
                    <br/>
                    <span>Treibriegelschloss (Gegenkasten) mit Antipanikfunktion (VP) mit Schaltschloss</span>
                    <br/>
                    <span>Befestigungs- und Verriegelungsplatte, Bodenbuchse und Befestigungsmaterial, Treibriegelstangen, Falleneinlaufteile,</span>
                    <br/>
                    <span>Mitnehmer, Treibstangenführung.</span>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Beschläge Türen Zubehör</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>BT 701</span>
                    <br/>
                    <span>BT 701 Türschließer mit Gleitschiene</span>
                    <br/>
                    <span>für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis Flügelbreite 1250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment</span>
                    <br/>
                    <span>Ein Stück oben liegender Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154.</span>
                    <br/>
                    <span>Schließablauf, Endanschlag und Öffnungsdämpfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar,</span>
                    <br/>
                    <span>Schließkraft stufenlos einstellbar.</span>
                    <br/>
                    <span>Schließergröße, entsprechend der Türflügelbreite.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>BT 704</span>
                    <br/>
                    <span>BT 704 Türschließer mit Gleitschienen und integrierter Schließfolgeregelung</span>
                    <br/>
                    <span>für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis Flügelbreite 1250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment</span>
                    <br/>
                    <span>Zwei Stück oben liegende Türschließer nach DIN EN 1154, mit Gleitschienen und integrierter Schließfolgeregelung.</span>
                    <br/>
                    <span>Schließablauf, Endanschlag und Öffnungsdämpfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar,</span>
                    <br/>
                    <span>Schließkraft stufenlos einstellbar.</span>
                    <br/>
                    <span>Schließergröße, entsprechend der Türflügelbreite und Verkleidung.</span>
                    <br/>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>8-2. Aluminium Tür Beschläge</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E11">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span>Verglasung / Ausfachungen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>GT 312a</span>
                    <br/>
                    <span>GT 312a Sonnenschutz 3-fach Glas</span>
                    <br/>
                    <span>für absturzsichernde Verglasung, bei Zugangsmöglichkeiten</span>
                    <br/>
                    <span>des öffentlichen Personenverkehrs nach DIN 18008-4 vom Dezember 2024</span>
                    <br/>
                    <span>Die Prüfzeugnisse sind vorzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Glasaufbau nach TRAV z.B.:</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart außen VSG</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart mitte ESG-H</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart innen ESG-H</span>
                    <br/>
                    <span>- mit Heißlagerungstest fü Einscheibensicherheitsglas</span>
                    <br/>
                    <span>nach Bauregelliste</span>
                    <br/>
                    <span>- mit thermisch verbessertem Randverbund</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Technische Daten:</span>
                    <br/>
                    <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30  </span>
                    <br/>
                    <span>U-Wert Uw: 0,90W/m²K. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>!!Achtung!!!: (Der Uw-Wert ist die Angabe für das gesamte Fenster.)</span>
                    <br/>
                    <span>Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.</span>
                    <br/>
                    <span>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: mind. 30 dB, gem. Schallschutznachweis</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Uw-Wert (im Einbauzustand, als flächengewichteter Mittelwert) und der g-Wert (Energiedurch- lassgrad) aller Fenster sind durch den Fachunternehmer zu bestätigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Rahmenverbreiterungen sind gedämmte Profile zu wählen!</span>
                    <br/>
                    <span>Licht- und Energiewerte nach DIN EN 410</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>GT 312b</span>
                    <br/>
                    <span>GT 312b Sonnenschutz 3-fach Glas</span>
                    <br/>
                    <span>für absturzsichernde Verglasung, bei Zugangsmöglichkeiten</span>
                    <br/>
                    <span>des öffentlichen Personenverkehrs nach DIN 18008-4 vom Dezember 2024</span>
                    <br/>
                    <span>Die Prüfzeugnisse sind vorzulegen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Glasaufbau nach TRAV z.B.:</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart außen VSG</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart mitte ESG-H</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart innen ESG-H</span>
                    <br/>
                    <span>- mit Heißlagerungstest fü Einscheibensicherheitsglas</span>
                    <br/>
                    <span>nach Bauregelliste</span>
                    <br/>
                    <span>- mit thermisch verbessertem Randverbund</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Technische Daten:</span>
                    <br/>
                    <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                    <br/>
                    <span>U-Wert Uw: 0,90W/m²K. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>!!Achtung!!!: (Der Uw-Wert ist die Angabe für das gesamte Fenster.)</span>
                    <br/>
                    <span>Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.</span>
                    <br/>
                    <span>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: mind. 30 dB, gem. Schallschutznachweis</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Uw-Wert (im Einbauzustand, als flächengewichteter Mittelwert) und der g-Wert (Energiedurch- lassgrad) aller Fenster sind durch den Fachunternehmer zu bestätigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Rahmenverbreiterungen sind gedämmte Profile zu wählen!</span>
                    <br/>
                    <span>Licht- und Energiewerte nach DIN EN 410</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>GT 315a</span>
                    <br/>
                    <span>GT 315a  Sonnenschutz-3-fach-Glas. </span>
                    <br/>
                    <span>für Türen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmöglichkeit des</span>
                    <br/>
                    <span>öffentlichen Personenverkehrs</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Glasaufbau:</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart außen VSG</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart mitte Float</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart innen VSG</span>
                    <br/>
                    <span>- mit thermisch verbessertem Randverbund</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Technische Daten:</span>
                    <br/>
                    <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30 </span>
                    <br/>
                    <span>U-Wert Uw: 0,90W/m²K.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span> !!Achtung!!!: (Der Uw-Wert ist die Angabe für das gesamte Fenster.) </span>
                    <br/>
                    <span>Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.</span>
                    <br/>
                    <span>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: mind. 30 dB, gem. Schallschutznachweis</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Uw-Wert (im Einbauzustand, als flächengewichteter Mittelwert) und der g-Wert (Energiedurch- lassgrad) aller Fenster sind durch den Fachunternehmer zu bestätigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Rahmenverbreiterungen sind gedämmte Profile zu wählen! </span>
                    <br/>
                    <span>------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>GT 315b</span>
                    <br/>
                    <span>GT 315b  Sonnenschutz-3-fach-Glas. </span>
                    <br/>
                    <span>für Türen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmöglichkeit des</span>
                    <br/>
                    <span>öffentlichen Personenverkehrs</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Glasaufbau:</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart außen VSG</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart mitte Float</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart innen VSG</span>
                    <br/>
                    <span>- mit thermisch verbessertem Randverbund</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Technische Daten:</span>
                    <br/>
                    <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43  </span>
                    <br/>
                    <span>U-Wert Uw: 0,90W/m²K. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>!!Achtung!!!: (Der Uw-Wert ist die Angabe für das gesamte Fenster.) </span>
                    <br/>
                    <span>Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.</span>
                    <br/>
                    <span>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: mind. 30 dB, gem. Schallschutznachweis</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Uw-Wert (im Einbauzustand, als flächengewichteter Mittelwert) und der g-Wert (Energiedurch- lassgrad) aller Fenster sind durch den Fachunternehmer zu bestätigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Rahmenverbreiterungen sind gedämmte Profile zu wählen! </span>
                    <br/>
                    <span>Licht- und Energiewerte nach DIN EN 410</span>
                    <br/>
                    <span>------------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>GT 463</span>
                    <br/>
                    <span>GT 463  Sonnenschutz-3-fach-Glas </span>
                    <br/>
                    <span>nach Unfallverhütungsvorschrift Schulen (GUV)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Glasaufbau:</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart außen Float</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart mitte Float</span>
                    <br/>
                    <span>Glasart innen VSG</span>
                    <br/>
                    <span>- mit thermisch verbessertem Randverbund</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Technische Daten:</span>
                    <br/>
                    <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                    <br/>
                    <span>U-Wert Uw: 0,90W/m²K.</span>
                    <br/>
                    <span> </span>
                    <br/>
                    <span>!!Achtung!!!: (Der Uw-Wert ist die Angabe für das gesamte Fenster.) </span>
                    <br/>
                    <span>Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.</span>
                    <br/>
                    <span>Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: mind. 30 dB, gem. Schallschutznachweis</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Uw-Wert (im Einbauzustand, als flächengewichteter Mittelwert) und der g-Wert (Energiedurch- lassgrad) aller Fenster sind durch den Fachunternehmer zu bestätigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Bei Rahmenverbreiterungen sind gedämmte Profile zu wählen!</span>
                    <br/>
                    <span>Licht- und Energiewerte nach DIN EN 410</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------</span>
                    <br/>
                    <span>GT 511  (Innentüren)</span>
                    <br/>
                    <span>GT 511 Brandschutzglas F 30 nach DIN 4102, Monoglas</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Dicke gesamt: 16 mm</span>
                    <br/>
                    <span>Fabrikat:</span>
                    <br/>
                    <span>Typ: F 30 C 16(M)</span>
                    <br/>
                    <span>Widerstandsklasse P1A nach DIN EN 356</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>9-1. Verglasung / Ausfachungen</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E12">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Baukörperanschlüsse:</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AS 101 </span>
                    <br/>
                    <span>AS 101  Anschluss seitl. (Fenster/ Tür) WDVS</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Baukörper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden außen</span>
                    <br/>
                    <span>bündig mit dem tragenden Baukörper eingebaut. Auf der Außenseite wird</span>
                    <br/>
                    <span>nach dem Einbau der Elemente ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukörper ist vollflächig mit</span>
                    <br/>
                    <span>Wärmedämmung zu verfüllen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit</span>
                    <br/>
                    <span>dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Außen ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie</span>
                    <br/>
                    <span>auszuführen, die auf dem Baukörper und den Elementen zu verkleben ist.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AO 101</span>
                    <br/>
                    <span>AO 101  Anschluss oben (Fenster/ Tür) WDVS</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Baukörper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden außen</span>
                    <br/>
                    <span>bündig mit dem tragenden Baukörper eingebaut. Auf der Außenseite wird</span>
                    <br/>
                    <span>nach dem Einbau der Elemente ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben.</span>
                    <br/>
                    <span>-----------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AS 105</span>
                    <br/>
                    <span>AS 105  Anschluss seitl. (Fenster und Tür) zweischaliges Mauerwerk (Sichtbetonfassade) und Holzfassadenbekleidung</span>
                    <br/>
                    <span>Der Baukörper ist teilweise zweischalig ausgebildet (Sichtbetonfassade) sowie teilweise Holzfassadenbekleidung. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Elemente sind mit</span>
                    <br/>
                    <span>Befestigungswinkeln im Bereich der Dämmebene einzubauen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl sind nach statischen und</span>
                    <br/>
                    <span>konstruktiven Anforderungen auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit einer dampfdichten Dichtungsfolie abzukleben.</span>
                    <br/>
                    <span>Auf der Außenseite ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer</span>
                    <br/>
                    <span>Dichtungsfolie auszuführen. Diese Dichtungsfolie wird an dem Blendrahmen</span>
                    <br/>
                    <span>befestigt und ist bis auf den tragenden Baukörper zurückzuführen und</span>
                    <br/>
                    <span>dort zu verkleben. Die äußere Anschlussfuge zwischen Vorsatzschale und</span>
                    <br/>
                    <span>Blendrahmen ist mit einem Kompriband zu schließen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AO 105</span>
                    <br/>
                    <span>AO 105  Anschluss oben (Fenster und Tür) zweischaliges Mauerwerk  Bzw. Holzfassadenbekleidung</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Baukörper ist zweischalig ausgebildet. Die Elemente sind mit</span>
                    <br/>
                    <span>Befestigungswinkeln im Bereich der Dämmebene einzubauen.</span>
                    <br/>
                    <span>Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Auf der Außenseite ist jedoch zusätzlich ein Dämmkeil im Übergangsbereich zwischen Blendrahmen und Baukörper zu</span>
                    <br/>
                    <span>montieren, über den die äußere Dichtungsfolie bis auf den Baukörper zurückzuführen und dort zu verkleben ist.</span>
                    <br/>
                    <span>--------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AU 106</span>
                    <br/>
                    <span>AU 106  Anschluss unten (Fenster)  zweischaliges Mauerwerk Bzw. Holzfassadenbekleidung</span>
                    <br/>
                    <span>Die Elemente sind mit Befestigungswinkeln vor dem tragenden Baukörper im Bereich der Dämmebene einzubauen. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Zur Lastabtragung ist ein statisch ausreichender, verzinkter Stahlwinkel an dem Baukörper zu befestigen.</span>
                    <br/>
                    <span>Im Fußpunkt werden die Elemente mit einem Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) und einem verzinkten Stahlrohr auf dem Stahlwinkel befestigt.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion für den Anschluss einer bauseitigen Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge ist mit Wärmedämmung auszufüllen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Auf der Außenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion eingespannt. Die Folie ist bis auf den tragenden Baukörper zurückzuführen und dort zu verkleben. Zusätzlich ist eine Aluminium-Fensterbank, t = 2 mm anzubringen, Ausladung nach Einbausituation mit seitlichen Aufkantungen. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>---------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AU 108</span>
                    <br/>
                    <span>AU 108 Anschluss unten (Fenstertür) Nullschwelle (Komfortschwelle)</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Höhe des Fußbodenaufbaues beträgt ca. 250mm (EG) bzw. 150mm (OG) </span>
                    <br/>
                    <span>Der Fußpunkt der Fenster ist gemäß DIN 18040 "Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Das Element wird mit einem wärmegedämmten, im Bereich des Fußbodenaufbaues eingelassenen Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau der Oberkante des Fertigfußbodens zu montieren. </span>
                    <br/>
                    <span>In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne integriert die mittels einen Rückschlagventiles eine kontrollierte Ableitung sicherstellt.</span>
                    <br/>
                    <span>Zur Befestigung der Konstruktion am unteren Baukörper ist ein statisch ausreichend dimensionierten Stahlwinkel zu verankern.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Unterhalb des Schwellenprofils ist ein KS-Basisprofil anzuordnen. Der Bereich zwischen dem KS-Basisprofil und dem Rohfußboden ist zu unterfüttern und vollflächig mit Wärmedämmung auszufüllen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die äußere Abdichtung des Anschlusses erfolgt mit einer Dichtungsfolie, die bis zur Stirnseite der bauseitigen Betonsohle herunterzuführen ist. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Das Sockelprofil der Tür ist zusätzlich mit einem Wetterschenkel zu versehen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18531 / 18533 (DIN 18195), bezüglich der Bodenfeuchte, stauendes Sickerwasser sowie aufstauendes Sickerwasser, auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Stärke der Dichtungsbahn muss gemäß der DIN 18195-6 und die Überlappungen gemäß DIN 18195-3 Ziffer 7.1 ausgeführt werden. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Bauseits ist eine rückstaufreie Ableitung des Oberflächen Wassers sicherzustellen.</span>
                    <br/>
                    <span>Dieses ist durch eine vor den Elementen angeordnete bauseitige Drain- / Entwässerungsrinne, begehbar sowie roll-</span>
                    <br/>
                    <span>stuhlbefahrbar, zu gewährleisten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>--------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AU 109</span>
                    <br/>
                    <span>AU 109  Anschluss unten (Fenster) bodengebunden</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Das Fensterelement schließt hier an den Rohfußboden an. Die Höhe des Fußbodenaufbaus beträgt ca. 250 (EG) bzw. 150 (OG) mm.</span>
                    <br/>
                    <span>Vorab ist eine verzinkte Stahlrohrkonstruktion zu montieren, die als Aufständerung für das Fenster dient.</span>
                    <br/>
                    <span> </span>
                    <br/>
                    <span>Im Fußpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen. Weiterhin ist innen und außen eine Dichtungsfolie an die Basiskonstruktion anzubinden und über die Aufständerung zu führen. Die Folie ist am Baukörper zu verkleben. </span>
                    <br/>
                    <span>Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukörpers ist allseitig mit Wärmedämmung auszufüllen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Raumseitig ist die Basiskonstruktion für den Anschluss einer bauseits zu erbringenden Fußbodenkonstruktion vorzurichten, dazu ist ein Aluminium-Winkel zu liefern, welcher als Fußbodenabschluss dient.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Sockelhöhen sind auf den Aufbau der anschließenden Basispunkte abzustimmen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Wärmedämmung ist außerdem mit einem Aluminiumkantteil ( t= 3,0 mm) mit verdeckter Befestigung abzudecken.</span>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AU 205</span>
                    <br/>
                    <span>AU 205 Anschluss unten (Türen) Nullschwelle</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Höhe des Fußbodenaufbaues beträgt ca. 250mm (EG) bzw. 150mm (OG) </span>
                    <br/>
                    <span>Der Fußpunkt der Fenster ist gemäß DIN 18040 "Barrierefreies Bauen" sowie MBO § 50 auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Das Element wird mit einem wärmegedämmten, im Bereich des Fußbodenaufbaues eingelassenen Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschließen der Schwelle ausgeführt. Diese Abdeckung ist auf das Niveau der Oberkante des Fertigfußbodens zu montieren. </span>
                    <br/>
                    <span>In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne integriert die mittels einen Rückschlagventiles eine kontrollierte Ableitung sicherstellt.</span>
                    <br/>
                    <span>Zur Befestigung der Konstruktion am unteren Baukörper ist ein statisch ausreichend dimensionierten Stahlwinkel zu verankern.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Unterhalb des Schwellenprofils ist ein KS-Basisprofil anzuordnen. Der Bereich zwischen dem KS-Basisprofil und dem Rohfußboden ist zu unterfüttern und vollflächig mit Wärmedämmung auszufüllen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die äußere Abdichtung des Anschlusses erfolgt mit einer Dichtungsfolie, die bis zur Stirnseite der bauseitigen Betonsohle herunterzuführen ist. </span>
                    <br/>
                    <span>Das Sockelprofil der Tür ist zusätzlich mit einem Wetterschenkel zu versehen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbildung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18531 / 18533 (DIN 18195), bezüglich der Bodenfeuchte, stauendes Sickerwasser sowie aufstauendes Sickerwasser, auszuführen.</span>
                    <br/>
                    <span>Die Stärke der Dichtungsbahn muss gemäß der DIN 18195-6 und die Überlappungen gemäß DIN 18195-3 Ziffer 7.1 ausgeführt werden. </span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Bauseits ist eine rückstaufreie Ableitung des Oberflächen Wassers sicherzustellen.</span>
                    <br/>
                    <span>Dieses ist durch eine vor den Elementen angeordnete bauseitige Drain- / Entwässerungsrinne, begehbar sowie roll-</span>
                    <br/>
                    <span>stuhlbefahrbar, zu gewährleisten.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>9-2. Baukörperanschlüsse</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E13">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AS 304</span>
                    <br/>
                    <span>Anschluss seitl. (Warmfassade) zweischaliges Mauerwerk</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Baukörper ist zweischalig ausgebildet. Die Elemente sind innerhalb der Dämmebene und des inneren Baukörpers einzubauen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Zum Anschluss an den Baukörper sind im Falz des Pfostens ein Kunststoff- Anschlussprofil und eine Dichtungsfolie (Innenseite) einzuspannen. Zusätzlich ist für die äußere Abdichtung ein Wandanschlussprofil einzuspannen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Bereich zwischen Pfosten und Baukörper bzw. bauseitiger Wärmedämmung ist vollflächig mit Wärmedämmung zu verfüllen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Auf der Innenseite erfolgt die Abdichtung mittels der im Falz des Pfostens eingespannten dampfdichten Dichtungsfolie. Diese ist bis auf den Baukörper zurückzuführen und dort zu verkleben. Raumseitig ist als Abschluss zwischen Baukörper und Pfosten ein Aluminium Kantteil, Abwicklung ca. 120 mm, am Posten zu montieren. Die innere Anschlussfuge zwischen Baukörper und Aluminium Kantteil ist mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Auf der Außenseite ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer dampfoffenen Dichtungsfolie auszuführen. Auf der Außenseite ist der Anschluss an die bauseitige Fassadenkonstruktion mit einem im Falz des Pfostens eingespannten z-förmigen Aluminium- Wandanschlussprofil, t = 2 mm, herzustellen. Das Profil ist so auszubilden, dass es als Abdeckung für die am Wandanschluss angebrachte Wärmedämmung dient. Zusätzlich ist außen das Anschlussprofil mit einem LM-Kantteil für die spätere Anbindung der Fassadenbekleidung auszuführen. </span>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AO 304</span>
                    <br/>
                    <span>Anschluss oben (Warmfassade) zweischaliges Mauerwerk</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Baukörper ist zweischalig ausgebildet. Die Elemente sind innerhalb der Dämmebene und des inneren Baukörpers einzubauen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>An dem oberen Riegel ist zum Anschluss der bauseitigen Deckenarbeiten ein Aluminiumwinkel, 25/25/2 mm, bzw. gem. endgültiger Ausführungsplanung, bündig mit der Unterkante des Riegels zu befestigen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben.</span>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>AU 301 Anschluss unten (Warmfassade) </span>
                    <br/>
                    <span>Unten schließt die Fassade an den ca. 250 (EG) bzw. 150 (OG) mm tiefer liegenden Rohfußboden an. Die Elemente sind innerhalb des tragenden Baukörpers und dessen Dämmebene einzubauen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Abdichtung des Anschlusses erfolgt hinter der wasserführenden Ebene der Fassadenkonstruktion mit einer wannenförmig verlegten Dichtungsfolie unter Beachtung der Entwässerungs- und Belüftungstechnik. Der verbleibende Raum zwischen dem unteren Riegelprofil und dem Baukörper ist mit einem Dämmelement zu schließen. Die Wärmedämmung des Baukörpers ist außerdem mit einer Abdeckung aus gekantetem Aluminiumblech, t = 2 mm Abwicklung mind. 300 mm einfach gekantet, zu schützen. Das Aluminiumblech ist zusätzlich mit einer Aluminiumunterkonstruktion zu sichern. Die Unterkonstruktion ist am Baukörper zu befestigen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Raumseitig ist ein Aluminiumwinkel 20/100 mm, t = 2 mm, bzw. gem. endgültiger Ausführungsplanung, bündig mit der Riegelhinterkante zu montieren. An diesem Aluminiumwinkel wird die innere Dichtungsfolie angeklebt und zusätzlich mit einem Aluminiumprofil mechanisch gesichert. Die Dichtungsfolie ist bis auf den Baukörper zu führen und dort zu verkleben.</span>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Verankerung Fenster / Tür</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Verankerung von Fenster- und Türwänden hat gemäß DIN 18056 zu erfolgen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Befestigung des Blendrahmens erfolgt - mit für den jeweiligen Einbaufall geeigneten Dübeln - am Baukörper.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Der Abstand der Verankerungsstellen soll 800 mm nicht überschreiten. Jede Seite muss an mindestens zwei Stellen mit dem Bauwerk verankert werden.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Alle Bauteile der Verankerungen müssen so ausgebildet sein, dass sie die einwirkenden Kräfte sicher aufnehmen und auf das Tragwerk des Baukörpers übertragen.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>9-2.-1 Baukörperanschlüsse Warmfassade</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="E14">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>A 404 Anschluss Brandschutzelemente</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>F 30 - Verglasungen und T-30 Türen</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Eignung des Feuerschutzabschlusses zur Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wänden/Bauteilen nachgewiesen. Bei der Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, Dicke &gt; 115 mm, Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalmörtel der Mörtelgruppe &gt; II.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Wände aus Beton nach DIN 1045-1, Dicke &gt; 100 mm, Festigkeitsklasse mindestens C 12/15.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Wände aus Porenbeton- Block- oder Plansteinen nach DIN 4165 Teil 3, Dicke &gt; 150 mm, Festigkeitsklasse 4.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Wände aus bewehrten - liegenden oder stehenden - Porenbetonplatten, Dicke &gt; 150 mm, sofern für diese eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Montagewände in Ständerbauweise (Höhe &lt; 5 m) mit beidseitiger Beplankung aus Gipskarton- Feuerschutzplatten, Dicke &gt; gemäß Zulassung T Bauteil und Ständerwerk, mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A, nach DIN 4102-4 Tabelle 48.</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>bekleidete Stahlstützen und/oder -träger - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A nach DIN 4102-4</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>bekleidete Holzstützen und/oder -träger - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B nach DIN 4102-4</span>
                    <br/>
                    <span/>
                    <br/>
                    <span>Die Anschlüsse der Brandschutzelemente müssen hinsichtlich der mechanischen Festigkeit und der dauerhaften Abdichtung mit dauerelastischen Dichtungsmasse bei sinngemäßer Anwendung der DIN 18540 Teil 1 fachgerecht ausgeführt werden.</span>
                    <br/>
                    <span>-----------------------------</span>
                    <br/>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span>9-2.-2 Baukörperanschlüsse Brandschutzelemente</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="E15" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Alu-Fenster-Elemente</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="E16">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="E17" RNoPart="1">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Fenster-Element, Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System</span>
                          <br/>
                          <span>mit Nullschwelle, Fenstertür mit Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span>-NACH INNEN ÖFFNEND-</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.280 mm x 3.300 mm</span>
                          <br/>
                          <span>100 mm Blendrahmenverbreiterung oben</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost / Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-03      Kunst / R-0.31 </span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-13      Essen 2 / R-0.39</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-14      Essen 1 / R-0.40</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-15      Essen 1 / R-0.40</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-20      Werken / R-0.30</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span>1 St KvD Fenstertür, -NACH INNEN ÖFFNEND-</span>
                          <br/>
                          <span>       barrierefrei</span>
                          <br/>
                          <span>       Beschlag Fenstertür: KvD, verdecktliegend, </span>
                          <br/>
                          <span>       Griff: Fe-Steckgriff, abschließbar</span>
                          <br/>
                          <span>      Verglasung: GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld bodengebunden</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung: GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld Oberlicht</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung: GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- inkl. aussen auf Fenstertür:  Ziehgriff</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30 </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen umlaufenden Blendrahmen,</span>
                          <br/>
                          <span>1 St. Pfosten, 1 St. Riegel über der Tür,</span>
                          <br/>
                          <span>und 1 St. Aufdopplungsprofil oben, Höhe ca. 100 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Es sind nur Systemprofile zugelassen.</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmten Sockelprofil unter dem Element</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussen; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm; Abdeckleiste Aluminium, </span>
                          <br/>
                          <span>in Fensterfarbe, zur Abdeckung der </span>
                          <br/>
                          <span>unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen seitigen Kopplungsstoss mit einen Dehnungsprofil</span>
                          <br/>
                          <span>und entsprechenden Dichtungen.</span>
                          <br/>
                          <span>Das Element ist im oberen Anschlussbereich vorgerichtet für einen bauseitigen</span>
                          <br/>
                          <span>Raffstore vor der Verglasung, auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des</span>
                          <br/>
                          <span>Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbil-</span>
                          <br/>
                          <span>dung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18533 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie</span>
                          <br/>
                          <span>MBO § 50 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105</span>
                          <br/>
                          <span>Oben:   AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Festfeld: AU 109</span>
                          <br/>
                          <span>Fußpunkt Tür: AU 108, Nullschwelle</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Details ALS-D003a / ALS-D006a und Ansicht Ost Plan ALS-5004b</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>EG-03+13+14+15+20 // Alu-Fenster-Element</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E18" RNoPart="2">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jedoch</span>
                          <br/>
                          <span>andere </span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.280 mm x 3.210 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Fenster-EG-05 - ohne Fensterbank, da Anschluss an Terrasse</span>
                          <br/>
                          <span>- Fenster-EG-07 - Fensterbank, siehe gesonderte Position </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-05      Psychomotorik / R-0.32</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-07      Gruppe3+Bibliothek / R-0.33</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>EG-05+07 // Alu-Fenster-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E19" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Fenster-Element, Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System,</span>
                          <br/>
                          <span>mit Brüstungsfeld und mit Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung gesamt ca.: 2.280 x 3.210 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-08      Küche / R-0.36</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span>1 St KvD-Flügel</span>
                          <br/>
                          <span>       Beschlag Fenster: KvD, verdecktliegend, </span>
                          <br/>
                          <span>       Griff: Fe-Steckgriff, abschließbar</span>
                          <br/>
                          <span>      Verglasung: GT 312a</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld, bodengebunden</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung: GT 312a</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld Unterlicht, unter Fenster-Flügel</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung: GT 312a</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30 </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen umlaufenden Blendrahmen, 1 Pfosten, 1 Riegel.</span>
                          <br/>
                          <span>Es sind nur Systemprofile zugelassen.</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmten Sockelprofil unter dem Element</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussen; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm; Abdeckleiste Aluminium, </span>
                          <br/>
                          <span>in Fensterfarbe, zur Abdeckung der </span>
                          <br/>
                          <span>unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen seitigen Kopplungsstoss mit einen Dehnungsprofil</span>
                          <br/>
                          <span>und entsprechenden Dichtungen.</span>
                          <br/>
                          <span>Das Element ist im oberen Anschlussbereich vorgerichtet für einen bauseitigen</span>
                          <br/>
                          <span>Raffstore vor der Verglasung, auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des</span>
                          <br/>
                          <span>Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbil-</span>
                          <br/>
                          <span>dung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18533 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105</span>
                          <br/>
                          <span>Oben:   AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Festfeld: AU 109, mit Anschluss Aussen-Fensterbank</span>
                          <br/>
                          <span>Fensterbank in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Details ALS-D007c und D007.1a und Ansicht West ALS-5003b</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>EG-08 // Alu-Fenster-Element</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E20" RNoPart="4">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, wie Fenster EG-O8, jedoch</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.390 mm x 3.24 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: siehe Schnitt 2-2</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-11      Flur Halle OG / F-1.T3</span>
                          <br/>
                          <span> </span>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen umlaufenden Blendrahmen,</span>
                          <br/>
                          <span>1 St. Pfosten, 1 St. Riegel</span>
                          <br/>
                          <span>und ein 1 St. Aufdopppelungsprofil seitlich: Höhe 3.240 mm x 50 mm.</span>
                          <br/>
                          <span>Es sind nur Systemprofile zugelassen.</span>
                          <br/>
                          <span>- Das Fenster-Element wird unten an das Dämmpaneel </span>
                          <br/>
                          <span>der darunterliegenden Tür EG-17 angeschlossen,</span>
                          <br/>
                          <span>sodass ein vertikales Fensterband entsteht.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Verglasung: GT 312b</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                          <br/>
                          <span>- Fenster ohne Raffstore</span>
                          <br/>
                          <span>- Anschluss unten an Paneel</span>
                          <br/>
                          <span>-Anschluss oben an bauseitigen Isokorb</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D014 und Schnitt 2-2</span>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>OG-11 // Fenster-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E21" RNoPart="5">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, wie Fenster OG-08, jedoch, andere </span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.500 mm x 3.240 mm,</span>
                          <br/>
                          <span>und</span>
                          <br/>
                          <span>- aussermittige Teilung des Fenster</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterbreite Öffnungsflügel: ca. 895 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- Brüstungshöhe OK Riegel mind 0,90m ab OKFF</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterbank in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span>- Verglasung: GT 312a</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansciht Süd</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-13      Gruppe 2 / R-1.30 </span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-14      Gruppe 2 / R-1.30</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-15      Gruppe 2 / R-1.30</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-16      Gruppe 1 / R-1.31</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-17      Gruppe 1 / R-1.31</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-18      Gruppe 1 / R-1.31</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D002a und Ansicht Süd Plan ALS-5004b</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>OG-13+14+15+16+17+18 // Fenster-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E22" RNoPart="6">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Fenster-Element, Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System,</span>
                          <br/>
                          <span>als Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.280 mm x 3.300 mm </span>
                          <br/>
                          <span>100 mm Blendrahmenverbreiterung oben</span>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-02      Kunst / R-0.31</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung: GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30 </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen umlaufenden Blendrahmen</span>
                          <br/>
                          <span>und 1 St. Aufdopplungsprofil oben, Höhe ca. 100 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Es sind nur Systemprofile zugelassen.</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmten Sockelprofil unter dem Element</span>
                          <br/>
                          <span> nebenliegende Kopplungsprofile in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussen; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm; Abdeckleiste Aluminium, </span>
                          <br/>
                          <span>in Fensterfarbe, zur Abdeckung der </span>
                          <br/>
                          <span>unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen seitigen Kopplungsstoss mit einen Dehnungsprofil</span>
                          <br/>
                          <span>und entsprechenden Dichtungen.</span>
                          <br/>
                          <span>Das Element ist im oberen Anschlussbereich vorgerichtet für einen bauseitigen</span>
                          <br/>
                          <span>Raffstore vor der Verglasung, auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des</span>
                          <br/>
                          <span>Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbil-</span>
                          <br/>
                          <span>dung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18533 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105, beidseitig Anschluss an Kopplungsprofil</span>
                          <br/>
                          <span>Oben:   AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Festfeld: AU 109, ohne Fensterbank, da Anschluss an Terrasse,</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>EG-02 // Alu-Fenster-Element, Festverglasung </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E23" RNoPart="7">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, wie Fenster EG-02,  jeodch </span>
                          <br/>
                          <span>mit mittiger Fensterteilung durch</span>
                          <br/>
                          <span>senkrechten Pfosten </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-19      Werken / R-0.30</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>EG-19 // Alu-Fenster-Element, Festverglasung, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E24" RNoPart="8">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jeodch</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.380 mm x 3.240 mm</span>
                          <br/>
                          <span>und</span>
                          <br/>
                          <span>- Verglasung: GT 312b</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-0G-12      Flur Halle OG / F-1.T3</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105,</span>
                          <br/>
                          <span>Oben: AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten: AU 109, Anschluss an Aussen-Fensterbank</span>
                          <br/>
                          <span>Fensterbank in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>OG-12 // Alu-Fenster-Element, Festverglasung, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E25" RNoPart="9">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, wie Fenster OG-12, jedoch, </span>
                          <br/>
                          <span>andere Abmessungen</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster werden hier als kleine einzelne Fenster gerechnet</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessungen einzeln: 1.090 mm x 1.750 mm </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>(Abmessung gesamt ca.: 2.280 mm x 1.750 mm (mit Kopplungspfosten gerechnet)</span>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-0G-08      StuBo/Soz / R-1.42 </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Koppelungspfosten für Anschluss bauseitige Leichtbauwand in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Verglasung: GT 463</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105</span>
                          <br/>
                          <span>Oben: AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten: AU 106, an Aussen-Fensterbank</span>
                          <br/>
                          <span>Fensterbank in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail D005a und Ansicht Ost ALS-5004b</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>OG-08 // Alu-Fenster-Element, Festverglasung, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E26" RNoPart="10">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Fenster-Element, Hochwärmegedämmtes </span>
                          <br/>
                          <span>1 flg. Aluminium Fenster-System,</span>
                          <br/>
                          <span>mit Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.280 mm x 1.750 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-06      StuBo/Soz / R-1.42</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-07      StuBo/Soz / R-1.42</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-09      Mitarbeiter 1 / R-1.44</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-10      Leitung / R-1.45</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span>1 St KvD-FEnster</span>
                          <br/>
                          <span>       Beschlag Fenster: KvD, verdecktliegend, </span>
                          <br/>
                          <span>       Griff: Fe-Steckgriff, abschließbar</span>
                          <br/>
                          <span>      Verglasung: GT 463</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung: GT 463</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43 </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussen; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm; Abdeckleiste Aluminium, </span>
                          <br/>
                          <span>in Fensterfarbe, zur Abdeckung der </span>
                          <br/>
                          <span>unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element ist im oberen Anschlussbereich vorgerichtet für einen bauseitigen</span>
                          <br/>
                          <span>Raffstore vor der Verglasung, auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des</span>
                          <br/>
                          <span>Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbil-</span>
                          <br/>
                          <span>dung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18533 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105, </span>
                          <br/>
                          <span>- OG-06 + OG-10 beidseitig an Kopplungsprofil </span>
                          <br/>
                          <span>- OG-07 + OG-09 einseitig an Kopplungsprofil, einseitig an Holzfasssade</span>
                          <br/>
                          <span>Oben:   AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Festfeld: AU 106, an Aussen-Fensterbank</span>
                          <br/>
                          <span>Fensterbank in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail D005a und und Ansicht Ost ALS-5004b</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>OG-06+07+09+10 // Fenster-Element</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E27" RNoPart="11">
                <Qty>4.600</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Fensterbank für Fenster EG-07+EG-08+OG-11 aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längen bis ca. 2.300 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 210 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aussen-Aluminium-Fensterbank, inkl. aller</span>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse und Abdichtungen, Falze, Ausschnitte </span>
                          <br/>
                          <span>und Abkantungen, Tropfnase sowie elastische </span>
                          <br/>
                          <span>Verfugung zwischen Fensterbank und Mauerwerk.</span>
                          <br/>
                          <span>Farbe der Fensterbank im Farbton der Fenster.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längenstöße bzw. Kopplungen und Abschlussprofile</span>
                          <br/>
                          <span>mit Aufkantung sind in den Einheitspreis </span>
                          <br/>
                          <span>mit einzukalkulieren.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer </span>
                          <br/>
                          <span>Antidröhnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) </span>
                          <br/>
                          <span>von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-07      Gruppe3+Bibliothek / R-0.33</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-08      Küche / R-0.36</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Fensterbank für Fenster EG-07+EG-08</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E28" RNoPart="12">
                <Qty>2.400</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jedoch andere Abmessung</span>
                          <br/>
                          <span>Alu-Aussen-Fensterbank </span>
                          <br/>
                          <span>für Fenster OG-12 aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längen bis ca. 2.400 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 210 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-0G-12      Flur Halle OG / F-1.T3</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Fensterbank für Fenster OG-12, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E29" RNoPart="13">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span> wie vor, jedoch andere Abmessung</span>
                          <br/>
                          <span>Alu-Aussen-Fensterbank für Fenster </span>
                          <br/>
                          <span>OG-13+14+15+16+17+18 aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längen bis ca. 2.500 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 210 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Süd</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-13      Gruppe 2 / R-1.30 </span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-14      Gruppe 2 / R-1.30</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-15      Gruppe 2 / R-1.30</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-16      Gruppe 1 / R-1.31</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-17      Gruppe 1 / R-1.31</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-18      Gruppe 1 / R-1.31</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D002a und Ansicht Süd Plan ALS-5004b</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Fensterbank für Fenster OG-13+14+15+16+17+18, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E30" RNoPart="14">
                <Qty>12.200</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor jedoch,</span>
                          <br/>
                          <span>andere Abmessungen,</span>
                          <br/>
                          <span>als durchlaufende Fensterbank unter Fensterband ausbilden</span>
                          <br/>
                          <span>Alu-Fensterbank für Fenster OG-08 aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längen Einzelfenster bis ca. 2.500 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Länge Fensterbank gesamt 12.200 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 280 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Die Fensterbank ist an die jeweils nebenliegende </span>
                          <br/>
                          <span>Fensterbank der Fenster OG-06, OG-07, OG-08 und OG-09 </span>
                          <br/>
                          <span>anzuschließen bzw. zu koppeln, sodass eine durchlaufende Fensterbank </span>
                          <br/>
                          <span>unter dem Fensterband entsteht</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-06      StuBo/Soz / R-1.42</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-07      StuBo/Soz / R-1.42</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-0G-08      StuBo/Soz / R-1.42 </span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-09      Mitarbeiter 1 / R-1.44</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-10      Leitung / R-1.45</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>durchlaufende Fensterbank für Fenster OG-06+07+08+09+10, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E31" RNoPart="15">
                <Qty>9.850</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aluminium-Fensterbank, durchlaufend, </span>
                          <br/>
                          <span>unter bauseitiger Holzfassadenbekleidung</span>
                          <br/>
                          <span>neben Fenster OG-12 aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Länge bis ca. 9.850 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 210 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aussen-Aluminium-Fensterbank, inkl. aller</span>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse und Abdichtungen, Falze, Ausschnitte </span>
                          <br/>
                          <span>und Abkantungen, Tropfnase sowie elastische </span>
                          <br/>
                          <span>Verfugung zwischen Fensterbank und Mauerwerk.</span>
                          <br/>
                          <span>Farbe der Fensterbank im Farbton der Fenster.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längenstöße bzw. Kopplungen und Abschlussprofile</span>
                          <br/>
                          <span>mit Aufkantung sind in den Einheitspreis </span>
                          <br/>
                          <span>mit einzukalkulieren.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Fensterbank ist an die nebenliegende Fensterbank des Fensters OG12 </span>
                          <br/>
                          <span>anzuschließen bzw. zu koppeln, sodass eine durchlaufende Fensterbank entsteht</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer </span>
                          <br/>
                          <span>Antidröhnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) </span>
                          <br/>
                          <span>von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. Dämmprofil/Vorbauzarge für die Vorwandmontage </span>
                          <br/>
                          <span>der Alu-Fensterbank im bauseitigen Holzfassadenbekleidungs-Bereich</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Holzfassadenbekleidung neben</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-0G-12      Flur Halle OG / F-1.T3, Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail D003a und Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>durchlaufende Fensterbank neben Fenster OG-12 </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E32" RNoPart="16">
                <Qty>9.740</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jeodch</span>
                          <br/>
                          <span>Aluminium-Fensterbank, durchlaufend, </span>
                          <br/>
                          <span>unter bauseitiger Holzfassadenbekleidung</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Länge bis ca. 9.740 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 210 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. Dämmprofil/Vorbauzarge für die Vorwandmontage </span>
                          <br/>
                          <span>der Alu-Fensterbank im bauseitigen Holzfassadenbekleidungs-Bereich</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort:  Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Holzfassadenbekleidung Achse  X1-X5 / Y1</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>durchlaufende Fensterbank unter Holzfassadenbekleidung, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E33" RNoPart="17">
                <Qty>19.500</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Zulage zur vorherigen Position </span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsprofil zwischen den Fenstern</span>
                          <br/>
                          <span>bestehend aus:</span>
                          <br/>
                          <span>wärmegedämmten Aluminium-Kopplungsprofilen in Fensterfarbe</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Bei dem Anschluss mehrerer Fenster werden diese als durchlaufendes Fenster-</span>
                          <br/>
                          <span>band ausgeführt. Die Kopplungsstöße werden mit systemgebundenen, wärme-</span>
                          <br/>
                          <span>gedämmten Aluminium-Kopplungsprofilen und entsprechenden Dichtungen aus-</span>
                          <br/>
                          <span>geführt. Dehnungen (Dilatation) und Formänderungen der Fensterelemente</span>
                          <br/>
                          <span>müssen in allen Ebenen sicher und geräuschfrei in den Anschlüssen und Stö-</span>
                          <br/>
                          <span>ßen aufgenommen werden können.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Die Paneelfelder sind im Bereich der</span>
                          <br/>
                          <span>bauseitigen Gebäudestützen einzusetzen. Die Montage erfolgt mit Umkehrprofi-</span>
                          <br/>
                          <span>len von außen.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Kopplungsprofil ist jeweils beidseitig vom Fenster anzubringen,</span>
                          <br/>
                          <span>und dadurch werden die nebenliegenden Fenster im gleicher Ebene</span>
                          <br/>
                          <span>miteinander als Fensterband verbunden.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Höhe wie Fenster bzw. Höhe Profil: 3.300 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsbreite: 200 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: </span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-02      Kunst / R-0.31, Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-19      Werken / R-0.30, Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>(Zulageposition) Kopplungsprofil zwischen bodentiefen Fenstern</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E34" RNoPart="18">
                <Qty>7.500</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor jedoch, andere Höhe,</span>
                          <br/>
                          <span>da bei Fenstern mit Mauerwerkbrüstung</span>
                          <br/>
                          <span>Höhe wie Fenster bzw. Höhe Profil: 1.750 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsbreite mind. 200 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-06      StuBo/Soz / R-1.42</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-07      StuBo/Soz / R-1.42</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-09      Mitarbeiter 1 / R-1.44</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-10      Leitung / R-1.45</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>(Zulageposition) Kopplungsprofil zwischen Fenstern mit Brüstung, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E35" RNoPart="19">
                <Qty>1.750</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor jedoch, </span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsprofil für Anschluss von Leichtbauwand</span>
                          <br/>
                          <span>Höhe wie Fenster bzw. Höhe Profil: 1,75m</span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsbreite mind. 100mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsprofil zum Anschluss der bauseitigen Leichtbauwand zwischen den Büroräumen </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Zwischen Fenster OG-O8 ist die Fensterkonstruktion für den bauseitigen Anschluss von</span>
                          <br/>
                          <span>Gebäudetrennwänden/Leichtbauwänden vorzurichten,</span>
                          <br/>
                          <span>da an das Fenster zwei seperate Räume anschließen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-0G-08      StuBo/Soz / R-1.42 </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>(Zulageposition) Kopplungsprofil zwischen Fenstern mit Brüstung, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E36" RNoPart="20">
                <Qty>2.500</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aluminium-Abschlussblech bei bodentiefen </span>
                          <br/>
                          <span>Elementen als unterer Abschluss</span>
                          <br/>
                          <span>bei bodengebundenen Fenstern - Eingangstüren</span>
                          <br/>
                          <span>Höhe der Bleche ca. 70 mm (1 x umgefalzt)</span>
                          <br/>
                          <span>Oberfläche pulverbeschichtet im Farbton der Fenster</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Lage:</span>
                          <br/>
                          <span>bodengebundenen Fenster + Eingangstüren:</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-07      Gruppe3+Bibliothek / R-0.33</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Alu-Abschlussblech bei bodentiefen Elementen  </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="E37" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Alu-Tür-Fenster-Elemente </span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="E38">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="E39" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Tür-Element, Hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System,</span>
                          <br/>
                          <span>mit Alu-Tür-Element,Festverglasung und Alu-Fenster-Element</span>
                          <br/>
                          <span>-Notausgangstür nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. gesamt: 3.430 mm x 2,66 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Fenster Festfeld: 1.400 mm x 1.760 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Fenster Öffnungsflügel: 880 mm x 1.760 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Tür: 1.150 mm x 2.660 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- lichter Durchgang Tür mind. 0,90m zwischen VK aufgestelltem Flügel und Innenkante Türrahmen, 2.RW</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West, OG Laubengang</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-02     Toberaum / R-1.32</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span>1 St  Tür, -NACH INNEN ÖFFNEND-</span>
                          <br/>
                          <span>        lichte Durchgangsbreite mind 900 mm</span>
                          <br/>
                          <span>        Funktion: E</span>
                          <br/>
                          <span>        Schloss Mehrfachverriegelung: BT 400     </span>
                          <br/>
                          <span>        Betätigung: Innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>        Außen Knauf, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung: GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span>       Türschließer mit Rastfeststellung: BT 701, barrierefrei</span>
                          <br/>
                          <span>        absenkbare Bodendichtung</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld (Fenster mit gemauerter Brüstung)</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung: GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span>1 St KvD-Flügel (Fenster mit gemauerter Brüstung)</span>
                          <br/>
                          <span>       Beschlag Fenster: KvD, verdecktliegend, </span>
                          <br/>
                          <span>       Griff: Fe-Steckgriff, abschließbar</span>
                          <br/>
                          <span>      Verglasung: GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30 </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmten Sockelprofil unter dem Tür-Element </span>
                          <br/>
                          <span>- Anschluss an bauseitigem Raffstorekasten</span>
                          <br/>
                          <span>Das Element ist im oberen Anschlussbereich vorgerichtet für einen bauseitigen</span>
                          <br/>
                          <span>Raffstore vor der Verglasung, auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>- ACHTUNG:  Tür ohne Raffstore !!, da Notausgang</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen umlaufenden Blendrahmen, 1 Pfosten in Türhöhe, 1 Pfosten in Fensterhöhe.</span>
                          <br/>
                          <span>Es sind nur Systemprofile zugelassen.</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmten Sockelprofil unter dem Tür-Element,</span>
                          <br/>
                          <span>unter Fenster-Element Anschluss für Aussen-Fensterbank</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussen; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm; Abdeckleiste Aluminium, </span>
                          <br/>
                          <span>in Fensterfarbe, zur Abdeckung der </span>
                          <br/>
                          <span>unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des</span>
                          <br/>
                          <span>Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbil-</span>
                          <br/>
                          <span>dung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18533 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie</span>
                          <br/>
                          <span>MBO § 50 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 101</span>
                          <br/>
                          <span>Oben: AO 101,  Anschluss an Raffstorekasten</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Fenster: AU 106, Anschluss an Aussen-Fensterbank </span>
                          <br/>
                          <span>Unten Tür: AU 205, Nullschwelle</span>
                          <br/>
                          <span>Aussen-Aluminium-Fensterbank in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D008 und ALS-5002 Grundriss OG und Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>OG-02 // Alu-Tür-Fenster-Element</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E40" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, wie Tür OG-02, jeodch andere Abmessungen</span>
                          <br/>
                          <span>Wärmegedämmtes Aluminium Fenster-Tür-System</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. gesamt: 4.940 mm x 2,66 mm </span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Fenster Festfeld: 2.910 mm x 1.760 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Fenster Öffnungsflügel: 880 mm x 1.760 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Tür: 1.150 mm x 2.660 mm </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West, OG Laubengang</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-03     Gruppenraum OG / R-1.33</span>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D008 und ALS-5002 Grundriss OG und Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montiere</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>OG-03 // Alu-Tür-Fenster-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E41" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jeodch andere Abmessungen</span>
                          <br/>
                          <span>Wärmegedämmtes Aluminium Fenster-Tür-System</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. gesamt: 3.650 mm x 2,66 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Fenster Festfeld: 1.620 mm x 1.760 mm </span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Fenster Öffnungsflügel: 880 mm x 1.760 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca. Tür: 1.150 mm x 2.660 mm </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West, OG Laubengang</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-04     Ruheraum / R-1.34</span>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D008 und ALS-5002 Grundriss OG und Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>OG-04 // Alu-Tür-Fenster-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E42" RNoPart="4">
                <Qty>2.300</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Fensterbank für Fenster OG-02 aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Länge 2.300 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 240 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West, OG Laubengang</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-02     Toberaum / R-1.32</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aussen-Aluminium-Fensterbank, inkl. aller</span>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse und Abdichtungen, Falze, Ausschnitte </span>
                          <br/>
                          <span>und Abkantungen, Tropfnase sowie elastische </span>
                          <br/>
                          <span>Verfugung zwischen Fensterbank und Mauerwerk.</span>
                          <br/>
                          <span>Farbe der Fensterbank im Farbton der Fenster.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längenstöße bzw. Kopplungen und Abschlussprofile</span>
                          <br/>
                          <span>mit Aufkantung sind in den Einheitspreis </span>
                          <br/>
                          <span>mit einzukalkulieren.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- mit Endstück,Endkappe da Fensterbank an Tür stößt </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer </span>
                          <br/>
                          <span>Antidröhnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) </span>
                          <br/>
                          <span>von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D008 und ALS-5002 Grundriss OG und Ansicht West</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Fensterbank für Fenster OG-02</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E43" RNoPart="5">
                <Qty>3.800</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu- Fensterbank, wie vor,</span>
                          <br/>
                          <span>jeodch andere Abmessung</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längen bis ca. 3.800 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 240 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West, OG Laubengang</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-03     Gruppenraum OG / R-1.33</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D008 und ALS-5002 Grundriss OG und Ansicht West</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Fensterbank für Fenster OG-03</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E44" RNoPart="6">
                <Qty>2.500</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu- Fensterbank, wie vor,</span>
                          <br/>
                          <span>jeodch andere Abmessung</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längen bis ca. 2.500 mm </span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 240 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West, OG Laubengang</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-OG-04     Ruheraum / R-1.34</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D008 und ALS-5002 Grundriss OG und Ansicht West</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Fensterbank für Fenster OG-04</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="E45" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Alu-Tür-Elemente</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="E46">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="E47" RNoPart="1">
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Tür-Element, Hochwärmegedämmtes Aluminium Tür-System </span>
                          <br/>
                          <span>-NACH AUSSEN ÖFFNEND-, mit Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span>-Notausgangstür nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.280 mm x 3.300 mm, </span>
                          <br/>
                          <span>zzgl. 100 mm Blendrahmenverbreiterung oben</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Ost / Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-01      Kunst / R-0.31 </span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-12      Essen / R-0.39</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-18      Werken / R-0.30</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span>1 St  Tür, -NACH AUSSEN ÖFFNEND-</span>
                          <br/>
                          <span>        1-flg. NA Tür nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span>        li Durchgangsbreite mind 900 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- lichter Durchgang Tür mind. 0,90m zwischen VK aufgestelltem Flügel und Innenkante Türrahmen, 2.RW</span>
                          <br/>
                          <span>        Funktion: E</span>
                          <br/>
                          <span>        Schloss Mehrfachverriegelung: BT 400</span>
                          <br/>
                          <span>        Betätigung: Innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>        Außen Knauf, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>        Türschließer mit Rastfeststellung: BT 701, barrierefrei</span>
                          <br/>
                          <span>        Zusatzfunkzion:gesicherte Fallenfeststellung</span>
                          <br/>
                          <span>        Tagesfalle</span>
                          <br/>
                          <span>        Öffnungsbegrenzer</span>
                          <br/>
                          <span>        absenkbare Bodendichtung</span>
                          <br/>
                          <span>        Verglasung : GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span>        Beschlag: nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span>1 St  Oberlichtfestfeld</span>
                          <br/>
                          <span>         Verglasung: GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span>1 St  Festfeld Griffseitig</span>
                          <br/>
                          <span>         Verglasung : GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30 </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- vorgerichtet für PZ</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen umlaufenden Blendrahmen, 1 Stück Pfosten,</span>
                          <br/>
                          <span>1 St. Riegel über der Tür</span>
                          <br/>
                          <span>und 1 St. Aufdopplungsprofil oben, Höhe ca. 100 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Es sind nur Systemprofile zugelassen.</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmten Sockelprofil unter dem Element </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussen; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm; Abdeckleiste Aluminium, </span>
                          <br/>
                          <span>in Fensterfarbe, zur Abdeckung der </span>
                          <br/>
                          <span>unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen seitigen Kopplungsstoss mit einen Dehnungsprofil</span>
                          <br/>
                          <span>und entsprechenden Dichtungen.</span>
                          <br/>
                          <span>Das Element ist im oberen Anschlussbereich vorgerichtet für einen bauseitigen</span>
                          <br/>
                          <span>Raffstore vor der Verglasung, auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>-ACHTUNG zur Information:  Tür ohne Raffstore !!, da Notausgang</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des</span>
                          <br/>
                          <span>Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbil-</span>
                          <br/>
                          <span>dung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18533 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie</span>
                          <br/>
                          <span>MBO § 50 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105</span>
                          <br/>
                          <span>Oben:   AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Festfeld: AU 109</span>
                          <br/>
                          <span>Fußpunkt Tür: AU 205, Nullschwelle</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D006a</span>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>EG-01+12+18 // Alu-Tür-Element</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E48" RNoPart="2">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jedoch</span>
                          <br/>
                          <span>andere</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.280 mm x 3.210 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht West</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-04      Psychomotorik / R-0.32</span>
                          <br/>
                          <span>Fenster-EG-06      Gruppe3+Bibliothek / R-0.33</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>EG-04+06 // Alu-Tür-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E49" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Tür-Element, Hochwärmegedämmtes Aluminium Tür-System</span>
                          <br/>
                          <span>Aussentür, nach aussen öffnend, mit Festfeld und Oberlicht</span>
                          <br/>
                          <span>Notausgang nach DIN EN 179,</span>
                          <br/>
                          <span>inkl. oberseitigem wärmegedämten Paneel </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.390 mm x 3.240 mm</span>
                          <br/>
                          <span>zzgl. 100 mm Blendrahmenverbreiterung oben</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: </span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-17 // Flur Eingang / F-0.F5</span>
                          <br/>
                          <span>Nebeneingangstür EG (links neben Haupteingang unter großem Vordach)</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span>1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span>       -- NACH AUßEN ÖFFNEND --</span>
                          <br/>
                          <span>       - lichter Durchgang Tür mind. 0,90m zwischen VK aufgestelltem Flügel und Innenkante Türrahmen, 2.RW</span>
                          <br/>
                          <span>       Panikfunktion: E</span>
                          <br/>
                          <span>       Schloß Mehrfachverriegelung: BT 400</span>
                          <br/>
                          <span>       Zusatzfunktion: gesichte Fallenfeststellung </span>
                          <br/>
                          <span>       Betätigung: innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>                          außen flügelhohe Griffstange, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>       Türschließer mit Rastfeststellung: BT 701, barrierrefrei</span>
                          <br/>
                          <span>       inkl. Tagesfalle</span>
                          <br/>
                          <span>       Öffnungsbegrenzer</span>
                          <br/>
                          <span>        absenkbare Bodendichtung</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung:  GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Oberlicht über Tür</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld </span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält oben ein Kopplungsprofil und entsprechenden Dichtungen,</span>
                          <br/>
                          <span>zum Anschluss an das Fenster im OG.</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. wärmegedämmtes Paneel vor der Geschossdeckenkante;</span>
                          <br/>
                          <span>sodass mit dem darüberliegenden Fenster OG-11 ein vertikales Fensterband entsteht</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Paneelhöhe/-Breite: b=2.290mm  / h= 295 mm, Dämmstärke 80 mm,,</span>
                          <br/>
                          <span>Paneel in Fensterfarbe</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element enthält einen 3-seitigen Blendrahmen,</span>
                          <br/>
                          <span>1 St. Riegel, 1 Pfosten und 1 St. gedämmtes Aufdopplungsprofil oben 100mm</span>
                          <br/>
                          <span>sowie ein seitliches, gedämmtes Aufdoppelungsprofil Höhe 3.300mm x 100mm;</span>
                          <br/>
                          <span>Aufdoppelungsprofil in Fensterfarbe</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmten Sockelprofil unter dem Element</span>
                          <br/>
                          <span>- vorgerichtet für PZ</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des</span>
                          <br/>
                          <span>Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbil-</span>
                          <br/>
                          <span>dung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18533 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie</span>
                          <br/>
                          <span>MBO § 50 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105</span>
                          <br/>
                          <span>Oben: AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Festfeld AU 109</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Tür: AU 205, Nullschwelle</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>-Zulage satinierte Streifen in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussen; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm; Abdeckleiste Aluminium, </span>
                          <br/>
                          <span>in Fensterfarbe</span>
                          <br/>
                          <span>der unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Plan ALS-5005- Schnitt 2 und Detail ALS-D014</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Tür EG-17 // Alu-Tür-Element</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E50" RNoPart="4">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jedoch</span>
                          <br/>
                          <span>Alu-Tür-Element mit Festfeld und Oberlicht</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung gesamt ca.: 1.540 mm x 2.700 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Türflügel ca.: 1.150 mm x 2.250 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Festfeld ca.: 390 mm x 2.250 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Oberlicht ca.: 450 mm x 2.700 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Nord</span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-11 //Flur 1 EG (Nord Nebeneingang) / F-0.F6</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- ohne  Blendrahmenverbreiterung oben</span>
                          <br/>
                          <span>- Oberlicht gesamte Breite über Türflügel und Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span>- lichter Durchgang Tür mind. 0,90m zwischen VK aufgestelltem Flügel und Innenkante Türrahmen, Notausgang</span>
                          <br/>
                          <span>- Betätigung: innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>                      außen Knauf, INOX</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Tür EG-11 //Alu-Tür-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E51" RNoPart="5">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jedoch</span>
                          <br/>
                          <span>Alu-Tür-Element mit Festfeld und Oberlicht</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung gesamt ca.: 1.370 mm x 3.240 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Türflügel ca.: 1.150 mm x 2.250 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Festfeld ca.: 220 mm x 2.250 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Oberlicht ca.: 3.240mm x 990 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: siehe Schnitt 2-2</span>
                          <br/>
                          <span>Tür OG-01 //Gruppenraum 1 (Laubengang) / R-1.31</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- ohne Blendrahmenverbreiterung oben, Anschluss an bauseitigem Isokorb</span>
                          <br/>
                          <span>- ein seitliches, gedämmtes Aufdoppelungsprofil  in TürHöhe 3.240mm x 150mm;</span>
                          <br/>
                          <span>Aufdoppelungsprofil in Fensterfarbe</span>
                          <br/>
                          <span>- Oberlicht gesamte Breite über Türflügel und Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span>- lichter Durchgang Tür mind. 0,90m zwischen VK aufgestelltem Flügel und Innenkante Türrahmen, Notausgang</span>
                          <br/>
                          <span>- Betätigung: innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>                      außen Knauf, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>- Verglasung GT 315a</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,30</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse in WDVS</span>
                          <br/>
                          <span>Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie</span>
                          <br/>
                          <span>MBO § 50 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 101</span>
                          <br/>
                          <span>Oben: AO 101</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Festfeld AU 109</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Tür: AU 205, Nullschwelle</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail D011 und Schnitt 2-2</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Tür OG-01 // Alu-Tür-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E52" RNoPart="6">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jedoch</span>
                          <br/>
                          <span>Alu-Tür-Element mit Oberlicht</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung gesamt ca.: 1.150 mm x 3.300 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Türflügel ca.: 1.150 mm x 2.250 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Oberlicht ca.: 1.150 mm x 750 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung Rahmenaufdoppelung ca.: 1.150 mm x 300 mm</span>
                          <br/>
                          <span>-ohne seitliches Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Ansicht Nord</span>
                          <br/>
                          <span>Tür OG-05 //Flur OG (Laubengang) / F-1.F4</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmte Rahmenaufdoppelung oberhalb der Tür; Höhe 300 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- lichter Durchgang Tür mind. 0,90m zwischen VK aufgestelltem Flügel und Innenkante Türrahmen, Notausgang</span>
                          <br/>
                          <span>- Betätigung: innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>                      außen Knauf, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>- Verglasung GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Tür OG-05 // Alu-Tür-Element, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E53" RNoPart="7">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Tür-Element, Hochwärmegedämmtes Aluminium Tür-System</span>
                          <br/>
                          <span>Aussentür, nach aussen öffnend</span>
                          <br/>
                          <span>Notausgang nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 1.150 mm x 2.250 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: siehe Schnitt 1a-1a</span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-09 //WC-M EG Vorraum / R-0.38</span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-10 //WC-J EG Vorraum / R-0.39</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span>       -- NACH AUßEN ÖFFNEND --</span>
                          <br/>
                          <span>       - lichter Durchgang Tür mind. 0,90m zwischen VK aufgestelltem Flügel und Innenkante Türrahmen, 2.RW</span>
                          <br/>
                          <span>       Panikfunktion: B</span>
                          <br/>
                          <span>       Schloß Mehrfachverriegelung: BT 400</span>
                          <br/>
                          <span>       Betätigung: innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>                          außen Drücker, INOX </span>
                          <br/>
                          <span>       Türschließer mit Rastfeststellung: BT 701, barrierrefrei</span>
                          <br/>
                          <span>        Öffnungsbegrenzer</span>
                          <br/>
                          <span>        absenkbare Bodendichtung</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung:  GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Oberlicht über Tür</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld </span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span>- Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- satiniertes Gas als Zulage in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Element enthält einen 3-seitigen Blendrahmen,</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. gedämmten Sockelprofil unter dem Element</span>
                          <br/>
                          <span>- vorgerichtet für PZ</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des</span>
                          <br/>
                          <span>Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner unteren Ausbil-</span>
                          <br/>
                          <span>dung gemäß den Anforderungen aus der DIN 18533 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie</span>
                          <br/>
                          <span>MBO § 50 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 105</span>
                          <br/>
                          <span>Oben: AO 105</span>
                          <br/>
                          <span>Unten Tür: AU 205, Nullschwelle</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Tür EG-09 + 10 // Alu-Tür-Element</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E54" RNoPart="8">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Zulage Verglasung mit halbmatter Folie</span>
                          <br/>
                          <span>zu Türen aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: siehe Schnitt 1a-1a</span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-09 //WC-M EG Vorraum / R-0.38</span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-10 //WC-J EG Vorraum / R-0.39</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Zulage halbmatte Folie</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E55" RNoPart="9">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Zulage  satinierte Streifen auf Verglasung als Vorlauf-Schutz</span>
                          <br/>
                          <span>für Türen aus vorherigen Positionen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>5 St geätzter Streifen auf Verglasung</span>
                          <br/>
                          <span>   Streifenhöhe gesamt ca. 21 cm; Lage auf der Höhe 1,10 m ab OKFF</span>
                          <br/>
                          <span>   Streifen in drei unterschiedlichen Stärken von 2 St 3cm, 2 St 2cm, 1 St 1cm, </span>
                          <br/>
                          <span>auf Türen und nebenliegenden Festfeldern</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-17: Länge, bzw. Türbreite = 1.940 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-11: Länge, bzw. Türbreite = 1.540 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tür OG-01: Länge, bzw. Türbreite = 1.370 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tür OG-05: Länge, bzw. Türbreite = 1.150 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: </span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-17  Flur Eingang / F-0.F5, Schnitt 2-2</span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-11  Flur 1 EG (Nord Nebeneingang) / F-0.F6, Ansciht Nord</span>
                          <br/>
                          <span>Tür OG-01  Gruppenraum 1 (Laubengang) / R-1.31,</span>
                          <br/>
                          <span>Tür OG-05  Flur OG (Laubengang) / F-1.F4</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>EG-17+11+OG 01+05 Zulage satinierte Streifen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="E56" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Brandschutzelemente </span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="E57">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="E58" RNoPart="1">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Brandschutz-Element T-30 RS / 30s</span>
                          <br/>
                          <span>nach DIN 4102 und DIN 18095, mit Festfeld</span>
                          <br/>
                          <span>nach DIN EN 179,</span>
                          <br/>
                          <span>Innentüren</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 1.540 mm x 2.250 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort:  EG;  Flur EG, Tür EG-21</span>
                          <br/>
                          <span>                  OG;  Flur OG, Tür OG-19</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>1 St 1-flg. NA Tür nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span>       lichte Durchgangsbreite mind 900 mm </span>
                          <br/>
                          <span>       Funktion: B</span>
                          <br/>
                          <span>       Schloss Einfachverriegelung: BT 200</span>
                          <br/>
                          <span>       Betätigung: innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>                        außen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>       Türschließer  BT 701, barrierefrei</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung:   GT 511</span>
                          <br/>
                          <span>       vorgerichtet für PZ</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld, bodengebunden</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung:   GT 511</span>
                          <br/>
                          <span>Das Element erhält einen umlaufenden</span>
                          <br/>
                          <span>Blendrahmen und einen Pfosten.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. innere Verleistung aus Alu-Winkel 30/30/2 mm,</span>
                          <br/>
                          <span>in Türfarbe als Überdeckung der Anschlussfuge,</span>
                          <br/>
                          <span>aufgebracht auf den Innenseiten der Blendrahmen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span> -siehe Zulage satinierte Streifen in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Allseitig: A 404</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe PLan ALS-D403-2-FE / Schnitt Halle Richtung Innentüren</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren,</span>
                          <br/>
                          <span>Ausführung gemäß der Zulassung</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Alu-Brandschutz-Tür 30S EG + OG </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E59" RNoPart="2">
                <Qty>3.080</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Zulage  satinierte Streifen auf Verglasung als Vorlauf-Schutz</span>
                          <br/>
                          <span>für Türen aus vorherigen Positionen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>5 St geätzter Streifen auf Verglasung der Tür</span>
                          <br/>
                          <span>   Streifenhöhe gesamt ca. 21 cm; Lage auf der Höhe 1,10 m ab OKFF</span>
                          <br/>
                          <span>   Streifen in drei unterschiedlichen Stärken von 2 St 3cm, 2 St 2cm, 1 St 1cm, </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-16: Länge, bzw. Türbreite = 1.540 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: </span>
                          <br/>
                          <span>EG;  Flur EG, Tür EG-21</span>
                          <br/>
                          <span>OG;  Flur OG, Tür OG-19</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Zulage satinierte Streifen </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="E60" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Pfosten-Riegel-Fassade </span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="E61">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="E62" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Hochwärmegedämmtes selbsttragendes </span>
                          <br/>
                          <span>Aluminium Fassaden-System</span>
                          <br/>
                          <span>mit einer inneren und äußeren Ansichtsbreite von</span>
                          <br/>
                          <span>50 mm,</span>
                          <br/>
                          <span>Alu-Tür-Element, Hochwärmegedämmtes Aluminium Tür-System in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung/Aussenmaß gesamt ca.: 14290 mm x 6940 mm, Abstufungen beachten,</span>
                          <br/>
                          <span>in der Ansicht abnehmend stufig</span>
                          <br/>
                          <span>Höhe 1 (oben): 3180 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Höhe 2 (unten) : 6940 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessungen:</span>
                          <br/>
                          <span>Felder OG:</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 1:   1 Stk. ca. 1430 x 3230 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11:   8 Stk. ca. 1280 x 3230 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Felder EG:</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 12+15:   2 Stk. ca. 1280 x 3730 mm, beidseitig Tür</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 13+14:   2 Stk. ca. 1280 x 1150 mm, Oberlicht</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 16:   1 St ca. 1280 x 3050 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 17:   1 St ca. 1280 x 2385 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 18:   1 St ca. 1280 x 2050 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 19:   1 St ca. 1280 x 1375 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 20:   1 St ca. 1280 x 1040 mm</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 21:   1 St ca. 1280 x 365 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: Fassade Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Die Fassade erhält 12 St. Pfosten in unterschiedlichen Längen,</span>
                          <br/>
                          <span>da auf Treppenstufen aufgesetzt und 1 St. lange Riegellage.</span>
                          <br/>
                          <span>Über der Tür ist eine weitere Riegellage angeordnet</span>
                          <br/>
                          <span>Der untere Riegel ist  stufig auf die Treppenstufen aufgesetzt.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Portalrahmen für Eingangstür in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span>Eingangstür in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Pfostentiefe: 250 mm inl. Einschub gemäß</span>
                          <br/>
                          <span>endgültiger statischer Berechnung</span>
                          <br/>
                          <span>Riegeltiefe Boden- und Deckenriegel: 250 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>2 St Festfelder EG, neben Eingangstür, bodengebunden,(Feld 12+15)</span>
                          <br/>
                          <span>2 St Oberlichfestfelder, über Eingangstür, (Feld 13+14)</span>
                          <br/>
                          <span>6 St Festfelder stufig auf Treppe, (Feld 16 bis 21)</span>
                          <br/>
                          <span>1 St Festfeld OG, bodengebunden, (Feld 1)</span>
                          <br/>
                          <span>11 St Festfelder OG Verglasung, (Feld  2 bis 11)</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Feld 1+2+3+4 und Feld 17+18+19+20+21: Verglasung  GT 312b</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 5+6+7+8+9+10+11+13+14 : Verglasung  GT 463</span>
                          <br/>
                          <span>- Feld 12+15+16 : Verglasung  GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 304</span>
                          <br/>
                          <span>Oben: AO 304</span>
                          <br/>
                          <span>Unten: AU 301</span>
                          <br/>
                          <span>Fußpunkt Tür: AU 205 Nullschwelle, Tür in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span>Bei der Abstufung sind die Festfelder im unteren Bereich mit einer äußeren</span>
                          <br/>
                          <span>Fensterbank auszuführen. Fensterbank in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussenn; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm; Abdeckleiste Aluminium, </span>
                          <br/>
                          <span>in Fensterfarbe nach Angabe Bauherr, zur Abdeckung der </span>
                          <br/>
                          <span>unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Oberfläche:</span>
                          <br/>
                          <span>Farbbestimmung:</span>
                          <br/>
                          <span>Farbton außen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                          <br/>
                          <span>Farbton innen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Plan ALS D400 Pfosten-Riegel-Konstruktion und Detail ALS-D004a</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Fassaden System Ansicht Ost </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E63" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Stahl-Portalrahmen</span>
                          <br/>
                          <span>Für die zuvor beschriebene Position, im Bereich der</span>
                          <br/>
                          <span>2-flg. Eingangstür</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessung und Ausbildung gemäß statischen und </span>
                          <br/>
                          <span>kontruktiven Erfordernissen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Breite ca: 2.620 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Höhe ca.: 2.620 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Die Stahl-Portalkonstruktion ist aus zusammengeschweißten Stahl-Profilen her-</span>
                          <br/>
                          <span>zustellen.</span>
                          <br/>
                          <span>Die tragende Stahlkonstruktion wird raumseitig angeordnet.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Berechnung und Ausführung der Schweißkonstruktion ist gem.</span>
                          <br/>
                          <span>DIN EN 1090 vorzunehmen. Der Korrosionsschutz von Stahlbauten ist nach</span>
                          <br/>
                          <span>DIN EN 12944 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Oberfläche:</span>
                          <br/>
                          <span>Farbbestimmung:</span>
                          <br/>
                          <span>Farbton außen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                          <br/>
                          <span>Farbton innen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Stahl-Portalrahmen </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E64" RNoPart="3">
                <Qty>9.150</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Alu-Aussen-Fensterbank für </span>
                          <br/>
                          <span>abgetreppte PfostenRiegel-Verglasung</span>
                          <br/>
                          <span>auf Sichtebtonfetigteilen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort:</span>
                          <br/>
                          <span>Pfosten-Riegel-Konstruktion, Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>- bei Verglasung in Feld 16+17+18+19+20+21</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Länge je 1.280 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Ausladung: 240 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Tropfnase: 40 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aussen-Aluminium-Fensterbank, inkl. aller</span>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse und Abdichtungen, Falze, Ausschnitte </span>
                          <br/>
                          <span>und Abkantungen, Tropfnase sowie elastische </span>
                          <br/>
                          <span>Verfugung zwischen Fensterbank und Mauerwerk.</span>
                          <br/>
                          <span>Farbe der Fensterbank im Farbton der Fenster</span>
                          <br/>
                          <span>bzw. Pfosten-Riegel-Konstruktion</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Längenstöße bzw. Kopplungen und Abschlussprofile</span>
                          <br/>
                          <span>mit Aufkantung sind in den Einheitspreis </span>
                          <br/>
                          <span>mit einzukalkulieren.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer </span>
                          <br/>
                          <span>Antidröhnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) </span>
                          <br/>
                          <span>von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- inkl. Endkappen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>siehe Detail ALS-D004 und ALS-D400 Pfosten-Riegel-Konstruktion</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Fensterbank zu Pfosten-Riegel-Konstruktion</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E65" RNoPart="4">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aluminium Tür-System, Außentür, Eingangstür,</span>
                          <br/>
                          <span>Notausgang,</span>
                          <br/>
                          <span>Automatiktür, 2-flg. mit Schließfolgeregelung</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Abmessung ca.: 2.500 mm x 2.560 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>lichter Durchgang Tür mind 0,90 m zwischen VK</span>
                          <br/>
                          <span>aufgestelltem Türflügel und Innenkante Türrahmen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: </span>
                          <br/>
                          <span>EG Flur 0.01, Haupteingang Außentür, Tür EG-16 // Ansicht Ost</span>
                          <br/>
                          <span>Die Tür ist in die Pfosten-Riegel-Konstruktion aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span>einzubauen.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:</span>
                          <br/>
                          <span>1 St 2-flg. NA Tür nach DIN EN 179</span>
                          <br/>
                          <span>       -- NACH AUßEN ÖFFNEND --</span>
                          <br/>
                          <span>       Panikfunktion: E</span>
                          <br/>
                          <span>       Schloss Mehrfachverriegelung: BT 406 </span>
                          <br/>
                          <span>       Zusatzfunktion: E-Öffner + Tagesfalle</span>
                          <br/>
                          <span>                                motorische Funktion</span>
                          <br/>
                          <span>                                Kabelübergang, Kabelset und</span>
                          <br/>
                          <span>                                Netzteil</span>
                          <br/>
                          <span>Betätigung Gangflügel: Innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>                                      Außen türflügelhoher Stangengriff, Edelstahl, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>Betätigung Standflügel: Innen Drücker, INOX</span>
                          <br/>
                          <span>                                       Außen ohne</span>
                          <br/>
                          <span>       Verglasung:  GT 315b</span>
                          <br/>
                          <span>        - Fensterelement:    Uw =0,9 W/(m²K)</span>
                          <br/>
                          <span>        Gesamtenergiedurchlässigkeit: g = 0,43</span>
                          <br/>
                          <span> </span>
                          <br/>
                          <span>       Türschließer mit Schließfolgeregelung und Rastfeststellung: BT 704, barrierefrei</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>- Nullschwelle</span>
                          <br/>
                          <span>- absenkbare Bodendichtung</span>
                          <br/>
                          <span>- vorgerichtet für PZ </span>
                          <br/>
                          <span>- satinierte Streifen im Glas als Vorlaufschutz in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span>- Montage mit Abdichtung zum Baukörper</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. elektrischer Türöffner</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. elektrische Vorrichtung und Vorbereitung für bauseitige Gegensprechanlage</span>
                          <br/>
                          <span>- Flächentaster in gesonderter Position</span>
                          <br/>
                          <span>- inkl. Öffnungsbegrenzer</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Anschlüsse</span>
                          <br/>
                          <span>Der Fußpunkt der Tür ist gemäß DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie</span>
                          <br/>
                          <span>MBO § 50 auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <span>Seitlich: AS 304</span>
                          <br/>
                          <span>Oben: AO 304</span>
                          <br/>
                          <span>Unten: AU 301, sowie</span>
                          <br/>
                          <span>Fußpunkt Tür: AU 205</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Oberfläche: wie Pfosten-Riegel-Konstruktion</span>
                          <br/>
                          <span>Farbton außen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                          <br/>
                          <span>Farbton innen: eloxal E6 C33 mittelbronze</span>
                          <br/>
                          <span>bzw. nach Wahl des AG (eloxal-Standardfarben)</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>inkl. seitlicher und oberer Verleistung innen und aussenn; </span>
                          <br/>
                          <span>mit Profilen 20 / 30 mm, zur Abdeckung der </span>
                          <br/>
                          <span>unregelmäßigen Fugen zwischen Fenster und Laibung, </span>
                          <br/>
                          <span>Profilstöße sind auf Gehrung auszuführen, Farbe gemäß Fensterfarbe</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Tür EG-16 // Haupt-Eingangstür EG</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E66" RNoPart="5">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für die vorbeschrie-</span>
                          <br/>
                          <span>bene zweiflügelige Anschlagtür,</span>
                          <br/>
                          <span>als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innen- und Außentü-</span>
                          <br/>
                          <span>ren, in 70 mm Bauhöhe, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650 / EN 16005.</span>
                          <br/>
                          <span>Produktdeklaration nach LEED und DGNB</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>passend zur vorherigen Position Haupteingangstür</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Erleichterte manuelle Öffnung durch die Smart swing-Funktion (DIN 18040 op-</span>
                          <br/>
                          <span>timiert).</span>
                          <br/>
                          <span>Mit Montageplattensatz</span>
                          <br/>
                          <span>Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Perfor-</span>
                          <br/>
                          <span>mance Level d nach DIN EN ISO 13849-1).</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Funktionen:</span>
                          <br/>
                          <span>Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off einstellbar über</span>
                          <br/>
                          <span>integrierten Programmschalter</span>
                          <br/>
                          <span>Die Automatikfunktion der Haupteingangstür soll eine Umschaltfunktion haben, </span>
                          <br/>
                          <span>um die Tür auch ohne Automatik zu nutzen.</span>
                          <br/>
                          <span>Low Energy-Betrieb (Niedrigenergieantrieb) gemäß DIN 18650 / EN 16005,</span>
                          <br/>
                          <span>leichtes manuelles Öffnen von Drehtüren aus der Schließlage (ab 0°) durch ent-</span>
                          <br/>
                          <span>koppelten Energiespeicher und intelligente Auswertung der Sensorik, mit</span>
                          <br/>
                          <span>Türfreischaltung bei Innentüren ohne Windlast,</span>
                          <br/>
                          <span>Türschließerbetrieb mit momentengeregeltem Schließvorgang,</span>
                          <br/>
                          <span>Hinderniserkennung und Reversierung,</span>
                          <br/>
                          <span>Diagnosefunktion und Fehlerspeicher,</span>
                          <br/>
                          <span>sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Absicherung:</span>
                          <br/>
                          <span>Laserscanner Kit, geprüft nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP 54, auf dem</span>
                          <br/>
                          <span>Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches der Tür in Öffnungs-</span>
                          <br/>
                          <span>und Schließrichtung (enthält zwei Sensoren zur Absicherung beider Flügelsei-</span>
                          <br/>
                          <span>ten)</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Sensorleisten-Kit, in schmaler filigraner Leiste, Schutzart IP 52, geprüft nach</span>
                          <br/>
                          <span>DIN 18650 / EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des</span>
                          <br/>
                          <span>Schwenkbereiches der Tür in Öffnungs- und Schließrichtung. Mit integrierter</span>
                          <br/>
                          <span>Wandausblendung (Kit enthält 2 Sensorleisten zur Absicherung beider Flügel-</span>
                          <br/>
                          <span>seiten)</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspan-</span>
                          <br/>
                          <span>nung, Schutzart IP 20</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Ansteuerung:</span>
                          <br/>
                          <span>Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblen-</span>
                          <br/>
                          <span>dung zur Ansteuerung nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP 54</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30/IP65</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Berührungsloser Näherungstaster (Radar), Kunststoff, Schutzart IP 30 / IP 52</span>
                          <br/>
                          <span>LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K</span>
                          <br/>
                          <span>Rund, Durchmesser: 100 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart</span>
                          <br/>
                          <span>sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstas-</span>
                          <br/>
                          <span>ten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Schlüsseltaster zum Abschließen des Programmschalters gegen unbefugtes</span>
                          <br/>
                          <span>Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach Kabelplan, Inbetriebnah-</span>
                          <br/>
                          <span>me durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss:</span>
                          <br/>
                          <span>- die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage durchgeführt</span>
                          <br/>
                          <span>werden</span>
                          <br/>
                          <span>- die Wartung und UVV Prüfung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden</span>
                          <br/>
                          <span>- die Nebenschließkante einer automatischen Drehflügeltür abgesichert werden</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>lieferhn und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Drehtür-Antrieb für 2-flg Tür</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E67" RNoPart="6">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Zulage  satinierte Streifen auf Verglasung als Vorlauf-Schutz</span>
                          <br/>
                          <span>für Türen aus vorherigen Positionen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>5 St geätzter Streifen auf Verglasung der Tür</span>
                          <br/>
                          <span>   Streifenhöhe gesamt ca. 21 cm; Lage auf der Höhe 1,10 m ab OKFF</span>
                          <br/>
                          <span>   Streifen in drei unterschiedlichen Stärken von 2 St 3cm, 2 St 2cm, 1 St 1cm, </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-16: Länge, bzw. Türbreite = 2.000 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: </span>
                          <br/>
                          <span>Tür EG-16 EG Flur 0.01, Haupteingang Außentür / Ansicht Ost</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>(Zulageposition) satinierte Streifen </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E68" RNoPart="7">
                <Qty>3.700</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Zulage zur vorherigen Position </span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsprofil als Wandanschluss</span>
                          <br/>
                          <span>wärmegedämmten Aluminium-Kopplungsprofil in Fensterfarbe</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Das Kopplungsprofil ist als Verbindung zwischen Pfosten-Riegel-Konstruktion</span>
                          <br/>
                          <span>und Wand im Eckereich Achse X6 / Y6 zu montieren.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Montage erfolgt mit Umkehrprofilen von außen.</span>
                          <br/>
                          <span>Mit Dämmung WLG 032 ausfüllen</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Höhe 1 Profil von EG bis OKFF OG: 3.700 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsbreite: 200 mm, bündig einsetzen an nebenliegender Tür EG und bauseitigen Sathlbeton-Fertigteil-Sockel</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Höhe 2 Profil von OKFF OG bis UK Vordach OG: 3.700 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsbreite: 200 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: EG</span>
                          <br/>
                          <span>Pfosten-Riegel-Konstruktion, Ansicht Ost, Achse X6/Y6</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>(Zulageposition) Wandanschluss-Kopplungsprofil</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E69" RNoPart="8">
                <Qty>3.240</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>wie vor, jedoch,</span>
                          <br/>
                          <span>als Eckprofil</span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsbreite: 200 mm, Tiefe 165mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Höhe 2 Profil von OKFF OG bis UK Vordach OG: 3.240 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Kopplungsbreite: 200 mm</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Einbauort: OG</span>
                          <br/>
                          <span>Pfosten-Riegel-Konstruktion, Ansicht Ost, Achse X6/Y6</span>
                          <br/>
                          <span>liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>(Zulageposition) Wandanschluss-Kopplungsprofil, wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E70" RNoPart="9">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Ansteuerung Flächentaster, innen,</span>
                          <br/>
                          <span> Edelstahl, Schutzart  IP 30</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Aufputzmontage</span>
                          <br/>
                          <span>passend zur Haupteingangstür und Drehtürantrieb aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span>Anschluss bauseitig durch Elektriker </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Angeb. Fabrikat: </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>.......................................</span>
                          <br/>
                          <span>(Vom Bieter auszufüllen)</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Flächentaster innen </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E71" RNoPart="10">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Ansteuerung Flächentaster, aussen</span>
                          <br/>
                          <span> Edelstahl, Schutzart IP 65</span>
                          <br/>
                          <span>Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm</span>
                          <br/>
                          <span>Montage in Aussenwand, unterputz, in bauseitiger Holzfassadenbekleidung</span>
                          <br/>
                          <span>passend zur Haupeingangstür und Drehtürantrieb aus vorheriger Position</span>
                          <br/>
                          <span>Anschluss bauseitig durch Elektriker </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Angeb. Fabrikat: </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>.......................................</span>
                          <br/>
                          <span>(Vom Bieter auszufüllen)</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Flächentaster aussen </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E72" RNoPart="11">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Bedienung </span>
                          <br/>
                          <span>Schlüsseltaster zum "Abschließen" des</span>
                          <br/>
                          <span>Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der</span>
                          <br/>
                          <span>Betriebsart, Schutzart IP 65</span>
                          <br/>
                          <span>Montage in Aussenwand, unterputz, in bauseitiger Holzfassadenbekleidung</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Angeb. Fabrikat: </span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>.......................................</span>
                          <br/>
                          <span>(Vom Bieter auszufüllen)</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>liefern und fachgerecht montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Schlüsseltaster, aussen </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E73" RNoPart="12">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Vor der ersten Inbetriebnahme der Türantriebe </span>
                          <br/>
                          <span>muss der ordnungsgemäße Einbau aller Elemente </span>
                          <br/>
                          <span>und deren elektrischer Anschluss überprüft werden.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Besondere Sorgfalt ist hierbei auf die Elemente </span>
                          <br/>
                          <span>zur Freischaltung der Verriegelung im Gefahrenfall </span>
                          <br/>
                          <span>zu verwenden.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Der ordnungsgemäße Einbau und die Funktionsfähigkeit </span>
                          <br/>
                          <span>der Tür muss durch einen Sachkundigen festgestellt werden.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Inbetriebnahme Türantriebe</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E74" RNoPart="13">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Nach dem betriebsfertigen Einbau der Antriebe </span>
                          <br/>
                          <span>am Anwendungsort sind deren einwandfreie </span>
                          <br/>
                          <span>Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch </span>
                          <br/>
                          <span>eine Abnahmeprüfung festzustellen.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Abnahmeprüfung darf nur von autorisierten </span>
                          <br/>
                          <span>Fachkräften oder von Fachkräften einer dafür </span>
                          <br/>
                          <span>benannten Prüfstelle durchgeführt werden.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Dem Betreiber ist über die erfolgreiche </span>
                          <br/>
                          <span>Abnahmeprüfung eine Bescheinigung auszustellen; </span>
                          <br/>
                          <span>sie ist durch den Betreiber aufzubewahren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Abnahmeprüfung Türantriebe</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E75" RNoPart="14">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>Jahr</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Jährliche Prüfung und Wartung der Türantriebe</span>
                          <br/>
                          <span>Kosten für die, in Abständen von maximal zwölf Monaten erforderliche Prüfung</span>
                          <br/>
                          <span>der Antriebe auf ordnungsgemäßes und störungsfreies Zusammenwirken aller</span>
                          <br/>
                          <span>Geräte sowie eine Wartung.</span>
                          <br/>
                          <span>Die jährliche Prüfung Wartung darf nur von einem Fachmann oder einer dafür</span>
                          <br/>
                          <span>ausgebildeten Person ausgeführt werden.</span>
                          <br/>
                          <span>Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jährlichen Prüfung und Wartung sind</span>
                          <br/>
                          <span>aufzuzeichnen.</span>
                          <br/>
                          <span>Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren</span>
                          <br/>
                          <span>Wartungspreis für 5 Jahre</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Jährliche Prüfung und Wartung der Türantriebe</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="E76" RNoPart="6">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Statischer Nachweis</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="E77">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="E78" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis unter</span>
                          <br/>
                          <span>Berücksichtigung der DIN 18008-4 vom Dezember 2024</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                          <span>für alle Fenster,- Fassaden- Konstruktionen sowie aller</span>
                          <br/>
                          <span>Ihrer Einbauelemente insbesondere der Verglasungen,</span>
                          <br/>
                          <span>Verankerungen etc.</span>
                          <br/>
                          <span>Der prüfbare statische Nachweis /</span>
                          <br/>
                          <span>Standsicherheitsnachweis, über die Einhaltung</span>
                          <br/>
                          <span>sämtlicher statischer Forderungen einschließlich der</span>
                          <br/>
                          <span>DIN 18008-4, sind in schriftlicher Form (3-fach ),</span>
                          <br/>
                          <span>vorzulegen.</span>
                          <br/>
                          <span>Der statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis ist</span>
                          <br/>
                          <span>dem Prüfstatiker zur Prüfung und Freigabe rechtzeitig</span>
                          <br/>
                          <span>vorzulegen.</span>
                          <br/>
                          <span/>
                          <br/>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Statischer Nachweis incl. DIN 18008-4</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="E79" RNoPart="7">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Stundenlohnarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="E80">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="E81" RNoPart="1">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt </span>
                          <br/>
                          <span>sind und gegen Nachweis zur Ausführung </span>
                          <br/>
                          <span>kommen / Meister</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Stundensatz Meister</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E82" RNoPart="2">
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt </span>
                          <br/>
                          <span>sind und gegen Nachweis zur Ausführung </span>
                          <br/>
                          <span>kommen / Facharbeiter</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Stundensatz Facharbeiter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="E83" RNoPart="3">
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt s</span>
                          <br/>
                          <span>ind und gegen Nachweis zur Ausführung </span>
                          <br/>
                          <span>kommen / Helfer</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Stundensatz Helfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>

</GAEB>
