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	Bieterfragebogen

		
Lieferung eines Leicht-LKW als Doppelkabine und Tiefladepritsche (min 5.000 kg) 
Vergabe-Nr. 30.01.59.05-66-361-Ö
		
	Leistungsbeschreibung
		
Vorbemerkungen: 

1. Angebotspreis

Der Angebotspreis ermittelt sich aus dem Kaufpreis des Fahrzeuges, den Aufbaukosten und den einmaligen Überführungskosten. 

Die Anmeldung des Fahrzeuges nimmt der Kreis Steinfurt selbständig vor und trägt hierfür die anfallenden Kosten.


2. Lieferort und Ausführungsfristen

Lieferort: 
Kreisstraßenmeisterei Steinfurt, Sellen 42a in 48565 Steinfurt

Vom Bieter ist nachfolgend der für ihn schnellstmögliche Liefertermin verbindlich anzugeben:

		________________ 
	(vom Bieter auszufüllen)

Die Lieferung muss spätestens 35 Wochen nach Auftragsvergabe erfolgen. Dies ist bei der Angebotseinreichung zu beachten. Wird an dieser Stelle kein Liefertermin eingetragen, gelten 35 Wochen Lieferfrist nach Auftragsvergabe als verbindlich vereinbart.


3. Rechnungsstellung

Rechnungsadresse:
 
Kreis Steinfurt
66/4 Straßenbauamt
Tecklenburger Str. 10
48565 Steinfurt

Die Rechnung ist in einfacher Ausfertigung bei Auslieferung der Ware auszuhändigen oder per E-mail an rechnung@kreis-steinfurt.de zu senden. 


4. Service

Mit der Angebotsabgabe sichert der Bieter folgendes zu:
- 	Eine Service-Werkstatt für das Fahrzeug (qualifiziert nach ISO 9001 / 9002) befindet sich innerhalb eines Umkreises von 35 km zur Kreisstraßenmeisterei Steinfurt, Sellen 42a, 48565 Steinfurt. 


5. Gewährleistung und Garantie

Die Gewährleistung bzw. Garantie beinhaltet die gesamte vertragliche Lieferung und Leistung (Fahrgestell) während der Gewährleistungs- bzw. Garantiefrist von 60 Monaten und max. 150.000 KM mit dem Tag der erklärten Abnahme.
Ausgenommen von der o.g. Gewährleistungs- bzw. Garantiefrist ist der Aufbauherstellerlieferumfang wie der LED Blinkpfeil, der 1.500 W Spannungswandler, das Wegstreckenmessgerät und die Möblierung. Hier beträgt die Gewährleistungs- bzw. Garantiefrist   24 Monate.


6. Allgemeine Anforderungen

Betätigungs-, Einstell- und Bedieneinrichtungen müssen so angeordnet, beschaffen, gestaltet und ggf. dauerhaft gekennzeichnet sein, dass sie sich leicht und gefahrlos betätigen lassen und eine Verwechslung vermieden wird. Betätigungseinrichtungen zum Führen und Steuern müssen auch bei angelegtem Sicherheitsgurt gut erreichbar und ergonomisch angeordnet sein.
Einschlägige Normen, Regelwerke zur Unfallverhütung und Prüfvorschriften der Bundesanstalt für Straßenwesen gelten als vereinbart.

Eine Auflistung der Regelwerke ist auf der Homepage der FGSV und der BASt aufgelistet.
www.fgsv.de und www.bast.de

Alle Einrichtungsgegenstände, Aufbauten und Anbauten müssen sicher befestigt, sicher verschließbar und von stabiler Qualität sein. 


7. Umfang der Leistung

Die Leistung umfasst jeweils - sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes beschrieben ist - die vollständige mängelfreie Lieferung und betriebsfertige Aufstellung, einschließlich der Fracht- Ablade- und erforderlichen Transportkosten Kreisstraßenmeisterei Ibbenbüren, der Verpackungs- und Transportversicherungskosten und erforderliche eingehende Ein-/Unterweisung des Bedienungspersonals.


8. Vorzulegende Unterlagen

Dem Angebot ist für das angebotene Fahrzeug ein Produktdatenblatt beizufügen, welches mindestens Angaben enthält zu:
· genaue Typenbezeichnung
· Motorisierung
· Leistung
· Norm-Verbrauch
· Herstellerschlüsselnummer
· Typenschlüsselnummer

Mit der Auslieferung des Fahrzeuges sind folgende Unterlagen vorzulegen:
· Alle nach StVZO für die Zulassung erforderlichen Unterlagen 
· Betriebsanleitung mit technischen Leistungsdaten einschließlich Schaltpläne der gegebenenfalls erforderlichen elektrischen und hydraulischen Nachrüstungen (z.B. Winterdienstbeleuchtung, etc.)
· EG-Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung
· Bei der Verwendung Komponenten unterschiedlicher Hersteller legt der Bieter Zertifizierungsbescheinigungen der entsprechenden Hersteller vor, aus den hervorgeht, dass die Komponenten wie angeboten verwendet werden können.


9. Angebotenes Fabrikat:

Hersteller:			_________________														
Typ:				_________________ 



10. Leistungsmerkmale


	Ord.-Nr.
	Bezeichnung
	Angaben zum 
angebotenen Fahrzeug

	01.00
	Motor

	01.01
	Dieselmotor
	

	01.02
	Leistung
mindestens 120 kW  
	
________________KW

	01.03
	Schadstoffklasse
mindestens Euro VI
	
Euro ____________

	02.00
	Getriebe und Antrieb

	02.01
	Automatikgetriebe
	

	02.02
	Heckantrieb
	

	03.00
	Fahrerhaus

	03.01
	Kasten mit insgesamt 3-4 Sitzplätzen, vorne 2 Einzelsitze (Schwingsitze mit Lendenwirbelstütze, ergonomisch verstellbar, Sitzheizung, jew. 2 Armlehnen kippbar und Kopfstützen, jew. mit Gurtwarneinrichtung) und hinten mindestens 1-2 Sitzplätzen (Sitzbank oder 1 Einzelsitze), in Fahrrichtung rechts angeordnet.
Rückwandfenster zur Ladepritsche
	

	03.02
	Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür
	

	03.03
	Fußmatten aus Gummi für alle Sitzplätze (Passform auf Fahrzeug abgestimmt)
	

	03.04
	Befestigter Schrank (Mittelkonsole) mit Blenden, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Abmessungen Breite ca.35 cm, Höhe ca.50 cm, Tiefe ca.50 cm, mit Gelenkarm oder Ablage zur sicheren Befestigung von Laptop od. iPad (siehe Foto)
	

	04.00
	Aufbau Pritsche

	04.01
	Fahrgestell mit Radstand 3.640-3.750mm
	Radstand __________mm

	04.02
	Gesamtbreite Innen: mindestens 2000mm
	

	04.03
	Pritschenlänge mindestens 2700mm
	

	04.04
	Ladefläche: Tiefladerpritsche
	

	04.05
	Trittstufe zum Laderaum hinten am Heck
	

	04.06
	[bookmark: _Hlk213311392]Rundumkennleuchten Hänsch Comet LED oder gleichwertig links und rechts vorne
 Ein/Aus Schalter inkl. Kontrollleuchte nach Absprache mit dem Nutzer in der Schalterleiste des Fahrzeugherstellers 
	

	04.07
	LED Beleuchtung der Ladefläche/ Laderaum, Schaltbar,
	

	04.08
	LED Rückfahrscheinwerfer im unterem Heckbereich angebracht.
	

	04.09
	Rückfahrkamera mit separatem Bildschirm (möglicher Dauerbetrieb) im Armaturenbrett verbaut
	

	04.10
	[bookmark: _Hlk213311427]Auf Dach montiert: Kleiner LED Blinkpfeil Nissen LP 15 oder gleichwertig mit Dachrahmen und Hebe/Senkvorrichtung, geprüft nach TL-Warnleuchte 90 WL6 (BASt-Prüf-Nr.: V4-58-2011), Versorgungsspannung 12/24 Volt, elektrisch umschaltbar in zwei richtungsweisende Positionen, sowie Standspuranzeige (Leuchtkreuz).
Erläuterung Auswahlvarianten rechts:
[bookmark: _Hlk213311574]Dachrahmen bestehen aus Edelstahl mit motorischer Hebe- und Senkvorrichtung Blinkpfeil bestehend aus 15 Leuchtpfeilleuchten, Typ Multi-Light 670/1 L&H LED, Ø 220 mm 
2-fach Lichtwarnanlage 340 mm seitlich am Rahmen montiert
1 Verteilergehäuse mit Heben/Senken-Steuerung 
1 Handsteuerung Typ Eco Remote II für Kabel-Betrieb (am Armaturenbrett montiert), mit grafischem LCD-Display zur Informationsanzeige, mit Hintergrundbeleuchtung des Displays und robuster beleuchteter Folientastatur, mit separaten Tasten für die häufigsten Funktionen, mit Störungsanzeige und Unterspannungsschutz durch LED, einschließlich Halterung und 14m Kabel mit Steckverbindung (bei allen Varianten inkl.)
Die Leuchten und das Verteilergehäuse sind auf einem Edelstahlrahmen montiert und verkabelt.
Aufbau auf Fahrzeug
	

	04.11
	Ladepritsche: Stirnwand feststehend, Rückwand abklappbar, mit klappbarer Trittstufe, Seitenwände feststehend, Bracken in Aluminium
	

	04.12
	Bordwände aus Aluminium 400 mm hinten hoch klappbar
Boden aus einer 18 mm Siebdruckplatte
Stahlkotflügel in Pritsche eingelassen, zusätzlich versehen mit Kunststoff Viertelschalen einschl. Schmutzfängern Seitenanfahrschutz klappbar
Pro Seitenrahmen je vier Zurrbügel Rohrauflage für Heckklappe
Stabile Aufstiegshilfe auf Heckklappe
Gummianschläge für Heckklappe
Rundumkennleuchten Britex
Bestell Nr. B202.00 oder gleichwertig. LDV links und rechts
Auf je ein Stativ für Rundumkennleuchte rechts und links vor der Stirnwand montiert
Flex-Kabel zwecks Anschluss Rundumleuchte
Ein/Aus Schalter inkl. Kontrollleuchte in der Schalterleiste des Fahrzeuges
	

	04.13
	Ladepritsche: Stirnwand feststehend, Rückwand abklappbar, mit klappbarer Trittstufe, Seitenwände feststehend, Bracken in Aluminium
	

	04.14
	Plane und Spriegel:
Innenhöhe ca. 1600 mm
Innen Ablagemöglichkeiten für diverse Halter
Durchlademöglichkeit für Rohre
Montage von Schubladenschränken auf der rechten Seite (Hersteller Wenzel oder gleichwertig)
Montage einer Aluminiumtür im Spriegel rechts
Aluminium Regenleiste über Tür
Plane an der linken und rechten Seite vorne ca.1000 mm aufrollbar mit Aufrollriemen im oberen Bereich
Befestigung des Ausschnittes durch Klettband rechts und links
Spriegelgestell in der Mitte um 150 mm erhöht
Im Heck oberhalb ein Aluminium Blech mit Aussparungen für Rohre (Halterung für 3 Schilderpfosten entsprechend beigefügtem Foto) und Halterung für diverse Anbauteile (Leiterhalterung entsprechend beigefügtem Foto)
Innenleuchte (1 x LED Innenleuchte „Pro-Stripe“ 12 V Artikel-Nr. 40048233 mit Schalter im Fahrerhaus oder gleichwertig)
Befestigung der Plane an der Bordwand durch Drehwirbel
Plane im Heckbereich seitlich mit Klettverschluss
Pro Seite zwei Einsteckbretter aus Holz
Alle Stahlteile verzinkt
Planenfarbe in RAL 2011
Lackierung Bordwände und Tür in RAL 2011
TÜV Abnahme
	

	04.15
	Vorhandene Übergänge beim Pritschenbelag aus Siebdruckplatten zum Pritschenrahmen versiegeln
	

	04.16
	Ladungssicherung: Ankerschienen an Längsbracken, im oberen Bereich angebracht
	

	04.17
	Schubladenschrank mit 3 Auszügen (siehe Foto) auf der Fahrerseite

	

	04.18
	Schubladenschrank mit 2 X 6 Auszügen (siehe Foto) auf der Beifahrerseite 
	

	04.19
	Trennblech TBS 36-100
	

	04.20
	Längs Trennblech TBS 36-100
	

	04.21
	Quer Trennblech TBS-Q 10-100
	

	04.22
	LED Arbeitsscheinwerfer am Heck einschl. Schalter im Fahrerhaus
	

	04.23
	Blitzleuchten (Räumer), vorne zwei im Kühlergrill und hinten nach Angabe AG, unabhängig von Rundumkennleuchten, schaltbar im Fahrerhaus
	

	04.44
	Unterflur-Wasserkanister mit Entnahmehahn
Lieferung und Montage eines robusten Wasserkanisters (Fassungsvermögen wahlweise 10 bis 20 Liter), splitter- und stoßfest, speziell geeignet für den Außenbereich. Die Montage erfolgt platzsparend unterhalb der Ladefläche. Die Aufhängung wird mittels einer maßgefertigten, witterungsbeständigen Halterung aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl realisiert. Inklusive leicht zugänglichem, stabilem Wasserhahn zur einfachen Flüssigkeitsentnahme (siehe Foto)

	

	05.00
	Gewicht

	05.01
	Zulässiges Gesamtgewicht 
Mindestens 5.000 kg
	

	05.02
	Nutzlast incl. Sicherheitsausrüstung (Beleuchtung) ohne Einbauten


mindestens 1.450 kg
	

	05.03
	Anhängerlast gebremst
mindestens 3.500 kg
Zuggesamtgewicht mindestens 7.000kg
	

	06.00
	Reifen/Fahrwerk 

	06.01
	Hinterachse mit Einzelbereifung oder Zwillingsbereifung
	

	06.02
	Ganzjahresreifen mit 3PMSF-Symbol
Neureifen in Erstausrüsterqualität
	

	06.03
	Ersatzrad (geeignet für Hinterachse) nicht montiert, einfach beigelegt, Ganzjahresreifen mit 3PMSF-Symbol
	

	06.04
	Hinterachse und Vorderachse
verstärkt mit Schwingungstilger
	

	07.00
	Ausstattung

	07.01
	Scheinwerfer mit Abbiegelicht
	

	07.02
	Airbag Fahrer und Beifahrer (Front-, Seiten (Thorax) und Scheibenairbags (seitl. rechts und links) )
	

	07.03
	Bergfahrassistent
	

	07.04
	Seitenwind-Assistent
	

	07.05
	Abbiege-Assistent (kein großer Monitor rechts)
	

	07.06
	Aktiver Brems-Assistent
	

	07.07
	Tempomat
	

	07.08
	Abstand Rückenlehne Vordersitz bis Vorderkante Rücksitz (Vordersitz in hinterster Position bei senkrechter Rückenlehne)
mindestens 250 mm
	

	07.09
	Sitztiefe Rücksitz
mindestens 400 mm
	

	07.10
	Alle Sitze mit Sicherheitsgurten und verstellbaren Kopfstützen
	

	07.11
	Sitzbezüge Stoff, dunkle Ausführung
	

	07.14
	Wärmedämm Glas
	

	07.15
	Gummibodenbelag im gesamten Fahrerhaus
	

	07.16
	Kraftstofftank
mindestens 70 l
	

	07.17
	Lenkunterstützung
	

	07.18
	Schmutzfänger vorne und hinten
	

	07.19
	Sicherheitskennzeichnung gem. RSA Ziffer 7.1 (Folien nach DINB 30710 Typ II) mit Kantenschutz vorne hinten und seitlich
	

	07.20
	Entfall EK Kontrollgerät 
	

	07.21
	Klimaanlage halbautomatisch
	

	07.22
	Warmwasserzusatz-Standheizung mit Schaltuhr und Temperaturregler
	

	07.23
	Anhängerkupplung 3,5 to Anhängelast, Kugelkopf, Anhängersteckdose 12 V, 13-polig, Ladeleitung für Dauerplus (Ladeleitung u. Masse) inkl. Relais für Verhinderung der vollständigen Entladung, alles festmontiert.
	

	07.24
	Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, nah am Fahrzeug verbaut
	

	07.25
	2 x 12 V-Steckdose, mind. 15 A für Kühltasche u. ä., 1 x am Fahrersitz, 1x Sitzbank hinten
	

	07.26
	Radiofesteinbau mit Schnittstelle Bluetooth mit Freisprechanlage, incl. Handyintegration „Apple Car Play“

	

	07.27
	Lichtmaschine 14 V
mindestens 180 A
	

	07.28
	Batterie 12 V
mindestens 90 Ah
	

	07.29
	Zusätzliche Batterie mit Trennrelais für Anschluss Rundumkennleuchte einschl. Zusatzkabel 
	

	07.30
	Verlegen eines zusätzlichen 3-adrigen, 2,5 mm²-Kabels, 12 V, 25 Amp., mit 3-poliger Steckdose an der Fahrerhausrückwand oben rechts und Relaisgesteuertem Originalschalters des Fahrzeugherstellers für Anschluss von 2 Blinkleuchten bzw. Warnkreuz.
Blinkerwiederholung im hinteren oberen Bereich
	

	07.31
	Spannungswandler (z.B. Dometic Sinepower DSP 3512T oder gleichwertig) für Euro 6 Fahrzeuge möglichst ab Werk, abschaltbar,12 V zu 230 V, Dauerleistung ca. 1500W, zwei Steckdosen 230 V im Fahrzeug im Innenraum u. Laderaum, alles komplett verbaut  
Einbaupunkt der Steckdosen in Abstimmung mit Fahrer KSM Steinfurt
	

	07.32
	Ladekran elektrisch betrieben im hinteren Bereich, schwenkbar, Ausleger ca. 1,50m für Lasten bis 100kg
	

	07.33
	Ablagefächer unter Cockpit und über Sonnenblende
	

	07.34
	Freischaltung für Onboard Diagnose für Diagnosegerät
	

	08.00
	Lackierung

	08.01
	Fahrerhaus: kommunalorange RAL 2011 oder ähnlicher Farbton, der den Sicherheitsvorgaben entspricht  
	

	08.02
	Ergänzende Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz (Wachs, kompletter Unterbau einschl. der Vorder- und Hinterachse)
(zusätzlich zu werksseitigen Schutzmaßnahmen) Angabe zur Art der Ausführung:

	



______________________



	Einzelpreis des angebotenen Fahrzeugs (netto)
	 €

	+  Kosten für den Ausbau des Fahrzeugs (netto)
	 €

	+  Einmalige Überführungskosten des angebotenen Fahrzeugs (netto)
	 €

	+ Garantieverlängerung gesamt 60 Monate oder 150.000km ausgenommen Aufbauherstellerlieferumfang wie LED Blinkpfeil, Spannungswandler, Möblierung usw. Garantie 24 Monate (s. Pkt. 4 Vergabebedingungen)
	€

	=  Angebotspreis Fahrzeug (netto)
	 € 

	Zzgl. MWSt	
	 €

	Gesamtsumme brutto
(Bitte in das Angebotsschreiben übernehmen)
	€




Hinweis: 
Sofern in der Leistungsbeschreibung herstellertypische Bezeichnungen oder Fabrikate mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten sind, dienen diese lediglich der Verdeutlichung von Gebrauchseigenschaften, Qualität, Haltbarkeit etc.
Vergleichbare gleichwertige Produkte anderer Hersteller sind ausdrücklich zugelassen.
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