#begin[GAEB]
#begin[GAEBINFO]
[VERSION]1.2[end]
[VERSMON]11[end]
[VERSJAHR]2001[end]
[DATUM]21.08.2026[end]
[UHRZEIT]11:08[end]
[PROGSYSTEM]G&W CALIFORNIA PRO[end]
[PROGNAME]CALIFORNIA PRO[end]
[ZEICHENSATZ]ANSI[end]
#end[GAEBINFO]
#begin[PRJINFO]
[NAME]NaCH Bie[end]
[BEZ]NaCH Bielefeld[end]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
#end[PRJINFO]
#begin[VERGABE]
[DP]83[end]
#begin[VERGABEINFO]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
#end[VERGABEINFO]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset1\fprq2 Arial;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon16 Text;}{\s18\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sl0\slmult1\cbpat0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon16 BODY;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\par\par\par\par\par\par\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang1031\aul\ltrch\f0\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\ul LEISTUNGSVERZEICHNIS\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang1031\ab\ltrch\f0\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b 318.01 Fliesenarbeiten Los 1\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang1031\aul\ltrch\f0\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\ul BAUVORHABEN\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang1031\ab\ltrch\f0\fs24\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Neubau am Campus Handwerk\par\par Campus Handwerk 1\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 33613 Bielefeld\plain\rtlch\af0\afs22\alang1031\ab\ltrch\f0\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang1031\ab\ltrch\f0\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs22\alang1031\ltrch\f0\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang1031\aul\ltrch\f0\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\ul AUFTRAGGEBER\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang1031\ab\ltrch\f0\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs24\alang1031\ab\ltrch\f0\fs24\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld\par Campus Handwerk 1\par 33613 Bielefeld\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\cbpat0\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon16 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Anlagenverzeichnis\par\par Das Anlagenverzeichnis liegt als separate Auflistung als Anlage dem LV bei.\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green176\blue80;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa160\sl259\slmult1\cbpat0\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon16 Text;}{\s18\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li720\ri0\lin720\rin0\sa160\sl257\slmult1\cbpat0\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 List Paragraph;}{\s19\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs24\acf1\ltrch\f0\fs24\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\sbasedon16 Default;}}
{\info{\*\hlinkbase C:\'5cUsers\'5clmotzet\'5cDesktop\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Allgemein/ Raumprogramm\par Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld errichtet den Neubau am Campus Handwerk f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Handwerksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Bau, Fachbereich KFZ, Fachbereich Maler und Lackierer, Fachbereich KFZ der Handwerkskammer und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Kreishandwerkerschaft G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tersloh-Bielefeld im Zentrum von Bielefeld. Unmittelbar neben dem 2015 errichteten Campus Handwerk 1 werden zwei Neubauten die Campusanlage erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzen. Dieser Schritt soll die Synergien zwischen den einzelnen Einrichtungen weiter st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rken und nimmt einen wichtigen Baustein der Zukunftsvision f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbetrieblichen Bildungsst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten in der Region Ostwestfalen-Lippe ein.\par\par Der Neubau am Campus Handwerk besteht aus zwei Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden. Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 2 beherbergt 13 Bauhallen, 19 Theorier\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und einen Verwaltungsbereich mit 20 B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ror\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen sowie einer Mensa. Die Verwaltungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen gliedern sich in die Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen des HBZ Brackwede mit 15 B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ros und die der KH G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tersloh-Bielefeld mit 5 B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ros neben mehreren Besprechungsr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r beide Bereiche. Das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 3 beinhaltet 7 KFZ-Hallen mit zwei Theoriebereichen, einem Elektrolabor und zugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rige Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume.\par\par Um die Baumasse angemessen auf der Liegenschaft zu platzieren, wird die Programmfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che in zwei Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude aufgeteilt. So ergibt der Entwurf ein gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 eres, in der H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he gestaffeltes f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nfgeschossiges Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 2 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  mit Bauhallen, Theorier\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen und der Verwaltung sowie ein kleineres zweigeschossiges Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 3 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 KFZ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Bereich KFZ und Fahrzeuglack.\par\par Der Bereich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Bau-Ausbildungsberufe erstreckt sich in Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude2 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber drei Ebenen. Jeweils vier bis f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nf Bauhallen teilen sich zwei kleinere und zwei gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ere Theorier\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume, Umkleiden und Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume. Die Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Ausbilder sollen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst zentral liegen. Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich werden jeweils in direkter N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he zu den Hallen zugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rige Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen ben\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigt. Die Hallen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbau und Betonbau m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen in der untersten Ebene verortetet werden. Diese werden zum Teil als 3m tiefe Sandgrube ausgebildet, von au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en angedient und teilweise mit Radlader befahren. Die Hallen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mauern, Fliesenlegen, sowie f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stuck- und Trockenbau ben\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen ebenfalls eine erdgeschossige Lage, da diese mit einem Stapler und Kran befahren werden. Die Bauhallen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Zimmern, Dachdecken und eine multifunktionale Halle k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen mit einem Hubwagen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber einen Lastenaufzug angedient werden.\par\par Die Einheit f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Meisterlehre besteht aus f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nf Theorier\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, die idealerweise in der N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he der Verwaltung des HBZ und dem Speisesaal liegen, so k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen hier Synergien bei der Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen genutzt werden. Die Mensa wird als \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Satellitenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  geplant und soll von der bestehenden K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che der Handwerkskammer angedient werden. Der Speiseraum dient auch als Sozialraum f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Theorier\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume.\par\par Der Bereich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r KFZ ist unterteilt in drei Werkst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten des HBZ Brackwede und zwei Werkst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten der Bildungsst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tte HWK. Beide Bereiche teilen sich zuk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nftig eine Halle f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fahrwerktechnik und ein Elektrolabor. Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich gibt es einen Theorieraum f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r KFZ-Meister und den Bereich der Fahrzeuglackierer. Alle Hallen sollen direkt von au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en befahrbar sein. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeordnete Lagerr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und Umkleiden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Ausbilder und Azubis befinden sich an zentraler Stelle.\par Architektonisches Konzept\par\par Entwicklung\par Der Neubauplanung geht eine erweiterte Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 voraus, deren st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dtebauliche Setzung und Unterteilung der Funktionseinheiten ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gebend f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Vorentwurfsplanung ist. So erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzt das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeensemble bestehend aus den beiden Neubauten mit dem Bestandsgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude der Handwerkskammer die Gesamtanlage des Campus Handwerk und bildet einen st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dtebaulichen Abschluss zur Ernst-Rhein-Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  das bestehende Konzept des \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Schaufenster des Handwerks\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  wird hier weitergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dtebau\line Das insgesamt knapp 35.000 Quadratmeter gro\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld liegt in \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Insellage\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'94\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  rundum umgeben von Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, in der unmittelbaren N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he des Hauptbahnhofs Bielefeld. Im Jahr 2015 wurden etwa 20.000 Quadratmeter mit dem Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude der Handwerkskammer und zugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen sowie der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlage \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbaut. Auf den umgebenden Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen soll nun das Bestandsgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude durch die zwei Neubauten am Campus Handwerk zu einer Gesamt- Campusanlage der Handwerksberufe erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzt werden. Diese werden nordwestlich, beziehungsweise nord\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stlich des Bestands angeordnet, so dass ein Campusgel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde aufgespannt wird, da\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  alle Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude in der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlage miteinander verbindet. Das kleinere KFZ-Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude gliedert sich mit seinen zwei Geschossen und damit geringeren H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he parallel zum Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude der Handwerkskammer und nutzt den Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndeversatz. So befindet sich das Erdgeschoss auf der Sockelebene des Bestandgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes und bildet hier ein Gegen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber zu der bestehenden Werkstattebene des Campus Handwerk, ohne den Blickbezug vom tiefergelegenen Kreisverkehr an der nord\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stlichen Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksecke zum Bestand zu verdecken. Das Untergeschoss orientiert sich in Richtung Kreisverkehr / Stadtwerkegeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude.\line Das Bau-Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude nordwestlich des Bestands erstreckt sich \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nf Geschosse. Auch hier bindet das Erdgeschoss an das neue Campusgel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde an und nutzt den Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndeversatz in Richtung Nordwesten. Die drei unteren Geschosse erstrecken sich mit ihrer langen Seite parallel zum Bestand. Parallel zur Untergeschossebene wird nordwestliches des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich ein eingeschossiges Baulager vorgesehen. Im vierten Geschoss reduziert sich die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbaute Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che unter Ausbildung eines Innenhofes als Dachterrasse und zur Belichtung der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rofl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen. Die Technikzentrale bildet einen Hochpunkt des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber dem Haupteingang und besetzt etwa ein Viertel des Bauk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpers. Es bildet den st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dtebaulichen Hochpunkt des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes in der Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ungsachse der neuen Zufahrt. Somit nimmt das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude Gliederungselemente des Bestandes auf, stellt sich gegen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber dem Bestand dennoch eigenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig dar.\par\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ere Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung                                                    \line Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck soll um eine weitere Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit von der Nowgorodstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e nord\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stlich des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes der Handwerkskammer erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzt werden. Von hier aus wird es eine direkte Blickachse zu Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 2 geben, die zwischen Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 3 und dem Bestandsgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude hindurchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt. Somit kann von diesem zentralen Ort der gesamte Campus erschlossen werden. Links gelangt man \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber eine Terrasse in die Mensa, oder direkt in die Werkst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten der Handwerkskammer, auf der rechten Seite kann die obere Ebene des KFZ-Neubaus ebenfalls \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Werkst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten oder einen Eingang erschlossen werden. Wenn man der Achse weiter geradeaus folgt, gelangt man in den Haupteingang des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 2 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . Durch die Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndestaffelung k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen alle Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich auf einer zweiten Ebene erschlossen werden.\line\par So befindet sich der Haupteingang der Handwerkskammer ein Geschoss \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber der neuen Zufahrtsebene auf der S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dwestseite des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes. Die beiden Neubauten k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in der Ebene unterhalb der Zufahrt \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Werkst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten und weitere (Neben-)Eing\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge erschlossen werden. Diese befinden sich auf dem Niveau der angrenzenden Ernst-Rein-Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e. In der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlage werden die 210 bestehenden Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze auf der Liegenschaft durch 82 Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzt, beziehungsweise teilweise neu angeordnet. Um dem hohen Stellplatzbedarf auf der geringen Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che gerecht zu werden, wird angrenzend an Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 3 ein Parkdeck, welches von beiden Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndeebenen befahrbar ist, vorgesehen. Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erdem sind weitere Fahrradstellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze geplant. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Rampen kann das gesamte Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck umfahren werden.\par\par Innere Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung\line Das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 2 kann in der Erdgeschossebene zum einen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den Haupteingang der s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 d-\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stlichen Seite erschlossen werden, an das direkt das Haupttreppenhaus mit 2 Personenaufz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen angebunden ist. Zum anderen kann es \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 d-westliche Schmalseite direkt in den breiten Hauptflur erschlossen werden, der sich \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die gesamte L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes erstreckt und von dem aus die Bauhallen und zugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rige Lager angedient werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen. Parallel dazu verl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uft ein schmalerer Flur entlang der Theorie- und Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume. Das gleiche System der Flure wiederholt sich ebenfalls in den weiteren Ebenen darunter und dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber. Wobei lediglich in der Untergeschossebene der Hauptflur an den Werkstatten nach au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en angedient wird und die Hallen direkt von au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en erreicht werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen. Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erdem befindet sich hier ein zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlicher Eingang in der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udemitte zu einem Lastenaufzug, der bis in das erste Obergeschoss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\line\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber drei Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user wird die vertikale Verteilung im Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 2 gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st. Das Treppenhaus am Haupteingang wird bis zur Technikzentrale (3. OG) gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt. \line\par Das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 3 kann auf beiden Ebenen durch die Hanglage gleicherma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en erschlossen werden. So k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen zum einen die Werkst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten direkt angefahren werden, zum anderen gibt es auf beiden Ebenen einen zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Eingang \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den man jeweils in einen Flur, der hinter den Werkst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten entlangf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt, gelangt. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber ein Treppenhaus sind die beiden Ebenen miteinander verbunden.\par\par Konstruktion\line Die Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude werden auf 50, 70, beziehungsweise 100 Zentimeter starken Bodenplatten gegr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndet. Die erdber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden Stahlbetonbauteile werden in WU-Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung mit Frischbetonverbundfolie vorgesehen. Alle tragenden Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde sind in Stahlbetonbauweise vorgesehen. Die Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwandbekleidung au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en erfolgt in einem zweischaligen Aufbau, bestehend aus einer mineralischen Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung und hinterl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fteter, vorgeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngter Klinkersteinfassade. Es werden Lisenen und Gesimse in einem einheitlichen Raster ausgebildet. Dieses Raster wird teilweise durch geschlossene Felder, oder durch das Verbinden mehrerer Felder spielerisch unterbrochen. Die Ausfachungsfelder setzten sich im Wechsel durch Lochfenster und Felder in strukturierten Klinkerstein ab. So bildet die Fassade ein angemessenes Gegen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber zu den Fassaden des Bestandsgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes und vermittelt den Handwerksbezug auch in der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 eren Erscheinung. Die vorgefundene Materialit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t wird aufgenommen und in eine eigenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige neue Struktur und Ausdruck gebracht. \line\par Das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 3 wird ebenfalls mit gleichem Wandaufbau und einer durchg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigen Klinkersteinfassade vorgesehen. Die Fassade des zweigeschossigen Bauk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpers wird durch ein gro\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 es, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Eck verlaufendes Fensterband gepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt, welches das Thema \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Schaufenster des Handwerks" des Bestandsgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes aufgreift und fortf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt. Durch die st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dtebauliche N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he zum Sockel des Bestandsgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes und die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnliche H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he, bildet das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 3 in Anlehnung der Ausgestaltung ein Gegen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber zu den Werkst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten des Bestands. Dadurch wird ein klarer Zusammenhang der Nutzung aber auch der Institutionen vermittelt.\par\par Energetische Versorgung\line Die beiden Neubauten sollen an das bestehende Fernw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmenetz angeschlossen werden. \par\par Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udekennzahlen\par BGF gesamt: 15.000 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  + 500 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (Parkdeck)\par BRI gesamt: 92.000 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b3\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  + 3.000 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b3\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (Parkdeck)\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b 0.1.4 Verkehrsverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse auf der Baustelle und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlogistik\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Die Baustellenandienung Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 2 und Baulager und Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude 3 erfolgt \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Ernst-Rein-Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e von Norden aus auf das Baugrundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck auf dem unteren H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 henniveau, dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber hinaus besteht auf dem oberen H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 henniveau eine Zu- und Ausfahrt an der an der Nowgorodstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dwestlich auf das Baufeld. Es stehen keine Wartezonen/ LKW-Aufstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen im direkten Umfeld der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung\par\par Es bestehen durch die unterschiedlichen Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen keine Parkm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten innerhalb des Baufeldes.\par Das Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde darf auf Grund der bestehenden beengten Platzverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich zum Entladen befahren werden. Fahrzeuge d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht auf dem Baugrundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck \plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 geparkt \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 werden. \par\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Parkm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r PKW (evtl. Kostenpflichtig) sind in der n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 heren Umgebung vorhanden.\par Im Parkhaus Neues Bahnhofsviertel APCOA in der Joseph-Massolle-Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen PKW zu einem von der HWK vereinbarten verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstigten Tarif abgestellt werden.\par\par In unmittelbarer N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he am Baufeld, auf der Liegenschaft der Handwerkskammer, stehen 43 Parkpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Kleintransporter kostenlos zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung. Das Parken von PKWs und LKW > 3,5 to ist dort nicht gestattet. Ein Anspruch auf eine bereitgestellte Parkm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit besteht jedoch nicht.\par\par Bei Be- und Entladevorg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen ist grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich der Motor abzustellen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.1.5 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erhalb des Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndes d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen weder Fahrzeuge abgestellt, noch andere Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en oder Wege au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 er den oben beschriebenen Zufahrten ohne vorherige Genehmigung der Objekt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung des AG befahren werden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.1.6 Art, Lage, Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Der Zugang zu den Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden ist nur \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die geplanten \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen und Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich. \par Materialtransporte haben jeweils dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber zu erfolgen, bzw. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Kr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne und Hebezeuge, die sich jeder AN selber beschaffen muss. \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b 0.1.7 Wasser, Energie und Abwasser\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bauwasser sowie ein Abwasseranschluss werden durch den AG an den im Baustelleneinrichtungsplan ersichtlichen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergabepunkten zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Der Baustrom ab dem Hauptverteiler ist wird \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Baulogistik ab Beginn Fassade, technische Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung und Ausbau eingerichtet.\par Die Einrichtung und Vorhaltung der Baustromverteiler und Baubeleuchtung ist Teil des Baulogistik-LVs.\par\par Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse und Verteilung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die eigenen Leistungen bis zu diesen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergabepunkten sind Sache des AN. \par Die Leitungsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung ist mit der Bauleitung des AG abzustimmen.\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf2\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.1.8 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassene Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf3\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf3\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ranlagen, Waschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und ein Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tscontainer mit Ausstattung nach ASR 38/2 werden durch den Auftraggeber gegen eine Umlage zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt. \par Tagesunterk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nfte sowie verschlossene und/ oder wettergesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzte Lagerpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze werden durch den Auftraggeber nicht zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Aufstellen von Tagesunterk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nften und Materialcontainern stellt der Bauherr Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen innerhalb der ausgewiesenen Baustellenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung (sh. BE-Plan).\par Unter Ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigung der begrenzten Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen ist der Platzbedarf auf ein Mindestma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zu beschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nken. Die Anzahl der durch den Auftragnehmer vor Ort vorgesehenen Container ist vor deren Aufstellung vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Platzbedarf ist beim AG anzumelden. Eine Belegung der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen darf erst nach der Freigabe durch den AG erfolgen.\par Bei einer Beheizung von Containern mit Gas sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. \par Eine Beheizung von Materialcontainern ist grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich nicht zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig.\par\par Lagerpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen auf den im BE-Plan\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf4\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf4  \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 gekennzeichneten Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen eingerichtet werden. \par Auf die gleichzeitige Nutzung der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen durch mehrere AN wird ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich verwiesen. Der Platzbedarf ist beim AG anzumelden. Eine Belegung der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen darf erst nach der Freigabe durch den AG erfolgen.\par Die Baustelleneinrichtungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und das Baufeld werden vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig durch einen Bauzaun abgetrennt. Dieser ist vom AN st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig geschlossen zu halten. Die Baustellenzufahrten sind t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich nach Arbeitsende zu verschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, sofern sie durch den AN ge\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnet wurden.\par\par Alle f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung notwendigen Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tschaften, Fahrzeuge und Materialien d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich innerhalb des Baufeldes gelagert und aufgestellt werden. Dies betrifft ebenso die notwendigen Containeranlagen.\par Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erhalb der ausgewiesenen BE-Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che/ Baufeld k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen keine Lagerm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt werden.\par Lieferungen und Lagerungen sind auf diese Verh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse auszurichten.\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf2\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.1.12 Besondere Vorgaben f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Entsorgung  \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf2\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf2  \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Der Auftraggeber richtet ab dem Beginn der Fassadenarbeiten auf dem Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde einen Bringdienst-Wertstoffhof f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Entsorgung der Rest- und Wertstoffe der Baustelle ein. Die Nutzung des Wertstoffhofs ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den AN verpflichtend.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.1.19 Gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Baustellenverordnung getroffene Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Der AG hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.1.20 Meldung an Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rden\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Meldepflichtige Arbeiten sind fristgerecht den entsprechenden Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rden/ \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtern zu melden. Bei Bedarf sind diese Stellen zur Beratung in Fragen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz hinzuzuziehen. Eine Kopie der Anmeldung ist unaufgefordert der Objekt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung und dem Sicherheitskoordinator auszuh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.1.22 Art und Zeit der veranlassten Vorarbeiten\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang0\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0 Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der ausgeschriebenen Leistungen, werden Rohbau und Fassaden hergestellt. Teilweise sind Ausbauleistungen erfolgt. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b 0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Die gesamten Leistungen werden im Zusammenhang mit Leistungen anderer Unternehmer auf der Baustelle ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Parallel zum Beginn der Fliesenarbeiten finden u.a. Arbeiten der Ausbau-Gewerke und der TGA statt. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang1031\ltrch\f1\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red254\green2\blue0;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa160\sl259\slmult1\cbpat0\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon16 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase C:\'5cUsers\'5clmotzet\'5cDesktop\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 0.2 ANGABEN ZUR AUSF\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 HRUNG\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigkeit von Leistungen anderer\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf2\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Estrich- und Fliesenarbeiten im Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude Bau (2).\par Diese umfassen insbesondere:\par\par - Estrich unter Fliesen\par - Bodenfliesen\par - Wandfliesen\par - Fliesen auf Treppenstufen\par - Sauberlaufsysteme\par\par Es ist abschnittsweiser unterteilter Leistungserbringung zu rechnen.\par Zudem sind technologische Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Objekt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung des AG zu beachten. Dies kann zu in Abschnitte unterteilter Erbringung von in einer Position beschriebenen Leistungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf2\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf2\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.2.2 Besondere Erschwernisse w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 arbeiten/ Arbeiten mit Feuer/ Trennschneidearbeiten d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen im Baustellenbereich nur nach vorheriger Anmeldung (Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erlaubnisschein) beim AG, bzw. dessen Vertreter, erfolgen.\plain\rtlch\af1\afs22\alang1031\ltrch\f1\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Trennschneide- und Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 arbeiten ist in der Regel ein umlaufend gesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzter Arbeitsplatz einzurichten. Sofern Arbeiten nicht innerhalb eines solchen gesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzten Bereichs ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, sind Bauteile im umliegenden Bereich zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen. \par Es wird explizit auf den dabei notwendigen Schutz von Glasfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen hingewiesen. Einbrandsch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den an Gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sern bedingen den Austausch zu Lasten des Verursachers.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par Bei Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenaufbauten mit Heizestrichen bringt der AN HLS die D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmungen und alle Bestandteile der Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenheizung. Es kommt dadurch zu Unterbrechungen beim Herstellen des Estrichs.\par Mit dem AN HLS sind die Abl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe eng abzustimmen.\par\par Angrenzend an die Estrichfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Fliesenbelag wird der untere Bodenaufbau vom AN Estrich in Verbindung mit dem AN HLS hergestellt. Mit beiden AN sind die Abl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe eng abzustimmen. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Materialien k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen in der Regel nur in dem Umfang auf die Baustelle geliefert werden, wie sie innerhalb von 2 Arbeitstagen eingebaut werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, da wenig Platz auf der Baustelle vorhanden ist.\par\par Es wird erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend auf die Angaben unter 0.1.6 verwiesen :\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Die Kr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne der Rohbauer sind wahrscheinliche zum Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeitpunkt der Fliesenarbeiten schon abgebaut, sodass der AN seine Hebewerkzeuge selbst organisieren und mitbringen mu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 .\par\par Der Zugang der Personen zu den Geschossebenen erfolgt \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber bauseitige Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste.\par Dort sind Lastaufz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, die der AN nutzen kann. Das Vertragen der Materialien innerhalb des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes muss der AN eigenverantwortlich organisieren. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par Umfangreiche Anlieferungen und Gro\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 transporte des AN sind beim AG in der Baubesprechung der vorhergehenden Woche anzumelden, mindestens jedoch mit 7 Tagen Vorlauf.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.2.8 Mitbenutzung fremder Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Hebezeuge und Einrichtungen\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf3\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf3\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Mitbenutzung von F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdereinrichtungen und sonstigen Hilfsmitteln anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer mit diesen direkt zu vereinbaren.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.2.13 Art und Umfang der verlangten Eignungs- und G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenachweise\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Der Nachweis dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber, dass s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche angebotenen Konstruktionen den, in der Leistungsbeschreibung definierten, notwendigen Leistungsmerkmalen entsprechen, ist \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Vorlage bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise entsprechend der zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistung geltenden Gesetzeslage und Rechtsprechung zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. \par In diesem Zusammenhang sind insbesondere die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergangsregelungen zur Bauproduktenverordnung (BauPVO) zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen.\par Sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens 14 Tage nach Beauftragung sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommenden Stoffe und Bauteile die Werksgarantien und Lieferscheine, die technischen Merkbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sowie die notwendigen g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen bauaufsichtlichen Zulassungen, Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fbescheide, Nachweise zum Brandverhalten und sonstige erforderliche Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsnachweise vorzulegen.\par\par Die tats\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chliche Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Konstruktion muss den Zulassungsbescheiden bzw. Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnissen und den entsprechenden Vorschriften der Herstellerwerke entsprechen; der AN haftet uneingeschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nkt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Einhaltung der geforderten Eigenschaften.\par Alle Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnisse, Zulassungen, Errichtungserkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen, usw. sind vor der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung vom AN, entsprechend der AG-Strukturvorgabe, auf den Projektserver des AG zu laden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.2.17 Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Personal zum Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Vom Auftraggeber werden keine Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te oder Arbeitskr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Abladen, Lagern oder den Transport von Stoffen oder Bauteilen zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.2.19 Mitwirken bei der Inbetriebnahme\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Leistungen, die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Bauteile, Anlagen oder des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zu erbringen sind, sind in eigenen Positionen aufgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Teile der Leistung, die vor der Abnahme durch den AG benutzt werden, sind in  den Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert aufgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt bzw. eine Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa160\sl259\slmult1\cbpat0\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon16 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase C:\'5cUsers\'5clmotzet\'5cDesktop\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b 0.3 ERG\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 NZENDE ANGABEN ZUR AUSF\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 HRUNG DER ARBEITEN\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1400\lin0\rin1400\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b 0.3.1 Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen nach \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  3 (1) VOB/B werden dem AN in digitaler Form auf einem Projektserver des AG zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Eine \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergabe der Unterlagen in Papierform erfolgt nicht.\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\par\par 0.3.2 Allgemein\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die folgenden Festlegungen dieser Erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzenden Angaben gelten soweit m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sinngem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle Titel dieses Leistungsverzeichnisses. Alle hieraus erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par Die zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Hinweise in den einzelnen Bereichen dieses Leistungsverzeichnisses sind erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend zu beachten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Alle Leistungspositionen enthalten, sofern nicht ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich etwas anderes angegeben ist, grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich auch die Lieferung bzw. Bereitstellung und Vorhaltung der zur vertragsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung erforderlichen Stoffe,\par Materialien und (Ein-) Bauteile frei Verwendungsstelle und die Abfuhr sowie die ordnungsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Entsorgung aller durch die Leistungserf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung nicht in das Eigentum des Auftraggebers \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergehenden Teile einschl. der anfallenden Lade- und Lagerleistungen, Nebenarbeiten und Nebenleistungen. \par Ordnungsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Entsorgung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den Wertstoffhof.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx5024 Ferner sind alle baubetrieblichen Aufwendungen (z.B. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und deren Betriebskosten) in den Einheitspreisen der Leistungen, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die sie erforderlich sind, zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen, wenn hierf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r keine besonderen Positionen vorgesehen sind.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.3.3 Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Der Bauablauf sowie die Bauverfahren sind unter Ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigung der einzuhaltenden Zwischen- und Endtermine, der bestehenden Randbedingungen und Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigkeiten Sache des Auftragnehmers und von ihm eigenverantwortlich zu kalkulieren, zu planen und zu koordinieren.\par Die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Arbeiten ist innerhalb der vertraglich vorgesehenen Bauzeit sicherzustellen. Alle durch die Eigenart der Baustelle zu erwartenden Schwierigkeiten m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen im Angebot ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigt werden.\par Soweit \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berschreitungen der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungstermine und -fristen vom Auftragnehmer zu vertreten sind, gehen - unbeschadet zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlicher Anspr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che des Auftraggebers und Dritter - die Kosten, die sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r ihn aus der verl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngerten Bauzeit ergeben, zu seinen Lasten.\par Es ist damit zu kalkulieren, dass die Leistungen in Abschnitte unterteilt erbracht werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen. Dabei sind Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigkeiten zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen, die sich aus der Koordination des Bauablaufs mit Leistungen anderer Unternehmer ergeben. Auch innerhalb dieser Bereiche ist mit geschoss- und abschnittsweise unterteilter Leistungserbringung zu rechnen.\par Zudem sind technologische Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Bauleitung des AG zu beachten.\par Auf die gleichzeitig zu den Arbeiten des AN stattfindende Arbeitsausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung anderer Unternehmer wird ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich hingewiesen.\par Alle gewerkespezifischen Leistungen des AN sind nach Beauftragung durch den AG, bezogen auf den Bauablaufplan terminlich darzustellen und der Objekt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung zur Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung vorzulegen. S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche beschriebenen Bauleistungen im Leistungsverzeichnis sind in zeitlicher Abfolge gestaffelt auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsabfolgen der einzelnen Arbeitsschritte sind durch den AN darzustellen und mit der Objekt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung des AG abzustimmen.\par\par Die terminliche und technologische Koordination f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die beschriebenen technischen Bearbeitungen, wie auch Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der verschiedenen in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Leistungen ist, unter Ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigung von Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigkeiten zu anderen Gewerke\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 n, durch den AN zu leisten. Diese Koordination ist in dem Bauablaufplan des AN darzustellen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.3.7 Produkte und Baustoffe \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen in Ihren Eigenschaften f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen vertr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.\par Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine andere ung\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstige Beeinflussung z. B. Dilatationsger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usche oder Kontaktkorrosion entstehen k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r zur Erstellung von Sicherungseinrichtungen eingesetzte Produkte oder Systeme m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen bauaufsichtliche Zulassungen vorliegen. Herstellerangaben, Einbauvorschriften und Richtlinien sind vollumf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nglich zu beachten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Es wird auf die zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Technischen Hinweise in den einzelnen Leistungsbereichen und Leitbeschreibungen hingewiesen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f2\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri2437\lin0\rin2437\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 WERKSTOFFE\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 a) allgemein\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen in ihren Eigenschaften dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechen und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen vertr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten. \par Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine Korrosionssch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und keine anderen ung\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstigen Beeinflussungen z.B. Dilatationsger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usche entstehen k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f2\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1\par 0.3.10 Toleranzen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Toleranzen und Ebenheitsabweichungen bei Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Leistungen gilt DIN 18202 "Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 toleranzen im Hochbau".\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Sofern in diesem Leistungsverzeichnis ca.-Angaben gemacht werden, so ist eine Abweichung vom angegebenen Wert in H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he von bis zu 5% nach oben und unten zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig jedoch kleiner/ gleich 50mm.\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang1031\ltrch\f2\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f2\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b\cf1 0.3.11 Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN   \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par Vom Auftragnehmer geforderte Fertigungsunterlagen und Werkstattzeichnungen sind so rechtzeitig anzufertigen, dass auch bei evtl. notwendiger technischer Kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rung die Materialien rechtzeitig bestellt werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par Der Zeitraum f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Durchsicht der Unterlagen des AN durch den AG betr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt, sofern in der jeweiligen Position nichts Abweichendes angegeben ist, 2 Wochen.\par Es darf nur nach zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zugestimmten und entsprechend gekennzeichneten Pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen gearbeitet werden. Diese Zustimmung stellt keine Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fungs- und Freigabeerkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rung des AG dar.\par Aus den Zeichnungen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen alle zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten wie z.B. Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse an das Bauwerk, usw. klar hervorgehen.\par Statisch relevante Werkstattzeichnungen sind durch den AN dem Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fingenieur (2-fach als Papierpause) zur Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Freigabe vorzulegen.\par\par Alle vorgenannten Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN, sowie Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnisse, Zulassungen, Errichtungserkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen, usw. sind vor der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung vom AN auf den AG-Server zu laden.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1332\lin0\rin1332\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f2\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri2437\lin0\rin2437\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\fswiss\fcharset1\fprq2 Arial;}
{\f3\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa160\sl259\slmult1\cbpat0\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon16 Text;}{\*\cs18\rtlch\ab\ltrch\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b\additive\sbasedon10 STRONG;}{\s19\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af2\afs24\ltrch\f2\fs24\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon16 BODY;}{\s20\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sb160\sa320\cbpat0\rtlch\af2\afs48\ab\ltrch\f2\fs48\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b\sbasedon19 H1;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Allgemeine Hinweise:\par\par Technische Spezifikationen\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\aul\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\ul\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen im Sinne des Anhangs TS zur VOB/A Bezug genommen wird, l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sst der AG gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  7 EG Abs. 4 Nr. 1 VOB/A zugleich gleichwertige technische Spezifikationen zu. Ein vergaberechtskonformes Angebot liegt daher vor, sofern die im Leistungsverzeichnis vorgegebene technische Spezifikation oder eine gleichwertige angeboten wird. Die Gleichwertigkeit ist gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  7 EG Abs. 5 VOB/A mit dem Angebot nachzuweisen.\plain\rtlch\af3\afs20\alang1031\ltrch\f3\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Arbeiten liegen folgende Normen zu Grunde\par - VOB / B (Allgemeine Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Bauleistungen)\par - VOB / C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauleistungen - ATV)\par sowie mitgeltende Normen und Regeln einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter und die f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der anzubietenden Leistung ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gebenden weiteren Vorschriften, Fachnormen und Richtlinien der entsprechenden Hersteller und Verb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde im Rahmen der allgemein anerkannten Regeln der Technik in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung.\par\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sl259\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Koordinationspflicht\plain\rtlch\af1\afs22\alang1031\ltrch\f1\fs22\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich mit allen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Auftragnehmern und Beteiligten, die seine Leistung tangieren, abzustimmen.\par Hierzu z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt auch die Kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rung der Montagen in technischer und organisatorischer Hinsicht vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn auf der Baustelle mit der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichen Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung des AG und den beteiligten Firmen.\par\par Insbesondere die Nutzung des Baufeldes beim An- und Abtransport von Baumaterial ist mit den zeitgleich auf der Baustelle t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen Firmen in Absprache mit der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichen Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung des AG zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen.\par\par Die Steuerung der ineinander greifenden Arbeitsabl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe erfordert bzgl. der Termine eine enge und kontinuierliche Absprache und Koordination, um einen konstanten Arbeitsfortgang zu gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleisten.\par Die Nutzung der Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen ist vor Beginn der Arbeiten, auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r einzelne Arbeitsabschnitte, zu planen und mit der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichen Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung des AG abzustimmen.\par\par Die Koordination der Materialanlieferung, Materialtransporte, auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden Arbeiten hat in Absprache mit den Fachbauleitungen der am Bau beteiligten Firmen und der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichen Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung des AG zu erfolgen.\par\par Die genannten Rahmenbedingungen sind bei der Kalkulation des Angebots zu beachten und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren zu keinen Nachforderungen.\par\par\par Allgemeine Hinweise zur Trinkwasserentnahme auf der Baustelle - DIN 1717\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Zum Schutz des Trinkwassers im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Leitungssystem vor Verunreinigungen sind Sicherheitseinrichtungen zur Verh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung von Trinkwasser-Verunreinigungen durch R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckflie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, z.B. durch Druckabfall im Leitungssystem einzubauen. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri255\lin0\rin255\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die Entnahmestellen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rcontainer, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rocontainer, Zapfstellen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r diverse Gewerke sind mittels Rohrtrenner an jeder Entnahmestelle zu trennen. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri255\lin0\rin255\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Diese Sicherheitseinrichtungen sind regelm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ig w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der gesamte Bauzeit zu warten. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri255\lin0\rin255\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Vor dem Anschluss einer Baustellen-Wasserentnahmestelle ist eine einwandfreie Wasserqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t des \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Trinkwasserleitungssystems durch eine Wasserprobe schriftlich zu dokumentieren.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par Die Trinkwasserproben, Dokumentationen und Rohrtrenner sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Kalkulationshinweis\par Zwischen den Positionen sind z.T. Hinweistexte enthalten, sie sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Kalkulation zu beachten. \par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[LV]
#begin[LVINFO]
[NAME]LV 318.0[end]
[BEZ]LV 318.01 Fliesen Los 1[end]
[DATUM]21.08.2026[end]
[KURZLANG]1[end]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]2[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]2[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]Position[end]
[LAENGE]4[end]
#end[LVGLIED]
#end[LVINFO]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]01[end]
[BEZTX]Estrich unter Fliesen Los 1 - Gebäude BAU[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0101[end]
[BEZTX]Baustelleneinrichtung und Dokumentation[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]01010010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]psch[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par Betriebsfertiges Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen der Baustelle zur vertragsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen, fach- und termingerechten Erf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtlicher, im LV aufgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrten, eigenen Arbeiten.\par\par Lager- und Aufenthaltscontainer, sofern sie ben\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigt werden, sind in diese Position einzukalkulieren.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01010020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]psch[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Vor der Abnahme sind der Bauleitung des AG vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben:\par\par - komplette Liste der eingebauten Materialien und Produkte mit zugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen \par   Produktdatenbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttern/ Bedienungs- und Wartungsanleitungen\par - Produktliste\par - sonstige baurechtlich erforderlichen Nachweise\par\par inkl. Inhaltsverzeichnis\par\par Struktur- und Layout nach Anforderungen des AG in Abstimmung mit der Bauleitung des AG\par\par Die geforderten vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen Dokumentationsunterlagen, im pdf und dwg Format, s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtlicher erbrachter Leistungen sind entsprechend der Fristen nach VOB, jedoch sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens 2 Wochen vor Abnahme der Leistungen an den AG zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben auf der Austauschplattform 'Legano' im festgelegten Ordner mit Information an den Architekten.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Dokumentation/ Produktliste}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0102[end]
[BEZTX]Fußbodenaufbau B8 - 5kN/m² CT-C40-F5-S85-H65 - 200mm Bauart A[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Der Schichtenaufbau unterhalb des Estrichs, sowie alle Bestandteile der Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenheizung werden durch die TGA geliefert und eingebaut.\par\par Beginn der Leistung ist der schwimmende Heizestrich Bauart A.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis zum Bodenaufbau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01020010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]640.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Heizestrich als Zementestrich CT, als Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht DIN 18560-2, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 20 mm, Estrichnenndicke 85 mm,  zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che maschinell gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schwimmender Heiz-Estrich - CT-C40-F5-S85-H65 Bauart A, 5kN/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01020020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]562.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen PE-Schaum D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01020030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]100.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0103[end]
[BEZTX]Fußbodenaufbau B8a - 5kN/m² CT-C40-F5-S85-H65 - 200mm Bauart A[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Der Schichtenaufbau unterhalb des Estrichs, sowie alle Bestandteile der Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenheizung werden durch die TGA geliefert und eingebaut.\par Ausnahme ist die Abdichtung der Bodenplatte, die bringt der AN Fliesen.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis zum Bodenaufbau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01030010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]130.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und auf bauseitigem Wertstoffhof abgeben, Abfall ist nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlich, nicht schadstoffbelastet.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Untergrund reinigen Beton\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01030020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]130.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdichtung erdber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckendes Wasser bei Bodenplatten und erdber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden), Rissklasse R1-E (gering), Riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckungsklasse R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1-E (geringe Riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckung bis 0,2 mm), einlagig, kalt-selbstklebende \par Polymer-Bitumenbahn mit Tr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gereinlage PYE - KTG - KSP 2,8 mit Kombinationstr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gereinlage mit \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerksabdichtung), als Dampfsperre mit sd > 1500, im Kaltselbstklebeverfahren aufbringen, inkl. Abklebung der Fugen gem. Herstellerangaben.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Polymerbitumenbahn PYE-KTGKSP2,8 BA Kaltselbstklebeverf\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01030030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]130.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Heizestrich als Zementestrich CT, als Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht DIN 18560-2, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 20 mm, Estrichnenndicke 85 mm,  zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che maschinell gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schwimmender Heiz-Estrich - CT-C40-F5-S85-H65 Bauart A, 5kN/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01030040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]185.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen PE-Schaum D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0104[end]
[BEZTX]Fußbodenaufbau B8b - 5kN/m² CT-C40-F5-S85 - 200mm[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]01040010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]45.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und auf bauseitigem Wertstoffhof abgeben, Abfall ist nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlich, nicht schadstoffbelastet.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Untergrund reinigen Beton\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01040020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]45.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 60 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B1 (schwer entflammbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden PS-Hartschaum EPS D 60mm 0,040W/(mK) DEO dm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01040030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]45.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01040040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]45.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappen, auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschichten, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01040050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]45.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 85 mm, ohne Bodenbelag.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schwimmender Estrich - CT-C40-F5-S85, 5kN/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01040060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]32.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen PE-Schaum D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0105[end]
[BEZTX]Fußbodenaufbau B9 - 5kN/m² CT-C40-F5-S65 - 200mm[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]01050010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]460.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und auf bauseitigem Wertstoffhof abgeben, Abfall ist nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlich, nicht schadstoffbelastet.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Untergrund reinigen Beton\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01050020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]460.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 80 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B1 (schwer entflammbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden PS-Hartschaum EPS D 80mm 0,040W/(mK) DEO dm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01050030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]460.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01050040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]460.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappen, auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschichten, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01050050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]460.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schwimmender Estrich - CT-F5-S65, 5kN/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01050060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]204.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen PE-Schaum D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01050070[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]108.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0106[end]
[BEZTX]Fußbodenaufbau B11 - 5kN/m² CT-C40-F5-S65 - 260mm[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]01060010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]180.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und auf bauseitigem Wertstoffhof abgeben, Abfall ist nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlich, nicht schadstoffbelastet.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Untergrund reinigen Beton\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01060020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]180.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 140 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B1 (schwer entflammbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden PS-Hartschaum EPS D 140mm 0,040W/(mK) DEO dm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01060030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]180.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01060040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]180.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappen, auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschichten, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01060050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]180.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schwimmender Estrich - CT-F5-S65, 5kN/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01060060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]162.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0107[end]
[BEZTX]Fußbodenaufbau B11a - 5kN/m² CT-C40-F5-S65 - 200mm[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]01070010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]110.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und auf bauseitigem Wertstoffhof abgeben, Abfall ist nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlich, nicht schadstoffbelastet.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Untergrund reinigen Beton\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01070020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]110.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdichtung erdber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckendes Wasser bei Bodenplatten und erdber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden), Rissklasse R1-E (gering), Riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckungsklasse R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1-E (geringe Riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckung bis 0,2 mm), einlagig, kalt-selbstklebende \par Polymer-Bitumenbahn mit Tr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gereinlage PYE - KTG - KSP 2,8 mit Kombinationstr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gereinlage mit \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerksabdichtung), als Dampfsperre mit sd > 1500, im Kaltselbstklebeverfahren aufbringen, inkl. Abklebung der Fugen gem. Herstellerangaben.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Polymerbitumenbahn PYE-KTGKSP2,8 BA Kaltselbstklebeverf\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01070030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]110.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 75 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B1 (schwer entflammbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden PS-Hartschaum EPS D 75mm 0,040W/(mK) DEO dm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01070040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]110.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01070050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]110.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappen, auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschichten, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01070060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]110.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schwimmender Estrich - CT-F5-S65, 5kN/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01070070[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]75.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0108[end]
[BEZTX]Fußbodenaufbau B11b - 5kN/m² CT-C40-F5-S85-H65 - 200mm Bauart A[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Der Schichtenaufbau unterhalb des Estrichs, sowie alle Bestandteile der Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenheizung werden durch die TGA geliefert und eingebaut.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis zum Bodenaufbau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01080010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]18.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Heizestrich als Zementestrich CT, als Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht DIN 18560-2, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 20 mm, Estrichnenndicke 85 mm,  zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che maschinell gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schwimmender Heiz-Estrich - CT-C40-F5-S85-H65 Bauart A, 5kN/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01080020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]14.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0109[end]
[BEZTX]Fußbodenaufbau B11c - 5kN/m² CT-C40-F5-S65 - 235,5mm[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]01090010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]22.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und auf bauseitigem Wertstoffhof abgeben, Abfall ist nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlich, nicht schadstoffbelastet.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Untergrund reinigen Beton\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01090020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]22.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 115 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B1 (schwer entflammbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden PS-Hartschaum EPS D 115mm 0,040W/(mK) DEO dm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01090030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]22.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,038 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01090040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]22.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappen, auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschichten, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01090050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]22.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schwimmender Estrich - CT-F5-S65, 5kN/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01090060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]18.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich auf D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht, Zementestrich.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0110[end]
[BEZTX]Detailausbildung und sonstige Maßnahmen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]01100010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]500.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abrechnung je 5mm Einbaudicke\par\par Bei Mindermengen ist der EP in Abzug zu bringen\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Mehr-/ Minderdicke Zementestrich CT-C40-F5 5mm}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]500.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sen des Untergrundes aus Beton zum Abtrag von punktuellen Unebenheiten, Abtrag bis 5 mm, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estricharbeiten, Untergrund waagerecht, Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung in Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, aufgenommene Stoffe sammeln, auf bauseitigen Wertstoffhof entsorgen, Abfall ist nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlich, nicht schadstoffbelastet.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Untergrund fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sen Beton D 5mm in Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen nicht schadstoffbelastet\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Sauberlaufsystem, inkl. Einbaurahmen, aufrollbar, Brandklasse B1 (schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1) liefern und im Eingangsbereich, gem. Herstellerangaben vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig, oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig mit bauseitiger Beschichtung verlegen. Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung inkl. H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 henausgleich.\par\par Einsatzgebiet: Innenbereich; \par Nutzbarkeit ausgelegt bis 2.500 Pers./Tag, zur ganzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chigen Auflage und zur Feinschmutzaufnahme\par\par Mattensystem aus strapazierf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higem recycelten Polyamid, PVC-frei, Rutschsicherheit R9 nach DIN 51130 auf verwindungssteifem Aluminiumprofil, verbunden mit rostfreiem Stahlseil und Distanzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cken aus LD-PE mit EPDM-Anteil, unterseitig mit trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmenden Profilen. \par\par Aluprofil-L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge entsprechend der Zonenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge ca. 5,50m, jedoch asymmetrisch geteilt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r orthogonal eingeschobenes taktiles Leitsystem mit B ca. 40cm, bestehend aus dem vorgenannten Mattensystem mit mittig und an den R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 heren Profilen. Der Leitstreifen in Mattenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und B 40cm ist in die Position einzukalkulieren.\par\par Die h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 heren Profile und die orthogonale Ausrichtung des Leitstreifens sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sehbehinderte Menschen sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbar. \par\par Mattendicke ca. 27mm\par\par Abmessungen Breite 2,00 x L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge 5,50m = 11,0 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Mattenfarbe Anthrazit, bzw. nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion\par\par Einbaurahmen Edelstahl aus Winkelprofilen, gekantet, mit Gehrungsschnitten, rechteckig,\par\par Profil \par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. \tab 25 mm,\line L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge ca. \tab 550 cm,\line Breite ca. \tab 200 cm\par\par E0, Achse J/ 16-18\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Sauberlaufsystem, Edelstahlrahmen, rechteckig, L 550 cm B 200 cm }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte eines Heizestrichs anlegen.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Messstellenmarkierung\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]15.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Scheinfugen, DIN EN 13318, in Estrich, durch Einschneiden in den frischen Estrichm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Herstellen Scheinfuge\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]15.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Kraftschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssiges Schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Scheinfugen/ Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Scheinfuge/ Riss schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t an einen bestehenden Estrichaufbau an.\par\par Die Fuge ist hier nur einseitig herzustellen, bedeutet:\par der AN Fliesen schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t mit seinem Aufbau an den bauseitigen MiWo-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen an und ersetzt auf einer Seite im Bodenaufbau die EPS-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung gegen Schaumglas und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle zu AN Estrich}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100070[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anarbeiten bei Raumfuge mit Belagswechsel in Brandwand an bestehenden Estrich-Aufbau gegen Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par Neben dem D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen sind im Bodenaufbau mit Fliesenbelag die W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung gegen Schaumglas- und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung auszu- tauschen, ges. Pos.\par\par Das hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 18-23cm, ist in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU5 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm, Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmungen\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100080[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 75 mm, Breite 130mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 75mm EPS-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung DEO\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU5 - W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Schaumglas CG D 75mm B 130mm 0,042W/(mK) DEO\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100090[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 130mm, Stufe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 30mm EPS DES\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU5 - Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 130mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t an einen bestehenden Bodenaufbau an.\par Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par Die Fuge ist hier nur einseitig herzustellen, bedeutet:\par Der AN Fliesen schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t mit seinem Aufbau an den bauseitigen PE-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen an.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle zu AN Estrich/ AN Heizungsarbeiten}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100100[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]75.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anarbeiten bei Raumfuge mit Belagswechsel an bestehenden Estrich-Aufbau gegen Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU6/ FU13/ FU18/ FU18a/ FU22/ FU22a/ FU39a/ FU40a/ FU40b - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100110[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]01100100[end]
[MENGE]18.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par\par Das einseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 16,5-21,5cm ist in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU39/ FU40/ FU41/ FU45 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t an einen bestehenden Estrichaufbau an.\par\par Die Fuge ist hier nur einseitig herzustellen, bedeutet:\par der AN Fliesen schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t mit seinem Aufbau an den bauseitigen MiWo-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen an und ersetzt auf einer Seite im Bodenaufbau die EPS-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung gegen Schaumglas und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle zu AN Estrich}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100120[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anarbeiten bei Raumfuge mit Belagswechsel in Brandwand an bestehenden Estrich-Aufbau gegen Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par Neben dem D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen sind im Bodenaufbau mit Fliesenbelag die W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung gegen Schaumglas- und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung auszu- tauschen, ges. Pos.\par\par Das hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 18-23cm, ist in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU12 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm, Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100130[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 75 mm, Breite 130mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 75mm EPS-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung DEO\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU12 - W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Schaumglas CG D 75mm B 130mm 0,042W/(mK) DEO\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100140[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 130mm, Stufe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 30mm EPS DES\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU12 - Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 130mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge beinhaltet einen Bodenaufbau mit Heizestrich.\par Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par Durch den Verzicht auf massive Estrichwinkel, ist eine Seite der Fuge mit glatten Schulungsbrettern und Gegengewichten abzustellen und der Estrich ist zu gie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en. Nach dem Ausschalen steht nur noch der D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen zwischen den Bodenaufbauten.\par Danach ist von der anderen Fugenseite her dagegen anzuarbeiten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle AN Heizungsarbeiten bei Heizestrich}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100150[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]22.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau, als Bewegungsfuge/ Raumfuge, Anarbeiten gegen einen Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm, der durch AN Heizungsarbeiten eingebaut wurde. \par\par Die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten ist in die Position einzukalkulieren.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU21 - Bewegungsfuge D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100160[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]01100150[end]
[MENGE]29.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par\par Das beidseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie/ Folienstreifen als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 18,5-23,5cm, sowie die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten sind in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau, bzw. bei Heizestrich nur im Estrich. \par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen wird auf bitumin\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ser Abdichtung aufgestellt.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU26 - Bewegungsfuge D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t an einen bestehenden Bodenaufbau an.\par Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par Die Fuge ist hier nur einseitig herzustellen, bedeutet:\par Der AN Fliesen schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t mit seinem Aufbau an den bauseitigen PE-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen an.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle zu AN Estrich/ AN Heizungsarbeiten}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100170[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]9.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anarbeiten bei Raumfuge mit Belagswechsel in Brandwand an bestehenden Estrich-Aufbau gegen Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par Neben dem D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen sind im Bodenaufbau mit Fliesenbelag die W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung gegen Schaumglas- und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung \par auszutauschen, ges. Pos.\par\par Das hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 18,5-23,5cmist in die Position einzukalkulieren.\par\par An die Unterkonstruktion f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Bodeneinstand der T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r ist anzuarbeiten. \par Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen wird auf Rohboden aus Stahlbeton aufgestellt.\par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU23 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm, Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmungen\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100180[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]9.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 75 mm, Breite 124mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 75mm XPS-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung DEO \par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU23 - W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Schaumglas CG D 75mm B 124mm 0,042W/(mK) DEO\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100190[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]9.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 130mm, Stufe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 30mm EPS DES\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU23 - Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 124mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t an einen bestehenden Estrichaufbau an.\par\par Die Fuge ist hier nur einseitig herzustellen, bedeutet:\par der AN Fliesen schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t mit seinem Aufbau an den bauseitigen MiWo-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen an und ersetzt auf einer Seite im Bodenaufbau die EPS-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung gegen Schaumglas und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle zu AN Estrich}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100200[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anarbeiten bei Raumfuge mit Belagswechsel in Brandwand an bestehenden Estrich-Aufbau gegen Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. Einseitig des D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens sind die W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung gegen Schaumglas- und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung auszutauschen, ges. Pos.\par\par Das einseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 17-22cm, ist in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen wird auf Aufkantung im Rohboden aufgestellt.\par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU25 - Raumfuge D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm, Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmungen\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100210[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 80 mm, Breite 130mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 80mm EPS-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung DEO\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU25 - W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Schaumglas CG D 80mm B 130mm 0,042W/(mK) DEO\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100220[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 130mm, Stufe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 30mm EPS DES\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU25 - Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 130mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100230[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]62.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrich, als Bewegungsfuge/ Raumfuge, durch Einsetzen von Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 100 mm, mit Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und Folienlasche, selbstklebend.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung nur im Estrich, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen wird auf PE-Folie/ der Tackerplatte des AN Heizungsarbeiten aufgestellt.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU26a - Bewegungsfuge D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 100mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge beinhaltet einen Bodenaufbau mit Heizestrich.\par Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par Durch den Verzicht auf massive Estrichwinkel, ist eine Seite der Fuge mit glatten Schulungsbrettern und Gegengewichten abzustellen und der Estrich ist zu gie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en. Nach dem Ausschalen steht nur noch der D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen zwischen den Bodenaufbauten.\par Danach ist von der anderen Fugenseite her dagegen anzuarbeiten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle AN Heizungsarbeiten bei Heizestrich}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100240[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau, als Bewegungsfuge/ Raumfuge an unterschiedlichen hohen Bodenaufbauten, , Anarbeiten gegen einen Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 300 mm, der durch AN Heizungsarbeiten eingebaut wurde.\par\par Die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten ist in die Position einzukalkulieren.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU27 - Bewegungsfuge D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 300mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge beinhaltet einen Bodenaufbau mit Heizestrich.\par Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par Durch den Verzicht auf massive Estrichwinkel, ist eine Seite der Fuge mit glatten Schulungsbrettern und Gegengewichten abzustellen und der Estrich ist zu gie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en. Nach dem Ausschalen steht nur noch der D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen zwischen den Bodenaufbauten.\par Danach ist von der anderen Fugenseite her dagegen anzuarbeiten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle AN Heizungsarbeiten bei Heizestrich}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100250[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Raumfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau, durch Einsetzen von Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par\par Die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten sind in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen wird auf Rohboden aus Stahlbeton aufgestellt.\par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par Die Erstellung des Bodenaufbaus mit Heizestrich erfolgt zeitlich versetzt durch den AN Heizungsarbeiten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU28 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100260[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]01100250[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm\par\par Das beidseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie/ Folienstreifen als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 16,5-21,5, bzw. 18,5-23,5cm, sowie die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten sind in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau, bzw. bei Heizestrich nur im Estrich. \par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU29/ FU31 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100270[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]7.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Raumfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau, durch Einsetzen von Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par\par Die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten sind in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen wird auf Rohboden aus Stahlbeton aufgestellt.\par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU30 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100280[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]01100270[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm\par\par Das beidseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 16,5-21,5cm, sowie die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten sind in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU33 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100290[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Raumfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau in Brandwand, durch Einsetzen von Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. Beidseitig des D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens sind die W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung gegen Schaumglas- und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung auszutauschen, ges. Pos.\par\par Das beidseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 16,5-21,5cm, sowie die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten sind in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen wird auf Rohboden aus Stahlbeton aufgestellt.\par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU32/ FU34 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm, Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmungen\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100300[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 75 mm, Breite 100mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 75mm EPS-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung DEO\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU32/ FU34 - W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Schaumglas CG D 75mm B 100mm 0,042W/(mK) DEO\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100310[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 100mm, Stufe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 30mm EPS DES\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU32/ FU34 - Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 100mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100320[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 750 mm, Breite 130mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 75mm EPS-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung DEO\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU32/ FU34 - W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Schaumglas CG D 75mm B 130mm 0,042W/(mK) DEO\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100330[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 130mm, Stufe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 30mm EPS DES\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU32/ FU34 - Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 130mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge beinhaltet einen Bodenaufbau mit Heizestrich.\par Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par Durch den Verzicht auf massive Estrichwinkel, ist eine Seite der Fuge mit glatten Schulungsbrettern und Gegengewichten abzustellen und der Estrich ist zu gie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en. Nach dem Ausschalen steht nur noch der D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen zwischen den Bodenaufbauten.\par Danach ist von der anderen Fugenseite her dagegen anzuarbeiten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle AN Heizungsarbeiten bei Heizestrich}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100340[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Raumfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau, durch Einsetzen von Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. Die angrenzenden W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme- und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmungen neben der Fuge sind gegen Schaumglas- und Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung auszutauschen, ges. Pos.\par\par Das beidseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie/ Folienstreifen als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 16,5-21,5, bzw. 18,5-23,5cm, sowie die tempor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten sind in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen wird auf Rohboden aus Stahlbeton aufgestellt.\par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par Die Erstellung des Bodenaufbaus mit Heizestrich erfolgt zeitlich versetzt durch den AN Heizungsarbeiten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU35 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100350[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 60 mm, Breite 100mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 60mm EPS-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung DEO\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU35 - W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Schaumglas CG D 60mm B 100mm 0,042W/(mK) DEO\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100360[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 100mm, Stufe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 30mm EPS DES\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU35 - Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 100mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100370[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 80 mm, Breite 130mm, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Schaumglasd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 80mm EPS-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung DEO\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU35 - W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Schaumglas CG D 80mm B 130mm 0,042W/(mK) DEO\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100380[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 130mm, Stufe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich.\par\par Die Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung ersetzt: \par 30mm EPS DES\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU35 - Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 130mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t an einen bestehenden Bodenaufbau an.\par Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par Die Fuge ist hier nur einseitig herzustellen, bedeutet:\par Der AN Fliesen schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t mit seinem Aufbau an den bauseitigen Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen an.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle zu AN Estrich/ AN Heizungsarbeiten}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100390[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]9.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anarbeiten bei Raumfuge mit Belagswechsel an bestehenden Estrich-Aufbau gegen Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par\par Das einseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie/ Folienstreifen als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 18,5-23,5cm ist in die Position einzukalkulieren.\par\par An die Unterkonstruktion f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Bodeneinstand der T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r ist durch den AN Heizungsarbeiten anzuarbeiten. \par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung Estrich ohne Unterbau.\par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU36 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Die nachfolgend beschriebene Fuge schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t an einen Bodenaufbau mit Heizestrich an.\par Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Hinweis Schnittstelle zu AN Heizungsarbeiten}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]01100400[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]9.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau, als Bewegungsfuge/ Raumfuge mit Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm. \par\par Das hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie/ Folienstreifen als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 16,5-21,5, bzw. 18,5-23,5cm ist in die Position einzukalkulieren.\par\par An die Unterkonstruktion f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Bodeneinstand der T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r ist anzuarbeiten. \par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung im gesamten Bodenaufbau, bzw. nur im Estrich ohne Unterbau.\par\par Herstellung in T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich, versetzt zur Bodendichtung im T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 FU38 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100410[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschlagprofil f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Estrich, aus nichtrostendem Stahl, L-Winkel H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. 195 mm, inkl. Schallentkopplung zur Stb-Decke, inkl. Befestigungsmittel, mit Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 250 mm als Abschluss zum Aufzugsschacht. \par\par Das einseitige hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren von PE-Folie als Schutz des Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens mit einer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung auf der Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 16,5-21,5cm ist in die Position einzukalkulieren.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den gesamten Bodenaufbau. \par Anschlagprofil wird auf der bitumin\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sen Abdichtung aufgestellt.\par\par Befestigungsmittel und ggf. Bohrungen in Anschlagprofil und Rohfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden sind in dieser Position einzukalkulieren.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AB2 - Anschlagprofil Stahl niro H 195mm, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100420[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]01100410[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par L-Winkel H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. 235 mm\par\par Anschlagprofil wird auf Rohboden aus Stahlbeton aufgestellt.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AB5 - Anschlagprofil Stahl niro H 235mm, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100430[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]01100410[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par L-Winkel H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. 260 mm\par\par Anschlagprofil wird auf Rohboden aus Stahlbeton aufgestellt.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AB3 - Anschlagprofil Stahl niro H 260mm, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen H 250mm B 10mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]01100440[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anarbeiten des gesamten Bodenaufbaus in allen Schichten an bauseitigen Bodenablauf mit Durchmesser 100mm, am Aufsatzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck bis 125mm.\par Inkl. Anpassarbeiten der D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschichten.\par\par Der Bodenaufbau ist an den bauseitigen Ablauf anzuarbeiten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 ABL2 - Anarbeiten Bodenablauf}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]02[end]
[BEZTX]Fliesen Los 1 - Gebäude BAU[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0201[end]
[BEZTX]Bodenfliesen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenfliesen finden sich in\par\par - WC- und Wasch-R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen sowie in Umkleiden, Teek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, Archiv und                Putzr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen\par - Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern\par - Eingangsbereich E0\par - Fluren, Eingangsbereichen und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im E+2\par - K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, Speisesaal und Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen\par\par\par Produkt der Planung\par Villeroy & Boch, Solid Tones, o.glw.\par Farbe \tab Cool Stone, RAL 000 75 00 und \par\tab Pure Stone, RAL 000 55 00\par Formate \tab sh. nachfolgend\par\par\par Bodenfliesen in WC- und Wasch-R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, Umkleiden, Teek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, Archiv und Putzr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen\par - Format 30x60cm im Mittelbett 15mm und Drittelverband verlegt, \par   sh. Bodenspiegel \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersicht in den Ebenen E-1 bis E+2, W2601-W2604\par - Format in Duschen 10x10cm Verlegung im Fugenschnitt und Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle, \par   Zuschnitt ist einzukalkulieren, Detail D1534\par - Sockelfliese 5x60cm, Verschnitt ist einzukalkulieren, Fugen orientieren sich an    Bodenfliesen\par - Alle Fliesen in Farbe dunkelgrau, Steinoptik, RAL 000 55 00\par - Verfugung dunkelgrau passend zu RAL 000 55 00\par - Ausnahme WCs in E+2 im Bereich Kreis Handwerkerschaft\par - Farbe hellgrau, Steinoptik, RAL 000 75 00\par - Verfugung hellgrau passend zu RAL 000 75 00\par\par\par Bodenfliesen in Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern\par - Format 60x120cm im Mittelbett 15mm und Drittelverband verlegt, sh. \par   Bodenspiegel \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersicht in den Ebenen E-1 bis E+3, W2601-W2605\par - Format auf Tritt- und Setzstufe 25x120cm als geschnittene Fliese,\par   Zuschnitte sind einzukalkulieren, davor separate Kantenfliese Format 5x120cm\par   mit 3-facher Rillen-Nut und gerundeter Vorderkante, Verlegung mittig auf \par   Stufe, seitlich jeweils geschnitten, Setzstufe schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g als Unterschnitt mit \par   16x120cm, Zuschnitte sind einzukalkulieren, Detail D1533\par - An- und Austrittsstufen Format 30x120cm, Zuschnitte sind einzukalkulieren, \par   sonst wie vor  \par - Tritt- und Setzstufen hellgrau, Steinoptik, RAL 000 75 00 und \par   Stufen-Kantenfliese schwarz, inkl. Zuschnitt\par - Stufensockel mit H 5cm, bei Setzstufe unten breiter (bis ca. 7cm), \par   im 90\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b0\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 -Winkel im Mittelbett verlegt, Detail D1533\par - Sockelfliese 5x60cm, Verschnitt ist einzukalkulieren, Fugen orientieren sich an    Bodenfliesen\par - Fliesen in Farbe hellgrau, Steinoptik, RAL 000 75 00\par - Verfugung hellgrau passend zu RAL 000 75 00\par\par\par Bodenfliesen im Eingangsbereich E0\par - Format 60x120cm im Mittelbett 15mm und Drittelverband verlegt, sh. \par   Bodenspiegel \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersicht W2602\par - Verlege-Startpunkt ist im angrenzenden TRH1\par - Als Leit- und Orientierungssystem werden Noppen und Rillen aus Metall auf       den Fliesen befestigt (bauseitig)\par - Sockelfliese 5x60cm, Verschnitt ist einzukalkulieren, Fugen orientieren sich an    Bodenfliesen\par - Fliesen in Farbe hellgrau, Steinoptik, RAL 000 75 00\par - Verfugung hellgrau passend zu RAL 000 75 00\par - Direkt vor dem Eingang werden die Fliesen gegen eine Sauberlauf-Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che \par   ausgetauscht. Die Sauberlaufzone ist H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hengleich mit den Fliesen.\par\par\par Bodenfliesen in Fluren und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im E+2\par - In Fluren Format 60x120cm im Mittelbett 15mm und Drittelverband verlegt, sh.    Bodenspiegel \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersicht in Ebene E+2, W2604\par - In R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen z.T. abweichend in Format 30x60cm\par - Sockelfliese 5x60cm, Verschnitt ist einzukalkulieren, Fugen orientieren sich an    Bodenfliesen\par - Fliesen in Farbe hellgrau, Steinoptik, RAL 000 75 00, bzw.\par   dunkelgrau, Steinoptik, RAL 000 55 00\par - Verfugung hellgrau passend zu RAL 000 75 00, \par   bzw. dunkelgrau RAL 000 55 00\par\par\par Bodenfliesen in K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, Speisesaal und Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, E+2\par - Speisesaal und K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che mit Bodenfliesen im Format 60x120cm im Mittelbett          15mm und Drittelverband verlegt, sh. Bodenspiegel \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersicht Ebene E+2,           W2604\par - In Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen z.T. abweichend in Format 30x60cm\par - Sockelfliese 5x60cm, Verschnitt ist einzukalkulieren, Fugen orientieren sich an    Bodenfliesen\par - Fliesen in Farbe hellgrau, Steinoptik, RAL 000 75 00\par - Verfugung hellgrau passend zu RAL 000 75 00\par - Anpassarbeiten an Bodenablauf in K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che ohne Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lleausbildung\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Hinweis \par\par Sockelfliesen, sh. Bodenbelags\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersichten (Bodenspiegel)\par\par An W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden mit Fliesenbelag kommen keine Sockelfliesen zur Anwendung.\par Ausnahme sind die K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume mit raumhohen Wandfliesen.\par Dort soll die Sockelfliese umlaufend gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden und eine wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Fliese dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber ansetzen. \par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersicht}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]02010010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1560.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abschneiden des \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstandes des Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifens aus Mineralfaser und PE-Schaum, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen-/Plattenarbeiten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstand Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen abschneiden}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]60.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx564\tx1128\tx1692\tx2256\tx2820\tx3384\tx3948\tx4512\tx5076\tx5640\tx6204\tx6768\tx7332\tx7896\plain\rtlch\af0\afs18\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs18\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Grundierung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r saugende Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Wand- und Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 teils \par geneigt bzw. im Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle, \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 auf mineralischen Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden zur Verfestigung \par saugender und staubender Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde wie z.B. GK-Platten, Beton, Gipsbauplatten, Zementestriche, u.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 .,\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031  \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 unter Fliesenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenabdichtungen.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Grundierung saugende Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]60.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdichtung der Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen CM DIN EN 14891, riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.\par\par Auftrag oberhalb des Estrichs mit 10cm \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappung umlaufend\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AIV-F Boden innen W2-I mineral. Schl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mme D 2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]75.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AIV-F Anschluss Innenwand Dichtband B 100mm W2-I\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]37.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innen- und -Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enecken, Breite Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AIV-F Anschluss Innenwand Dichtband-Eckenformteil B 120mm W2-I}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]58.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 1 mm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AIV-F Innenwand innen W3-I Reaktionsharz D 1mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010070[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]85.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Wandsockel von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Wandsockel innen Dichtband B 100mm W3-I\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010080[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zulage zu o. g. Verbundabdichtung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Einbau systemkonformer Dichtmanschetten bei Durchdringungen der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che wie beispielsweise bei bauseitigen Bodeneinl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufen, o. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . \par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Zulage Dichtmanschetten Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010090[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1025.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 60/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 60 x 120 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R9\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab Treppenhaus Haupt-und Nebenpodeste, \par\tab\tab Flure E0 und E+2\par\tab\tab Speisesaal E+2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2605\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 60/120 cm, Flure/ TRH/ Speisesaal, R9, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010100[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]52.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 60/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 60 x 120 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che E+2\par\tab\tab Teek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen E+2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2604\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 60/120 cm, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che/ Teek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, R10, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010110[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]19.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 60/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 60 x 120 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R11\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che E+2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2604\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 60/120 cm, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, R11, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010120[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]20.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, RAL 000 75 00, \par\tab\tab aus Standard-Farbpalette des Herstellers nach \par\tab\tab Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R9\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab E+2 Archiv/ Registratur, IT/ Lagerraum\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2604\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Kopier- u. Lagerraum/ Archiv, R9, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010130[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02010120[end]
[MENGE]40.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Farbe:\tab\tab dunkelgrau matt, RAL 000 55 00, \par\tab\tab aus Standard-Farbpalette des Herstellers nach \par\tab\tab Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R9\par Fugenfarbe:\tab\tab dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab E+2 Kopierraum, Archiv, Lager/ Putzger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2604\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf3\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf3\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Kopierraum, Lager, Archiv, Putzger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te, R9, dunkelgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010140[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]15.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab E-1 Flur \par\tab\tab E+2 Kopierraum\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601/ W204\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Flur, Kopierraum, R10, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010150[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]25.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10\par Fugenfarbe:\tab\tab dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab E+2 Aufenthalt MA Reinigung, \par\tab\tab Personalumkleide Reinigung \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2604\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Umkleide/ Aufenthalt MA, R10, dunkelgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010160[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]305.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10A gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10A\par Fugenfarbe:\tab\tab dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab Umkleide, WC-R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume E-1 bis E+2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2604\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Umkleide/ WC-R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume, R10A, dunkelgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010170[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02010160[end]
[MENGE]9.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10A\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab E+2 WC1 KH, WC 2 KH\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2604\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, WC-R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume KH, R10A, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010180[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]48.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10B gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10B\par Fugenfarbe:\tab\tab dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab Waschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume E-1 bis E+1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2603\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Waschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume, R10B, dunkelgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010190[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]40.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \line Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen z.T. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R11\par Fugenfarbe:\tab\tab dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, E+2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2604\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Nebenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, R11, dunkelgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010200[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]11.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10B gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 10/10, im Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle verlegt, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm \par\par Farbe:\tab\tab dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 10 x 10 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10B\par Fugenfarbe:\tab\tab dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab Waschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume E-1 bis E+1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2603\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 10/10 cm, Waschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume, R10B, dunkelgrau, Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010210[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]26.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zulage zur Verlegung der Bodenfliesen Position 02.01.0200 auf geneigtem Untergrund f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Herstellen von Gehrungsschnitten entlang von Kehlen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe von Bodeneinl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufen.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Zulage Gehrungsschnitte Bodenbelag}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010220[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx850\tx1700\tx2549\tx3399\tx4249\tx5099\tx5949\tx6799\tx7648\tx8498\tx9348\tx10198\tx11048\tx11898\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zulage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Anarbeiten des Bodenfliesenbelages Position 02.01.0200, \par Fliesenformat ca. 10/10 cm, d = ca. 10 mm an bauseitige Bodeneinl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe, Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e des Ablaufgitters ca. 200 x 200 mm, inkl. umlaufender Verfugung, elastisch, hochfest, aus Standard-Farbpalette des Herstellers nach Wahl des AG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Zulage Anarbeitung an Bodeneinl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe Fliesen 10/10 cm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010230[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]260.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bewegungsfugenprofil aus Aluminium, einschl. Befestigungsanker.\par Im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang zwischen Fliese und Fliese\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bewegungsfugenprofil Alu\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010240[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]130.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergangsprofil aus Aluminium, einschl. Befestigungsanker,\par als Abschlussprofil im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang zu anderen Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergangsprofil Alu\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010250[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]690.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Sockelfliese, aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 5/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, passend zu den vorbeschriebenen Bodenfliesen im Mittelbett, im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Sockel und Bodenfliesen, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite 3mm.\par Sockelfliese inkl. Antrittsstufenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge\par\par Die Fliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen ggf. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 5 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Detail:\tab\tab W2601- W2605\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Sockelfliese trockengepresst 5/60 cm, hellgrau\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010260[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02010250[end]
[MENGE]260.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Sockelfliese trockengepresst 5/60 cm, dunkelgrau\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010270[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]299.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Treppenstufenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Tritt- und Setzstufen, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Treppe aus Stahlbeton, Trittstufenbreite 25 cm+ 5cm Stufenkantenprofil in ges. Pos., Setzstufe ca. 16cm, Untergrund Trittstufe eben, bei Setzstufe schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g zur\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckspringend, wegen Unterschnittausbildung, im Mittelbett verlegen im Fugenschnitt, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen des Architekten, mit durchlaufenden Fugen, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm.\par Die Fliesen an der Tritt- und Setzstufe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \line\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 120 cm, d = ca. 10 mm\par\tab\tab Die Fliesen sind in Tiefe und Breite zuzuschneiden \tab\tab\tab\tab und einzupassen\par Stufenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he/ -tiefe:\tab 17,85/ 29cm\par Stufenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge:\tab\tab 1,55m\par Rutschhemmwert:\tab -\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 1-3, Stb.-Treppenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe E-1 bis E+3\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2605, D1533\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf3\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf3\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Abrechnung in St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck Stufe, Tritt- und Setzstufe, inkl. Austrittsstufe\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf3\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf3\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Treppenstufenfliesen, Feinsteinzeug, 30/120cm, Tritt- und Setzstufe, L 155cm, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010280[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02010270[end]
[MENGE]17.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Stufenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he/ -tiefe:\tab 17,85/ 29cm\par Stufenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge:\tab\tab 1,49m\par\par Ort:\tab\tab TRH1 E-1, 1 Treppenlauf\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2605, D1533\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Treppenstufenfliesen, Feinsteinzeug, 30/120cm, Tritt- und Setzstufe, L 149cm, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010290[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02010270[end]
[MENGE]17.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Stufenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he/ -tiefe:\tab 17,85/ 29cm\par Stufenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge:\tab\tab 1,39m\par\par Ort:\tab\tab TRH2 E-1, 1 Treppenlauf\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf2\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf2\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Treppenstufenfliesen, Feinsteinzeug, 30/120cm, Tritt- und Setzstufe, L 139cm, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010300[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]17.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Treppenstufenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Antrittsstufen, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Treppe aus Stahlbeton, Antrittsstufenbreite 60,5 cm, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im Fugenschnitt, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm.\par\par Die Fliesen an der Antrittsstufe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen ggf. in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \line\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 120 cm, d = ca. 10 mm, als geschnittene Fliesen\par Stufentiefe:\tab\tab 60,5cm\par Stufenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge:\tab\tab 1,55m\par Rutschhemmwert:\tab -\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 1-3, Stb.-Treppenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe E-1 bis E+3\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2605, D1533\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf3\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf3\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Antrittsstufenfliese T 60,5cm, Feinsteinzeug, 30/120cm,  hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010310[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]299.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Kontraststreifen, als barrierefreie Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung DIN 18040-1, aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 5/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che gerillt, Vorderkante gerundet, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, im Mittelbett verlegen im Fugenschnitt, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen des Architekten, mit durchlaufenden Fugen, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm.\par\par Farbe:\tab\tab schwarz, mit 3-facher Rillen-Nut und \par\tab\tab gerundeter Vorderkante\par Format:\tab\tab 5 x 120 cm\par Rutschhemmwert:\tab R10\par Stufenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge:\tab\tab 1,55m\par\par Die Kontraststreifen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen in der L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601-W2605, D1533\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Kontraststreifen, Feinsteinzeug, 5/120cm, R10, L 155cm, schwarz}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010320[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02010310[end]
[MENGE]17.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Kontraststreifen, Feinsteinzeug, 5/120cm, R10, L 149cm, schwarz}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010330[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02010310[end]
[MENGE]17.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Kontraststreifen, Feinsteinzeug, 5/120cm, R10, L 139cm, schwarz}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010340[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]333.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Stufensockelfliese, aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 5/60, bzw. 10/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, passend zu den vorbeschriebenen Treppenstufenfliesen im Mittelbett, im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Sockel und Stufenfliesen, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite 3mm.\par\par Der Sockel soll in 90\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b0\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 -Winkel erstellt werden, sodass der Sockel vor der Setzstufe im unteren Bereich breiter wird.\par Die Sockelfliese der Trittstufe wird \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die der Setzstufe gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt und st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t im hinteren Bereich  seitlich gegen den n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chsten Setzstufensockel.\par\par Die Sockelfliesen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen in L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt (gerade und schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g) sowie der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. \par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 5x60 cm, d = ca. 10 mm horizontal\par\tab\tab 10x60 cm d= ca. 10mm vertikal\par\tab\tab Die Fliesen sind in Tiefe und Breite zuzuschneiden \tab\tab\tab\tab und einzupassen\par Stufenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he/ -tiefe:\tab 17,85/ 29cm\par Trittstufensockel:\tab 5x27cm\par Setzstufensockel:\tab 5-7x 18cm (Schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gschnitt)\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Detail:\tab\tab W2601- W2605\par\par Verlegung einseitig am Treppenlauf gegen die Wand.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Stufensockelfliese trockengepresst 5/60 cm, 10/60 cm, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010350[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1000.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Begehbare Schutzabdeckung der Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, aus Fliesen, Abdeckung aus Pappe, herstellen und beseitigen.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Schutzabdeckung Fliesen}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02010360[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx850\tx1700\tx2549\tx3399\tx4249\tx5099\tx5949\tx6799\tx7648\tx8498\tx9348\tx10198\tx11048\tx11898\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zulage f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Anarbeiten des Bodenfliesenbelages 60/120cm und 30/60cm, \par d = ca. 10 mm an bauseitigen Bodeneinlauf ABL2, Abmessung ca.146 x 146 mm, inkl. umlaufender Verfugung mit Epoxidharz.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Anarbeiten Bodenfliesen an ABL2 }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0202[end]
[BEZTX]Wandfliesen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Wandfliesenfliesen finden sich\par\par - in Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r-R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen und in Einzelfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen als Fliesenspiegel hinter \par   Waschbecken\par\par Produkt der Planung\par Villeroy & Boch, Solid Tones, o.glw.\par Farbe \tab Cool Stone, RAL 000 75 00 \par Format \tab 30 x 60cm\par\par\par - in der K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che und \par\par Produkt der Planung\par Villeroy & Boch, Pro Architectura 3.0, o.glw.\par Farbe \tab Natural White, C300, RAL 9003\par Format \tab 10 x 30cm\par\par\par Wand\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersichtspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1150-1154\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Wandfliesen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersicht}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]02020010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]795.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx564\tx1128\tx1692\tx2256\tx2820\tx3384\tx3948\tx4512\tx5076\tx5640\tx6204\tx6768\tx7332\tx7896\plain\rtlch\af0\afs18\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs18\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Grundierung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r saugende Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Wand- und Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen,\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 teils geneigt bzw. im Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle, \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 auf mineralischen Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden zur Ver-\par festigung saugender und staubender Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde wie z.B. GK-Platten,\par Beton, Gipsbauplatten, Zementestriche, u.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 .,\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031  \plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 unter Fliesenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen und\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenabdichtungen.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Grundierung saugende Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]436.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ig), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen CM DIN EN 14891, riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mme riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckend D 2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020030[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]116.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschluss an angrenzende Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen in der Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ig), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Anschluss angrenzende Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen AIV-F Innenwand innen Dichtband B 100mm W1-I\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020040[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]124.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen CM DIN EN 14891, riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AIV-F Innenwand innen W2-I mineral Schl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mme riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckend D 2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]86.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschluss an angrenzende Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen in der Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Anschluss angrenzende Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen AIV-F Innenwand innen Dichtband B 100mm W2-I\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]235.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen CM DIN EN 14891, riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 AIV-F Innenwand innen W3-I mineral Schl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mme riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckend D 2mm\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020070[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]87.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschluss an angrenzende Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen in der Abdichtung der Innenwandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Anschluss angrenzende Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen AIV-F Innenwand innen Dichtband B 100mm W3-I\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020080[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]273.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Zulage zu o. g. Verbundabdichtung an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Einbau systemkonformer Dichtmanschetten bei Durchdringungen der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che wie beispielsweise Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rperzuleitungen, Wasserzuleitungen o. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . \par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Zulage Dichtmanschetten Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020090[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]125.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden aus Gipskarton, Stahlbeton und Mauerwerk mit Verbundabdichtung (ges. Pos.), Untergrund eben, senkrecht, im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein Drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm, Arbeitsh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he bis 3,50m. \par Fliesen raumhoch\line\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab WC-R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume, Waschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, Ausbilderkabinen\par\tab\tab Theorier\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab W2601\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, hellgrau, raumhoch}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020100[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02020090[end]
[MENGE]310.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, hellgrau, H 2,10m}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020110[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02020090[end]
[MENGE]92.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Verlegung im Fugenschnitt\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, hellgrau, H 1,20m}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020120[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]235.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green255\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIb, glasiert, matt, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 10/30, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Farbton wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden aus Gipskarton, Stahlbeton und Mauerwerk mit Verbundabdichtung (ges. Pos.), Untergrund eben, senkrecht, im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett verlegen im L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uferverband um ein Drittel Versatz, gem. Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen mit hydraulischem Fertigfugm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, Fugenbreite ca. 3 mm, Arbeitsh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he bis 3,50m. \par Fliesen raumhoch\line\par Farbe:\tab\tab wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 10 x 30 cm, d = ca. 6 mm\par Fugenfarbe:\tab\tab aus Standard-Farbpalette des Herstellers nach \par\tab\tab Bemusterung und Wahl des AG\par\par Ort:\tab\tab E+2 K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cb2\chshdng0\chcfpat0\chcbpat2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Detail:\tab\tab\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1153\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Wandfliesen Steinzeug 10/30 cm, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , raumhoch}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020130[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02020120[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Verlegung im Fugenschnitt \par\par E+2 Theorier\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Wandfliesen Steinzeug 10/30 cm, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , H 1,20m}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020140[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]212.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschlussfuge in den Raumecken abdichten zwischen Fliesenspiegel und Fliesenspiegel, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silikon, grau, Verh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1\par\par Einbauort: Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von WC-Objekten.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Senkrechte Anschlussfuge Fliesenspiegel Silikon\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02020150[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]250.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Anschlussfuge zwischen Fliesenspiegel an der Anschlussfuge zwischen Boden/ Sockel abdichten, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silikon, grau, Verh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Waagerechte Anschlussfugen Fliesenspiegel Silikon\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0203[end]
[BEZTX]Reservefliesen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]02030010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 60/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG\par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 60 x 120 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R9\par\par Ort:\tab\tab Lagerraum auf dem Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, \par\tab\tab in Abstimmung mit dem AG\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 60/120 cm, R9, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030020[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10A gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG\par\par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, RAL 000 75 00, \par\tab\tab aus Standard-Farbpalette des Herstellers nach \par\tab\tab Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10A\par\par Ort:\tab\tab Lagerraum auf dem Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, \par\tab\tab in Abstimmung mit dem AG\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\acf2\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf2\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, R10A, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030030[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02030020[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, R10A, dunkelgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030040[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02030020[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, R10B, dunkelgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030050[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10B gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 10/10, im Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle verlegt, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG\par\par Farbe:\tab\tab dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 10 x 10 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab R10B\par\par Ort:\tab\tab Lagerraum auf dem Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, \par\tab\tab in Abstimmung mit dem AG\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Bodenfliesen Feinsteinzeug 10/10 cm, R10B, dunkelgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030060[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Treppenstufenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Tritt- und Setzstufen, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG\line\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 120 cm, d = ca. 10 mm\par Rutschhemmwert:\tab -\par\par Ort:\tab\tab Lagerraum auf dem Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, \par\tab\tab in Abstimmung mit dem AG\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Treppenstufenfliesen, Feinsteinzeug, 30/120cm, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030070[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Kontraststreifen, als barrierefreie Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung DIN 18040-1, aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 5/120, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che gerillt, Vorderkante gerundet, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG\par\par Farbe:\tab\tab schwarz, mit 3-facher Rillen-Nut und \par\tab\tab gerundeter Vorderkante\par Format:\tab\tab 5 x 120 cm\par Rutschhemmwert:\tab R10\par\par Ort:\tab\tab Lagerraum auf dem Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, \par\tab\tab in Abstimmung mit dem AG\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Kontraststreifen, Feinsteinzeug, 5/120cm, R10, schwarz}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030080[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[BEZUGBESCHR]B[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Sockelfliese, aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ASR A1.5/1,2, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 5/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG\par\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 5 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par Fugenfarbe:\tab\tab hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des \tab\tab Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par\par Detail:\tab\tab W2601- W2605\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Sockelfliese trockengepresst 5/60 cm, hellgrau\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030090[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02030080[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Sockelfliese trockengepresst 5/60 cm, dunkelgrau\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030100[end]
[ENTF]N[end]
[BEZUGBESCHR]W[end]
[BEZUGOZ]02030080[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Sockelfliese trockengepresst 10/60 cm, hellgrau\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030110[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 30/60, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG\line\par Farbe:\tab\tab hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 30 x 60 cm, d = ca. 10 mm\par\par Ort:\tab\tab Lagerraum auf dem Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, \par\tab\tab in Abstimmung mit dem AG\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, hellgrau}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02030120[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]8.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIb, glasiert, matt, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, Nennma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (cm) 10/30, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che eben, Farbton wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG\par\par Farbe:\tab\tab wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , aus Standard-Farbpalette \par\tab\tab des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG\par Format:\tab\tab 10 x 30 cm, d = ca. 6 mm\par\par Ort:\tab\tab Lagerraum auf dem Baugel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, \par\tab\tab in Abstimmung mit dem AG\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Wandfliesen Steinzeug 10/30 cm, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df}[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]0204[end]
[BEZTX]Stundenlohnarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Stundenlohnarbeiten d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nur mit schriftlicher Anordnung durch die Bauleitung ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden. Das Vorhalten von \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 blichen Werkzeugen und Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste ist in den Stundens\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen enthalten. \par\par Materialpreise m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen anhand von Original- Einkaufsbelegen nachgewiesen werden. Die vom AN geschriebenen Stundenzettel m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Kalendertag getrennt aufgestellt werden und sind in der Regel w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chentlich der Bauleitung zur Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Kontrolle einzureichen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li1700\ri0\lin1700\rin0\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeitr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, Verm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 genswirksame Leistungen und Gewinn enthalten sind, verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. Zuschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge sind nicht in die Stundenverrechnungss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen. \par\par Der Bieter erkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten werden nur verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet, wenn deren Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von der Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berwachung angeordnet wurde (zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 2 Nr.10 VOB/B).\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 Text;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Allgemeine Hinweise Lohnstunden / Stundenlohnarbeiten\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]02040010[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte auf Anordnung des AG ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren,\par Baufacharbeiter/-in\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Stundenlohn Facharbeiter\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]02040020[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\par Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte auf Anordnung des AG ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren,\par Bauhelfer/-in\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\cbpat0\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\sbasedon0 MPos;}}
{\info{\*\hlinkbase Z:\'5c23063\'5c23063_Ausschreibung\'5c}
{\*\txInfo{\txVer 32.0.831.500}}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\trackmoves0\trackformatting1\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Stundenlohn Helfer\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#end[LV]
#end[VERGABE]
#end[GAEB]
