<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2026-08-21</Date>
    <Time>11:52:25</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V15.1.12</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>NaCH Bielefeld</NamePrj>
    <LblPrj>NaCH Bielefeld</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Deckblatt</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSVERZEICHNIS</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">318.02 Fliesenarbeiten Los 2</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BAUVORHABEN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Neubau am Campus Handwerk</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Campus Handwerk 1</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">33613 Bielefeld</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-size:11pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">AUFTRAGGEBER</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Campus Handwerk 1</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">33613 Bielefeld</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenverzeichnis</span>
        </p>
        <p />
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anlagenverzeichnis</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Anlagenverzeichnis liegt als separate Auflistung als Anlage dem LV bei.</span>
        </p>
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE </span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Allgemein/ Raumprogramm</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld errichtet den Neubau am Campus Handwerk für das Handwerksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Bau, Fachbereich KFZ, Fachbereich Maler und Lackierer, Fachbereich KFZ der Handwerkskammer und für die Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld im Zentrum von Bielefeld. Unmittelbar neben dem 2015 errichteten Campus Handwerk 1 werden zwei Neubauten die Campusanlage ergänzen. Dieser Schritt soll die Synergien zwischen den einzelnen Einrichtungen weiter stärken und nimmt einen wichtigen Baustein der Zukunftsvision für die überbetrieblichen Bildungsstätten in der Region Ostwestfalen-Lippe ein.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Neubau am Campus Handwerk besteht aus zwei Gebäuden. Gebäude 2 beherbergt 13 Bauhallen, 19 Theorieräume und einen Verwaltungsbereich mit 20 Büroräumen sowie einer Mensa. Die Verwaltungsflächen gliedern sich in die Flächen des HBZ Brackwede mit 15 Büros und die der KH Gütersloh-Bielefeld mit 5 Büros neben mehreren Besprechungsräumen für beide Bereiche. Das Gebäude 3 beinhaltet 7 KFZ-Hallen mit zwei Theoriebereichen, einem Elektrolabor und zugehörige Nebenräume.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Um die Baumasse angemessen auf der Liegenschaft zu platzieren, wird die Programmfläche in zwei Gebäude aufgeteilt. So ergibt der Entwurf ein größeres, in der Höhe gestaffeltes fünfgeschossiges Gebäude 2 „Bau“ mit Bauhallen, Theorieräumen und der Verwaltung sowie ein kleineres zweigeschossiges Gebäude 3 „KFZ“ für den Bereich KFZ und Fahrzeuglack.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bereich für die Bau-Ausbildungsberufe erstreckt sich in Gebäude2 über drei Ebenen. Jeweils vier bis fünf Bauhallen teilen sich zwei kleinere und zwei größere Theorieräume, Umkleiden und Sanitärräume. Die Nebenräume für Ausbilder sollen möglichst zentral liegen. Zusätzlich werden jeweils in direkter Nähe zu den Hallen zugehörige Lagerflächen benötigt. Die Hallen für Straßenbau und Betonbau müssen in der untersten Ebene verortetet werden. Diese werden zum Teil als 3m tiefe Sandgrube ausgebildet, von außen angedient und teilweise mit Radlader befahren. Die Hallen für Mauern, Fliesenlegen, sowie für Stuck- und Trockenbau benötigen ebenfalls eine erdgeschossige Lage, da diese mit einem Stapler und Kran befahren werden. Die Bauhallen für Zimmern, Dachdecken und eine multifunktionale Halle können mit einem Hubwagen über einen Lastenaufzug angedient werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Einheit für die Meisterlehre besteht aus fünf Theorieräumen, die idealerweise in der Nähe der Verwaltung des HBZ und dem Speisesaal liegen, so können hier Synergien bei der Nebenräumen genutzt werden. Die Mensa wird als „Satellitenküche“ geplant und soll von der bestehenden Küche der Handwerkskammer angedient werden. Der Speiseraum dient auch als Sozialraum für die Theorieräume.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bereich für KFZ ist unterteilt in drei Werkstätten des HBZ Brackwede und zwei Werkstätten der Bildungsstätte HWK. Beide Bereiche teilen sich zukünftig eine Halle für Fahrwerktechnik und ein Elektrolabor. Zusätzlich gibt es einen Theorieraum für KFZ-Meister und den Bereich der Fahrzeuglackierer. Alle Hallen sollen direkt von außen befahrbar sein. Übergeordnete Lagerräume und Umkleiden für Ausbilder und Azubis befinden sich an zentraler Stelle.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Architektonisches Konzept</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Entwicklung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Neubauplanung geht eine erweiterte Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 voraus, deren städtebauliche Setzung und Unterteilung der Funktionseinheiten maßgebend für die Vorentwurfsplanung ist. So ergänzt das Gebäudeensemble bestehend aus den beiden Neubauten mit dem Bestandsgebäude der Handwerkskammer die Gesamtanlage des Campus Handwerk und bildet einen städtebaulichen Abschluss zur Ernst-Rhein-Straße – das bestehende Konzept des „Schaufenster des Handwerks“ wird hier weitergeführt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Städtebau</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Das insgesamt knapp 35.000 Quadratmeter große Grundstück der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld liegt in “Insellage” rundum umgeben von Straßen, in der unmittelbaren Nähe des Hauptbahnhofs Bielefeld. Im Jahr 2015 wurden etwa 20.000 Quadratmeter mit dem Gebäude der Handwerkskammer und zugehörigen Stellplätzen sowie der Außenanlage überbaut. Auf den umgebenden Flächen soll nun das Bestandsgebäude durch die zwei Neubauten am Campus Handwerk zu einer Gesamt- Campusanlage der Handwerksberufe ergänzt werden. Diese werden nordwestlich, beziehungsweise nordöstlich des Bestands angeordnet, so dass ein Campusgelände aufgespannt wird, daß alle Gebäude in der Außenanlage miteinander verbindet. Das kleinere KFZ-Gebäude gliedert sich mit seinen zwei Geschossen und damit geringeren Höhe parallel zum Gebäude der Handwerkskammer und nutzt den Geländeversatz. So befindet sich das Erdgeschoss auf der Sockelebene des Bestandgebäudes und bildet hier ein Gegenüber zu der bestehenden Werkstattebene des Campus Handwerk, ohne den Blickbezug vom tiefergelegenen Kreisverkehr an der nordöstlichen Grundstücksecke zum Bestand zu verdecken. Das Untergeschoss orientiert sich in Richtung Kreisverkehr / Stadtwerkegebäude.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Bau-Gebäude nordwestlich des Bestands erstreckt sich über fünf Geschosse. Auch hier bindet das Erdgeschoss an das neue Campusgelände an und nutzt den Geländeversatz in Richtung Nordwesten. Die drei unteren Geschosse erstrecken sich mit ihrer langen Seite parallel zum Bestand. Parallel zur Untergeschossebene wird nordwestliches des Gebäudes zusätzlich ein eingeschossiges Baulager vorgesehen. Im vierten Geschoss reduziert sich die überbaute Fläche unter Ausbildung eines Innenhofes als Dachterrasse und zur Belichtung der Büroflächen. Die Technikzentrale bildet einen Hochpunkt des Gebäudes über dem Haupteingang und besetzt etwa ein Viertel des Baukörpers. Es bildet den städtebaulichen Hochpunkt des Gebäudes in der Erschließungsachse der neuen Zufahrt. Somit nimmt das Gebäude Gliederungselemente des Bestandes auf, stellt sich gegenüber dem Bestand dennoch eigenständig dar.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Äußere Erschließung                                                    </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Grundstück soll um eine weitere Zufahrtsmöglichkeit von der Nowgorodstraße nordöstlich des Gebäudes der Handwerkskammer ergänzt werden. Von hier aus wird es eine direkte Blickachse zu Gebäude 2 geben, die zwischen Gebäude 3 und dem Bestandsgebäude hindurchführt. Somit kann von diesem zentralen Ort der gesamte Campus erschlossen werden. Links gelangt man über eine Terrasse in die Mensa, oder direkt in die Werkstätten der Handwerkskammer, auf der rechten Seite kann die obere Ebene des KFZ-Neubaus ebenfalls über die Werkstätten oder einen Eingang erschlossen werden. Wenn man der Achse weiter geradeaus folgt, gelangt man in den Haupteingang des Gebäude 2 „Bau“. Durch die Geländestaffelung können alle Gebäude zusätzlich auf einer zweiten Ebene erschlossen werden.</span>
          <br />
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">So befindet sich der Haupteingang der Handwerkskammer ein Geschoss über der neuen Zufahrtsebene auf der Südwestseite des Gebäudes. Die beiden Neubauten können zusätzlich in der Ebene unterhalb der Zufahrt über Werkstätten und weitere (Neben-)Eingänge erschlossen werden. Diese befinden sich auf dem Niveau der angrenzenden Ernst-Rein-Straße. In der Außenanlage werden die 210 bestehenden Stellplätze auf der Liegenschaft durch 82 Stellplätze ergänzt, beziehungsweise teilweise neu angeordnet. Um dem hohen Stellplatzbedarf auf der geringen Grundstücksfläche gerecht zu werden, wird angrenzend an Gebäude 3 ein Parkdeck, welches von beiden Geländeebenen befahrbar ist, vorgesehen. Außerdem sind weitere Fahrradstellplätze geplant. Über Rampen kann das gesamte Grundstück umfahren werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Innere Erschließung</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude 2 kann in der Erdgeschossebene zum einen über den Haupteingang der süd-östlichen Seite erschlossen werden, an das direkt das Haupttreppenhaus mit 2 Personenaufzügen angebunden ist. Zum anderen kann es über die süd-westliche Schmalseite direkt in den breiten Hauptflur erschlossen werden, der sich über die gesamte Länge des Gebäudes erstreckt und von dem aus die Bauhallen und zugehörige Lager angedient werden können. Parallel dazu verläuft ein schmalerer Flur entlang der Theorie- und Nebenräume. Das gleiche System der Flure wiederholt sich ebenfalls in den weiteren Ebenen darunter und darüber. Wobei lediglich in der Untergeschossebene der Hauptflur an den Werkstatten nach außen angedient wird und die Hallen direkt von außen erreicht werden können. Außerdem befindet sich hier ein zusätzlicher Eingang in der Gebäudemitte zu einem Lastenaufzug, der bis in das erste Obergeschoss führt.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Über drei Treppenhäuser wird die vertikale Verteilung im Gebäude 2 gelöst. Das Treppenhaus am Haupteingang wird bis zur Technikzentrale (3. OG) geführt. </span>
          <br />
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude 3 kann auf beiden Ebenen durch die Hanglage gleichermaßen erschlossen werden. So können zum einen die Werkstätten direkt angefahren werden, zum anderen gibt es auf beiden Ebenen einen zusätzlichen Eingang über den man jeweils in einen Flur, der hinter den Werkstätten entlangführt, gelangt. Über ein Treppenhaus sind die beiden Ebenen miteinander verbunden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Konstruktion</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Gebäude werden auf 50, 70, beziehungsweise 100 Zentimeter starken Bodenplatten gegründet. Die erdberührenden Stahlbetonbauteile werden in WU-Ausführung mit Frischbetonverbundfolie vorgesehen. Alle tragenden Außenwände sind in Stahlbetonbauweise vorgesehen. Die Außenwandbekleidung außen erfolgt in einem zweischaligen Aufbau, bestehend aus einer mineralischen Außendämmung und hinterlüfteter, vorgehängter Klinkersteinfassade. Es werden Lisenen und Gesimse in einem einheitlichen Raster ausgebildet. Dieses Raster wird teilweise durch geschlossene Felder, oder durch das Verbinden mehrerer Felder spielerisch unterbrochen. Die Ausfachungsfelder setzten sich im Wechsel durch Lochfenster und Felder in strukturierten Klinkerstein ab. So bildet die Fassade ein angemessenes Gegenüber zu den Fassaden des Bestandsgebäudes und vermittelt den Handwerksbezug auch in der äußeren Erscheinung. Die vorgefundene Materialität wird aufgenommen und in eine eigenständige neue Struktur und Ausdruck gebracht. </span>
          <br />
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gebäude 3 wird ebenfalls mit gleichem Wandaufbau und einer durchgängigen Klinkersteinfassade vorgesehen. Die Fassade des zweigeschossigen Baukörpers wird durch ein großes, über Eck verlaufendes Fensterband geprägt, welches das Thema „Schaufenster des Handwerks" des Bestandsgebäudes aufgreift und fortführt. Durch die städtebauliche Nähe zum Sockel des Bestandsgebäudes und die ähnliche Höhe, bildet das Gebäude 3 in Anlehnung der Ausgestaltung ein Gegenüber zu den Werkstätten des Bestands. Dadurch wird ein klarer Zusammenhang der Nutzung aber auch der Institutionen vermittelt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Energetische Versorgung</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die beiden Neubauten sollen an das bestehende Fernwärmenetz angeschlossen werden. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gebäudekennzahlen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BGF gesamt: 15.000 m² + 500 m² (Parkdeck)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BRI gesamt: 92.000 m³ + 3.000 m³ (Parkdeck)</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle und Flächenlogistik</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustellenandienung Gebäude 2 und Baulager und Gebäude 3 erfolgt über die Ernst-Rein-Straße von Norden aus auf das Baugrundstück auf dem unteren Höhenniveau, darüber hinaus besteht auf dem oberen Höhenniveau eine Zu- und Ausfahrt an der an der Nowgorodstraße südwestlich auf das Baufeld. Es stehen keine Wartezonen/ LKW-Aufstellflächen im direkten Umfeld der Maßnahme zur Verfügung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es bestehen durch die unterschiedlichen Geländehöhen keine Parkmöglichkeiten innerhalb des Baufeldes.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gelände darf auf Grund der bestehenden beengten Platzverhältnisse ausschließlich zum Entladen befahren werden. Fahrzeuge dürfen nicht auf dem Baugrundstück </span>
          <span style="font-family:Calibri;background:#FFFFFF;">geparkt </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">werden. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Öffentliche Parkmöglichkeiten für PKW (evtl. Kostenpflichtig) sind in der näheren Umgebung vorhanden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Parkhaus Neues Bahnhofsviertel APCOA in der Joseph-Massolle-Straße können PKW zu einem von der HWK vereinbarten vergünstigten Tarif abgestellt werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In unmittelbarer Nähe am Baufeld, auf der Liegenschaft der Handwerkskammer, stehen 43 Parkplätze für Kleintransporter kostenlos zur Verfügung. Das Parken von PKWs und LKW &gt; 3,5 to ist dort nicht gestattet. Ein Anspruch auf eine bereitgestellte Parkmöglichkeit besteht jedoch nicht.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Be- und Entladevorgängen ist grundsätzlich der Motor abzustellen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Außerhalb des Baugeländes dürfen weder Fahrzeuge abgestellt, noch andere Straßen oder Wege außer den oben beschriebenen Zufahrten ohne vorherige Genehmigung der Objektüberwachung des AG befahren werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Zugang zu den Gebäuden ist nur über die geplanten Öffnungen und Treppenhäuser möglich. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Materialtransporte haben jeweils darüber zu erfolgen, bzw. über Kräne und Hebezeuge, die sich jeder AN selber beschaffen muss. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.7 Wasser, Energie und Abwasser</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauwasser sowie ein Abwasseranschluss werden durch den AG an den im Baustelleneinrichtungsplan ersichtlichen Übergabepunkten zur Verfügung gestellt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Baustrom ab dem Hauptverteiler ist wird über die Baulogistik ab Beginn Fassade, technische Gebäudeausrüstung und Ausbau eingerichtet.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Einrichtung und Vorhaltung der Baustromverteiler und Baubeleuchtung ist Teil des Baulogistik-LVs.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse und Verteilung für die eigenen Leistungen bis zu diesen Übergabepunkten sind Sache des AN. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leitungsführung ist mit der Bauleitung des AG abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.8 Für die Ausführung der Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassene Flächen und Räume</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sanitäranlagen, Waschräume und ein Sanitätscontainer mit Ausstattung nach ASR 38/2 werden durch den Auftraggeber gegen eine Umlage zur Verfügung gestellt. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Tagesunterkünfte sowie verschlossene und/ oder wettergeschützte Lagerplätze werden durch den Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für das Aufstellen von Tagesunterkünften und Materialcontainern stellt der Bauherr Flächen innerhalb der ausgewiesenen Baustellenfläche zur Verfügung (sh. BE-Plan).</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Unter Berücksichtigung der begrenzten Flächen ist der Platzbedarf auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Anzahl der durch den Auftragnehmer vor Ort vorgesehenen Container ist vor deren Aufstellung vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Platzbedarf ist beim AG anzumelden. Eine Belegung der Flächen darf erst nach der Freigabe durch den AG erfolgen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei einer Beheizung von Containern mit Gas sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Beheizung von Materialcontainern ist grundsätzlich nicht zulässig.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lagerplätze können auf den im BE-Plan</span>
          <span style="color:#FD0200;background:#FFFFFF;"> </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">gekennzeichneten Flächen eingerichtet werden. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf die gleichzeitige Nutzung der Flächen durch mehrere AN wird ausdrücklich verwiesen. Der Platzbedarf ist beim AG anzumelden. Eine Belegung der Flächen darf erst nach der Freigabe durch den AG erfolgen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtungsflächen und das Baufeld werden vollständig durch einen Bauzaun abgetrennt. Dieser ist vom AN ständig geschlossen zu halten. Die Baustellenzufahrten sind täglich nach Arbeitsende zu verschließen, sofern sie durch den AN geöffnet wurden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle für die Bauausführung notwendigen Gerätschaften, Fahrzeuge und Materialien dürfen ausschließlich innerhalb des Baufeldes gelagert und aufgestellt werden. Dies betrifft ebenso die notwendigen Containeranlagen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Außerhalb der ausgewiesenen BE-Fläche/ Baufeld können keine Lagermöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lieferungen und Lagerungen sind auf diese Verhältnisse auszurichten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung  </span>
          <span style="font-weight:bold;color:#FF0000;background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber richtet ab dem Beginn der Fassadenarbeiten auf dem Baugelände einen Bringdienst-Wertstoffhof für die Entsorgung der Rest- und Wertstoffe der Baustelle ein. Die Nutzung des Wertstoffhofs ist für den AN verpflichtend.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.19 Gemäß Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AG hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.20 Meldung an Behörden</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Meldepflichtige Arbeiten sind fristgerecht den entsprechenden Behörden/ Ämtern zu melden. Bei Bedarf sind diese Stellen zur Beratung in Fragen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz hinzuzuziehen. Eine Kopie der Anmeldung ist unaufgefordert der Objektüberwachung und dem Sicherheitskoordinator auszuhändigen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.22 Art und Zeit der veranlassten Vorarbeiten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen, werden Rohbau und Fassaden hergestellt. Teilweise sind Ausbauleistungen erfolgt. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die gesamten Leistungen werden im Zusammenhang mit Leistungen anderer Unternehmer auf der Baustelle ausgeführt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Parallel zum Beginn der Fliesenarbeiten finden u.a. Arbeiten der Ausbau-Gewerke und der TGA statt. </span>
        </p>
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">0.2 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">0.2 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Abhängigkeit von Leistungen anderer</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Estrich- und Fliesenarbeiten im Gebäude KFZ (3).</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese umfassen insbesondere:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Estrich unter Fliesen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Bodenfliesen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Wandfliesen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Fliesen auf Treppenstufen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Sauberlaufsysteme</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist abschnittsweiser unterteilter Leistungserbringung zu rechnen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zudem sind technologische Abhängigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Objektüberwachung des AG zu beachten. Dies kann zu in Abschnitte unterteilter Erbringung von in einer Position beschriebenen Leistungen führen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Heißarbeiten/ Arbeiten mit Feuer/ Trennschneidearbeiten dürfen im Baustellenbereich nur nach vorheriger Anmeldung (Schweißerlaubnisschein) beim AG, bzw. dessen Vertreter, erfolgen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für Trennschneide- und Schweißarbeiten ist in der Regel ein umlaufend geschützter Arbeitsplatz einzurichten. Sofern Arbeiten nicht innerhalb eines solchen geschützten Bereichs ausgeführt werden können, sind Bauteile im umliegenden Bereich zu schützen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird explizit auf den dabei notwendigen Schutz von Glasflächen hingewiesen. Einbrandschäden an Gläsern bedingen den Austausch zu Lasten des Verursachers.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Fußbodenaufbauten mit Heizestrichen bringt der AN HLS die Dämmungen und alle Bestandteile der Fußbodenheizung. Es kommt dadurch zu Unterbrechungen beim Herstellen des Estrichs.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Mit dem AN HLS sind die Abläufe eng abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Angrenzend an die Estrichflächen mit Fliesenbelag wird der untere Bodenaufbau vom AN Estrich in Verbindung mit dem AN HLS hergestellt. Mit beiden AN sind die Abläufe eng abzustimmen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Materialien können in der Regel nur in dem Umfang auf die Baustelle geliefert werden, wie sie innerhalb von 2 Arbeitstagen eingebaut werden können, da wenig Platz auf der Baustelle vorhanden ist.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird ergänzend auf die Angaben unter 0.1.6 verwiesen :</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kräne der Rohbauer sind wahrscheinliche zum Ausführungszeitpunkt der Fliesenarbeiten schon abgebaut, sodass der AN seine Hebewerkzeuge selbst organisieren und mitbringen muß.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Zugang der Personen zu den Geschossebenen erfolgt über bauseitige Gerüste.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dort sind Lastaufzüge, die der AN nutzen kann. Das Vertragen der Materialien innerhalb des Gebäudes muss der AN eigenverantwortlich organisieren. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Umfangreiche Anlieferungen und Großtransporte des AN sind beim AG in der Baubesprechung der vorhergehenden Woche anzumelden, mindestens jedoch mit 7 Tagen Vorlauf.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge und Einrichtungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Mitbenutzung von Fördereinrichtungen und sonstigen Hilfsmitteln anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer mit diesen direkt zu vereinbaren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.13 Art und Umfang der verlangten Eignungs- und Gütenachweise</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Nachweis darüber, dass sämtliche angebotenen Konstruktionen den, in der Leistungsbeschreibung definierten, notwendigen Leistungsmerkmalen entsprechen, ist über Vorlage bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise entsprechend der zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistung geltenden Gesetzeslage und Rechtsprechung zu führen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Übergangsregelungen zur Bauproduktenverordnung (BauPVO) zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Spätestens 14 Tage nach Beauftragung sind für alle zur Ausführung kommenden Stoffe und Bauteile die Werksgarantien und Lieferscheine, die technischen Merkblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sowie die notwendigen gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfbescheide, Nachweise zum Brandverhalten und sonstige erforderliche Qualitätsnachweise vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die tatsächliche Ausführung der Konstruktion muss den Zulassungsbescheiden bzw. Prüfzeugnissen und den entsprechenden Vorschriften der Herstellerwerke entsprechen; der AN haftet uneingeschränkt für die Einhaltung der geforderten Eigenschaften.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Prüfzeugnisse, Zulassungen, Errichtungserklärungen, usw. sind vor der Ausführung vom AN, entsprechend der AG-Strukturvorgabe, auf den Projektserver des AG zu laden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.17 Geräte und Personal zum Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vom Auftraggeber werden keine Geräte oder Arbeitskräfte für das Abladen, Lagern oder den Transport von Stoffen oder Bauteilen zur Verfügung gestellt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.19 Mitwirken bei der Inbetriebnahme</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungen, die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Bauteile, Anlagen oder des Gebäudes zu erbringen sind, sind in eigenen Positionen aufgeführt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Teile der Leistung, die vor der Abnahme durch den AG benutzt werden, sind in  den Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert aufgeführt bzw. eine Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erwähnt.</span>
        </p>
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">0.3 ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN </span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3 ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-right:70pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3.1 Ausführungsunterlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführungsunterlagen nach § 3 (1) VOB/B werden dem AN in digitaler Form auf einem Projektserver des AG zur Verfügung gestellt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Übergabe der Unterlagen in Papierform erfolgt nicht.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3.2 Allgemein</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die folgenden Festlegungen dieser Ergänzenden Angaben gelten soweit möglich sinngemäß für alle Titel dieses Leistungsverzeichnisses. Alle hieraus erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die zusätzlichen Hinweise in den einzelnen Bereichen dieses Leistungsverzeichnisses sind ergänzend zu beachten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Leistungspositionen enthalten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, grundsätzlich auch die Lieferung bzw. Bereitstellung und Vorhaltung der zur vertragsgemäßen Ausführung erforderlichen Stoffe,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Materialien und (Ein-) Bauteile frei Verwendungsstelle und die Abfuhr sowie die ordnungsgemäße Entsorgung aller durch die Leistungserfüllung nicht in das Eigentum des Auftraggebers übergehenden Teile einschl. der anfallenden Lade- und Lagerleistungen, Nebenarbeiten und Nebenleistungen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ordnungsgemäße Entsorgung über den Wertstoffhof.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ferner sind alle baubetrieblichen Aufwendungen (z.B. für Geräte und deren Betriebskosten) in den Einheitspreisen der Leistungen, für die sie erforderlich sind, zu berücksichtigen, wenn hierfür keine besonderen Positionen vorgesehen sind.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3.3 Ausführungszeiten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bauablauf sowie die Bauverfahren sind unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Zwischen- und Endtermine, der bestehenden Randbedingungen und Abhängigkeiten Sache des Auftragnehmers und von ihm eigenverantwortlich zu kalkulieren, zu planen und zu koordinieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Durchführung der Arbeiten ist innerhalb der vertraglich vorgesehenen Bauzeit sicherzustellen. Alle durch die Eigenart der Baustelle zu erwartenden Schwierigkeiten müssen im Angebot berücksichtigt werden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Soweit Überschreitungen der Ausführungstermine und -fristen vom Auftragnehmer zu vertreten sind, gehen - unbeschadet zusätzlicher Ansprüche des Auftraggebers und Dritter - die Kosten, die sich für ihn aus der verlängerten Bauzeit ergeben, zu seinen Lasten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist damit zu kalkulieren, dass die Leistungen in Abschnitte unterteilt erbracht werden müssen. Dabei sind Abhängigkeiten zu berücksichtigen, die sich aus der Koordination des Bauablaufs mit Leistungen anderer Unternehmer ergeben. Auch innerhalb dieser Bereiche ist mit geschoss- und abschnittsweise unterteilter Leistungserbringung zu rechnen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zudem sind technologische Abhängigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Bauleitung des AG zu beachten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf die gleichzeitig zu den Arbeiten des AN stattfindende Arbeitsausführung anderer Unternehmer wird ausdrücklich hingewiesen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle gewerkespezifischen Leistungen des AN sind nach Beauftragung durch den AG, bezogen auf den Bauablaufplan terminlich darzustellen und der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen. Sämtliche beschriebenen Bauleistungen im Leistungsverzeichnis sind in zeitlicher Abfolge gestaffelt auszuführen. Die Ausführungsabfolgen der einzelnen Arbeitsschritte sind durch den AN darzustellen und mit der Objektüberwachung des AG abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die terminliche und technologische Koordination für die beschriebenen technischen Bearbeitungen, wie auch Ausführung der verschiedenen in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Leistungen ist, unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten zu anderen Gewerken, durch den AN zu leisten. Diese Koordination ist in dem Bauablaufplan des AN darzustellen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3.7 Produkte und Baustoffe </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe müssen in Ihren Eigenschaften für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen verträglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine andere ungünstige Beeinflussung z. B. Dilatationsgeräusche oder Kontaktkorrosion entstehen können.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für zur Erstellung von Sicherungseinrichtungen eingesetzte Produkte oder Systeme müssen bauaufsichtliche Zulassungen vorliegen. Herstellerangaben, Einbauvorschriften und Richtlinien sind vollumfänglich zu beachten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird auf die zusätzlichen Technischen Hinweise in den einzelnen Leistungsbereichen und Leitbeschreibungen hingewiesen.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-right:121pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">WERKSTOFFE</span>
        </p>
        <p style="margin-right:121pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">a) allgemein</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechen und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen verträglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Beim Zusammentreffen verschiedener Stoffe muss gesichert sein, dass keine Korrosionsschäden und keine anderen ungünstigen Beeinflussungen z.B. Dilatationsgeräusche entstehen können. </span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3.10 Toleranzen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Toleranzen und Ebenheitsabweichungen bei Ausführung der Leistungen gilt DIN 18202 "Maßtoleranzen im Hochbau".</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sofern in diesem Leistungsverzeichnis ca.-Angaben gemacht werden, so ist eine Abweichung vom angegebenen Wert in Höhe von bis zu 5% nach oben und unten zulässig jedoch kleiner/ gleich 50mm.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">0.3.11 Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN   </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vom Auftragnehmer geforderte Fertigungsunterlagen und Werkstattzeichnungen sind so rechtzeitig anzufertigen, dass auch bei evtl. notwendiger technischer Klärung die Materialien rechtzeitig bestellt werden können.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Zeitraum für die Durchsicht der Unterlagen des AN durch den AG beträgt, sofern in der jeweiligen Position nichts Abweichendes angegeben ist, 2 Wochen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es darf nur nach zur Ausführung zugestimmten und entsprechend gekennzeichneten Plänen gearbeitet werden. Diese Zustimmung stellt keine Prüfungs- und Freigabeerklärung des AG dar.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aus den Zeichnungen müssen alle zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten wie z.B. Anschlüsse an das Bauwerk, usw. klar hervorgehen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Statisch relevante Werkstattzeichnungen sind durch den AN dem Prüfingenieur (2-fach als Papierpause) zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle vorgenannten Planungs- und Fertigungsunterlagen des AN, sowie Prüfzeugnisse, Zulassungen, Errichtungserklärungen, usw. sind vor der Ausführung vom AN auf den AG-Server zu laden.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:66pt;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Hinweise</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Hinweise:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Technische Spezifikationen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen im Sinne des Anhangs TS zur VOB/A Bezug genommen wird, lässt der AG gemäß § 7 EG Abs. 4 Nr. 1 VOB/A zugleich gleichwertige technische Spezifikationen zu. Ein vergaberechtskonformes Angebot liegt daher vor, sofern die im Leistungsverzeichnis vorgegebene technische Spezifikation oder eine gleichwertige angeboten wird. Die Gleichwertigkeit ist gemäß § 7 EG Abs. 5 VOB/A mit dem Angebot nachzuweisen.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Ausführung der Arbeiten liegen folgende Normen zu Grunde</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- VOB / B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- VOB / C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - ATV)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">sowie mitgeltende Normen und Regeln einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter und die für die Ausführung der anzubietenden Leistung maßgebenden weiteren Vorschriften, Fachnormen und Richtlinien der entsprechenden Hersteller und Verbände im Rahmen der allgemein anerkannten Regeln der Technik in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p style="line-height:108%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Koordinationspflicht</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich mit allen übrigen Auftragnehmern und Beteiligten, die seine Leistung tangieren, abzustimmen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Hierzu zählt auch die Klärung der Montagen in technischer und organisatorischer Hinsicht vor Ausführungsbeginn auf der Baustelle mit der örtlichen Bauüberwachung des AG und den beteiligten Firmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Insbesondere die Nutzung des Baufeldes beim An- und Abtransport von Baumaterial ist mit den zeitgleich auf der Baustelle tätigen Firmen in Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung des AG zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Steuerung der ineinander greifenden Arbeitsabläufe erfordert bzgl. der Termine eine enge und kontinuierliche Absprache und Koordination, um einen konstanten Arbeitsfortgang zu gewährleisten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Nutzung der Lagerflächen ist vor Beginn der Arbeiten, auch für einzelne Arbeitsabschnitte, zu planen und mit der örtlichen Bauüberwachung des AG abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Koordination der Materialanlieferung, Materialtransporte, auszuführenden Arbeiten hat in Absprache mit den Fachbauleitungen der am Bau beteiligten Firmen und der örtlichen Bauüberwachung des AG zu erfolgen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die genannten Rahmenbedingungen sind bei der Kalkulation des Angebots zu beachten und führen zu keinen Nachforderungen.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Hinweise zur Trinkwasserentnahme auf der Baustelle - DIN 1717</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Schutz des Trinkwassers im öffentlichen Leitungssystem vor Verunreinigungen sind Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasser-Verunreinigungen durch Rückfließen, z.B. durch Druckabfall im Leitungssystem einzubauen. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:12pt;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Entnahmestellen für Sanitärcontainer, Bürocontainer, Zapfstellen für diverse Gewerke sind mittels Rohrtrenner an jeder Entnahmestelle zu trennen. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:12pt;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig während der gesamte Bauzeit zu warten. </span>
        </p>
        <p style="margin-right:12pt;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor dem Anschluss einer Baustellen-Wasserentnahmestelle ist eine einwandfreie Wasserqualität des öffentlichen Trinkwasserleitungssystems durch eine Wasserprobe schriftlich zu dokumentieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Trinkwasserproben, Dokumentationen und Rohrtrenner sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischen den Positionen sind z.T. Hinweistexte enthalten, sie sind für die Kalkulation zu beachten. </span>
        </p>
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_2844202">
      <BoQInfo>
        <Name>LV 318.02 Fliesen Lo</Name>
        <LblBoQ>LV 318.02 Fliesen Los 2</LblBoQ>
        <Date>2026-08-21</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_2878698" RNoPart="01">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Estrich unter Fliesen Los 2 - Gebäude KFZ</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2878699" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und Dokumentation</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2878700" RNoPart="0010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="a4dffbd0-f190-4783-8e13-cc964a1f0485">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsfertiges Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Räumen der Baustelle zur vertragsgemäßen, vollständigen, fach- und termingerechten Erfüllung sämtlicher, im LV aufgeführten, eigenen Arbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lager- und Aufenthaltscontainer, sofern sie benötigt werden, sind in diese Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878701" RNoPart="0020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="d7eb09c5-a489-42f1-9f50-869b3d687950">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor der Abnahme sind der Bauleitung des AG vollständig zu übergeben:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- komplette Liste der eingebauten Materialien und Produkte mit zugehörigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Produktdatenblättern/ Bedienungs- und Wartungsanleitungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Produktliste</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- sonstige baurechtlich erforderlichen Nachweise</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Inhaltsverzeichnis</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Struktur- und Layout nach Anforderungen des AG in Abstimmung mit der Bauleitung des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabe digital auf Projektplatform legano im pdf und dwg Format</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation/ Produktliste</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2878702" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenaufbau B8 - 5kN/m² CT-C40-F5-S85-H65 - 200mm Bauart A</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2878703">
                    <Description ID="ff604ee3-28e2-45c1-a226-e390f28db814">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Schichtenaufbau unterhalb des Estrichs, sowie alle Bestandteile der Fußbodenheizung werden durch die TGA geliefert und eingebaut.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beginn der Leistung ist der schwimmende Heizestrich Bauart A.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis zum Bodenaufbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2878704" RNoPart="0010">
                    <Qty>32.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="692cab5c-2a69-4223-84e9-8a6fe706a02f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Heizestrich als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht DIN 18560-2, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 20 mm, Estrichnenndicke 85 mm,  zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett, Oberfläche maschinell glätten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schwimmender Heiz-Estrich - CT-C40-F5-S85-H65 Bauart A, 5kN/m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878705" RNoPart="0020">
                    <Qty>54.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="309e5f62-ecbe-4c73-baa9-d3866ffed430">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 250 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 250mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2878706" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenaufbau B8a - 5kN/m² CT-C40-F5-S85-H65 - 200mm Bauart A</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2878707">
                    <Description ID="4712021b-3f5e-4ec3-afc5-88f5fae0d8ee">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Schichtenaufbau unterhalb des Estrichs, sowie alle Bestandteile der Fußbodenheizung werden durch die TGA geliefert und eingebaut.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beginn der Leistung ist der schwimmende Heizestrich Bauart A.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis zum Bodenaufbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2878708" RNoPart="0010">
                    <Qty>124.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0d3b3a76-3743-4abf-a325-013807c8d19e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Heizestrich als Zementestrich CT, als Estrich auf Dämmschicht DIN 18560-2, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 20 mm, Estrichnenndicke 85 mm,  zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett, Oberfläche maschinell glätten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schwimmender Heiz-Estrich - CT-C40-F5-S85-H65 Bauart A, 5kN/m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878709" RNoPart="0020">
                    <Qty>186.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="1b863374-30e0-45ab-9d3b-00c97d428495">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 250 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 250mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2878710" RNoPart="04">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenaufbau B11 - 5kN/m² CT-C40-F5-S65 - 260mm</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2878711" RNoPart="0010">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="e1952d0c-8c35-45a6-a78f-f0aca786c5bd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und auf bauseitigem Wertstoffhof abgeben, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund reinigen Beton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878712" RNoPart="0020">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="fbb8f3de-6754-42e8-8c2b-40963ed32c78">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 140 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B1 (schwer entflammbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 140mm 0,040W/(mK) DEO dm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878713" RNoPart="0030">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0a173b3a-239b-4a3d-a4a0-0d13b3e176f6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage für Estrich.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878714" RNoPart="0040">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="06118109-d170-4f94-84ee-d3f1dab58b04">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf Dämmschichten, als Unterlage für Zementestrich.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abdeck. PE-Folie D 0,2mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878715" RNoPart="0050">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6bf15b2c-cb0b-4aff-bd4c-3e6e6e5bf585">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schwimmender Estrich - CT-F5-S65, 5kN/m² </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878716" RNoPart="0060">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="2fa2d126-abf0-4967-9c19-c03fe4709ad9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, Höhe 250 mm, für Estrich auf Dämmschicht, Zementestrich.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2878717" RNoPart="05">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Fußbodenaufbau B11a - 5kN/m² CT-C40-F5-S65 - 200mm</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2878718" RNoPart="0010">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2c98df57-90ff-49d8-8e51-c602e970f7ff">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und auf bauseitigem Wertstoffhof abgeben, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund reinigen Beton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878719" RNoPart="0020">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="13815433-2c51-49b6-a155-1e07f10bc065">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse RÜ1-E (geringe Rissüberbrückung bis 0,2 mm), einlagig, kalt-selbstklebende </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Polymer-Bitumenbahn mit Trägereinlage PYE - KTG - KSP 2,8 mit Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), als Dampfsperre mit sd &gt; 1500, im Kaltselbstklebeverfahren aufbringen, inkl. Abklebung der Fugen gem. Herstellerangaben.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Polymerbitumenbahn PYE-KTGKSP2,8 BA Kaltselbstklebeverf</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878720" RNoPart="0030">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="fc8a6142-8b11-46de-b147-b8a7130f7f10">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 75 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B1 (schwer entflammbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 75mm 0,040W/(mK) DEO dm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878721" RNoPart="0040">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="8b057a90-4bd7-42e5-8f1a-20fda7e2749a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage für Estrich.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878722" RNoPart="0050">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="dcd0a545-6674-44fc-95b1-6968c545857c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf Dämmschichten, als Unterlage für Zementestrich.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abdeck. PE-Folie D 0,2mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878723" RNoPart="0060">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="db2cff5c-f1a9-4d7f-8db6-8db4a63f01e8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von Feinsteinzeug im Mittelbett</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schwimmender Estrich - CT-F5-S65, 5kN/m² </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878724" RNoPart="0070">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="3e634cf2-eff2-4309-84b7-9742444e2c15">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, Höhe 250 mm, für Estrich auf Dämmschicht, Zementestrich.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Randdämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 250mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2878725" RNoPart="06">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Detailausbildung und sonstige Maßnahmen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2878726" RNoPart="0010">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b010676b-a023-4e54-905c-f3ffc1a1ed0e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung je 5mm Einbaudicke</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Mindermengen ist der EP in Abzug zu bringen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mehr-/ Minderdicke Zementestrich CT-C40-F5 5mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878727" RNoPart="0020">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="c24e9ada-29ee-4bbd-84fa-020f5d956cfb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fräsen des Untergrundes aus Beton zum Abtrag von punktuellen Unebenheiten, Abtrag bis 5 mm, für Estricharbeiten, Untergrund waagerecht, Ausführung in Teilflächen, aufgenommene Stoffe sammeln, auf bauseitigen Wertstoffhof entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Untergrund fräsen Beton D 5mm in Teilflächen nicht schadstoffbelastet</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878728" RNoPart="0030">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5250cb1d-5c56-44ed-addc-582113b842a1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sauberlaufsystem, inkl. Einbaurahmen, aufrollbar, Brandklasse B1 (schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1) liefern und im Eingangsbereich, gem. Herstellerangaben vollflächig, oberflächenbündig mit bauseitiger Beschichtung verlegen. Ausführung inkl. Höhenausgleich.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einsatzgebiet: Innenbereich; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nutzbarkeit ausgelegt bis 2.500 Pers./Tag, zur ganzflächigen Auflage und zur Feinschmutzaufnahme</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mattensystem aus strapazierfähigem recycelten Polyamid, PVC-frei, Rutschsicherheit R9 nach DIN 51130 auf verwindungssteifem Aluminiumprofil, verbunden mit rostfreiem Stahlseil und Distanzstücken aus LD-PE mit EPDM-Anteil, unterseitig mit trittschalldämmenden Profilen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aluprofil-Länge entsprechend der Zonenlänge ca. 3,245m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mattendicke ca. 27mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen Breite 1,305m x Länge 3,245m = 4,35 m²</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mattenfarbe Anthrazit, bzw. nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbaurahmen Edelstahl aus Winkelprofilen, gekantet, mit Gehrungsschnitten, rechteckig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Profil </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe/ Breite/ Stärke 	ca. 25/ 30/ 4,6mm</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge 		ca. 324,5 cm,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite 		ca. 130,5 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">E-1 - Eingang Achse J-K/ 8</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sauberlaufsystem, Edelstahlrahmen, rechteckig, L 324,5 cm B 130,5 cm </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878729" RNoPart="0040">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ecca04ae-f839-409d-8211-e98c2c9f5eb9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte eines Heizestrichs anlegen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Messstellenmarkierung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2878730">
                    <Description ID="a0443a60-a767-435a-bfde-cd1f04fee41d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgend beschriebene Fuge schließt an einen bestehenden Estrichaufbau an.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fuge ist hier nur einseitig herzustellen, bedeutet:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der AN Fliesen schließt mit seinem Aufbau an den bauseitigen MiWo-Dämmstreifen an und ersetzt auf einer Seite im Bodenaufbau die EPS-Wärme- und Trittschalldämmung gegen Schaumglas und Mineralwolldämmung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis Schnittstelle zu AN Estrich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2878731" RNoPart="0050">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="8c68652a-3da2-4317-b592-1a1c7220246d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anarbeiten bei Raumfuge mit Belagswechsel in Brandwand an bestehenden Estrich-Aufbau gegen Randdämmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, Höhe 250 mm. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neben dem Dämmstreifen sind im Bodenaufbau mit Fliesenbelag die Wärme- und Trittschalldämmung gegen Schaumglas- und Mineralwolldämmung auszu- tauschen, ges. Pos.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das hochführen von PE-Folie als Schutz des Mineralwolldämmstreifens mit einer Überlappung auf der Trittschalldämmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 18-23cm, ist in die Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung über den gesamten Bodenaufbau. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellung in Türbereich, versetzt zur Bodendichtung im Türblatt</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FU12 - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau Dämmstreifen H 250mm B 10mm, Schaumglasdämmung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878732" RNoPart="0060">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="7671fd04-7483-4526-82b2-1480dff04186">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Schaumglas CG DIN EN 13167, als Platte, Dicke 75 mm, Breite 130mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,041 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schaumglasdämmung ersetzt: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">75mm EPS-Dämmung DEO</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FU12 - Wärmedämmschicht Schaumglas CG D 75mm B 130mm 0,042W/(mK) DEO</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878733" RNoPart="0070">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a8d27e58-f156-43c7-a2da-d39710176c1d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Breite 130mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,043 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage für Estrich.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Mineralwolldämmung ersetzt: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">30mm EPS DES</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FU12 - Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 30-3mm B 130mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2878734">
                    <Description ID="7691f80b-1cd7-49ba-8565-f5fe0fd290e5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgend beschriebene Fuge beinhaltet einen Bodenaufbau mit Heizestrich.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der  Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgeführt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durch den Verzicht auf massive Estrichwinkel, ist eine Seite der Fuge mit glatten Schulungsbrettern und Gegengewichten abzustellen und der Estrich ist zu gießen. Nach dem Ausschalen steht nur noch der Dämmstreifen zwischen den Bodenaufbauten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Danach ist von der anderen Fugenseite her dagegen anzuarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis Schnittstelle AN Heizungsarbeiten bei Heizestrich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2878735" RNoPart="0080">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0ad13842-b20f-408a-b85c-506344be78f1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau, als Bewegungsfuge/ Raumfuge, Anarbeiten gegen einen Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 250 mm, der durch AN Heizungsarbeiten eingebaut wurde. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die temporäre Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten ist in die Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FU21 - Bewegungsfuge Dämmstreifen H 250mm B 10mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_2878736">
                    <Description ID="ab8dbc89-b208-4889-a7b2-c904e1dbbbd9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgend beschriebene Fuge schließt an einen Bodenaufbau mit Fliesenbelag an.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der gesamte Bodenaufbau der Fliesen wird durch den AN Fliesen ausgeführt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wenn der Bodenaufbau mit den Fliesen einen Heizestrich beinhaltet, wird der gesamte Bodenaufbau unterhalb des Estrichs durch den AN Heizungsarbeiten hergestellt. Nur der Estrich selbst und die Fliesen werden dann vom AN Fliesen ausgeführt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fuge ist hier nur einseitig herzustellen, bedeutet:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AN Estrich stellt seinen Estrich ab und stellt den PE-Dämmstreifen auf seiner Seite auf. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Anarbeiten auf Seiten des Fliesenbelags ist Leistung des AN Fliesen und evtl. des AN Heizungsarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis Schnittstelle zu AN Fliesen/ AN Heizungsarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2878737" RNoPart="0090">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="ab70a750-2d79-4342-8c0f-8ed80b4df26e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellen der Raumfuge, DIN EN 13318, in Estrichaufbau, durch Einsetzen von Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 250 mm. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die temporäre Abstellung des Estrichs mit glatten Schalungsplattenstreifen und Gegengewichten sind in die Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung über den gesamten Bodenaufbau. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmstreifen wird auf der bituminösen Abdichtung/ dem Rohfußboden aus Stahlbeton aufgestellt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Herstellung in Türbereich, versetzt zur Bodendichtung im Türblatt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Erstellung des Bodenaufbaus mit Fliesen erfolgt zeitlich versetzt durch den AN Fliesen und den AN Heizungsarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FU18/ FU18a/ FU22a - Raumfuge Wechsel Bodenaufbau Dämmstreifen H 250mm B 10mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878738" RNoPart="0100">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="9bc98e81-2dc1-4b30-8a56-3edb06e6c62e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlagprofil für Estrich, aus nichtrostendem Stahl, L-Winkel Höhe ca. 195 mm, inkl. Befestigungsmittel, mit Randdämmstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, Höhe 250 mm als Abschluss zum Höhenversatz. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das einseitige hochführen von PE-Folie als Schutz des Mineralwolldämmstreifens mit einer Überlappung auf der Trittschalldämmung von 10-15cm, Abwicklung ca. 16,5-21,5cm ist in die Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung über den gesamten Bodenaufbau. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlagprofil wird auf der bituminösen Abdichtung aufgestellt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmittel und ggf. Bohrungen in Anschlagprofil und Rohfußboden sind in diese Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AB2/ AB3 - Anschlagprofil Stahl niro H 195mm, Dämmstreifen H 250mm B 10mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_2878739" RNoPart="02">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Fliesen Los 2 - Gebäude KFZ</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_2878740" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2878741">
                    <Description ID="53b140ff-835a-4d84-8cdf-875088e11fdd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen finden sich in</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- WC- und Wasch-Räumen sowie z.T. in Umkleiden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Treppenhäusern</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkt der Planung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Villeroy &amp; Boch, Solid Tones, o.glw.</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe 	Cool Stone, RAL 000 75 00 und </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Pure Stone, RAL 000 55 00</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Formate 	sh. nachfolgend</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen in WC- und Wasch-Räumen, Umkleiden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Format 30x60cm im Mittelbett 15mm und Drittelverband verlegt, sh. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Bodenspiegel Übersicht in den Ebenen E-1 und E0, W2606-W2607</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Format in Duschen 10x10cm Verlegung im Fugenschnitt und Gefälle, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Zuschnitt ist einzukalkulieren, Detail D1534</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Sockelfliese 5x60cm, Fugen orientieren sich an Bodenfliesen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Alle Fliesen in Farbe dunkelgrau, Steinoptik, RAL 000 55 00</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verfugung dunkelgrau passend zu RAL 000 55 00</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen in Treppenhäusern</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Format 60x120cm im Mittelbett 15mm und Drittelverband verlegt, sh. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Bodenspiegel Übersicht in den Ebenen E-1 bis E0, W2606-W2607</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Format auf Tritt- und Setzstufe Format 25x120cm als geschnittene Fliese, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  davor separate Kantenfliese Format 5x120cm mit 3-facher Rillen-Nut und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  gerundeter Vorderkante, Verlegung mittig auf Stufe, seitlich jeweils </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  geschnitten, Setzstufe schräg als Unterschnitt mit 16x120cm, Zuschnitte sind      einzukalkulieren, Detail D1533</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- An- und Austrittsstufen Format 30x120cm, sonst wie vor  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Tritt- und Setzstufen hellgrau, Steinoptik, RAL 000 75 00 und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Stufen-Kantenfliese schwarz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Stufensockel mit H 5cm, bei Setzstufe unten breiter (bis ca. 7cm), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  im 90°-Winkel im Mittelbett verlegt, Detail D1533</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Sockelfliese 5x60cm, als geschnittene Bodenfliese, Zuschnitt ist </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  einzukalkulieren, Fugen orientieren sich an Bodenfliesen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fliesen in Farbe hellgrau, Steinoptik, RAL 000 75 00</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verfugung hellgrau passend zu RAL 000 75 00</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliesen, sh. Bodenbelagsübersichten (Bodenspiegel)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">An Wänden mit Fliesenbelag kommen keine Sockelfliesen zur Anwendung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Übersicht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2878742" RNoPart="0010">
                    <Qty>302.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="38728d1d-d907-4798-9d52-d81344b66406">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus Mineralfaser und PE-Schaum, für Fliesen-/Plattenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Überstand Randdämmstreifen abschneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878743" RNoPart="0020">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b0570544-879c-4a2d-a762-5924a9d7be2f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundierung für saugende Untergründe, für Wand- und Bodenflächen, teils </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">geneigt bzw. im Gefälle, auf mineralischen Untergründen zur Verfestigung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">saugender und staubender Untergründe wie z.B. GK-Platten, Beton, Gipsbauplatten, Zementestriche, u.ä., unter Fliesenbelägen und Flächenabdichtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grundierung saugende Untergründe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878744" RNoPart="0030">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="154b008f-a9ab-4147-91ec-d062316a0750">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftrag oberhalb und Unterhalb des Estrichs</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AIV-F Boden innen W2-I mineral. Schlämme D 2mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878745" RNoPart="0040">
                    <Qty>32.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4f3c31cf-0e34-4af1-b9ba-cb8f9e15fc31">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AIV-F Anschluss Innenwand Dichtband B 100mm W2-I</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878746" RNoPart="0050">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4669fbf4-e817-42c4-996d-26288e04362c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innen- und -Außenecken, Breite Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AIV-F Anschluss Innenwand Dichtband-Eckenformteil B 120mm W2-I</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878747" RNoPart="0060">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="49a727a6-6d09-49af-a624-2c017d530d67">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu o. g. Verbundabdichtung für den Einbau systemkonformer Dichtmanschetten bei Durchdringungen der Fläche wie beispielsweise bei bauseitigen Bodeneinläufen, o. ä. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Dichtmanschetten Bodenflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878748" RNoPart="0070">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="5fe30cf0-eb33-4112-bbb9-6cb93b1a5705">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 60/120, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im Läuferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepläne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fliesen müssen z.T. in Länge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		60 x 120 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R9</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Treppenhaus Haupt-und Nebenpodeste</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606-W2607, D1533</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 60/120 cm, TRH, R9, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878749" RNoPart="0080">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="18261def-d558-4cc4-888f-fe86745940ad">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10 gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im Läuferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepläne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fliesen müssen z.T. in Länge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 60 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R10</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Flur E-1, E0 </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606-W2607</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Flure, R10, dunkelgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878750" RNoPart="0090">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="db06fade-16f1-448a-9194-20c9bf381a58">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10A gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im Läuferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepläne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fliesen müssen z.T. in Länge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 60 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R10A</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Umkleide, WC-Räume E-1 bis E+2</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606-W2607</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Umkleide/ WC-Räume, R10A, dunkelgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878751" RNoPart="0100">
                    <Qty>23.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="bf247376-2fc8-4f2f-8879-f2e61c0a9a21">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10B gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im Läuferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepläne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fliesen müssen z.T. in Länge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 60 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R10B</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Waschräume E-1 </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606, D1534</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, Waschräume, R10B, dunkelgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878752" RNoPart="0110">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="1de44b12-40ba-4df5-9f6f-8b137432095f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10B gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 10/10, im Gefälle verlegt, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Boden, aus Zementestrich mit Verbundabdichtung, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im Läuferverband um ein drittel Versatz, gem. Verlegepläne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung/ Sockelfliesen und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		10 x 10 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R10B</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		dunkelgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Waschräume E-1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606, D1534</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 10/10 cm, Waschräume, R10B, dunkelgrau, Gefälle</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878753" RNoPart="0120">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="6ad4c4d9-2f98-42d9-8f1c-2a9c0afaf0c4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Verlegung der Bodenfliesen Position 02.01.0110 auf geneigtem Untergrund für das Herstellen von Gehrungsschnitten entlang von Kehlen für Zuläufe von Bodeneinläufen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Gehrungsschnitte Bodenbelag</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878754" RNoPart="0130">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="11963e4b-37e1-4f6b-8102-0e7a34c7760e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für das Anarbeiten des Bodenfliesenbelages Position 02.01.0110, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fliesenformat ca. 10/10 cm, d = ca. 10 mm an bauseitige Bodeneinläufe, Größe des Ablaufgitters ca. 200 x 200 mm, inkl. umlaufender Verfugung, elastisch, hochfest, aus Standard-Farbpalette des Herstellers nach Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Anarbeitung an Bodeneinläufe Fliesen 10/10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878755" RNoPart="0140">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4902e41c-eb94-440b-963c-2c7bc2f16d54">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsfugenprofil aus Aluminium, einschl. Befestigungsanker.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Übergang zwischen Fliese und Fliese</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bewegungsfugenprofil Alu</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878756" RNoPart="0150">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="379bf4ab-8f35-451c-929f-9a827354df3b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergangsprofil aus Aluminium, einschl. Befestigungsanker,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Abschlussprofil im Übergang zu anderen Bodenbelägen</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Übergangsprofil Alu</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878757" RNoPart="0160">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>52.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="73336687-bddc-4266-ac8d-13007629e969">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliese, aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 5/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, passend zu den vorbeschriebenen Bodenfliesen im Mittelbett, im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Sockel und Bodenfliesen, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite 3mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliese inkl. Antrittsstufenlänge</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fliesen müssen ggf. in Länge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		5 x 60 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606-W2607, D1533</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliese trockengepresst 5/60 cm, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878758" RNoPart="0170">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_2878757" />
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="001249b4-a545-4224-8578-e3794d68819e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliese trockengepresst 5/60 cmt, dunkelgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878759" RNoPart="0180">
                    <Qty>31.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a92d1983-da56-47f5-bb16-1326eeac3e8b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenstufenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten für Tritt- und Setzstufen, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/120, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Treppe aus Stahlbeton, Trittstufenbreite 25 cm+ 5cm Stufenkantenprofil in ges. Pos., Setzstufe ca. 16cm, Untergrund Trittstufe eben, bei Setzstufe schräg zurückspringend, wegen Unterschnittausbildung, im Mittelbett verlegen im Fugenschnitt, gem. Verlegeplänen des Architekten, mit durchlaufenden Fugen, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fliesen an der Tritt- und Setzstufe müssen in Länge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                              <br />
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 120 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		Die Fliesen sind in Tiefe und Breite zuzuschneiden 				und einzupassen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stufenhöhe/ -tiefe:	17,74/ 29cm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stufenlänge:		1,44m</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	-</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Treppenhaus 1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606-W2607, D1533</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung in Stück Stufe, Tritt- und Setzstufe, inkl. Austrittsstufe</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Treppenstufenfliesen, Feinsteinzeug, 30/120cm, Tritt- und Setzstufe, L 144cm, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878760" RNoPart="0190">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4738451d-5ba1-41a2-a1e7-a55f8f1c3e05">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenstufenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten für Antrittsstufen, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 30/120, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, auf Treppe aus Stahlbeton, Antrittsstufenbreite 58 cm, Untergrund eben, im Mittelbett verlegen im Fugenschnitt, gem. Verlegepläne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fliesen an der Antrittsstufe müssen ggf. in Länge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                              <br />
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 120 cm, d = ca. 10 mm, als geschnittene Fliesen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stufentiefe:		58cm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stufenlänge:		1,44m</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	-</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Treppenhaus 1</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606-W2607, D1533</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Antrittsstufenfliese T 58cm, Feinsteinzeug, 30/120cm,  hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878761" RNoPart="0200">
                    <Qty>31.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5922ebaf-bef2-48b1-ba90-777658e0b32e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontraststreifen, als barrierefreie Ausführung DIN 18040-1, aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, Nennmaß (cm) 5/120, Oberfläche gerillt, Vorderkante gerundet, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, im Mittelbett verlegen im Fugenschnitt, gem. Verlegeplänen des Architekten, mit durchlaufenden Fugen, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stufenlänge:		1,44m</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Kontraststreifen müssen in der Länge zugeschnitten werden. Der Zuschnitt und auch der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606-W2607, D1533</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kontraststreifen, Feinsteinzeug, 5/120cm, R10, L 144cm, schwarz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878762" RNoPart="0210">
                    <Qty>31.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="89da89f4-d0bc-4ef3-ab12-62261d237894">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stufensockelfliese, aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 5/60, bzw. 10/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, passend zu den vorbeschriebenen Treppenstufenfliesen im Mittelbett, im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Sockel und Stufenfliesen, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite 3mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Sockel soll in 90°-Winkel erstellt werden, sodass der Sockel vor der Setzstufe im unteren Bereich breiter wird.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Sockelfliese der Trittstufe wird über die der Setzstufe geführt und stößt im hinteren Bereich  seitlich gegen den nächsten Setzstufensockel.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Sockelfliesen müssen in Länge und Breite zugeschnitten werden. Der Zuschnitt (gerade und schräg) sowie der Verschnitt sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		5x60 cm, d = ca. 10 mm horizontal</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		10x60 cm d= ca. 10mm vertikal</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		Die Fliesen sind in Tiefe und Breite zuzuschneiden 				und einzupassen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stufenhöhe/ -tiefe:	17,74/ 29cm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trittstufensockel:	5x27cm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Setzstufensockel:	5-7x 18cm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606-W2607, D1533</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stufensockelfliese trockengepresst 30/30 cm, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878763" RNoPart="0220">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="976aa0f6-efef-4ab4-b5ad-628ecbe38153">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Begehbare Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Fliesen, Abdeckung aus Pappe, herstellen und beseitigen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schutzabdeckung Fliesen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2878764" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Wandfliesen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2878765">
                    <Description ID="e864feaa-7b98-40ac-9e86-da7c4ee4f3a5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandfliesenfliesen finden sich</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkt der Planung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Villeroy &amp; Boch, Solid Tones, o.glw.</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe 	Cool Stone, RAL 000 75 00 </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format 	30 x 60cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandübersichtspläne Ü1155-1156</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandfliesen Übersicht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2878766" RNoPart="0010">
                    <Qty>178.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b1c7b688-e9cc-42ae-bc43-e7b3a0882456">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundierung für saugende Untergründe, für Wand- und Bodenflächen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">teils geneigt bzw. im Gefälle, auf mineralischen Untergründen zur Ver-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">festigung saugender und staubender Untergründe wie z.B. GK-Platten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beton, Gipsbauplatten, Zementestriche, u.ä., unter Fliesenbelägen und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flächenabdichtungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grundierung saugende Untergründe</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878767" RNoPart="0020">
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="26571c93-1ed6-424e-91f1-57b03bc6d63f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878768" RNoPart="0030">
                    <Qty>56.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="78df3177-158a-4bfd-b8a5-515ce32d1876">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss an angrenzende Wandflächen in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss angrenzende Wandflächen AIV-F Innenwand innen Dichtband B 100mm W1-I</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878769" RNoPart="0040">
                    <Qty>48.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="63e10fba-6b83-4527-a920-62f4d1b71a49">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AIV-F Innenwand innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878770" RNoPart="0050">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="87a7a4f8-6673-4979-b83c-4b58a3b666c6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss an angrenzende Wandflächen in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss angrenzende Wandflächen AIV-F Innenwand innen Dichtband B 100mm W2-I</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878771" RNoPart="0060">
                    <Qty>94.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="26a191af-c2aa-4a0c-9546-ac91221db6be">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zu o. g. Verbundabdichtung an Wänden für den Einbau systemkonformer Dichtmanschetten bei Durchdringungen der Fläche wie beispielsweise Heizkörperzuleitungen, Wasserzuleitungen o. ä. </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Dichtmanschetten Wandflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878772" RNoPart="0070">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>47.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="40a6171d-619f-4d93-9b8c-903bb1276b6d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 30/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, an Wänden aus Gipskarton, Stahlbeton und Mauerwerk mit Verbundabdichtung (ges. Pos.), Untergrund eben, senkrecht, im Dünnbett verlegen im Läuferverband um ein Drittel Versatz, gem. Verlegepläne des Architekten, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit hydraulischem Fertigfugmörtel, Fugenbreite ca. 3 mm, Arbeitshöhe bis 3,50m. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fliesen raumhoch</span>
                              <br />
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 60 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		WC-Räume, Waschräume, Küche, Ausbilderkabinen</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		Theorieräume</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detail:		W2606</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, hellgrau, raumhoch</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878773" RNoPart="0080">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_2878772" />
                    <Qty>114.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b45ed767-fdf8-4524-b529-58c8b303bc1c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, hellgrau, H 2,10m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878774" RNoPart="0090">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_2878772" />
                    <Qty>17.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="3a7ee866-86fc-4b83-afb0-7e9eb674f5b7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung im Fugenschnitt</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, hellgrau, H 1,20m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878775" RNoPart="0100">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c373858d-18b6-4ab5-9367-7b0a03b9952b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussfuge in den Raumecken abdichten zwischen Fliesenspiegel und Fliesenspiegel, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silikon, grau, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Senkrechte Anschlussfuge Fliesenspiegel Silikon</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878776" RNoPart="0110">
                    <Qty>90.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="332696f8-0786-4a60-96ab-1f849f75e0e7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussfuge zwischen Fliesenspiegel an der Anschlussfuge zwischen Boden/ Sockel abdichten, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silikon, grau, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Waagerechte Anschlussfugen Fliesenspiegel Silikon</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2878777" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Reservefliesen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_2878778" RNoPart="0010">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="dcb8874c-e87e-4dc4-ad6a-491c7e05026e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 60/120, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		60 x 120 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R9</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Lagerraum auf dem Baugelände, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		in Abstimmung mit dem AG</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 60/120 cm, R9, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878779" RNoPart="0020">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="9b308a1f-d4ce-42f9-be0e-323e1f1c4dcb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10A gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transport in Lagerraum nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		dunkelgrau matt, RAL 000 55 00, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		aus Standard-Farbpalette des Herstellers nach </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 60 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R10A</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Lagerraum auf dem Baugelände, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		in Abstimmung mit dem AG</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, R10A, dunkelgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878780" RNoPart="0030">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_2878779" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="d096fb1e-6d90-4310-b5f3-e6cab823570a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, R10B, dunkelgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878781" RNoPart="0040">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0c5ce8a2-3b63-4232-9f2c-ea229419cfd9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10B gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 10/10, im Gefälle verlegt, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton dunkelgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		dunkelgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		10 x 10 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R10B</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Lagerraum auf dem Baugelände, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		in Abstimmung mit dem AG</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bodenfliesen Feinsteinzeug 10/10 cm, R10B, dunkelgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878782" RNoPart="0050">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="6d689ea0-e25f-4968-8f2b-71c4f0511cf3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Treppenstufenbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten für Tritt- und Setzstufen, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/120, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG</span>
                              <br />
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 120 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	-</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Lagerraum auf dem Baugelände, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		in Abstimmung mit dem AG</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Treppenstufenfliesen, Feinsteinzeug, 30/120cm, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878783" RNoPart="0060">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="bbcd8425-772f-4ad0-ac69-f7d991196f08">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontraststreifen, als barrierefreie Ausführung DIN 18040-1, aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, Nennmaß (cm) 5/120, Oberfläche gerillt, Vorderkante gerundet, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		schwarz, mit 3-facher Rillen-Nut und </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		gerundeter Vorderkante</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		5 x 120 cm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rutschhemmwert:	R10</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Lagerraum auf dem Baugelände, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		in Abstimmung mit dem AG</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kontraststreifen, Feinsteinzeug, 5/120cm, R10, schwarz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878784" RNoPart="0070">
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4b74bf31-8bd2-4799-a31d-4f96ebc490e0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliese, aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 5/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		5 x 60 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fugenfarbe:		hellgrau, wie Fliese und aus Standard-Farbpalette des 		Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliese trockengepresst 5/60 cm, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878785" RNoPart="0080">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_2878784" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0336e908-0b71-4862-b479-0ee064760b26">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliese trockengepresst 5/60 cm, dunkelgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878786" RNoPart="0090">
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_2878784" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="be1aa9fc-9080-4df7-8ef5-7c542898f6d5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sockelfliese trockengepresst 10/60 cm, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878787" RNoPart="0100">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="36282bb1-5115-4203-9536-a06469a056a4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/ Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 30/60, Oberfläche eben, Steinoptik ohne Marmorierung, Farbton hellgrau aus der Herstellerpalette nach Wahl des AG, Lieferung und Transport in Lagerraum nach Angabe des AG</span>
                              <br />
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe:		hellgrau matt, aus Standard-Farbpalette </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		des Herstellers nach Bemusterung und Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Format:		30 x 60 cm, d = ca. 10 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort:		Lagerraum auf dem Baugelände, </span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		in Abstimmung mit dem AG</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, hellgrau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_2878798" RNoPart="04">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_2878799">
                    <Description ID="d3f8511a-ea5b-42c1-86a1-d3af08179c09">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit schriftlicher Anordnung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Das Vorhalten von üblichen Werkzeugen und Gerüste ist in den Stundensätzen enthalten. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialpreise müssen anhand von Original- Einkaufsbelegen nachgewiesen werden. Die vom AN geschriebenen Stundenzettel müssen für den Kalendertag getrennt aufgestellt werden und sind in der Regel wöchentlich der Bauleitung zur Prüfung und Kontrolle einzureichen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:85pt;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergütet. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauüberwachung angeordnet wurde (zu §2 Nr.10 VOB/B).</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p />
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Hinweise Lohnstunden / Stundenlohnarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_2878800" RNoPart="0010">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="0c55f0d7-13b1-49c0-843c-3ea92c4d2ef9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baufacharbeiter/-in</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohn Facharbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_2878801" RNoPart="0020">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="35529e29-059f-4492-99ef-7b35d42b938d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauhelfer/-in</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohn Helfer</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>