<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2026-03-20</Date>
    <Time>10:10:28</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V15.1.11</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>Metallbauarbeiten</NamePrj>
    <LblPrj>Metallbauarbeiten</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen – Geländertausch Brückenbauwerke</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1. Vertragsgrundlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Ausführung liegen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung zugrunde:</span>
        </p>
        <p />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">VOB Teil B: DIN 1961 – Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV), insbesondere</span>
            </p>
          </li>
          <ul style="list-style:disc;">
            <li>
              <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                <span style="background:#FFFFFF;">DIN 18360 – Metallbauarbeiten</span>
              </p>
            </li>
            <li>
              <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                <span style="background:#FFFFFF;">DIN 18331 – Betonarbeiten</span>
              </p>
            </li>
          </ul>
        </ul>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ergänzend gelten die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING) sowie die einschlägigen Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke (RiZ-ING). </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">TL/TP-ING; DIN EN 1090; DIN EN ISO 1461 sind zu beachten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Weiterhin sind die einschlägigen DIN-, EN- und ISO-Normen, die Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21), die DGUV-Vorschriften sowie alle sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungen sind vollständig, fachgerecht, funktionsfähig und dauerhaft herzustellen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2. Baustelleneinrichtung und Logistik</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Kosten für das Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der Baustelle sowie alle Logistikleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baustrom und Bauwasser sind vom Auftragnehmer vollständig bereitzustellen und gelten als Nebenleitung. Die Bereitstellung sowie sämtliche Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Räume für Personal, Materiallagerung sowie sanitäre Einrichtungen werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt und sind durch den Auftragnehmer bereitzustellen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lagerflächen im Baustellenbereich sind begrenzt und vor Baubeginn mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der vorhandene Baumbestand ist gemäß DIN 18920 zu schützen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gerüste, Arbeitsbühnen oder sonstige Hilfskonstruktionen bis zu einer Arbeitshöhe von 2,00 m über Gelände gelten als Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3. Verkehrssicherung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verkehrssicherung ist entsprechend den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21) auszuführen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung der Verkehrssicherung erfolgt pauschal und umfasst insbesondere:</span>
        </p>
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Beschilderung</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Absperrungen</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Wartung und Kontrolle der Sicherungseinrichtungen</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 StVO bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu beantragen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4. Technische Anforderungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Geländerkonstruktionen müssen den Richtzeichnungen Gel 4, Gel 14 und Gel 19 Blatt 1 der RiZ-ING entsprechen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Montage ist ein prüffähiger statischer Nachweis für die Geländerkonstruktion einschließlich der Verankerung (Dübelbemessung) vorzulegen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aluminiumbauteile sind dauerhaft korrosionsgeschützt auszuführen. Der Kontakt zwischen Metallbauteilen und Betonbauteilen ist durch geeignete Isoliermaterialien (z. B. EPDM-Trennlage) dauerhaft zu trennen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Verfüllen der Geländerfußaussparungen ist PCC-Mörtel gemäß den Anforderungen der ZTV-ING zu verwenden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bohrungen in vorhandene Betonbauteile sind fachgerecht auszuführen. Erforderliche Anpassungen aufgrund geringfügiger Maßabweichungen im Bestand gelten als Nebenleistungen und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5. Rückbau und Entsorgung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das vorhandene Geländer ist vollständig zurückzubauen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die ausgebauten Materialien sind fachgerecht zu trennen, abzutransportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten oder zu entsorgen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche hierfür entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6. Gewässer- und Umweltschutz</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Bauwerk befindet sich über einem Gewässer.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Während der Bauarbeiten ist sicherzustellen, dass keine Baustoffe, Rückstände oder Schadstoffe in das Gewässer gelangen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. Verschmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Baumbestand sowie angrenzende Grünflächen sind gemäß DIN 18920 zu schützen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">7. Leitungen und Anlagen Dritter</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten eigenständig über die Lage vorhandener Leitungen und Anlagen Dritter zu informieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Beschädigungen an Leitungen und Anlagen sind zu vermeiden. Für entstandene Schäden haftet der Auftragnehmer.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">8. Bauablauf und Personal</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bauablauf ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat einen verantwortlichen Bauleiter zu benennen, der während der Bauausführung als Ansprechpartner zur Verfügung steht.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">9. Kenntnis der Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über Lage, Zugänglichkeit und Besonderheiten der Baustelle zu informieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nachforderungen, die aus Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse resultieren, werden nicht anerkannt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">10. Abrechnung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung der Geländer erfolgt nach der tatsächlich eingebauten Länge des Handlaufs, gemessen in der Achse zwischen den Endpfosten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten werden nur nach vorheriger schriftlicher Anordnung des Auftraggebers vergütet.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die entsprechenden Nachweise sind täglich, spätestens jedoch am folgenden Arbeitstag, der Bauleitung zur Gegenzeichnung vorzulegen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">11. Ausführungsfristen</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführungsfrist für die Maßnahmen beginnt mit Auftragserteilung und endet am 31.07.2026 Da die Brücken wichtige Verkehrsachsen für den Rad- und PKW-Verkehr darstellen, sind die Arbeiten ab Baubeginn durchgängig und ohne Unterbrechung auszuführen. Die Übergabe der nutzungsfähigen Bauwerke hat spätestens am 31.07.2026 zu erfolgen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die genannten Fristen sind verbindlich und gelten für die Durchführung sämtlicher Instandsetzungsarbeiten gemäß dem nachfolgend beschriebenen Leistungsumfang. Zur fristgerechten Fertigstellung sind entsprechend ausreichende Kolonnenstärken sowie angepasste Arbeitszeiten vor Ort einzuplanen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_1496753">
      <BoQInfo>
        <Name>Austausch von Brücke</Name>
        <LblBoQ>Austausch von Brückengeländern</LblBoQ>
        <Date>2026-03-20</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_1499223" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Ingenieurbauwerk 4105-001 Hemdener Weg (Bahia)</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_1503692">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:center;">
                        <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Bauwerk befindet sich innerhalb der geschlossen Ortschaft  in der Nähe von Hemden</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <image width="472" Type="image/jpeg">[encoded data, 67852 characters]</image>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lageplan</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_1499266" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und -räumung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1499267">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und Logistik</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Räume für Arbeitskräfte, Materiallagerung sowie Sanitäreinrichtungen können vom Auftraggeber (AG) nicht zur Verfügung gestellt werden und sind vom AN bereitzustellen. Baustrom und Bauwasser sind vor Ort nicht vorhanden; die Kosten für die Bereitstellung (z. B. mobile Aggregate/Tanks) und den Verbrauch sind einzukalkulieren. Lagerflächen im Parkbereich sind begrenzt und müssen vor Baubeginn zwingend mit der Bauleitung abgestimmt werden, um Flurschäden und Beeinträchtigungen des Wurzelraums (DIN 18920) zu vermeiden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Koordination und Nebenleistungen</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Während der Ausführungsfrist können Arbeiten Dritter (z. B. Grünflächenpflege) im Umfeld stattfinden. Der AN ist zur terminlichen Abstimmung verpflichtet. Sämtliche Kosten für die Baustelleneinrichtung, Logistik, Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Höhe von 2,00 m sind Nebenleistungen. Diese werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise der jeweiligen Leistungspositionen (insb. Rückbau/Montage) einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mengenänderungen und Vergütung</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Mengenabweichungen werden auf Basis der VOB/B abgerechnet. Bei notwendigen neuen Leistungen oder Massenänderungen über die Grenzen der VOB/B hinaus, ist vor deren Ausführung eine schriftliche Nachtragsvereinbarung zwischen AG und AN zu treffen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Baustelleneinrichtung einrichten, betreiben,vorhalten, räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1499268">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit Abgabe des Angebots erklärt der Bieter verbindlich, dass sämtliche unter Pos. 1.1.1 beschriebenen Leistungen zur Baustelleneinrichtung, Vorhaltung, Logistik, Koordination mit Dritten sowie Bereitstellung von Strom- und Wasserversorgung vollständig in die Einheitspreise der betreffenden Leistungspositionen einkalkuliert wurden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Diese Position dient ausschließlich der Klarstellung der Preisbildung.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ein gesonderter Vergütungsanspruch entsteht hieraus nicht.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Erklärung zur Kalkulationsgrundlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1499269">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Baustelle befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vorhandene Verkehrsschilder sind während der Maßnahmen außer Kraft zu setzen. Nach Abschluss der Arbeiten oder nach Rücksprache mit dem Auftraggeber (AG) sind diese wieder ordnungsgemäß in Kraft zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung, den einschlägigen Vorschriften (StVO, RSA, ZTV-SA) sowie dem tatsächlichen Bauablauf vorzuhalten, zu kontrollieren und bei Bedarf unverzüglich anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer benennt vor Bauausführung einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung, der die erforderlichen Fachkenntnisse nach MVAS-99/RSA 21/ZTV-SA nachweist. Die Sicherungsmaßnahmen sind mindestens zweimal täglich zu kontrollieren und in einem Baustellentagesbericht zu dokumentieren</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Die verkehrsrechtliche Anordnung ist spätestens 14 Tage vor Beginn der Maßnahme unter baustellen@bocholt.de einzuholen. Ein Verkehrszeichenplan ist zu erstellen und vorzulegen. Die Kosten für die Erstellung des Plans werden nicht gesondert vergütet. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Verkehrsrechtliche Anordnung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1499270">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung und Sperrung</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Die Brücke liegt außerhalb geschlossener Ortschaft und ist für die Dauer der Maßnahme (Systemtausch von Geländern) voll zu sperren. Die Absperrung erfolgt in Anlehnung an RSA 21. Da eine Durchfahrt/Passage während der Deinstallation technisch ausgeschlossen ist, hat der Auftragnehmer (AN) die Zuwege zur Brücke beidseitig so abzusperren, dass Fehlfahrten (insbesondere durch Radfahrer) vermieden werden. Eine Durchleitung von Rettungskräften oder Anliegern über das Bauwerk ist nicht möglich. Der AN hat die betroffenen Parknutzer durch geeignete Beschilderung (z. B. "Brücke gesperrt / Keine Durchgangsmöglichkeit") rechtzeitig zu informieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absicherung sämtlicher Arbeits-, Bau- und Gefahrenbereiche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betreten, Befahren oder Übersteigen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absicherung von Absturzkanten, Baugruben, Öffnungen, Unterbrechungen der Wegeführung und demontierten Bauwerken</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherstellung, dass auch ortsunkundige Personen, Kinder und unbefugte Dritte nicht zu Schaden kommen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Sicherung ist so auszuführen, dass auch bei fehlender Nutzungsnotwendigkei</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">t</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> keine Gefährdung Dritter entsteht. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Besondere Regelung bei Witschaftswegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei Bauwerken im Verlauf von Wirtschatswegen gilt:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vollständige Sperrung der Brücke und der Anschlussbereiche bei Demontage</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherung der offenen Bauwerksöffnungen, Absturzbereiche und Widerlagerbereiche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Einsatz von standsicheren Bauzäunen, festen Absperrsystemen, Absturzsicherungen und Warnhinweisen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen Übersteigen, Umgehen oder Unterkriechen der Absperrungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beleuchtung oder reflektierende Sicherungselemente bei eingeschränkter Sicht oder Dunkelheit, soweit erforderlich</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Eine Querungsmöglichkeit ist nicht geschuldet, die Gefahrenabwehr jedoch vollumfänglich. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beschilderung und Hinweise</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Aufstellen von Warn-, Verbots- und Hinweisbeschilderung (z. B. „Gesperrt“, „Kein Durchgang“, „Absturzgefahr“)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassung der Beschilderung an den jeweiligen Bauzustand</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entfernung bzw. Anpassung irreführender Bestandsbeschilderung</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kontroll-, Wartungs- und Sicherungsfahrten</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Regelmäßige Kontrollen sämtlicher Sicherungsmaßnahmen einschl. Dokumentation </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sofortige Instandsetzung beschädigter oder unwirksamer Absperrungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassung der Sicherung an den Baufortschritt und wechselnde Gefahrenlagen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(Bei Bedarf: Einbindung der ZTV-SA-Kontrolllogik analog, jedoch ohne Verkehrsfluss)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausführungsvorschriften</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Sicherungsmaßnahmen sind auszuführen nach:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">allgemeiner Verkehrssicherungspflicht</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">StVO (soweit anwendbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RSA (sinngemäß für Absperrungen und Sicherungselemente)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">ZTV-SA 97 (sinngemäß für Kontrolle und Wartung) einschlägigen DGUV-Vorschriften</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vergütung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt als Pauschale.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit der Pauschale sind sämtliche Leistungen zur Verkehrs- und Gefahrensicherung abgegolten, einschließlich:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absperrungen, Sicherungssysteme</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beschilderung, Beleuchtung, Wartung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassungen an Bauzustände (z. B. Demontage, offene Baugrube)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kontroll- und Sicherungsleistungen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt über die Pauschalposition 1.1.5</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Verkehrssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1499271" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bereitstellung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs sowie zur verkehrsgerechten Sicherung der Arbeitsstellen gemäß den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RSA 21</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zustimmungsvorbehalt:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung dieser Position erfolgt ausschließlich bei Vorliegen einer gültigen verkehrsrechtlichen Anordnung (VRA) der zuständigen Behörde. Der AN hat die Genehmigung vor Beginn der Absperrmaßnahmen der Bauleitung unaufgefordert in Kopie vorzulegen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verantwortlicher:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der AN benennt vor Ausführungsbeginn schriftlich einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung, der die qualifizierten Fachkenntnisse nach </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">MVAS-99 / RSA 21 / ZTV-SA</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> nachweist.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Leistungsumfang:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Pauschale umfasst sämtliche Leistungen, die zur Erfüllung der behördlichen Auflagen erforderlich sind (z.B. Beschilderung, Absperrschranken, Leitbaken, ggf. Umleitungsbeschilderung), basierend auf dem genehmigten Verkehrszeichenplan.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Betrieb:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die regelmäßige Kontrolle und Wartung der Beschilderung (auch an arbeitsfreien Tagen) ist in die Pauschale einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Als Pauschalsumme (Psps.) nach vollständigem Aufbau und Vorlage der Genehmigung (Teilzahlung möglich) sowie nach restlosem Abbau nach Beendigung der Arbeiten.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung aufbauen, betreiben und abbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1499272" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Systemaustausch von Brückengeländern</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1499274" RNoPart="1">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Demontage des Altgeländers inkl. Pfosten. Verladen und fachgerechte Entsorgung (Schrottnachweis). Erschütterungsarmer Rückbau zum Schutz der Kappe.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Füllstabgeländer Stahl  Höhe: 1Meter</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Rückbau Bestandsgeländer (Stahl)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1499275" RNoPart="2">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>Stück</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Rückbau der einbetonierten Geländerpfosten an Brückenkappen oder Gesimsen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Rückbau:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vollständiges Freilegen und Herauslösen der einbetonierten Pfosten einschließlich vorhandener Vergussmassen und Restbeton im Einbindebereich.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Aussparungen sind vollständig bis auf den Pfostenfuß auszuräumen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Erschütterungsarme Arbeitsweise ist einzuhalten; Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Untergrundvorbereitung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entfernung sämtlicher loser, geschädigter oder nicht tragfähiger Bestandteile.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Reinigung der Aussparung von Staub und Rückständen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Betonflanken vor dem Verguss mattfeucht vornässen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verschließen der Aussparung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Hohlraumfreies Verfüllen der Pfostenöffnung mit schrumpfarmem, frost- und tausalzbeständigem PCC-Mörtel gemäß ZTV-ING, geeignet für Expositionsklasse XF4.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Oberfläche oberbündig zur angrenzenden Kappenfläche herstellen und an Bestand angleichen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachbehandlung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der eingebrachte PCC-Mörtel ist unmittelbar nach dem Einbau gegen vorzeitiges Austrocknen und Witterungseinflüsse zu schützen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachbehandlung gemäß Herstellerangaben und ZTV-ING. Kosten sind im Einheitspreis enthalten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entsorgung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausgebautes Geländer, Pfosten, Vergussmassen und Abbruchmaterial aufnehmen, laden und ordnungsgemäß verwerten oder entsorgen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über. Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kosten sind im Einheitspreis enthalten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Geländerpfostenfüße freilegen und mit PCC-Mörtel vergießen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1500456" RNoPart="3">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Lieferung und fachgerechte Montage eines Aluminium-Füllstabgeländers als vollständige Leistung gemäß den Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke (RiZ-ING), herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr (BMV/BMDV). Maßgeblich sind die Blätter Gel 4, Gel 14 und Gel 19 Blatt 1 (jeweils Stand 2021). Die Leistung umfasst alle erforderlichen Materialien, Zubehörteile sowie die Baustellengegebenheiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Konstruktion &amp; Verankerung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Höhe:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> 1.300 mm über OK Verkehrsfläche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Pfosten/Füllstäbe:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Gemäß Gel 4.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Fußplatten:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Aufgeschraubte Fußplatten nach </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RiZ-ING Gel 14</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abschlusselemente:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Fachgerechte Ausbildung der Geländerabschlusselemente  gemäß </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Gel 19 Blatt 1</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Befestigung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Verankerung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbundankern aus Edelstahl A4. Die Bohrlöcher sind im Drehbohrverfahren herzustellen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Korrosionsschutz &amp; Montage:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Material:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Aluminiumlegierung  eloxiert, Mindestschichtdicke 20 µm.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Trennlagensicherung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Zwischen Alu-Fußplatte und Beton ist eine EPDM-Isolierschicht (mind. 3 mm) als Korrosionsschutzbeilage vollflächig einzulegen.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Unterstopfung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Nach lotrechter Ausrichtung sind die Fußplatten mit schrumpffreiem, frost- und tausalzbeständigem PCC-Stopfmörtel kraftschlüssig zu unterfüttern; Kanten sind sauber abzuschrägen. Die Abnahme erfolgt durch die Bauleitung.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachweise (Nebenleistung):</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Ausführung erfolgt streng nach den vorgenannten Richtzeichnungen des Bundesministeriums. Eine gesonderte Werkplanung wird nicht vergütet.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat vor Montagebeginn einen prüffähigen Standsicherheits- und Verankerungsnachweis für das Geländersystem einschließlich Dübelbemessung vorzulegen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Nachweis ist auf Grundlage der Lastannahmen der Richtzeichnungen (RiZ-ING) zu führen.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Erstellung und Vorlage des Nachweises ist Nebenleistung und mit dem Einheitspreis abgegolten.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nach Länge des Handlaufs (m), gemessen zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Regelwerke:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Durchführung nach den einschlägigen Vorschriften der DGUV/Bau, VOB/C sowie den ZTV-ING.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Alu-Füllstabgeländer liefern und montieren Gel 4/Gel14/Gel19 Blatt 1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1496756" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Ingenieurbauwerk 4105-043 Brennereiweg</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_1503693">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:center;">
                        <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Bauwerk befindet sich innerhalb der geschlossen Ortschaft  in der Nähe von Hemden</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <image width="472" Type="image/jpeg">[encoded data, 66036 characters]</image>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lageplan</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_1496763" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und -räumung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1498166">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und Logistik</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Räume für Arbeitskräfte, Materiallagerung sowie Sanitäreinrichtungen können vom Auftraggeber (AG) nicht zur Verfügung gestellt werden und sind vom AN bereitzustellen. Baustrom und Bauwasser sind vor Ort nicht vorhanden; die Kosten für die Bereitstellung (z. B. mobile Aggregate/Tanks) und den Verbrauch sind einzukalkulieren. Lagerflächen im Parkbereich sind begrenzt und müssen vor Baubeginn zwingend mit der Bauleitung abgestimmt werden, um Flurschäden und Beeinträchtigungen des Wurzelraums (DIN 18920) zu vermeiden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Koordination und Nebenleistungen</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Während der Ausführungsfrist können Arbeiten Dritter (z. B. Grünflächenpflege) im Umfeld stattfinden. Der AN ist zur terminlichen Abstimmung verpflichtet. Sämtliche Kosten für die Baustelleneinrichtung, Logistik, Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Höhe von 2,00 m sind Nebenleistungen. Diese werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise der jeweiligen Leistungspositionen (insb. Rückbau/Montage) einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mengenänderungen und Vergütung</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Mengenabweichungen werden auf Basis der VOB/B abgerechnet. Bei notwendigen neuen Leistungen oder Massenänderungen über die Grenzen der VOB/B hinaus, ist vor deren Ausführung eine schriftliche Nachtragsvereinbarung zwischen AG und AN zu treffen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Baustelleneinrichtung einrichten, betreiben,vorhalten, räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498163">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit Abgabe des Angebots erklärt der Bieter verbindlich, dass sämtliche unter Pos. 2.1.1 beschriebenen Leistungen zur Baustelleneinrichtung, Vorhaltung, Logistik, Koordination mit Dritten sowie Bereitstellung von Strom- und Wasserversorgung vollständig in die Einheitspreise der betreffenden Leistungspositionen einkalkuliert wurden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Diese Position dient ausschließlich der Klarstellung der Preisbildung.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ein gesonderter Vergütungsanspruch entsteht hieraus nicht.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Erklärung zur Kalkulationsgrundlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498164">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Baustelle befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vorhandene Verkehrsschilder sind während der Maßnahmen außer Kraft zu setzen. Nach Abschluss der Arbeiten oder nach Rücksprache mit dem Auftraggeber (AG) sind diese wieder ordnungsgemäß in Kraft zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung, den einschlägigen Vorschriften (StVO, RSA, ZTV-SA) sowie dem tatsächlichen Bauablauf vorzuhalten, zu kontrollieren und bei Bedarf unverzüglich anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer benennt vor Bauausführung einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung, der die erforderlichen Fachkenntnisse nach MVAS-99/RSA 21/ZTV-SA nachweist. Die Sicherungsmaßnahmen sind mindestens zweimal täglich zu kontrollieren und in einem Baustellentagesbericht zu dokumentieren</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Die verkehrsrechtliche Anordnung ist spätestens 14 Tage vor Beginn der Maßnahme unter baustellen@bocholt.de einzuholen. Ein Verkehrszeichenplan ist zu erstellen und vorzulegen. Die Kosten für die Erstellung des Plans werden nicht gesondert vergütet. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Verkehrsrechtliche Anordnung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498165">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung und Sperrung</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Die Brücke liegt außerhalb geschlossener Ortschaft und ist für die Dauer der Maßnahme (Systemtausch von Geländern) voll zu sperren. Die Absperrung erfolgt in Anlehnung an RSA 21. Da eine Durchfahrt/Passage während der Deinstallation technisch ausgeschlossen ist, hat der Auftragnehmer (AN) die Zuwege zur Brücke beidseitig so abzusperren, dass Fehlfahrten (insbesondere durch Radfahrer) vermieden werden. Eine Durchleitung von Rettungskräften oder Anliegern über das Bauwerk ist nicht möglich. Der AN hat die betroffenen Parknutzer durch geeignete Beschilderung (z. B. "Brücke gesperrt / Keine Durchgangsmöglichkeit") rechtzeitig zu informieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absicherung sämtlicher Arbeits-, Bau- und Gefahrenbereiche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betreten, Befahren oder Übersteigen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absicherung von Absturzkanten, Baugruben, Öffnungen, Unterbrechungen der Wegeführung und demontierten Bauwerken</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherstellung, dass auch ortsunkundige Personen, Kinder und unbefugte Dritte nicht zu Schaden kommen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Sicherung ist so auszuführen, dass auch bei fehlender Nutzungsnotwendigkei</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">t</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> keine Gefährdung Dritter entsteht. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Besondere Regelung bei Witschaftswegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei Bauwerken im Verlauf von Wirtschatswegen gilt:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vollständige Sperrung der Brücke und der Anschlussbereiche bei Demontage</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherung der offenen Bauwerksöffnungen, Absturzbereiche und Widerlagerbereiche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Einsatz von standsicheren Bauzäunen, festen Absperrsystemen, Absturzsicherungen und Warnhinweisen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen Übersteigen, Umgehen oder Unterkriechen der Absperrungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beleuchtung oder reflektierende Sicherungselemente bei eingeschränkter Sicht oder Dunkelheit, soweit erforderlich</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Eine Querungsmöglichkeit ist nicht geschuldet, die Gefahrenabwehr jedoch vollumfänglich. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beschilderung und Hinweise</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Aufstellen von Warn-, Verbots- und Hinweisbeschilderung (z. B. „Gesperrt“, „Kein Durchgang“, „Absturzgefahr“)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassung der Beschilderung an den jeweiligen Bauzustand</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entfernung bzw. Anpassung irreführender Bestandsbeschilderung</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kontroll-, Wartungs- und Sicherungsfahrten</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Regelmäßige Kontrollen sämtlicher Sicherungsmaßnahmen einschl. Dokumentation </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sofortige Instandsetzung beschädigter oder unwirksamer Absperrungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassung der Sicherung an den Baufortschritt und wechselnde Gefahrenlagen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(Bei Bedarf: Einbindung der ZTV-SA-Kontrolllogik analog, jedoch ohne Verkehrsfluss)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausführungsvorschriften</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Sicherungsmaßnahmen sind auszuführen nach:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">allgemeiner Verkehrssicherungspflicht</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">StVO (soweit anwendbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RSA (sinngemäß für Absperrungen und Sicherungselemente)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">ZTV-SA 97 (sinngemäß für Kontrolle und Wartung) einschlägigen DGUV-Vorschriften</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vergütung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt als Pauschale.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit der Pauschale sind sämtliche Leistungen zur Verkehrs- und Gefahrensicherung abgegolten, einschließlich:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absperrungen, Sicherungssysteme</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beschilderung, Beleuchtung, Wartung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassungen an Bauzustände (z. B. Demontage, offene Baugrube)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kontroll- und Sicherungsleistungen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt über die Pauschalposition 2.1.5</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Verkehrssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1496768" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stück</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bereitstellung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs sowie zur verkehrsgerechten Sicherung der Arbeitsstellen gemäß den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RSA 21</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zustimmungsvorbehalt:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung dieser Position erfolgt ausschließlich bei Vorliegen einer gültigen verkehrsrechtlichen Anordnung (VRA) der zuständigen Behörde. Der AN hat die Genehmigung vor Beginn der Absperrmaßnahmen der Bauleitung unaufgefordert in Kopie vorzulegen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verantwortlicher:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der AN benennt vor Ausführungsbeginn schriftlich einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung, der die qualifizierten Fachkenntnisse nach </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">MVAS-99 / RSA 21 / ZTV-SA</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> nachweist.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Leistungsumfang:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Pauschale umfasst sämtliche Leistungen, die zur Erfüllung der behördlichen Auflagen erforderlich sind (z.B. Beschilderung, Absperrschranken, Leitbaken, ggf. Umleitungsbeschilderung), basierend auf dem genehmigten Verkehrszeichenplan.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Betrieb:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die regelmäßige Kontrolle und Wartung der Beschilderung (auch an arbeitsfreien Tagen) ist in die Pauschale einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Als Pauschalsumme (Psps.) nach vollständigem Aufbau und Vorlage der Genehmigung (Teilzahlung möglich) sowie nach restlosem Abbau nach Beendigung der Arbeiten.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung aufbauen, betreiben und abbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1496799" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Systemaustausch von Brückengeländern</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1496810" RNoPart="1">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Demontage des Altgeländers inkl. Pfosten. Verladen und fachgerechte Entsorgung (Schrottnachweis). Erschütterungsarmer Rückbau zum Schutz der Kappe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Rückbau Bestandsgeländer (Stahl)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1498167" RNoPart="2">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Rückbau der vorhandenen Klinker-Rollschicht. Die Klinker sind vorsichtig vom Betonuntergrund zu lösen und inkl. Mörtelbett abzutragen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Leistungsumfang:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Fachgerechter Rückbau und Entsorgung des Materials.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Untergrundreinigung:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Der freigelegte Betonuntergrund ist von Mörtelresten, Schmutz und losen Bestandteilen mechanisch zu reinigen (z. B. Drahtbürste/Meißel), sodass eine planebene und tragfähige Fläche für die Montage der neuen Fußplatten entsteht.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vorbereitung:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Säuberung der freigelegten Fläche von stehendem Wasser oder Staub unmittelbar vor der Montage.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Rückbau Klinker-Rollschicht und Untergrundvorbereitung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1496812" RNoPart="3">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Lieferung und fachgerechte Montage eines Aluminium-Füllstabgeländers als vollständige Leistung gemäß den Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke (RiZ-ING), herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr (BMV/BMDV). Maßgeblich sind die Blätter Gel 4, Gel 14 und Gel 19 Blatt 1 (jeweils Stand 2021). Die Leistung umfasst alle erforderlichen Materialien, Zubehörteile sowie die Baustellengegebenheiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Konstruktion &amp; Verankerung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Höhe:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> 1.300 mm über OK Verkehrsfläche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Pfosten/Füllstäbe:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Gemäß Gel 4.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Fußplatten:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Aufgeschraubte Fußplatten nach </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RiZ-ING Gel 14</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abschlusselemente:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Fachgerechte Ausbildung der Geländerabschlusselemente  gemäß </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Gel 19 Blatt 1</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Befestigung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Verankerung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbundankern aus Edelstahl A4. Die Bohrlöcher sind im Drehbohrverfahren herzustellen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Korrosionsschutz &amp; Montage:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Material:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Aluminiumlegierung  eloxiert, Mindestschichtdicke 20 µm.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Trennlagensicherung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Zwischen Alu-Fußplatte und Beton ist eine EPDM-Isolierschicht (mind. 3 mm) als Korrosionsschutzbeilage vollflächig einzulegen.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Unterstopfung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Nach lotrechter Ausrichtung sind die Fußplatten mit schrumpffreiem, frost- und tausalzbeständigem PCC-Stopfmörtel kraftschlüssig zu unterfüttern; Kanten sind sauber abzuschrägen. Die Abnahme erfolgt durch die Bauleitung.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachweise (Nebenleistung):</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Ausführung erfolgt streng nach den vorgenannten Richtzeichnungen des Bundesministeriums. Eine gesonderte Werkplanung wird nicht vergütet.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat vor Montagebeginn einen prüffähigen Standsicherheits- und Verankerungsnachweis für das Geländersystem einschließlich Dübelbemessung vorzulegen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Nachweis ist auf Grundlage der Lastannahmen der Richtzeichnungen (RiZ-ING) zu führen.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Erstellung und Vorlage des Nachweises ist Nebenleistung und mit dem Einheitspreis abgegolten.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nach Länge des Handlaufs (m), gemessen zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Regelwerke:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Durchführung nach den einschlägigen Vorschriften der DGUV/Bau, VOB/C sowie den ZTV-ING.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Alu-Füllstabgeländer liefern und montieren Gel 4/Gel14/Gel19 Blatt 1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1496758" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Ingenieurbauwerk 4105-067 Am Ries über Heggenaa</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_1503694">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:center;">
                        <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Bauwerk befindet sich innerhalb der geschlossen Ortschaft  in der Nähe von Hemden</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <image width="472" Type="image/jpeg">[encoded data, 105728 characters]</image>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lageplan</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_1498581" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und -räumung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1498582">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und Logistik</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Räume für Arbeitskräfte, Materiallagerung sowie Sanitäreinrichtungen können vom Auftraggeber (AG) nicht zur Verfügung gestellt werden und sind vom AN bereitzustellen. Baustrom und Bauwasser sind vor Ort nicht vorhanden; die Kosten für die Bereitstellung (z. B. mobile Aggregate/Tanks) und den Verbrauch sind einzukalkulieren. Lagerflächen im Parkbereich sind begrenzt und müssen vor Baubeginn zwingend mit der Bauleitung abgestimmt werden, um Flurschäden und Beeinträchtigungen des Wurzelraums (DIN 18920) zu vermeiden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Koordination und Nebenleistungen</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Während der Ausführungsfrist können Arbeiten Dritter (z. B. Grünflächenpflege) im Umfeld stattfinden. Der AN ist zur terminlichen Abstimmung verpflichtet. Sämtliche Kosten für die Baustelleneinrichtung, Logistik, Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Höhe von 2,00 m sind Nebenleistungen. Diese werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise der jeweiligen Leistungspositionen (insb. Rückbau/Montage) einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mengenänderungen und Vergütung</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Mengenabweichungen werden auf Basis der VOB/B abgerechnet. Bei notwendigen neuen Leistungen oder Massenänderungen über die Grenzen der VOB/B hinaus, ist vor deren Ausführung eine schriftliche Nachtragsvereinbarung zwischen AG und AN zu treffen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Baustelleneinrichtung einrichten, betreiben,vorhalten, räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498583">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit Abgabe des Angebots erklärt der Bieter verbindlich, dass sämtliche unter Pos. 3.1.1 beschriebenen Leistungen zur Baustelleneinrichtung, Vorhaltung, Logistik, Koordination mit Dritten sowie Bereitstellung von Strom- und Wasserversorgung vollständig in die Einheitspreise der betreffenden Leistungspositionen einkalkuliert wurden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Diese Position dient ausschließlich der Klarstellung der Preisbildung.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ein gesonderter Vergütungsanspruch entsteht hieraus nicht.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Erklärung zur Kalkulationsgrundlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498584">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Baustelle befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vorhandene Verkehrsschilder sind während der Maßnahmen außer Kraft zu setzen. Nach Abschluss der Arbeiten oder nach Rücksprache mit dem Auftraggeber (AG) sind diese wieder ordnungsgemäß in Kraft zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung, den einschlägigen Vorschriften (StVO, RSA, ZTV-SA) sowie dem tatsächlichen Bauablauf vorzuhalten, zu kontrollieren und bei Bedarf unverzüglich anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer benennt vor Bauausführung einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung, der die erforderlichen Fachkenntnisse nach MVAS-99/RSA 21/ZTV-SA nachweist. Die Sicherungsmaßnahmen sind mindestens zweimal täglich zu kontrollieren und in einem Baustellentagesbericht zu dokumentieren</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Die verkehrsrechtliche Anordnung ist spätestens 14 Tage vor Beginn der Maßnahme unter baustellen@bocholt.de einzuholen. Ein Verkehrszeichenplan ist zu erstellen und vorzulegen. Die Kosten für die Erstellung des Plans werden nicht gesondert vergütet. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Verkehrsrechtliche Anordnung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498585">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung und Sperrung</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Die Brücke liegt außerhalb geschlossener Ortschaft und ist für die Dauer der Maßnahme (Systemtausch von Geländern) voll zu sperren. Die Absperrung erfolgt in Anlehnung an RSA 21. Da eine Durchfahrt/Passage während der Deinstallation technisch ausgeschlossen ist, hat der Auftragnehmer (AN) die Zuwege zur Brücke beidseitig so abzusperren, dass Fehlfahrten (insbesondere durch Radfahrer) vermieden werden. Eine Durchleitung von Rettungskräften oder Anliegern über das Bauwerk ist nicht möglich. Der AN hat die betroffenen Parknutzer durch geeignete Beschilderung (z. B. "Brücke gesperrt / Keine Durchgangsmöglichkeit") rechtzeitig zu informieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absicherung sämtlicher Arbeits-, Bau- und Gefahrenbereiche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betreten, Befahren oder Übersteigen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absicherung von Absturzkanten, Baugruben, Öffnungen, Unterbrechungen der Wegeführung und demontierten Bauwerken</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherstellung, dass auch ortsunkundige Personen, Kinder und unbefugte Dritte nicht zu Schaden kommen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Sicherung ist so auszuführen, dass auch bei fehlender Nutzungsnotwendigkei</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">t</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> keine Gefährdung Dritter entsteht. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Besondere Regelung bei Witschaftswegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei Bauwerken im Verlauf von Wirtschatswegen gilt:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vollständige Sperrung der Brücke und der Anschlussbereiche bei Demontage</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherung der offenen Bauwerksöffnungen, Absturzbereiche und Widerlagerbereiche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Einsatz von standsicheren Bauzäunen, festen Absperrsystemen, Absturzsicherungen und Warnhinweisen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen Übersteigen, Umgehen oder Unterkriechen der Absperrungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beleuchtung oder reflektierende Sicherungselemente bei eingeschränkter Sicht oder Dunkelheit, soweit erforderlich</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Eine Querungsmöglichkeit ist nicht geschuldet, die Gefahrenabwehr jedoch vollumfänglich. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beschilderung und Hinweise</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Aufstellen von Warn-, Verbots- und Hinweisbeschilderung (z. B. „Gesperrt“, „Kein Durchgang“, „Absturzgefahr“)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassung der Beschilderung an den jeweiligen Bauzustand</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entfernung bzw. Anpassung irreführender Bestandsbeschilderung</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kontroll-, Wartungs- und Sicherungsfahrten</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Regelmäßige Kontrollen sämtlicher Sicherungsmaßnahmen einschl. Dokumentation </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sofortige Instandsetzung beschädigter oder unwirksamer Absperrungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassung der Sicherung an den Baufortschritt und wechselnde Gefahrenlagen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(Bei Bedarf: Einbindung der ZTV-SA-Kontrolllogik analog, jedoch ohne Verkehrsfluss)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausführungsvorschriften</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Sicherungsmaßnahmen sind auszuführen nach:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">allgemeiner Verkehrssicherungspflicht</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">StVO (soweit anwendbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RSA (sinngemäß für Absperrungen und Sicherungselemente)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">ZTV-SA 97 (sinngemäß für Kontrolle und Wartung) einschlägigen DGUV-Vorschriften</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vergütung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt als Pauschale.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit der Pauschale sind sämtliche Leistungen zur Verkehrs- und Gefahrensicherung abgegolten, einschließlich:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absperrungen, Sicherungssysteme</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beschilderung, Beleuchtung, Wartung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassungen an Bauzustände (z. B. Demontage, offene Baugrube)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kontroll- und Sicherungsleistungen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt über die Pauschalposition 3.1.5</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Verkehrssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1498586" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stück</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bereitstellung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs sowie zur verkehrsgerechten Sicherung der Arbeitsstellen gemäß den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RSA 21</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zustimmungsvorbehalt:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung dieser Position erfolgt ausschließlich bei Vorliegen einer gültigen verkehrsrechtlichen Anordnung (VRA) der zuständigen Behörde. Der AN hat die Genehmigung vor Beginn der Absperrmaßnahmen der Bauleitung unaufgefordert in Kopie vorzulegen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verantwortlicher:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der AN benennt vor Ausführungsbeginn schriftlich einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung, der die qualifizierten Fachkenntnisse nach </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">MVAS-99 / RSA 21 / ZTV-SA</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> nachweist.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Leistungsumfang:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Pauschale umfasst sämtliche Leistungen, die zur Erfüllung der behördlichen Auflagen erforderlich sind (z.B. Beschilderung, Absperrschranken, Leitbaken, ggf. Umleitungsbeschilderung), basierend auf dem genehmigten Verkehrszeichenplan.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Betrieb:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die regelmäßige Kontrolle und Wartung der Beschilderung (auch an arbeitsfreien Tagen) ist in die Pauschale einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Als Pauschalsumme (Psps.) nach vollständigem Aufbau und Vorlage der Genehmigung (Teilzahlung möglich) sowie nach restlosem Abbau nach Beendigung der Arbeiten.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung aufbauen, betreiben und abbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1498587" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Systemaustausch von Brückengeländern</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1498589" RNoPart="1">
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Demontage des Altgeländers inkl. Pfosten. Verladen und fachgerechte Entsorgung (Schrottnachweis). Erschütterungsarmer Rückbau zum Schutz der Kappe.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Holmgeländer Aluminium Höhe 1,00M</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Rückbau Bestandsgeländer (Alu)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1498590" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Stück</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Rückbau der einbetonierten Geländerpfosten an Brückenkappen oder Gesimsen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Rückbau:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vollständiges Freilegen und Herauslösen der einbetonierten Pfosten einschließlich vorhandener Vergussmassen und Restbeton im Einbindebereich.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Aussparungen sind vollständig bis auf den Pfostenfuß auszuräumen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Erschütterungsarme Arbeitsweise ist einzuhalten; Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Untergrundvorbereitung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entfernung sämtlicher loser, geschädigter oder nicht tragfähiger Bestandteile.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Reinigung der Aussparung von Staub und Rückständen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Betonflanken vor dem Verguss mattfeucht vornässen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verschließen der Aussparung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Hohlraumfreies Verfüllen der Pfostenöffnung mit schrumpfarmem, frost- und tausalzbeständigem PCC-Mörtel gemäß ZTV-ING, geeignet für Expositionsklasse XF4.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Oberfläche oberbündig zur angrenzenden Kappenfläche herstellen und an Bestand angleichen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachbehandlung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der eingebrachte PCC-Mörtel ist unmittelbar nach dem Einbau gegen vorzeitiges Austrocknen und Witterungseinflüsse zu schützen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachbehandlung gemäß Herstellerangaben und ZTV-ING. Kosten sind im Einheitspreis enthalten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entsorgung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausgebautes Geländer, Pfosten, Vergussmassen und Abbruchmaterial aufnehmen, laden und ordnungsgemäß verwerten oder entsorgen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über. Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kosten sind im Einheitspreis enthalten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Geländerpfostenfüße freilegen und mit PCC-Mörtel vergießen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1500455" RNoPart="3">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Lieferung und fachgerechte Montage eines Aluminium-Füllstabgeländers als vollständige Leistung gemäß den Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke (RiZ-ING), herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr (BMV/BMDV). Maßgeblich sind die Blätter Gel 4, Gel 14 und Gel 19 Blatt 1 (jeweils Stand 2021). Die Leistung umfasst alle erforderlichen Materialien, Zubehörteile sowie die Baustellengegebenheiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Konstruktion &amp; Verankerung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Höhe:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> 1.300 mm über OK Verkehrsfläche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Pfosten/Füllstäbe:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Gemäß Gel 4.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Fußplatten:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Aufgeschraubte Fußplatten nach </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RiZ-ING Gel 14</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abschlusselemente:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Fachgerechte Ausbildung der Geländerabschlusselemente  gemäß </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Gel 19 Blatt 1</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Befestigung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Verankerung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbundankern aus Edelstahl A4. Die Bohrlöcher sind im Drehbohrverfahren herzustellen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Korrosionsschutz &amp; Montage:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Material:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Aluminiumlegierung  eloxiert, Mindestschichtdicke 20 µm.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Trennlagensicherung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Zwischen Alu-Fußplatte und Beton ist eine EPDM-Isolierschicht (mind. 3 mm) als Korrosionsschutzbeilage vollflächig einzulegen.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Unterstopfung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Nach lotrechter Ausrichtung sind die Fußplatten mit schrumpffreiem, frost- und tausalzbeständigem PCC-Stopfmörtel kraftschlüssig zu unterfüttern; Kanten sind sauber abzuschrägen. Die Abnahme erfolgt durch die Bauleitung.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachweise (Nebenleistung):</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Ausführung erfolgt streng nach den vorgenannten Richtzeichnungen des Bundesministeriums. Eine gesonderte Werkplanung wird nicht vergütet.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat vor Montagebeginn einen prüffähigen Standsicherheits- und Verankerungsnachweis für das Geländersystem einschließlich Dübelbemessung vorzulegen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Nachweis ist auf Grundlage der Lastannahmen der Richtzeichnungen (RiZ-ING) zu führen.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Erstellung und Vorlage des Nachweises ist Nebenleistung und mit dem Einheitspreis abgegolten.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nach Länge des Handlaufs (m), gemessen zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Regelwerke:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Durchführung nach den einschlägigen Vorschriften der DGUV/Bau, VOB/C sowie den ZTV-ING.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Alu-Füllstabgeländer liefern und montieren Gel 4/Gel14/Gel19 Blatt 1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1496759" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Ingenieurbauwerk 4105-106 Am Ries über Alte Aa</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_1503695">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:center;">
                        <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Bauwerk befindet sich innerhalb der geschlossen Ortschaft  in der Nähe von Hemden</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <image width="472" Type="image/jpeg">[encoded data, 124136 characters]</image>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lageplan</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_1498613" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und -räumung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_1498614">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung und Logistik</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Räume für Arbeitskräfte, Materiallagerung sowie Sanitäreinrichtungen können vom Auftraggeber (AG) nicht zur Verfügung gestellt werden und sind vom AN bereitzustellen. Baustrom und Bauwasser sind vor Ort nicht vorhanden; die Kosten für die Bereitstellung (z. B. mobile Aggregate/Tanks) und den Verbrauch sind einzukalkulieren. Lagerflächen im Parkbereich sind begrenzt und müssen vor Baubeginn zwingend mit der Bauleitung abgestimmt werden, um Flurschäden und Beeinträchtigungen des Wurzelraums (DIN 18920) zu vermeiden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Koordination und Nebenleistungen</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Während der Ausführungsfrist können Arbeiten Dritter (z. B. Grünflächenpflege) im Umfeld stattfinden. Der AN ist zur terminlichen Abstimmung verpflichtet. Sämtliche Kosten für die Baustelleneinrichtung, Logistik, Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Höhe von 2,00 m sind Nebenleistungen. Diese werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise der jeweiligen Leistungspositionen (insb. Rückbau/Montage) einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mengenänderungen und Vergütung</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Mengenabweichungen werden auf Basis der VOB/B abgerechnet. Bei notwendigen neuen Leistungen oder Massenänderungen über die Grenzen der VOB/B hinaus, ist vor deren Ausführung eine schriftliche Nachtragsvereinbarung zwischen AG und AN zu treffen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Baustelleneinrichtung einrichten, betreiben,vorhalten, räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498615">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit Abgabe des Angebots erklärt der Bieter verbindlich, dass sämtliche unter Pos. 4.1.1 beschriebenen Leistungen zur Baustelleneinrichtung, Vorhaltung, Logistik, Koordination mit Dritten sowie Bereitstellung von Strom- und Wasserversorgung vollständig in die Einheitspreise der betreffenden Leistungspositionen einkalkuliert wurden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Diese Position dient ausschließlich der Klarstellung der Preisbildung.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ein gesonderter Vergütungsanspruch entsteht hieraus nicht.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Erklärung zur Kalkulationsgrundlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498616">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Baustelle befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vorhandene Verkehrsschilder sind während der Maßnahmen außer Kraft zu setzen. Nach Abschluss der Arbeiten oder nach Rücksprache mit dem Auftraggeber (AG) sind diese wieder ordnungsgemäß in Kraft zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung, den einschlägigen Vorschriften (StVO, RSA, ZTV-SA) sowie dem tatsächlichen Bauablauf vorzuhalten, zu kontrollieren und bei Bedarf unverzüglich anzupassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer benennt vor Bauausführung einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung, der die erforderlichen Fachkenntnisse nach MVAS-99/RSA 21/ZTV-SA nachweist. Die Sicherungsmaßnahmen sind mindestens zweimal täglich zu kontrollieren und in einem Baustellentagesbericht zu dokumentieren</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Die verkehrsrechtliche Anordnung ist spätestens 14 Tage vor Beginn der Maßnahme unter baustellen@bocholt.de einzuholen. Ein Verkehrszeichenplan ist zu erstellen und vorzulegen. Die Kosten für die Erstellung des Plans werden nicht gesondert vergütet. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Verkehrsrechtliche Anordnung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_1498617">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung und Sperrung</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Die Brücke liegt außerhalb geschlossener Ortschaft und ist für die Dauer der Maßnahme (Systemtausch von Geländern) voll zu sperren. Die Absperrung erfolgt in Anlehnung an RSA 21. Da eine Durchfahrt/Passage während der Deinstallation technisch ausgeschlossen ist, hat der Auftragnehmer (AN) die Zuwege zur Brücke beidseitig so abzusperren, dass Fehlfahrten (insbesondere durch Radfahrer) vermieden werden. Eine Durchleitung von Rettungskräften oder Anliegern über das Bauwerk ist nicht möglich. Der AN hat die betroffenen Parknutzer durch geeignete Beschilderung (z. B. "Brücke gesperrt / Keine Durchgangsmöglichkeit") rechtzeitig zu informieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absicherung sämtlicher Arbeits-, Bau- und Gefahrenbereiche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betreten, Befahren oder Übersteigen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absicherung von Absturzkanten, Baugruben, Öffnungen, Unterbrechungen der Wegeführung und demontierten Bauwerken</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherstellung, dass auch ortsunkundige Personen, Kinder und unbefugte Dritte nicht zu Schaden kommen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Sicherung ist so auszuführen, dass auch bei fehlender Nutzungsnotwendigkei</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">t</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> keine Gefährdung Dritter entsteht. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Besondere Regelung bei Witschaftswegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bei Bauwerken im Verlauf von Wirtschatswegen gilt:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vollständige Sperrung der Brücke und der Anschlussbereiche bei Demontage</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sicherung der offenen Bauwerksöffnungen, Absturzbereiche und Widerlagerbereiche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Einsatz von standsicheren Bauzäunen, festen Absperrsystemen, Absturzsicherungen und Warnhinweisen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen Übersteigen, Umgehen oder Unterkriechen der Absperrungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beleuchtung oder reflektierende Sicherungselemente bei eingeschränkter Sicht oder Dunkelheit, soweit erforderlich</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Eine Querungsmöglichkeit ist nicht geschuldet, die Gefahrenabwehr jedoch vollumfänglich. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beschilderung und Hinweise</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Aufstellen von Warn-, Verbots- und Hinweisbeschilderung (z. B. „Gesperrt“, „Kein Durchgang“, „Absturzgefahr“)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassung der Beschilderung an den jeweiligen Bauzustand</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entfernung bzw. Anpassung irreführender Bestandsbeschilderung</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kontroll-, Wartungs- und Sicherungsfahrten</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Regelmäßige Kontrollen sämtlicher Sicherungsmaßnahmen einschl. Dokumentation </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Sofortige Instandsetzung beschädigter oder unwirksamer Absperrungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassung der Sicherung an den Baufortschritt und wechselnde Gefahrenlagen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-style:italic;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">(Bei Bedarf: Einbindung der ZTV-SA-Kontrolllogik analog, jedoch ohne Verkehrsfluss)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausführungsvorschriften</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Sicherungsmaßnahmen sind auszuführen nach:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">allgemeiner Verkehrssicherungspflicht</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">StVO (soweit anwendbar)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RSA (sinngemäß für Absperrungen und Sicherungselemente)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">ZTV-SA 97 (sinngemäß für Kontrolle und Wartung) einschlägigen DGUV-Vorschriften</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vergütung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt als Pauschale.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Mit der Pauschale sind sämtliche Leistungen zur Verkehrs- und Gefahrensicherung abgegolten, einschließlich:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Absperrungen, Sicherungssysteme</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Beschilderung, Beleuchtung, Wartung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Anpassungen an Bauzustände (z. B. Demontage, offene Baugrube)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kontroll- und Sicherungsleistungen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung erfolgt über die Pauschalposition 4.1.5</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Hinweis Verkehrssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_1498618" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Stück</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bereitstellung, Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs sowie zur verkehrsgerechten Sicherung der Arbeitsstellen gemäß den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (</span>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RSA 21</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">).</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Zustimmungsvorbehalt:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Vergütung dieser Position erfolgt ausschließlich bei Vorliegen einer gültigen verkehrsrechtlichen Anordnung (VRA) der zuständigen Behörde. Der AN hat die Genehmigung vor Beginn der Absperrmaßnahmen der Bauleitung unaufgefordert in Kopie vorzulegen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verantwortlicher:</span>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der AN benennt vor Ausführungsbeginn schriftlich einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung, der die qualifizierten Fachkenntnisse nach </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">MVAS-99 / RSA 21 / ZTV-SA</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> nachweist.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Leistungsumfang:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Pauschale umfasst sämtliche Leistungen, die zur Erfüllung der behördlichen Auflagen erforderlich sind (z.B. Beschilderung, Absperrschranken, Leitbaken, ggf. Umleitungsbeschilderung), basierend auf dem genehmigten Verkehrszeichenplan.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Betrieb:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die regelmäßige Kontrolle und Wartung der Beschilderung (auch an arbeitsfreien Tagen) ist in die Pauschale einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Als Pauschalsumme (Psps.) nach vollständigem Aufbau und Vorlage der Genehmigung (Teilzahlung möglich) sowie nach restlosem Abbau nach Beendigung der Arbeiten.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung aufbauen, betreiben und abbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_1498619" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Systemaustausch von Brückengeländern</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_1498621" RNoPart="1">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Demontage des Altgeländers inkl. Pfosten. Verladen und fachgerechte Entsorgung (Schrottnachweis). Erschütterungsarmer Rückbau zum Schutz der Kappe.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Holmgeländer Alu Höhe: 1Meter</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Rückbau Bestandsgeländer (Alu)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1498622" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Stück</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Rückbau der einbetonierten Geländerpfosten an Brückenkappen oder Gesimsen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Rückbau:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vollständiges Freilegen und Herauslösen der einbetonierten Pfosten einschließlich vorhandener Vergussmassen und Restbeton im Einbindebereich.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Aussparungen sind vollständig bis auf den Pfostenfuß auszuräumen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Erschütterungsarme Arbeitsweise ist einzuhalten; Beschädigungen angrenzender Bauteile sind zu vermeiden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Untergrundvorbereitung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entfernung sämtlicher loser, geschädigter oder nicht tragfähiger Bestandteile.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Reinigung der Aussparung von Staub und Rückständen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Betonflanken vor dem Verguss mattfeucht vornässen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Verschließen der Aussparung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Hohlraumfreies Verfüllen der Pfostenöffnung mit schrumpfarmem, frost- und tausalzbeständigem PCC-Mörtel gemäß ZTV-ING, geeignet für Expositionsklasse XF4.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Oberfläche oberbündig zur angrenzenden Kappenfläche herstellen und an Bestand angleichen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachbehandlung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der eingebrachte PCC-Mörtel ist unmittelbar nach dem Einbau gegen vorzeitiges Austrocknen und Witterungseinflüsse zu schützen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachbehandlung gemäß Herstellerangaben und ZTV-ING. Kosten sind im Einheitspreis enthalten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Entsorgung:</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausgebautes Geländer, Pfosten, Vergussmassen und Abbruchmaterial aufnehmen, laden und ordnungsgemäß verwerten oder entsorgen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Das Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über. Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.</span>
                              <br />
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Kosten sind im Einheitspreis enthalten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Geländerpfostenfüße freilegen und mit PCC-Mörtel vergießen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_1500457" RNoPart="3">
                    <Qty>21.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Lieferung und fachgerechte Montage eines Aluminium-Füllstabgeländers als vollständige Leistung gemäß den Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke (RiZ-ING), herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr (BMV/BMDV). Maßgeblich sind die Blätter Gel 4, Gel 14 und Gel 19 Blatt 1 (jeweils Stand 2021). Die Leistung umfasst alle erforderlichen Materialien, Zubehörteile sowie die Baustellengegebenheiten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Konstruktion &amp; Verankerung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Höhe:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> 1.300 mm über OK Verkehrsfläche</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Pfosten/Füllstäbe:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Gemäß Gel 4.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Fußplatten:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Aufgeschraubte Fußplatten nach </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">RiZ-ING Gel 14</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abschlusselemente:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Fachgerechte Ausbildung der Geländerabschlusselemente  gemäß </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Gel 19 Blatt 1</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Befestigung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Verankerung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbundankern aus Edelstahl A4. Die Bohrlöcher sind im Drehbohrverfahren herzustellen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Korrosionsschutz &amp; Montage:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Material:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Aluminiumlegierung  eloxiert, Mindestschichtdicke 20 µm.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Trennlagensicherung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Zwischen Alu-Fußplatte und Beton ist eine EPDM-Isolierschicht (mind. 3 mm) als Korrosionsschutzbeilage vollflächig einzulegen.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Unterstopfung:</span>
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;"> Nach lotrechter Ausrichtung sind die Fußplatten mit schrumpffreiem, frost- und tausalzbeständigem PCC-Stopfmörtel kraftschlüssig zu unterfüttern; Kanten sind sauber abzuschrägen. Die Abnahme erfolgt durch die Bauleitung.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nachweise (Nebenleistung):</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Ausführung erfolgt streng nach den vorgenannten Richtzeichnungen des Bundesministeriums. Eine gesonderte Werkplanung wird nicht vergütet.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat vor Montagebeginn einen prüffähigen Standsicherheits- und Verankerungsnachweis für das Geländersystem einschließlich Dübelbemessung vorzulegen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Der Nachweis ist auf Grundlage der Lastannahmen der Richtzeichnungen (RiZ-ING) zu führen.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Die Erstellung und Vorlage des Nachweises ist Nebenleistung und mit dem Einheitspreis abgegolten.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Abrechnung:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Nach Länge des Handlaufs (m), gemessen zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Regelwerke:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Durchführung nach den einschlägigen Vorschriften der DGUV/Bau, VOB/C sowie den ZTV-ING.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Alu-Füllstabgeländer liefern und montieren Gel 4/Gel14/Gel19 Blatt 1</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1498603" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung zu den Stundenlohnarbeiten</span>
            </p>
            <p>
              <span style="font-weight:normal;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten werden nur nach vorheriger schriftlicher Anordnung durch die Bauleitung ausgeführt und vergütet. Die täglichen Arbeitsberichte (Stundenlohnzettel) sind der Bauleitung spätestens am darauffolgenden Werktag zur Gegenzeichnung vorzulegen. Ohne vorherige Anordnung oder bei verspäteter Einreichung der Belege erfolgt keine Anerkennung der Leistungen. Es werden nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden vor Ort ohne Wegezeiten vergütet.</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_1498604" RNoPart="1">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Polier / Meister für Stundenlohnarbeiten nach Anordnung</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausführung von unvorhersehbaren Nebenleistungen, die nicht durch andere Positionen des Leistungsverzeichnisses abgegolten sind. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden nur auf gesonderte Anweisung des Auftraggebers</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Polier / Meister</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1498605" RNoPart="2">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Vorarbeiter für Stundenlohnarbeiten nach Anordnung</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausführung von unvorhersehbaren Nebenleistungen, die nicht durch andere Positionen des Leistungsverzeichnisses abgegolten sind. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden nur auf gesonderte Anweisung des Auftraggebers</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Vorarbeiter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1498606" RNoPart="3">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Facharbeiter für Stundenlohnarbeiten nach Anordnung</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausführung von unvorhersehbaren Nebenleistungen, die nicht durch andere Positionen des Leistungsverzeichnisses abgegolten sind. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden nur auf gesonderte Anweisung des Auftraggebers</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Facharbeiter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1498607" RNoPart="4">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Bauhelfer / Fachwerker für Stundenlohnarbeiten nach Anordnung</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Ausführung von unvorhersehbaren Nebenleistungen, die nicht durch andere Positionen des Leistungsverzeichnisses abgegolten sind. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden nur auf gesonderte Anweisung des Auftraggebers</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Bauhelfer / Fachwerker </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1498608" RNoPart="5">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-size:8pt;background:#FFFFFF;">Erstattung von Materialkosten, die im Zuge von angeordneten Stundenlohnarbeiten anfallen. Die Abrechnung erfolgt ausschließlich gegen Vorlage der Original-Netto-Einkaufspreisbelege. Die Vergütung erfolgt auf Basis der nachgewiesenen Netto-Einkaufspreise zuzüglich der vertraglich vereinbarten Zuschläge gemäß VOB/B. Der hier angegebene Betrag ist ein Festbetrag für die Wertung. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt nach Aufwand. Ausführung nur auf gesonderte Anweisung</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-size:9pt;background:#FFFFFF;">Materialkosten für Stundenlohnarbeiten </span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>