<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20240815;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 GAEB TextKonverter used version   -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2" xmlns:NEMETSCHEK="NEMETSCHEK">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2026-08-18</Date>
    <Time>10:43:51</Time>
    <ProgSystem>NEVARIS/ GXML Toolbox V3.3 R20240815</ProgSystem>
    <ProgName>NEVARIS 25.2.0</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>22-067</NamePrj>
    <LblPrj>Stadt Rheine Elsa-Brändström-Realschule</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>EUR</CurLbl>
    <UPFracDig>2</UPFracDig>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cat>OpenCall</Cat>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>EUR</CurLbl>
      <CnstStart>2023-02-21</CnstStart>
      <CnstEnd>2023-03-23</CnstEnd>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Stadt Rheine</Name1>
        <Name2/>
        <Name3/>
        <Name4/>
        <Street>Klosterstraße 14</Street>
        <PCode>48431</PCode>
        <City>Rheine</City>
        <Country>Deutschland</Country>
        <Phone>+49</Phone>
      </Address>
    </OWN>
    <BoQ ID="_0951aed5-713f-4a18-9be4-811e17dfedce">
      <BoQInfo>
        <Name>28</Name>
        <LblBoQ>WC-Trennwände</LblBoQ>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Untertitel</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
        </BoQBkdn>
        <NoUPComps>0</NoUPComps>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="_dc6f3d77-f774-4ae5-9db7-1b00ab93aa4b" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Baubeschreibung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="_d47fc4fa-9e0f-4031-a74d-87548344631c">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Stadt Rheine befindet sich geographisch im nördlichen Münsterland, in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze Nordrhein-Westfalens zu Niedersachsen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Seitens der Stadt Rheine als Schulträger ist der Bau und die Realisierung des Neubaus für die Elsa-Brändström-Realschule geplant.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Neubau erfolgt in räumlicher Nähe zum Bestandsgebäude der bisherigen Realschule. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Hauptaugenmerk liegt nach Fertigstellung des Neubaus auf der störungsfreien Verlagerung des derzeit laufenden Schulbetriebs am aktuellen Standort zur neuen betriebsbereiten Schule während der Schulferien.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Baugrundstück befindet sich an der Salzbergener Straße, einer Ausfallstraße mit guter Anbindung an die bestehende Verkehrsinfrastruktur (Nähe  B70, Auffahrt Rheine-Nord BAB 30).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Derzeit erfolgt die Nutzung des neu zu bebauenden Grundstücks als Freifeld-Sportanlage mit angegliederter Sporthalle.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">       </span>
                        </p>
                        <p>
                          <image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="412">[encoded data, 47228 characters]</image>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">  </span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der zu errichtende Neubau für das Schulgebäude besteht aus einem amorphen Baukörper mit zwei- bzw. dreigeschossiger Bauweise. Teile des Schulgebäudes erhalten eine Vollunterkellerung bzw. Kriechkeller für die erforderlichen technischen Installationen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Grundstücksfläche:	20.510 m²</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gebäudeaußenmaße:	118 m x 105 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ebenen:			Kellergeschoss und 2 bzw. 3 oberirdische Geschosse</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gebäudehöhe:		12 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tragwerk:		Skelettbauweise Stahlbeton</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Baubeschreibung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="_c2ea3364-1a1e-4313-a562-bd14a569e6fc">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufgrund der starken Bombardierungen im zweiten Weltkrieg, ist auf dem Stadtgebiet von Rheine der Fund von Kampfmitteln nicht ausgeschlossen. Alle bodeneingreifenden Tätigkeiten bedürfen einer besonderen Vorsicht. Sobald ein entsprechender Verdacht aufkommen sollte, sind die Arbeiten einzustellen und das Ordnungsamt der Stadt Rheine (05971 939-0) ist direkt zu informieren. Ebenfalls sind die Bauleitung und der AG zu informieren, ggf. auch weitere auf der Baustelle tätige Firmen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dieses Vorgehen gilt auch, wenn eine Sondierung der Fläche bereits erfolgt sein sollte.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter sind über diese Vorgehensweise zu informieren.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Technisch bedingt werden im Titel 1 &#x22;Vorbemerkungen&#x22; Striche für Preise angezeigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die </span>
                          <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Vorbemerkungen nicht zu bepreisen sind. </span>
                        </p>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Allgemeiner Hinweis</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_830cfadc-453a-4fb4-b52a-402b7f90c154" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>ATV - Allgemeine technische Vorbemerkungen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="_9726da47-4399-4d7d-a4e3-3b661aacff0c">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Vertragliche Grundlagen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Diese Ausschreibung bezieht sich auf das zu errichtende Schulgebäude.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart:</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die VOB in der aktuellen Fassung ist Bestandteil des Vertrages.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die Ausführung erfolgt nach örtlichem Aufmaß durch den Auftragnehmer und der Absprache bzw. Freigabe durch die Bauleitung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Abschlagszahlungen kommen maximal bis zu einer Höhe von 90 % der Gesamtsumme der beauftragten Leistungen zur Auszahlung. Abschlagszahlungen können nur in Höhe eines über Aufmaß ermittelten Leistungsstandes gestellt werden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Bedingungen des Vertrages, insbesondere in Bezug auf Lieferung und Montage der Materialien und Nebenleistungen ordnungsgemäß und termingerecht erfüllen kann.  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die vertraglichen Leistungen müssen in Übereinstimmung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen, der VOB, den DIN-Normen sowie entsprechenden oder gleichwertigen Regeln und den Verordnungen der Baubehörden ausgeführt werden. Produkte und Anlagen müssen den jeweils gültigen EU-Richtlinien und Normen sowie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeit erforderlich sind. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">-Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Kalkulationsangaben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die anzubietenden Leistungen umfassen die Lieferung und Montage aller Materialien, die eine komplexe, fix und fertige funktionstüchtige Arbeit bedürfen, sowie die notwendigen und geeigneten Schutzmaßnahmen für die vorhandenen und fertigen Bauteile.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Sollten nur Einzelleistungen wie z. B. Lieferung oder nur Montage verlangt werden, so ist dies im Leistungsverzeichnis vermerkt. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die Einsatzmaterialien werden laut Kalkulation des Leistungsverzeichnisses abgerechnet und müssen alle Nebenmaterialien enthalten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die Arbeitskräfte sind nur entsprechend ihrer Ausbildung einzusetzen (z.B. für Stemmarbeiten etc. werden nur Hilfskräfte bezahlt). Aufsichtskosten (Polierstunden, Bauleiter) werden nicht gesondert vergütet. Diese Kosten sind in den Gemeinkostenanteil einzurechnen. Tagelohnstunden kommen grundsätzlich nur zur Abrechnung wenn hierfür eine schriftliche Anweisung oder Freigabe der Bauleitung vorliegt. Daraus resultierende Stundenlohnzettel sind gemäß den Regelungen der VOB/B § 15 der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Später geltend gemachte Stundenlohnarbeiten können nicht mehr berücksichtigt werden. Bei den Stundenlohnarbeiten sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil und Gewinn enthalten sind. Die Verrechnungssätze (€/Stunde) sind nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen getrennt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Sämtliche Preise sind Nettopreise. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die zum Zeitpunkt der Beauftragung jeweils gültige Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Hinweise zu Umlagen bzw. Abzügen der Abrechnungssumme</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für alle Unternehmer wird ein Bauschild zur Verfügung gestellt. Mit der hierfür erforderlichen Kostenumlage wird jede Firma auf einer separaten Handwerkerleiste präsentiert. Als Umlage für das gemeinsame Bauschild mit Handwerkerleiste erfolgt ein Abzug in Höhe von 250,- EUR netto. Das Anbringen von Werbebannern oder Schildern am Baugerüst oder am Bauzaun ist untersagt. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Baustrom und Bauwasser werden an zentraler Stelle von der Stadt Rheine bereit gestellt. Hierfür wird keine Umlage geltend gemacht.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Formale Vorgaben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bauherr weist ausdrücklich daraufhin, dass der Bieter sämtliche Abfragen zu technischen Daten und Einheitspreisen an den dafür markierten Stellen der Leistungsbeschreibung und der beigefügten Anlagen vollständig und umfassend auszufüllen hat. Streichungen und Textveränderungen innerhalb der vorliegenden Unterlagen führen zum Ausschluß vom nachfolgenden Bewertungsverfahren.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Allgemeine Angaben zur Baustelleneinrichtung und zum Baustellenbetrieb</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Flur- und sonstige Beschädigungen an fremden Grundstücken durch den AN gehen zu Lasten des AN. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die Sauberhaltung der Zu- und Abfahrtswege ist Sache des AN.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Weitere Arbeits-und Lagerplätze, die nicht vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, sind ausschließlich Sache des AN und von ihm auf eigene Kosten zu mieten, zu unterhalten und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Zahlungen für Straßen-, Platz- und Gehwegbenutzung, sowie evtl. Straßensperrungen und jegliche Sicherungen des öffentlichen Verkehrs gehen zu Lasten des AN. Die erforderlichen Genehmigungen hat der AN selbst einzuholen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Sanitäreinrichtungen werden durch den AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Material- und Aufenthaltscontainer können nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung in begrenztem Umfang auf zugewiesenen Flächen aufgestellt werden. Der AN meldet den Platzbedarf seiner BE rechtzeitig beim AG an. Der AG behält sich vor, die Nutzungsgenehmigung für den AN für die zur Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellten Flächen zu widerrufen, wenn dies aus Gründen des Bauablaufs erforderlich wird.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Verantwortlicher Bauleiter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Auftragnehmer hat über die ganze Vertragsdauer für die Leitung seiner Arbeiten an der Baustelle einen fachkundigen Vertreter zu bestellen, der ihn dem Auftraggeber gegenüber rechtsverbindlich vertritt. Dieser ist besonders für das Einhalten der am Bau zu beachtenden Unfallverhütungsvorschriften voll verantwortlich. Der Bauleitende des Auftragnehmers hat den Anforderungen eines Fachbauleiters nach LBO zu entsprechen. Dieser ist der Genehmigungsbehörde vor Beginn der Arbeiten namentlich zu nennen. Der Bauleiter der jeweiligen Gewerke hat obligatorisch persönlich an den regelmäßigen/wöchentlichen Baubesprechungs-/Jour Fixe-Terminen vor Ort teilzunehmen. Die Kosten hierfür sind in die Angebotspreise einzurechnen. Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Regelarbeitszeit anwesend sein. Er sollte nachweislich ähnliche Arbeiten ausgeführt haben und über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Er darf nur abgezogen werden wenn mit dem bauführenden Bauleiter eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Lärmschutz während der Bauzeit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei der Durchführung der Arbeiten sind Lärm- und sonstige Störbelästigungen in zumutbaren Grenzen zu halten, um einen weitestgehend störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Gemäß BImSchV sollte der Imissionsrichtwert von 60 dB (Mischgebiet, tagsüber 6-22 Uhr) möglichst nicht überschritten werden. </span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Abfallmanagement/Umwelt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der vom AN verursachte Abfall ist täglich zu beseitigen und entsprechend Entsorgungsverordnungen zu entsorgen. Bei Nichtbeachtung dieser Reinigungspflicht ist die Bauleitung berechtigt, die Beseitigung auf Kosten des AN vornehmen zu lassen. Ist Gefahr im Verzug, ist eine vorherige Ankündigung der Bauleitung an den Verursacher nicht erforderlich. Baustoffreste, Verpackungen usw. die nach dem zur Zeit gültigen Gesetzen und Verordnungen, &#x22;Bundesabfallgesetz, Landesabfallgesetz &#x22; sowie der &#x22;TA Sonderabfall&#x22; als Sondermüll gelten, sind entsprechend dieser Vorschriften zu sortieren (Abfallschlüssel) und mit Nachweisführung in geeigneter Weise zu entsorgen. Verschmutzungen auf öffentlichen Flächen sind, sofern Sie vom AN verursacht wurden, umgehend - mindestens täglich - zu entfernen. Die Entsorgung von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers, sowie das Beseitigen der Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren, ist gemäß VOB/C vom AN selbst zu veranlassen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis über die Einstufung von belasteten Baustoffen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Das Chemikaliengesetz in der neusten Fassung sowie die unter §19 angeführte Gefahrstoffverordnung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Die &#x22;Technischen Regeln Gefahrstoffe&#x22; (TRGS), sind in vollem Umfang und bedingungslos einzuhalten</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Anlieferungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die An- und Abfahrten über den öffentlichen Gehweg sind selbstständig vom AN zu koordinieren.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei Lieferungen muss ein Einweiser gestellt werden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Im Anschluss an die Baumaßnahme sind beschädigte Flächen wieder herzurichten.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Hinweis zu Allgemeinen Einrichtungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche sonstige Einrichtungbestandteile, die zur Abwicklung der Arbeiten erforderlich sind, sind in die Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Hinweise zu Aufmaßen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Aufmaße sind nachvollziehbar räumlich gegliedert aufzustellen. Grundsätzlich sind hierfür Aufmaßpläne vom Auftragnehmer zu erstellen. Im Einzelfall sind die Aufmaße gemeinsam mit der Fachbauleitung durchzuführen. Die Fachbauleitung erhält die Originale der Aufmaßblätter, der AN eine Kopie. Die Massen der einzelnen Aufmaßblätter sind in eine nach Titeln und Positionen geordnete Aufmaßzusammenstellung zu übertragen, die laufend fortgeschrieben wird. Die Unterlagen sind der Bauleitung jeweils in Papierform und digital, im PDF-Format, zur Verfügung zu stellen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Bautagesberichte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN ist verpflichtet, laufend Bautageberichte zu führen und der Bauleitung wöchentlich eine Durchschrift unaufgefordert zu übergeben</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Schadensersatz</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN verpflichtet sich, für sämtliche im Rahmen der Durchführung seiner Leistungen entstehenden Schäden an umliegenden Gebäuden, Grundstücken, Zäunen, Pflanzungen, Wegen, Masten, Vermessungspunkten usw. Ersatz zu leisten. Für Beschädigungen an anderen Gewerken ist ebenfalls Ersatz zu leisten.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Ausführungsunterlagen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle Ausführungs- und Detailpläne werden vom AG digital innerhalb eines digitalen Projektraumes zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung wird nicht gesondert vergütet. Sämtliche Unterlagen (Ausführungs- und Detailpläne, Statik, Bewehrungspläne, Haustechnikpläne usw.) sind vom AN eigenverantwortlich zu prüfen, Unstimmigkeiten sind dem Architekten bzw. der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen. </span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Zusätzliche Anforderungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Auf die Beachtung der Schutzmaßnahmen der Berufsgenossenschaft wird besonders hingewiesen. Für die Folgen etwaiger Unfälle trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Nach Abschluss der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzurichten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Für Diebstähle und Vandalismusschäden an Material, Geräten und Bauleistungen haftet der Auftragnehmer (AN) bis zum Tag der Abnahme. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Sämtliche Arbeiten sind ohne Unterbrechungszeit und zügig in angemessener Personalstärke und Maschinenausstattung, nach Angaben im Bauzeitenplan auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Änderungen oder Ergänzungen der vereinbarten Ausführung sind nur mit schriftlicher Genehmigung des AG oder dessen weisungsbefugten örtlichen Bauleitung zulässig.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Der Bieter hat sich im Vorfeld über die Baustelle, ihre Zugänglichkeit, die Möglichkeit der Materiallogistik und -lagerung, die Versorgung mit Bauwasser und elektrischer Energie sowie aller besonderen örtlichen Verhältnisse, die eine Preisbildung beeinflussen, zu unterrichten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nachforderungen aus Unkenntnis der örtlichen Situation werden nicht anerkannt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Der Bieter bestätigt, dass in diesem  Leistungsverzeichnis keine Unklarheiten vorhanden sind, die ein kalkulatorisches Risiko für den AN darstellen. Sollte dieses der Fall sein, sind diese vor Angebotsabgabe bei der ausschreibenden Stelle in Schriftform/per E-Mail zu äußern. Diese Unklarheiten werden bei Bedarf im Rahmen einer allgemeinen Bieterinformation entsprechend beseitigt werden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Der Bieter erklärt mit Angebotsabgabe, dass er über die erforderliche Sachkunde und die erforderlichen Arbeitskräfte und Betriebsmittel verfügt, um eine fach- und fristgerechte Baudurchführung zu gewährleisten.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">SiGeKo</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN hat vor der Ausführung seiner Arbeiten sich mit den Inhalten des SiGePlans vertraut zu machen, seine Gefährdungsbeurteilung mit dem SiGeKo abzustimmen und die Ergebnisse in die Gefährdungsbeurteilung zu übernehmen. Der AN hat grundsätzlich den Vorgaben des SiGeKo Folge zu leisten.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Bedenken</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hat der Arbeitnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführungen, Maßnahmen, so hat er diese mit Angabe der Gründe bei Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen. Spätere Bedenken gegen aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtliche Ausführung und Forderungen, gehen zu Lasten des AN.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Leistungsänderungen</span>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Veränderte und zusätzliche Leistungen dürfen erst nach schriftlicher Auftragserteilung ausgeführt werden. Veränderte und zusätzliche Leistungen müssen auf der kalkulatorischen Basis des Hauptangebotes (Urkalkulation) und des Bauvertrages errechnet werden, sofern sie zur Ausführung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind und der Betrieb des AN auf ihre Ausführung eingerichtet ist.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für im Hauptangebot nicht enthaltene Leistungen und Lieferungen sind marktgängige Preise einzusetzen. Evt. erforderliche Zuschläge müssen angemessen sein und dürfen die in der Urkalkulation evt. benannten Zuschläge nicht überschreiten.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AG behält sich vor, die vom AN ermittelten Preise für veränderte und zusätzliche Leistungen durch die Urkalkulation belegen und von neutraler Seite auf ihre Marktfähigkeit hin überprüfen zu lassen. Kommt eine Einigkeit über die Preise nicht rechtzeitig zustande, hat der AN diese Leistungen trotzdem auszuführen. Eine gütliche Einigung ist im Rahmen der Schlussrechnung zu finden.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Mindestanforderungen an die Urkalkulation:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhängenden, einheitliche Urkalkulation darzustellen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aus der Urkalkulation müssen die im Angebot enthaltenen Einheitspreise mit folgenden Preisbestandteilen unmittelbar ersichtlich sein:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansätzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten (insb. Lohn/Gehalt, Baustoffe/Bauteile, Rüst,- Schal-, Hilfs, -Betriebsstoffe, Baugeräte und Sonderkosten).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gemeinkostenanteil mit den zugehörigen Umlagefaktoren, aufgeschlüsselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschäftskosten (AGK), Wagnis und Gewinn (W+G). Ggf. vorhandene Auftragnehmerzuschläge (AZ) oder Nachunternehmerzuschläge (NZ) sind aufzuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Kalkulation der Nachunternehmer/anderer Unternehmer sind der Urkalkulation beizufügen, spätestens auf Aufforderung vorzulegen. Auch diese Kalkulation ist detailliert aufzuschlüsseln.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Auftraggeber darf zur Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung sonstiger vertraglicher Ansprüche die Preisermittlung (Urkalkulation) öffnen und einsehen. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben.  </span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">16-018 ARBEITSSCHUTZMERKBLATT</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Arbeitsschutzmerkblatt - Allgemeine Hinweise</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">2. Auf der gesamten Baustelle sind Arbeitsschutzhelm (nach DIN EN 397) und Sicherheitsschuhe (nach DIN EN 345 S3) oder Sicherheitsgummistiefel (nach DIN EN 345 S5) zu tragen. Ausnahmen können im Bereich geschlossener Räume, in denen keine Gefahr von oben droht, zugelassen werden. Beschäftigte, die das nicht beachten, werden von der Baustelle verwiesen! Entsprechend den auszuführenden Arbeiten sind erforderliche weitere Arbeitsschutzmittel und Schutzausrüstungen zu benutzen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">4. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">5. Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß zu verwenden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">6. Das Entfernen oder Ändern von Sicherheitskennzeichnungen, Sicherheitseinrichtungen, Gerüstteile bzw. Absperrungen ist nur befugten Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich über die örtlichen Brandbekämpfungsvorkehrungen und die Standorte der Brandbekämpfungsmittel, Sammelpunkte usw.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen frei von Beschädigungen und für die auszuführende Tätigkeit geeignet sein. Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">9. Beachten Sie die Straßenverkehrsordnung in Bezug auf den Baustellenverkehr. Auf der Baustelle gilt als Höchstgeschwindigkeit die Schrittgeschwindigkeit. Das Abstellen von privaten Personenfahrzeugen ist nicht gestattet.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">10. Die Baustelle darf nur durch die gekennzeichneten Zugänge befahren, betreten und verlassen werden. Außerhalb der Arbeitszeit ist der Aufenthalt auf der Baustelle verboten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">11. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher sich während der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhält.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">12. Der Baustellenbereich ist regelmäßig zu reinigen und sauber zu halten. Abfälle sind in geeigneten Behältern zu sammeln und selbst zu entsorgen. Behältnisse für Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Terminplanung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Grundlage für die Planung der Zeitabläufe sind die Terminvorgaben des AG. Der AN ist verpflichtet, die Baustelle so zu betreiben, dass die genannten Termine eingehalten werden. Spätestens zwei Wochen nach der Beauftragung ist vom AN ein Bauzeitenplan vorzulegen. Der Arbeitsablauf ist durch den AN wöchentlich zu pflegen und anzupassen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Bemusterung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN hat alle Bauteile, Baustoffe, Anlagenteile und Einrichtungen, die Farben und Oberflächenstrukturen nach Angabe des AG zu bemustern und zur Ausführung freigeben zu lassen. Unterliegen Bauteile, Baustoffe, Anlagenteile und Einrichtungen, etc. einer Zulassung, so sind diese Bescheinigungen bei der Bemusterung vorzulegen. Die Festlegung und Auswahl sämtlicher Oberflächenqualitäten und Farben (RAL- und Sonderfarben) erfolgt nach Wahl des AG. Im Rahmen der Planung und Ausführung können Konstruktions- und Materialänderungen ausschließlich mit Genehmigung des Bauherrn vorgenommen werden. Bemusterung von Materialien müssen jeweils für einen Raum zusammenhängend vorgestellt werden. Der AN hat einen Bemusterungsterminplan zu erstellen und in den zu erstellenden Gesamtdetailterminplan einzubinden. Die Abhängigkeiten von erforderlichen Materialfreigaben zum Einbautermin, bzw. Produktionszeitraum sind vom AN in der frühzeitigen Mustervorstellung zu berücksichtigen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Hinweis Kalkulationsgrundlage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zur Kalkulation der Positionen dienen zusätzlich zu den Positionsbeschreibungen die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Planunterlagen. Diese Unterlagen hat der AN zur Kalkulation der jeweiligen EP-Preise ergänzend zu den Positionsbeschreibungen hinzuzuziehen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Positionsbeschreibungen sind jedoch vorrangig und maßgebend.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Abrechnungsgrundlage für die Zulagepositionen &#x22;Rundungen&#x22; bildet der Umfang der Außenkante des jeweiligen Bauteils in Lfdm. Bzw. bei flächigen Bauteilen jeweils in Kombination mit der Bauteilhöhe in m².</span>
                        </p>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>ATV - Allgemeine technische Vorbemerkungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_154a211d-0af8-4b55-a269-fd598adb86a0" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>ZTV - Zusätzliche technische Vorbemerkungen WC-Trennwände</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody/>
        </BoQCtgy>
        <Remark ID="_8d82b114-0785-46f6-ba4a-da637165ebe9">
          <Description ID="c7297000-6295-45d8-bdce-066cd4e24381">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Diese Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) gelten ergänzend zur VOB/C für alle Lieferungs- und Montageleistungen von WC-Trennwandanlagen im Rahmen des Neubaus der Elsa Brändström Realschule. Sie sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und gehen bei Widersprüchen den Herstellerangaben vor.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Leistung ist in Übereinstimmung mit folgenden Normen, Regelwerken und Rechtsvorschriften zu erbringen:</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Norm / Regelwerk		Gegenstand</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">DIN EN 438-7			HPL-Kompaktplatten</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">DIN EN 10088			Edelstahl, Werkstoffgüte 1.4301 (ASTM A276, AISI 304) oder gleichwertig</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">DIN EN 573 / DIN EN 755		Aluminium-Strangpressprofile, Güte EN WA-6063</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">DIN EN 12206-1			Pulverbeschichtung Aluminium</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">DIN 17611			Eloxierung E6/EV1</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">DIN EN 13501-1			Klassifizierung Brandverhalten Baustoffe</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">DIN 18040-1			Barrierefreies Bauen, öffentlich zugängliche Gebäude</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">BauO NRW 2018, § 50		Sonderbauvorschriften (Schulgebäude)</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">EU-CLP-Verordnung		Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung Chemikalien</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">EU-REACH-Verordnung		Chemikaliensicherheit, Konformitätspflicht</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">VOB/C ATV DIN 18360 (Metallbauarbeiten) in Verbindung mit DIN 18355 (Tischlerarbeiten) (Montage)</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgende Nachweise sind zwingend mit dem Angebot vorzulegen</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandschutzklassifizierung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Brandschutz-Klassifizierungszertifikat nach DIN EN 13501-1, Euroklasse C-s2,d0 ist auf Verlangen vorzulegen. Systeme ohne Nachweis dieser Brandschutzklasse sind nicht zugelassen.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">MATERIALANFORDERUNGEN</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">HPL-Vollkernplatten</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wasserfeste HPL-Vollkernplatten gemäß DIN EN 438-7. Absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest. Beidseitige Deckschicht mindestens 3 mm stark. HPL-Platten sind zur Fixierung in die Aluminiumrahmen einzunuten.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aluminium-Profile</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aluminium-Strangpressprofile gemäß DIN EN 573 und DIN EN 755, Werkstoffgüte EN WA-6063. Alle Aluminiumteile sind oberflächenbehandelt auszuführen: farblos eloxiert gemäß EURAS E6/C-0 bzw. DIN 17611 E6/EV1 oder pulverbeschichtet gemäß DIN EN 12206-1. Nicht oberflächenbehandelte Aluminiumteile sind nicht zugelassen.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Edelstahl</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Edelstahl gemäß DIN EN 10088, Werkstoffgüte 1.4301 (ASTM A276, AISI 304) oder gleichwertig</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kleb- und Dichtstoffe</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kleb- und Dichtstoffe dürfen nur verwendet werden, sofern sie gemäß EU-CLP-Verordnung nicht klassifizierungspflichtig sind. REACH-Konformität ist Pflicht.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Befestigungsmittel</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Schrauben, Nieten und sonstige Befestigungsmittel aus Edelstahl.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p/>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>ZTV - WC-Trennwände</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="_6e0c6c1f-38db-4c0e-bbbd-cbdd5e88d2cf" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Anlagenverzeichnis</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="_a5fa39f0-0580-4be0-a10a-17cb1e201534">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Pläne</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">• Grundrisse</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">• Fliesenspiegel</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">	</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Anlagenverzeichnis</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_ff8a891b-a4b2-4239-b68b-b7ace96e3dea" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Einrichten der Baustelle</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="_ce2446a5-d19c-4d20-b3f3-874d9c1884fd" RNoPart="10">
                <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Einrichten der Baustelle, das Vorhalten, Umsetzen (falls erforderlich) über die Bauzeit des AN sowie Räumen der Baustelle mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnende Leistungen:</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Herrichten der erforderl. Lager-/Arbeitsplätze</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- notwendige Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel, Hebezeuge, Kräne, Containern, Verkehrszeichen, Warnlaternen</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Material-Vorhaltekosten, </span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Personalkosten</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten und Bürgersteigen, einschl. deren Säuberung von eigens verursachten Verunreinigungen</span>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Eventuell erforderl. Befestigung der Zufahrtswege und Befestigungen (Stellfläche) für Baukrane, einschl. deren Rückbau nach Fertigstellung.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle dafür erforderlichen Anträge sind über den AN einzuholen und durch diesen zu zahlen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: es steht </span>
                          <span style="text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">kein </span>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bauaufzug oder Kran zur Verfügung. Die Kosten für den Vertikaltransport der Materialien sind einzukalkulieren. </span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche Kosten für erforderliche Fundamente für Maschinen, Container und Kran sind einzukalkulieren und die Ausführung ist mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Es ist speziell darauf zu achten, dass keine Beschädigungen des Gehweges durch die Baumaßnahmen entstehen. Eventuelle Beschädigungen hat der AN auf seine Kosten nach Angaben bzw. Forderungen des zuständigen Tiefbauamtes wieder in Ordnung zu bringen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Baustelleneinrichtung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_f23cb20f-d733-47b2-911c-7b372cc572b1" RNoPart="6">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>WC-Trennwände</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Remark ID="_876aeda5-53e2-4d5e-91fe-aa45856a2f5d">
              <Description ID="01abea19-70a1-4d5a-9f49-8236182bc67f">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Diese Technische Systembeschreibung ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und definiert die funktionalen, konstruktiven und gestalterischen Mindestanforderungen an die zu liefernde und zu montierende WC-Trennwandanlage.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Es werden insgesamt 66 WC Kabinen hergestellt, die auf Grund der Gebäude Geometrie unterschiedliche Abmessungen haben. Siehe Grundrisse. </span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Beschreibung erfolgt produktneutral. Angeboten werden können alle Systeme, die die nachfolgend beschriebenen Anforderungen technisch und optisch gleichwertig erfüllen. </span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die technischen Anforderungen an Zertifizierungen, Normenkonformität und Nachweispflichten sind der ZTV WC-Trennwandanlagen zu entnehmen, die gemeinsam mit dieser Beschreibung Vertragsbestandteil ist.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">BAUART:</span>
                        <br/>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Deckschichten aus wasserfesten HPL-Vollkernplatten gem. Anforderungen ZTV.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">KONSTRUKTION DER ELEMENTE:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandaufbau</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandstärke ≥ 34 mm. Die Elemente sind verwindungssteif auszuführen. Sichtbare Profile und Kantenabschlüsse sind aus Aluminium, naturfarben eloxiert (E6/EV1), auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die senkrechten Kanten der Elemente (Türen und Seitenteile) bestehen aus einem gefälzten, den Türfalz bildenden Aluminiumprofil, bündig in der Wandebene liegend.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Deckschicht</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beidseitige Deckschicht aus ≥ 3 mm starker HPL-Vollkernplatte.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">KOPFPROFIL:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nach hinten versetzt, läuft über der Vorderfront ein quadratisches Aluminium-Kopfprofil ca. (30 × 30 mm). Die Stabilisierung der Frontelemente erfolgt über stabile, verschraubte Aluminiumwinkel. Wandanschlüsse erfolgen mittels Aluminium-U-Profil als Schattenfuge.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">TÜREN:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Konstruktion</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Konstruktion der Türen entspricht der der Frontelemente. Innenliegender, gefälzter Türanschlag, bündig in der Wandebene liegend.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Geräuschdämpfung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Geräuschdämpfung durch eingezogene Gummilippe im Falz.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">TÜRBÄNDER:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Türen sind mit 3 Türbändern auszustatten, die in den Falz eingeschraubt und in der Front nicht sichtbar sind.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anforderungen an die Türbänder:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Tragband aus Aluminium</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Gleiteinsätze aus Hochleistungspolymer (wartungsfrei, dauerhaft geräuscharm) oder gleichwertig</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Leises, automatisches Schließen der Türen durch die Bandkonstruktion</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Türöffnungswinkel maximal 180°, einstellbar für automatisches Offenhalten oder Schließen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Sicherung gegen Aushängen ist vorzusehen</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">BESCHLÄGE:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Schloss</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Robustes, korrosionsfreies Riegelschloss für hohe Beanspruchung.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beschlag Innenseite</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Edelstahl-Einhandbeschlag mit Drehknopf. </span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beschlag Außenseite</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Edelstahl-Einhandbeschlag, mit Drehknopf. Deutlich sichtbare Sichtfenster, in den Farben Rot (besetzt) / Weiß bzw. Grün (frei). Notentriegelungsöffnung ist vorzusehen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">STÜTZFÜSSE:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stufenlos höhenverstellbare Stützfüße mit Teller und Abdeckrosette, vollständig aus Aluminium, naturfarben eloxiert (E6/EV1). Bodenfreiheit: 100 mm (Oberkante Fertigfußboden).</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Notwendige Stützfüße sind mind. 150 mm nach hinten versetzt in den Trennwänden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zur Verstärkung sind die Füße in einem stabilen Aluminiumhalter zu führen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anzahl der Stützfüße je nach Kabinenbreite so zu wählen, dass die Standfestigkeit bei sehr hoher Beanspruchung (Schulbetrieb) dauerhaft gewährleistet ist.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">ABMESSUNGEN UND FARBE</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gesamthöhe</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">2.100 mm / 2.200 mm einschließlich 100 mm Bodenfreiheit.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Platten: Weiß gemäß Herstellerfarbkarte</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Profile: naturfarben eloxiert (E6/EV1)</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">STANDARDZUBEHÖR JE KABINE</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Türpuffer		Edelstahl, rund, mit Gummieinlage schwarz</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Garderobenhaken		Edelstahl (auf Türinnenseite)</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                          <span>Systembeschreibung</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="_829dfe0d-584d-4bef-a78a-634016105608" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>WC-Lehrer</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="_148bd622-16bd-45a7-86c2-d31b463b3330" RNoPart="10">
                    <Qty>38.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferung und Montage von Trennwand- und Frontelementen (ohne Türen) als WC-Trennwandanlage gemäß Technischer Systembeschreibung und ZTV, einschließlich:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aluminium-Stützfüße mit Aluminiumhalter und Abdeckrosetten, Bodenfreiheit 100 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aluminium-Kopfprofil, nach hinten versetzt, mit Aluminiumhaltern</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandanschlüsse mittels Aluminium-U-Profil als Schattenfuge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Standardzubehör je Kabine: 1 × Türpuffer Edelstahl rund mit Gummieinlage schwarz, 1 × Garderobenhaken Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufmaß, Montage, Einstellung, Funktionsprüfung, Reinigung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe: Weiß, Profile naturfarben eloxiert (E6/EV1)</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Trennwände: Länge bis 1525mm</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gesamthöhe: 2.100 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG: Raum S02.25 (Lehrer WC H.), Raum S20.26 (Lehrer WC D.)</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: _____________________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Trennwand- und Frontelemente - 2.100mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_32a46056-6a57-4be1-a721-1d17c8adac55" RNoPart="20">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferung und Montage einer Tür gemäß Technischer Systembeschreibung und ZTV, einschließlich:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tür mit gefälztem, innenliegendem Türanschlag, bündig in der Wandebene liegend</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Geräuschdämpfung durch eingezogene Gummilippe im Falz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">3 Türbänder, nicht sichtbar in den Falz eingeschraubt, Tragband Aluminium,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sicherung gegen Aushängen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Riegelschloss, korrosionsfest, für hohe Beanspruchung</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beschlag innen: Edelstahl-Einhandbeschlag mit Drehknopf</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beschlag außen: Edelstahl-Einhandbeschlag mit Drehknopf, Frei-/Besetzt-Anzeige Rot/Weiß, Notentriegelungsöffnung</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abmessung: 750 mm × 2100 mm (B × H), inkl. 100 mm Bodenfreiheit</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG: Raum S02.25 (Lehrer WC H.), Raum S20.26 (Lehrer WC D.)</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: _____________________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>WC Tür</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_02a1e04e-31a3-4dbc-9802-59e7652b6efc" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>WCs-Schüler</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="_472d27f0-8559-4227-a29d-3e0c5acc697d" RNoPart="10">
                    <Qty>290.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferung und Montage von Trennwand- und Frontelementen (ohne Türen) als WC-Trennwandanlage gemäß Technischer Systembeschreibung und ZTV, einschließlich:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aluminium-Stützfüße mit Aluminiumhalter und Abdeckrosetten, Bodenfreiheit 100 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aluminium-Kopfprofil, nach hinten versetzt, mit Aluminiumhaltern</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandanschlüsse mittels Aluminium-U-Profil als Schattenfuge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Standardzubehör je Kabine: 1 × Türpuffer Edelstahl rund mit Gummieinlage schwarz, 1 × Garderobenhaken Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufmaß, Montage, Einstellung, Funktionsprüfung, Reinigung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe: Weiß, Profile naturfarben eloxiert (E6/EV1)</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Trennwände: Länge bis 1535mm</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gesamthöhe: 2.200 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG: Raum S01.23 (Pausen WC Mädchen), Raum S01.24 (Pausen WC Jungen), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		Raum S00.09 (Pausen WC Mädchen), Raum S00.06 (Pausen WC Jungen)</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: _____________________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Trennwand- und Frontelemente - 2.200mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_92310755-e909-40e6-b934-bf1a0d737938" RNoPart="20">
                    <Qty>55.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferung und Montage einer Tür gemäß Technischer Systembeschreibung und ZTV, einschließlich:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tür mit gefälztem, innenliegendem Türanschlag, bündig in der Wandebene liegend</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Geräuschdämpfung durch eingezogene Gummilippe im Falz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">3 Türbänder, nicht sichtbar in den Falz eingeschraubt, Tragband Aluminium,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sicherung gegen Aushängen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Riegelschloss, korrosionsfest, für hohe Beanspruchung</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beschlag innen: Edelstahl-Einhandbeschlag mit Drehknopf</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beschlag außen: Edelstahl-Einhandbeschlag mit Drehknopf, Frei-/Besetzt-Anzeige Rot/Weiß, Notentriegelungsöffnung</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abmessung: 750 mm × 2200 mm (B × H), inkl. 100 mm Bodenfreiheit</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG: Raum S01.23 (Pausen WC Mädchen), Raum S01.24 (Pausen WC Jungen), </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		Raum S00.09 (Pausen WC Mädchen), Raum S00.06 (Pausen WC Jungen)</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: _____________________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>WC Tür</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_93c6f25c-2358-4fa1-ba9d-521efde487a3" RNoPart="7">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Urinalschamwände</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="_d82e1868-9946-4c80-add5-5a3794e11f7a">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferung und Montage von Urinalschamwänden. Die Urinalschamwand ist in das Gesamtsystem der Trennwandanlage gestalterisch einheitlich zu integrieren.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Konstruktion</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandhängende Ausführung. Gefertigt aus ca. 13 mm HPL-Vollkernplatte, wasserfest, fäulnissicher, reinigungsfreundlich. Die Platte wird auf Maß gefertigt gemäß den örtlichen Gegebenheiten und den Maßangaben im Leistungsverzeichnis.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kantenausführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Umlaufende Kante in weiß (ABS- oder HPL-Kante)</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Befestigung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandhängende Montage mittels Wandhaltern aus eloxiertem Aluminium, naturfarben eloxiert (E6/EV1). Die Befestigungskonstruktion ist so auszuführen, dass sie bei sehr hoher Beanspruchung (Schulbetrieb) dauerhaft standsicher ist. Die Befestigungspunkte sind auf die vorhandene Wandkonstruktion aus Trockenbau und die statischen Anforderungen abzustimmen.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Reinigungsfreundliche HPL-Oberfläche, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel.</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Platte: Weiß gemäß Herstellerfarbkarte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kante: weiß gemäß Herstellerfarbkarte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandhalter: naturfarben eloxiert (E6/EV1)</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abmessungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Auf Maß gefertigt gemäß Positionen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Systembeschreibung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="_9e4bdbf1-3293-4a8b-ae5b-3056053ae67f" RNoPart="10">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferung und Montage einer wandhängenden Urinalschamwand, auf Maß gefertigt, gemäß Technischer Systembeschreibung Abschnitt Urinalschamwände, einschließlich:</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">ca. 13 mm HPL-Vollkernplatte, wasserfest, fäulnissicher, reinigungsfreundlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">umlaufende Kante weiß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandhalter aus eloxiertem Aluminium (E6/EV1), Anzahl je nach Schamwandgröße und statischer Anforderung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Maßfertigung gemäß örtlichen Gegebenheiten und Positionsangabe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufmaß vor Ort, Montage, Reinigung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe Platte: Weiß gemäß Herstellerfarbkarte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kante: weiß gemäß Herstellerfarbkarte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandhalter: naturfarben eloxiert (E6/EV1)</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abmessung: 550  mm × 900 mm (B × H)</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG: Raum S02.25 (Lehrer WC H.), Raum S20.26 (Lehrer WC D.)</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: _____________________________________</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Urinalschamwand, wandhängend, 13 mm HPL-Vollkernplatte, 550 x 900 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="_cf3a3fba-2a06-4d70-abfe-8037127b57a8" RNoPart="20">
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferung und Montage einer wandhängenden Urinalschamwand, auf Maß gefertigt, gemäß Technischer Systembeschreibung Abschnitt Urinalschamwände, einschließlich:</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">ca. 13 mm HPL-Vollkernplatte, wasserfest, fäulnissicher, reinigungsfreundlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Umlaufende Kante weiß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandhalter aus eloxiertem Aluminium (E6/EV1), Anzahl je nach Schamwandgröße und statischer Anforderung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Maßfertigung gemäß örtlichen Gegebenheiten und Positionsangabe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufmaß vor Ort, Montage, Reinigung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe Platte: Weiß gemäß Herstellerfarbkarte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kante: weiß gemäß Herstellerfarbkarte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wandhalter: naturfarben eloxiert (E6/EV1)</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG: Raum S01.24 (Pausen WC Jungen), </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		Raum S00.06 (Pausen WC Jungen)</span>
                        </p>
                        <p/>
                        <p/>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: _____________________________________</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                            <span>Urinalschamwand, wandhängend, 13 mm HPL-Vollkernplatte, 400 x 900 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
      <NEMETSCHEK:Nachhaltigkeit>
        <NEMETSCHEK:Betrachtungszeitraum>50</NEMETSCHEK:Betrachtungszeitraum>
        <NEMETSCHEK:Berechnungsflaeche>NGF</NEMETSCHEK:Berechnungsflaeche>
      </NEMETSCHEK:Nachhaltigkeit>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>
