<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20240815;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 GAEB TextKonverter used version   -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2" xmlns:NEMETSCHEK="NEMETSCHEK">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2026-06-30</Date>
    <Time>15:38:42</Time>
    <ProgSystem>NEVARIS/ GXML Toolbox V3.3 R20240815</ProgSystem>
    <ProgName>NEVARIS 25.2.0</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>22-067</NamePrj>
    <LblPrj>Stadt Rheine Elsa-Brändström-Realschule</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>EUR</CurLbl>
    <UPFracDig>2</UPFracDig>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cat>OpenCall</Cat>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>EUR</CurLbl>
      <CnstStart>2023-02-21</CnstStart>
      <CnstEnd>2023-03-23</CnstEnd>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Stadt Rheine</Name1>
        <Name2/>
        <Name3/>
        <Name4/>
        <Street>Klosterstraße 14</Street>
        <PCode>48431</PCode>
        <City>Rheine</City>
        <Country>Deutschland</Country>
        <Phone>+49</Phone>
      </Address>
    </OWN>
    <BoQ ID="_f8c58666-6371-4b82-aedf-63e18547e841">
      <BoQInfo>
        <Name>15</Name>
        <LblBoQ>Bodenbelagsarbeiten</LblBoQ>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>Lot</Type>
          <LblBoQBkdn>Los</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Untertitel</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
        </BoQBkdn>
        <NoUPComps>0</NoUPComps>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="_bf9f993d-3720-453a-bd83-d975d146409d">
          <Description ID="4381d4f3-7788-4264-afe3-818f4aeab1ad">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Stadt Rheine befindet sich geographisch im nördlichen Münsterland, in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze Nordrhein-Westfalens zu Niedersachsen. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Seitens der Stadt Rheine als Schulträger ist der Bau und die Realisierung des Neubaus für die Elsa-Brändström-Realschule geplant.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Neubau erfolgt in räumlicher Nähe zum Bestandsgebäude der bisherigen Realschule. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Hauptaugenmerk liegt nach Fertigstellung des Neubaus auf der störungsfreien Verlagerung des derzeit laufenden Schulbetriebs am aktuellen Standort zur neuen betriebsbereiten Schule während der Schulferien.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Baugrundstück befindet sich an der Salzbergener Straße, einer Ausfallstraße mit guter Anbindung an die bestehende Verkehrsinfrastruktur (Nähe  B70, Auffahrt Rheine-Nord BAB 30).</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="500">[encoded data, 34412 characters]</image>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">     </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der zu errichtende Neubau für das Schulgebäude besteht aus einem amorphen Baukörper mit zwei- bzw. dreigeschossiger Bauweise. Teile des Schulgebäudes erhalten eine Vollunterkellerung bzw. Kriechkeller für die erforderlichen technischen Installationen.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Grundstücksfläche:	20.510 m²</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gebäudeaußenmaße:	118 m x 105 m</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ebenen:			Kellergeschoss und 2 bzw. 3 oberirdische Geschosse</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gebäudehöhe:		12 m</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tragwerk:		Skelettbauweise Stahlbeton</span>
                  </p>
                  <p/>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Baubeschreibung</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="_f43a9609-06a4-4ba5-8c60-5dd2947428ac">
          <Description ID="f7969c6f-61c8-46b4-b981-51a720b4ea2f">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufgrund der starken Bombardierungen im zweiten Weltkrieg, ist auf dem Stadtgebiet von Rheine der Fund von Kampfmitteln nicht ausgeschlossen. Alle bodeneingreifenden Tätigkeiten bedürfen einer besonderen Vorsicht. Sobald ein entsprechender Verdacht aufkommen sollte, sind die Arbeiten einzustellen und das Ordnungsamt der Stadt Rheine (05971 939-0) ist direkt zu informieren. Ebenfalls sind die Bauleitung und der AG zu informieren, ggf. auch weitere auf der Baustelle tätige Firmen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dieses Vorgehen gilt auch, wenn eine Sondierung der Fläche bereits erfolgt sein sollte.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter sind über diese Vorgehensweise zu informieren.</span>
                  </p>
                  <p/>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Allgemeiner Hinweis</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="_3faa65dd-ce74-4254-8a6c-2b62577abe98">
          <Description ID="a8422ff6-9e0c-44d4-a22f-5235edcd3add">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Vertragliche Grundlagen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Diese Ausschreibung bezieht sich auf das zu errichtende Schulgebäude.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart:</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die VOB in der aktuellen Fassung ist Bestandteil des Vertrages.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Ausführung erfolgt nach örtlichem Aufmaß durch den Auftragnehmer und der Absprache bzw. Freigabe durch die Bauleitung.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abschlagszahlungen kommen maximal bis zu einer Höhe von 90 % der Gesamtsumme der beauftragten Leistungen zur Auszahlung. Abschlagszahlungen können nur in Höhe eines über Aufmaß ermittelten Leistungsstandes gestellt werden.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Bedingungen des Vertrages, insbesondere in Bezug auf Lieferung und Montage der Materialien und Nebenleistungen ordnungsgemäß und termingerecht erfüllen kann.  </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die vertraglichen Leistungen müssen in Übereinstimmung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen, der VOB, den DIN-Normen sowie entsprechenden oder gleichwertigen Regeln und den Verordnungen der Baubehörden ausgeführt werden. Produkte und Anlagen müssen den jeweils gültigen EU-Richtlinien und Normen sowie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeit erforderlich sind. </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Kalkulationsangaben</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die anzubietenden Leistungen umfassen die Lieferung und Montage aller Materialien, die eine komplexe, fix und fertige funktionstüchtige Arbeit bedürfen, sowie die notwendigen und geeigneten Schutzmaßnahmen für die vorhandenen und fertigen Bauteile.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sollten nur Einzelleistungen wie z. B. Lieferung oder nur Montage verlangt werden, so ist dies im Leistungsverzeichnis vermerkt. </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Einsatzmaterialien werden laut Kalkulation des Leistungsverzeichnisses abgerechnet und müssen alle Nebenmaterialien enthalten.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Arbeitskräfte sind nur entsprechend ihrer Ausbildung einzusetzen (z.B. für Stemmarbeiten etc. werden nur Hilfskräfte bezahlt). Aufsichtskosten (Polierstunden, Bauleiter) werden nicht gesondert vergütet. Diese Kosten sind in den Gemeinkostenanteil einzurechnen. Tagelohnstunden kommen grundsätzlich nur zur Abrechnung wenn hierfür eine schriftliche Anweisung oder Freigabe der Bauleitung vorliegt. Daraus resultierende Stundenlohnzettel sind gemäß den Regelungen der VOB/B § 15 der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Später geltend gemachte Stundenlohnarbeiten können nicht mehr berücksichtigt werden. Bei den Stundenlohnarbeiten sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil und Gewinn enthalten sind. Die Verrechnungssätze (€/Stunde) sind nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen getrennt.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche Preise sind Nettopreise. </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die zum Zeitpunkt der Beauftragung jeweils gültige Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Hinweise zu Umlagen bzw. Abzügen der Abrechnungssumme</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für alle Unternehmer wird ein Bauschild zur Verfügung gestellt. Mit der hierfür erforderlichen Kostenumlage wird jede Firma auf einer separaten Handwerkerleiste präsentiert. Als Umlage für das gemeinsame Bauschild mit Handwerkerleiste erfolgt ein Abzug in Höhe von 250,- EUR netto. Das Anbringen von Werbebannern oder Schildern am Baugerüst oder am Bauzaun ist untersagt. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Baustrom und Bauwasser werden an zentraler Stelle von der Stadt Rheine bereit gestellt. Hierfür wird keine Umlage geltend gemacht.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Formale Vorgaben</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bauherr weist ausdrücklich daraufhin, dass der Bieter sämtliche Abfragen zu technischen Daten und Einheitspreisen an den dafür markierten Stellen der Leistungsbeschreibung und der beigefügten Anlagen vollständig und umfassend auszufüllen hat. Streichungen und Textveränderungen innerhalb der vorliegenden Unterlagen führen zum Ausschluß vom nachfolgenden Bewertungsverfahren.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Allgemeine Angaben zur Baustelleneinrichtung und zum Baustellenbetrieb</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Flur- und sonstige Beschädigungen an fremden Grundstücken durch den AN gehen zu Lasten des AN. </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Sauberhaltung der Zu- und Abfahrtswege ist Sache des AN.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material- und Aufenthaltscontainer können nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung in begrenztem Umfang auf zugewiesenen Flächen aufgestellt werden. Der AN meldet den Platzbedarf seiner BE rechtzeitig beim AG an. Der AG behält sich vor, die Nutzungsgenehmigung für den AN für die zur Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellten Flächen zu widerrufen, wenn dies aus Gründen des Bauablaufs erforderlich wird.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Weitere Arbeits-und Lagerplätze, die nicht vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, sind ausschließlich Sache des AN und von ihm auf eigene Kosten zu mieten, zu unterhalten und wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Zahlungen für Straßen-, Platz- und Gehwegbenutzung, sowie evtl. Straßensperrungen und jegliche Sicherungen des öffentlichen Verkehrs gehen zu Lasten des AN. Die erforderlichen Genehmigungen hat der AN selbst einzuholen.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sanitäreinrichtungen werden durch den AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. </span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Verantwortlicher Bauleiter</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Auftragnehmer hat über die ganze Vertragsdauer für die Leitung seiner Arbeiten an der Baustelle einen fachkundigen Vertreter zu bestellen, der ihn dem Auftraggeber gegenüber rechtsverbindlich vertritt. Dieser ist besonders für das Einhalten der am Bau zu beachtenden Unfallverhütungsvorschriften voll verantwortlich. Der Bauleitende des Auftragnehmers hat den Anforderungen eines Fachbauleiters nach LBO zu entsprechen. Dieser ist der Genehmigungsbehörde vor Beginn der Arbeiten namentlich zu nennen. Der Bauleiter der jeweiligen Gewerke hat obligatorisch persönlich an den regelmäßigen/wöchentlichen Baubesprechungs-/Jour Fixe-Terminen vor Ort teilzunehmen. Die Kosten hierfür sind in die Angebotspreise einzurechnen. Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Regelarbeitszeit anwesend sein. Er sollte nachweislich ähnliche Arbeiten ausgeführt haben und über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Er darf nur abgezogen werden wenn mit dem bauführenden Bauleiter eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Lärmschutz während der Bauzeit</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei der Durchführung der Arbeiten sind Lärm- und sonstige Störbelästigungen in zumutbaren Grenzen zu halten, um einen weitestgehend störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Gemäß BImSchV sollte der Imissionsrichtwert von 60 dB (Mischgebiet, tagsüber 6-22 Uhr) möglichst nicht überschritten werden. </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Abfallmanagement/Umwelt</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der vom AN verursachte Abfall ist täglich zu beseitigen und entsprechend Entsorgungsverordnungen zu entsorgen. Bei Nichtbeachtung dieser Reinigungspflicht ist die Bauleitung berechtigt, die Beseitigung auf Kosten des AN vornehmen zu lassen. Ist Gefahr im Verzug, ist eine vorherige Ankündigung der Bauleitung an den Verursacher nicht erforderlich. Baustoffreste, Verpackungen usw. die nach dem zur Zeit gültigen Gesetzen und Verordnungen, &#x22;Bundesabfallgesetz, Landesabfallgesetz &#x22; sowie der &#x22;TA Sonderabfall&#x22; als Sondermüll gelten, sind entsprechend dieser Vorschriften zu sortieren (Abfallschlüssel) und mit Nachweisführung in geeigneter Weise zu entsorgen. Verschmutzungen auf öffentlichen Flächen sind, sofern Sie vom AN verursacht wurden, umgehend - mindestens täglich - zu entfernen. Die Entsorgung von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers, sowie das Beseitigen der Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren, ist gemäß VOB/C vom AN selbst zu veranlassen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis über die Einstufung von belasteten Baustoffen:</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Chemikaliengesetz in der neusten Fassung sowie die unter §19 angeführte Gefahrstoffverordnung </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die &#x22;Technischen Regeln Gefahrstoffe&#x22; (TRGS), sind in vollem Umfang und bedingungslos einzuhalten</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Anlieferungen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die An- und Abfahrten über den öffentlichen Gehweg auf das Baustellengelände sind selbstständig vom AN zu koordinieren.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei Lieferungen muss ein Einweiser gestellt werden.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Im Anschluss an die Baumaßnahme sind beschädigte Flächen wieder herzurichten.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Hinweis zu Allgemeinen Einrichtungen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche sonstige Einrichtungbestandteile, die zur Abwicklung der Arbeiten erforderlich sind, sind in die Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Hinweise zu Aufmaßen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Aufmaße sind nachvollziehbar räumlich gegliedert aufzustellen. Grundsätzlich sind hierfür Aufmaßpläne vom Auftragnehmer zu erstellen. Im Einzelfall sind die Aufmaße gemeinsam mit der Fachbauleitung durchzuführen. Die Fachbauleitung erhält die Originale der Aufmaßblätter, der AN eine Kopie. Die Massen der einzelnen Aufmaßblätter sind in eine nach Titeln und Positionen geordnete Aufmaßzusammenstellung zu übertragen, die laufend fortgeschrieben wird. Die Unterlagen sind der Bauleitung jeweils in Papierform und digital, im PDF-Format, zur Verfügung zu stellen.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Bautagesberichte</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN ist verpflichtet, laufend Bautageberichte zu führen und diese wöchentlich unaufgefordert auf die CDE/Projektcloud hochzuladen. </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Schadensersatz</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN verpflichtet sich, für sämtliche im Rahmen der Durchführung seiner Leistungen entstehenden Schäden an umliegenden Gebäuden, Grundstücken, Zäunen, Pflanzungen, Wegen, Masten, Vermessungspunkten usw. Ersatz zu leisten. Für Beschädigungen an anderen Gewerken ist ebenfalls Ersatz zu leisten.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Ausführungsunterlagen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle Ausführungs- und Detailpläne werden vom AG digital innerhalb eines digitalen Projektraumes zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung wird nicht gesondert vergütet. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN hat die zur Ausführung erforderlichen Pläne eigenverantwortlich selbst aus den bereitgestellten digitalen Unterlagen auszuplotten. Ein Anspruch des AN auf das Plotten oder die Bereitstellung gedruckter Pläne durch den AG besteht nicht.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche Unterlagen (Ausführungs- und Detailpläne, Statik, Bewehrungspläne, Haustechnikpläne usw.) sind vom AN eigenverantwortlich zu prüfen, Unstimmigkeiten sind dem Architekten bzw. der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen. </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Zusätzliche Anforderungen</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Auf die Beachtung der Schutzmaßnahmen der Berufsgenossenschaft wird besonders hingewiesen. Für die Folgen etwaiger Unfälle trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nach Abschluss der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzurichten.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für Diebstähle und Vandalismusschäden an Material, Geräten und Bauleistungen haftet der Auftragnehmer (AN) bis zum Tag der Abnahme. </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche Arbeiten sind ohne Unterbrechungszeit und zügig in angemessener Personalstärke und Maschinenausstattung auszuführen.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Änderungen oder Ergänzungen der vereinbarten Ausführung sind nur mit schriftlicher Genehmigung des AG oder dessen weisungsbefugten örtlichen Bauleitung zulässig.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bieter hat sich im Vorfeld über die Baustelle, ihre Zugänglichkeit, die Möglichkeit der Materiallogistik und -lagerung, die Versorgung mit Bauwasser und elektrischer Energie sowie aller besonderen örtlichen Verhältnisse, die eine Preisbildung beeinflussen, zu unterrichten.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nachforderungen aus Unkenntnis der örtlichen Situation werden nicht anerkannt.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bieter bestätigt, dass in diesem  Leistungsverzeichnis keine Unklarheiten vorhanden sind, die ein kalkulatorisches Risiko für den AN darstellen. Sollte dieses der Fall sein, sind diese vor Angebotsabgabe bei der ausschreibenden Stelle in Schriftform/per E-Mail zu äußern. Diese Unklarheiten werden bei Bedarf im Rahmen einer allgemeinen Bieterinformation entsprechend beseitigt werden.</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bieter erklärt mit Angebotsabgabe, dass er über die erforderliche Sachkunde und die erforderlichen Arbeitskräfte und Betriebsmittel verfügt, um eine fach- und fristgerechte Baudurchführung zu gewährleisten.</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">SiGeKo</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN hat vor der Ausführung seiner Arbeiten sich mit den Inhalten des SiGePlans vertraut zu machen, seine Gefährdungsbeurteilung mit dem SiGeKo abzustimmen und die Ergebnisse in die Gefährdungsbeurteilung zu übernehmen. Der AN hat grundsätzlich den Vorgaben des SiGeKo Folge zu leisten.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Bedenken</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hat der Arbeitnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführungen, Maßnahmen, so hat er diese mit Angabe der Gründe bei Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen. Spätere Bedenken gegen aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtliche Ausführung und Forderungen, gehen zu Lasten des AN.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Leistungsänderungen:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Veränderte und zusätzliche Leistungen dürfen erst nach schriftlicher Auftragserteilung ausgeführt werden. Veränderte und zusätzliche Leistungen müssen auf der kalkulatorischen Basis des Hauptangebotes (Urkalkulation) und des Bauvertrages errechnet werden, sofern sie zur Ausführung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind und der Betrieb des AN auf ihre Ausführung eingerichtet ist.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für im Hauptangebot nicht enthaltene Leistungen und Lieferungen sind marktgängige Preise einzusetzen. Evt. erforderliche Zuschläge müssen angemessen sein und dürfen die in der Urkalkulation evt. benannten Zuschläge nicht überschreiten.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AG behält sich vor, die vom AN ermittelten Preise für veränderte und zusätzliche Leistungen durch die Urkalkulation belegen und von neutraler Seite auf ihre Marktfähigkeit hin überprüfen zu lassen. Kommt eine Einigkeit über die Preise nicht rechtzeitig zustande, hat der AN diese Leistungen trotzdem auszuführen. Eine gütliche Einigung ist im Rahmen der Schlussrechnung zu finden.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Mindestanforderungen an die Urkalkulation:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhängenden, einheitliche Urkalkulation darzustellen.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Urkalkulation ist spätestens nach Auftragserteilung dem Auftraggeber vorzulegen. Aus der Urkalkulation müssen die im Angebot enthaltenen Einheitspreise mit folgenden Preisbestandteilen unmittelbar ersichtlich sein:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansätzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten (insb. Lohn/Gehalt, Baustoffe/Bauteile, Rüst,- Schal-, Hilfs, -Betriebsstoffe, Baugeräte und Sonderkosten).</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gemeinkostenanteil mit den zugehörigen Umlagefaktoren, aufgeschlüsselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschäftskosten (AGK), Wagnis und Gewinn (W+G). Ggf. vorhandene Auftragnehmerzuschläge (AZ) oder Nachunternehmerzuschläge (NZ) sind aufzuführen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Kalkulation der Nachunternehmer/anderer Unternehmer sind der Urkalkulation beizufügen, spätestens auf Aufforderung vorzulegen. Auch diese Kalkulation ist detailliert aufzuschlüsseln.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Auftraggeber darf zur Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung sonstiger vertraglicher Ansprüche die Preisermittlung (Urkalkulation) öffnen und einsehen. Die Öffnung der Urkalkulation erfolgt nur im Beisein des AN oder nach ausdrücklicher Genehmigung durch den AN. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben.  </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">16-018 ARBEITSSCHUTZMERKBLATT</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Arbeitsschutzmerkblatt - Allgemeine Hinweise</span>
                  </p>
                  <ol style="list-style:decimal">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund Ihres Arbeitsauftrages Ihren Arbeitsplatz haben.</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Auf der gesamten Baustelle sind Arbeitsschutzhelm (nach DIN EN 397) und Sicherheitsschuhe (nach DIN EN 345 S3) oder Sicherheitsgummistiefel (nach DIN EN 345 S5) zu tragen. Ausnahmen können im Bereich geschlossener Räume, in denen keine Gefahr von oben droht, zugelassen werden. Beschäftigte, die das nicht beachten, werden von der Baustelle verwiesen! Entsprechend den auszuführenden Arbeiten sind erforderliche weitere Arbeitsschutzmittel und Schutzausrüstungen zu benutzen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, für die eigene und für die Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von Ihnen festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit sowie alle festgestellten Sicherheitsmängel müssen Sie unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Bauleitung melden. Alle gefährlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig! Sie sind auch verpflichtet, für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Beschäftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß zu verwenden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Entfernen oder Ändern von Sicherheitskennzeichnungen, Sicherheitseinrichtungen, Gerüstteile bzw. Absperrungen ist nur befugten Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich über die örtlichen Brandbekämpfungsvorkehrungen und die Standorte der Brandbekämpfungsmittel, Sammelpunkte usw.</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrüstungen sind der ordnungsgemäße Zustand und die vorgeschriebenen Prüfungen (Prüffristen) zu beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen frei von Beschädigungen und für die auszuführende Tätigkeit geeignet sein. Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beachten Sie die Straßenverkehrsordnung in Bezug auf den Baustellenverkehr. Auf der Baustelle gilt als Höchstgeschwindigkeit die Schrittgeschwindigkeit. Das Abstellen von privaten Personenfahrzeugen ist nicht gestattet.</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Baustelle darf nur durch die gekennzeichneten Zugänge befahren, betreten und verlassen werden. Außerhalb der Arbeitszeit ist der Aufenthalt auf der Baustelle verboten. Die Baustelle wird außerhalb der Arbeitszeiten per Video überwacht. </span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher sich während der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhält.</span>
                      </p>
                      <p/>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Baustellenbereich ist regelmäßig arbeitstäglich zu reinigen und sauber zu halten. Abfälle sind in geeigneten Behältern zu sammeln und selbst zu entsorgen. Behältnisse für Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p/>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Terminplanung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Grundlage für die Planung der Zeitabläufe sind die Terminvorgaben des AG. Der AN ist verpflichtet, die Baustelle so zu betreiben, dass die genannten Termine eingehalten werden. Spätestens zwei Wochen nach der Beauftragung ist vom AN ein Ablaufplan für die in diesem LV beschriebenen Leistungen des AN vorzulegen. Der Arbeitsablauf ist durch den AN wöchentlich zu pflegen und anzupassen.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Bemusterung</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN hat alle Bauteile, Baustoffe, Anlagenteile und Einrichtungen, die Farben und Oberflächenstrukturen nach Angabe des AG zu bemustern und zur Ausführung freigeben zu lassen. Unterliegen Bauteile, Baustoffe, Anlagenteile und Einrichtungen, etc. einer Zulassung, so sind diese Bescheinigungen bei der Bemusterung vorzulegen. Die Festlegung und Auswahl sämtlicher Oberflächenqualitäten und Farben (RAL- und Sonderfarben) erfolgt nach Wahl des AG. Im Rahmen der Planung und Ausführung können Konstruktions- und Materialänderungen ausschließlich mit Genehmigung des Bauherrn vorgenommen werden. Bemusterung von Materialien müssen jeweils für einen Raum zusammenhängend vorgestellt werden. Der AN hat einen Bemusterungsterminplan zu erstellen und in den zu erstellenden Gesamtdetailterminplan einzubinden. Die Abhängigkeiten von erforderlichen Materialfreigaben zum Einbautermin, bzw. Produktionszeitraum sind vom AN in der frühzeitigen Mustervorstellung zu berücksichtigen.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Hinweis Kalkulationsgrundlage</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zur Kalkulation der Positionen dienen zusätzlich zu den Positionsbeschreibungen die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Planunterlagen. Diese Unterlagen hat der AN zur Kalkulation der jeweiligen EP-Preise ergänzend zu den Positionsbeschreibungen hinzuzuziehen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Positionsbeschreibungen sind jedoch vorrangig und maßgebend.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Abrechnungsgrundlage für die Zulagepositionen &#x22;Rundungen&#x22; bildet der Umfang der Außenkante des jeweiligen Bauteils in Lfdm. Bzw. bei flächigen Bauteilen jeweils in Kombination mit der Bauteilhöhe in m².</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p/>
                  <p/>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>ATV-Allgemeine technische Vorbemerkungen</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="_62070e69-04fe-476a-82c9-b82d15498a5e">
          <Description ID="e546c638-1956-489f-b999-7bbf8aa394e1">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Ausschreibung enthält die folgenden Bodenbeläge und ist in 2 Lose aufgeteilt:</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Los 1: </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Teppich</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Linoleum</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Eingangsmatten</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Los 2:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Industrieparkett Bambus </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle ausgeschriebenen Materialien und Farbtöne der Bodenbeläge, Sauberlaufmatten und Sockel sind in einem der Planung zu Grunde liegenden Farb- und Materialkonzept im Vorfeld der Ausschreibung geplant und bemustert worden und sind bei dem anzubietenden Fabrikat entsprechend zu berücksichtigen und in der Realschule umzusetzen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">So sind z.B. Linoleum und Teppichbeläge auf den Farbton und die Melierung der Feinsteinzeugfliesen abgestimmt. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Sauberlaufmatten sollen aus dem gleichen Material und Farbton wie der Sauberlaufteppich bestehen, so dass ein großzügiges einheitliches Bild in den Foyerbereichen entsteht. </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die in den nachfolgenden Positionen angegebenen Fußbodenbeläge haben den genannten gestalterischen Voraussetzungen entsprochen und werden daher in der Ausschreibung benannt. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Festlegung dient insbesondere dazu: </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">    - eine einheitliche optische Wirkung im Kontext des architektonischen Gesamtkonzepts zu erzielen, </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">    - die geforderten bauphysikalischen Eigenschaften zu gewährleisten, und </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">    - eine dauerhafte und qualitativ hochwertige Ausführung sicherzustellen. </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gemäß den Regelungen der VOB/A wird klargestellt, dass Produkte anderer Hersteller zugelassen sind, sofern diese in Materialbeschaffenheit, Farbgebung, Oberflächenstruktur und technischen Eigenschaften gleichwertig zu den beschriebenen Bodenbelägen sind. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zur Prüfung der Gleichwertigkeit sind durch den Bieter bereits im Zuge der Angebotsprüfung Muster vorzulegen.  </span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Farb- und Materialkonzept</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="_185eb1f1-ed1e-4fc2-ad09-2b04bd099150">
          <Description ID="f97e9663-6001-40b6-9ad9-77f9c69a6444">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Angabe der Belagsstärke des Oberbelages ist inklusive Kleber bzw. Dünnbettmörtel.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genauen Abmessungen sind den jeweiligen Positionen zu entnehmen.</span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 011 - Teppich</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Teppichbelag	7mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Heizestrich	73 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Trittschall	20 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Dämmung	50 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 021 - Linoleum</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Linoleum	3 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Heizestrich	77 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Trittschall	20 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Dämmung	50 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 022 - Linoleum ableitfähig</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Linoleum (ableitfähig) 3 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Heizestrich 	77 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Trittschall	20 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Dämmung	50 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 031 - Industrieparkett Bambus (Klassenraum, Flur, Aula EG und Mensa) Naturhell</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Industrieparkett Bambus 	11 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Heizestrich	79 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Trittschall 	20 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Dämmung	40 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 032 - Industrieparkett Bambus (Bibliothek) gedämpft</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Industrieparkett Bambus	 11 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Heizestrich	89 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Trittschall 	20 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Dämmung	30 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 033 - Industrieparkett Bambus (Lerninsel) Gedämpft</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Industrieparkett Bambus 	11 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Heizestrich	79 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Trittschall 	20 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Dämmung	40 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 041 - Fliesen Pausen WC mit Abdichtung</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 042 - Fliesen Küche 1</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 043 - Fliesen Küche 2</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 044 - Fliesen Treppenraum, Podest und WC ohne Abdichtung</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 045 - Fliesen Treppenlauf</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 046 - Fliesen Dusche</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 052 - Staubbindender Anstrich auf Estrich</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 061 - Staubbindender Anstrich Rohbau (OS 8)</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 062 - Staubbindender Anstrich Rohbau</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nicht Teil dieser Ausschreibung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 063 - Linoleum ableitfähig auf Rohbau</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Linoleum ableitfähig 3 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 081 - Eingangsmatte (Material und Farbton identisch mit Sauberlaufzone Teppich)</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Eingangsmatte	22 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Heizestrich	78 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Trittschall	20 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Dämmung	30 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">B: 082 - Sauberlaufzone Teppich (Material und Farbton identisch mit Eingangsmatte)</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc">
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Teppich		10 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Heizestrich	80 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Trittschall	20 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p>
                        <span style="font-style:italic;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal">Dämmung	40 mm</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p/>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Spezifikation der Bodenaufbauten analog anliegender Detailzeichnungen</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="_c8c6ca62-1615-4e3b-80cc-164e7c9d4f86">
          <Description ID="bd3c5499-63c3-4482-9459-0a6c6e5fefb8">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Bauzeitenplan</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: der Bauzeitenplan befindet sich aktuell in der Überarbeitung und dient lediglich der Übersicht der einzelnen Arbeitsabläufe nicht jedoch der genauen Datierung der Arbeiten. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Dauer der einzelnen Vorgänge ist jedoch maßgebend und einzuhalten, um Auswirkungen auf die nachfolgenden Gewerke zu vermeiden.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">•	EBR_BL-S_TE-_XX_BZP, Index 9.3 </span>
                  </p>
                  <p/>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Grundrisse, Schnitte</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">•	Bodenübersichten</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">•	Bodendetails</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">•	Gebäudeschnitte</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">•	Plan für das taktile Leitsystem</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">•	Verlegemuster Parkett</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Anlagenverzeichnis</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="_c9b5848b-c216-42b3-8848-0fceec83f580" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Diverse Bodenbeläge</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Remark ID="_a799136f-a1ad-491f-bd8f-2977ac6c9381">
              <Description ID="7eabd55b-c4eb-43cd-bac7-c549cdc264bb">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Bodenbelagarbeiten</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-size:10pt;font-family:Segoe UI;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">1. Grundlagen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18365 Bodenbelagarbeiten und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- BEB: Bundesverband Estrich und Belag e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- BVF: Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- DGfdB: Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- FEB: Fachverband der elastischen Bodenbelagshersteller e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- IVK: Industrieverband Klebstoffe e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-size:10pt;font-family:Segoe UI;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">2. Vorbereitung und Planung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind. </span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen, insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen lassen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN folgende Themen zu prüfen und ggf. zu planen: </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Überprüfung der bauseitigen Untergrundbeschaffenheit auf Eignung für die beschriebenen Bodenbelagsarbeiten. Hierzu zählt auch die Überprüfung der Belegreife,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Ausbildung der Sockel,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Feststellung der tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Erstellung sämtlicher Detailpunkte, sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-size:10pt;font-family:Segoe UI;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3 Ausführung und Konstruktion</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.1 Allgemeine Grundlagen zur Ausführung/Kalkulation</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle Bodenbeläge sind so auszubilden, dass die Anschlüsse der Beläge untereinander ohne Höhendifferenzen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">im fertigen Belag erfolgen, sofern keine Höhensprünge geplant sind.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abweichend von ATV DIN 18365, Punkt 3.4.4, wird die Verlegerichtung durch den AG festgelegt. Als Kalkulationsgrundlage ist Längsorientierung anzunehmen. Die Bahnen müssen in gleicher Richtung verlaufen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abweichend von ATV DIN 18365, Punkt 3.4.7, dürfen Türnischen nicht mit gesonderten Materialstreifen belegt werden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle Bodenbeläge müssen für die geplanten Nutzungsanforderungen geeignet sein. Dazu ist auf Verlangen des AG der Herstellernach weis vom AN zu erbringen (z. B. über Eignungsklasse, Komfortwert, Ableitfähigkeit, Stuhlrolleneignung).</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Entsprechend den Forderungen des AG sind auf Verlangen u. a. die Herstellernachweise bzw. Gütezertifikate über</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Brandverhalten,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trittschallverbesserungsmaß,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Schallabsorptionsgrad,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Wärmedurchlasswiderstand,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Eigengewicht,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">zu erbringen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wenn Bodenbelaghersteller keine Bescheinigungen u. a. über schmutzabweisende Eigenschaften, antibakterielle Wirkung, elektrische Eigenschaften, Licht- und Wasserechtheit, Rutschfestigkeit vorweisen können, sind vom AN, soweit erforderlich, Gutachten vorzulegen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.2 Untergrund</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Oberfläche ist vor der Verlegung mit einem Industriestaubsauger gründlich zu reinigen, Öl-, Fett- und Farbrückstände müssen vollständig beseitigt werden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Haftbrücken müssen grundsätzlich vollständig abtrocknen. Trennschichten - mit Ausnahme von Dampfdruck-Ausgleichschichten - müssen eine glatte Oberfläche besitzen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Je nach Art des ausgeführten Estrich-, Hohlraum- oder Doppelbodens erfolgen eine entsprechende, auf das Estrichmaterial abgestimmte Grundierung und Spachtelung. Gegebenenfalls ist ein Anschleifen der Estrichoberfläche erforderlich.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.3 Produkt/Material</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elastische Beläge werden mit einer gleichfarbigen Schweißschnur verschweißt. Ist Bahnenware zugelassen, so ist sie in den Gängen so zu verlegen, dass links und rechts ein gleich breiter Anschnitt vorhanden ist. Die Stöße sind zu verschweißen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Innerhalb eines Raumes dürfen Beläge keine Farb- und Strukturabweichungen aufweisen. Auf gleiche Chargennummer ist zu achten.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.4 Abschlüsse</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sind Befestigungen von Bauteilen an Vorsatzschalen erforderlich, hat der AN dafür zu sorgen, dass verdeckte Rohre und Leitungen nicht beschädigt werden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Bodenbeläge sind sorgfältig an durchdringende Bauteile anzuarbeiten. Nur nach Rücksprache mit dem AG dürfen Abdeckrosetten zur Ausführung kommen. Beim Einbau von Trennschienen bei Belagwechsel oder als Begrenzung sind alle Anforderungen an den Schall- und Brandschutz einzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleisten sollen, soweit nicht nachfolgend abweichend beschrieben, aus demselben Material mit derselben Oberflächenbehandlung hergestellt sein wie die Oberfläche der davor liegenden Bodenflächen. Ecken sind auf Gehrung zu schneiden. Sofern Sockelleisten rückseitig nicht vollflächig wandbündig aufliegen, etwa durch Hohlkehlen, unterseitige Abschrägungen usw., sind alle sichtbaren Stirnflächen und Anschlüsse (freie Wandenden) mit auf Gehrung geschnittenen Enden zu verdecken.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.5 Sockelleisten</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ein Um-die-Ecke-Ziehen von Kettelleisten und Weichsockeln ist nicht zulässig. Sockelleisten sind an Innen- und Außenecken aufzutrennen, Holz- und Holzwerkstoffleisten sind auf Gehrung zu schneiden. Stehen Sockelleisten über Türzargen hinaus, sodass die Stirnkanten der Sockelleisten sichtbar würden, sind diese Anarbeitungen gleichfalls mit Gehrungsschnitten verschlossen auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anschlüsse nicht ausreichend biege- oder verformbarer Sockelleisten an runde Wände oder Rundstützen sollen gänzlich ohne solche Profile ausgeführt werden, soweit nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben.</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">In diesen Fällen ist der Bodenbelag oberflächenfertig sichttauglich mit umlaufend gleichmäßig breiter, korkgefüllter Randfuge auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.6 Rutschhemmung von Oberflächen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Vorgaben der DGUV 108-003 zur Rutschhemmung sind auch für nicht gewerbliche Bereiche mindestens einzuhalten. Die Rutschhemmungsklassen benachbarter Bereiche dürfen sich um nicht mehr als eine Rutschhemmungsklasse von einem Bereich zum benachbarten Bereich unterscheiden. </span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außer in planmäßig dauerhaft im Wasser liegenden Bereichen sind für alle Bereiche, die sowohl nass als auch trocken begangen werden, beide Rutschhemmungsanforderungen (trocken nach DGUV 108-003 und nass nach DGUV 207-006) zu berücksichtigen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Soweit die Bodenbeschichtungsauswahl des AG die erforderlichen Rutschhemmungen nicht berücksichtigt, teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Materialbestellung unaufgefordert mit.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Soweit keine Rutschhemmungsanforderung im Positionstext beschrieben ist, gilt R10 als mindestens geschuldete Anforderung. Soweit Nassräume als Einsatzzweck erwähnt sind, gilt R10-B als Mindestanforderung.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">ZTV - Zusätzliche technische Vorbemerkungen Bodenbelag</span>
                        </p>
                        <p/>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="_7fb3f024-b408-4db7-84b5-04b91aaac0e4" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>Allgemein</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="_c60d7f33-990e-4122-93ea-14c2803b4242" RNoPart="10">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Einrichten der Baustelle, das Vorhalten, Umsetzen (falls erforderlich) über die Bauzeit des AN sowie Räumen der Baustelle mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnende Leistungen:</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Herrichten der erforderl. Lager-/Arbeitsplätze</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- notwendige Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel, Hebezeuge, Kräne, Containern, Verkehrszeichen, Warnlaternen</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Material-Vorhaltekosten, </span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Personalkosten</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten und Bürgersteigen, einschl. deren Säuberung von eigens verursachten Verunreinigungen</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Eventuell erforderl. Befestigung der Zufahrtswege und Befestigungen (Stellfläche) für Baukrane, einschl. deren Rückbau nach Fertigstellung.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle dafür erforderlichen Anträge sind über den AN einzuholen und durch diesen zu zahlen.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: es steht </span>
                              <span style="text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">kein </span>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bauaufzug oder Kran zur Verfügung. Die Kosten für den Vertikaltransport der Materialien sind einzukalkulieren. </span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche Kosten für erforderliche Fundamente für Maschinen, Container und Kran sind einzukalkulieren und die Ausführung ist mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Es ist speziell darauf zu achten, dass keine Beschädigungen des Gehweges durch die Baumaßnahmen entstehen. Eventuelle Beschädigungen hat der AN auf seine Kosten nach Angaben bzw. Forderungen des zuständigen Tiefbauamtes wieder in Ordnung zu bringen.</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Baustelleneinrichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_837090ec-9735-45b5-8cb5-e157ff7d5185" RNoPart="20">
                    <Qty>3100.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Schutzabdeckung für neu eingebaute Bodenbeläge.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Aluminiumkaschierter Karton liefern und verlegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stöße staubdicht verklebt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- alle Wandanschlüsse staubdicht verklebt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung vor Bezug</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Entsorgung nach AVV-Schlüssel</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zweck: Schutz des neuen Bodenbelags vor Beschädigung, Verschmutzung und Staub</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: Teppich, Linoleum</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Schutzabdeckung, Böden, Alukarton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_d24fcd30-a1b2-4eff-8f5d-a901375bb7b5" RNoPart="30">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellen und Liefern von Unterlagen/ Nachweisen/</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Revisionsunterlagen/Datenblättern für alle im nachfolgenden beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbeläge in 2-facher papierform (in Ordnern) und digital (pdf &#x26; dwg) nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufforderung durch den AG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgende Unterlagen/Nachweise sind vom AN vorzulegen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">• Datenblätter der verbauten Bodenbeläge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">• Pflegeanleitung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">• Revisionsunterlagen</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Nachweise/Dokumentation/Revisionsunterlagen/Datenblätter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_a28dcd6f-523a-4b37-adc8-e4c21650ded1" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>Vorbereitende Arbeiten für alle Bodenbeläge dieses Loses</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="_824da7d9-099d-402d-950f-486afe85fe18" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren, Ausführung auf Anordnung des AG.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anfertigung und Aushändigen eines Prüfprotokolls gemäß den Vorgaben der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Schnittstellenkoordination, herausgegeben vom Bundesverband Flächenheizung und Flächenkühlung e. V.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Messungen sind an den durch den Estrichleger markierten Messstellen durchzuführen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Messung Estrichfeuchte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_e66536c2-99cf-4398-b79e-4761383441f4" RNoPart="20">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Prüfen der Oberflächenzugfestigkeit, an vorbereitetem Untergrund, Prüfflächen durch Ringnut begrenzen, Protokollieren der Ergebnisse durch Eintragen in die Grundrisse.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: Zementestrich.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Untergrund prüfen, Oberflächenzugfestigkeit</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_e160f1d7-4ef7-4763-8df5-99cf95e695f6" RNoPart="30">
                    <Qty>3076.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund von groben Verschmutzungen reinigen, aufgenommene Stoffe in Behältnis des AN sammeln, abfahren und entsorgen, inkl. staubfreiem Absaugen mittels Industriestaubsauger. </span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung nur nach Anweisung der örtlichen Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Grobe Verschmutzungen, die nicht durch Schleifen und Saugen zu beseitigen sind (z. B. Gips-, Mörtel-, Farbreste etc.).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Anfallende Reststoffe und Schutt nach Abfallschlüssel (AVV) sortieren, laden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsorgungsnachweis als Vergütungsgrundlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Gebühren der Verwertung/Entsorgung sind vom AN zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abfallart: Stoffgemische aus mineralischen und nichtmineralischen Abfällen (Baumischabfall)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abfallschlüssel: AVV 17 09 04</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Estrich</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Untergrundreinigung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_0e87d150-c143-4e19-9a4e-f2e023bf4cc0" RNoPart="40">
                    <Qty>618.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Risse im Estrich kraftschlüssig schließen.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Risse aufweiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Quereinschnitte herstellen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Fugen ausblasen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Gießharz einfüllen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Estrichklammern einlegen, Abstand ca. 30 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Fläche mit Quarzsand abstreuen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zweck: 		ebener Untergrund für Haftverbund</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung: 	Estrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgeleistung: 	Höhenausgleich bzw. Haftgrund</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Zementestrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rissbreite: 	bis 5 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material: 	2-komponentigem Injektionsharz auf Epoxydharzbasis</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Risse im Estrich schließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_d284ed84-0953-412d-a9a7-8f8d6424110d" RNoPart="50">
                    <Qty>1631.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens, für Bodenbelagarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Randdämmstreifen: PE-Schaum</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Randstreifen abschneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_b6d1f4f2-6ebe-4cdf-bdd2-77d4b494a032" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>B:011 - Teppich</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="_42295f11-9306-4c58-aac2-832794974b31" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Vorbereitende Arbeiten B:011</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_f5b9603c-949d-4aac-9617-e593418e1300" RNoPart="10">
                        <Qty>580.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für Bodenbelagarbeiten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Estrich Schleifen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_8b60b982-3842-4977-820d-87351f6e5d34" RNoPart="20">
                        <Qty>580.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Voranstrich für nachfolgende Bodenbeläge B:011 aus Dispersion, vollflächig auf oberflächentrockene Flächen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Herstellervorgaben des Bodenbelags sind zu beachten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: Zementestrich</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Voranstrich, Dispersion</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_eedd5a93-2062-4ddd-8caf-a1966aa926fc" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Flächenbelag</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_840541a2-24ca-4de9-8971-01184f00b544" RNoPart="10">
                        <Qty>580.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Textiler Bodenbelag als Kugelgarn gem. DIN EN 1307, als Bahnenware</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund	Estrich</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nutzschicht	50% Polypropylen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		50% Polyamid</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		bindemittelfrei, ohne Fluorcarbonverbindungen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		rapport- und richtungsfrei 	</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		gemäß DIN EN 1307, Abschnitt 3.6 Polvliesbelag Typ B3 mit Nutzschicht aus 			Faserkugeln</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Träger		vollsynthetisch	</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rückenbeschichtung	latexiert	</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m2 	ISO 8543</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gesamtdicke	ca. 6,0 mm	ISO 1765</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Polrohdichte	0.22 g/cm3 	ISO 8543</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferform	200 cm breit Rollen 	</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Trittschallverbesserungsmaß	ca. 20 dB, ISO 140-8</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0.080 m2 · K/W</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">				fussbodenheizungs- und stuhlrollengeeignet</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">				(ständige Nutzung), ISO 8302 </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandklasse			Cfl – s1, toxfreie Löschschicht, DIN 13501-1</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elektrostatisches Verhalten		antistatisch &#x3C; 2.0 kV, ISO 6356</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verlegung			vollflächig verklebt mit stuhlrollengeeignetem, 						hochsiederfreiem Dispersions-Klebstoff D1, Klasse EC1 </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">				Bahnen gestürzt verlegen.	</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beanspruchungsklasse 	33	DIN EN 1307, Abschnitt 3.6 Polvliesbelag Typ B3 mit Nutzschicht 				aus Faserkugeln</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Komfortklasse		LC 2	DIN EN 1307, Abschnitt 3.6 Polvliesbelag Typ B3 mit Nutzschicht 				aus Faserkugeln</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe		lehm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch Fabromont Creation lehm 311.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG Westflügel, Lehrerbereich, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:011</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Textiler Bodenbelag, Bahn, 6,0mm, Klasse 33, 20 dB - B:011</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_f2fa4456-6793-4fa6-9d13-d2e7cac0556f" RNoPart="20">
                        <Qty>19.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Teppich&#x22; für die runde Ausführung des Bodenbelags.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bodenbelag ist an die runde Wand gleichmäßig anzuarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_b0ff2a87-4a8d-403e-8210-0db8efa02470" RNoPart="30">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Teppich &#x22; für das Anarbeiten des Bodenbelags an nicht rechtwinklige Innen-/AußenEcken.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_c0557c30-7ea5-4e15-b546-bd726dbeeaf4" RNoPart="40">
                        <Qty>20.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:011 an Stützen anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stb-Rundstützen (40 cm), vollständig oder Teilbereiche, fugenlos</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: Anstatt einer Fußleiste wird die Rundstütze d=40cm bauseitig mit einer 2K-Wandfarbe beschichtet. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Rundstützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_12167f08-968f-4013-905c-cc7d3f209732" RNoPart="50">
                        <Qty>1.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:011 an aus den Wänden herausstehenden Stützen anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Vorsprung Stb-Stützen (ca. 7 x 20 cm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an eckige Stützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_72e22ddf-8192-4d88-a4db-a2e09a095113" RNoPart="60">
                        <Qty>3.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:011 an Trockenbauvorbauten anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung u.a. an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Abkastung (ca. 35 x 150 cm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Trockenbauvorbauten</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_ee220108-0f02-4eaf-bc8d-addd369974b2" RNoPart="70">
                        <Qty>24.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodentank mit dem zuvor beschriebenen Bodenbelag B:011 belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung: 	Einbau Bodentank bauseits</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Format: 		eckig</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außenmaße: 	bis 400x400 mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG BT-West, siehe Bodentankübersichten:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		EBR_EL-_05_S_GR_00_XXXX_A_--</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Bodentank belegen, eckig, 400x400mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_f5131e4f-5ca7-4ff1-95fb-4730ef94e745" RNoPart="3">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Sockelleiste</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_38fe6715-1dc7-40c2-9689-bcac5997709e" RNoPart="10">
                        <Qty>336.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleiste, Hochkant-Rechteckprofil, oberseitig angeschrägt, Ecken und Stöße sowie Endungungen an Türen auf Gehrung geschnitten. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Massiv- bzw. GK-Wandflächen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Holzart: 		Nadelholz, massiv</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Güteklasse: 	1 nach DIN 68365</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stärke: 		ca. 14 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelhöhe: 	65 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Befestigung: 	geklebt mit Heißschmelzkleber oder hochwertigem spaltüberbrückendem Kaltkleber, zusätzlich dünne Torxschrauben mit Senkkopf in regelmäßigen Abständen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche: 	weißlack</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. 2 rückseitiger Fräsungen zur Aufnahme und Verteilung des Klebers, so dass eine spaltfreie Verklebung gewährleistet ist. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG Westflügel, Lehrerbereich, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:011</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Sockelleiste Vollholz zu B:011</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_a3ebfc78-e858-44c6-8d97-fc1bb6d6a0e7" RNoPart="20">
                        <Qty>19.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Sockelleiste Vollholz zu B:011&#x22; für die runde Ausführung der Sockelleiste.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Sockelleiste ist gleichmäßig an der runden Wand entlang zu führen. Innen- und Außenrundung.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Radien: 	von ca. 1,60 m  bis ca. 5,00 m</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">In die Position ist das spachteln, schleifen und lackieren einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_2c173202-8fde-428c-8271-de832487c273" RNoPart="30">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Sockelleiste Vollholz zu B:011&#x22; für das Herstellen der Gehrung in nicht rechtwinkligen Innen-/Außen-Ecken.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_78609897-86e4-403c-a49d-4b15ecccb9f2" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>B:021/022 B:063- Linoleum/Linoleum ableitfähig</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="_cbbe562b-e1a0-43a1-8e25-15285feee558" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Vorbereitende Arbeiten B:021/022</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_b764b114-3ab7-4316-b605-e316b53f8ee5" RNoPart="10">
                        <Qty>1568.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für Bodenbelagarbeiten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Estrich Schleifen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_8b836e8b-b52c-4d42-a0f8-35ae1f025211" RNoPart="20">
                        <Qty>31.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Stahlbeton, für Bodenbelagarbeiten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Rohbau Schleifen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_69f71426-837c-4ac4-85b1-a50ad2d633c3" RNoPart="30">
                        <Qty>1599.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Voranstrich der vorzubehandelnden Bodenflächen mit geeigneter Grundierung.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Voranstrich mit Haftgrund</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                        <NEMETSCHEK:Codetext>036.010020</NEMETSCHEK:Codetext>
                      </Item>
                      <Item ID="_f73fb195-742f-4a30-87a2-c811c6acb254" RNoPart="40">
                        <Qty>1568.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vollflächige Verspachtelung des Untergrundes (Estrich, Beton), Spachtelung der vorbehandelten </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenfläche mit selbstverlaufender Fußboden- Nivelliermasse.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. nachschleifen und absaugen. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausgleich des Untergrundes bis 3 mm </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Spachteln mit Nivelliermasse </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                        <NEMETSCHEK:Codetext>036.010030</NEMETSCHEK:Codetext>
                      </Item>
                      <Item ID="_c71f6fc3-7441-4bb1-bad0-483d36fb213d" RNoPart="50">
                        <Qty>31.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vollflächige Verspachtelung des Untergrundes (Beton), Spachtelung der vorbehandelten </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenfläche mit selbstverlaufender Fußboden- Nivelliermasse.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. nachschleifen und absaugen. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausgleich des Untergrundes bis 10 mm </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p>
                                    <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Spachteln mit Nivelliermasse </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                        <NEMETSCHEK:Codetext>036.010030</NEMETSCHEK:Codetext>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_ac3a08a4-16b4-4454-9bd0-24f67be1659b" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Flächenbelag</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_8fa6ba56-e56a-4d6e-a8c1-d3180423d21f" RNoPart="10">
                        <Qty>1515.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011 (oder gleichwertig), mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (oder gleichwertig)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">(gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elektrostatisches Verhalten:		antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Trittschallverbesserungsmaß  	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2, ca. 5 dB,					</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten 		EN 13501-1 Klasse Cfl-s1 (oder gleichwertig) </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dicke 			mind. 2,5 mm, in Bahnen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bahnenbreite 		mind. 200 cm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rutschsicherheit		R9</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Art der Nutzung		geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche		mit taktilen Nuancen , gesprenkelt, z.B. durch Einsatz von Kakaoschalengranulat in der gesamten Linoleummasse</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton: 			meringue, vgl. NCS: S 2005-Y40R</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			bzw. nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			es sind mind. 15 Muster vorzulegen</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch Forbo Linoleum Marmoleum Cocoa meringue 3590.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG und 1.OG, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:021</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Linoleum - B:021</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_c917b958-450c-4d79-b95a-c0bb354ea11d" RNoPart="20">
                        <Qty>54.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011 (oder gleichwertig), mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (oder gleichwertig)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">(gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten 		EN 13501-1 Klasse Cfl-s1 (oder gleichwertig) </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dicke 			mind. 2,5 mm, in Bahnen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bahnenbreite 		mind. 200 cm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rutschsicherheit		R9</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Art der Nutzung		geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche		glatt, marmoriert</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton: 			beige meliert, vgl. NCS: S 1515-Y20R</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			bzw. nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			es sind mind. 15 Muster vorzulegen</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben mit leitfähigem Klebstoff, einschließlich durchlaufenden Kupferbändern 10 / 0,08 mm, Potentialausgleich erfolgt bauseits.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ableitwiderstand DIN EN 1081   max. 1 x 10^8 Ohm,	</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Isolationswiderstand DIN VDE 0100-610  min. 5 x 10^4 Ohm.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch Forbo Linoleum Marmoleum Ohmex Caribbean 73038 .</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG, 1.OG, 2.OG EDV-Räume, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:022</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Linoleum, ableitfähig - B:022</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_73584fe1-fa7e-4cbf-9439-857d03df2f00" RNoPart="30">
                        <Qty>31.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011 (oder gleichwertig), mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (oder gleichwertig)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">(gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund:		Rohbetonsohle</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten 		EN 13501-1 Klasse Cfl-s1 (oder gleichwertig) </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dicke 			mind. 2,5 mm, in Bahnen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bahnenbreite 		mind. 200 cm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rutschsicherheit		R9</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche		glatt, marmoriert</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton: 			beige meliert, vgl. NCS: S 1515-Y20R</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			bzw. nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			es sind mind. 15 Muster vorzulegen</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben mit leitfähigem Klebstoff, einschließlich durchlaufenden Kupferbändern 10 / 0,08 mm, Potentialausgleich erfolgt bauseits.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ableitwiderstand DIN EN 1081   max. 1 x 10^8 Ohm,	</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Isolationswiderstand DIN VDE 0100-610  min. 5 x 10^4 Ohm.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch Forbo Linoleum Marmoleum Ohmex Caribbean 73038.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	UG EDV-Raum, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:063</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Linoleum, ableitfähig auf Rohbau- B:063</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_c9a4b5af-daba-4994-bbc3-f0d5098ccdff" RNoPart="40">
                        <Qty>42.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu den Vorpositionen Linoleum und Linoleum, ableitfähig für die runde Ausführung des Bodenbelags.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bodenbelag ist an die runde Wand gleichmäßig anzuarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_ec249c15-8e55-42ff-bf4c-3e0269e99fe0" RNoPart="50">
                        <Qty>29.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu den Vorpositionen Linoleum und Linoleum, ableitfähig für das Anarbeiten des Bodenbelags an nicht rechtwinklige Innen-/AußenEcken.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_dbcb4ab6-6632-4622-b7fc-77582166ac7b" RNoPart="60">
                        <Qty>1019.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Belagsnähte der vorbeschriebenen Linoleum Beläge B:021/022 fräsen und thermisch verschweißen, mittels Schweißschnur.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Belagdicke: 	2,5 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nahtbreite: 	4 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe:		passend zum Linoleum</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Linoleumbahnen verschweißen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_a237f901-7858-495a-8bef-3c5dfb9a296a" RNoPart="70">
                        <Qty>57.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:021 + B:022 an Stützen anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stb-Rundstützen (40 cm), vollständig oder Teilbereiche, mit exakt runder Fuge, umlaufend in derselben Breite.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: Anstatt einer Fußleiste wird die Rundstütze d=40cm bauseitig mit einer 2K-Wandfarbe beschichtet. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Rundstützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_ba98beef-e13a-49eb-97d0-48dd88d7bab4" RNoPart="80">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:021 + B:022 an aus den Wänden herausstehenden Stützen anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Vorsprung Stb-Stützen (ca. 6 x 25 cm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an eckige Stützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_74b7a755-16f8-4034-affe-c8907338a042" RNoPart="90">
                        <Qty>10.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:021 + B:022 an Trockenbauvorbauten anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Länge umlaufende Kante bis ca. 150cm. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung u.a. an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Abkastung (ca. 15 x 100 cm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Trockenbauvorbauten bis 150 cm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_a7e92c50-2566-4d42-8c7d-84b3396dbd29" RNoPart="100">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:021 + B:022 an Trockenbauvorbauten anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Länge umlaufende Kante ab ca. 150cm. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung u.a. an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Tafelbereich (ca. 35 x 200 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Waschbecken (ca. 55 x 180 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Abkastungen (bis ca. 90 x 180 cm)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Trockenbauvorbauten ab 150cm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_e834b51a-8f3b-425b-aa89-db23b53f26da" RNoPart="110">
                        <Qty>61.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elastische Verfugung mit 1-Komponenten-Dichtstoff auf Silikonbasis, Fuge glatt </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">gestrichen, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellen und Liefern in den Türbereichen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite der Fuge: 	8mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tiefe der Fuge: 	10mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe: 		passend zum Linoleum</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Verfugung, dauerelastisch</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_7b7b6f85-deb5-418b-91df-25552a7f7552" RNoPart="120">
                        <Qty>57.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die sichtbar bleibende Fuge, nach bauseitig erfolgtem 2K-Anstrich, zur Stütze hin leicht angewinkelt und den Bodenbelag leicht überlappend dauerelastisch verfugen und gleichmäßig abziehen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Verfugung, dauerelastisch, Fuge Rundstütze</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_f1877469-192a-415f-bd4b-b16bf0ebb3a9" RNoPart="130">
                        <Qty>87.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abschlussprofil Aluminium</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für Beläge 2,5 mm, bzw. entsprechend des angebotenen Linoleums</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite x Höhe: 	18x3,5 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material: 	Aluminium, EN AW 6063</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bearbeitung: 	versenkt gebohrt</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Montageart: 	Schraubbefestigung</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbauswahl:	Edelstahl matt </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sowie der fachgerechte Einbau sind zu beachten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt und Anarbeiten des Linoleums an das Dehnfugenprofil. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung an Türöffnungen. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	UG, EG, 1.OG, 2.OG, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:021, B:022, B:063</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Abschlussprofil an Türübergängen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_4ad12cbc-006d-4451-bb10-4ddca6f368b4" RNoPart="140">
                        <Qty>124.000</Qty>
                        <QU>Lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dehnfugenprofil für Beläge bis 3 mm mit EPDM-Fuge, vulkanisiert. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Höhe: 		3 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material: 	Edelstahl rostfrei (V2A)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bearbeitung: 	mit Loch-Stanzung</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Montageart: 	Verlegung im Klebebett des Bodenbelags.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Grundbreite EPDM: ca. 5 mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbauswahl:	Edelstahl / EPDM beige</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sowie der fachgerechte Einbau sind zu beachten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt und Anarbeiten des Linoleums an das Dehnfugenprofil. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG und 1.OG, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:021</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Dehnungsfugen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_fac930ea-f424-4cad-a9a8-63565b9e5a1d" RNoPart="150">
                        <Qty>12.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodentank mit dem zuvor beschriebenen Bodenbelag B:021 belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung: 	Einbau Bodentank bauseits</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Format: 		eckig</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außenmaße: 	bis 400x400 mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG, siehe Bodentankübersichten:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		EBR_EL-_05_S_GR_00_XXXX_A_--</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Bodentank belegen, eckig, 400x400mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_f70c0f4c-0645-4fe6-a992-5612d0b0ca7b" RNoPart="3">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Sockel</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_dca7733b-73fa-4d33-af99-3f6ebf2d3ca9" RNoPart="10">
                        <Qty>815.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hohlkehl-Sockelleiste BxH 5,3x82 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für Belagstärken bis 3,5 mm.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zur Ausbildung einer Hohlkehle mit einem Radius von ca. 20mm und oberer Abschlusskante zur Aufnahme des vorbeschriebenen Linoleum Belags. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material: 	Aluminium, EN AW 6063</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für nahtlose Übergänge vom Boden zur Wand.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für hygienisch sensible Bereiche.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bearbeitung: 	ungelocht</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Montageart: 	Kleben</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund:	Stahlbeton und Trockenbau Wände</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbauswahl:	Aluminium natur</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sowie der fachgerechte Einbau sind zu beachten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG, 1.OG und 2.OG, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		EG: HWL Lehrräume und Essräume, 1. Hilfe</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		1.OG: Chemie und Physik inkl. Lehrmittelraum und Samml./Vorb.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:021</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Hohlkehlsockelleiste BxH 5,3x82mm, zu B:021</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_6be11f44-73c0-4526-b6f0-3f32c546937b" RNoPart="20">
                        <Qty>19.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu der Vorposition für das Herstellen der Gehrung in nicht rechtwinklige Innen-/AußenEcken.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_2ab68f55-d05d-4dc1-8be5-a24d59a86b87" RNoPart="30">
                        <Qty>815.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hochführen des Linoleums B:021 an das zuvor beschriebene Hohlkehlsockelprofil und fachgerechte Verklebung gemäß den Herstellervorgaben. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Höhe: 	82mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Ausbildung Hohlkehlsockel mit Linoleum B:021</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_6ebf2283-d458-480e-8a25-1e64778ac93a" RNoPart="40">
                        <Qty>36.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hohlkehl-Sockelleiste wie in der Position &#x22;Hohlkehlsockelleiste BxH 5,3x82mm&#x22; beschrieben, jedoch Ausführung als gebogenes Profil zur Ausbildung der Sockelleiste an runden Wänden.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Profil ist an die runde Wand gleichmäßig anzuarbeiten. Es ist ein gleichmäßiger Übergang zu den geraden Bereichen herzustellen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Radien: von ca. 1,30m bis ca. 5,50 m</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Hohlkehlsockelleiste Rundung BxH 5,3x82mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_9221997a-39c4-490b-a45f-359fa134e571" RNoPart="50">
                        <Qty>36.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hochführen des Linoleums B:021 an das zuvor beschriebene Hohlkehlsockelprofil in runden Bereichen und fachgerechte Verklebung gemäß den Herstellervorgaben. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Höhe: 	82mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Ausbildung Hohlkehlsockel Rundung mit Linoleum</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_5bdcc2ec-adfa-4787-9dc1-18baaa5136ef" RNoPart="60">
                        <Qty>55.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Linoleum Sockel an Rundstützen oder halben Rundstützen herstellen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Linoleum vollflächig auf der Stütze verklebt. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Winkel zum Bodenbelag 90° ohne Hohlkehle, mit verschmolzener Fuge zwischen Sockel und Boden. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material: 	Linoleum bzw. Linoleum ableitfähig, gemäß beschriebenen Positionen</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bearbeitung: 	ungelocht</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Montageart: 	Kleben</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund:	Stahlbeton </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbauswahl:	wie Bodenbelag</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sowie der fachgerechte Einbau sind zu beachten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG, 1.OG und 2.OG, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		EG: HWL Lehrräume und Essräume, 1. Hilfe</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		1.OG: Chemie und Physik inkl. Lehrmittelraum und Samml./Vorb.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:021, B:022</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Sockel an Rundstützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_2a02fb49-f192-4913-b48c-585e5b194010" RNoPart="70">
                        <Qty>58.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleiste, Hochkant-Rechteckprofil, oberseitig angeschrägt, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Massiv- bzw. GK-Wandflächen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Holzart: 		Nadelholz, massiv</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Güteklasse: 	1 nach DIN 68365</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stärke: 		ca. 14 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelhöhe: 	65 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Befestigung: 	geklebt mit Heißschmelzkleber oder hochwertigem spaltüberbrückendem Kaltkleber, zusätzlich dünne Torxschrauben mit Senkkopf in regelmäßigen Abständen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche: 	weißlack</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. 2 rückseitiger Fräsungen zur Aufnahme und Verteilung des Klebers, so dass eine spaltfreie Verklebung gewährleistet ist. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG-2.OG: Lager, Büro, Werkstatt, EDV</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:022</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Sockelleiste Vollholz zu B:022</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_5ba0f41b-cee2-47a7-b6d6-092cd4e56229" RNoPart="80">
                        <Qty>8.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu der Vorposition für das Herstellen der Gehrung in nicht rechtwinklige Innen-/AußenEcken.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_e812d2c5-32df-4316-a202-d115310966c9" RNoPart="90">
                        <Qty>7.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Sockelleiste Vollholz zu B:022&#x22; für die runde Ausführung der Sockelleiste.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Sockelleiste ist gleichmäßig an der runden Wand entlang zu führen. Innen- und Außenrundung.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Radien: 	von ca. 1,60 m  bis ca. 5,00 m</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">In die Position ist das spachteln, schleifen und lackieren einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_bb03f384-1097-4a2f-b1f7-5c5aba0e1707" RNoPart="100">
                        <Qty>37.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleiste, Hochkant-Rechteckprofil, oberseitig angeschrägt, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Massiv- Wandflächen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Holzart: 		Nadelholz, massiv</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Güteklasse: 	1 nach DIN 68365</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stärke: 		ca. 14 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelhöhe: 	65 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Befestigung: 	geklebt mit Heißschmelzkleber oder hochwertigem spaltüberbrückendem Kaltkleber, zusätzlich dünne Torxschrauben mit Senkkopf in regelmäßigen Abständen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche: 	weißlack</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. 2 rückseitiger Fräsungen zur Aufnahme und Verteilung des Klebers, so dass eine spaltfreie Verklebung gewährleistet ist. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	UG EDV-Raum</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:063</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Sockelleiste Vollholz zu B:063</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_293812b6-d7d3-47fa-8fad-2670e9fe6b19" RNoPart="4">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Nacharbeiten</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_fca1a731-f6a2-4789-9e21-3746b16e2e7f" RNoPart="10">
                        <Qty>1568.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Erstpflege des Oberbelags, mit Pflegemitteln gemäß Herstellervorgaben. Arbeiten innerhalb einer Woche nach Aufforderung durch die Bauleitung des Architekten ausführen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Erstpflege, Linoleum</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_1b757c26-7001-4d82-bb92-5b03137b2cc9" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>B:081 - Eingangsmatte</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="_3d92bc0c-8db9-4963-8ba9-328e0e79a1c2">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: Die Leistung Mattenrahmen und Sauberlaufmatten sind durch den Hersteller als Nachunternehmer ausführen zu lassen, damit die erforderliche Qualität und Präzision der durch die Geometrien anspruchsvollen Ausführung gewährleistet ist.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Sauberlaufmatten-Einlagen sollen aus dem gleichen Material und Farbton wie der Sauberlaufteppich B:082 bestehen, so dass ein großzügiges einheitliches Bild in den Foyerbereichen entsteht. Der Leitstreifen erhält eine andere Farbe.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Hinweis: Die Leistung Mattenrahmen und Sauberlaufmatten sind durch den Hersteller als Nachunternehmer ausführen zu lassen, damit die erforderliche Qualität und Präzision der durch die Geometrien anspruchsvollen Ausführung gewährleistet ist.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="_12bdfb32-7986-4c85-86ca-aa5085c0a438" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fußabstreifer mit Rahmen und Matteneinlage als aufrollbare Eingangsmatte mit Aluminium-Trägerprofilen ausgelegt für schwerlast Belastung.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Holzplatte (temporär), während der Bauzeit bis Montage der Sauberlaufzone in Aussparung einlegen, oberkantengleich einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- 2 K-Epoxyharz Spachtelmasse zum absolut ebenen Höhenausgleich d=3mm auf Estrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Mattenrahmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Matte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Anarbeiten Bodenbelag</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zweck: 		Sauberlauf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung (baus.): Estrichbelag mit Aussparung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Belastung:	geeignet für Schwerlast</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Trägerprofil:	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Höhe:		ca. 22mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Profilbreite:	ca. 46,5 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Standard Profilabstand: ca. 5 mm, Abstandhalter aus Gummi</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einlage:		hochwertiges Polyamid Polmaterial farblich abgestimmt auf Holz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton:		mokka</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: 	nach Aufmaß vor Ort, ca. 10,95 m x 3,10 m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:082 Sauberlaufzone Teppich</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch EMCO Marshall 522 PSL Conform Farbton 76.03 mokka.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material und Farbton sind identisch mit der Sauberlaufzone Teppich anzubieten.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	Haupteingang EG Nord</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte Nord, 10,95 m x 3,10 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_ee374a28-2eaf-4711-a75b-33f9228a74f8" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Position &#x22;Eingangsmatte Nord, 10,95 m x 3,10 m - B:081&#x22; für 2 eingearbeitete um 90° gedrehte Aluprofile mit  B= ca. 46,5 mm, L= ca. 3,10m, Einlage im Farbton 76.02 beige, lichte Breite bis Kante der ausgesparten Profile 110mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Zulage ist gesamt für beide gedrehten Aluprofile zusammen anzubieten. </span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Zulage 90°gedrehte Profile</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_61c1e3df-8706-416e-b026-22b6b95905b1" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fußabstreifer mit Rahmen und Matteneinlage als aufrollbare Eingangsmatte mit Aluminium-Trägerprofilen ausgelegt für normale bis starke Belastung.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Holzplatte (temporär), während der Bauzeit bis Montage der Sauberlaufzone in Aussparung einlegen, oberkantengleich einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- 2 K-Epoxyharz Spachtelmasse zum absolut ebenen Höhenausgleich d=3mm auf Estrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Mattenrahmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Matte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Anarbeiten Bodenbelag</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zweck: 		Sauberlauf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung (baus.): Estrichbelag mit Aussparung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Belastung	normal bis stark</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Trägerprofil	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Höhe:		ca. 22mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Profilbreite:	ca. 44 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Standard Profilabstand: ca. 5 mm, Abstandhalter aus Gummi</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einlage:		hochwertiges Polyamid Polmaterial farblich abgestimmt auf Holz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton:		mokka</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch EMCO Marshall 522 PL Conform Farbton 76.03 mokka.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material und Farbton sind identisch mit der Sauberlaufzone Teppich anzubieten.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: 	nach Aufmaß vor Ort, ca. 9,38m-9,92 m x 3,00 m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einseitig schräg an die STB Wand angepasst. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. 2 stk Ausschnitte für Rundstützen d=40 cm sowie Mattenrahmen 2 St für Rundstützen D=40 cm aus 2 Halbkreisen örtlich verschweißt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:082 Sauberlaufzone Teppich</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	Haupteingang EG Ost</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_be4d3f9d-66c7-487b-8650-e5d6c50dace5" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 6,04m-6,36 m x 3,05 m </span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einseitig schräg an die STB Wand angepasst. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. 2 stk Ausschnitte für Rundstützen d=40 cm sowie Mattenrahmen 2 St für Rundstützen D=40 cm aus 2 Halbkreisen örtlich verschweißt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:082 Sauberlaufzone Teppich</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	Haupteingang EG West</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fabrikat und Farbton entsprechend Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22;.</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte West, 6,35 m x 3,00 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_5ca5cc5a-d7b0-4a7c-8ff0-ff051abb39d9" RNoPart="50">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 2,26 m x 1,43 m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:044 Fliesen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG TRH 03</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fabrikat und Farbton entsprechend Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22;.</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte TRH 03, 2,26 m x 1,43 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_85baae22-7c47-4786-b8de-d2f5c031fcbd" RNoPart="60">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 2,62 m x 1,415 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:044 Fliesen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG TRH 04</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fabrikat und Farbton entsprechend Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22;.</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte TRH 04, 2,62 m x 1,415 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_9da70db4-5bab-4a9d-b370-0b12e28b3058" RNoPart="70">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 2,62 m x 1,255 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:044 Fliesen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG TRH 05</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fabrikat und Farbton entsprechend Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22;.</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte TRH 05, 2,62 m x 1,255 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_72bb7a4e-3586-4d4e-b123-a96a141964f6" RNoPart="80">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 1,35 m x 1,27 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:044 Fliesen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG TRH 06</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fabrikat und Farbton entsprechend Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22;.</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte TRH 06, 1,35 m x 1,27 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_6e481cf8-e64c-4118-b603-7676ceccaf8f" RNoPart="90">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 2,70 m x 1,31 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:044 Fliesen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	UG TRH 01</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fabrikat und Farbton entsprechend Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22;.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte TRH 01 UG, 2,70 m x 1,31 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_d12f228a-eef1-47cb-87e7-7e0a8d9a9ddd" RNoPart="100">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte </span>
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Nord</span>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">, 10,95 m x 3,10 m - B:081&#x22; beschrieben (geeignet für Schwerlast), jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">ohne Leitstreifen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, Breite ca. 2,60 m, Länge schräg zulaufend von 1,045m - 2,345 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:044 Fliesen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <Image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="379" align="justify">[encoded data, 33316 characters]</Image>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	UG TRH 01</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte TRH 01 UG, schräg, 2,70 m x 1,31 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_6968786f-e6e8-4c46-bd7c-383a0fc9a88d" RNoPart="110">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 2,20 m x 1,49 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:044 Fliesen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	UG TRH 02</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte TRH 02 UG, 2,20 m x 1,49 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_610eed7f-fc20-4ef0-aa39-b0b02fbbfd34" RNoPart="120">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Eingangsmatte Ost, 9,95 m x 3,00 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 2,285 m x 1,49 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:044 Fliesen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	UG TRH 03</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Eingangsmatte TRH 03 UG, 2,285 m x 1,49 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_955371bc-a136-48f7-93b8-9bf29d542a2b" RNoPart="130">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fußabstreifer mit Rahmen und Matteneinlage als aufrollbare Eingangsmatte mit Aluminium-Trägerprofilen ausgelegt für normale bis starke Belastung.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Holzplatte (temporär), während der Bauzeit bis Montage der Sauberlaufzone in Aussparung einlegen, oberkantengleich einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- 2 K-Epoxyharz Spachtelmasse zum absolut ebenen Höhenausgleich d=3mm auf Estrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Mattenrahmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Matte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Anarbeiten Bodenbelag</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zweck: 		Sauberlauf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung (baus.): Estrichbelag mit Aussparung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Belastung:	geeignet für normale bis starke Belastung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Trägerprofil:	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Höhe:		ca. 22mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Profilbreite:	ca. 45 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Standard Profilabstand: ca. 5 mm, Abstandhalter aus Gummi</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einlage:		hochwertiges Polyamid Polmaterial farblich abgestimmt auf Holz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton:		mokka</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:031 Industrieparkett Bambus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: 	nach Aufmaß vor Ort, ca. 1,861 m x 1,50 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie nachfolgend dargestellt, inkl. passgenauer Ausbildung in der Laibung gemäß Aufmaß vor Ort.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal"> </span>
                              <image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="390">[encoded data, 31140 characters]</image>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch EMCO Diplomat 522 PL Conform Farbton 76.03 mokka.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material und Farbton sind identisch mit der Sauberlaufzone Teppich anzubieten.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG Mensa - Spülküche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Sauberlaufmatte Spülküche-Mensa, 1,861 m x 1,50 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_a54f34aa-8451-4128-af14-1bea2160a1cf" RNoPart="140">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in Position &#x22;Sauberlaufmatte Spülküche-Mensa, 1,861 m x 1,50 m - B:081&#x22; beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angrenzender Bodenbelag: B:031 Industrieparkett Bambus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rahmengröße: nach Aufmaß vor Ort, ca. 1,73 m x 1,50 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie nachfolgend dargestellt, inkl. passgenauer Ausbildung in der Laibung gemäß Aufmaß vor Ort.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <Image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="328" align="justify">[encoded data, 36700 characters]</Image>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG Mensa - Spülküche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:081</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Sauberlaufmatte Spülküche Mensa, 1,73 m x 1,50 m - B:081</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_7d06e83b-e809-4826-b381-0ee95839e4f0" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>B:082 - Sauberlaufzone Teppich</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="_3ca9922a-1291-4473-be06-c1e7faca703a" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Vorbereitende Arbeiten B:082</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_16a70539-4c5d-40dd-88c1-b5dfd9636024" RNoPart="10">
                        <Qty>836.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für Bodenbelagarbeiten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Estrich Schleifen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_1c778fc1-3cef-4bf6-b6f8-12bc4e9d7606" RNoPart="20">
                        <Qty>836.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Voranstrich für nachfolgende Bodenbeläge B:082 aus Dispersion, vollflächig auf oberflächentrockene Flächen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Herstellervorgaben des Bodenbelags sind zu beachten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: Zementestrich</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Voranstrich, Dispersion</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_cbdbb24b-9ee4-41a8-9817-2eb161f79c10" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Flächenbelag</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_3bc31098-971f-4d78-93e7-6d1dcb2ea3a7" RNoPart="10">
                        <Qty>836.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellungsart: 	getuftet, 1/8&#x22;,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Polmaterial:	100% Polyamid,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Trägermaterial: 	Polyestervlies,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einsatzbereich: 	starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gesamtdicke (ISO 1765): 		9,0 mm,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gesamtgewicht (ISO 8543): 	ca. 3800 g/m²,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 	ca. 1200 g/m²,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten (EN 13501-1): 	Cfl-s1</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gleitwiderstand (EN 13893):	DS</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verlegung Rollen: 			auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dessin/Farbe: 			mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton: 				mokka, farblich identlisch mit Sauberlaufmatten B:081</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch EMCO Conform, Farbton 76.03 mokka.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulatorisch ist zu berücksichtigen, dass es sich um 2 einzelne Flächen handelt, die jedoch keine rechteckige Form haben.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hierzu sind die Bodenübersichten EG &#x26; 1.OG zu beachten. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG und 1.OG Mitte, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:082</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Sauberlaufzone - B:082</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_f80f9435-5b29-455f-873d-17375ba2a69b" RNoPart="20">
                        <Qty>50.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage  zur Vorposition Sauberlaufzone für die runde Ausführung des Bodenbelags.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bodenbelag ist an die runde Wand gleichmäßig anzuarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_0d862131-68c1-493d-91ae-99edc34f70d3" RNoPart="30">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:082 fugenlos an Stützen anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stb-Rundstützen (40 cm), vollständig oder Teilbereiche</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: Anstatt einer Fußleiste wird die Rundstütze d=40 cm bauseitig mit einer 2K-Wandfarbe beschichtet.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Rundstützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_e9ad8cb0-bef1-4583-b7de-4a7186614835" RNoPart="40">
                        <Qty>36.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:082 an aus den Wänden herausstehenden Stützen 3-seitig anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Vorsprung Stb-Stützen (ca. 10 x 60 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stb-Stütze (ca. 30 x 60 cm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an eckige Stützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_59ffe899-3f3b-44d9-9bb1-d7ac037655bb" RNoPart="50">
                        <Qty>21.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Übergang zwischen Sauberlaufzone und Industrieparkett unter Türen ist mittels Edelstahlblech herzustellen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Siehe auch Detail DE_BO_01.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <Image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="324" align="justify">[encoded data, 37340 characters]</Image>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Edelstahlblech ≤ 1,5 mm, V2A, R11 Musterschliff</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite:		75mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche bündig mit Bodenbelag. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Edelstahlblech ist in einer Stärke ca. 9,5mm zu untermörteln. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verfugung zwischen Edelstahlblech und Bodenbelag:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elastische Verfugung mit 1-Komponenten-Dichtstoff auf Silikonbasis, Fuge glatt </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">gestrichen, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. 1x V2A Abschlusswinkel als Abschluss zur Sauberlaufzone (10x10mm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellen und Liefern in den Türbereichen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite der Fuge: 	8mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tiefe der Fuge: 	10mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe: 		passend zum Industrieparkett und zum Teppich</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Position:		mittig unter dem Türblatt</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Edelstahlblech ist zu bemustern. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die angestrebte Optik des Edelstahlblechs wird z.B. erreicht durch Schliff SE-KK-64i. </span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Übergang Sauberlaufzone zu Industrieparkett</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_1da3af5c-1855-4495-ab67-48ddd501cf1e" RNoPart="60">
                        <Qty>115.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elastische Verfugung mit 1-Komponenten-Dichtstoff auf Silikonbasis, Fuge glatt </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">gestrichen, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellen und Liefern um die Eingangsmatten sowie in Türbereichen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite der Fuge: 	8mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tiefe der Fuge: 	10mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe: 		passend zur Sauberlaufzone Teppich</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Verfugung, dauerelastisch</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_58e40ad3-b2aa-4d36-9154-913a05bd9fcd" RNoPart="70">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lieferung und Einbau eines Taktilen Leitstreifen im Teppich.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung mittels Übergangsprofil in flachem Design ohne Zierrillen mit Basisprofil. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für Belagstärken 	von 7-16mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite: 		ca. 34 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Dicke Oberprofil:	ca. 2 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material: 	Aluminium</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton: 		Edelstahl gebürstet</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bearbeitung:	Oberprofil versenkt gebohrt</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		Basisprofil versenkt gebohrt</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund:	Stahlbeton</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung als zweiteiliges Schraubprofilsystem für gleichhöhe Übergänge. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Beidseitig Anschluss des zuvor beschriebenen Teppichs inkl. Zuschnitt und Anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch Prinz LPS Design Übergangsprofil Nr. 226, 34 mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sowie der fachgerechte Einbau sind zu beachten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellung eines 10 mm tiefen Schlitzes im Estrich zur Einbettung inkl. Verklebung und Verlegung des Profils gemäß Herstellerangaben. Ecken auf Gehrung (≠90°) geschnitten, alle Schnittkanten und Ecken im Angriffsbereich minimal gefast, so dass keine hervorstehenden Kanten oder Ecken entstehen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: Foyer EG, Sauberlaufteppich Gesamtstärke 8,5 mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Taktiler Leitstreifen Teppich</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_b1634cae-69d3-4679-861e-a9721c611eda" RNoPart="80">
                        <Qty>5.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie in der Vorposition beschrieben, jedoch im Bereich Bambusparkett. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Anarbeiten des Bodens erfolgt durch das Gewerk Bambusparkett.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung mit dem gleichen Profil wie im Teppich Bereich.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gesamtstärke Bambusparkett 10mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: Flur West 1 EG</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Taktiler Leitstreifen Parkett</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_80728d9e-4c55-4ad5-896c-b3d549519303" RNoPart="3">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Sockel</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_a955d151-321b-4f1c-9b65-c3e91ec61a64" RNoPart="10">
                        <Qty>331.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleiste, Hochkant-Rechteckprofil, oberseitig angeschrägt, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Massiv- bzw. GK-Wandflächen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Holzart: 		Nadelholz, massiv</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Güteklasse: 	1 nach DIN 68365</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stärke: 		ca. 14 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelhöhe: 	65 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Befestigung: 	geklebt mit Heißschmelzkleber oder hochwertigem spaltüberbrückendem Kaltkleber</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche: 	weißlack</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. 2 rückseitiger Fräsungen zur Aufnahme und Verteilung des Klebers, so dass eine spaltfreie Verklebung erfolgen kann. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG und 1.OG Mitte, siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:082</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Sockelleiste Vollholz zu B:082</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_6236163d-8dcc-4d1c-89ed-b94198ad1eab" RNoPart="20">
                        <Qty>50.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Sockelleiste Vollholz zu B:082&#x22; für die runde Ausführung der Sockelleiste.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Sockelleiste ist gleichmäßig an der runden Wand entlang zu führen. Innen- und Außenrundung.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Radien: 	von ca. 1,60 m  bis ca. 5,00 m</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">In die Position ist das spachteln, schleifen und lackieren einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_0c32932d-2e8a-43ba-ab0d-af210979e78e" RNoPart="30">
                        <Qty>36.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleiste Vollholz B:082 an aus den Wänden herausstehenden Stützen 3-seitig anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Vorsprung Stb-Stützen (ca. 10 x 60 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stb-Stütze (ca. 30 x 60 cm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Stützen befinden sich im EG und 1.OG in Richtung Aula und sind ca. alle 3,00m angeordnet. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten der Sockelleiste an eckige Stützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_758ddc95-ce8c-4d7c-a2a7-3841627aaed4" RNoPart="7">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="_5ccc4748-e8f1-471c-a2af-5b3c3691a947">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Ausführung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15 VOB/B. </span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht zweckmäßig ist und zur Gestellung von Hilfskräften für dritte Firmen. </span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrechnung einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei Baustelle. Der Verrechnungssatz für Fuhrleistungen enthält die Kosten für den Fahrer. Sie müssen auf der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Vorbemerkungen zu den Stundenlohnarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="_cee3c797-d575-440b-8c78-53746ac8bc70" RNoPart="10">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. aller Nebenkosten.</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung nur nach Genehmigung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Facharbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                    <NEMETSCHEK:Codetext>001.990010</NEMETSCHEK:Codetext>
                  </Item>
                  <Item ID="_17dc5055-8edf-4327-96fe-2d05b5e2257e" RNoPart="20">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. aller Nebenkosten.</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung nur nach Genehmigung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Helfer</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                    <NEMETSCHEK:Codetext>001.990020</NEMETSCHEK:Codetext>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="_d453e24e-8573-4fd2-abd9-e7611550b5b1" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
              <span>Bambusparkett</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Remark ID="_3f113e07-ee33-4677-9419-daf84525b6d1">
              <Description ID="28db391c-cdf3-48a8-8176-d8c8cc5a4e7f">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Bodenbelagarbeiten</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-size:10pt;font-family:Segoe UI;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">1. Grundlagen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18356 Parkettarbeit, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- BEB: Bundesverband Estrich und Belag e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- BVF: Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Fachverband Holzpflaster e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Informationsverein Holz e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- IVK: Industrieverband Klebstoffe e. V.,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-size:10pt;font-family:Segoe UI;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">2. Vorbereitung und Planung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind. </span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen, insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen lassen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausführt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen und Prüfungen zu erfüllen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN folgende Themen zu prüfen und ggf. zu planen: </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Überprüfung der bauseitigen Untergrundbeschaffenheit auf Eignung für die beschriebenen Bodenbelagsarbeiten. Hierzu zählt auch die Überprüfung der Belegreife,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Ausbildung der Sockel,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Feststellung der tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem,</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Erstellung sämtlicher Detailpunkte, sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-size:10pt;font-family:Segoe UI;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3 Ausführung und Konstruktion</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.1 Allgemeine Grundlagen zur Ausführung/Kalkulation</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle Bodenbeläge sind so auszubilden, dass die Anschlüsse der Beläge untereinander ohne Höhendifferenzen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">im fertigen Belag erfolgen, sofern keine Höhensprünge geplant sind.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN weist den AG bei Erfordernis rechtzeitig vor Ausführung der Baustellenmontage darauf hin, wie die Räumlichkeiten der Baustelle zu klimatisieren sind, um Schäden und Verformungen durch Temperatureinflüsse und Feuchtigkeit zu vermeiden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Für Ebenheits- und Maßtoleranzen gilt DIN 18202. Bei Fußböden mit reflektierenden Oberflächen und wandbündigen, unterschnittenen Sockelleisten sind darüber hinaus die Werte der Tabelle 3 Zeile 4 um mindestens 50 % zu unterschreiten.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sofern Bodenbeläge auf Trägerlagen aus Holzwerkstoff zum Einbau gelangen, prüft der AN die Möglichkeit des planmäßigen Auftretens von Nässe und Feuchtigkeit (bspw. Eingänge von außen) und teilt dem AG rechtzeitig vor Ausführung mit, wenn er die vorgesehenen Materialien für ungeeignet hält.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sind Befestigungen von Bauteilen an Vorsatzschalen erforderlich, hat der AN dafür zu sorgen, dass verdeckte Rohre und Leitungen nicht beschädigt werden</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.2 Brandschutz</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Unterhalb der Türblätter von Brand- und Rauchschutztüren dürfen Höhentoleranzen in den Oberböden nicht höher als vom Türenhersteller in der Türeneinbauanleitung vorgegeben sein, keinesfalls jedoch mehr als 3 mm betragen, um einen dichten Bodenanschluss der Türen zu gewährleisten.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN erfragt unaufgefordert rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, ob Parkett- oder Holzpflasterbeläge unterhalb von Türen in Räumen mit Schallschutzanforderung durch Anlegen von Fugen im Oberbodenbelag schalltechnisch zu entkoppeln sind.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der AN wird unmittelbar vor Ausführungsbeginn einen Plansatz vom AG anfordern, aus dem er die aktuelle Lage der Türschlagrichtungen und damit die Lage der Estrichfugen unterhalb der Türblätter ersehen kann, um diese auf der richtigen Wandseite anzuordnen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Oberkante der Bodenbeläge unter Brand- und Rauchschutztüren ist so vorzusehen, dass solche Türen keinesfalls mehr als 20 mm gekürzt werden müssen, da diese ansonsten in der Regel ihre Zulassungen verlieren. Unabhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds ist es Sache des AN, diese Anforderungen einzuhalten. Hieraus ggf. entstehende Mehraufwendungen zeigt der AN dem AG rechtzeitig vor Ausführung an</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.3 Verlegung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Druckspuren und Kratzer gelten als wesentlicher Mangel bei werkseitig versiegeltem Parkett. Der Einbau hat daher mit besonderer Vorsicht zu erfolgen. Eine Nachversiegelung werkseitig versiegelten Parketts auf der Baustelle stellt einen qualitativen Minderwert dar.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sofern nicht anders vorgegeben, ist bei Längsstab- oder Schiffsbodenverlegung die Verlegerichtung in Blickrichtung zur Hauptfensterfront zu wählen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Parkettmaterial aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhängenden Fläche ist grundsätzlich zu vermeiden. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so sind die Einzelteile aus verschiedenen Verpackungen zu entnehmen und so zu mischen, dass kein negativer optischer Eindruck entsteht.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei größeren Flächen sind in Lage nach Abstimmung mit dem AG Fugen zur Aufnahme von Volumenänderungen vorzusehen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.4 Oberflächen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei Schleif- und Spachtelarbeiten obliegt dem AN die Festlegung über die Anzahl der Schleifgänge sowie über die Spachtelaufträge. Der AN legt auch die Korngröße des Schleifmaterials, abgestimmt auf die vorgesehene Oberflächenbeschichtung, fest.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei Verwendung von Bandschleifmaschinen ist auch beim Vorschliff ausschließlich Längsschliff in Richtung der Holzmaserung zulässig. Vor feinstauberzeugenden Arbeiten sind alle Räume entsprechend abzudichten und während der Arbeit Absauggeräte zu verwenden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ist keine abweichende Angabe an anderer Stelle getätigt, so sollen massive Holzbodenbeläge (Parkett, Dielen etc.) mit geölter Oberfläche hergestellt werden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Laminatböden sind mindestens für „normale“ Beanspruchung nach EN 13329 (Klasse 22 für Wohnnutzung, Klasse 32 bei Gewerbenutzung) auszulegen, von „mäßiger“ Beanspruchung ist in keinem Fall auszugehen. Laminatbodenbeläge in Räumen mit direktem Zugang von außen sind in jedem Fall für „starke“ Beanspruchung auszulegen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.5 Sockelleisten</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleisten sollen, soweit nicht nachfolgend abweichend beschrieben, aus demselben Material mit derselben Oberflächenbehandlung hergestellt sein wie die Oberfläche der davor liegenden Bodenflächen. Ecken sind auf Gehrung zu schneiden. Sofern Sockelleisten rückseitig nicht vollflächig wandbündig aufliegen, etwa durch Hohlkehlen, unterseitige Abschrägungen usw., sind alle sichtbaren Stirnflächen und Anschlüsse (freie Wandenden) mit auf Gehrung geschnittenen Enden zu verdecken.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleisten sollen, soweit nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben, nach Möglichkeit auf dem Untergrund verklebt werden. Kann die Dauerhaftigkeit der Verklebung bei zu erwartender üblicher mechanischer Beanspruchung aufgrund des Untergrunds nicht erwartet werden, so sollen Holzwerkstoffleisten mit Stahlstiften, Massivholzleisten mit Schrauben befestigt werden. Als Schrauben sind, soweit nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben, Messing-Linsenkopf-Schlitzschrauben, Schlitze waagerecht eingestellt, zu verwenden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anschlüsse nicht ausreichend biege- oder verformbarer Sockelleisten an runde Wände oder Rundstützen sollen gänzlich ohne solche Profile ausgeführt werden, soweit nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben. In diesen Fällen ist der Bodenbelag oberflächenfertig sichttauglich mit umlaufend gleichmäßig breiter, korkgefüllter Randfuge auszuführen</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.6 Fugen, Übergänge, Anschlüsse</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abschlüsse und Übergänge zu anderen Belägen sind, soweit nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben, nach Wahl des AG mit Messing- oder Edelstahlprofilen auszuführen</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.7 Fertigstellung, Einpflege, Ingebrauchnahme</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Fertigparkettbodenbeläge sind vom AN unmittelbar nach Einbau regelmäßig mindestens vollflächig mit stabilem, fugenverklebtem Abdeckpapier zu schützen, wenn nicht eine sofortige Inbetriebnahme der Flächen vereinbart wurde. Die Entfernung der Schutzabdeckung samt Entsorgung zu einem Zeitpunkt nach Aufforderung durch den AG ist Leistung des AN.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle Böden sind fertig oberflächenbehandelt und ersteingepflegt vom AN an den AG zu übergeben, soweit nicht anderweitig abweichend beschrieben. Weiterhin übergibt der AN eine Pflegeanleitung an den AG und lässt sich den Empfang der Pflegeanleitung durch den AG schriftlich bestätigen.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei geölten Fußböden ist neben der Pfleganleitung 1 Liter des zur Oberflächenbehandlung verwendeten Öls vom AN mit an den AG zu übergeben.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">3.8 Rutschhemmung von Oberflächen</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Vorgaben der DGUV 108-003 zur Rutschhemmung sind auch für nicht gewerbliche Bereiche mindestens einzuhalten. Die Rutschhemmungsklassen benachbarter Bereiche dürfen sich um nicht mehr als eine Rutschhemmungsklasse von einem Bereich zum benachbarten Bereich unterscheiden.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Soweit die Bodenbeschichtungsauswahl des AG die erforderlichen Rutschhemmungen nicht berücksichtigt, teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Materialbestellung unaufgefordert mit.</span>
                      </p>
                      <p/>
                      <p>
                        <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Soweit keine Rutschhemmungsanforderung im Positionstext beschrieben ist, gilt R10 als mindestens geschuldete Anforderung.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">ZTV - Zusätzliche technische Vorbemerkungen Parkettarbeiten</span>
                        </p>
                        <p/>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="_1532a310-1368-4586-94da-04f1fce34aa2" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>Allgemein</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="_22826288-d7ba-4b90-93ec-a52d62f829e9" RNoPart="10">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Einrichten der Baustelle, das Vorhalten, Umsetzen (falls erforderlich) über die Bauzeit des AN sowie Räumen der Baustelle mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnende Leistungen:</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Herrichten der erforderl. Lager-/Arbeitsplätze</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- notwendige Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel, Hebezeuge, Kräne, Containern, Verkehrszeichen, Warnlaternen</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Material-Vorhaltekosten, </span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Personalkosten</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten und Bürgersteigen, einschl. deren Säuberung von eigens verursachten Verunreinigungen</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Eventuell erforderl. Befestigung der Zufahrtswege und Befestigungen (Stellfläche) für Baukrane, einschl. deren Rückbau nach Fertigstellung.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Alle dafür erforderlichen Anträge sind über den AN einzuholen und durch diesen zu zahlen.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: es steht kein Bauaufzug oder Kran zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Vertikaltransport der Materialien sind einzukalkulieren. </span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sämtliche Kosten für erforderliche Fundamente für Maschinen, Container und Kran sind einzukalkulieren und die Ausführung ist mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Es ist speziell darauf zu achten, dass keine Beschädigungen des Gehweges durch die Baumaßnahmen entstehen. Eventuelle Beschädigungen hat der AN auf seine Kosten nach Angaben bzw. Forderungen des zuständigen Tiefbauamtes wieder in Ordnung zu bringen.</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Baustelleneinrichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_a0a0fae4-873b-4a2b-abfd-871df1c22a4b" RNoPart="20">
                    <Qty>9000.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Schutzabdeckung für neu eingebauten Parkettbodenbelag.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Aluminiumkaschierter Karton &#x22;Tetrapak&#x22; liefern und verlegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stöße staubdicht verklebt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- alle Wandanschlüsse staubdicht verklebt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung vor Bezug</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Entsorgung nach AVV-Schlüssel</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zweck: Schutz des neuen Parkettbelags vor Beschädigung, Verschmutzung und Staub</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Schutzabdeckung, Parkett, Alukarton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_00ea0e51-a1bc-4f4d-bb65-877459306c2a" RNoPart="30">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellen und Liefern von Unterlagen/ Nachweisen/</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Revisionsunterlagen/Datenblättern für alle im nachfolgenden beschriebenen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbeläge in 2-facher papierform (in Ordnern) und digital (pdf &#x26; dwg) nach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Aufforderung durch den AG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgende Unterlagen/Nachweise sind vom AN vorzulegen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">• Datenblätter der verbauten Bodenbeläge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">• Pflegeanleitung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">• Revisionsunterlagen</span>
                            </p>
                            <p/>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Nachweise/Dokumentation/Revisionsunterlagen/Datenblätter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_4eb58b33-aeae-44a5-81a3-2d9633302892" RNoPart="40">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einweisung des Reinigungspersonal der Stadt Rheine für die fachgerechte und Beschädigungsfreie Reinigung und Pflege der Parkettböden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Einweisung Reinigungspersonal</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_86dd8e5f-b232-4254-a140-5ca0aa99b85b" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>Vorbereitende Arbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="_8895df6c-7f79-42d2-a63f-59a8b4f04754" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren, Ausführung auf Anordnung des AG.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anfertigung und Aushändigen eines Prüfprotokolls gemäß den Vorgaben der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Schnittstellenkoordination, herausgegeben vom Bundesverband Flächenheizung und Flächenkühlung e. V.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Messungen sind an den durch den Estrichleger markierten Messstellen durchzuführen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Messung Estrichfeuchte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_392286ce-0e9d-409a-905e-e5caa81b95e4" RNoPart="20">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Prüfen der Oberflächenzugfestigkeit, an vorbereitetem Untergrund, Prüfflächen durch Ringnut begrenzen, Protokollieren der Ergebnisse durch Eintragen in die Grundrisse.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: Zementestrich.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Untergrund prüfen, Oberflächenzugfestigkeit</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_82631d7e-ffd3-4409-9aad-a9095a76b108" RNoPart="30">
                    <Qty>8942.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund von groben Verschmutzungen reinigen, aufgenommene Stoffe in Behältnis des AN sammeln, abfahren und entsorgen, inkl. staubfreiem Absaugen mittels Industriestaubsauger. </span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung nur nach Anweisung der örtlichen Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Grobe Verschmutzungen, die nicht durch Schleifen und Saugen zu beseitigen sind (z. B. Gips-, Mörtel-, Farbreste etc.).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Anfallende Reststoffe und Schutt nach Abfallschlüssel (AVV) sortieren, laden</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Entsorgung nach den landesrechtlichen Bestimmungen einschl. Entsorgungsnachweis als Vergütungsgrundlage,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Gebühren der Verwertung/Entsorgung sind vom AN zu übernehmen und in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abfallart: Stoffgemische aus mineralischen und nichtmineralischen Abfällen (Baumischabfall)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abfallschlüssel: AVV 17 09 04</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Estrich</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Untergrundreinigung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_b1b4bd07-20a1-497b-a87a-c8b7fcb41514" RNoPart="40">
                    <Qty>1751.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Risse im Estrich kraftschlüssig schließen.</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Risse aufweiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Quereinschnitte herstellen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Fugen ausblasen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Gießharz einfüllen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Estrichklammern einlegen, Abstand ca. 30 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Fläche mit Quarzsand abstreuen</span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zweck: 		ebener Untergrund für Haftverbund</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung: 	Estrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgeleistung: 	Höhenausgleich bzw. Haftgrund</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Zementestrich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rissbreite: 	bis 5 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material: 	2-komponentigem Injektionsharz auf Epoxydharzbasis</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Risse im Estrich schließen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_f0b73cc2-8421-4275-ac43-29dcf854d899" RNoPart="50">
                    <Qty>4885.000</Qty>
                    <QU>lfdm</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens, für Bodenbelagarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Randdämmstreifen: PE-Schaum</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Randstreifen abschneiden</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_73bdcff3-f51e-4420-8f07-f2bbc1a2bae3" RNoPart="60">
                    <Qty>8942.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für Bodenbelagarbeiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Estrich Schleifen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="_e3a92a20-9544-4cea-8c95-af5a2fac7d55" RNoPart="70">
                    <Qty>6942.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vollflächige Verspachtelung des Untergrundes, Spachtelung der vorbehandelten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenfläche mit selbstverlaufender Fußboden- Nivelliermasse.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. nachschleifen und absaugen. </span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausgleich des Untergrundes bis 3 mm </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Spachteln mit Nivelliermasse </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                    <NEMETSCHEK:Codetext>036.010030</NEMETSCHEK:Codetext>
                  </Item>
                  <Item ID="_393a7696-1464-425b-8f2d-e9b222b04e40" RNoPart="80">
                    <Qty>2000.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vollflächige Verspachtelung des Untergrundes (Beton), Spachtelung der vorbehandelten </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenfläche mit selbstverlaufender Fußboden- Nivelliermasse.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. nachschleifen und absaugen. </span>
                            </p>
                            <p/>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausgleich des Untergrundes bis 10 mm </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Spachteln mit Nivelliermasse </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                    <NEMETSCHEK:Codetext>036.010030</NEMETSCHEK:Codetext>
                  </Item>
                  <Item ID="_e249c202-7268-407c-98fe-d9f7610cbfa6" RNoPart="90">
                    <Qty>8942.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Voranstrich für Verklebung der Parkettbeläge.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Untergrund voranstreichen, Haftgrund</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_bf9ec4af-6ef3-4917-bc32-c675b36ca6e1" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>B:031 - Industrieparkett Bambus naturhell</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="_84e90e34-dbca-4e8a-ac6c-7743c3d8faba" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Flächenbelag </span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_dcb4ab2f-0c4e-4c6c-9c11-53f703475885" RNoPart="10">
                        <Qty>466.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Industrieparkett als Hochkantlamelle gem. DIN EN 14761, vollflächig spannungsfrei auf Untergrund verklebt.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Parkettbelag</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Oberflächenbehandlung</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung: 	Heizestrich mit Fußbodenheizung und Untergrundvorbehandlung nach ges. Position</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgeleistung: 	endfertig</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kleber: 		Emissionsfrei mind. Emicode EC1 Prüfsiegel &#x22;blauer Engel&#x22;</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Holzart: 		Bambus, naturhell</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sortierung: 	astfrei, glatt und homogen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Parkettdicke: 	10 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abmessungen: 	280 x 140 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verlegemuster: 	Parallelverband</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche: 	geölt</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nachbehandlung:	schleifen, Verfugen, schleifen, Reinigung, 1x Ölen, 2x Polieren bzw. nach Herstellervorgaben  </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brinellhärte: 	≥ 4 kg/mm² (HL), ≥ 9,5 kg/mm² (DT) (EN 1534)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten: 	Klasse Cfl-s1 (HL), Klasse Bfl-s1 (DT) (EN 13501-1)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gebrauchsklasse: 	Klasse 1 (EN 335)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lasten:		qk = 5,0 kN/m², Qk = 4,0 kN</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch MOSO Bamboo Industriale Hochkantlamelle Naturhell BF-PR300.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Einbau erfolgt in der Mensa im EG. Es handelt sich um eine zusammenhängende Fläche. Siehe Bodenübersichten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um einen rechtwinkligen Raum handelt und das Parkett somit auch an schräg verlaufende Wände angearbeitet/zugeschnitten werden muss. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außerdem ist einzukalkulieren, dass die Verlegerichtung an den Dehnfugen teilweise verändert werden muss. Siehe hierzu 260420_Prinzipskizze Verlegemuster Parkett. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG - Mensa </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:031</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Mensa</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_0a8bc9e4-9b2a-4d2c-9dc0-769a736f686e" RNoPart="20">
                        <Qty>265.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie Position &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Mensa&#x22;, jedoch:</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Einbau erfolgt in der Aula im EG. Es handelt sich um eine zusammenhängende Fläche. Siehe Bodenübersichten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">4 von 5 Seiten verlaufen schräg. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG - Aula, gemäß Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:031</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Es ist dasselbe Fabrikat und Farbton wie in der Position &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Mensa&#x22; anzubieten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Aula</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_c1859282-2e40-42dd-8c44-f2fd0701900e" RNoPart="30">
                        <Qty>2428.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie Position &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Mensa&#x22;, jedoch:</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Einbau erfolgt in den Fluren des Gebäudes. Diese haben eine Breite von ca. 2,00-3,00 m.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außerdem ist einzukalkulieren, dass die Verlegerichtung an den Dehnfugen teilweise verändert werden muss. Siehe hierzu 260420_Prinzipskizze Verlegemuster Parkett. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG, 1.OG, 2.OG - Flure, gemäß Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:031</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Es ist dasselbe Fabrikat und Farbton wie in der Position &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Mensa&#x22; anzubieten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Flur</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_e2bc4bac-e139-4f1d-aeb4-95dccf66b18b" RNoPart="40">
                        <Qty>5280.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie Position &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Mensa&#x22;, jedoch:</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Einbau erfolgt in den einzelnen Räumen des Gebäudes. Diese haben Größen ab ca. 18,00m².</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass es sich überwiegend nicht um rechtwinklige Räume handelt und das Parkett somit auch an schräg verlaufende Wände angearbeitet/zugeschnitten werden muss. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG, 1.OG, 2.OG - Räume, gemäß Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:031</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Es ist dasselbe Fabrikat und Farbton wie in der Position &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Mensa&#x22; anzubieten.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Klassenzimmer </span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_fcac447a-52e5-4d7d-8c95-1de5c6d6804e" RNoPart="50">
                        <Qty>213.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu den Vorpositionen &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, [...]&#x22; für die runde Ausführung des Bodenbelags.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bodenbelag ist an die runde Wand gleichmäßig anzuarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen entsprechend des Wandverlaufs.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Innen- und Außenrundungen. </span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Zuschnitt entlang Wandverlauf in Rundungen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_b6100be1-2c9a-4ed2-beeb-b31c49c09f39" RNoPart="60">
                        <Qty>433.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu der Vorposition &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, Flur&#x22; für die Ausführung des Bodenbelags in gebogenen Flurbereichen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bodenbelag ist in kleinen Segmenten um die Rundung herumzuführen. Je Segment ist die Verlegung neu anzusetzen und am Abschluss des Segments der Bodenbelag schräg zuzuschneiden.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Es ist auf eine optisch einheitliche Ausführung ohne starke Unterbrechungen zu achten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Innen- und Außenrundungen. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vgl. nachfolgende Prinzipskizze:</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <Image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="682" align="justify">[encoded data, 24092 characters]</Image>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Verlegemuster in gebogenen Flurbereichen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_b02df072-d27d-449d-8d1e-47e2e226bcfb" RNoPart="70">
                        <Qty>21.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu den Vorpositionen &#x22;Hochkantlamelle, Bambus, 280x140x10mm, [...]&#x22;  für das Anarbeiten des Bodenbelags an nicht rechtwinklige Innen-/AußenEcken.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen entsprechend des Wandverlaufs.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_9c73ef86-cba5-4b72-90e8-25355a6e43e7" RNoPart="80">
                        <Qty>196.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:031 an Stützen anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen entsprechend der Bauteilform.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Bauteil, an das der Bodenbelag angearbeitet wird.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stb-Rundstützen (40 cm), vollständig oder Teilbereiche mit exakt runder Fuge, umlaufend in derselben Breite.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: Anstatt einer Fußleiste wird die Rundstütze d=40 cm bauseitig mit einer 2K-Wandfarbe beschichtet.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Rundstützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_fbab57ff-1a3c-4dbf-9d37-9c2f0176809a" RNoPart="90">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:031 an aus den Wänden herausstehenden Stützen anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen entsprechend der Bauteilform.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Bauteil, an das der Bodenbelag angearbeitet wird.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Vorsprung Stb-Stützen (ca. 6 x 25 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Vorsprung Stb-Stützen (ca. 55 x 40 cm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an eckige Stützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_72211497-68a5-4163-b9f6-f86239e4fa3e" RNoPart="100">
                        <Qty>25.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:031 an Trockenbauvorbauten anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Länge umlaufende Kante (3 seitig) bis ca. 150cm. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung u.a. an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Abkastung (ca. 15 x 100 cm)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Trockenbauvorbauten bis 150cm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_ab00a2e0-ccbd-4f10-8af1-e9f910c93b38" RNoPart="110">
                        <Qty>85.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:031 an Trockenbauvorbauten anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Länge umlaufende Kante (3 seitig) ab ca. 150cm. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung u.a. an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Tafelbereich (ca. 35 x 200 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Waschbecken (ca. 55 x 180 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Abkastungen (bis ca. 90 x 180 cm)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Trockenbauvorbauten ab 150cm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_c7f70b49-4b57-4da4-ae6c-51c98f52d949" RNoPart="120">
                        <Qty>31.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elastische Verfugung mit 1-Komponenten-Dichtstoff auf Silikonbasis, Fuge glatt </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">gestrichen, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellen und Liefern in den Türbereichen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite der Fuge: 	8mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tiefe der Fuge: 	10mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe: 		passend zum Industrieparkett</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Position:		Wandebene, Vorderkante Bündig zur VK Wand</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Verfugung, dauerelastisch, Türen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_1e45508a-34ac-47e6-98c8-bc20f1a52af7" RNoPart="130">
                        <Qty>165.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elastische Verfugung mit 1-Komponenten-Dichtstoff auf Silikonbasis, Fuge glatt </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">gestrichen, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellen und Liefern in den Übergängen zwischen Industrieparkett naturhell und gedämpft (Lerninseln).</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite der Fuge: 	8mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tiefe der Fuge: 	10mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe: 		passend zum Industrieparkett</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Position:		Wandebene, Vorderkante Bündig zur VK Wand</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Verfugung, dauerelastisch, zu Lerninseln</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_17b98128-d2af-4619-8ea2-641df06cdc60" RNoPart="140">
                        <Qty>30.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu den Vorpositionen &#x22;Verfugung, dauerelastisch, zu Lerninseln&#x22; für die runde Ausführung der Verfugung.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_d1da8023-b94a-4d92-8be6-7454421b6a71" RNoPart="150">
                        <Qty>196.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die sichtbar bleibende Fuge an Rundstützen, nach bauseitig erfolgtem 2K-Anstrich, zur Stütze hin leicht angewinkelt und den Bodenbelag leicht überlappend dauerelastisch verfugen und gleichmäßig abziehen.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Verfugung, dauerelastisch, Fuge Rundstütze</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_3adc2f96-aca0-4ae2-930d-f6596dda5c8d" RNoPart="160">
                        <Qty>37.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Übergang zwischen Industrieparkett und Fliesen (B:044) unter Türen ist mittels Edelstahlblech herzustellen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Siehe auch Detail DE_BO_10.</span>
                                </p>
                                <Image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="299" align="justify">[encoded data, 29228 characters]</Image>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Edelstahlblech ≤ 1,5 mm, V2A, R11 mittels Schliff</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite:		75mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche bündig mit Bodenbelag. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Edelstahlblech ist in einer Stärke von ca. 9,5mm zu untermörteln. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verfugung zwischen Edelstahlblech und Bodenbelag:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Elastische Verfugung mit 1-Komponenten-Dichtstoff auf Silikonbasis, Fuge glatt </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">gestrichen, inkl. notwendiger Flankenvorbehandlung an den Anschlussflächen und </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinterlegen der Fugenhohlräume mit geeignetem Hinterstopfmaterial.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Herstellen und Liefern in den Türbereichen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite der Fuge: 	8mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Tiefe der Fuge: 	10mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbe: 		passend zum Industrieparkett und zu den Fliesen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Position:		mittig unter dem Türblatt</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Edelstahlblech ist zu bemustern. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die angestrebte Optik des Edelstahlblechs wird z.B. erreicht durch Schliff SE-KK-64i. </span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Übergang Industrieparkett zu Fliesen B:044</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_20c4cb42-0589-4890-918f-b85245dea0c8" RNoPart="170">
                        <Qty>88.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">V2A Winkel als Abschlusswinkel zum Bambusparkett liefern, zuschneiden und einbauen.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abmessungen: 	10x10 mm, t= ca. 2 mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: Übergang Parkett zu Sauberlaufzone</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>V2A Abschlusswinkel</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_082ee265-f5e2-4b18-8976-971bd56f097d" RNoPart="180">
                        <Qty>7.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage  zur Vorposition &#x22;V2A Abschlusswinkel&#x22; für die runde Ausführung im Bereich der Aula.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_0f178a02-92d3-4d4e-bd72-9253476b245b" RNoPart="190">
                        <Qty>1544.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Korkstreifen als Anschluss an andere Bodenbeläge und im Bereich von Estrich-Dehnungsfugen. Ausführung oberflächengleich zum Parkett, bündig abschleifen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Material: Kork</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Farbton:	analog Bambusparkett</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Breite: 	10 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Höhe: 	12 mm</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Korkstreifen, b=10mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_d39bcd86-6c85-4093-82cd-a19184fc49eb" RNoPart="200">
                        <Qty>131.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodentank mit dem zuvor beschriebenen Bodenbelag B:031 belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung: 	Einbau Bodentank bauseits</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Format: 		eckig</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außenmaße: 	bis 400x400 mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	EG-2.OG, siehe Bodentankübersichten:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		EBR_EL-_05_S_GR_00_XXXX_A_--</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		EBR_EL-_05_S_GR_01_XXXX_A_--</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		EBR_EL-_05_S_GR_02_XXXX_A_--</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Bodentank belegen, eckig, 400x400mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_7d676139-7e9e-43b1-a073-7ec8e2b81b6c" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Sockel</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_331099c7-f058-44a0-8a8c-20fdbf16ef3d" RNoPart="10">
                        <Qty>4596.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleiste als Breitlamelle, oberseitig 1/4 abgerundet, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rückseitig mit Aussparung. vgl. nachfolgende Skizze</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <Image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="109" align="justify">[encoded data, 4624 characters]</Image>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit zusätzlicher rückseitiger Fräsung zur Aufnahme von Kleber und Klebung ohne Spaltbildung</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Massiv- bzw. GK-Wandflächen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Holzart: 		Bambus naturhell, massiv</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Güteklasse: 	1 nach DIN 68365</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stärke: 		ca. 15 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelhöhe: 	50 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Befestigung: 	geklebt mit Heißschmelzkleber oder hochwertigem spaltüberbrückendem Kaltkleber, zusätzlich dünne Torxschrauben mit Senkkopf in regelmäßigen Abständen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche: 	farblos lackiert</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch MOSO Bambus Sockelleiste Massiv BS-H300-L</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG, 1.OG, 2.OG, Mensa, Aula, Flure, Räume,  siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:031</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">			</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Sockelleiste Massiv, Bambus, 50x15mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_9d3aa20c-58af-4520-b8d3-a6387ad76a14" RNoPart="20">
                        <Qty>213.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Sockelleiste Massiv, Bambus, 50x15mm&#x22; für die runde Ausführung der Sockelleiste.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Sockelleiste ist gleichmäßig an der runden Wand entlang zu führen. Innen- und Außenrundung.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Radien: 	von ca. 0,85 m  bis ca. 5,50 m</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">In die Position ist das spachteln, schleifen und lackieren einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_6b0e01ed-bf53-417d-90c3-51ec58607707" RNoPart="30">
                        <Qty>21.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Sockelleiste Massiv, Bambus, 50x15mm&#x22; für das Herstellen der Gehrung in nicht rechtwinkligen Innen-/Außen-Ecken.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_6609a28f-a4be-49cc-8a93-d7977797f796" RNoPart="40">
                        <Qty>2.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleiste Massiv Bambus B:031 an aus den Wänden herausstehenden Stützen 3-seitig anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Vorsprung Stb-Stützen (ca. 6 x 25 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Vorsprung Stb-Stützen (ca. 55 x 40 cm)</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten der Sockelleiste an eckige Stützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_0e6a323c-4106-4f30-bf11-feb62fcbbe9d" RNoPart="50">
                        <Qty>96.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">&#x22;Sockelleiste Massiv, Bambus, 50x15mm&#x22; an Trockenbauvorbauten anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Stück Anpassungsarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt und Herstellung der Ecken.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung u.a. an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Tafelbereich (ca. 35 x 200 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Waschbecken (ca. 55 x 180 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Abkastung (ca. 15 x 100 cm)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Trockenbau Abkastungen (bis ca. 90 x 180 cm)</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten der Sockelleiste an Trockenbauvorbauten</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_04333251-0993-43d0-a9b3-4aaecd84481d" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>B:032-B:033 - Industrieparkett Bambus gedämpft</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <BoQCtgy ID="_c31cde33-d141-4aac-bf83-73a56467a10e" RNoPart="1">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Flächenbelag </span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_4d6ecbfd-5158-406f-8976-6a9ffecbcd5c" RNoPart="10">
                        <Qty>366.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Industrieparkett als Hochkantlamelle gem. DIN EN 14761, vollflächig spannungsfrei auf Untergrund verklebt.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="text-decoration:underline;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Leistungsbestandteile</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Parkettbelag</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Oberflächenbehandlung</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung: 	Heizestrich mit Fußbodenheizung und Untergrundvorbehandlung nach ges. Position</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Folgeleistung: 	endfertig</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kleber: 		Emissionsfrei mind. Emicode EC1 Prüfsiegel &#x22;blauer Engel&#x22;</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Holzart: 		Bambus, gedämpft</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sortierung: 	astfrei, glatt und homogen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Parkettdicke: 	10 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Abmessungen: 	280 x 140 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Verlegemuster: 	Parallelverband</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche: 	geölt</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Nachbehandlung:	schleifen, Verfugen, schleifen, Reinigung, 1x Ölen, 2x Polieren bzw. nach Herstellervorgaben  </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brinellhärte: 	≥ 4 kg/mm² (HL), ≥ 9,5 kg/mm² (DT) (EN 1534)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Brandverhalten: 	Klasse Cfl-s1 (HL), Klasse Bfl-s1 (DT) (EN 13501-1)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Gebrauchsklasse: 	Klasse 1 (EN 335)</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lasten:		qk = 5,0 kN/m², Qk = 4,0 kN</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch MOSO Bamboo Industriale Hochkantlamelle Gedämpft BF-PR350.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Einbau erfolgt in den einzelnen Lerninseln. Es handelt sich um </span>
                                  <span style="font-weight:bold;font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal">7 einzelne Flächen</span>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">. Siehe Bodenübersichten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um einen rechtwinklige Bereiche handelt und das Parkett somit auch schräg angearbeitet/zugeschnitten werden muss. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG, 1.OG, 2.OG - Lerninseln </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:033</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Hochkantlamelle, Bambus gedämpft, 280x140x10mm, Lerninseln B:033</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_3f81b0ed-8f10-4ade-bfc9-b44be774fa57" RNoPart="20">
                        <Qty>139.000</Qty>
                        <QU>m²</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung wie Position &#x22;Hochkantlamelle, Bambus gedämpft, 280x140x10mm, Lerninseln B:033&#x22;, jedoch:</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Lasten:		qk = 6,0 kN/m², Qk = 7,0 kN</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Einbau erfolgt in der Bibliothek im 1.OG. Es handelt sich um eine zusammenhängende Fläche. Siehe Bodenübersichten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um einen rechtwinkligen Raum handelt und das Parkett somit auch an schräg verlaufende Wände angearbeitet/zugeschnitten werden muss. </span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	1.OG- Bibliothek, gemäß Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:032</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat und Farbton: __________________________________</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Hochkantlamelle, Bambus gedämpft, 280x140x10mm, Bibliothek B:032</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_ce9694f2-4dc9-45d6-b12d-753b8eea4341" RNoPart="30">
                        <Qty>34.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu den Vorpositionen &#x22;Hochkantlamelle, Bambus gedämpft, 280x140x10mm, [...]&#x22; für die runde Ausführung des Bodenbelags.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Der Bodenbelag ist an die runde Wand bzw. die gerundete Abgrenzung gleichmäßig anzuarbeiten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen entsprechend des Verlaufs.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außenrundungen. </span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_c9f4f440-2751-4eb1-9b3e-e8abf6846604" RNoPart="40">
                        <Qty>22.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zu den Vorpositionen &#x22;Hochkantlamelle, Bambus gedämpft, 280x140x10mm, [...]&#x22;  für das Anarbeiten des Bodenbelags an nicht rechtwinklige AußenEcken.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen entsprechend des Wandverlaufs.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_f788032a-3eeb-4f94-90f3-f7d324f37a4c" RNoPart="50">
                        <Qty>12.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberboden B:032+B:033 an Stützen anarbeiten. </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. Zuschnitt der Hochkantlamellen entsprechend der Bauteilform.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Kalkulation erfolgt hier je Bauteil, an das der Bodenbelag angearbeitet wird.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Anpassung an </span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">- Stb-Rundstützen (25 cm), vollständig oder Teilbereiche , mit exakt runder Fuge, umlaufend in der selben Breite.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Hinweis: Anstatt einer Fußleiste wird die Rundstütze d=40 cm bauseitig mit einer 2K-Wandfarbe beschichtet.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Anarbeiten des Bodens an Rundstützen</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_08ecc1ae-663d-4374-aeec-b11b5aae0c59" RNoPart="60">
                        <Qty>4.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodentank mit dem zuvor beschriebenen Bodenbelag B:032 belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Vorleistung: 	Einbau Bodentank bauseits</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Format: 		eckig</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Außenmaße: 	bis 400x400 mm</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort: 	1.OG BT-Süd Selbstlernzentrum, siehe Bodentankübersichten:</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">		EBR_EL-_05_S_GR_01_XXXX_A_--</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Bodentank belegen, eckig, 400x400mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
                <BoQCtgy ID="_684939dc-f084-4095-bf13-ab6ece61be06" RNoPart="2">
                  <LblTx>
                    <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                      <span>Sockel</span>
                    </p>
                  </LblTx>
                  <BoQBody>
                    <Itemlist>
                      <Item ID="_771c1c81-a87d-4076-9252-da02278b11d1" RNoPart="10">
                        <Qty>212.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelleiste als Breitlamelle, oberseitig 1/4 abgerundet, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Rückseitig mit Aussparung. vgl. nachfolgende Skizze</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <Image Type="image/jpeg" Encoding="base64" width="109" align="justify">[encoded data, 4624 characters]</Image>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">mit zusätzlicher rückseitiger Fräsung zur Aufnahme von Kleber und Klebung ohne Spaltbildung</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Untergrund: 	Massiv- bzw. GK-Wandflächen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Holzart: 		Bambus Gedämpft, massiv</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Güteklasse: 	1 nach DIN 68365</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Stärke: 		ca. 15 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Sockelhöhe: 	50 mm</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Befestigung: 	geklebt mit Heißschmelzkleber oder hochwertigem spaltüberbrückendem Kaltkleber, zusätzlich dünne Torxschrauben mit Senkkopf in regelmäßigen Abständen</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Oberfläche: 	farblos lackiert</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die genannten Anforderungen werden z.B. erfüllt durch MOSO Bambus Sockelleiste Massiv BS-H350-L</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">An den Lerninseln ist der Übergang zwischen gedämpfter und naturheller Sockelleiste unmittelbar herzustellen ohne zusätzliche Maßnahmen.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Einbauort:	EG, 1.OG, 2.OG, Lerninseln, Bibliothek,  siehe Bodenübersichten</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Bodenbelagsnr.:	B:032, B:033</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">angebotenes Fabrikat: __________________________________</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Sockelleiste Massiv, Bambus gedämpft, 50x15mm</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_c0a7cf78-5b5e-4889-b2e4-4833d5eff80e" RNoPart="20">
                        <Qty>34.000</Qty>
                        <QU>lfdm</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Sockelleiste Massiv, Bambus gedämpft, 50x15mm&#x22; für die runde Ausführung der Sockelleiste.</span>
                                </p>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Sockelleiste ist gleichmäßig an der runden Wand entlang zu führen. Innen- und Außenrundung.</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Radien: 	von ca. 1,07 m  bis ca. 2,00 m</span>
                                </p>
                                <p/>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">In die Position ist das spachteln, schleifen und lackieren einzukalkulieren.</span>
                                </p>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage Rundung</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                      <Item ID="_af2c8607-d14e-41bc-8c06-ae24ba2001db" RNoPart="30">
                        <Qty>8.000</Qty>
                        <QU>St</QU>
                        <Description>
                          <CompleteText>
                            <DetailTxt>
                              <Text>
                                <p>
                                  <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Zulage zur Vorposition &#x22;Sockelleiste Massiv, Bambus gedämpft, 50x15mm&#x22; für das Herstellen der Gehrung in nicht rechtwinkligen Innen-/Außen-Ecken.</span>
                                </p>
                                <p/>
                              </Text>
                            </DetailTxt>
                            <OutlineText>
                              <OutlTxt>
                                <TextOutlTxt>
                                  <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                    <span>Zulage nicht rechtwinklige Ecken</span>
                                  </p>
                                </TextOutlTxt>
                              </OutlTxt>
                            </OutlineText>
                          </CompleteText>
                        </Description>
                      </Item>
                    </Itemlist>
                  </BoQBody>
                </BoQCtgy>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_5723f9b3-4f17-434c-a2ac-f6fd51a95884" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>Nacharbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="_734169de-2296-417f-a8b4-86655a28113b" RNoPart="10">
                    <Qty>8942.000</Qty>
                    <QU>m²</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Erstpflege des Industrieparketts mit Erstpflegeöl gemäß Herstellervorgaben, Leistungsausführung innerhalb einer Woche nach Aufforderung durch die Bauleitung des Architekten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                                <span>Erstpflege, Industrieparkett Bambus</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="_e8bdb9de-30df-4f80-ad11-0a01a1ac1779" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p style="font-family:Segoe UI;font-style:normal;font-weight:bold;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0)">
                  <span>Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="_f3e5d5fe-89d2-40ca-9f39-7a438d675852">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die Ausführung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15 VOB/B. </span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht zweckmäßig ist und zur Gestellung von Hilfskräften für dritte Firmen. </span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrechnung einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei Baustelle. Der Verrechnungssatz für Fuhrleistungen enthält die Kosten für den Fahrer. Sie müssen auf der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Vorbemerkungen zu den Stundenlohnarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="_3c06819f-123a-437f-8af7-407ceff5a7bb" RNoPart="10">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. aller Nebenkosten.</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung nur nach Genehmigung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Facharbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                    <NEMETSCHEK:Codetext>001.990010</NEMETSCHEK:Codetext>
                  </Item>
                  <Item ID="_aaa1d3b2-43e8-4d20-8b1b-6134d4c2c8e1" RNoPart="20">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Inkl. aller Nebenkosten.</span>
                              <br/>
                              <span style="font-family:Segoe UI;font-size:9pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-style:normal">Ausführung nur nach Genehmigung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;font-style:normal">Helfer</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                    <NEMETSCHEK:Codetext>001.990020</NEMETSCHEK:Codetext>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
      <NEMETSCHEK:Nachhaltigkeit>
        <NEMETSCHEK:Betrachtungszeitraum>50</NEMETSCHEK:Betrachtungszeitraum>
        <NEMETSCHEK:Berechnungsflaeche>NGF</NEMETSCHEK:Berechnungsflaeche>
      </NEMETSCHEK:Nachhaltigkeit>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>
