<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20210630;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2023.11.21  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2026-07-24</Date>
  <Time>08:20:08</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20210630</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V12.0.618</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>D_2026_5</NamePrj>
  <LblPrj>Kanalbau Josef-Heiming-Straße 2026</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIBMAAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>01</Name>
    <LblBoQ> Josef-Heiming-Straße</LblBoQ>
    <Date>2026-07-24</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>4</NoUPComps>
    <LblUPComp1 Type="Unknown">Lohn</LblUPComp1>
    <LblUPComp2 Type="Unknown">Material</LblUPComp2>
    <LblUPComp3 Type="Unknown">Gerät</LblUPComp3>
    <LblUPComp4 Type="Unknown">Sonstiges</LblUPComp4>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMBAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Kanalerneuerung</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="AAAAAAAAIBMBAPJA">
       <Description ID="R20260724060911637000211">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Ausführung einer Baumaßnahme hat das Bauunternehmen einen Bauzeitenplan vorzulegen, der im Rahmen der vorgegebenen Bauzeit als verbindlich vereinbart gilt, wenn ihm nicht binnen 2 Wochen nach Zugang bei den AWW der Stadt Dülmen (AWW) widersprochen wird. </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">örtliche Bauleitung des AG</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die AWW der Stadt Dülmen (AWW) hat die örtliche Bauleitung an ein Ingenieurbüro vergeben. Folgende Leistungen sind darin enthalten:</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistungen der Bauleitung basieren auf der zugrunde gelegten, geschätzten bzw. mit der ausführenden Baufirma vereinbarten Bauzeit.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Bauzeitenplan ist spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung vom Auftragnehmer vorzulegen und durch die Bauleitung freigeben zu lassen. Der Bauzeitenplan hat insbesondere die Abnahme, die Mängelverfolgung sowie die Abnahme der Mängelbeseitigung zu berücksichtigen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Ingenieurbüro ist berechtigt, zusätzliche Leistungen gesondert in Rechnung zu stellen, sofern einer der nachfolgenden Umstände eintritt:</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der vereinbarte Baubeginn nach Beauftragung nicht eingehalten wird,</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die Bauzeit aus Gründen, die nicht vom Auftraggeber (AWW) zu vertreten sind, um mehr als 20 % überschritten wird, insbesondere infolge von durch den Auftragnehmer zu vertretenden Unterbrechungen, unzureichendem Personaleinsatz oder vergleichbaren Ursachen,</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ein überdurchschnittlich hoher Mangelumfang an der Vertragsleistung der Baufirma vorliegt, dessen Bearbeitung durch das Ingenieurbüro einen Zeitaufwand von mehr als 10 Stunden erfordert,</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">eine weitere Mängelabnahme erforderlich wird, da nach der ersten Mängelbeseitigung weiterhin Mängel bestehen,</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zusätzliche Aufwendungen für die Mängelverfolgung nach der ersten Mängelbeseitigung erforderlich werden..</span>
            </li>
           </ul>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistungen des Ingenieurbüros werden auf Grundlage der vereinbarten nachweislichen Stundensätze mit den AWW  abgerechnet und der Baufirma als Schadensersatzleistung von der Schlussrechnung abgezogen.</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorbemerkung Eigenüberwachung</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Baustoffprüfungen sind vom AN eigenverantwortlich durchzuführen. Der AN hat alle vorgeschriebenen </span>
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenüberwachungsprüfungen </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf seine Kosten durchzuführen. Der AN hat den geforderten Verdichtungsgrad, das geforderte Verformungsmodul oder die aufgrund von Probeverdichtungen mit dem AG vereinbarten Werte schriftlich nachzuweisen. Die in den Technischen Vorschriften (ZTV E- StB und ZTV SoB- StB) für die Dammschüttung, die Hinterfüllung, den Untergrund und die ungebundenen Tragschichten als Eignungsprüfung geforderten Nachweise der erzielten Verdichtung sind dem AG mit den dazugehörigen Versuchsprotokollen unverzüglich nach Durchführung der Versuche zu übergeben. Die Standorte der durchgeführten Versuche sind in einer Übersichtsskizze einzutragen. Zur Ausführung der Versuche muss ein in der Untersuchungsmethodik der Bodenmechanik geschulter Techniker des AN zur Verfügung stehen. Die geplante Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung (Nachweis der erzielten Verdichtung) ist dem AG rechtzeitig vor der Durchführung der Versuche (mind. 24 Std. vorher) bekannt zu geben, damit die Bauüberwachung des AG sich an der Versuchsdurchführung beteiligen und das Versuchsprotokoll gegenzeichnen kann. Die Verdichtungsnachweise zählen nach den Technischen Vorschriften zu den Eigenüberwachungsprüfungen des AN und werden nicht gesondert vergütet. </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrollprüfungen des Auftraggebers</span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollten die gemäß den für die Herstellung des Gesamtbauwerks anzuwendenden Fachnormen, Richtlinien und Zusätzlichen Technischen Vorschriften erforderlichen Eignungs- oder Eigenüberwachungsprüfungen nicht rechtzeitig vorliegen, so ist der AG berechtigt entsprechende Kontrollprüfungen an Stellen der nicht erbrachten Eignungs- oder Eigenüberwachungsprüfungen zu Lasten des AN durchzuführen. </span>
           </p>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Vorbemerkungen Zusatzleistungen des AG aufrund von Bauzeitüberschreitung und Mängeln</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMBCICI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMBDHLI">
          <Description ID="R20260724060911755000213">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Pauschalpositionen der Baustelleneinrichtung werden wie folgt in den Abschlägen berechnet, wenn in den Positionen keine anderen Abrechnungsgrundlagen angegeben sind:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10 % nach Einrichtung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">70 % zu den Abschlägen nach Baufortschritt</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">20 % zur Schlussrechnung</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise zur Abrechnung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMBEBNA">
          <Description ID="R20260724060911791000214">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Baustelleneinrichtung können dem Auftragnehmer (AN) seitens des Auftraggebers (AG) keine Flächen zur Verfügung gestellt werden. Es steht nur díe Josef-Heiming-Straße für sämtliche Einrichtungen zur Verfügung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werden weitere Flächen benötigt, so hat diese der AN selbstständig zu besorgen. Sämtliche Kosten, einschl. Pacht und Wiederherstellung der Flächen, sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Ist der Fahrweg zu diesen Flächen vom Baufeld aus länger als 50,00m entfernt (auch über 50,00m hinaus), so sind sämtliche Transporte von Maschinen, Baustoffen und Materialien zwischen der Fläche der Baustelleneinrichtung und dem Baufeld in alle Folgepositionen, die zur Erbringung dieses Vertrages nötig sind, einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise zur Baustelleneinrichtung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMBFABA" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260724060911824000215">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle einrichten, vorhalten, wieder abräumen. Baustelle einrichten und vorhalten für die gesamte Bauzeit, dazu alle, für die vertragsgemäße Durchführung der Maßnahme, benötigten Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Bau- und Materialcontainer, Entsorgungseinrichtungen, Aufenthaltsräume und Sozial- sowie Sanitäreinrichtungen antransportieren und betriebsfertig aufstellen bzw. einrichten und für die Dauer der Maßnahme unterhalten. Herrichten und unterhalten von Bereitstellungsflächen, einschl. des Transportes von Baustoffen und Materialien zum Baufeld, Wege auch über 200,00m, Sichern des Baufeldes, Bereitstellungsflächen und aller Einrichtungen gegen Diebstahl, mutwilliges Zerstören und Unfallgefahren, alle Bereitstellungsflächen mit einem 2,00m hohen Bauzaun einfrieden, Ausführung und Unterhaltung einer erforderlichen Beleuchtung, sämtliche erforderliche Einrichtungen für die Wasser- und Stromversorgung, einschl. Gebühren und Unterhaltung während der gesamten Bauzeit und Sauberhaltung des durch den AN während der Bauzeit verschmutzen Verkehrsraumes, min. zwei Mal wöchentlich, mit Besenwagen o.ä. reinigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. dem Umsetzen der gesamten Baustelleneinrichtung für den weiteren Bauablauf zur Durchführung aller vertraglich vereinbarten Leistungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich zu den o.g. Leistungen sind folgende spezielle Leistungen einzurechnen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsflächen undBereitstellungsflächen sind in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beleuchtungen und aller dafür notwendigen Materialien, sofern nicht in den folgenden Pos. separat beschrieben.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anfertigen von Abrechnungszeichnungen und Aufmaßen sowie deren Vervielfältigung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Anfertigen und Verteilen eines detaillierten Bauzeitenplanes sowie dessen fortlaufende Anpassung an den Bauablauf.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen und Sichern einer Vorflut am Bereitstellungsflächen/Mieten.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen, vorhalten und entfernen aller erforderlichen Schutzeinrichtungen, Bauzäune zur Sicherung der Materialien, Geräte, Baugruben, etc., einschl. Unterhaltung und Anpassung an den Bauablauf, Sichern aller Baugruben und Baufelder mittels Baken, Beleuchtung und Hinweisschildern gem. Baustellenverordnung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Lagerung von Treibstoffen auf der Baustelle ist die Verordnung über die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten genauestens zu beachten.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Beschaffen von Flächen, einschl. Pacht, Herrichtung und Wiederherstellung des Urzustandes.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Anliefern und Vorhalten einer Schiebekamera inkl. Aufzeichnungsgerät und Dokumentation (auf div. Datenträger übergeben) zur Überprüfung der Leitungen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Müllentsorgung aufrechterhalten. Das Transportieren und wieder Verteilen von Mülltonnen der Anlieger bis außerhalb des betreffenden Baufeldes zu Müllsammelplätzen nach Abstimmung mit dem Abfallsammelkalender, dem Entsorgungsdienstleister, der Bauleitung, den Anliegern sowie der Stadt Dülmen (</span>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 1 - 2 mal wöchentlich, bis 2 Fraktionen pro Tag</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">). Die Abfallentsorgung einschl. der Müllsammelplätze ist abzustimmmen und zu planen. Wege vom Sammelplatz der Anlieger zum Sammelplatz des Entsorgers sind mit bis zu 50 m je Bauabschnitt einzukalkulieren.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Beendigung der Baumaßnahme ist die Baustelle vollständig zu räumen. Sämtliche im Zuge der Bauarbeiten angefahrenen oder eingesetzten Geräte, Anlagen, Einrichtungen sowie sonstige Betriebsmittel sind aus den Baustellenbereichen und den Bereitstellungsflächen zu entfernen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle in Anspruch genommenen Wege und Flächen sind abschließend zu reinigen und in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Anfallendes Kehrgut und sonstige Abfälle sind aufzunehmen, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen. Sämtliche hierfür anfallenden Transport- und Entsorgungskosten sind in die Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelle einrichten, vorhalten, wieder abräumen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMBGPIA" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260724060911878000216">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bürocontainer aufstellen und vorhalten. Beheizten Bürocontainer zur Unterbringung der Bauoberleitung und der örtlichen Bauüberwachung, ausgestattet mit Beleuchtung für die Dauer der Bauzeit der Maßnahme auf den Baustelleneinrichtungsflächen des Auftagnehemers betriebsfertig einrichten. Der Bauleitung des Autragnehmers sind min. zwei Schlüssel für den Bürocontainer zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Beendigung der Maßnahme ist der Bürocontainer wieder aufzunehmen und abzufahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Container ist auszustatten mit:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 Schreibtischen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 Schreibtischstühlen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 Besprechungstisch</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4 Beistellstühle</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 Schrank abschließbar</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 Regal</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">magnetische Planhalter für min. 3 A0 Pläne, inkl. Magnete</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gilt für alle vertragsgemäß auszuführenden Leistungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bürocontainer aufstellen und vorhalten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMBIKBI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260724060911918000217">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung für den Kanalbau und Wiederherstellung der Oberflächen. Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO und RSA bei Bauarbeiten für den Kanalbau einschl. deren Oberflächenwiederherstellung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hier für den Bereich </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Josef-Heiming-Straße.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrssicherung ist zwingend durch ein Fachunternehmen der Verkehrssicherung ausführen zu lassen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrssicherung ist einschl. der Zuwegungen zu den anliegenden Grundstücken und andienenden Straßen aufzubauen, ständig zu unterhalten und zu betreiben, dem Baufortschritt entsprechend umzubauen und anzupassen und nach Beedigung der Maßnahme wieder abzubauen und abzufahren, inkl. Teilnahme an den fortlaufenden Verkerhrsterminen mit den zuständigen Behörden in Abstimmung mit der Bauleitung und dem AG.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Andienende Straßen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haverlandweg</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haverlandhöhe</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beginn der Maßnahme:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kreuzung Josef-Heiming-Straße - Haverlandweg</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge der Maßnahme:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 105 m</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge der Absperrung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 220 m</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Verkehr ist hinter und vor dem Baufeld aufrecht zu erhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrssicherung kann im direkten Baubereich nur als Vollsperrung als Wanderbaustelle ausgeführt werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Josef-Heiming-Straße ist eine öffentliche Nebenstraße, die im Straßenkörper über Oberflächen aus Asphalt  und Pflaster verfügt. Die Straße verfügt außerdem über einen beidseitigen Gehweg aus Pflasterflächen. Die Straßenverhältnisse aller betreffender Straßen, und deren Gehwege, sind als eng zu betrachten. Die Gehwege sind frei zu halten und zu sichern, Gehwegbreiten max. 2,00m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind mit der Verkehrsbehörde der Stadt Dülmen sowie mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen und nach deren Vorgaben auszuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Beantragung der Verkehrsgenehmigung sind genehmigungsfähige Verkehrszeichenpläne in Anlehnung an die Planunterlagen aufzustellen und bei den Behörden einzureichen. Die genehmigten Verkehrszeichenpläne, einschl. deren behördlichen Genehmigung bzw. Stellungnahme, sind der Bauleitung spätestens zum Baubeginn in Kopie zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Leistungen der Verkehrssicherung haben gemäß DIN 18329 zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inbegriffen sind das Anliefern, Aufbauen, Umsetzen, Vorhalten und Betreiben aller benötigten Materialien wie Schildern, Baken, Schranken, der elektrischen Leuchten, etc, für die gesamte Bauzeit, sowie die ständige Anpassung an den Baufortschritt und das Abbauen und Abfahren der Verkehrssicherungseinrichtungen nach Beendigung der Maßnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inbegriffen sind das temporäre Aufheben ortsfester wiedersprüchlicher Beschilderungen durch Abdecken mit Planen sowie eine tägliche (Kalendertag) Prüfung und Dokumentation aller Einrichtungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtlich Schilder müsen eine Durchfahrtshöhe von 2,20m gewährleisten und sind so aufzustellen und zu sichern, dass diese einem Anprall durch Fahrradfahrer standhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Absperrungen, Einrichtungen, etc. müssen der ZTV - SA entsprechen. Ein Befahren der Straßen durch die Anlieger muss gewährleistet sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anlieger sind vom AN eine Woche vor Beginn der Baumaßnahme darüber zu informieren, wann und wie lange sie ihre Grundstücke während der Bauarbeiten im direkten Zufahrtsbereich nicht anfahren können.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrssicherung für den Kanalbau und Wiederherstellung der Oberflächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMBKJJI" RNoPart="40">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060911978000218">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einrichten einer Durchfahrtsbeschränkung. Einrichten einer Durchfahrtsbeschränkung auf den breiten Gehwegen zur Vermeidung der Benutzung durch KFZ.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Einrichtung ist zwingend durch ein Fachunternehmen der Verkehrssicherung ausführen zu lassen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchfahrtsbeschränkung bestehend aus vier TL- Zäunen, verkehrssicher aufgestellt und fest verbunden zu einem Viereck, zur Beschränkung der Durchfahrtsbreite, einschl. sechs Stück gelber Beleuchtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereich:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gehwege</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterlage:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflaster</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inbegriffen sind alle benötigten Bauteile und Materialien, der Aufbau, die Vorhaltung und der Betrieb für die gesamte Bauzeit, das Umsetzen der gesamten Anlage gemäß Baufortschritt zu den einzelnen Bauabschnitten (</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 2 mal</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">), die Anpassung und der Abbau aller Einrichtungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Absperrungen, Einrichtungen, etc. müssen der ZTV - SA entsprechen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Leistungen der Verkehrssicherung haben gemäß DIN 18329 und der RSA in der jeweils gültigen Fassung zu erfolgen, inkl. Prüfung und Dokumentation aller Einrichtungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach gleichzeitig maximal aufgestellten Vierecken. Das Umsetzen zu den Bauabschnitten ist zu berücksichtigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einrichten einer Durchfahrtsbeschränkung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMBMFHI" RNoPart="50">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060912017000219">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsumfang:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung von Absperrgittern (Höhe: 1,00 m) zur sicheren Führung von Fußgängern und Radfahrern.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellung zusätzlicher Absperrgitter oder Schranken zur Trennung zwischen Baufeld und Fahrspur, inklusive:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen, Vorhalten und Anpassung der Absperrgitter gemäß Baufortschritt.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrmaliges Umsetzen oder Umbauen der Absperrgitter während der Bauzeit.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abbau und Abtransport nach Abschluss der Baumaßnahme.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Anforderungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Absperrgitter müssen der TL-Absperrschranken (TL-Zaun) entsprechen und in rot-weißer Ausführung geliefert werden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Gitter sind ineinander zu befestigen, sodass sie bei einem Anprall durch Fußgänger oder Radfahrer stabil bleiben.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ergänzung durch Warnleuchten, um die Sicherheit bei schlechter Sicht und in der Dunkelheit zu gewährleisten.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorgaben und Richtlinien:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Regelungen der RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) und der ZTV-SA (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen) sind einzuhalten.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsmodalitäten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach der maximal zusammenhängend aufgestellten Streckenlänge.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für das mehrmalige Umsetzen und Anpassen der Absperrgitter während der Bauzeit sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absperrgitter, H = 1,00m, zur Fuß-/Radwegführung liefern, vorhalten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMBOEEI" RNoPart="60">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060912058000220">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Provisorische Überfahrten aus Stahlplatten. Überfahrten für eine nutzbare Durchfahrtsbreite von mind. 3,50m aus Stahlplatten, o.ä., für PKW, LKW (max. 3,5to), zur Überbrückung von Rohrleitungsgräben, oder Baugruben herstellen, zur Verfüllung der Baugruben bzw. zur Oberflächenwiederherstellung die Überfahrt wieder aufnehmen und abtransportieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrgrabenbreite bis 3,50m. In den Einheitspreis sind alle Leistungen für die Herstellung der Auflager und deren Beseitigung einzurechnen, einschl. dem mehrfachen Umsetzen nach Bedarf und Baufortschritt. Überfahrt für die Dauer des Einsatzes vorhalten, ständig nachsehen und ggf. richten und wieder beseitigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird nur jeweils eine Überfahrt pro Anschluss bzw. Zufahrt vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Provisorische Überfahrten aus Stahlplatten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEAAAA" RNoPart="70">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060912093000221">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Provisorische Fußgängerüberwege. Fußgängerüberwege bestehend aus einer Grabenbrücke (ca. L/B = 2,00/1,00m) mit beidseitigen Schutzgitter, h = 1,00m, gemäß ZTV - SA liefern, verlegen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, zur Verfüllung des Rohrgrabens bzw. zur Oberflächenwiederherstellung aufnehmen und abtransportieren. In den Einheitspreis sind alle Leistungen für die Herstellung der Auflager und deren Beseitigung einzurechnen. Einschl. der mehrmaligen Aufnahme und Wiederversetzen zur Durchführung der einzelnen Arbeitsgänge.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird je überbrückter und dokumentierter Überfahrt.Von jeder Überfahrt ist ein Foto zu machen, welches die Überfahrt und den Bereich dokumentiert. Liegt kein Bild vor, wird die Position nicht abgerechnet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Provisorische Fußgängerüberwege</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEBFMA" RNoPart="80">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060912130000222">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lage der Baugruben/Kopfloch Anschlussleitung orten und in der Örtlichkeit farblich (Sprühfarbe) kennzeichnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu aus der Haltung, Schacht etc. mittels Kamera mit Sender und Empfänger, oder sonstige Einrichtung nach Wahl des Bieters, den Schadenspunkt gem. Leitungsgrafik und die geplante Lage des Kopfloches in der Örtlichkeit orten und an der Oberfläche kennzeichnen. Die Befahrung bis zum Schadenspunkt ist mit einzukalkulieren und wird nicht geondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bevor die Baugrube freigelegt wird, ist der Bauleitung Gelegenheit zur Inaugenscheinnahme bzw. Prüfung zu geben (min. 48 Std Vorlauf!).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis - Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ortungspunkte sind im Vorfeld mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugruben die ohne vorheriger Ortung und Anzeige freigelegt werden, werden nicht vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lage der Baugrube/Kopfloch/verdeckter Schacht orten, per TV u. Sender aus Haltung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEDDAI" RNoPart="90">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060912166000223">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungen aus PVC, PP, Stz, o.ä. Materialien, mit Rohrdurchmesser von DN 100 bis 400, durch Einsatz eines Saug- und Spülfahrzeuges mittels Hochdruckspülung (min. 120 bar an der Düse) reinigen. Das Rohrauflager darf bei der Spülung/ Reinigung nicht beschädigt bzw. aufgeweicht werden. Hier sind entsprechende Vorkehrungen vorzusehen, so dass das Reinigungswasser nicht in die Baugrube fließt. Zugang zur Leitung aus einer Baugrube oder Schacht/Haltung heraus.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschmutzungsgrad bis 10 % der Höhe des Rohrquerschnittes.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Rückzugsgeschwindigkeit 12m/min, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bei Bedarf mehrmaliges Spülen durchführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Reinigung muss eine einwandfreie Beurteilung der Leitungen erlauben, ggf. ist mehrfach zu reinigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Auffangen und fachgerechte Entsorgen des beim Reinigen anfallenden Räumgutes ist in den Einheitspreis dieser Position einzurechnen. Sofern die Kanäle stärker verschmutzt sind als die o.g. 10% so ist der AG umgehend, vor Durchführung der Spülung zu informieren und ihm die Gelegenheit zu geben, den Verschmutzungsgrad festzustellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Reinigung für Leitungen DN 100-400 aus Baugrube/Schacht</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEEMEI" RNoPart="100">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060912204000224">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Durchführung der Untersuchung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TV-Untersuchung der Anschlussleitungen aus der Baugrube heraus oder in den Bestandskanal, im Zuge der Tiefbauarbeiten.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatz einer transportablen Schwenkkopfkamera für eine vollständige Leitungsinspektion.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Falls erforderlich: Reinigung der Leitung vor der Inspektion in Abstimmung mit der Bauleitung.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Datensicherung und Dokumentation:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Speicherung aller Daten auf einem digitalen Datenträger (externe Festplatte/USB-Stick).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Inhalte:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inspektionsvideo (Format: MP4 oder AVI, Mindestauflösung: 720p).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufmaßskizze des Leitungsverlaufs (Format: PDF oder DWG, handschriftliche Skizzen als gescannte Datei zulässig).</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beschriftung des Datenträgers mit:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untersuchungsfirma</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untersuchungstag</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untersuchungsort (Straße, Hausnummer)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsbezeichnung und zugehöriges Aufmaßblatt</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein geeignetes, lizenzfreies Betrachtungsprogramm (Player) ist auf dem gleichen Medium bereitzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt pro m</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung entfällt, wenn keine vollständigen und zuordenbaren Daten (Video + Skizze) vorliegen oder die Datenqualität nicht den Anforderungen entspricht.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kamerabefahrung der Leitung und Haltungen bis DN 300 aus Baugrube, Schiebekamera</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEGICI" RNoPart="110">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260724060912241000225">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fotodokumentation der gesamten Kanalbaumaßnahme. Die gesamte Baumaßnahme ist durch eine durchgängige Fotodokumentation aufzuzeichnen. Hierzu sind min. folgende Leistungen digital zu erfassen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jede Ausschachtung oder Aufbruch mit Gliedermaßstab für die Ausschachtungstiefe bzw. Aufbruchdicke.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jede Suchschachtung mit Gliedermaßstab für die Ausschachtungstiefe und als Nachweis für das Hindernis bzw. nicht Vorhandensein von Bauteilen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jede Haltung an min. drei Punkten zur Lage-, Richtungs- und Rohrkontrolle, einschl. Boden mit/ohne Verbau (z.B. an Stirnseite).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jede sich ändernde Bodenschicht, gemäß Homogenbereichen, bei Fels mit Gliedermaßstab.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jeder Schacht vor und nach dem Versetzen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jede Anschlussleitung mit Stutzen, Bögen, Passstücken, Übergang, etc., mit/ohne Sandummantelung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jedes Pass- bzw. Gelenkstück.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Urgelände an min. drei Stellen, jedoch min. der gesamte Straßenverlauf.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wasserhaltung an min. drei Stellen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jede weitere Anlage bzw. jedes weitere Bauteil, welches verändert wird.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jede ggf. auftretende Behinderung oder Störung im Bauablauf.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentation ist haltungsweise einzureichen, diese beinhaltet übergeordnet den Aufbruch, den Kanalbau und die Oberflächenwiederherstellung (provisorisch), untergeordnet die Haltungen, dazu untergeordnet die Anschlussleitungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fotos sind mit einer Digitalkamera mit min. 5,0 Mega Pixel Auflösung aufzunehmen und zur Abnahme auf einer DVD zu übergeben. Es ist eine nachvollziehbare Dokumentation der Fotos beizufügen, so dass die Fotos eindeutig einem Ort zuzuordnen sind. Die Lage der Fotos ist hierin eindeutig und nachvollziehbar darzulegen. Dies kann z.B. ein Plan mit Angabe der Fotonummer sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt erst nach Übergabe der vollständigen Dokumentation.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fotodokumentation der Kanalbaumaßnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEIFCI" RNoPart="120">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060912283000226">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beweissicherung - pro Wohnhaus bzw. Wohnung durchführen und dokumentieren. Diese Position gilt für jedes anliegende Wohnhaus bzw. jede Wohnung. Abrechnung erfolgt je Wohnhaus bzw. Wohnung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Leistungsumfang</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist eine vollständige, nachvollziehbare und beweissichere Bestandsaufnahme aller im Einflussbereich der Baumaßnahme befindlichen baulichen Anlagen durchzuführen. Die Aufnahme umfasst insbesondere:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außenwände, </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fassaden und Sockelbereiche</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Innenräume,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Garagen, Stützmauern, Einfriedungen Wege-, Hof- und Pflasterflächen,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nebenanlagen (z. B. Carports, Schuppen, Treppen)</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Anforderungen an die Durchführung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung durch ein öffentlich bestelltes oder nachweislich qualifiziertes Sachverständigenbüro</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstimmung von Terminen sowie Zugangsklärung mit den betroffenen Eigentümern</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnahme mittels hochauflösender digitaler Fotodokumentation</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation aller vorhandenen Schäden mit:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maßstab</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Übersichtsfoto</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detailaufnahme</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung einer schriftlichen Schadensübersicht</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eindeutige Zuordnung aller Schäden in Lageplan oder Skizze</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Dokumentation</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Unterlagen sind bereitzustellen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">strukturiertes PDF-Beweissicherungsgutachten</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">fortlaufend nummerierte Fotodokumentation</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verortung der Fotos in Plänen oder Skizzen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Übergabe sämtlicher Originalbilddaten (JPEG/RAW) auf Datenträger</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Nebenleistungen gemäß VOB/C DIN 18299</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als abgegolten gelten insbesondere:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigentümeranschreiben und Terminabstimmungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betreten und Begehen der Grundstücke</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnahme schwer zugänglicher Bereiche</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5. Abrechnungseinheit</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Je Wohnhaus bzw. Wohnung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beweissicherung - pro Wohnhaus bzw. Wohnung</span>
                <br/>
                <span> durchführen und dokumentieren, vor Bauausführung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEKGBA" RNoPart="130">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060912323000227">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beweissicherung - pro Wohnhaus bzw. Wohnung durchführen und dokumentieren, nach Bauausführung. wir vor beschrieben, jedoch nach Bauausführung!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beweissicherung - pro Wohnhaus bzw. Wohnung</span>
                <br/>
                <span> durchführen und dokumentieren, nach Bauausführung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMELMAI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Vorbereitende Arbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEMLJI" RNoPart="10">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060912357000229">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumschutz herstellen, vorhalten, zurückbauen bis 4,00m Höhe. Baumschutz für Bäume bis zu einem Durchmesser von ca. 0,70 m, einschließlich:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umwicklung mit Dränagerohren DN 100 mit Kokosummantelung (Ringabstände ca. 30 cm).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vollflächige Holzverschalung aus losen Schalbrettern (Stärke ca. 2,2 cm, Länge bis zu 4,00 m).</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">umwickeln und so vor Beschädigungen schützen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Baumschutz vorhalten und nach Abschluss der Maßnahme wieder vollständig beseitigen. Bäume bis zu einer Stammhöhe von ca. 4,00m umwickeln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schalbretter dürfen nicht auf den Wurzelanläufen aufstehen!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baumschutz herstellen, vorhalten, zurückbauen bis 4,00m Höhe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMEOGHA" RNoPart="20">
          <Qty>260.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060912390000230">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bituminöse Befestigung schneiden, in Einzellängen, Dicke bis 14 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Deckschicht und die bituminösen Tragschichten sind im Nassschneidverfahren geradlinig zu schneiden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt für sämtliche erforderlichen Schneidarbeiten im Bereich der Kanaltrasse, einschließlich des Hauptkanals sowie der Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze und sonstiger Klein- und Teilflächen. Sie gilt ebenfalls für eine abschnittsweise Ausführung im Zuge der Wanderbaustelle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich ausgeführten Schnittlänge.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dicke der bituminösen Befestigung ist mit 14 cm zu kalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse aus abschnittsweiser Ausführung, Arbeiten in Klein- und Teilflächen sowie mehrfachen Geräteeinsätzen begründen keinen gesonderten Vergütungsanspruch.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bituminöse Befestigung schneiden, in Einzellängen, Dicke bis 14cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMADAA" RNoPart="30">
          <Qty>210.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060912425000231">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bituminöse Befestigung aufbrechen, lösen, laden und verwerten, Dicke bis 14 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bituminösen Straßenaufbruch mit geeignetem Gerät aufnehmen, lösen, laden und unverzüglich abfahren. Das Material ist einer Wiederverwertung der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwertungsklasse A</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> gemäß RuVA-StB 01/15 zuzuführen, einschließlich aller anfallenden Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt für sämtliche Aufbrucharbeiten im Bereich der Kanaltrasse, einschließlich des Hauptkanals sowie der Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze und sonstiger Klein- und Teilflächen. Sie gilt ebenfalls für eine abschnittsweise Ausführung im Zuge der Wanderbaustelle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt entsprechend der tatsächlich erforderlichen Kanalgrabenbreite bzw. der erforderlichen Aufbruchsbreite.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dicke der bituminösen Befestigung ist mit 14 cm zu kalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer: 17 03 02</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse aus abschnittsweiser Ausführung, Arbeiten in Klein- und Teilflächen sowie mehrfachen Geräteeinsätzen begründen keinen gesonderten Vergütungsanspruch.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Decke lösen und laden, d = bis 14cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMBMEI" RNoPart="40">
          <Qty>260.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060912464000232">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückschnitt der bituminösen Befestigung, Dicke bis 14 cm, Breite 25 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten und nach Verfüllung der Baugruben bis Oberkante Schotterunterbau ist ein Rückschnitt der vorhandenen Asphaltbefestigung herzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu ist die Asphaltkante entlang der vorhandenen Schnittkante in einer Breite von 25 cm im Nassschneidverfahren über die gesamte Schichtdicke nachzuschneiden. Der entstandene Asphaltstreifen ist aufzunehmen, zu laden, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen, einschließlich aller Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der freigelegte Schotterunterbau ist fachgerecht nachzuverdichten und profilgerecht herzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt für sämtliche Bereiche der Kanaltrasse, einschließlich des Hauptkanals sowie der Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze und sonstiger Klein- und Teilflächen. Sie gilt ebenfalls für eine abschnittsweise Ausführung im Zuge der Wanderbaustelle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dicke der bituminösen Befestigung ist mit 14 cm zu kalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich hergestellten Schnittlänge.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse aus abschnittsweiser Ausführung, Arbeiten in Klein- und Teilflächen sowie mehrfachen Geräteeinsätzen begründen keinen gesonderten Vergütungsanspruch.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rückschnitt, Dicke bis 14cm, Breite 25cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMDHAA" RNoPart="50">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060912501000233">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflaster aufnehmen, säubern und lagern, innerhalb des Kanalgrabens und in den Gräben der Anschlussleitungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflaster aller Art und Formate (einschließlich Großpflaster) in Fahrbahnbereichen ist im Bereich des Kanalgrabens sowie für erforderliche Anpassungsarbeiten von Hand aufzunehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Pflaster ist zu säubern, auf Paletten zu laden, innerhalb der Baustelle zu transportieren und seitlich bzw. auf vom Auftragnehmer bereitzustellenden Lagerflächen getrennt nach Format und Farbe fachgerecht zu lagern und gegen Verschmutzung und Beschädigung zu sichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt für sämtliche Bereiche der Kanaltrasse, einschließlich des Hauptkanals sowie der Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze. Sie gilt ebenfalls für eine abschnittsweise Ausführung im Zuge der Wanderbaustelle sowie für Arbeiten in Klein- und Teilflächen und schmalen Streifen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wiederherstellung der Pflasterflächen ist nicht Bestandteil dieser Position und wird gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse, insbesondere infolge abschnittsweiser Ausführung, Arbeiten in Klein- und Teilflächen sowie mehrfacher Arbeitsgänge, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflaster aufnehmen, säubern und lagern, innerhalb des Kanalgrabens und in den Gräben der Anschlussleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMFDLI" RNoPart="60">
          <Qty>130.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060912540000234">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflaster aufnehmen, säubern und lagern, außerhalb des Kanalgrabens.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflaster aller Art und Formate (einschließlich Großpflaster) in Fahrbahn- und Gehwegbereichen außerhalb des Kanalgrabens ist für erforderliche Anpassungsarbeiten aufzunehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Pflaster ist zu säubern, aufzunehmen, innerhalb der Baustelle zu transportieren und getrennt nach Format und Farbe fachgerecht zu lagern und gegen Beschädigung zu sichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wiederherstellung der Pflasterflächen ist nicht Bestandteil dieser Position und wird gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflaster aufnehmen, säubern und lagern, außerhalb des Kanalgrabens</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMGNBA" RNoPart="70">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060912572000235">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unbrauchbare oder überschüssige Pflastermaterialien entsorgen und Fehlmengen liefern, als Zulage. Nicht wiederverwendbare oder überschüssige Pflastersteine sowie sonstige Gehweg- und Straßenbefestigungen aus den vorhergehenden Positionen sind aufzunehmen, zu laden, abzufahren und einer geeigneten Recyclinganlage zuzuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlende Pflastersteine/-platten sind durch neue, gleichwertige Materialien (Art, Format und Farbe entsprechend den vorhandenen bzw. aufgenommenen Materialien) zu ersetzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung umfasst sämtliche Transport-, Verwertungs- und Entsorgungskosten sowie die Lieferung der Ersatzmaterialien.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">17 01 01 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauklasse nach EBV: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung erfolgt als Zulage der Vorpositionen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unbrauchbare oder überschüssige Pflastermaterialien entsorgen und Fehlmengen liefern, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMIHMI" RNoPart="80">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060912610000236">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aufnehmen, säubern und lagern. Bordsteine aller Art (z. B. Hochbord, Rundbord) sind im Bereich der Kanaltrasse und der Nebenflächen für den Kanal- und Straßenbau von Hand aufzunehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bordsteine sind zu säubern, innerhalb der Baustelle zu transportieren und zur Wiederverwendung seitlich bzw. auf vom Auftragnehmer bereitzustellenden Lagerflächen fachgerecht zu lagern und gegen Beschädigung zu sichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das vorhandene Fundament ist abzustemmen. Das anfallende Aufbruchmaterial ist aufzunehmen, zu laden, gemäß GewAbfV getrennt zu sammeln, abzufahren und einer Verwertung bzw. Recyclinganlage zuzuführen, einschließlich aller Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt für sämtliche erforderlichen Arbeiten im Zuge der Baumaßnahme, auch bei abschnittsweiser Ausführung im Rahmen der Wanderbaustelle sowie für Arbeiten in Klein- und Teilflächen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">17 01 01</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauklasse nach EBV: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse, insbesondere infolge abschnittsweiser Ausführung, Arbeiten in Klein- und Teilflächen sowie mehrfacher Arbeitsgänge und Geräteeinsätze, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bordsteine aufnehmen und seitlich lagern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMKEFA" RNoPart="90">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060912645000237">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine ersetzen, ca. 12/15/30 liefern, als Zulage.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine, passend zu den vorgefundenen Bordsteinen der Vorposition (z. B. Hochbord, Rundbord, ca. 12/15/30), sind als Ersatz für beschädigte oder nicht wiederverwendbare Steine zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht mehr verwendbare Bordsteine sind aufzunehmen, zu laden, abzufahren und einer Verwertung bzw. Recyclinganlage zuzuführen, einschließlich aller Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ersatzbordsteine müssen in Art, Abmessung und Qualität den vorhandenen bzw. aufgenommenen Bordsteinen entsprechen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung erfolgt als Zulage zur Vorposition.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">17 01 01 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauklasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bordsteine ersetzen, ca. 12/15/30 liefern, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMLPHA" RNoPart="100">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060912679000238">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flussbahnsteine aufnehmen, säubern und lagern. Einreihige Flussbahnsteine in vorgefundener Art und Größe (z. B. 16/24/14 oder 16/16/14) sind im Bereich der Kanaltrasse und der Nebenflächen für den Kanal- und Straßenbau von Hand aufzunehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Flussbahnsteine sind zu säubern, innerhalb der Baustelle zu transportieren und zur Wiederverwendung seitlich bzw. auf vom Auftragnehmer bereitzustellenden Lagerflächen fachgerecht zu lagern und gegen Beschädigung zu sichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das vorhandene Fundament ist abzubrechen. Das anfallende Aufbruchmaterial ist aufzunehmen, zu laden, gemäß GewAbfV getrennt zu sammeln, abzufahren und einer Verwertung bzw. Recyclinganlage zuzuführen, einschließlich aller Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt für sämtliche erforderlichen Arbeiten im Zuge der Baumaßnahme, auch bei abschnittsweiser Ausführung im Rahmen der Wanderbaustelle sowie für Arbeiten in Klein- und Teilflächen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">17 01 01</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauklasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse, insbesondere infolge abschnittsweiser Ausführung, Arbeiten in Klein- und Teilflächen sowie mehrfacher Arbeitsgänge und Geräteeinsätze, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flussbahnsteine, einreihig, aufnehmen und seitlich lagern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMNKMA" RNoPart="110">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060912715000239">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung von Ersatz-Flussbahnsteinen (Zulage zur Vorposition). Flussbahnsteine, passend zu den vorgefundenen Steinen der Vorposition (z. B. ca. 16/24/14 oder 16/14/14), sind als Ersatz für beschädigte oder nicht wiederverwendbare Steine zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht mehr verwendbare Flussbahnsteine sind aufzunehmen, zu laden, abzufahren und einer Verwertung bzw. Recyclinganlage zuzuführen, einschließlich aller Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ersatzsteine müssen in Art, Abmessung und Qualität den vorhandenen bzw. aufgenommenen Steinen entsprechen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zweireihige Rinnen werden mit doppelter Länge abgerechnet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung erfolgt als Zulage zur Vorposition.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">17 01 01  </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauklasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flussbahnsteine ersetzen, ca. (ca. 16/24/14) liefern, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMMPGII" RNoPart="120">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060912746000240">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ungebundenen Straßenoberbau lösen, laden und abfahren. Ungebundenen Straßenoberbau, bestehend aus Hochofenschlacke, daneben untergeordnet aus Schotter, Quarzkies und Asphaltresten, bodenmechanisch anzusprechen als Kies, schwach sandig bis sandig, erdfeucht, innerhalb der bestehenden Fahr- und Gehwege im Straßenaufbruchbereich für den Kanal- und Straßenbau, in einer Stärke von</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> i. M. 10-40</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm und in Kanalgrabenbreite sowie nach Erfordernis, mit geeignetem Gerät lösen, laden, verfahren und getrennt nach wieder einbaufähigem und nicht wieder einbaufähigem Material seitlich oder auf Bereitstellungsflächen (auch über Distanzen &#x3e; 200 m) lagern, auch in Kleinflächen und schmalen Streifen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt für sämtliche erforderlichen Arbeiten im Zuge der Baumaßnahme, auch bei abschnittsweiser Ausführung im Rahmen der Wanderbaustelle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse, insbesondere infolge abschnittsweiser Ausführung, Arbeiten in Kleinflächen und schmalen Streifen sowie mehrfacher Arbeitsgänge und Geräteeinsätze, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche (gem. BG):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (lösen): </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2 </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (einbauen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18304 (Rammen/Rütteln/Pressen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ortsübliche Bezeichnung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ungebundener</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenoberbau /</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anthropogene</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschüttung, rollig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kies, (schwach) sandig,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand, enggestuft bis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schwach schlufig,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schwach kiesig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppe DIN 4022-1:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemischtkörnig, g, s, u</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptbestandteil DIN 18196:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GW,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nebenbestandteile DIN 18196:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SE, SU</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massenanteil Steine:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x3c;= 10%</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerungsdichte:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(sehr) dicht / locker bis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mitteldicht</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lösbarkeit:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">leicht lösbar</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppen nach DIN 18300 ALT:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ungebundenen Straßenoberbau lösen, laden, verfahren und lagern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMFBGDA" RNoPart="130">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060912789000241">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Seitlich oder auf Bereitstellungsflächen gelagerten Oberbau aufnehmen, verfahrenund wieder einbauen. Seitlich oder auf Bereitstellungsflächen gelagerter, wieder einbaufähiger Oberbau aus der Vorposition ist aufzunehmen, zur Einbaustelle zu transportieren und entsprechend den Planvorgaben oder den örtlichen Vorgaben profilgerecht wieder einzubauen und zu verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau erfolgt wahlweise als Frostschutzschicht (FSS) oder als provisorische Befestigung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau als Frostschutzschicht (FSS):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichtdicke: ca. 28 cm  </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsanforderung: Ev2 = 120 MN/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau als Provisorium:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichtdicke: ca. 10-20 cm  </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsanforderung: Ev2 = 100 MN/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt für sämtliche Bereiche der Kanaltrasse sowie der Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze. Sie gilt ebenfalls für eine abschnittsweise Ausführung im Zuge der Wanderbaustelle sowie für Arbeiten in Klein- und Teilflächen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse, insbesondere infolge abschnittsweiser Ausführung, mehrfacher Arbeitsgänge sowie Umsetzen und Zwischenlagerung des Materials, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Seitlich lagernden Oberbau aufnehmen, verfahren und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMFDABA" RNoPart="140">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060912833000242">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schotter-Bodengeschmisch der Vorposition aufnehmen, abfahren und entsorgen (Asphalt- und Pflasterflächen). wie vor beschrieben, jedoch aufnehmen und abfahren, Einteilung gem. EBV </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach RC-1</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuordnungswert gem. EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170504</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten. Dem AG sind Liefer- bzw. Wiegescheine als Nachweis zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schotter-Bodengemisch Pflaster- und Asphaltflächen aufnehmen, abfahren und entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMFEJHA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Erdarbeiten Kanalbau</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMFFJAA" RNoPart="10">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060912872000244">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden ausheben, laden und lagern, Sandböden. Der Bodenaushub für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke ist gemäß DIN 18300 durchzuführen. Bodenansprache Sand, tw. schluffig, kiesig, stark sandig. Der Boden kann Beimengungen von technogenen Fremdbestandteilen in Kieskornfraktion (Ziegelreste, Schotter und Asphaltmaterial) enthalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Maßnahmen umfassen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausheben, Laden und Verfahren innerhalb des Baufelds bzw. zur Bereitstellungsfläche des AN (auch über Distanzen &#x3e; 200 m).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerung getrennt nach wiedereinbaufähigem und nicht einbaufähigem Boden</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutz des einbaufähigen Bodens vor Durchfeuchtung, z. B. durch Abdeckung mit Planen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auch in Kleinflächen und schmalen Streifen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Anforderungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Herstellung der Grabensohle ist DIN 4124 zu beachten.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Grabenbreiten, unter Berücksichtigung eines beidseitigen Verbaus von 15 cm.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau und Bodenaustausch werden gesondert vergütet.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe bis 3,00 m.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fassung und Ableitung von Oberflächenwasser, ohne zusätzliche Vergütung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenlängen werden von Schachtmitte zu Schachtmitte bzw. Rohrende gemessen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbaugruben für Standardschächte (bis DN 1500) werden übermessen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe wird ab OK Straße/Gelände bis Aushubtiefe gemessen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreiten gemäß DIN 1610, Tabellen 1, 2 und 4.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsbreiten für den Kanalbau einschl. Verbau:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 300 PP; STZ</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">= 120 cm</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 500 B</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">= 170cm</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenbreite für Kanal - mit Rückbau alter Rohrleitung und zur Aufrechterhaltung des Abflusses (Haltungen 20358 und 20359) (ensprechend DIN EN 1610):</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 500, b = 2,50m</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-&#x3e; jedoch nach Erfordernis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich auf Grundlage der planmäßigen Abmessungen gemäß den vorgenannten Regelwerken und Normen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Über die festgelegten Abmessungen hinausgehende Baugrubenbreiten und -mengen werden nur vergütet, wenn diese technisch erforderlich und vom Auftraggeber bzw. dessen Bauüberwachung angeordnet oder anerkannt wurden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche (gem. BG):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (lösen): </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2 </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (einbauen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18304 (Rammen/Rütteln/Pressen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ortsübliche Ansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anthropogene</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschüttung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemischtkörnig;</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flugdecksande</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenansprache: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand, schluffig, kiesig / </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schluff, stark sandig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppe DIN 4022-1: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemischtkörnig</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">S,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">u, g, a</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptanteil DIN 18196: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SU*</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">untergeordnet DIN 18196: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">UL</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massenanteil Steine: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x3c;= 10%</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerungsdichte: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">locker</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lösbarkeit: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittelschwer lösbar</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppen nach alter DIN 18300: 4</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle Erdarbeiten ist das Baugrundgutachten zwingend zu beachten!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden ausheben, laden und lagern, Sandböden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMFHKCA" RNoPart="20">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060912917000245">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden ausheben, laden und lagern, bindige Böden, wie vor beschrieben jedoch:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche (gem. BG):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (lösen): </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (einbauen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3, 4 und 5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18304 (Rammen/Rütteln/Pressen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 und 4</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ortsübliche Ansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anthropogene</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschüttung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemischtkörnig bindig;</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flugdecksand; Dülmener</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sandmergel</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenansprache: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schluffig, (schwach)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tonig, sand, kies</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppe DIN 4022-1: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">feinkörnig, U, s, t, g</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptanteil DIN 18196: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SU* / UL</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massenanteil Steine: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x3c;= 10%</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerungsdichte: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">locker bis dicht</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lösbarkeit: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittelschwer lösbar</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppen nach alter DIN 18300: 4  (2 bei nur UL*)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle Erdarbeiten ist das Baugrundgutachten zwingend zu beachten!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden ausheben, laden, lagern, bindige Böden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMFJFNI" RNoPart="30">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060912952000246">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden ausheben, laden, abfahren und entsorgen, Sandmergelstein. Der Bodenaushub für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke ist gemäß DIN 18300 auszuführen. Einteilung gem.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> EBV BM-0</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.  Die Bodenmassen sind aufzunehmen, zu sammeln, abzufahren und entweder zur Wiederverwertung vorzubereiten oder einer Recyclinganlage zuzuführen. Die Leistung umfasst sämtliche Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sandmergel</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geeignetes Gerät:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tieflöffel mit Felszahn</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder Hydraulikmeißel</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche (gem. BG):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (lösen): </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (einbauen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18304 (Rammen/Rütteln/Pressen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ortsübliche Ansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sandmergelstein(bänk)e</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sandmergelstein(bänk),</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verwittert bis unverwittert</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Festigkeit:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">halbfest bis fest</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lösbarkeit:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leicht lösbarer Fels und</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergleichbare</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenarten bis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schwer lösbarer Fels</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppen nach alter DIN 18300: 6 - 7</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein getrennter Aushub und Lagerung bzw. Entsorgungsweg ist einzukalkulieren. Die Bodenschicht ist mit der Bauleitung abzustimmen und zu dokumentieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß, original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen der Bauleitung zu übergeben. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 1,8to/m³ angesetzt, auf die korrekte Deklaration auf den Wiegekarten ist zu achten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wichtiger Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle Erdarbeiten ist das Baugrundgutachten zwingend zu beachten!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden ausheben, laden, abfahren und entsorgen, Sandmergelstein</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMFLFJI" RNoPart="40">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060912991000247">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ungeeignete Böden sowie Verdrängungsböden aus dem Kanalbau sind zu laden und zu entsorgen. Hierzu gehören Gelagerte Bodenmassen der Aushubpositionen, Bodenmassen aus der Verdrängung der Kanäle und Schachtbauwerke sowie zur Wiederverfüllung ungeeignete Bodenmassen der Vorpositionen. Diese sind aufzunehmen, zu sammeln, abzufahren und entweder zur Wiederverwertung vorzubereiten oder einer Recyclinganlage zuzuführen. Die Leistung umfasst sämtliche Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170504 (Boden und Steine)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-0 </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenmassen gem. Vorpositionen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein getrennter Aushub und Lagerung bzw. Entsorgungsweg ist einzukalkulieren. Die Bodenschicht ist mit der Bauleitung abzustimmen und zu dokumentieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß, original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen der Bauleitung zu übergeben. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 1,8to/m³ angesetzt, auf die korrekte Deklaration auf den Wiegekarten ist zu achten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Bodengutachten und die Hinweise sind zu beachten!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ungeeignete Böden sowie Verdrängungsböden aus dem Kanalbau laden und entsorgen BM-F0 / BG-F0</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMFMOMA" RNoPart="50">
          <Qty>150.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060913026000248">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Füllboden liefern, BM-0. Bodenmaterial, nichtbindig und steinfrei, Füllsand (leichter Boden der Klasse 3, VOB/C, DIN 18300 alt) liefern und auf der Baustelle verteilen. Nur auf besondere Anweisung anliefern und zur Verwendungsstelle verfahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenmaterial muss folgende Parameter einhalten:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptanteil DIN 18196: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SW - SU</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-0</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fremdbestandteile:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 20%</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kf- Wert:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">min. 5 x 10 ^-5 m/s</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Eignungsnachweis und die chemischen Analysen bzw. die Klassifizierung des Materials sind vor Einbau der Massen der Bauleitung zu übergeben und zusätzlich der Gesamtdokumentation beizufügen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Nachweise sind spätestens </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">28</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalendertage </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vor Anlieferung der Bauleitung zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach gelieferter und eingebauter Füllbodenmenge nach Aufmaß, abzüglich ggf. Rohrverdrängung. Original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu überreichen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 1,8to/m³ angesetzt, inkl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Füllboden liefern, BM-0</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMFOKFI" RNoPart="60">
          <Qty>450.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060913060000249">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gelagerte Bodenmassen aufnehmen, einbauen. Lagernde, zur Wiederverwendung geeignete Bodenmassen gemäß DIN 18300 aufnehmen (auch gelieferter Füllboden), laden, zur Verwendungsstelle (auch Strecken &#x3e; 200m) anfahren, in die Baugruben lagenweise einbauen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach den Grabenbreiten der Aushubpositionen, bzw., für die Bauwerke, nach Aufmaß.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grabenlängen werden von Schachtmitte bis Schachtmitte bzw. Rohrende gemessen, Schachtbaugruben von Standardschächten werden übermessen, Grabentiefe von OK- Straße bzw. Gelände bis Aushubtiefe.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gelagerte Bodenmassen aufnehmen, verfahren und einbauen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPAEOA" RNoPart="70">
          <Qty>420.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060913091000250">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau der Baugruben für Kanäle bis DN 500 und zugehörige Bauwerke in den jeweiligen Bauabschnitten bis zu einer Baugrubentiefe von max.3,00 m gemäß VOB/C, DIN 18303, DIN 4124 und DIN EN 1610. Der Vor- und Kopfverbau ist im Einheitspreis enthalten und wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsbreiten für den Kanalbau einschl. Verbau:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenbreite für Kanal (ensprechend DIN EN 1610):</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 300 PP; STZ</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">= 120 cm</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 500 B</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">= 170cm</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenbreite für Kanal - mit Rückbau alter Rohrleitung und zur Aufrechterhaltung des Abflusses (Haltungen 20358. 20358.1 und 20359 nach Erfordernis) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(ensprechend DIN EN 1610):</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 500, b = 2,50m</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-&#x3e; jedoch nach Erfordernis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbaugruben für Standardschächte (bis DN 1500) werden übermessen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baugrubenbreiten verstehen sich einschließlich Verbau, Mindestbreite gemäß DIN EN 1610 zuzüglich 2 × 15 cm Verbaubreite.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbausysteme und Anforderungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenverbaugeräte sind mit sämtlichen benötigten Bauteilen zu verwenden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Verbau muss den DGUV-Vorschriften, DIN 4124 und geltenden Zulassungen entsprechen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Verbausystems:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbauboxen</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit statisch erforderlicher Aussteifung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtverbau oder Eckverbau</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit statischer Aussteifung für Schächte.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub erfolgt aus dem Verbau heraus. Hinter dem Verbau ist zu verfüllen. Die Baugrube ist schrittweise zu verfüllen und der Verbau dabei sukzessive zu ziehen. Die Verfüllung ist gegen den gewachsenen Boden zu verdichten, unter Berücksichtigung von DIN 18300 Verdichtungsmaß C.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statik und Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die statische Bemessung des Verbaus ist mindestens 14 Kalendertage vor Baubeginn der Bauleitung vorzulegen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verbaufläche wird von 5/10 cm über OK Gelände bis max. Aushubtiefe gemessen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbau der Baugruben für Kanäle und deren Bauwerke, Verbauboxen bis DN 500, T = bis 3,00m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPCGBI" RNoPart="80">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060913132000251">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau der Baugruben für Kanäle bis DN 500 und zugehörige Bauwerke in den jeweiligen Bauabschnitten bis zu einer Baugrubentiefe von max. 3,00m gemäß VOB/C, DIN 18303, DIN 4124 und DIN EN 1610. Der Vor- und Kopfverbau ist im Einheitspreis enthalten und wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsbreiten für den Kanalbau einschl. Verbau:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenbreite für Kanal (ensprechend DIN EN 1610):</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 500, b = 1,70m</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenbreite für Kanal - mit Rückbau alter Rohrleitung und zur Aufrechterhaltung des Abflusses (Haltungen 20358. 20358.1 und 20359 nach Erfordernis) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(ensprechend DIN EN 1610):</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 500, b = 2,50m</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-&#x3e; jedoch nach Erfordernis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrube Schacht 20359:ca. 320 x 440cm</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm  19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm  19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-&#x3e; jedoch nach Erfordernis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbaugruben für Standardschächte (bis DN 1500) werden übermessen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baugrubenbreiten verstehen sich einschließlich Verbau, Mindestbreite gemäß DIN EN 1610 zuzüglich 2 × 15 cm Verbaubreite.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbausysteme und Anforderungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenverbaugeräte sind mit sämtlichen benötigten Bauteilen zu verwenden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Verbau muss den DGUV-Vorschriften, DIN 4124 und geltenden Zulassungen entsprechen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Verbausystems:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dielenkammerverbau</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit statisch erforderlicher Aussteifung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtverbau oder Eckverbau</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit statischer Aussteifung für Schächte </span>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. Gurtung</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub erfolgt aus dem Verbau heraus. Hinter dem Verbau ist zu verfüllen.Die Baugrube ist schrittweise zu verfüllen und der Verbau dabei sukzessive zu ziehen. Die Verfüllung ist gegen den gewachsenen Boden zu verdichten, unter Berücksichtigung von DIN 18300 Verdichtungsmaß C.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statik und Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die statische Bemessung des Verbaus ist mindestens 14 Kalendertage vor Baubeginn der Bauleitung vorzulegen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verbaufläche wird von 5/10 cm über OK Gelände bis max. Aushubtiefe gemessen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbau der Baugruben für Kanäle und deren Bauwerke, Dielenkammerverbau bis DN 500, T = bis 3,00m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPEGEA" RNoPart="90">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060913174000252">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zu den vorhergehenden Aushubpositionen für Erdarbeiten im Bereich von Bestandsbäumen (Kronentraufenbereich). In diese Position sind sämtliche Erschwernisse einzukalkulieren, die sich aus beengten Platzverhältnissen sowie insbesondere aus den Höhen und Ausladungen der Baumkronen ergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu zählen insbesondere:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschränkungen beim Einsatz von Großgeräten aufgrund der vorhandenen Baumhöhen und Kronenbereiche</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erhöhter Aufwand für das maschinengestützte Arbeiten im Kronentraufenbereich (z. B. eingeschränkte Schwenkbereiche, reduzierte Arbeitshöhen, Einsatz kleinerer oder spezieller Geräte)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwerte Arbeitsabläufe beim Aushub, Laden und Verlegen der Entwässerungsanlagen sowie bei Straßenbauarbeiten</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ggf. erforderliche besondere Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des Baumbestandes während der Bauausführung</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche hieraus resultierenden Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt als Zulage einheitlich über die gesamte Strecke im Bereich der Kronentraufe der betroffenen Bestandsbäume.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bestandsbäume sind während der gesamten Bauausführung vor Beschädigungen zu schützen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage für Bodenaushub im Bereich der Bestandsbäume</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMPFMIA">
          <Description ID="R20260724060913211000253">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle Arbeiten bei auftretenen Baumwurzeln sind die Vorbemerkungen zum Baum- und Wurzelschutz zu berücksichtigen. Die beschriebenen Vorgehensweisen sind immer einzuhalten. Bei Baugruben, die länger als 12 Stunden geöffnet bleiben, sind freiliegende Wurzeln vor Austrocknung und Frosteinwirkung zu schützen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise zum Wurzelschnitt</span>
              </p>
              <ol style="list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzeln, die freigelegt werden, sind sauber nach- oder abzuschneiden. Quetschungen, Abrisse oder andere Beschädigungen sind zu vermeiden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Arbeit ist als Nebenleistung zu berücksichtigen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Wurzelschnitt wird nur für Starkwurzeln mit einem Durchmesser ab </span>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5 cm</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> in einer separaten Position abgerechnet.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Arbeiten sind mit aussagekräftigen Fotos zu dokumentieren. Nur dokumentierte Arbeiten werden vergütet.</span>
               </li>
              </ol>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise Wurzelschutz</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPGLCI" RNoPart="100">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060913244000254">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelschnitt, Starkwurzeln, ab Durchmesser = 5cm durchführen. Die Arbeiten sind von einem Baumpfleger durchzuführen. Freigelegte Wurzeln mit einem Durchmesser von </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">≥ 5 cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sind wie folgt zu bearbeiten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sauber abschneiden und glätten</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> nach vorheriger Abstimmung mit der dendrologischen Baubegleitung und der Bauleitung (vgl. Vorbemerkungen).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wundbehandlung:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Wurzeln vorbereiten und mit einem geeigneten Wundverschlussmittel versiegeln (s. separte Position).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutz vor Austrocknung:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Freigelegte Wurzeln sind sofort durch eine Abdeckung (z. B. Jutematerial) zu schützen (s. separate Position).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Wurzelschnitt ist fotografisch zu dokumentieren.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nur die dokumentierten Schnitte werden zur Abrechnung herangezogen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung Pro sauber bearbeitetem Wurzelschnitt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An- und Abfahrt sowie Arbeitszeiten des Baumpflegers sind in dem Einheitspreis einzukalkulieren. Es sind zwei Fahrten einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wurzelschnitt, Starkwurzeln, ab Durchmesser = 5cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPIGBA" RNoPart="110">
          <Qty>0.500</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20260724060913280000255">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und behandeln von freigelegten Wurzeln mit Wundschutzmittel. Die Arbeiten sind von einem Baumpfleger durchzuführen. Lieferung und fachgerechte Behandlung in der gem. Bodenposition vorbereiteten Baugrube und vorbereiteten / geschnittenen Wurzeln mit einem Wundverschlussmittel zur verbesserten Wundheilung. Die Behandlung umfasst das Auftragen einer schnell trocknenden, streichfähigen Paste.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenschaften:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bildet einen dauerelastischen, atmungsaktiven Schutzbelag.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckt die gesamte Wundfläche sowie die Wundränder ab.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das verwendete Wundschutzmittel muss für den Einsatz an Wurzeln zugelassen und frei von umweltschädlichen Zusätzen sein.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Wurzelschutz ist fotografisch zu dokumentieren.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nur dokumentierter Wurzelschutz wird zur Abrechnung herangezogen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich aufgebrachten Menge im Nachweisverfahren. Der Verbrauch ist durch entsprechende Dokumentation (z. B. Verbrauchsprotokoll oder Abzeichnung durch den Auftraggeber) zu belegen. Die Vorbemerkungen für den Baum- und Wurzelschutz sind zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An- und Abfahrt sowie Arbeitszeiten des Baumpflegers sind in dem Einheitspreis einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lieferung und behandeln von freigelegten Wurzeln mit Wundschutzmittel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPKEEI" RNoPart="120">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060913317000256">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelabdeckung bei Abgrabungen herstellen. Die Arbeiten sind von einem Baumpfleger durchzuführen. Während der Bauzeit über Erdarbeiten freigelegte und vorbereitete Wurzeln durch Abdeckung und Ummanteln vor Austrocknung schützen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenschaften:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckung / Ummantelung mit Matten aus Jute oder ähnlichem biologisch abbaubarem Material (Breite ca. 80 cm)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abdeckung / Ummantelung ist regelmäßig feucht zu halten (s. separate Position)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Arbeiten Abdeckung / /Ummantellung vor dem Verfüllen  entfernen und fachgerecht entsorgen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wurzelabdeckung ist fotografisch zu dokumentieren.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nur die dokumentierte Wurzeabdeckungen werden zur Abrechnung herangezogen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich geschützten Fläche in m² gemäß Aufmaß. Die Vorbemerkungen für den Baum- und Wurzelschutz sind zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An- und Abfahrt sowie Arbeitszeiten des Baumpflegers sind in dem Einheitspreis einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wurzelabdeckung bei Abgrabungen herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPLMPA" RNoPart="130">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060913351000257">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hoch dichte Wurzelschutzfolie / Wurzelsperre aus HD-PE liefern und einbauen. Wurzelschutzfolie aus HD- PE, Dicke = ca. 1,00mm (08 - 1,2mm), Höhe min. ca. 1,50 m liefern und als vertikale Trennwand der Pflanzengrube nach Herstellerangaben einbauen, einschl. Verbindung der Enden durch Überlappung, Koppelung der Rippen und / oder Verklebung. die Folie ist ca. 1,00 m zu überlappen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird verlegte Länge, ohne Überlappung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wurzelschutzfolie liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPNGIA" RNoPart="140">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060913382000258">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und fachgerechter Einbau eines Einschicht-Baumgrubensubstrats unter Verwendung mineralischer Zuschlagsstoffe.  Lieferung und Einbau in der gem. Bodenposition vorbereiteten Baugrube Einschicht-Baumgrubensubstrat.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialeigenschaften:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schadstofffreies Substrat gemäß Zuordnung </span>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-0 nach EBV</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eignungsnachweis durch Prüfzeugnis nach </span>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">FLL-Empfehlungen für das Pflanzen von Bäumen</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, Teil 2.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumgrubengröße:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ca. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2,8 x 2,8 x 1,5 m</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> (L x B x T).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Menge: Baumgrube abzüglich Verdrängungsvolumen des Ballens.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Strukturstabilisiertes Material ist lagenweise einzubringen und zu verdichten, um optimale Wachstumsbedingungen für Bäume zu gewährleisten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach tatsächlich eingebauter Menge in m³. Die Vorbemerkungen für den Baum- und Wurzelschutz sind zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einschicht-Baumgrubensubstrat liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMPPDKA" RNoPart="150">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060913414000259">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mauerwerk in der Baugrube, als Zulage zu den Bodenpositionen. Vorgefundenes altes Mauerwerk in der Baugrube ist mit geeignetem Gerät zu lösen, zu laden und gemäß GewAbfV zu sammeln. Der Abtransport erfolgt zur Wiederverwertung oder einer zugelassenen Recyclinganlage, einschließlich aller Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170107 (</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauschutt -</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm  19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ziegel, Beton, Steine)</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Lösen des Mauerwerks erfolgt mit geeigneten Maschinen wie Bagger mit Hydraulikhammer oder vergleichbarer Technik, angepasst an die Härte und Beschaffenheit des Materials. Das Mauerwerk ist vor der Entsorgung von nicht recyclingfähigen Bestandteilen zu trennen. Falls erforderlich, sind größere Brocken vor dem Abtransport zu zerkleinern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Erschwernisse bei der Beseitigung des Mauerwerks sind in diese Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollte das Mauerwerk mit anderen Bauwerksresten oder Fundamenten verbunden sein, ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren, und es ist eine Freigabe für die weitere Vorgehensweise einzuholen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Digitale Dokumentation:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentation erfolgt vor der Beseitigung durch Fotos mit Maßstab sowie eine kurze Lagebeschreibung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Falls erforderlich, sind GPS-Daten der Fundstelle zu erfassen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentation ist der Bauleitung zur Freigabe zu übergeben.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung ist durch Wiegekarten und eine Entsorgungsbescheinigung der Recyclinganlage zu belegen.</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mauerwerk in der Baugrube, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMOAPDA" RNoPart="160">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060913451000260">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton und Stahlbeton in der Baugrube, als Zulage zu den Bodenpositionen. Vorgefundene alte Fundamente oder ähnliche Bauteile aus Beton bzw. Stahlbeton in der Baugrube sind mit geeignetem Gerät zu lösen, zu laden und gemäß GewAbfV zu sammeln. Der Abtransport erfolgt zur Wiederverwertung oder einer zugelassenen Recyclinganlage, einschließlich aller Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> (Betonabbruch)</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Lösen der Fundamente erfolgt mit geeigneten Maschinen wie Bagger mit Hydraulikhammer oder vergleichbarer Technik, angepasst an die Härte und Beschaffenheit des Materials. Die Fundamente sind vor der Entsorgung von nicht recyclingfähigen Bestandteilen zu trennen. Falls erforderlich, sind größere Brocken vor dem Abtransport zu zerkleinern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Erschwernisse bei der Beseitigung von Fundamenten oder ähnlichen Bauteilen aus Beton und Stahlbeton sind in diese Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollten die Fundamente tiefer als erwartet oder mit anderen Bauwerksresten verbunden sein, ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren, und es ist eine Freigabe für die weitere Vorgehensweise einzuholen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Digitale Dokumentation:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentation erfolgt vor der Beseitigung durch Fotos mit Maßstab sowie eine kurze Lagebeschreibung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Falls erforderlich, sind GPS-Daten der Fundstelle zu erfassen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentation ist der Bauleitung zur Freigabe zu übergeben.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung ist durch Wiegekarten und eine Entsorgungsbescheinigung der Recyclinganlage zu belegen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beton und Stahlbeton in der Baugrube, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMOCLEI" RNoPart="170">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060913491000261">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Probeschürfe zur Ermittlung der Lage vorhandener Versorgungsleitungen herstellen. Der Boden ist von Hand auszuheben, seitlich zwischenzulagern und nach Freilegung der Versorgungsleitungen wieder lagenweise einzubauen und fachgerecht zu verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich erforderlicher Sicherungsmaßnahmen (z. B. Verbau) sowie aller Nebenleistungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen je Probeschurf:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 2,00 m × 2,00 m × bis ca. 1,25 m Tiefe</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die genaue Lage und Ausführung der Probeschürfe sind vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die freigelegten Versorgungsleitungen sind lage- und höhenmäßig zu dokumentieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Probeschürfe zur Ermittlung der Lage vorhandener Versorgungsleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMOEFGI" RNoPart="180">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060913523000262">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage für Handschachtung für Suchschachtungen. Handschachtung, als Zulage zu den Aushubpositionen im Bereich vermehrt auftretender Versorgungsleitungen oder zur Trassenfestlegung. Der Aushub ist im Zuge der Grabenverfüllung ebenfalls wieder per Hand einzubauen und lagenweise zu verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gilt für die Bereiche, in denen nicht nach einzelnen Leitungen oder Leitungsbündeln unterschieden werden kann oder für allgemeine Handschachtungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hiermit ist nicht das Aufsuchen, Freilegen und/oder Unterminieren sowie das Sichern der Versorgungsleitungen gemeint.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelne Leitungen oder Leitungsbündel sowie die Sicherung sind nach separater Pos. auszuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage für Handschachtung für Suchschachtungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMOFPMA" RNoPart="190">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060913559000263">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Quer zum Rohrgraben verlaufende Versorgungsleitungen sichern, als Zulage zu den Bodenpositionen. Quer zum Rohrgraben verlaufende Versorgungsleitungen freliegen und sichernern Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekom, Unitymedia, Vodafone o.ä.), die die Kanalbaugruben queren, bei den Ausschachtungsarbeiten aufsuchen, von Hand freilegen und für den Zeitraum der Erdarbeiten sichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten Leitungen entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder verlegen, absanden und mit Markierungsbändern sichern. Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem zusätzlichen Aufwand für die Erschwernisse bei den Erdarbeiten (Aushub, Wiedereinbau und Verdichten unter, neben, zwischen und über den Versorgungsleitungen) und der Unterquerung der Leitungen mit den Kanälen und Anschlussleitungen. Die Erschwernisse für die Verbauarbeiten, beim Setzen und Ziehen des Verbaues sowie punktuell kleinteilige gesonderte Verbaulösungen sind ebenfalls in dieser Position miteinzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gilt für Bereiche, in denen einzelne Leitungen oder Leitungsbündel unterschieden werden können. Abgerechnet wird die Anzahl aufgemessener freigelegter Leitungen, wobei Leitungsbündel mit einer </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite bis 0,2m</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> einfach abgerechnet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handschachtung unterhalb der querenden Versorgungsleitungen sind bei den Erschwernissen entsprechend zu berücksichtigen. Bei auftretenden Schäden sind die entsprechenden Versorgungsträger und die örtliche Bauleitung umgehend zu benachrichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Position versteht sich als Zulage zur Rohrgrabenherstellung, Rohrverlegung und zu den Verbauarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Versorgungsleitungen sind zwei Arbeitstage vor Ausführung des Kanalbaus freizulegen, eine Abstimmung mit dem Eigentümer der Versorgungsleitung hat zwingend zu erfolgen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Quer zum Rohrgraben verlaufende Versorgungsleitungen sichern, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMOHLPI" RNoPart="200">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060913596000264">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsleitungen freilegen längsverlaufend, als Zulage zu den Bodenpositionen. Längsverlaufende Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekom, Unitymedia, Vodafone o.ä.) bei den Ausschachtungsarbeiten aufsuchen, von Hand freilegen und für den Zeitraum der Erdarbeiten sichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten Leitungen wieder verlegen, absanden und mit Markierungsbändern kennzeichnen. Hiermit ist der zusätzliche Aufwand für das Freilegen und wieder einsanden der Leitungen abgegolten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich aller Materialien und erforderlichen Nebenarbeiten und dem zusätzlichen Aufwand für die Erschwernisse bei den Erdarbeiten (Aushub, Wiedereinbau und Verdichten unter, zwischen, neben und über den Versorgungsleitungen) und der Unterquerung der Leitungen mit den Kanälen und Anschlussleitungen. Abgerechnet wird nach aufgemessenen, freigelegten Leitungslängen, wobei alle Leitungen und Leitungsbündel </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 0,20m</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Trassenbreite als 1 Stück- Leitung abgerechnet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu allen Aushubpositionen. Bei auftretenden Schäden sind die entsprechenden Versorgungsträger und die örtliche Bauleitung umgehend zu benachrichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Versorgungsleitungen sind zwei Arbeitstage vor Ausführung des Kanalbaus freizulegen, eine Abstimmung mit dem Eigentümer der Versorgungsleitung hat zwingend zu erfolgen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Versorgungsleitungen freilegen längsverlaufend, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMOJHGA">
          <Description ID="R20260724060913632000265">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Ableitung des Grund- und Schichtenwassers in die Vorfluter sind ausreichend bemessene Absetzbecken, Filter, etc. erforderlich, die vom AN aufzustellen, vorzuhalten, zu betreiben und nach Abschluss der Maßnahmen wieder ordnungsgemäß zu entsorgen sind. Hierdurch ist die Verschlammung der Kanäle auszuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Art der Grundwasserhaltung, ob offen oder geschlossen, hängt von den max. Grundwasserständen ab. Hier sind im Vorlauf ggf. Probeschürfe durchzuführe und zu protokollieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die zur Ausschachtung sowie Trockenhaltung der Baugrube erforderlichen Maßnahmen sind von der Jahreszeit der Durchführung der Erdarbeiten abhängig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Baugrundgutachten ist zwingen bei den Wasserhaltungsarbeiten mit den Anmerkungen zu beachten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Installation der Vakuumlanzen werden voraussichtlich vorab Auflockerungsbohrungen benötigt. Hierbei sind vor allem die Potenziell anstehenden Sandmergelgesteine zu berücksichtigen. Eine Vorlaufzeit der geschlossenen Wasserhaltung von mind. 24 std. ist einzuplanen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Gräben/ Gruben müssen - nach einem 24-stündigen Betrieb der geschlossenen Wasserhaltung - zuerst im Bereich der Pumpensümpfe ausgehoben werden. Von diesem Aushubniveau ausgehend sind die Pumpensümpfe bis 0,50 m unter der geplanten Ausschachtungssohle zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Anschließend kann die weitere Baugrubenausschachtung und der Einbau des Schotters vorgenommen werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Gegebenheiten sind in die Einheitspreise der entsprechendne Positionen einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wasserhaltungsmaßnahmen sind gem. maximalen Grundwasserständen zu wählen (s.o.). Die Wasserhaltungsmaßnahmen sind mit der Bauleitung vor Ausführung abzustimmen!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise zur Wasserhaltung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMOKHKI" RNoPart="210">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20260724060913669000266">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Probeschürfe zur Feststellung der Grundwasserlage herstellen. Die Schürfe ist </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 0,25 m unter die Baugrubensohle am tiefsten Punkt</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> zu führen. Boden seitlich lagern und nach Feststellung der Grundwasserlage bzw. trockene Grabensohle wieder verfüllen und verdichten, inkl. Verbau und aller Nebenleistungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessung Probeschurf (LxBxT): ca. 3,00 x 1,00 x bis ca. 3,5m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Ort  und die Ausführung des Probeschurfes ist vorab mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grundwasserlage bzw. die trockene Grabensohle ist digital zu dokumentieren und in die Bestandspläne einzutragen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Probeschürfe zur Feststellung der Grundwasserlage herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMOMCFI" RNoPart="220">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060913701000267">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betrieb einer offenen Wasserhaltung gemäß DIN 18305 für die Ableitung von Grund- und Schichtenwasser aus den </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugruben der Kanäle bis DN 500, deren Schachtbauwerke und den Anschlussleitungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dazu Drainagerohre DN 100 nach DIN 4262-1 als Teilsickerrohr aus PP, PE oder PVC-U, SN 8, einschl. Endkappen, Muffen, etc., liefern und unter Beachtung der DIN 18308 innerhalb der Stabilisierungsschicht verlegen, Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen und an die verlegten Drainagerohre anschließen, dem Baufortschritt entsprechend umsetzen und für die gesamte Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder beseitigen. Zu verwenden sind ausschließlich Pumpen mit elektrischem Antrieb, inkl. Gestellung einer Reservepumpe. Die Anlage ist so zu bemessen, dass die Kanalisationsarbeiten trocken ausgeführt werden können. Einschl. aller benötigten Materialien und Geräte, inkl. Lieferung, Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betrieb einer offenen Wasserhaltung für Kanäle bis DN 500</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMONNBA">
          <Description ID="R20260724060913734000268">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text/>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vakuumlanze</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMOOIJA" RNoPart="230">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060913736000269">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen und betreiben einer Grundwasserabsenkanlage gemäß DIN 18305 im Vakuumverfahren (z.B. Vakuumsaugbrunnen, Filterreihen, OTO - Filter, o.ä.) zur Entwässerung der </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugruben der Kanäle bis DN 500 sowie deren Hausanschlussleitungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, mit an den Seiten der Baugrube angeordneten Filterreihen versetzt beidseitig zur Kanaltrasse, die Behinderung aus den Rohrtrassen ist einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anlage ist so zu bemessen dass die Kanalisationsarbeiten trocken durchgeführt werden können. Die Filtertiefe ist von der Lage der Rohrgrabensohle abhängig, der GW- Spiegel ist dabei min. bis 50 cm unterhalb der Kanalgrabensohle abzusenken, Absenktiefe über 50cm. Es sind nur Pumpen mit elektr. Antrieb einzusetzen, einschl. einer Reservepumpe. Im Untergrund stehen unterschiedlich durchlässige Böden an. Um diese ausreichend entwässern zu können, ist auf eine filterstabile Ummantelung der Filter (z.B. durch Grobsand- Feinkiesschüttung) besonders zu achten, damit kein Feinkorn dem umliegenden Boden entzogen wird und sich die Filter nicht zusetzen. Die zur Einleitung benutzten Kanäle oder Vorfluter sind durch geeignete Maßnahmen (Absetzbehälter etc.) vor Versandung zu schützen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">T</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">iefe der Lanzen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lanzen sind bis mindestens 2 m unter der Aushubebene in den Untergrund einzuleiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Filterabstand:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzt beidseitig der Kanaltrasse - in einem Abstand von maximal 1,5 m auseinander. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorlaufzeit:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mindestens 8 - 10 Tage</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fördermenge</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die zu fördernden Wassermengen liegen bei eintretenden maximalen Grundwasserständen überschlägig in einer Größenordnung zwischen 5 m³/h und 10 m³/h. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beim Einbringen der Filterlanzen ist zu berücksichtigen, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dass ggf. Festgesteinsbänke durchörtert werden müssen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich aller zur Herstellung und Betrieb erforderlichen Baustoffe und Materialien (Pumpe, Lanzen etc.) und Nebenarbeiten, einschl. Vorhaltung, Bodenaushub und Wiedereinbau, Beseitigung der Anlage. Hinweise aus dem Bodengutachten sind zu beachten. Abgerechnet wird die eingebrachte Strecke entlang des Kanalgrabens. Die Vorhaltung der Anlage bis zur Fertigstellung der Anschlussleitungen ist hier mit einzukalkulieren.kulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herstellen einer GW- Vakuumanlage für Kanäle bis DN 500</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNAGGA" RNoPart="240">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060913777000270">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alte Rohrleitungen bis DN 300 aus Steinzeug aufnehmen und entsorgen, als Zulage zu den Bodenpositionen. Alte Rohrleitungen bis DN 300 aus Steinzeug im Zuge der Aushubarbeiten der Vorpositionen aufnehmen, getrennt vom Boden laden und entsorgen. Hierzu Rohre innerhalb der Baugrube abbrechen, Aufbruchmaterial mit geeignetem Gerät lösen, laden und gemäß </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GewAbfV</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sammeln, abfahren und zur Wiederverwertung vorbereiten bzw. einer Recyclinganlage zuführen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170103</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Alte Rohrleitungen bis DN 300 aus Steinzeug aufnehmen und entsorgen, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNCCMA" RNoPart="250">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060913808000271">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitt an  Steinzeugrohren bis DN 300 herstellen. Schnitt an  Steinzeugrohren bis DN 300 mit geeignetem Gerät glatt herstellen, Reststück aufnehmen und entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten, Schnittfläche reinigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schnitt an Steinzeugrohren bis DN 300 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNDJMI" RNoPart="260">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060913839000272">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alte Rohrleitungen DN 200 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage zu den Vorpositionen. Alte Rohrleitungen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> DN200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> aus Beton im Zuge der Aushubarbeiten der Vorpositionen aufnehmen, getrennt vom Boden laden und entsorgen. Hierzu Rohre innerhalb der Baugrube abbrechen, Aufbruchmaterial mit geeignetem Gerät lösen, laden und gemäß </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GewAbfV</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sammeln, abfahren und zur Wiederverwertung vorbereiten bzw. einer Recyclinganlage zuführen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Alte Rohrleitungen DN 200 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNFECA" RNoPart="270">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060913872000273">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alte Rohrleitungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> DN 300</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage zu den Bodenpositionen. Alte Rohrleitungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 aus Beton im Zuge der Aushubarbeiten der Vorpositionen aufnehmen, getrennt vom Boden laden und entsorgen. Für Betonrohe EI 250/375, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Alte Rohrleitungen DN 300 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNGNGA" RNoPart="280">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060913902000274">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alte Rohrleitungen EI 250/375 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage zu den Bodenpositionen. Alte Rohrleitungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EI 250/375</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Beton im Zuge der Aushubarbeiten der Vorpositionen aufnehmen, getrennt vom Boden laden und entsorgen. Für Betonrohe EI 250/375, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Alte Rohrleitungen EI 250/375 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNIGGA" RNoPart="300">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060913932000275">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitt an Betonrohren </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit geeignetem Gerät gemäß DIN EN 1916 und DIN V 1201 glatt herstellen. Das Reststück ist aufzunehmen und fachgerecht gemäß GewAbfV zu entsorgen, einschließlich Transport- und Entsorgungskosten. Die Schnittfläche ist ordnungsgemäß zu reinigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> (Beton)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC 1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten sind unter Beachtung der geltenden Arbeitsschutzbestimmungen gemäß DGUV Regel 103-003 durchzuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schnitt an Betonrohren DN 200 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNKCMA" RNoPart="310">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060913963000276">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitt an Betonrohren </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> herstellen. Schnitt an Betonrohren DN 300, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schnitt an Betonrohren DN 300 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNLJIA" RNoPart="320">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060913990000277">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitt an Betonrohren </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EI 250/375</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> herstellen. Schnitt an Betonrohren </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EI 250/375</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schnitt an Betonrohren EI 250/375 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNNCOI" RNoPart="330">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914018000278">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgängige Schachtbauwerke innerhalb der Baugrube komplett</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zurückbauen, als Zulage zu den Bodenpositionen. Abgängige Schachtbauwerke innerhalb der Baugrube bis li. D. 1,50m, bestehend aus Mauerwerk oder/und Betonfertigteilen komplett zurückbauen. Schachttiefe von Straßendecke bis zur Fließsohle bis 3,00m, gemessen von OK- Deckel bis abgehende Rohrsohle. Abdeckung des Bauwerkes mit Rahmen und Deckel aus BEGU, Einstiegöffnung 625 mm. Das Aufbruchmaterial mit geeignetem Gerät lösen, laden und gemäß </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GewAbfV</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sammeln, abfahren und zur Wiederverwertung vorbereiten bzw. einer Recyclinganlage zuführen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101 / 170102</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abgängige Schachtbauwerke innerhalb der Baugrube komplett</span>
                <br/>
                <span>zurückbauen, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMNONLI" RNoPart="340">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914050000279">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stillgelegte Einsteigeschächte innerhalb der Baugrube</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zurückbauen T = 1,75m von OK, als Zulage zu den Bodenpositionen. Stillgelegte Einsteigeschächte innerhalb der Baugrube, D(i) = bis 1,50m und bis zu einer Tiefe von ca. 1,75m von OK Schachtdeckel zurückbauen. Dazu Schachtdeckel, Konus, Schachtringe etc. freilegen, bis zur erforderlichen Tiefe zurückbauen, laden, abfahren und entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Mauerwerksunterteilen Mauer bis zur erf. Höhe abstemmen. Schacht als Einrichtung für die Verdämmstrecke nutzen und nach Verdämmung der stillgelegten Rohre (gesonderte Position) mit geeignetem Dämmmaterial (auf Zementbasis mit geringer Schwindbildung), oder gleichwertig verpressen/verdämmen. Die Baugruben sind nach Abschluß der Verdämmung wieder mit zu liefernden Boden zu verfüllen, bis Planumsebene. Einschl. Lieferung des Verdämmmaterilas, Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101 / 170102</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stillgelegte Einsteigeschächte innerhalb der Baugrube</span>
                <br/>
                <span>zurückbauen T = 1,75m von OK, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMIAIPI" RNoPart="350">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914082000280">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hier sind sämtliche Leistungen einzurechnen, die unabhängig von der Länge und dem Rohrdurchmesser/Volumen der Verdämmstrecke erforderlich werden. Dies umfasst unter anderem:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einrichtung der Pumpenanlagen</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> einschließlich der erforderlichen Betriebskosten,</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrung der Rohre</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit geeigneten Absperrtechniken gemäß DIN EN 1610,</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung, Einbau, Rückbau und fachgerechte Entsorgung</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Lüftungs- und Befüllstutzen gemäß den technischen Anforderungen,</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überprüfung der Dichtheit und ordnungsgemäße Durchführung</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> der Verdämmung gemäß den geltenden Normen und Vorschriften.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen nach DGUV Regel 103-003 durchzuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt je verdämmter Haltung bzw. Haltungsstrang.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einrichten der Verdämmstrecke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMICDMA" RNoPart="360">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060914116000281">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stillgelegte Kanäle </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sind mit geeignetem Dämmmaterial auf Zementbasis mit geringer Schwindbildung oder gleichwertigem Material fachgerecht zu verpressen bzw. zu verdämmen. Dies schließt die eingebundenen Schächte mit ein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Entlüftung ist sicherzustellen, um einen einwandfreien Verdämmprozess zu gewährleisten.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und fachgerechter Einbau des Dämmmaterials gemäß DIN EN 12715 (Injektionen mit Zementleimen und -mörteln),</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verpressung/Verdämmung unter Einhaltung der technischen Vorgaben,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherung der Entlüftung während der Arbeiten,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sammeln und fachgerechte Entsorgung überschüssiger Materialien (Wasser, Schlämme etc.) gemäß GewAbfV,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstimmung der zeitlichen Durchführung mit der Bauleitung.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht enthalten (separate Positionen):</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdarbeiten,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einrichten der Verdämmstrecke,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Falls erforderlich, Abmauern der Rohrleitungsenden.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweisführung und Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vollständige Verfüllung/Verdämmung des Kanals und der Schächte ist mit einem Soll-Ist-Nachweis zu dokumentieren.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Original-Wiegescheine sind zur Abrechnung und Mengenermittlung der Bauleitung vorzulegen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>stillgelegten Kanal verdämmen DN 200</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMIDPII" RNoPart="370">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060914151000282">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">stillgelegten Kanal </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EI 250/375 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit geeignetem Dämmmaterial (auf Zementbasis mit geringer Schwindbildung), oder gleichwertig, inkl. der eingebundenen Schächte, verpressen/ verdämmen. stillgelegten Kanal </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EI 250/3750</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stillgelegten Kanal verdämmen EI 250/375</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMIFIJA" RNoPart="380">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914180000283">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschließen der vorhandenen Leitungsenden in Gräben oder Schachtbauwerken. Hierzu sind Leitungen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> fachgerecht gemäß DIN EN 1610 abzumauern und mit 2 cm Putz, XWW1, zu versehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen eines gas- und wasserdichten Mauerwerksverschlusses,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung von Mörtel und Materialien gemäß DIN 1053 (Mauerwerksbau),</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbringen eines 2 cm starken Putzes XWW1 zur Abdichtung,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherung des Kanalverschlusses gegen spätere Setzungen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweisführung und Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation der Arbeiten mit Fotos und Abnahmeprotokoll,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt je abgemauertem Leitungsende.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kanal abmauern DN 200</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMIHDAI" RNoPart="390">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914216000284">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschließen der vorhandenen Leitungsenden inGräben oder Schachtbauwerken. Hierzu sind Leitungen EI 250/375</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> fachgerecht gemäß DIN EN 1610 abzumauern und mit 2 cm Putz, XWW1, zu versehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen eines gas- und wasserdichten Mauerwerksverschlusses,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung von Mörtel und Materialien gemäß DIN 1053 (Mauerwerksbau),</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbringen eines 2 cm starken Putzes XWW1 zur Abdichtung,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherung des Kanalverschlusses gegen spätere Setzungen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweisführung und Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation der Arbeiten mit Fotos und Abnahmeprotokoll,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt je abgemauertem Leitungsende.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kanal abmauern EI 250/375 </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMIINIA" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kanalbau</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMIJNBA">
          <Description ID="R20260724060914248000286">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohre sind unter Berücksichtigung der DIN EN 1610, DIN 18306, DWA-A 139 und der jeweiligen Hersteller-Einbauanleitung gemäß den Planvorgaben zu verlegen. Der statische Nachweis der Rohre gemäß DWA-A 127 sowie der Auftriebsnachweis ist vor Baubeginn gestaffelt nach Rohrdurchmesser und Verlegetiefe einzureichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Rohre müssen eine eindeutige Kennzeichnung zur Qualitätssicherung aufweisen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonrohre</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Betonrohrmaterialien müssen das FBS-Qualitätssiegel tragen. Die Rohre sind höhen- und fluchtgerecht auf statisch erforderlichem Auflager unter Berücksichtigung der ZTV E-StB wasserdicht zu verlegen. Die Rohre müssen über die gesamte Schaftlänge satt aufliegen, um Linien- oder Punktlagerungen zu vermeiden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PP-Rohre</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle PP-Rohrmaterialien müssen das RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V. tragen. Die Rohre sind höhen- und fluchtgerecht auf statisch erforderlichem Auflager gemäß ZTV E-StB wasserdicht zu verlegen. Sie müssen über die gesamte Schaftlänge satt aufliegen, sodass keine Linien- oder Punktlagerungen entstehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei nichtbindigen Böden (Sand bis Kiessand, Größtkorn 2 mm) können die Rohre direkt aufgelagert werden. Für die Muffen ist eine Vertiefung in der Baugrubensohle zu schaffen, ohne dass hierfür eine gesonderte Vergütung erfolgt. Rohrschnitte, Bögen und Formteile im Hauptkanal werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise zum Kanalbau</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMIKNBA" RNoPart="10">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060914284000287">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrbettung für PP- Rohre DN 300. Rohrbettung in Baugrubenbreite entsprechend DIN EN 1610 herstellen, Typ 1 für PP- Rohre nach DIN EN 1916, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite bis 300mm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, bestehend aus:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrbettung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Füllsand mit Korngröße 0 - 4 mm; D = 20cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unter Rohr:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 PP</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerwinkel: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">90° = 2α</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Nebenarbeiten, wie Einbau und Verdichtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, haltungsweise, Schächte werden übermessen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrbettung DN 300 PP liefern und herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMIMHII" RNoPart="20">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060914315000288">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stabilisierungsschicht unter das Auflager für Betonrohre DN 500 mit Fuß (Bodenaustausch) herstellen. Gründungsschicht für Betonrohre DN 500 mit Fuß (Bodenaustausch) herstellen. Bei nicht ausreichender Tragfähigkeit ist eine Stabilisierungsschicht als Gründungsschicht gemäß DIN EN 1610 in Baugrubenbreite herzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stabilisierungsschicht </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit einer Auflagerdicke von 20 cm aus </span>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">HKS 0/45</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau eines Geotextils</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> gemäß DIN EN 13249 für den Erdbau,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub und Entsorgung über die zugehörigen Bodenaushubpositionen,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherung einer ausreichenden Tragfähigkeit zur Vermeidung von Setzungen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung und Nachweise:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Aufmaß,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Original-Wiegekarten sind als Nachweis der Abrechnungsmassen dem Auftraggeber (AG) zu übergeben,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umrechnung erfolgt mit einer Dichte von 2,2 t/m³,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soll-Ist-Nachweis der eingebrachten Materialien erforderlich.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stabilisierungsschicht unter das Auflager für Betonrohre DN 500 (Bodenaustausch) herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMIODFA" RNoPart="30">
          <Qty>110.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060914350000289">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager für Betonrohre DN 500 mit Fuß entsprechend DIN EN 1610. Rohrauflagertn Baugrubenbreite entsprechend DIN EN 1610, Typ 1 für Betonrohre nach DIN EN 1916, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite 500mm </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Fuß, bestehend aus:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">untere Schicht:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerdicke 20cm aus Kies- Sand-</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemisch 0/32mm (steinfrei)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">obere Schicht:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerdicke 5cm aus Füllsand oder</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gebrochenem Material, Korngröße</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 30mm (steinfrei)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerwinkel: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">60° = 2α</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Nebenarbeiten, wie Einbau und Verdichtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, haltungsweise, Schächte werden übermessen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrauflager für Betonrohre DN 500 B mit Fuß liefern und herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCAAAA" RNoPart="40">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060914384000290">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalleitungen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 PP</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> (SN16), liefern und verlegen. Vollwand - Kanalrohre DN 300, aus Polypropylen (PP - SN16), gemäß DIN EN 1852, Regelbaulänge max. 3,00m, Ringsteifigkeit min. 16kN/m², mit Steckmuffe und fest eingelegtem Dichtsystem aus EPDM nach DIN EN 681-1, liefern und in verbauten Kanalgraben, unter Beachtung der DIN 1610, dem DWA - A139 und der Herstellerangaben, höhen- und fluchtgerechtverlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohre:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 aus Polypropylen PP SN 16</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">braun für Schmutzwasser</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gem. separater Position</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrummantelung:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 4 mm, 30cm </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Rohrscheitel; ist in dieser Pos. </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Scheiteldruckkraft für LM 1 (ALT SLW 60), Überdeckungshöhen nach Plan, über 1,0m, einschl. gesonderter Rohrstatik und Auftriebsnachweis, liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlänge.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kanalleitungen DN 300 PP (SN16), liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCBIJA" RNoPart="50">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914419000291">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitt an Kunststoffrohren DN 300 herstellen. Schnitt an  Kunststoffrohren bis DN 300 mit geeignetem Gerät glatt herstellen, Reststück aufnehmen und entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten, Schnittfläche reinigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schnitt an Kunststoffrohren DN 300 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCDBKA" RNoPart="60">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914450000292">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage, Polypropylen-Rohr DN 300 SN16 für Passstücke auf erforderliche Länge schneiden, Rohrenden entgraten, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht gemäß GewAbfV entsorgen, einschließlich Transport- und Entsorgungskosten. Anschließend 2 Stück Muffen, passend zu den verwendeten Rohren, aufschieben und dicht an die Kanalrohre anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Anforderungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Polypropylen (PP - SN16) gemäß DIN EN 1852</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dichtsystem: EPDM-Dichtung nach DIN EN 681-1</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnittqualität: Maßhaltiger und gratfreier Zuschnitt</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Position gilt für das Anpassen der Haltungslänge an Zwangspunkten (z. B. Schächten). Abzweige bzw. Stutzen sind direkt passend zu verlegen und fallen nicht unter diese Position.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage für Passstück PP DN 300 (SN16)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCEMFA" RNoPart="70">
          <Qty>110.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060914485000293">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonglockenmuffenrohre </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 500</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> nach DIN EN 1916 mit DIN V 1201, FBS Qualität, mit durchgehendem Fuß und Muffe, Form KF- GM, Typ 2 (Expositionsklasse </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">XA 2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">), Betonfestigkeitsklasse C40/50 nach DIN 1045, Beton mit hohem Widerstand gegen mäßigen chemischen Angriff, mit werkseitig eingebauter, integrierter Dichtung nach DIN 4060, Teil 1, Baulängen 2,5m, liefern, abladen, zur Verwendungsstelle transportieren und höhen- und fluchtgerecht verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gem. separater Position</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrummantelung:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande Korngröße max. 30 mm, </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30cm über Rohrscheitel; ist in dieser </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pos. zu berücksichtigen </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Scheiteldruckkraft für LM 1 (SLW 60), Überdeckungshöhen nach Plan, über 1,0m, einschl. gesonderter Rohrstatik und Auftriebsnachweis, liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlänge.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betonrohre mit Fuß DN 500 liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCGHJA" RNoPart="80">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914518000294">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage für Beton - Gelenkstück SS und SM DN 500. Zulage für ein Gelenkstück passend zu den Betonrohren der Vorposition DN 500, liefern und verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage für Beton - Gelenkstück SS und SM DN 500</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCIBDI" RNoPart="90">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914545000295">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage für Beton - Passstück DN 500. Zulage für Passstück aus Betonglockenmuffenrohr kreisrund als Passstück DN 500 liefen und verlegen, einschl. dreier Schnitte, maschinell hergestellt im Nassschneidverfahren, und zweier Rohrmanschetten aus Edelstahl gem. DIN EN 10088-2 mit Elastomerdichtung gem. DIN EN 681-1, Typ 2B, in fertiger Arbeit, inkl. aller Materialien und Nebenleistungen sowie dem Entsorgen der Reststücke.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage für Beton - Passstück DN 500</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCJKCI" RNoPart="100">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914574000296">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitt an Betonrohren DN 500 (auch Ei-Profil) herstellen. Schnitt an Betonrohren DN 500 mit geeignetem Gerät glatt herstellen, Reststück aufnehmen und entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten, Schnittfläche reinigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schnitt an Betonrohren DN 500 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCLDIA" RNoPart="110">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914605000297">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrstutzen für den seitlichen Anschluss von  Rohren aus STZ </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 150 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">an Betonrohre</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> DN 500</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, inkl. Dichtung aus SBR und ggf. Übergangsstück, liefern und fachgerecht sowie nach den Herstellerangaben dicht einbauen. Das Herstellen der Bohrung ist in diese Position mit einzukalkulieren, inkl. aller Nebenleistungen und Entsorgung des Bohrkernes.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptrohr:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 500 B</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussleitung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">STZ DN 150</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">System:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Awadock o. glw.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Befestigen des Bohrgerätes mittels Dübel an das Betonrohr ist nicht gestattet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrstutzen DN 150 STZ an Betonrohr DN 500 einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCMNNI" RNoPart="120">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914635000298">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrstutzen für den seitlichen Anschluss von glattwandigen Rohren aus KG 2000 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 160</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> an Betonrohre </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 500</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, inkl. Dichtung aus NBR, liefern und fachgerecht sowie nach den Herstellerangaben dicht einbauen. Das Herstellen der Bohrung ist in diese Position mit einzukalkulieren, inkl. aller Nebenleistungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptrohr:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 500 B</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussrohr:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 160 KG-2000</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">System:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Awadock o. glw.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Befestigen des Bohrgerätes mittels Dübel an das Betonrohr ist nicht gestattet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrstutzen für DN 160 KG-2000 an Betonrohr DN 500 einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNCOHLI" RNoPart="130">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914667000299">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrkupplung DN 300 liefern. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrkupplung </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zur Verbindung von Kanalrohren der gleichen Nennweite aus unterschiedlichen oder gleichen Werkstoffen, bestehend aus einem Stützkörper-/korb, Spannbändern und Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, liefern und fachgerecht, gemäß Herstellerangaben, einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nenndurchmesser der Kanalrohre:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrkupplung DN 300 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBACDA" RNoPart="140">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914697000300">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohradapter </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> liefern. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohradapter </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für den Anschluss von neuen PP- Rohren DN 300 auf vorhandene Betonrohre DN 300 älterer Bauart, oder anderen Rohren, liefern und fachgerecht, gemäß Herstellerangaben, einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Adapter für Rohre mit einem Innendurchmesser von:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 B, Stz</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PP</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus einer, der Nennweite angepassten, zylindrischen Innenhülse und aus einem Spreizkeil, je aus nichtrostendem Stahl, einem Dichtelement aus EPDM,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohradapter DN 300 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBNBBLPI">
          <Description ID="R20260724060914731000301">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung des normalen Abflusses während der Kanalbauarbeiten sind sämtliche Maßnahmen auszuführen, die einen durchgehend störungsfreien Abfluss in den betroffenen Schächten und Haltungen gewährleisten, bis die Umbauarbeiten vollständig abgeschlossen sind.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistungen umfassen insbesondere den baulichen Mehraufwand an den jeweils betroffenen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schächten,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sowie der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussleitungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, die Herstellung der erforderlichen Überleitungen, den Einbau sowie den Vorhalt und Betrieb einer Pumpenanlage einschließlich Reservepumpe während der gesamten Ausführungszeit. In den Einheitspreisen enthalten sind das Bereitstellen und Betreiben aller hierfür notwendigen Geräte, Maschinen, Rohrleitungen, Überlaufeinrichtungen zur Aufnahme von Regenereignissen sowie sämtliche Nebenleistungen und Nebenkosten, wenn in den folgenden Positionen dieses Titels nicht anders beschrieben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Zeiträume ohne Pumpenbetrieb (z. B. Wochenenden, Feiertage oder außerhalb der Arbeitszeiten) ist ein hydraulisch ausreichend dimensioniertes Provisorium herzustellen. An arbeitsfreien Tagen ist ein Überwachungsdienst einzurichten, der mindestens einmal täglich die Funktionsfähigkeit der Abwasserhaltung kontrolliert und dokumentiert.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei einsetzenden Regenereignissen sind die Arbeiten erforderlichenfalls einzustellen oder der Abfluss durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Sicherstellung des kontinuierlichen Abflusses während der Verlegung der neuen Haltungen ist eine provisorische Abwasserüberleitung herzustellen, zu planen und bis zur endgültigen Umstellung fortlaufend in Betrieb zu halten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Abflusses sind einzukalkulieren:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltung 23009.1 und Schacht 23009.1neu</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Verlassen der Bestandstrasse erfolgt die Überleitung des Bestandskanals 23009 (Eiprofil 250/375 B) über ein DN 200-Kunststoffrohr mit Stutzen an den neuen Kanal 23009.1neu.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Provisorium ist zeitlich so kurz wie möglich zu halten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Einbau des Schachts 23009.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es erfolgt eine weitere Überleitung des Bestandskanals 23009 (Eiprofil 250/375 B) über ein DN 250-Kunststoffrohr, einschließlich Abzweig und Bögen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anbindung erfolgt über einen provisorischen Anschluss an den neuen Schacht 23009.1neu.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht 20359 und Haltung 20367</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Aufrechterhaltung des Abflusses erfolgt innerhalb der Baugrube mittels geeigneter provisorischer Leitungsführung (Lutte o.ä.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltung 20583</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Da diese teilweise innerhalb und teilweise außerhalb der Bestandstrasse 20358 (Eiprofil 250/375 B) verläuft, ist die Baugrube in den entsprechenden Bereichen zu erweitern, sodass die Überleitung von Alt auf Neu innerhalb des Kanalgrabens erfolgen kann (Lutte o.ä.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle provisorischen Einrichtungen sind ordnungsgemäß zu betreiben, laufend zu überwachen und bis zur endgültigen Inbetriebnahme der neuen Leitung für jeden Bauabschnitt vorzuhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umbinden der Anschlussleitungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Fertigstellung der Hauptkanäle sind die vorhandenen Anschlussleitungen schrittweise auf den neuen Kanal umzubinden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bestandshaltungen 20363 und 20364 für die Herstellung der Anschlüsse durchbrochen werden müssen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Umbinden der Anschlussleitungen kann voraussichtlich erst nach Herstellung der Haupttrasse erfolgen. Aus diesem Grund sind die Anschlussleitungen entgegen der Verlegerichtung des Hauptkanals sukzessive von West nach Ost auf den neu verlegten Kanal umzuschließen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung Aufrechterhaltung des Abflusses</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBDACA" RNoPart="150">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060914780000302">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufrechterhaltung des Abflusses für die gesamte Baustrecke . Aufrechterhaltung des normalen Mischwasserabflusses zur Durchführung der Kanalbauarbeiten auf der gesamten Kanalbaustrecke Josef-Heiming-Straße, für die Dauer der Kanalbauarbeiten und aller Hausanschlussleitungen auf der gesamten Strecke für die Arbeiten in der Straße </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Josef-Heiming-Straße</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschnitt:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht 20358 - 23009.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanaldurchmesser:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN Ei250/375 alt auf DN 500 neu,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Strecke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 110,00m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Schächte auf dieser Strecke:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5,00Stück</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trockenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qt = ca. 20 - 40 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qr = ca. 150 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Gehweg:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschnitt:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">20363 - 23009.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanaldurchmesser:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200 alt, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Strecke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 110m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Schächte auf dieser Strecke:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 Schächte</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trockenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qt = ca. 10 - 30 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qr = ca. 40 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschnitt:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht 20359 und Haltung 20367</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanaldurchmesser:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 alt, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Strecke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 50 m (von Schacht 20367 -</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht 20359)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl der Schächte auf dieser Strecke:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 Schächte</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trockenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qt = ca. 10 - 30 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qr = ca. 75 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hier sind alle Leistungen einzurechnen, die den störungsfreien Abfluss in den Zulaufkanälen sicherstellen, bis die Verlegung der neuen Kanalhaltungen und Übernahme der neuen Anschlussleitungen abgeschlossen ist, einschl. dem baubegleitenden Umbau und Anpassung der Anlagen zum Feierabend.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis sind das Vorhalten und der Betrieb sämtlicher erforderlicher Geräte und Maschinen, die erforderlichen Abdämmungen, der Einbau von Überlaufeinrichtungen zum Feierabend und für Regenfälle sowie alle sonst noch auftretenden Nebenleistungen (Lutte o.ä.) und Nebenkosten enthalten, wenn nicht in den folgenden Positionen beschrieben,.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftretende Erschwernisse bei einsetzenden Regenereignissen sind in diese Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufrechterh. des Abflusses für die gesamte Baustrecke, Josef-Heiming-Straße</span>
                <br/>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBENII" RNoPart="160">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914822000303">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anbindung Mischwasserkanal an </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht 20358</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, Ei 250/375 B. Anbinden einer neu herzustellenden Haltung an einen vorhandenen, wasserführenden Mischwasserkanal</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Ei 250/375 aus Beton</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> einschließlich Aufrechterhaltung des Abflusses während der Bauzeit durch abschnittsweises Abfangen und Überpumpen mittels geschlossener Rohrleitungen oder Lutten o.ä.. Lieferung, Vorhaltung und Betrieb sowie Umsetzen der erforderlichen Pumpen, Leitungen und Aggregate sind einzuschließen. Freilegen des Bestandskanals, fachgerechtes Schneiden des Betonrohres zur Herstellung der Anschlussöffnung einschließlich Entsorgung des Ausbaumaterials. Herstellung eines dauerhaft dichten Anschlusses gem. Schachtposition. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten wie Sicherung des Bestandskanals, Wiederverfüllung und Verdichtung sowie aller Erschwernisse aus Vollfüllung, vorhandenen Hausanschlüssen und laufendem Betrieb.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftretende Erschwernisse bei einsetzenden Regenereignissen sind in diese Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trockenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qt = ca. 20 - 40 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qr = ca. 150 l/s</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anbindung Mischwasserkanal an Bestand, Ei 250/375 B</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBGIJI" RNoPart="170">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914863000304">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anbinden einer neu herzustellenden Haltung an einen vorhandenen, wasserführenden Mischwasserkanal </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 B an Schacht 20359</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, wie vor beschrieben jedoch.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trockenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qt = ca. 10 - 30 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qr = ca. 75 l/s</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anbindung Mischwasserkanal an Bestand, DN 300 B</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBICAA" RNoPart="180">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060914894000305">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anbinden einer neu herzustellenden Haltung an einen vorhandenen, wasserführenden Mischwasserkanal </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 250 STZ an Schacht 23009</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, wie vor beschrieben jedoch.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trockenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qt = ca. 10 - 30 l/s</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regenwetterabfluss:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qr = ca. 70 l/s</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anbindung Mischwasserkanal an Bestand, DN 250 STZ</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBJLJI" RNoPart="190">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060914923000306">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalleitungen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 250 PP</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> (SN10 ) als Provisorium, liefern und verlegen. Vollwand - Kanalrohre DN 300, aus Polypropylen (PP - SN10), gemäß DIN EN 1852, Regelbaulänge max. 3,00m, Ringsteifigkeit min. 16kN/m², mit Steckmuffe und fest eingelegtem Dichtsystem aus EPDM nach DIN EN 681-1, liefern und in verbauten Kanalgrabren, unter Beachtung der DIN 1610, dem DWA - A139 und der Herstellerangaben, höhen- und fluchtgerecht verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohre:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 250 aus Polypropylen PP SN 10</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">braun für Schmutzwasser</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerdicke 20cm aus Füllsand</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gebrochenem Material</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korngröße max. 0/4mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrummantelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 4 mm, 30cm </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Rohrscheitel; ist in dieser Pos.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Nebenarbeiten, wie Einbau und Verdichtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kanalleitungen DN 250 PP (SN10) als Provisorium, liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBLHBA" RNoPart="200">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260724060914960000307">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abzweige DN 250/250/45° PP (SN10) einschl. Steckmuffen, liefern und als Zulage zur Vorpos. verlegen, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abzweige DN 250/250/45° Liefern montieren, PP (SN10), Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBMPNI" RNoPart="210">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915006000308">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bogen DN 250 PP (SN10) einschl. Steckmuffen, liefern und als Zulage zur Vorpos. verlegen, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bogen DN 250 Liefern montieren, PP (SN10), Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNBOJLI" RNoPart="220">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915050000309">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrstutzen für den seitlichen Anschluss von glattwandigen Rohren aus KG 2000 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> an Beton </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 500</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Rohren, inkl. Dichtung aus NBR, liefern und fachgerecht sowie nach den Herstellerangaben dicht einbauen. Das Herstellen der Bohrung ist in diese Position mit einzukalkulieren, inkl. aller Nebenleistungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptrohr:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 500 B</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussrohr:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200 KG-2000</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">System:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Awadock o. glw.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Befestigen des Bohrgerätes mittels Dübel an das Betonrohr ist nicht gestattet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrstutzen für DN 200KG-2000 an Betonrohr DN 500 einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJADKA" RNoPart="230">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060915086000310">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohre KG 2000 nach DIN EN 14758 aus Polypropylen DN 200 entsprechend den Güteanforderungen der DIN 8078 sowie DIN EN 476 mit werkseitig eingelegter Lippendichtung, liefern, an die Einbaustelle transportieren und im verbautem Kanalgraben, unter Beachtung der DIN 1610 und der Herstellerangaben, höhen- und fluchtgerecht verlegen und an den vorhandene Leitung anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 2mm, min. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">12cm dick</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrummantelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 4 mm, 30cm </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Rohrscheitel; ist in dieser Pos.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Nebenarbeiten, wie Einbau und Verdichtung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kunststoffrohre KG 2000 bis DN 200 liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJBOGA" RNoPart="240">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060915118000311">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohre KG 2000 nach DIN EN 14758 aus Polypropylen DN 200 entsprechend den Güteanforderungen der DIN 8078 sowie DIN EN 476 mit werkseitig eingelegter Lippendichtung, liefern, an die Einbaustelle transportieren und im verbautem Kanalgraben, unter Beachtung der DIN 1610 und der Herstellerangaben, höhen- und fluchtgerecht verlegen und an den vorhandene Leitung anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 2mm, min. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">12cm dick</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrummantelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 4 mm, 30cm </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Rohrscheitel; ist in dieser Pos.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Nebenarbeiten, wie Einbau und Verdichtung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kopie von Kunststoffrohre KG 2000 bis DN 200 liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJDIMA" RNoPart="250">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915151000312">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Formteile (Bögen; Kurzbögen; Überschiebmuffen; Reduktion 200/100; Deckel; Übergang Steinzeugmuffe-KG 2000; Übergang Steinzeugspitzende - KG 2000 usw.) KG 2000 nach DIN EN 14758 aus Polypropylen DN 150 entsprechend den Güteanforderungen der DIN 8078 sowie DIN EN 476 mit werkseitig eingelegter Lippendichtung, liefern, an die Einbaustelle transportieren und fachgerecht verlegen, als Zulage zur Vorpos..</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Formteile KG 2000 bis DN 200 liefern und verlegen als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJFCEA" RNoPart="260">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915181000313">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschließen der vorhandenen Haltung für das Provisorium zur Aufrechterhaltung des Abflusses des Bestandskanals Ei 250/375 B . Die Leitungen Ei 250/375 B fachgerecht gemäß DIN EN 1610 abzumauern und mit 2 cm Putz, XWW1, zu versehen. Das DN 200 / 300 Kunststoffrohr ist zu integrieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Leistungs sind einzukalkulieren:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen eines wasserdichten Mauerwerksverschlusses,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verwendung von Mörtel und Materialien gemäß DIN 1053 (Mauerwerksbau),</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufbringen eines 2 cm starken Putzes XWW1 zur Abdichtung,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbindung des Provisorium aus DN 250 Kunststoffrohr.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kanal abmauern / provisorisch verschliessen bis Ei 250/375 B</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJGMJA" RNoPart="270">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915213000314">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Provisorium aus Rohrleitungen DN 250 aus Kunststoff nach Beendigung der Aufrechterhaltung des Abflusses aufnehmen, getrennt vom Boden laden und entsorgen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Provisorium aus Rohrleitungen bis DN 250 aus Kunsststoff nach Beendigung der Aufrechterhaltung des Abflusses aufnehmen aufnehmen, getrennt vom Boden laden und entsorgen. Hierzu Rohre innerhalb der Baugrube aufnehmen, Material mit geeignetem Gerät lösen, laden und gemäß </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GewAbfV</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sammeln, abfahren und zur Wiederverwertung vorbereiten bzw. einer Recyclinganlage zuführen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">17 02 03</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Provisorium Rohrleitungen DN 250 aus PP aufnehmen und entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMJIGMA" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Anschlussleitungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJJGJI" RNoPart="10">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060915246000316">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden ausheben, laden und lagern, Sandböden, Anschlussleitungen. Der Bodenaushub für die Baugruben der Anschlussleitungen ist gemäß DIN 18300 durchzuführen. Bodenansprache Sand, tw. schluffig, kiesig, stark sandig. Der Boden kann Beimengungen von technogenen Fremdbestandteilen in Kieskornfraktion (Ziegelreste, Schotter und Asphaltmaterial) enthalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Maßnahmen umfassen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausheben, Laden und Verfahren innerhalb des Baufelds bzw. zur Bereitstellungsfläche (auch über Distanzen &#x3e; 200 m).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerung getrennt nach wiedereinbaufähigem und nicht einbaufähigem Boden</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutz des einbaufähigen Bodens vor Durchfeuchtung, z. B. durch Abdeckung mit Planen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Anforderungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Herstellung der Grabensohle ist DIN 4124 zu beachten.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Grabenbreiten, unter Berücksichtigung eines beidseitigen Verbaus von 15 cm.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau und Bodenaustausch werden gesondert vergütet.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe bis 3,00 m.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fassung und Ableitung von Oberflächenwasser, ohne zusätzliche Vergütung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe wird ab OK Straße/Gelände bis Aushubtiefe gemessen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreiten gemäß DIN 1610, Tabellen 1, 2 und 4.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsbreiten für den Kanalbau einschl. Verbau:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 200 PP; STZ</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">= 115 cm</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Erfordernis, jedoch immer in Anlehung an der Normung. Werden die Baugruben größer, sind die zusätzlichen Massen gesondert mit einem Bild und Aufmaß zu erläutern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche (gem. BG):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (lösen): </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2 </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (einbauen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18304 (Rammen/Rütteln/Pressen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ortsübliche Ansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anthropogene</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschüttung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemischtkörnig;</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flugdecksande</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenansprache: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand, schluffig, kiesig / </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schluff, stark sandig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppe DIN 4022-1: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemischtkörnig</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">S,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">u, g, a</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptanteil DIN 18196: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SU*</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">untergeordnet DIN 18196: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">UL</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massenanteil Steine: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x3c;= 10%</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerungsdichte: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">locker</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lösbarkeit: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittelschwer lösbar</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppen nach alter DIN 18300: 4</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wichtiger Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle Erdarbeiten ist das Baugrundgutachten zwingend zu beachten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden ausheben, laden und lagern, Sandböden, Anschlussleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJLHLA" RNoPart="20">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060915287000317">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden ausheben, laden und lagern, bindige Böden, Anschlussleitungen. Boden, wie vor beschrieben jedoch:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche (gem. BG):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (lösen): </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (einbauen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3, 4 und 5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18304 (Rammen/Rütteln/Pressen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 und 4</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ortsübliche Ansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anthropogene</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschüttung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemischtkörnig bindig;</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flugdecksand; Dülmener</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sandmergel</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenansprache: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schluffig, (schwach)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">tonig, sand, kies</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppe DIN 4022-1: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">feinkörnig, U, s, t, g</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptanteil DIN 18196: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SU* / UL</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massenanteil Steine: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x3c;= 10%</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagerungsdichte: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">locker bis dicht</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lösbarkeit: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittelschwer lösbar</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppen nach alter DIN 18300: 4  (2 bei nur UL*)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wichtiger Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle Erdarbeiten ist das Baugrundgutachten zwingend zu beachten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden ausheben, laden, lagern, bindige Böden, Anschlussleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJNEEA" RNoPart="30">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060915321000318">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden ausheben, laden, abfahren und entsorgen, Sandmergelstein, Anschlussleitungen. Der Bodenaushub für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke ist gemäß DIN 18300 auszuführen. Einteilung gem.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> EBV BM-0</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.  Die Bodenmassen sind aufzunehmen, zu sammeln, abzufahren und entweder zur Wiederverwertung vorzubereiten oder einer Recyclinganlage zuzuführen. Die Leistung umfasst sämtliche Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sandmergel</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geeignetes Gerät:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tieflöffel mit Felszahn</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder Hydraulikmeißel</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Homogenbereiche (gem. BG):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (lösen): </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18300 (einbauen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18304 (Rammen/Rütteln/Pressen):</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ortsübliche Ansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sandmergelstein(bänk)e</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenansprache:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sandmergelstein(bänk),</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verwittert bis unverwittert</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Festigkeit:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">halbfest bis fest</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lösbarkeit:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leicht lösbarer Fels und</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vergleichbare</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenarten bis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schwer lösbarer Fels</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodengruppen nach alter DIN 18300: 6 - 7</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein getrennter Aushub und Lagerung bzw. Entsorgungsweg ist einzukalkulieren. Die Bodenschicht ist mit der Bauleitung abzustimmen und zu dokumentieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß, original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen der Bauleitung zu übergeben. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 1,8to/m³ angesetzt, auf die korrekte Deklaration auf den Wiegekarten ist zu achten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wichtiger Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für alle Erdarbeiten ist das Baugrundgutachten zwingend zu beachten!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden ausheben, laden, abfahren und entsorgen, Sandmergelstein, Anschlussleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMJOPJI" RNoPart="40">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060915359000319">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Füllboden liefern, BM-0, Anschlussleitung. Bodenmaterial, nichtbindig und steinfrei, Füllsand (leichter Boden der Klasse 3, VOB/C, DIN 18300 alt) liefern und auf der Baustelle verteilen. Nur auf besondere Anweisung anliefern und zur Verwendungsstelle verfahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenmaterial muss folgende Parameter einhalten:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptanteil DIN 18196: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SW - SU</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-0</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fremdbestandteile:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. 20%</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kf- Wert:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">min. 5 x 10 ^-5 m/s</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Eignungsnachweis und die chemischen Analysen bzw. die Klassifizierung des Materials sind vor Einbau der Massen der Bauleitung zu übergeben und zusätzlich der Gesamtdokumentation beizufügen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Nachweise sind spätestens </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">28</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalendertage </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vor Anlieferung der Bauleitung zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach gelieferter und eingebauter Füllbodenmenge nach Aufmaß, abzüglich ggf. Rohrverdrängung. Original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu überreichen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 1,8to/m³ angesetzt, inkl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Füllboden liefern, BM-0, Anschlussleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDAKNA" RNoPart="50">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060915396000320">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gelagerte Bodenmassen aufnehmen, einbauen. Lagernde, zur Wiederverwendung geeignete Bodenmassen gemäß DIN 18300 aufnehmen (auch gelieferter Füllboden), laden, zur Verwendungsstelle (auch Strecken &#x3e; 200m) anfahren, in die Baugruben lagenweise einbauen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach den Grabenbreiten der Aushubpositionen, nach Aufmaß.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gelagerte Bodenmassen aufnehmen, verfahren und einbauen, Anschlussleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDCEEA" RNoPart="60">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060915428000321">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau der Baugruben für Anschlussleitungen bis DN 200 in den jeweiligen Bauabschnitten bis zu einer Baugrubentiefe von max. 3,0 m gemäß VOB/C, DIN 18303, DIN 4124 und DIN EN 1610. Der Vor- und Kopfverbau ist im Einheitspreis enthalten und wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsbreiten für den Kanalbau einschl. Verbau:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenbreite für Kanal (ensprechend DIN EN 1610):</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 200, b = 1,15 m</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-&#x3e; jedoch nach Erfordernis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baugrubenbreiten verstehen sich einschließlich Verbau, Mindestbreite gemäß DIN EN 1610 zuzüglich 2 × 15 cm Verbaubreite.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbausysteme und Anforderungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenverbaugeräte sind mit sämtlichen benötigten Bauteilen zu verwenden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Verbau muss den DGUV-Vorschriften, DIN 4124 und geltenden Zulassungen entsprechen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Verbausystems:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbauboxen</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit statisch erforderlicher Aussteifung.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub erfolgt aus dem Verbau heraus. Hinter dem Verbau ist zu verfüllen. Die Baugrube ist schrittweise zu verfüllen und der Verbau dabei sukzessive zu ziehen. Die Verfüllung ist gegen den gewachsenen Boden zu verdichten, unter Berücksichtigung von DIN 18300 Verdichtungsmaß C.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statik und Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die statische Bemessung des Verbaus ist mindestens 14 Kalendertage vor Baubeginn der Bauleitung vorzulegen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verbaufläche wird von 5/10 cm über OK Gelände bis max. Aushubtiefe gemessen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbau der Baugruben für Anschlussleitungen, Verbauboxen bis DN 200, T = bis 3,0m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDEEMA" RNoPart="70">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060915464000322">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau der Baugruben für Anschlussleitungen bis DN 200 in den jeweiligen Bauabschnitten bis zu einer Baugrubentiefe von max. 3,0 m gemäß VOB/C, DIN 18303, DIN 4124 und DIN EN 1610. Der Vor- und Kopfverbau ist im Einheitspreis enthalten und wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsbreiten für den Kanalbau einschl. Verbau:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenbreite für Kanal (ensprechend DIN EN 1610):</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 200, b = 1,15m</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">-&#x3e; jedoch nach Erfordernis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baugrubenbreiten verstehen sich einschließlich Verbau, Mindestbreite gemäß DIN EN 1610 zuzüglich 2 × 15 cm Verbaubreite.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbausysteme und Anforderungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenverbaugeräte sind mit sämtlichen benötigten Bauteilen zu verwenden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Verbau muss den DGUV-Vorschriften, DIN 4124 und geltenden Zulassungen entsprechen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Verbausystems:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dielenkammerverbau</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit statisch erforderlicher Aussteifung.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtverbau oder Eckverbau</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit statischer Aussteifung für Schächte.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aushub erfolgt aus dem Verbau heraus. Hinter dem Verbau ist zu verfüllen.Die Baugrube ist schrittweise zu verfüllen und der Verbau dabei sukzessive zu ziehen. Die Verfüllung ist gegen den gewachsenen Boden zu verdichten, unter Berücksichtigung von DIN 18300 Verdichtungsmaß C.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statik und Abrechnung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die statische Bemessung des Verbaus ist mindestens 14 Kalendertage vor Baubeginn der Bauleitung vorzulegen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verbaufläche wird von 5/10 cm über OK Gelände bis max. Aushubtiefe gemessen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbau der Baugruben für Anschlussleitungen, Dielenkammerverbau bis DN 200, T = bis 3,0m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDFNHI" RNoPart="80">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915504000323">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Quer zum Rohrgraben verlaufende Versorgungsleitungen sichern, als Zulage zu den Bodenpositionen. Quer zum Rohrgraben verlaufende Versorgungsleitungen freliegen und sichernern Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekom, Unitymedia, Vodafone o.ä.), die die Kanalbaugruben queren, bei den Ausschachtungsarbeiten aufsuchen, von Hand freilegen und für den Zeitraum der Erdarbeiten sichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten Leitungen entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder verlegen, absanden und mit Markierungsbändern sichern. Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem zusätzlichen Aufwand für die Erschwernisse bei den Erdarbeiten (Aushub, Wiedereinbau und Verdichten unter, neben, zwischen und über den Versorgungsleitungen) und der Unterquerung der Leitungen mit den Kanälen und Anschlussleitungen. Die Erschwernisse für die Verbauarbeiten, beim Setzen und Ziehen des Verbaues sowie punktuell gesonderte Verbaulösungen sind ebenfalls in dieser Position miteinzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gilt für Bereiche, in denen einzelne Leitungen oder Leitungsbündel unterschieden werden können. Abgerechnet wird die Anzahl aufgemessener freigelegter Leitungen, wobei Leitungsbündel mit einer </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite bis 0,2m</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> einfach abgerechnet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handschachtung unterhalb der querenden Versorgungsleitungen sind bei den Erschwernissen entsprechend zu berücksichtigen. Bei auftretenden Schäden sind die entsprechenden Versorgungsträger und die örtliche Bauleitung umgehend zu benachrichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Position versteht sich als Zulage zur Rohrgrabenherstellung, Rohrverlegung und zu den Verbauarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Versorgungsleitungen sind zwei Arbeitstage vor Ausführung des Kanalbaus freizulegen, eine Abstimmung mit dem Eigentümer der Versorgungsleitung hat zwingend zu erfolgen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Quer zum Rohrgraben verlaufende Versorgungsleitungen sichern, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDHKAA" RNoPart="90">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060915542000324">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussleitungen leifern und verlegen DN 150 STZ. Anschlussleitungen aus Steinzeugrohren DN 150 nach DIN - EN 295 mit Verbindungssystem F, L - Dichtung, Scheiteldruckkraft FN 34 kN/m liefern, an die Einbaustelle transportieren und fachgerecht mit gleichmäßigem Gefälle im vorgefertigten Rohrgraben verlegen sowie an die Stutzen der Vorpos. anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 2mm, min. </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm  4.70mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">12cm dick</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerwinkel: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">90° = 2α</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrummantelung:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 2 mm, 30cm </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Rohrscheitel; ist in dieser Pos.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm  4.70mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm  19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Nebenarbeiten, wie Einbau und Verdichtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss an vorhandene Leitungen sowie Bögen nach separater Pos.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussleitungen liefern und verlegen DN 150 STZ</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDJFBA" RNoPart="100">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060915575000325">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussleitungen liefern und verlegen DN 200 STZ. Anschlussleitungen aus Steinzeugrohren DN 200 nach DIN - EN 295 mit Verbindungssystem F, L - Dichtung, Scheiteldruckkraft FN 40 kN/m liefern, an die Einbaustelle transportieren und fachgerecht mit gleichmäßigem Gefälle im vorgefertigten Rohrgraben verlegen sowie an die Stutzen der Vorpos. anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 2mm, min.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm  4.70mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">12cm dick</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerwinkel: </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">90° = 2α</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrummantelung:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 2 mm, 30cm </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Rohrscheitel; ist in dieser Pos.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm  4.70mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm  19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zu berücksichtigen </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Nebenarbeiten, wie Einbau und Verdichtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss an vorhandene Leitungen sowie Bögen nach separater Pos.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussleitungen liefern und verlegen DN 200 STZ</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDLDLI" RNoPart="110">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915608000326">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steinzeugrohrbögen DN 150 nach DIN - EN 295 mit 45°, 30° und 15°, Verbindungssystem F, passend zu den Rohren der Vorpos., liefern, an die Einbaustelle transportieren und fachgerecht verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Rohrposition.osition.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steinzeugrohrbögen DN 150, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDMKHI" RNoPart="120">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915641000327">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steinzeugrohrbögen DN 200 nach DIN - EN 295 mit 45°, 30° und 15°, Verbindungssystem F, passend zu den Rohren der Vorpos., liefern, an die Einbaustelle transportieren und fachgerecht verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Rohrposition.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steinzeugrohrbögen DN 200, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNDOCOA" RNoPart="130">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915670000328">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steinzeugrohr Pass- u. Gelenkstücke, aus Steinzeugrohren DN 150 der Vorposition, passend, gem. Anforderung auf Länge schneiden und an die neu verlegten Rohre anschließen, als Zulage zur Rohrleitungsposition.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Restlängen sind aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen, bei abgeschnittener Dichtung sind Passringe zu verwenden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steinzeugrohr- Passstücke DN 150, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNAAAAA" RNoPart="140">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915700000329">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steinzeugrohr Pass- u. Gelenkstücke, aus Steinzeugrohren DN 200 der Vorposition, passend, gem. Anforderung auf Länge schneiden und an die neu verlegten Rohre anschließen, als Zulage zur Rohrleitungsposition.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Restlängen sind aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen, bei abgeschnittener Dichtung sind Passringe zu verwenden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steinzeugrohr- Passstücke DN 200, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNABFNA" RNoPart="150">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915730000330">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschlussteller DN 160 STZ, passend zu den Bestandsrohren liefern und einbauen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verschlussteller DN 160 STZ liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNACOGI" RNoPart="160">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915759000331">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschlussteller DN 200 STZ, passend zu den Bestandsrohren liefern und einbauen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verschlussteller DN 200 STZ liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNAEHNI" RNoPart="170">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915787000332">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung (Typ 2 B) gem. DIN -EN 295 für Steinzeugrohre DN 150 zur Verbindung von zwei Spitzenden liefern und wasserdichte Verbindung herstellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Manschettendichtung (Typ 2 B) DN 150</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNAFPPI" RNoPart="180">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915815000333">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Manschettendichtung (Typ 2 B) gem. DIN -EN 295 für Steinzeugrohre DN 200 zur Verbindung von zwei Spitzenden liefern und wasserdichte Verbindung herstellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Manschettendichtung (Typ 2 B) DN 200</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNAHIII" RNoPart="190">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060915847000334">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohre KG 2000 nach DIN EN 14758 aus Polypropylen DN 150 entsprechend den Güteanforderungen der DIN 8078 sowie DIN EN 476 mit werkseitig eingelegter Lippendichtung, liefern, an die Einbaustelle transportieren und im verbautem Kanalgraben, unter Beachtung der DIN 1610 und der Herstellerangaben, höhen- und fluchtgerecht verlegen und an den vorhandene Leitung anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrauflager:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 2mm, min. 12cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dick</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:12.60mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrummantelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sande bis Größtkorn 2mm, 30cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:12.60mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">über Rohrscheitel</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach sep. Pos., gem. Bodenlieferposition., falls erforderlich. Anschluss an vorhandene Leitungen sowie Bögen und Formteile nach separater Pos.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kunststoffrohre KG 2000 bis DN 150 liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNAJDFA" RNoPart="200">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060915878000335">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohre KG 2000 nach DIN EN 14758 aus Polypropylen, wie vor beschrieben, jedoch </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kunststoffrohre KG 2000 DN 200 liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNAKMBA" RNoPart="210">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915908000336">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Formteile (Bögen; Kurzbögen; Überschiebmuffen; Reduktion 150/100; Deckel; Übergang Steinzeugmuffe-KG 2000; Übergang Steinzeugspitzende - KG 2000 usw.) KG 2000 nach DIN EN 14758 aus Polypropylen DN 150 entsprechend den Güteanforderungen der DIN 8078 sowie DIN EN 476 mit werkseitig eingelegter Lippendichtung, liefern, an die Einbaustelle transportieren und fachgerecht verlegen, als Zulage zur Vorpos..</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Formteile KG 2000 bis DN 150 liefern und verlegen als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNAMFJA" RNoPart="220">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915936000337">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Formteile (Bögen; Kurzbögen; Überschiebmuffen; Reduktion 200/150; Deckel; Übergang Steinzeugmuffe-KG 2000; Übergang Steinzeugspitzende - KG 2000 usw.), wie vor beschrieben, jedoch KG 2000 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Formteile KG 2000 DN 200 liefern und verlegen als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNANOHI" RNoPart="230">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915966000338">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abzweig für die Rohre KG 2000 DN 150/150, passend zu den Rohren der Vorpositionen, liefern und wasserdicht in die Grundleitungen einbauen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abzweig KG 2000 DN150/100-150,  als Zulage zur Rohrpsoition</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNAPIAI" RNoPart="240">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060915993000339">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abzweig für die Rohre KG 2000 DN 200/150-200, passend zu den Rohren der Vorpositionen, liefern und wasserdicht in die Grundleitungen einbauen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abzweig KG 2000 DN 200/150-200, als Zulage zur Rohrpsoition</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHBBEA" RNoPart="250">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916022000340">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckel DN 160 KG 2000, passend zu den Bestandsrohren liefern und einbauen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deckel DN 160 KG 2000 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHCJFI" RNoPart="260">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916052000341">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckel DN 200 KG 2000, passend zu den Bestandsrohren liefern und einbauen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deckel DN 200 KG 2000 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHEBNI" RNoPart="270">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916093000342">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Anschlussleitung aus Steinzeug übernehmen. Vorhandene Hausanschluss- oder Straßenablaufleitungen DN 150 aus Steinzeugrohren, im Zuge der Kanalerneuerung, im Kanal- bzw. Leitungsgraben fachgerecht übernehmen und an die neu verlegten Anschlussleitungen anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dazu vorh. Anschlussleitung von Hand freilegen, sauber schneiden, ausbauen und entsorgen, entgraten und mit einer </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kupplung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, ggf. einer </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Reduzierung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, an die neu verlegten Leitungen dicht anschließen, Muffe vorher abtrennen und entsorgen, einschl. aller benötigten Materialien und Nebenleistungen, inkl. Lieferung der Kupplung, Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorh. Grundleitung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 150 Stz</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werden die vorh. Anschlussleitungen mit einer Rohrmuffe per Passstück oder Übergangsstück an die verlegten Grundleitungen angeschlossen, so wird diese Position nicht vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorhandene Anschlussleitung DN 150 aus Steinzeug übernehmen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHFMJI" RNoPart="280">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916126000343">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Anschlussleitung aus Steinzeug übernehmen. Vorhandene Hausanschluss- oder Straßenablaufleitungen DN 200 aus Steinzeugrohren, im Zuge der Kanalerneuerung, im Kanal- bzw. Leitungsgraben fachgerecht übernehmen und an die neu verlegten Anschlussleitungen anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dazu vorh. Anschlussleitung von Hand freilegen, sauber schneiden, ausbauen und entsorgen, entgraten und mit einer </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kupplung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, ggf. einer </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Reduzierung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, an die neu verlegten Leitungen dicht anschließen, Muffe vorher abtrennen und entsorgen, einschl. aller benötigten Materialien und Nebenleistungen, inkl. Lieferung der Kupplung, Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorh. Grundleitung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200 Stz</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werden die vorh. Anschlussleitungen mit einer Rohrmuffe per Passstück oder Übergangsstück an die verlegten Grundleitungen angeschlossen, so wird diese Position nicht vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorhandene Anschlussleitung DN 200 aus Steinzeug übernehmen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHHHFI" RNoPart="290">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916159000344">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Anschlussleitung aus Kunststoff übernehmen. Vorhandene Hausanschluss- oder Straßenablaufleitungen DN 100 - 200 aus PP, PVC, oder ähnlich, im Zuge der Kanalerneuerung, im Kanal- bzw. Leitungsgraben fachgerecht übernehmen und an die neu verlegten Anschlussleitungen anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dazu vorh. Anschlussleitung von Hand freilegen, sauber schneiden, ausbauen und entsorgen, entgraten und durch eine </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschiebemuffe, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ggf. einer </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Reduzierung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">an die neu verlegten Leitungen dicht anschließen, einschl. aller benötigten Nebenleistungen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorh. Grundleitung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis DN 200 PVC, PP, o.ä</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Formteile nach separater Position.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorhandene Anschlussleitung aus Kunststoff übernehmen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHJCPI" RNoPart="300">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916194000345">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohradapter DN 160 liefern und einbauen. Rohradapter für den Anschluss von PP- Rohren DN 160 SN10 auf vorhandene Betonrohre DN 150 liefern und fachgerecht einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Adapter für Rohre mit einem Innendurchmesser von:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 150 B</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und einem Innendurchmesser von:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 160 PP</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus einer, der Nennweite angepassten, zylindrischen Innenhülse und aus einem Spreizkeil, je aus nichtrostendem Stahl, einem Dichtelement aus EPDM, sowie einer passenden Rohrkupplung liefern und gemäß den Herstellerangaben dicht einbauen, inkl. aller Baustoffe und Materialien sowie aller Nebenleistungen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohradapter DN 160 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMHKMHI">
          <Description ID="R20260724060916226000346">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Fertigstellung der Hauptkanäle sind die vorhandenen Anschlussleitungen schrittweise auf den neuen Kanal umzubinden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bestandshaltungen 20363 und 20364 für die Herstellung der Anschlüsse durchbrochen werden müssen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Umbinden der Anschlussleitungen kann voraussichtlich erst nach Herstellung der Haupttrasse erfolgen. Aus diesem Grund sind die Anschlussleitungen entgegen der Verlegerichtung des Hauptkanals sukzessive von West nach Ost auf den neu verlegten Kanal umzuschließen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Aufrechterhaltung des Abflusses Anschlussleitung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHLKDA" RNoPart="310">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916256000347">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufrechterhaltung des Abflusses der Grundstücksentwässerungsleitung DN 160/200 nach Wahl des AN (z.B. durch Überpumpen gewährleisten), zum Trockenhalten der Baugrube während der Arbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird diese Pos. nur dann, wenn die zu ersetzende Leitung dauerhaft Abwasser führt und dieses zur Durchführung der Kanalbauarbeiten entweder aufgestaut oder umgepumpt werden muss. Der Aufwand ist der Bauleitung anzuzeigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Umbinden der Anschlussleitungen ist unter Aufrechterhaltung des gesamten Abflusses sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass die Anschlussleitungen erst nach Abschluss der Arbeiten an den Haltungen umgebunden werden können. Der erforderliche Durchbruch durch die Bestandskanäle ist zu berücksichtigen und in die Ausführung einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufrechterhaltung des Abflusses von Grundstücksentwässerungsleitungen DN 160/200</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHNEFI" RNoPart="320">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916289000348">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitt an Betonrohren </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mit geeignetem Gerät gemäß DIN EN 1916 und DIN V 1201 glatt herstellen. Das Reststück ist aufzunehmen und fachgerecht gemäß GewAbfV zu entsorgen, einschließlich Transport- und Entsorgungskosten. Die Schnittfläche ist ordnungsgemäß zu reinigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> (Beton)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC 1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten sind unter Beachtung der geltenden Arbeitsschutzbestimmungen gemäß DGUV Regel 103-003 durchzuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schnitt an Betonrohren DN 200 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMHOOKI" RNoPart="330">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916324000349">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitt an Betonrohren </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EI 250/375</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> herstellen. Schnitt an Betonrohren </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EI 250/375</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schnitt an Betonrohren EI 250/375 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMKAHPI" RNoPart="340">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060916354000350">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alte Rohrleitungen DN 200 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage zu den Vorpositionen. Alte Rohrleitungen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> DN200</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> aus Beton im Zuge der Aushubarbeiten der Vorpositionen aufnehmen, getrennt vom Boden laden und entsorgen. Hierzu Rohre innerhalb der Baugrube abbrechen, Aufbruchmaterial mit geeignetem Gerät lösen, laden und gemäß </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GewAbfV</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sammeln, abfahren und zur Wiederverwertung vorbereiten bzw. einer Recyclinganlage zuführen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Alte Rohrleitungen DN 200 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMKCCMI" RNoPart="350">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060916385000351">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alte Rohrleitungen EI 250/375 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage zu den Bodenpositionen. Alte Rohrleitungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EI 250/375</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Beton im Zuge der Aushubarbeiten der Vorpositionen aufnehmen, getrennt vom Boden laden und entsorgen. Für Betonrohe EI 250/375, sonst wie vor beschrieben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Alte Rohrleitungen EI 250/375 aus Beton aufnehmen und entsorgen, als Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMKDLPA" RNoPart="360">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060916420000352">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flexschlauch, liefern und einbauen. Flexschlauch zur Ausbildung eines Verdämmanschlusses an im Kanalgraben kreuzenden Bestandsleitungen liefern und fachgerecht montieren. Einschließlich vollständiger Abdichtung des Ringraums zwischen Bestandsleitung und Flexschlauch mittels geeignetem, dauerelastischem bzw. verdämmgeeignetem Material, einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flexschlauch, liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMKFENI" RNoPart="7">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Schachtbauwerke</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMKGEGI">
          <Description ID="R20260724060916449000354">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung Schachtbauwerke</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Ausführung kommen Schachtbauwerke aus Einzelbauteilen, die in Fertigbetonbauweise entsprechend DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1 in FBS- Qualität hergestellt wurden, Mindestwandstärke 15cm, mit Abmessungen bis D(i) = 1,50m für Standardbauwerke sowie große Sonderbauwerke nach Planvorgaben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inbegriffen sind Unterteil, Ringe, Konus oder Abdeck-/Übergangsplatte und Ausgleichsringe.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefen, Zu- und Abläufe, gem. Planvorgaben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtunterteile als monolithisch gegossene Formteile, Mindestwandstärke 20cm. Höhe des Auftrittes bis DN 500 (abgehendes Rohr) 1:1, &#x3e; DN 500 bis 500mm, ab DN 1000 bis Kämpfer, bzw. Planvorgaben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Gerinnetiefen über 500mm sind entsprechende Steigkästen nach DIN 13 101, mit einem Abstand von max. 25cm einzubauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schächte sind für eine Belastungsklasse nach LM 1 (SLW 60) auszulegen, die Schachtstatik sowie der Nachweis gegen Auftrieb ist auf Verlangen vorzulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Schachtbauwerke sind mit einer Betongüte Typ 2 (Expositionsklasse XA 2), Mindestzementgehalt 320 kg/cbm, Betonfestigkeitsklasse C 40/50 nach DIN EN 206-1 sowie DIN 1045, Beton mit hohem Widerstand gegen starken chemischen Angriff herzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gerinne und Berme für die MW- Schächte sind aus Kanalklinker (Formsteine) in XWW2 gem. DIN 19573, mit säurefestem Fugenverguss, seitlicher Auftritt mit min. 10% Neigung herzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Anschluss der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt mittels Schachtanschlussstücke, passend zu den anzuschließenden Rohren mit Dichtungen, für einen gelenkigen Anschluss, die werkseitig eingebaut werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Auflagerringe mit Schubsicherung, Fugendichtung und Lastausgleich werkseitig integriert (Top Seal Plus, oder gleichwertiger Art), aus Gleitringen und Lastübertragungsringen nach DIN 4060 und EN 681-1.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschließen des Ringspaltes von Fenstern zwischen Rohr und Schachtwandung mittels Beton gem. DIN EN 206, C35/45, Körnung 0-8mm, Zementgehalt 380 kg/m³, Fülleranteil 80 kg/m³, mit Fließmittel- Zusatz, Expositionsklasse XC4 D3 F3 A3 - WU, Setzfließmaß &#x3e; 630 und &#x3c; 700mm nach DIN 1048, mit Einlage von min. 2 Verpressschläuchen um Fensterleibung und Rohr, einschl. der erforderlichen Schalung und Nachbehandlung des Betons nach DIN 1045.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steighilfen sind werkseitig zu liefern und in alle Schachtbauteile einzubauen, Steigmaß 25cm, Steigbügel nach DIN 19555, Antikor, Form &#x22;B&#x22;, Typ II DS 2in Edelstahl V4A. Der Abstand von der Standfläche (Berme) bis zum untersten Steigbügel maximal 500mm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das höchstzulässige Maß für den Abstand Schachtoberkante bis zum ersten Steigeisen darf in Ausnahmefällen beim Höhenausgleich bis zu 240mm das Regelmaß von 500mm um maximal 150mm übersteigen. Ein Höhenausgleich über 240mm durch Auflagerringe ist nicht zulässig. Das Regelmaß von 500mm ist einzuhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ringe und Konen mit Bauhöhe kleiner 500mm sind nicht zulässig. Abdeckung, Schmutzfänger und Einsteigehilfe nach gesonderter Pos.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ausgleichsringe und die Abdeckung auf schrumpffreiem kunststoffvergütetem Spezialmörtel mit einer Festigkeit von min. 10 N/mm² nach 30 Min und min. 50 N/mm² nach 7 Tagen, profilgerecht setzen. Anschließend den Arbeitsraum bis UK Deckschicht mit Spezialmörtel vergießen. Ein mehrfaches Anpassen gemäß dem Baufortschritt ist einzukalkulieren. Die erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Schachtunterteil und die Schachtbauwerke auf eine Ausgleichsschicht aus Sand 0/2 in einer Stärke von 5cm und HKS 0/45 30cm stark aufsetzen, einschließlich Bodenaushub und -abfuhr für das Auflager, inkl. Materiallieferung und Einbau.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die angebotenen Schachtbauwerke verstehen sich einschl. Mehraushub und ordnungsgemäßer Hinterfüllung in Breite und Tiefe gegenüber dem Rohrgraben sowie dem Mehraufwand für die Herstellung der Auflagerung. Ebenfalls inbegriffen ist das höhengerechte Auflegen der Schachtabdeckungen für den Endausbauzustend.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Bestellung der Schächte sind die vorhandenen zu ersetzenden Schächte vor Ort mit allen Anschlüssen und den Abwinkelungen aufzumessen. Die Schächte sind erst nach örtlichem Aufmaß durch den AN zu bestellen. Abweichungen gegenüber der Planung sind der Bauleitung unmittelbar anzuzeigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung zu den Schächten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMKHKKA" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916500000355">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsteigeschacht, Streckenschacht liefern und versetzen, mit den Abmessungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht Nr.:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">20358</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalart:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">MW</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">D(i) =</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,0m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe :</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 2,15m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemessen von OK Schachtdeckel bis abgehende lichte Rohrsohle, aus Betonfertigteilen nach DIN 4034, DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und die FBS- Qualitätsrichtlinien Teil 1 und 2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Schacht aus Betonfertigteilen, gemäß Planvorgaben, liefern und herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gerinne und Auftritt/Berme </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Kanalklinker gem. Planvorgaben</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, werkseitig eingebaut, einschl. Querschnitts- und Richtungsänderung sowie Rutsche im Fließgerinne. Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohranschlüsse, (Schachtfutter vorsehen passend zu den Rohren der Rohrleitungsposition, Rohre anschließen):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x Fenster DN Ei 250/375 B,</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm  4.70mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dh = 32 cm (Rutsche)</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ablauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 500 B Muffe</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fenster sind bis in die Sohle zu führen und anschließend, wie in den Vorbemerkungen beschrieben, zu verschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Hinweise und Vorbemerkungen sind zu beachten!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einsteigeschacht, Nr. 20358, DN 1000, T = 2,15m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMKJGOA" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916537000356">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsteigeschacht, Streckenschacht liefern und versetzen, mit den Abmessungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht Nr.:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">20359</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalart:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">MW</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">D(i) =</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,2m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe :</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 2,34m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemessen von OK Schachtdeckel bis abgehende lichte Rohrsohle, aus Betonfertigteilen nach DIN 4034, DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und die FBS- Qualitätsrichtlinien Teil 1 und 2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Schacht aus Betonfertigteilen, gemäß Planvorgaben, liefern und herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gerinne und Auftritt/Berme </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalklinker gem. Planvorgaben</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, werkseitig eingebaut, einschl. Querschnitts- und Richtungsänderung sowie Rutsche im Fließgerinne. Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohranschlüsse, (Schachtfutter vorsehen passend zu den Rohren der Rohrleitungsposition, Rohre anschließen):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 500 B Muffe,</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 300 PP Muffe,</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm  4.70mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dh = 45 cm (Rutsche)</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ablauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 500 B Muffe</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Hinweise und Vorbemerkungen sind zu beachten!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einsteigeschacht, Nr. 20359, DN 1200, T = 2,34m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMKLEGA" RNoPart="30">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916572000357">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsteigeschacht, Streckenschacht liefern und versetzen, mit den Abmessungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht Nr.:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">23009</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalart:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">MW</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">D(i) =</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,2m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe :</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 2,27m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemessen von OK Schachtdeckel bis abgehende lichte Rohrsohle, aus Betonfertigteilen nach DIN 4034, DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und die FBS- Qualitätsrichtlinien Teil 1 und 2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Schacht aus Betonfertigteilen, gemäß Planvorgaben, liefern und herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gerinne und Auftritt/Berme </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Kanalklinker gem. Planvorgaben</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, werkseitig eingebaut, einschl. Querschnitts- und Richtungsänderung im Fließgerinne. Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohranschlüsse, (Schachtfutter vorsehen passend zu den Rohren der Rohrleitungsposition, Rohre anschließen):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 500 B Muffe,</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x Fenster DN 250 STZ,</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm  4.70mm 19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dh = 33 cm (Rutsche)</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ablauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 500 B Muffe</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fenster sind bis in die Sohle zu führen und anschließend, wie in den Vorbemerkungen beschrieben, zu verschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Hinweise und Vorbemerkungen sind zu beachten!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einsteigeschacht, Nr. 23009, DN 1200, T = 2,27m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMKMPFI" RNoPart="40">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916607000358">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsteigeschacht, Streckenschacht liefern und versetzen, mit den Abmessungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schacht Nr.:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">23009.1neu</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalart:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">MW</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">D(i) =</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,2m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe :</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 2,10m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemessen von OK Schachtdeckel bis abgehende lichte Rohrsohle, aus Betonfertigteilen nach DIN 4034, DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und die FBS- Qualitätsrichtlinien Teil 1 und 2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Schacht aus Betonfertigteilen, gemäß Planvorgaben, liefern und herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gerinne und Auftritt/Berme </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Kanalklinker gem. Planvorgaben</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, werkseitig eingebaut, einschl. Querschnitts- und Richtungsänderung im Fließgerinne. Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohranschlüsse, (Schachtfutter vorsehen passend zu den Rohren der Rohrleitungsposition, Rohre anschließen):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 500 B,</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 250 PP (Provisorium)</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ablauf:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x DN 500 B</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Hinweise und Vorbemerkungen sind zu beachten!!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einsteigeschacht, Nr. 23009.1neu, DN 1200, T = 2,10m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMKOKNI" RNoPart="50">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916647000359">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanal DN 500 B an bestehenden Schacht 23009.1 anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Anschluss des neuen Kanalrohres das Schachtunterteil anbohren/ freistemmen, Aufbruchfläche glätten und reinigen, neues Anschlussstück passend zu den neuen Rohren, DN 500 B liefern und dicht, gemäß Planvorgaben, in den bestehenden Schacht einbauen. Um die Bohrflächen ist ein Fugendichtband einzubauen, inkl. Gerinneanpassung und der Berme aus Kanalklinker im Schacht auf DN 500 B, inkl. aller benötigten Materialien und Baustoffe sowie der nötigen Nebenarbeiten, einschl. Entsorgung der Aufbruchmaterialien.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material Gerinne und Berme:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gerinne und der Berme für die MW- Schächte sind aus Kanalklinker (Formsteine) in XWW2 gem. DIN 19573, mit säurefestem Fugenverguss, seitlicher Auftritt mit min. 10% Neigung wiederherzustellen.  Einschl. Querschnitts- und Richtungsänderung im Fließgerinne.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung Beton:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung Mauerwerk:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170107</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kanal an bestehenden Schacht 23009.1 anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMDAGIA" RNoPart="60">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916682000360">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abbruch innenliegender Absturz im Schacht 23009.1. Abbruch und vollständige Demontage des im Schachtbauwerk eingebauten innenliegenden Absturzes DN 200 aus Kunststoff einschließlich aller zugehörigen Bauteile (Leitungen, Formstücke, Halterungen, Befestigungselemente). Hierzu gehören auch das fachgerechte Zerschneiden, Lösen und Bergen der Bauteile sowie die schonende Demontage innerhalb des Schachtraums unter Beachtung bestehender Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften einschl. aller Nebenarbeiten. Die fachgerechte Entsorgung aller Ausbau- und Abbruchmaterialien ist einzukalkulieren Entsorgungskosten sind vollständig im Einheitspreis enthalten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abbruch innenliegender Absturz im Schacht 23009.1</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMDCCFI" RNoPart="90">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916713000361">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung liefern und einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachthals säubern und fachgerecht mit geeignetem Mörtel XWW2 egalisieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Schachtabdeckung nach DIN EN 124/ DIN 1229, Kl. D 400, rund, Gewicht: ca. 191 kg, einschl. Kunststoffeinlage (Pewepren oder gleichwertig (BEGU) einbauen. Die Abdeckung ist in kunststoffvergütetem Mörtel (schneller, faserverstärkter und kunststoffvergüteter Vergussmörtel) aufzubauen. Der Arbeitsraum ist mit Mörtel gleicher Qualität zu vergießen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schmutzfänger (Gewicht ca.7,5 kg) nach DIN 1221 liefern u. einbauen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtabdeckungen, 625 mm, inkl. Schmutzfänger liefern einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMDDKMI" RNoPart="100">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060916749000362">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagering als Schachtaufbau-Element nach DIN  V 4034-1 mit Falz  nach DIN EN 1917, Nennweite 625 mm aus Beton C 40/50 nach DIN EN 206-1 in Bauhöhen von 40, 60, 80 und 100 mm,  liefern und fachgerecht im Mörtelbett versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auflagering AR-V-625 in verschiedenen Bauhöhen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMDFDHI" RNoPart="8">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Oberflächenwiederherstellung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMDGDHA">
          <Description ID="R20260724060916781000364">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Ausführung von Frostschutz- und Tragschichten gelten die ZTV SoB-StB, TL SoB-StB sowie DIN 18315 in der jeweils gültigen Fassung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es sind ausschließlich güteüberwachte Baustoffe zu verwenden. Eignungsnachweise sind vor Einbau vorzulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau darf nur auf einem ausreichend tragfähigen und geprüften Planum erfolgen. Das Befahren des fertigen Planums ist unzulässig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt, sofern nicht anders angegeben, im verdichteten Zustand nach Aufmaß. Wiegekarten sind als Nachweis vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkungen zu Tragschichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMDHCGI" RNoPart="10">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060916811000365">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schotter als Provisorium liefern und einbauen, Ausgleich. Schottermaterial Hartkalkstein, gebrochenes Naturgestein der Körnung 0/45 mm FSS, gemäß TL SoB - StB als Frostschutzschicht liefern und als Ausgleichsmassen bzw. als Provisorium/Baustraße in Fahrbahnen sowie in Gehwegen, höhen- und profilgerecht, einbauen und auf  EV2 = </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">100 MPa</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">HKS 0/45 FSS</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca 10 cm -  20 cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> jedoch nach</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahnen und Gehwege als</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ergänzung sowie als Provisorium für</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die Aufrechterhaltung des Verkehrs</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vor allem innerhalb der Kanalgräben</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine tägliche Schlaglochentfernung ist in diese Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach original Wiegekarten. Die Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu übergeben und von der Bauleitung anerkennen zu lassen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 2,2to/m³ angesetzt, inkl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schotter als Provisorium liefern, einbauen, Ausgleich</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMDINJI" RNoPart="20">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060916849000366">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schotterschicht des Provisoriums aufbrechen, aufnehmen und entsorgen. Die verfestigte Schotterschicht der Vorposition ist mit geeignetem Gerät vollständig aufzubrechen und aufzunehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Material ist fachgerecht zu laden, abzufahren und ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Leistungsumfang umfasst alle hierfür erforderlichen Nebenarbeiten einschließlich Lösen, Aufnehmen, Laden, Transport und Entsorgung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführungsort:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemäß örtlichen Vorgaben in den Bereichen des hergestellten Schotterprovisoriums.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170504 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialklasse nach EBV: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufnehmen und Aufarbeiten der provisorischen Schotterschicht</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMDKIBA" RNoPart="30">
          <Qty>360.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060916882000367">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Planum für den Straßen- u. Wegebau erstellen. Herstellen des Planums für den Straßenoberbau vor Einbau der Frostschutzschicht. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Planum ist entsprechend den Höhen- und Gefällevorgaben herzustellen und  auf ± 2 cm Genauigkeit zu profilieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Untergrund ist fachgerecht zu verdichten. Es ist ein Verformungsmodul EV2 = 45 MPa nachzuweisen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und mehrfacher Bearbeitung zur Erreichung der geforderten Qualität.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung: m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnungsbreite entspricht der Breite der Frostschutzschicht.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Planum für den Straßen- u. Wegebau erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMDMCGI" RNoPart="40">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060916914000368">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schotter liefern und einbauen, Planumsverbesserung. Schotter der Körnung 0/45mm für Frostschutzschichten (FSS), gemäß TL SoB - StB, TL Gestein, liefern und entsprechend ZTV SoB - StB und bei nicht ausreichender Tragfähigkeit Fahrbahnen, höhen- und profilgerecht, einbauen und auf  EV2 = </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">45 MPa</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0/45 FSS</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 0,20 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrswege als Planumsverbesserung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt nach original Wiegekarten. Die Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu übergeben und von der Bauleitung anerkennen zu lassen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 2,2to/m³ angesetzt, inkl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemäß Baugrundgutachten  kann es vorkommen, dass die Tragfähigkeitswerte von mindestens</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 45 MPA nicht</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> auf dem Erdplanum erreicht werden können. Diese Position ist als Baugrundverbesserung vorzusehen, wenn die geforderten Werte nicht erreicht werden können (vor allem bei bindigen Böden)! Bodenaustausch erfolgt über Bodenpositionen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau der Planumsverbesserung ist der Bauleitung anzuzeigen!</span>
              </p>
              <p style="margin-left:3pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schotter liefern und einbauen, Planumsverbesserung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMDNOEI" RNoPart="50">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060916949000369">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Frostschutzschicht HKS 0/45, d =26 cm liefern, einbauen, Verkehrsflächen (Pflaster Fahrbahn). Frostschutzschicht HKS 0/45, d = </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">26cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> liefern, einbauen. Schottermaterial Hartkalkstein, gebrochenes Naturgestein der Körnung 0/45mm FSS, gemäß TL SoB - StB als Frostschutzschicht liefern und gemäß Planvorgaben bzw. örtlichen Vorgaben, höhen- und profilgerecht, in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8, einbauen und mit schweren Rüttelgerät auf EV2  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">120MPa</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">HKS 0/45 FSS</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">26cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahn (Pflaster)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lieferfahrzeuge dürfen nicht in das fertige Unterplanum fahren. Mehreinbau wird nicht vergütet. Mindereinbau wird linear abgezogen. Die Abrechnung erfolgt im verdichteten Zustand. Einschl. Herstellung des Feinplanums </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">+/- 2cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Genauigkeit auf der 4,0m Latte. Vor Einbau ist ein Material- u. Eignungsnachweis zu erbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß. Original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu überreichen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 2,2to/m³ angesetzt, inkl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Frostschutzschicht HKS 0/45, d =26 cm liefern, einbauen, Verkehrsflächen (Pflaster Fahrbahn)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNEAAAA" RNoPart="60">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060916985000370">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Frostschutzschicht HKS 0/45, d = </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">34cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> liefern, einbauen. Schottermaterial Hartkalkstein, gebrochenes Naturgestein der Körnung 0/45mm FSS, gemäß TL SoB - StB als Frostschutzschicht liefern und gemäß Planvorgaben bzw. örtlichen Vorgaben, höhen- und profilgerecht, in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,8, einbauen und mit schweren Rüttelgerät auf EV2 von </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">120MPa</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">HKS 0/45 FSS</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">34cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahn (Asphalt)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ansonsten wie in der Vorposition beschrieben!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Frostschutzschicht HKS 0/45, d = 34 cm liefern, einbauen, Verkehrsflächen (Asphalt Fahrbahn)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNEBDMA" RNoPart="70">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060917016000371">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht liefern und einbauen, d = 15cm. Schotter aus gebrochenem Naturstein Grauwacke der Körnung 0/32mm für Schottertragschichten (STS), gemäß TL SoB - StB, liefern und gem. Plan- oder örtlichen Vorgaben, höhen- und profilgerecht, in Gehwegen einbauen und auf EV2 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">100MPa</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grauwacke 0/32 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">STS</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittlere Einbaustärke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">15cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gehwege</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lieferfahrzeuge dürfen nicht in das fertige Unterplanum fahren. Die Abrechnung erfolgt im verdichteten Zustand, einschl. Herstellung des Feinplanums auf </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">+/- 2cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Genauigkeit auf der 4,0m Latte. Vor Einbau ist ein Material- und Eignungsnachweis zu erbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß, original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu übergeben und von der Bauleitung anerkennen zu lassen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 2,2to/m³ angesetzt, einschl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schottertragschicht liefern und einbauen, d = 15cm (Gehweg Pflaster)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNECPIA" RNoPart="80">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060917052000372">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht liefern und einbauen, d = 25cm. Schotter aus gebrochenem Naturstein HKS der Körnung 0/45mm für Schottertragschichten (STS), gemäß TL SoB - StB, liefern und gem. Plan- oder örtlichen Vorgaben, höhen- und profilgerecht, in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,8 einbauen und mit schwerem Rüttelgerät auf </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">150MPa</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">HKS 0/45 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">STS</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittlere Einbaustärke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">25cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahn Pflaster</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ansonsten wie in der Vorposition beschrieben!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schottertragschicht liefern und einbauen, d = 25cm (Fahrbahn Pflaster)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNEEJLA" RNoPart="90">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060917085000373">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht liefern und einbauen, d = 15cm. Schotter aus gebrochenem Naturstein HKS der Körnung 0/45mm für Schottertragschichten (STS), gemäß TL SoB - StB, liefern und gem. Plan- oder örtlichen Vorgaben, höhen- und profilgerecht, in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 10 einbauen und mit schwerem Rüttelgerät auf </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">150MPa</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">HKS 0/45 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">STS</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittlere Einbaustärke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">15cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrbahn Asphalt</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lieferfahrzeuge dürfen nicht in das fertige Unterplanum fahren. Die Abrechnung erfolgt im verdichteten Zustand, einschl. Herstellung des Feinplanums auf </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">+/- 2cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Genauigkeit auf der 4,0m Latte. Vor Einbau ist ein Material- und Eignungsnachweis zu erbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß, original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu übergeben und von der Bauleitung anerkennen zu lassen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 2,2to/m³ angesetzt, einschl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schottertragschicht liefern und einbauen, d = 15cm (Fahrbahn Asphalt)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNEGFDI" RNoPart="100">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20260724060917118000374">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> bis d = 12cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  fräsen, auch in schmalen Streifen. Asphaltdeckschicht auch in schmalen Streifen und in Anpassungsbereichen, fräsen, Fräsgut aufnehmen und Fläche anschließend mittels Hochdruck reinigen, Fräs- und Kehrgut aufnehmen und entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltdeckschicht bis d = 12cm fräsen, auch schmale Streifen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNEHOOA" RNoPart="110">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060917149000375">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht liefern und einbauen, , Fertiger. Asphaltmischgut für Tragschichten gem. DIN EN 13108 und ZTV Asphalt - StB liefern und auf dem verdichteten Schotterplanum in einer Lage abschnittsweise, per Fertiger, höhen - und profilgerecht, in Straßen der Belastungsklasse 1,8, heiß einbauen und verdichten, auch in Kleinflächen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">12cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischgut:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AC 32 TN</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">50/70</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalgraben</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsausführung der</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Tragschicht per Fertiger</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, einschl. Lieferung aller Baustoffe, Vorhalten aller Geräte und aller Nebenarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß. Original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu überreichen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 2,3to/m³ angesetzt, inkl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Gütenachweise bzw. die Mischrezepte und deren Prüfzeugnisse sind vor dem Einbau der Bauleitung zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalttragschicht liefern und einbauen, Fertiger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNEJKAI" RNoPart="120">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060917182000376">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht liefern und einbauen, Handeinbau. Asphalttragschicht wie vor beschrieben, jedoch Handeinbau.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">12cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischgut:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AC 32 TN</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">50/70</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gräben der</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussleitungen und Kleinflächen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalttragschicht liefern und einbauen, Handeinbau</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBNELDNI">
          <Description ID="R20260724060917213000377">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das ausbilden einer Mittelnaht ist nicht zulässig. Der Einbau ist mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Asphaltdeckschicht</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNEMBCA" RNoPart="130">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060917239000378">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht einlagig herstellen, Fertiger. Asphaltmischgut für Deckschichten nach ZTV Asphalt - StB liefern und auf der vorhandenen Asphaltunterlage, für Straßen und Anpassungsbereichen der Belastungsklasse 1,8,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> per Fertiger</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, höhen- und profilgerecht, heiß einbauen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischgut Decke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AC 11 DN</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">50/70</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschließend die Deckschicht zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit mit bitumenumhülltem Abstreumaterial mit geeignetem Gerät abstreuen und anschließend abwalzen, überschüssiges Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bindemittelumhüllter Edelsplitt</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Körnung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1/3 oder 2/5 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Menge:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2,0 kg/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsausführung der</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Deckschicht per Fertiger</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, Handeinbau in Kurven und Anschlussbereichen ist einzukalkulieren, einschl. Lieferung aller Baustoffe, Vorhalten aller Geräte und aller Nebenarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalgraben</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Aufmaß. Original Wiegekarten sind zum Nachweis der Abrechnungsmassen dem AG zu überreichen. Für die Umrechnung wird eine Dichte von 2,3 to/m³ angesetzt, inkl. Soll- Ist- Nachweis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Gütenachweise bzw. die Mischrezepte und deren Prüfzeugnisse sind vor dem Einbau der Bauleitung zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltdeckschicht einlagig herstellen, Fertiger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNENNLI" RNoPart="140">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060917275000379">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht einlagig herstellen, Handeinbau. Asphaltdeckschicht wie vor beschrieben, jedoch Handeinbau.  verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaudicke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischgut Decke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AC 11 DN</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">50/70</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Graben der Anschlussleitungen und in</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kleinflächen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltdeckschicht einlagig herstellen, Handeinbau</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNEPHDA" RNoPart="150">
          <Qty>270.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060917303000380">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">m² Asphaltdecke mit polymermodifizierter Bitumenemulsion gemäß TL BE - StB 07 und der ZTV Asphalt StB 07 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vollflächig</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anspritzen, bitumenhaltiges Bindemittel frei Baustelle liefern und mit geeignetem Gerät auf fertige Asphaltbefestigung zur besseren Haftung der darüber liegenden Schichten aufspritzen, Flächen vorher gründlich reinigen, Kehrgut geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">C40B5-S</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittelmenge:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">250 g/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzuspritzen ist jede Schicht vor Einbau der darüber liegenden Schicht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Nachweis der vollflächigen Aufbringung der Emulsion sind digitale Fotos einzureichen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltdecken mit Bitumenemulsion anspritzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGBDCA" RNoPart="160">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060917340000381">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagernde Pflastersteine aus dem Kanalgraben und in den Gräben der Anschlussleitungen aufnehmen zur Verwendungstellte transporieren und verlegen. Aufnehmen von lagernden Pflastersteinen aus dem Kanalgraben und in den Gräben der Anschlussleitungen, Transport zur Verwendungsstelle und Wiederverlegen. Lagernde Pflastersteine innerhalb der Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren und gemäß ZTV Pflaster-StB profilgerecht auf einer mindestens 4 cm dicken Bettung aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm verlegen. Fläche abrütteln und mit Edelbrechsand-Splittgemisch 0/4 mm einschlämmen. Anschließend Oberfläche reinigen, mit geeignetem Flächenrüttler (mit Gummimatte o. Ä.) verdichten und abschließend mit Brechsand 0/2 mm nachverfugen. Quer- und Längsgefälle nach Plan bzw. örtlicher Vorgabe herstellen, auch in Kleinflächen und schmalen Streifen. Geschnittene Steine dürfen nicht kleiner als ein halber Vollstein sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie Lieferung sämtlicher Bettungs- und Fugenmaterialien</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lagernde Pflastersteine aus dem Kanalgraben und in den Gräben der Anschlussleitungen aufnehmen zur Verwendungstellte transporieren und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGCMMA" RNoPart="170">
          <Qty>130.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260724060917373000382">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufnehmen von lagernden Pflastersteinen außerhalb des Kanalgrabens, Transport zur Verwendungsstelle und Wiederverlegung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lagernde Pflastersteine innerhalb der Baustelle aufnehmen und verlegen. Sonst wie in Vorposition beschrieben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lagernde Pflastersteine außerhalb des Kanalgrabens aufnehmen zur Verwendungstellte transporieren und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGEFMI" RNoPart="180">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060917402000383">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage für den Mehraufwand einer Schachtumpflasterung in Pflasterdecken. Herstellen eines lagernden Umpflasterungssystems um Schachtabdeckungen, einschließlich Anpassen der Fugenbreiten, Einpassen an die Schachtgeometrie, Verdichten des Anschlussbereiches sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die seitlich lagernden Pflastersteine sind in den Grundpositionen enthalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage für Mehraufwand Schachtumpflasterung in Pflasterdecken</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGFPCI" RNoPart="190">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917437000384">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterschnitt herstellen bis 10cm. Betonsteinpflaster bis </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Dicke, nass mit Diamantenscheibe, sauber und fachgerecht trennen. Nur unter Verwendung eines </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schneidetisches</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">! Einschließlich aller Nebenarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verunreinigungen von Flächen sind sofort zu beseitigen!!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es dürfen nur Steine verwendet werden, die größer als ein halber Vollstein sind. Schutt und Reststeine sind fachgerecht zu entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitte werden nur da vergütet, wo sie unvermeidbar sind. Randeinfassungen sind auf Pflastermaß zu setzen, so dass Schnitte auf ein Mindestmaß (Bögen, Kurven, Einmündungsbereiche, etc.) reduziert werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflasterschnitt herstellen, d = 10cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGHKEI" RNoPart="200">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917473000385">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Seitlich lagernde Bordsteine versetzen. Seitlich lagernde Bordsteine (RB, HB), aufnehmen, zur Verwendungsstelle transportieren und gemäß ZTV Pflaster - StB und DIN 18318 auf einem Betonfundament C 20/25 Expositionsklasse XC4, XF1, d = 20cm, mit einer Rückenstütze b = 15cm (einschalen und seitlich abschrägen), nach Plan bzw. örtlichen Vorgaben, höhen- und fluchtgerecht, fachgerecht versetzen, inkl. aller benötigten Baustoffe und Materialien sowie aller benötigten Nebenarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Seitlich lagernde Bordsteine versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGJDPA" RNoPart="210">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060917504000386">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trennschnitt Bordstein HB/RB. Bordsteine HB/RB im Nassschneideverfahren mit Trennscheibe, für Passstücke bzw. auf Länge, auch Gehrungsschnitte, schneiden. Nicht mehr brauchbare Restlängen sind fachgerecht zu entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt je geschnittener Stein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trennschnitt Bordstein HB/RB</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGKPAA" RNoPart="220">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917533000387">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Seitlich lagernde Flussbahnsteine, einreihig, versetzen. Seitlich lagernde Flussbahnsteine (16/16/14 od. 16/24/14) aufnehmen, zur Verwendungstelle transportieren und gemäß ZTV Pflaster - StB und DIN 18318 auf einem Betonfundament C 20/25 Expositionsklasse XC4, XF1, d = 20cm, nach Plan bzw. örtlichen Vorgaben, auch in Kurven, höhen- und fluchtgerecht, fachgerecht versetzen, inkl. aller benötigten Baustoffe und Materialien sowie aller benötigten Nebenarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fugen sind mit einem Zement- Sand- Gemisch, Verhältnis 1 : 3 zu füllen und anschließend mit scharfem Brechsand abzufegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Seitlich lagernde Flussbahnsteine, einreihig, versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGMIBA" RNoPart="230">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060917566000388">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trennschnitt Betonsteinrinne. Betonsteinrinne, Rinnensteine bis 24/16/14 im Nassschneideverfahren mit Trennscheibe, für Passstücke bzw. auf Länge, auch Gehrungsschnitte, schneiden. Nicht mehr brauchbare Restlängen sind fachgerecht zu entsorgen, inkl. Transport- und Entsorgungskosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung erfolgt je geschnittener Stein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallschlüsselnummer:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">170101</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:39.90mm 79.80mm 119.80mm 159.70mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm 292.00mm 304.70mm 317.40mm 330.10mm 342.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klasse nach EBV:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RC-1</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trennschnitte Betonsteinrinne</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMGOCKI" RNoPart="240">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060917597000389">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenablauf liefern und herstellen 300/500 Pultform. Straßenablauf entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 herstellen. Auf Betonfundament C20/25 gemäß DIN EN 206, 20cm dick, einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten, höhengerecht versetzen. Die Baugrube ist so auszuführen, dass ein sicheres und fachgerechtes Arbeiten gewährleistet ist.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussleitungen DN 160</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> aus </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">STZ </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind dicht an den Straßenablauf anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Straßenablauf ist wie folgt, aus Fertigteilen nach DIN 4052, d = 45cm, herzustellen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li style="tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1a</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zwischenteil:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6a</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schaftkonus:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">11</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagering:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10b</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:19.90mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eimer:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">C3</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufsatz Pultform, Klasse </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">D 400</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, 300/500, Rahmen (DIN 19594-1) und Rost aus Gusseisen, hochziehbar mit Eimerauflage und dämpfender Einlage, Schlitzweite 34,5mm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Betonteile sind in kellengerechtem Vergussmörtel zu versetzten. Eine Höhenregulierung mit Ausgleichsringen ist entsprechend dem Bauablauf einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Straßenablauf liefern und herstellen 300/500 Pultform, Anschluss DN 160</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMLAAAA" RNoPart="250">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917632000390">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierungen herstellen, b = 12 cm, durchgezogen. Markierung gem. ZTV M 13 für Fahrbahnmarkierungen herstellen, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">B = 12 cm, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als durchgezogene Linie als Halte- und Parkverbot (Zickzack), als aufgelegte Markierung, Typ II, Klasse P 4, zu markierende Fläche reinigen, ggf. trocknen, Kehrgut ist sofort abzufahren, einschl. Transport- und Entsorgungskosten, berechnet wird nach durchgemessener Gesamtlänge.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untergrund: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalt</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierungsstoff: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Heißplastik gem. TL M</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichtdicke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">         </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Weiß</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.80mm 39.90mm 59.70mm 79.80mm 99.90mm 119.80mm 139.90mm 159.70mm 179.80mm 199.90mm 219.80mm 239.90mm 259.70mm 279.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierungsort:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsflächen Asphalt</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lage der Markierung ist nach örtlichen Angaben, bzw. nach Plan einzumessen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Markierung herstellen, b= 12 cm, durchgezogen Halte- und Parkverbot</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMLBIEA">
          <Description ID="R20260724060917666000391">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schachtabdeckung sowie Einbauteile sind an die Decke Anzuschließen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Anschluss an Decke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMLCEOI" RNoPart="260">
          <Qty>260.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917691000392">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss an Asphaltdecke herstellen. Anschluss mit TOK - Band 45/10. Senkrechte Kante vorher reinigen und ggf. trocknen. Kante mit Voranstrich versehen und TOK - Band heiß ankleben, auch in Kleinmengen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss an Decke herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMLDNNI" RNoPart="270">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060917721000393">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandenen Straßenablauf regulieren, Asphaltflächen. Vorhandene Abdeckung der Straßenabläufe aufnehmen und an die neuen Ausbauhöhen und Lage zur Grenze gem. Plan und Herstellerangaben anpassen, Schotterplanum nochmals verdichten, inkl. aller Erschwernisse für den Mehraufwand bei den Straßenbauarbeiten durch die vorhandenen Straßenabläufe im Bereich der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltdecke</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, einschl. aller benötigten Baustoffe und Materialien und Nebenarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Anpassung auftretende Verschmutzungen des Ablaufes sind zu beseitigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:12.40mm 24.80mm 37.20mm 49.70mm 62.40mm 74.80mm 87.20mm 99.90mm 112.10mm 124.80mm 137.20mm 149.70mm 162.10mm 174.50mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhenanpassung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 10cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorh. Straßenablauf regulieren, Asphaltflächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMLFIBI" RNoPart="280">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060917751000394">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Regulieren von Schachtabdeckungen. Schachtabdeckungen in Asphalt- und Pflasterflächen regulieren, inkl. aller Erschwernis für den Mehraufwand bei den Straßenbauarbeiten durch die vorhandenen </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckungen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> im Bereich der Asphalt- und Pflasterflächen Schotterplanum nochmals verdichten, inkl. vergießen des Ringraumes und der Fugen über eine Schlauchschalung in frühhochfestem, absolut schrumpffreiem, chloridfreiem, wasser- und alkalifestem, nicht korrodierend wirkendem, Vergussmörtel versetzen, in fertiger Arbeit.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Regulieren von Schachtabdeckungen, Asphalt- und Pflasterflächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIBMLHCAI" RNoPart="9">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Qualitätssicherung und Stundenlohnarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBMLIBKA">
          <Description ID="R20260724060917783000396">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bevor die Dokumentation durchgeführt wird, hat sich der AN die neuen Schacht- u. Haltungsbezeichnungen vom AG zu beschaffen. Alle zur Abnahme vorgelegten Dokumentationsunterlagen sind mit einheitlichen, vom AG festgelegten Schacht- u. Haltungsbezeichnungen aufzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN bzw. der vom AN vorgesehene Nachunternehmer für Reinigungen, Inspektionen und Dichtigkeitsprüfungen muss das Gütezeichen RAL GZ 961, Gruppen I, R, D vorweisen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor der Abnahmeuntersuchung ist außerdem der Bestandskanal der Haltung 20364 einschl. der zugehörigen Anschlussleitungen zu Befahren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise zur Dokumentation</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMLJABI" RNoPart="10">
          <Qty>180.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917812000397">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanal- Fernsehinspektion bis DN 500 durchführen. Kanal- Fernsehinspektion im Bereich der neu verlegten Kanalleitungen bis DN 500 durchführen, einschl. Lieferung von Haltungsberichten und Berichtsgrafiken sowie einer zugehörigen Video- Aufzeichnung vor der Abnahme der Kanalbauarbeiten, die Aufzeichnungen sind auf einen digitalen Datenträger (externe Festplatte) zu übergeben. Bei der Datenübergabe ist sicherzustellen, dass das Einlesen in das Geoinformationssystem KANDIS und Barthauer Probemlos möglich ist. Als Dateiformat für den Datenaustausch ist das ISYBAU-XML Format (aktueller Stand) zu verwenden. Die TV-Aufzeichnung ist zum Einlesen in das Geoinformationssystem KANDIS auf Datenträgern zu liefern. Es ist eine komplette Haltungsuntersuchung nach dem Kodiersystem DIN WN 13508-2 in Verbindung mit dem Merkblatt DWA M 149-2 mit allen zu erhebenden Daten von Schachtmitte zu Schachtmitte zu erstellen. Die Daten sind auf dem Datenträger so abzuspeichern, dass beim Anwählen der in den ebenfalls abzuspeichernden Haltungsberichten aufgeführten Untersuchungspunkte (Anschlüsse bzw. Schäden) durch Doppelklick der Untersuchungsfim auf die jeweilige Stelle springt und das Bild bereits auf die Schadstelle bzw. auf die Achse des Anschlusses ausgerichtet ist. Mittels Maus und Tastatur muss eine stufenloses Vor- und Zurückfahren sowie Änderungen der Blickrichtung um 360°, zoomen, Helligkeitsanpassung u.s.w. möglich sein. ein geeignetes Sichtprogramm (Player) ist lizenzfrei auf dem selben Medium abzulegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Abspeichern aller Daten auf digitalem Datenträger (externe Festplatte) und Übergabe an den AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kanal- Fernsehinspektion bis DN 500 durchführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMLKLOA" RNoPart="20">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917850000398">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dichtheitsnachweis und Abnahmebefahrung für Anschlussltg. gem. DIN 1986-T30, mittels Kamerauntersuchung. Anschlussleitungen DN 100 - 125-150-200. Baugrube/Schacht/Inspektionsöffnung/Haltung heraus, nur nach Reinigung der Grundleitungen ausführen! Die Reinigung ist mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Untersuchungsberichte der Leitungen sind über eine fortlaufende Nummerierung den Anschlüssen aus dem Untersuchungsbericht der Haltungen zuzuordnen. Es ist bei der optischen Inspektion die Leitungsbezeichnung des AG zu verwenden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untersuchung mit einer lenkbaren (z.B. Kieler Stäbchen, Göttinger Kanalwurm, Lindauer Schere,  oder gleichwertiger Art) mit schwenkbarem Kopfkamera, mit stets aufrechtem farbigem Bild. Es sind Mindestuntersuchungslängen von 30,0 m zu gewährleisten (soweit nicht durch Bögen oder Engstellen  eingeschränkt!).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf dem digitalen Lageplan muss über die dort dazustellenden  Leitungen ein Ansteuern des Berichtes und des Videos möglich sein. Nicht im Bestandsplan des AG enthaltene Leitungen sind zeichnerisch zu ergänzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl.  Lieferung von Leitungssberichten und Berichtsgrafiken sowie einer zugehörigen Video- Aufzeichnung vor der Abnahme der Kanalbauarbeiten, die Aufzeichnungen sind auf einen digitalen Datenträger (externe Festplatte) zu übergeben. Bei der Datenübergabe ist sicherzustellen, dass das Einlesen in das Geoinformationssystem KANDIS und Barthauer Probemlos möglich ist. Als Dateiformat für den Datenaustausch ist das ISYBAU-XML Format (aktueller Stand) zu verwenden. Die TV-Aufzeichnung ist zum Einlesen in das Geoinformationssystem KANDIS auf Datenträgern zu liefern. Es ist eine komplette Leitungsuntersuchung nach dem Kodiersystem DIN WN 13508-2 in Verbindung mit dem Merkblatt DWA M 149-2 mit allen zu erhebenden Daten zu erstellen. Die Daten sind auf dem Datenträger so abzuspeichern, dass beim Anwählen der in den ebenfalls abzuspeichernden Haltungsberichten aufgeführten Untersuchungspunkte (Anschlüsse bzw. Schäden) durch Doppelklick der Untersuchungsfim auf die jeweilige Stelle springt und das Bild bereits auf die Schadstelle bzw. auf die Achse des Anschlusses ausgerichtet ist. Mittels Maus und Tastatur muss eine stufenloses Vor- und Zurückfahren sowie Änderungen der Blickrichtung um 360°, zoomen, Helligkeitsanpassung u.s.w. möglich sein. ein geeignetes Sichtprogramm (Player) ist lizenzfrei auf dem selben Medium abzulegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Abspeichern aller Daten auf digitalem Datenträger (externe Festplatte) und Übergabe an den AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Reinigung, TV u. Dichtheitsnachweis Anschlussltg., mittels TV, aus Zugang/Haltung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMLMJHA" RNoPart="30">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917894000399">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dichtheitsprobe für Betonrohre bis DN 500. Dichtheitsprobe für Kanalrohre bis DN 500 Beton nach Verlegung mit Überdruck gem. EN 1610 und ATV DVWK - A 139 (Luft), und ATV M 153, Teil 6, mittels Muffendruckproben durchführen und haltungsweise ein Ergebnisprotokoll anfertigen, inkl. der Absperrung der Haltung, Wasserhaltung nach Wahl des AN und Reinigung des Kanales.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dichtheitsproben haben ausschließlich unter lückenloser bildgebender Aufzeichnung, Kamerabeobachtung, zu erfolgen, die Aufzeichnung ist als DVD dem AG zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit den Leistungen sind nur vom AG anerkannte Dritt- Unternehmen zu beauftragen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Haltungsbezeichnung ist rechtzeitig bei der Bauleitung zu erfragen, die Planungsbezeichnungen dürfen nicht verwendet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dichtheitsprobe für Betonrohre bis DN 500</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMLODNA" RNoPart="40">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060917925000400">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dichtheitsprobe für Kunststoffrohre DN 300 PP wie zuvor beschrieben, jedoch Rohre </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 PP</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dichtheitsprobe für PP - Rohre DN 300</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFAAAA" RNoPart="50">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060917954000401">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dichtheitsprobe für Schächte bis DN 1200, T = bis 3,0m. Schacht, bis DN 1200 nach Einbau mit Überdruck gem. EN 1610 und ATV DVWK - A 139, (Wasser) auf Dichtheit prüfen und ein Ergebnisprotokoll anfertigen. Dazu alle Zuleitungen vor der Prüfung mit Absperrblasen etc. verschließen und Schachtdeckel abdichten. Tiefe des Schachtes bis ca. 3,00m gemessen von OK Deckel bis Kanalsohle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit den Leistungen sind nur vom AG anerkannte Dritt- Unternehmen zu beauftragen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schachtbezeichnung ist rechtzeitig bei der Bauleitung zu erfragen,die Planungsbezeichnungen dürfen nicht verwendet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dichtheitsprobe für Schächte bis DN 1200, T = bis 3,0m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBNFBGNA">
          <Description ID="R20260724060917985000402">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verdichtungskontrollen müssen gem. Empfehlung des Baugrundgutachtens für die Verfüllung der Baugruben und Kanalgräben mindestens für jede dritte bis fünfte Einbaulage (d.h. alle 1,0 bis 1,5 m) sowie mindestens an einer Stelle je Haltung durchgeführt werden (vgl. BG S. 23).  </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Verdichtung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFCEAI" RNoPart="60">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260724060918015000403">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rammsondierungen als Kontrollprüfung, alle 25m, 1,00m u. Rohrsohle. Rammsondierungen als Kontrollprüfung nach DIN 4094, pro stgm Tiefe durchführen, zusätzlich zu den Rammsondierungen der Eigenüberwachung. Die Prüfung ist von einem unabhängigen Ing. Büro für den Grund- u. Erdbau durchzuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Ausführungskontrolle sind gem. ZTV A - StB alle 25m RS durchzuführen. Mindestens jedoch eine pro Haltung, sowohl im, als auch neben dem Rohrgraben zur Überprüfung des ungestörten Bodens, Eindringtiefe bis 1,00 m unter Kanalsohle. Die Lage der Kanäle ist (schematisch) in den Protokollen einzutragen/darzustellen. Es ist für jede Sondierung ein Prüfbericht und eine Beurteilung des Prüfers/Gutachters zu erstellen. Die Termine zur Sondierung sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Der örtlichen Bauleitung ist somit die Gelegenheit zur Anwesenheit und zu Überprüfungen einzuräumen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu Beginn der Maßnahme sind im anstehenden Boden, in unmittelbarer Nähe zum Prüfort, Probeverdichtungen gemäß ZTV E - StB durchzuführen. Diese Probeverdichtungsnachweise sind unentgeltlich zu erbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich zu den RS zur Eigenüberwachung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung!</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rammsondierungen als Kontrollprüfung, alle 25m, 1,00m u. Rohrsohle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFDPKA" RNoPart="70">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060918051000404">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statische Plattendruckversuche, einschließlich Kontergewicht und sonstiger Gerätestellungen durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle ausführen lassen. Der Auftragnehmer hat die Prüfungen rechtzeitig anzumelden, so dass der weitere Arbeitsablauf auf der Baustelle nicht gestört wird. Der örtlichen Bauleitung ist der Prüfungstag mitzuteilen. Eine Durchschrift der Prüfungsergebnisse ist von der Prüfungsanstalt sofort der örtl. Bauleitung zuzusenden. Negative Prüfungen werden nicht bezahlt, die Prüfungen sind nach Abstellung der negativen Ursachen zu wiederholen. Maßgebend für die Prüfungen ist das Merkblatt für bodenphysikalische Prüfungsverfahren. Das Protokoll ist einschl. Beurteilung des Prüfers kurzfristig (max. 10 Werktage nach der Prüfung) der Bauleitung zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der genaue Ort ist mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Prüfergebnisse sind in digitaler Form zu speichern und der Bauleitung zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung auf der dem Planum, Schottertragschicht und auf der Grabenverfüllung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Statische Plattendruckversuche</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFFKBI" RNoPart="80">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060918085000405">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deklarationsanalyse durchführen, Bodenmassen. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vollständige Deklarationsanalyse</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Bodenmassen, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feststoff- und Eluatkriterien</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, nach Vorgabe der Anlage 1, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tabelle 3</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> der Ersatzbaustoffverordnung </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(EBV)</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, unter Berücksichtigung der Anforderungen der BBodSchV sowie ergänzend der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DepV, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">soweit relevant, einschl. der fachgerechten Probenahme gemäß LAGA PN 98.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ergebnisse sind in einer gutachterlichen Stellungnahme zusammenzufassen und dem Auftraggeber einschließlich Probenahmeprotokoll, sämtlicher Analyseergebnisse, Bezeichnung und Materialklasse nach EBV, Abfallschlüsselnummer sowie zugehöriger Deponieklasse in schriftlicher oder elektronisch signierter Originalfassung vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deklarationsanalyse durchführen, Bodenmassen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFHEFI" RNoPart="90">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060918119000406">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deklarationsanalyse Asphalt durchführen. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vollständige Deklarationsanalyse</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> von Ausbauasphalten, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feststoff- und Eluatkriterien</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, nach Vorgabe der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RuVA</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, unter Berücksichtigung der Anforderungen der BBodSchV, und Ersatzbaustoffverordnung </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(EBV), </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">soweit relevant, einschl. der fachgerechten Probenahme gemäß LAGA PN 98.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ergebnisse sind in einer gutachterlichen Stellungnahme zusammenzufassen und dem Auftraggeber einschließlich Probenahmeprotokoll, sämtlicher Analyseergebnisse (einschl. B[a]p und Phenolindex), Angabe der Verwertungsklasse, Angabe der Bezeichnung und Materialklasse nach EBV, der Abfallschlüsselnummer sowie zugehöriger Deponieklasse, soweit relevant, in schriftlicher oder elektronisch signierter Originalfassung vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deklarationsanalyse Asphalt durchführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFIPEA" RNoPart="100">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260724060918149000407">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweisführung Bodenentsorgung bis F2. Nachweisführung der zu entsorgenden bzw. abzufahrenden Bodenmassen erfolgt gemäß </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">§17 in Verbindung mit §25</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> der Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Hierzu wird eine Auflistung aller Lieferscheine erstellt und ein Deckblatt gemäß Anlage 8 EBV beigefügt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lieferscheine müssen den Anforderungen der Anlage 7 EBV entsprechen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Nachweis der Abfuhrmengen sind sämtliche Wiegekarten in EXCEL- Listen zusammenzustellen und darüberhinaus ein Soll- Ist- Nachweis für Abrechnungszwecke zu führen sowie digital zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die EXCEL- Listen enthalten mindestens folgende Angaben:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anfallstelle</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallbezeichnung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tranporteur</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kennzeichen des Tranportfahrzeuges</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorger bzw. Abladestelle</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gilt für den Verbleib bzw. das Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen, eines Gemisches oder nicht aufbereiteten Bodenmassen und Baggergut bis einschließlich der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialklasse F2,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> getrennt nach allen im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stoffen bzw. Klassen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inbegriffen ist das vollständige Erfassen, Zusammenführen und Zusammenstellen aller relevanten Unterlagen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiegekarten</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferscheine gemäß Anlage 7 EBV</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Analysen und deren Ergebnisse</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sonstige relevante Nachweise</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">getrennt nach Klasse bzw. Stoffen, einschl. der Klassen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-0 (0*) und BM-F0</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">. Die Anzeigepflicht zur Entsorgung an der zuständigen Behörde entfällt für die Stoffe der Klasse 0, die Dokumentationspflicht nach §17 bleibt für diese Stoffe jedoch bestehen. Zusätzlich sind von den Haufwerken vor Inverkehrbringen Lichtbilder anzufertigen und der Dokumentation beizufügen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Dokumentationsumfang umfasst außerdem das Dokumentieren, Prüfen und Zusammenführen aller erforderlichen Unterlagen aus der Analytik, dem Transport und dem Verbleib der Stoffe, inkl. der Kennzeichnung der Materialien einschl. deren Stoffbezeichnung und Materialklasse.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vollständige Dokumentation ist dem Auftraggeber in Papierform in einem Ordner (mit Register) zu übergeben. Die relavanten Unterlagen sind den übrigen, an der Entsorgung Beteiligten (insbesondere Inverkehrbringer, Transporteur, Abladestelle/Verwender sowie der örtlichen Bauleitung) digital bereitzustellen, einschl. der Koordination, Vervielfältigung und Verteilung der Dokumente, einschl. der Zeugnisse der zu liefernden Schüttgüter. Zusätzlich sind sämtliche Dokumente digitalisiert auf zwei USB- Sticks der örtlichen Bauleitung bzw. der Bauüberwachung zu übergeben, einschl. der Lieferung des Ordners samt Register sowie zweier USB- Sticks.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nachweisführung Bodenentsorgung bis F2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFKNGA" RNoPart="110">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260724060918191000408">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Neuverlegte Kanalisation  im Bestand dokumentieren. Die Dokumentation erfolgt auf Basis der Erfassung der Stammdaten, der örtlichen Aufnahme von Vermessungsdaten, der Datenaufbereitung und -übergabe sowie der zeichnerischen Darstellung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfassung der Stammdaten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtnummer, -bauart und -durchmesser, Länge, Gefälle, Material und Durchmesser der verlegten Rohrleitungen einschl. Anschlussleitungen. Lage der Einbindung der Anschlüsse aus der TV- Inspektion.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vermessungstechnische Aufnahme durch einen Vermessungsingenieur mit Anschluss an das amtliche Lage- und Höhenfestpunktfeld. Vermessung der NHN- Höhen und Koordinaten nach ETRS 89/ UTM - Koordinaten: Schachtdeckelmittelpunkte, Zu- und Ablaufanschlüsse an den Schachtbauwerken.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Daten sind in einem vorab festzulegenden Format nach der Schnittstellenbeschreibung des Auftraggebers in einer EXCEL- Datei zur Übernahme in das Kanalkataster tabellarisch darzustellen und zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnerische Darstellung der Entwässerungsanlagen nach DIN 2425, Teil 4:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lageplan (im Volllinienverfahren) im M 1 : 250, mit eingetragenen und vermaßten Anschlussleitungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Längsschnitte im M 1 : 250/ 100</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die zur lagemäßigen Darstellung der Entwässerungsanlagen erforderlichen Katasterunterlagen (Rahmen-/Flurkarten) sind als Kartenhintergrund vom Auftragnehmer zu beschaffen. Die Bestandsunterlagen sind in dreifacher Ausfertigung als Papierplott anzufertigen. Von allen Zeichnungen sind zusätzlich die entsprechenden dxf-, pdf- u. PLT- Dateien auf USB- Stick zu liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Neuverlegte Kanalisation im Bestand dokumentieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFMJHA" RNoPart="120">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260724060918234000409">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellen einer vollständigen Kostenaufstellung zur Abrechnung der ausgeführten Kanalbauarbeiten, einschließlich Dokumentation der Leistungen, der wiederhergestellten Oberflächen sowie der erbrachten Qualitätsnachweise.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Unterlagen sind gegliedert nach:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten je Haltung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten je Schachtbauwerk</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten der Hausanschlussleitungen je Haltung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltarbeiten, bestehend aus:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederherstellung der Kanalgräben einschl. Anschlussleitungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenoberbau und Asphaltherstellung außerhalb des Kanalgrabens</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fräsarbeiten</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung der der Asphaltdecke getrennt nach innerhalb und</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderungen an die Dokumentation:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnungs- und Dokumentationsunterlagen sind so aufzubereiten und zu kennzeichnen, dass sie eindeutig den Vorgaben der Ausführungsplanung entsprechen und den jeweiligen Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses zweifelsfrei zugeordnet werden können.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Erstellung der Unterlagen ist eine detaillierte Abstimmung mit der Bauleitung durchzuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kostenaufstellung zur Abrechnung erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBNFOEKI">
          <Description ID="R20260724060918267000410">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Arbeitskräfte im Stundenlohn wird ein Verrechnungssatz,  der sämtliche Anwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialbeiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, angeboten. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht eingerechnet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für den Fahrzeug- und Geräteeinsatz wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufs einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Stunden sind zeitnah der örtl. Bauleitung anzumelden und schriftlich genehmigen zu lassen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise zu Stundenlohnarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIBNFPDEI" RNoPart="130">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260724060918299000411">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebsstunden einee Baggers bis 0,8cbm. Betriebsstunden eines Baggers auf schriftlicher Anforderung des AG mit einer Grabenschaufeleinhalt von 0,8 cbm, einschließlich Vorhaltung und Bedienung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betriebsstunden eines Baggers bis 0,8 cbm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMCANDI" RNoPart="140">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260724060918329000412">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Spezialbaufacharbeiter - Berufsgruppe III/2 - Gestellung eines Spezialbaufacharbeiters auf schriftlicher Anforderung des AG -Berufsgruppe III/2-.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Spezialbaufacharbeiter - Berufsgruppe III/2 -</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMCCFFI" RNoPart="150">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260724060918357000413">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baufacharbeiter - Berufsgruppe V/2 - Gestellung eines Baufacharbeiters auf schriftlicher Anforderung des AG - Berufsgruppe V/2 -.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baufacharbeiter - Berufsgruppe V/2 -</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMCDNPI" RNoPart="160">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260724060918386000414">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhelfer - Berufsgruppe V/2 - Gestellung eines Bauhelfers auf  schriftlicher Anforderung des AG - Berufsgruppe V/2 - .</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauhelfer - Berufsgruppe V/2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMCFGKI" RNoPart="170">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260724060918415000415">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung für Saugbaggereinsatz (Tageseinsatz).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einrichten, Vorhalten und Räumen der für den Einsatz eines Saugbaggers erforderlichen Baustelleneinrichtung für einen Arbeitstag.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung umfasst insbesondere:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An- und Abtransport des Saugbaggers einschließlich zugehöriger Nebenaggregate und Ausrüstung,  </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf- und Abbau sowie betriebsfertiges Einrichten am Einsatzort,  </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhalten der erforderlichen Einrichtungen und Sicherungsmaßnahmen während des Einsatzes,  </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umsetzen innerhalb der Baustelle, soweit für den Tagesablauf erforderlich.  </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung gilt auch für abschnittsweise Einsätze im Zuge der Wanderbaustelle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stillstandszeiten, Wartezeiten sowie Umsetzungen innerhalb der Baustelle sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt je Einsatztag (Tageseinsatz), unabhängig von der tatsächlichen Einsatzdauer innerhalb eines Arbeitstages.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelleneinrichtung für Saugbaggereinsatz (Tageseinsatz).</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBMCHDGA" RNoPart="180">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260724060918447000416">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Freilegen von Wurzelstrukturen mittels Saugbagger. Freilegen von Wurzelstrukturen mittels Saugbagger im Bereich der Kanaltrasse sowie zur Sondierung und Festlegung der Trassenführung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung umfasst insbesondere:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schonendes Freilegen erhaltenswerter Wurzelstrukturen mittels Saugbagger,  </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsatz innerhalb der Abgrabungszone,  </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sondierungsarbeiten bei vermehrt auftretenden Wurzelstrukturen,  </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klärung möglicher Konflikte zwischen Wurzelbestand und geplanter Bauausführung.  </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Zeitaufwand (Stunden)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten sind vor der Ausführung der Bauleitung anzuzeigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Freilegen von Wurzelstrukturen mittes Saugbagger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
