<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2024.07.02  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.3</Version>
  <VersDate>2021-05</VersDate>
  <Date>2026-05-07</Date>
  <Time>17:22:49</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V24.0.667</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>TB-26-07</NamePrj>
  <LblPrj>Freianlagen Feuer- und Rettungswache</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Bauherr:  Stadt Borken</span>
    </p>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauherr:  </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stadt Borken</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Piepershagen 17</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">46325 Borken</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tel.: 02861/939-0</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <image width="226" Type="image/jpeg" Encoding="base64">/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
[encoded data, 34128 characters]
KKKACiiigAooooAKKKKAP//Z</image>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:14pt;Color:rgb(0,0,0);">Außenanlagen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken, </span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:14pt;Color:rgb(0,0,0);">Raesfelder Straße 112</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsbeschreibung</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestandteile:</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">I.     Baubeschreibung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">II.    Leistungsverzeichnis</span>
    </p>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis</span>
    </p>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
    <p style="margin-right:59pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Allgemeines</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Stadt Borken errichtet eine neue Feuer- und Rettungswache. In diesem Zuge werden die Außenanlagen inkl. der dazugehörigen Stellplätze neu angelegt.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Außenanlagen setzen sich sowohl aus gepflasterten Flächen als auch aus asphaltierten Wegen sowie großflächigen Grünanlagen zusammen. Ergänzend hierzu werden in den Außenanlagen sowohl Versickerungsmulden als auch eine Rigole zur Entwässerung der Außenanlagen vorgesehen.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Hauptmassen werden ausgeschrieben:</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Rodung des Pflanzbestandes 4840 m² </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Kalksteinschotter FSS 0/45 liefern und einbauen 5700to </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Kalksteinschotter STS 0/45 liefern und einbauen 2700to</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Erdplanum profilieren und verdichten 8710m²</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenverfestigung liefern und herstellen 3734m²</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einfassung (Boderstein und Rinne ) 3872m </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Betonverbundpflster 3100m² </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Betonsteinpflaster 2360m² </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Asphaltarbeiten über 5300m² </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Oberboden seitl. lagern sieben und einbauen 5012m³ </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- 45 Bäume liefern und pflanzen</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Wall Hecke mit 5900 Stck Sträuchern liefern und pflanzen</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Heckenpflanzung 339m </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Feinplanum für Pflanz- und Rasenflächen 6880m²</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Herstellung von Schotterrasenflächen 430m²</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Lieferung und Aufbau von versch. Einrichtungsgegenständen ( Fahrradunterständen,    </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">  Radanlehnbügel, Abfallbehältern und Schildern) </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Erdkabelverlegung 2000m </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">- Aufstellen von 36 Beleuchtungsmasten </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">-  Montieren von 41 Leuchten</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Die genaue Lage der Baumaßnahmen ist auf den nachfolgenden Übersichtsplänen ersichtlich.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Es kann durch Baumaßnahmen an der B70 zu behinderungen im Lieferverkehr kommen , dieses muss berücksichtigt werden in der Ausschreibung. </span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Beginn der Bauarbeiten:   15.07.2026</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigstellung: 15.07.2027</span>
    </p>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <!-- GAEB version used: 330 -->
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIAIKAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>1</Name>
    <LblBoQ>Außenanlagen Feuer- und Rettungswache</LblBoQ>
    <Date>2026-05-07</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAIMAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx/>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAIMBAAA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIMBOOA" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251002130725765000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle einrichten und vorhalten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlichen festen Anlagen herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufbauen und einrichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">soweit erforderlich, herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wege im Baustellenbereich anlegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Lagerplätze und der Baustellebereich sind mit gesicherten Bauzäunen gegen unbefugtes Betreten zu sichern.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ausführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gestellten nicht ausreichen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung einschließlich Mieten, Pacht,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebühren und dergleichen sind in diese Position für die</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gesamte Bauzeit einzurechnen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für alle Leistungen der Baumaßnahme.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vergütung für die Baustelleneinrichtung wird bei</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschlagsrechnungen entsprechend dem Verhältnis der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rechnungssumme zur Bruttosumme gezahlt.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Mengenänderungen der vertraglichen Leistungen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bei Bauzeitverlängerungen oder bei eventuellen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbrechungen der Bautätigkeit bleibt der Betrag</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unverändert.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlich und nicht in gesonderte</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungspositionen einzurechnen sind, sowie Baubüros,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkünfte, Werkstätten, Lager-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schuppen und dgl., soweit erforderlich, vorhalten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unterhalten und betreiben.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind ebenfalls mit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dieser Position abgegolten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Abrechnung nach Tagen handelt es sich um</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalendertage.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung gesonderte Positionen im</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt diese</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Position für alle Leistungen der Baumaßnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelle einrichten und vorhalten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIMDMLI" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251002130725770000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle räumen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">dgl. räumen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit der Schlussrechnung hat der AN die Bescheinigung evtl. betroffener privater Grundstückseigentümer beizubringen, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt ist. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen der Baumaßnahme.</span>
               <br/>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Mengenänderungen der vertraglichen Leistungen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bei Bauzeitverlängerungen oder bei eventuellen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbrechungen der Bautätigkeit bleibt der Betrag</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unverändert.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelle räumen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIMFGJI" RNoPart="30">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251002130725783000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauzaun aufstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauzaun, auf verschiedenem Untergrund, aufstellen, vorhalten und beseitigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung als fest verschraubte Absperrung, ohne Bodenabstand.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zaunoberkante über Boden ca. 2,00 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Zaunlänge einschl. Türen und Toren als Bautore in Metern für eine Bauzeit von 12 Monaten. Vorhaltedauer für die gesamte Dauer der Bauausführung inkl. Umsetzen im Verlauf des Baufortschritts für die Zugänglichkeit.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauzaun aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIMGPLI" RNoPart="40">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251002130725788000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschädigung herstellen und während der Bauzeit unterhalten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang wird 1 m über Geländeoberfläche gemessen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stammumfang bis incl. 230 cm. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mantelhöhe = 2,00 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Richtlinie RAS-LG 4 ist zu beachten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schutz für Baumstamm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAIMKAAA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Qualitätssicherung/ Bestandspläne</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIMKOOA" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251002130817822000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestands-/Abrechnungspläne erstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung von Bestands-/ Abrechnungsplänen für die hergestellten Flächen und Anlagen (RW-Kanalisation, Bauwerke, Straßen, Gewässer, etc.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese dienen als Grundlage für die Massenermittlungen. Die Pläne müssen die Vorgaben des AG und AN notwendigen Maßangaben (Flächen, Längen, Höhen) enthalten. Vor Endausfertigung sind dem AG Vorabzüge zur Korrektur zu übergeben. Die Topographie des Baufeldes und alle baulichen Anlagen sind in der Bestandsvermessung zu erfassen. Die zu erfassende Messpunkt Anzahl ist so zu wählen, dass der Bestand im Maßstab 1:250 zweifelsfrei dargestellt und berechnet werden kann.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Erstellung der elektrooptischen Vermessung und der Bestandspläne nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind die erfassten Daten positionsweise gemäß der u.a. Liste auf separaten Folien/ Layern abzubilden. Die Daten sind georeferenziert im dxf- Format dem AG zu übergeben. Zusätzlich sind die Bestands- und Abrechnungspläne zweifach als Papierabzüge zu übergeben. Vorhandene topographische Elemente innerhalb des Baufeldes, die durch die Baumaßnahme nicht berührt worden sind, wie Laternen, Bäume, etc., (siehe Objektkarten) sind aufzumessen. Auch diese Objekte sind jeweils auf separaten Folien/ Layern abzubilden. Die Objektart (Punkt-, Linien-, Flächen- und Textobjekt) ist zu beachten. Es sind separate Ebenennamen zu verwenden. Die Ebenennamen ergeben sich aus den u.a. Bezeichnungen mit dem Zusatz &#x22;v&#x22; (z.B. v-Laterne).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Maßnahmen sollen die Bauteile wie folgt eingemessen werden:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Objektarten: (Layerbezeichnungen: v-...)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Punktobjekte:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Laterne, Ablauf, Kanalschacht (Kanaldeckel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sohlgerinnemittelpunkt, Fließsohle der Zu- und Abläufe,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jeweils in Lage und Höhe), Abfallbehälter, Schilder, Poller,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bänke, Wartehäuschen, Bäume (im Straßenbereich),</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schieber (Gas, Wasser, etc.), Hydranten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Linienobjekte:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Böschungsoberkante, Böschungsunterkante, Fahrradständer etc.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächenobjekte:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochborde, Rinne, Pflanzflächen, Baumscheiben, Bauten (Vitrine, Trafo, etc.) bitum. Belag, Brücken und Stege, Gehweg, Hecken, Kunststoffbelag, Pflanzkübel, Pflaster, wassergeb. Befestigungen (Schotterwege) etc.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Pflasterflächen sind getrennt nach Art und Farbe</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufzumessen. Die den Objekten zugeordneten Texte sind in separaten Textebenen zu erfassen. Die Pläne müssen die Maßangaben (Flächen, Längen, Höhen) enthalten. Vor Endausfertigung sind dem AG Vorabzüge zur Korrektur zu übergeben. Die erstellten Kanalisationsanlagen sind in Bestandslageplänen und -längsschnitten darzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schächte: Deckelhöhe u. Sohlhöhe jeweils Rechts-,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochwert </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltung: Anschlusshöhe, Anfang- Ende jeweils Rechts-,Hochwert</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussleitungen: Anschlusshöhe Anfang- Ende jeweils Rechts-, Hochwert</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stammdaten zusätzlich in Dateien XML-Format.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich ist der Objektkatalog der Stadt Borken in der jeweils gültigen Fassung (siehe Anlage / Excel Tabelle) zu verwenden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bestandspläne herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIOHHDI" RNoPart="20">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006134147287000083">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statische Plattendruckversuche nach DIN 18134 durchführen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statische Plattendruckversuche nach DIN 18134 durch ein von der Bauüberwachung des AG zugelassenes Unternehmen durchführen. Plattendruckversuche des AN gelten als Eigenüberwachung und werden nicht als Kontrollprüfungen anerkannt. Eingeschlossen ist die Herstellung eines Belastungswiderlagers, z.B beladener LKW. Die Ergebnisse sind sauber als Drucksetzungs-Diagramm aufzulisten und in zweifacher Ausfertigung zu übergeben. Versuche mit negativen Ergebnissen werden nicht vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese LPDV ersetzen nicht die Eigenüberwachung des AN.</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Protokolle der Eigenüberwachung sind dem AG zur Verfügung zustellen.  </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Statische Plattendruckversuche nach DIN 18134 durchführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIMMNPI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251002130817822000013">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fotodokumentation erstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fotographische Dokumentation der Baumaßnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in Abstimmung mit dem AG erstellten Fotos dienen der Dokumentation vom Bauabläufen, Leitungstrassen, Beständen wie Grundstückszufahrten und Grundstückseinfriedungen, Abrechnungsnachweisen usw. Die Fotos sind an jedem 1. Arbeitstag im neuen Monat im jpg Format dem AG digital (Cloud) zu übergeben. Einschließlich aller Nebenarbeiten und der benötigten Materialien.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ca. 10 Fotos pro Arbeitstag.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Übermittlung der Lastplattendruckversuche im Rahmen der           Eigenüberwachung des AN (1 St. je 1.000m²) mit Standort-Koordinaten. Übermittlung spätestens 3 Werktage nach Durchführung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bautagesberichte vorlegen (Cloud)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Lieferscheine/Wiegekarten vorlegen (siehe Vortext)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dokumentation erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAIMOFBI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Vorbereitende Arbeiten / Baufeld räumen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIPAEKI" RNoPart="10">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251002131415261000019">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauabfälle zur Bauschuttrecyclinganlage abfahren</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauabfälle, bestehend aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, die im Bereich der Ausbauflächen lagern, laden und zur Bauschuttrecyclinganlage abfahren. Eingeschlossen sind die anfallenden Entsorgungsgebühren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Bauschuttrecyclinganlage.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauabfälle zur Bauschuttrecyclinganlage abfahren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIPCAAA" RNoPart="20">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251002131423662000020">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumischabfälle zur Entsorgungsanlage abfahren</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemischte Bau- und Abbruchabfälle, die im Bereich der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausbauflächen lagern, laden und zur Entsorgungsanlage</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abfahren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind die anfallenden Entsorgungsgebühren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Entsorgungsanlage.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baumischabfälle zur Entsorgungsanlage abfahren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIPDFDI" RNoPart="30">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251002131455542000021">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalt schneiden</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltdecke mit geeignetem Gerät vor Aufbruch schneiden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine gesonderte Vergütung für die Entsorgung erfolgt nicht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aspahltstärke d =bis 12cm </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalt schneiden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIPFAAA" RNoPart="40">
          <Qty>500.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251002131506135000022">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Strassenaufbruch,  Asphalt aufbrechen und entsorgen, Dicke bis ca. 12 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Helvetica;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bituminöse Asphaltbefestigung bis ca. 12 cm Dicke aufbrechen, laden und entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine gesonderte Vergütung für die Entsorgung erfolgt nicht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Strassenaufbruch,  Asphalt aufbrechen und entsorgen, Dicke bis ca. 12 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIMPFAI" RNoPart="50">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251002131402324000018">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kies-Sand aufnehmen/laden/entsorgen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand im Baustellenbereich, diente als Baustelleneinrichtungsfläche. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kies-Sand Gemisch </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke 10-15 cm </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind die anfallenden Entsorgungsgebühren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen der Entsorgungsanlage.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kies-Sand aufnehmen / laden / entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJAOAAA" RNoPart="60">
          <Qty>4840.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251006084320934000051">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rodung des Pflanzenaufschlages/ Krautnarbe im Bereich der zukünftigen Parkplatzfläche, der Umfahrung und der Einfassungskanten. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Busch-, Hecken- und Baumbestand, sowie Aufwuchs und dgl. bis 0,20m Stammdurchmesser, 1m über dem Boden gemessen, einschl. Astwerk, Wurzelwerk und Wurzelstöcken. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern.  Wurzelstöcke und gesamtes Räumgut der fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN zuführen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rodung des Pflanzenbestandes</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLDAAA" RNoPart="70">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251006144402780000018">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltdeckschicht fräsen, aufnehmen und entsorgen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4-5cm Asphaltdeckschicht fräsen, aufnehmen und fachgerecht entsorgen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite der Straße 3,50 bis 4,00 m </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustellen entfernen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss an Zufahrten und Ausfahrten</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltdeckschicht 4-5cm fräsen, aufnehmen und entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLEIAA" RNoPart="80">
          <Qty>450.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251006144410706000019">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht 10-12cm fräsen, aufnehmen und entsorgen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite der Straße 3,50 bis 4,00 m </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustellen entfernen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalttragschicht 10-12cm  fräsen, aufnehmen und entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJCEHJI" RNoPart="90">
          <Qty>2520.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251117093349542000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht reinigen mittels Hochdruckverfahren</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Baustraße (Asphalt ) reinigen zu Vorbereitung des weiteren Asphaltaufbaus. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgenommenden Schmutz fachgerecht entsorgen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalttragschicht reinigen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJCJAAA" RNoPart="100">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260402111338343000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Winkelsteine rückbauen und entsorgen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zwei Winkelsteine rückbauen im Bereich der Stromübergabestation. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Winkelsteine inklusive Fundamente zurückbauen. Planum wieder herstellen. Aufbruch in Eigentum des AN übernehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrube anschließend mit HKS Schotter 0/45 verfüllen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Winkelsteine rückbauen und entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAIPIAAA" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Erdarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIPKAAA" RNoPart="10">
          <Qty>34.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251002131650598000029">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden in Handschachtung lösen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden des Homogenbereich H1 laut Bodengutachten für Schürfgruben mit kurzen Teillängen, in Breiten von 0,40 m und in Tiefen bis 1,50 m, von Hand lösen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zu den entsprechenden Bodenpositionen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Boden im Bereich der Versorgungsleitungen, im Bereich vorhandener Einbauten, Fundamenten von Gebäuden usw. von Hand ausheben. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als ZULAGE zu den entsprechenden Bodenposition.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Position kommt nur auf besondere Anordnung des AG zur Ausführung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden in Handschachtung lösen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIPJAAA" RNoPart="20">
          <Qty>555.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251002131643091000028">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht aufnehmen/laden/seitl. lagern</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schotter der Baustelleneinrichtung HKS 0/45 aufnehmen und für den Wiedereinbau auf der Baustelle lagern. Abgerechnet wird nach Volumen über Fläche und Höhe im Mittel.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mögliche Fremdstoffe sind beim Ausbau zu entfernen und zu entsorgen. Die Kosten der Entsorgung werden nicht gesondert vergütet und ist in diese Position mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechung nach DGM , Umrechnungsfaktor 1m³ = 2,25 to. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schottertragschicht aufnehmen / laden / seitl. lagern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIOLAAA" RNoPart="30">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251006135239039000086">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nichtbrauchbaren Boden</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> abtragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in vorhandener Dicke von ca 5 bis ca. 50 cm abtragen,  laden und umweltgerecht entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Boden ist durchsetzt mit Oberboden, Ziegelresten, RC-Materialien, Steinen, Unrat, Wurzeln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einordnung nach Ersatzbaustoffverordnung in</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">BM-F1. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siehe Bodengutachen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegekarten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angenommen wird eine Dichte von 1,8 to/m³ </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nicht brauchbaren Boden abtragen und entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIONAAA" RNoPart="40">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251006135337471000087">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden für Suchgraben nach Angabe des AG  ausheben, zur</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert vergütet. Die Grabentiefe wird gerechnet ab Gelände- oder Straßenoberfläche, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw. ab Oberfläche des vorhandenen Planums.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vorschriften der Versorgungsunternehmer sind zu beachten. Boden H1-H3. Grabentiefe bis 1,25 m. Straßenaufbruch wird nicht gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnungsbreite = 0,50 m. Abgerechnet wird mit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">senkrechten Wänden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Position kommt nur auf besondere Anordnung des AG zur Ausführung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden H1-H3  für Suchgraben Tiefe bis 1,25 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLGCHA" RNoPart="50">
          <Qty>81.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251006144441319000020">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden abtragen und seitlich lagern</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden abtragen und seitlich lagern</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorhandener Dicke von ca 25cm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> abtragen und seitlich lagern zum späteren Wiedereinbau.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Boden enthält Ziegelreste, ist humos, schwach schluffig und enthält Sande. Einordnung nach Ersatzbaustoffverordnung in BM-F1.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberboden abtragen und seitlich lagern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJMLEDA" RNoPart="60">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251009062601650000027">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Wiederverfüllung geeigneten Austauschboden des Homogenbereiches 1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung sowie geeigneten/zugelieferten Boden im Baustellenbereich aufnehmen, in den Rohrgraben lagenweise einbauen und fachgerecht gemäß DIN 1610 verdichten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hauptverfüllung einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOFNCEA">
          <Description ID="R20251027151647370000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialien</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau von RC-Baustoffgemischen ist im gesamten Baugebiet sowohl für evt. Provisorien als auch für </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Endausbauflächen nicht zugelassen!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für den Materialnachweis sind die Originale der Wiegekarten / Wiegescheine einzureichen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Wiegekarten / Wiegescheine sind täglich an der Baustelle von einem Beauftragten der Stadt Borken zu unterzeichnen und sofort dem Beauftragten der Stadt Borken auszuhändigen. Bei der Schlussrechnung werden nur abgezeichnete Wiegekarten / Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen dürfen nur während der normalen Arbeitszeit erfolgen. Ein Mehrverbrauch von Baustoffen gegenüber den in den einzelnen Positionen vorgeschriebenen Mengen wird nur vergütet, wenn er vor dem Einbau vom Auftraggeber angeordnet und dem Auftragnehmer bestätigt worden ist. Folgende Raumgewichte sind für den Soll-Ist-Nachweis anzuwenden (eingebauter und verdichteter Zustand): </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korngestuftes Gemisch aus Kalkstein 0/45mm</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2,25t/m³</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,80t/m³</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind in den einzelnen Positionen Raumgewichte benannt, gelten jene vor den hier angegebenen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Materialien</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFLHFA" RNoPart="70">
          <Qty>15000.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251027151647367000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrundplanum herstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrundplanum herstellen zur Erstellung der befestigten, Vegetations- und sonstigen Flächen. Ab- und Auftragshöhe: bis +/- 30cm bzw. nach Aufbauerfordernis der Wege-/Platzflächen. Bodenklasse 3-5 bzw. vorhandene Tragschichtmaterialien. Ausführung gem. Ausführungsplan bzw. nach Angabe der Bauleitung. Baugrundflächen / Unterbau / Koffersohlen in Platz-/ Wegeflächen verdichten gemäß ZTVW-Stb. Verdichtungsgrad DPr. mind. 97%. Verformungsmondul EV2 mind. 45MN/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verhältniswert EV2/EV1 &#x3c; 2,5.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die befestigten Flächen: </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ebenheit: Spaltweite unter der 4-m-Meßlatte: max. 15mm .</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Vegetationsflächen gilt: </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ebenheit: Spaltweite unter der 4-m-Meßlatte: max. 30mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die ZTV-E-Stb und ZTV-SoB sind zu beachten.</span>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baugrundplanum herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFKGMI" RNoPart="80">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251027151218603000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden lösen, laden und abfahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden, in</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und ordnungsgemäß entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenklasse 2 bis 5</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenbelastung bis Z 2 laut Bodenguteachten vom 04.2022.Ein  aktuelles Bodengutachten mit Einordnung nach EBV wird zum Baustart bereitgestellt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Neben dem normalen Bodenaushub handelt es sich auch um den Aushub des vorhandenen Unterbaus der Fahrbahnen, Geh- und Radweg und Nebenflächen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden lösen, laden und abfahren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAIPPAAA" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>ungebundene Tragschichten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAIPGKII">
          <Description ID="R20251002131845192000034">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialien</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau von RC-Baustoffgemischen ist im gesamten Baugebiet sowohl für evt. Provisorien als auch für Endausbauflächen nicht zugelassen!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für den Materialnachweis sind die Originale der Wiegekarten/Wiegescheine einzureichen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wiegekarten/Wiegescheine sind täglich an der Baustelle von einem Beauftragten der Stadt Borken zu unterzeichnen und sofort dem Beauftragten der Stadt Borken auszuhändigen!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Schlussrechnung werden nur abgezeichnete Wiegekarten/Wiegescheine anerkannt. Vorraussetzung für die Annerkennung der Wiegekarten ist unter anderem die Angabe des Lieferortes.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Materiallieferungen dürfen nur während der normalen Arbeitszeit erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Mehrverbrauch von Baustoffen gegenüber den in den einzelnen Positionen vorgeschriebenen Mengen wird nur vergütet, wenn er vor dem Einbau vom Auftraggeber angeordnet und dem Auftragnehmer bestätigt worden ist.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Raumgewichte sind für den Soll-Ist Nachweis anzuwenden (eingebauter und verdichteter Zustand):</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korngestuftes Gemisch aus Kalkstein 0/45 mm 2,25 to/m³; Sand 1,8 to/m³</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind in den einzelnen Positionen Raumgewichte benannt, gelten jene vor den hier angegebenen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Materialien</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJBBOCI" RNoPart="10">
          <Qty>5700.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251002131845208000036">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalkstein, Korngemisch  0/45mm, FSS, liefern/einbauen BK 3,2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalkstein, Korngemisch 0/45 mm, gemäß den TL SoB-StB 04/20 und gemäß den TL Gestein-StB 04 liefern und zur Herstellung von Frostschutzschichten nach den ZTV Sob-StB 04/20 profilgerecht einbauen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke von </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">20 cm bei Pflasterbauweise</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30 cm bei Asphaltbauweise</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderung an die Verdichtung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verformungsmodul EV2 &#x3e; 150 MN/m2.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verhältniswert EV2/EV1 &#x3c; 2,5.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen ist die Herstellung des Feinplanums. Abweichnung von der 4 m Latte weniger als 10 mm. Nach dem Einbau des Materials muss vom AN die Abnahme beantragt werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegekarte.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(nur Original Wiegekarten werden anerkannt)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kalkstein, Korngemsich  0/45mm, FSS,  liefern/einbauen (18cm)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJBDHNI" RNoPart="20">
          <Qty>2700.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251002131845212000037">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalkstein, Korngemisch 0/45 mm, STS, liefern/einbauen, Bk 3,2</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalkstein, Korngemisch 0/45 mm, STS,einbauen gemäß TL SoB-StB 04/20 und gemäß TL Gestein-StB 04 liefern und zur Herstellung von Schottertragschichten nach ZTV Sob-StB 04/20 profilgerecht einbauen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke: mind. 20cm  zzügl Schotterausgleich von 3-10 cm da auf vorhandem Schotter einbaut wird.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Bereichen wo der Schotterausgleich stattfindet, muss der vorhandene Schotter aufgebrochen werden um eine Verzahnung zum Aufgetragenden Schotter zugewehrleisten, dieses ist in die Position mit einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderung an die Verdichtung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verformungsmodul EV2 &#x3e; 180 MN/m².</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verhältniswert EV2/EV1 &#x3c; 2,5.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen ist die Herstellung des Feinplanums. Abweichnung von der 4 m Latte weniger als 10 mm. Nach dem Einbau des Materials muss vom AN die Abnahme beantragt werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Wiegekarte.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(nur Original Wiegekarten werden anerkannt)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kalkstein, Korngemisch 0/45mm, STS, liefern/einbauen (min 20cm)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJBIEPI" RNoPart="30">
          <Qty>555.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251002131845219000040">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalkstein, auf der Baustelle lagernd, einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schotter der Baustelleneinrichtung HKS 0/45 auf der Baustelle lagernd. Ausbau separate Position weiter oben. Abgerechnet wird nach Volumen über Fläche und Höhe im Mittel.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke: siehe FSS</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anforderung an die Verdichtung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verformungsmodul EV2 &#x3e; 120 MN/m².</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verhältniswert EV2/EV1 &#x3c; 2,5.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen ist die Herstellung des Feinplanums. Abweichnung von der 4 m Latte weniger als 10 mm. Nach dem Einbau des Materials muss vom AN die Abnahme beantragt werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Aus der Position 1.4.20.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kalkstein, auf der Baustelle lagernd, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOHDPPA">
          <Description ID="R20251031093411259000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In die Einheitspreise der nachstehenden Positionen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">1.5.50</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> bis 1</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">.5.80</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> sind die Kosten für ggf. erforderliche zusätzliche Baustelleneinrichtung und Gerätevorhaltung einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung erfolgt dafür nicht.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodenverfestigung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHCIAA" RNoPart="40">
          <Qty>3734.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251031093411255000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rheostab C50</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> aufnehmen und in erforderlicher Einbaumenge auf dem Erdplanum zur Bodenverfestigung fachgerecht, flächig aufbringen und mittels geeigneter Bodenfräse in den vorhandenen Boden (Fein- und Mittelsande mit schluffigen Anteilen) einfräsen. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Einarbeiten hat mit einer Hochleistungsfräse zu erfolgen. Beim Fräsvorgang sind die Einbaulagen zu verzahnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Planum gemäß ZTV E-StB 17 nach Ausführungsplanung  profilgerecht herstellen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Frästiefe:                   30 cm - Mixed-in-place -  </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaumasse:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4 bis 6 M.- %</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EV</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:6pt;Color:rgb(0,0,0);">2:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">:  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">≥ 45 MN/ m².</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässige Abweichung von der Sollhöhe: max. +/- 2 cm. Die Lieferung des Rehostab C 50 wird gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Planum muss als Dachprofil gemäß Ausführungsplanung hergestellt werden, sodass dieDrainage Wasser zugeleitet bekommt.  Planumsgefälle = Oberflächengefälle. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es darf ausschließlich das Spezialbindemittel Rheostab C50 eingbaut werden. Nur für dieses Profukt gibt es eine Befreiung von den Verbotstatbeständen der Wasserschutzgebietsverordnung &#x22;Im Trier&#x22;, Zone III.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der Maßnahme ist ein Einbauprotokoll zu übermitteln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dadruch entstehende Mehrkosten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodenverfestigung mit Rheostab C 50, t = 30 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHENCA" RNoPart="50">
          <Qty>105.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251031093411264000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rheostab C 50 liefern und abladen frei Baustelle</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung von Thomas Zement GmbH &#x26; Co. KG </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Rehostab C 50</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es darf ausschließlich das Spezialbindemittel Rheostab C50 eingbaut werden. Nur für dieses Profukt gibt es eine Befreiung von den Verbotstatbeständen der Wasserschutzgebietsverordnung &#x22;Im Trier&#x22;, Zone III.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dadruch entstehende Mehrkosten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis : 25kg/m² bei einer Einfrästiefe von 30cm.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rheostab C50  liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHGHIA" RNoPart="60">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251031093411266000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung einer Probefläche, zur Überprüfung der zu erreichenden Druckfestigkeiten, als Zulage zu den vorgenannten Positionen Probefläche zweistufig mit einer ca. 50 m² großen Oberfläche OK-Planum und einer ca. 40 m² großen Oberfläche OK-Frostschutzsschicht aus HKS 0/ 45 mm. Materiallieferungen und ggfls. erforderlicher Rückbau der Probefläche werden gesondert vergütet. Die Überprüfung der erreichten Verdichtungswerte wird durch den AG veranlasst. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herstellung einer Probefläche</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHIBNA" RNoPart="70">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251031093411268000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückbau der Probefläche der Vorposition. Eingebaute Frostschutzmaterialien aufnehmen, transportieren und im Baustellenbereich zur Wiederverwendung zwischenlagern, aufnehmen, neu einbauen und verdichten. Transportstrecke bis 200 m.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rückbau der Probefläche</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOHKAAA" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Planumsdrainage</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHKOOA" RNoPart="10">
          <Qty>280.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251031093528452000008">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Planumsdrainage in fertiger Arbeit, einschl. Erdarbeiten, Bodenabfuhr, Wasserhaltung, Lieferung und Einbau des Drainagerohres und Grabenverfüllung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in den Homogenbereichen H 1 und H 3 gemäß Bodengutachten </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(GFG Nr. 23518 vom 10.12.2018 und von Dr. Schleicher Nr. 222 042 vom 21.04.2022) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">profilgerecht für die Herstellung der Planumsdrainage ausheben, laden und in Eigentum des AN übernehmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Entsorgung des gewachsenen Bodenmaterials ist zwingend das Bodengutachten mit den jeweiligen Abfallschlüsselnummern zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgungskosten sind einzukalkulieren</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe ca. 0,30 m. Grabenbreite ca. 0,30 m, Bodenaushub ca. 0,09 m³/m. </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Planumdrainage aus gewelltem und geschlitztem Drainrohr aus PVC-U mit Kokosummantelung, DN 100, Fabrikat `Kokofil´ der Fränkischen Rohrwerke </span>
               <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" Empty="Yes">
                <ComplCaption>
                 <p style="margin-left:-2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                 <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig</span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">....................................................&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller / Typ</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und in den Drainagegraben nach Angabe der Bauüberwachung des AG einbauen. Anschluss an das Entwässerungsrohrleitungssystem oder Gewässer sowie seitliche Drainrohranschlüsse und Übergänge auf geschlossenen Rohrleitung werden als Zulage gesondert vergütet. Erforderliche Rohrverbindungen auf freier Strecke oder für bauabschnittsbedingte Anschlüsse werden nicht gesondert vergütet. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewaschenen Kies 8/16 mm liefern und profilgerecht im Drainagegraben einbauen und verdichten. Der Kies wird nicht gesondert vergütet und ist ebenfalls mit in die Position mit einzukalkulieren</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Planumsdrainage herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHMMCI" RNoPart="20">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251031093528452000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Planumsdrainage für das liefern und einbauen von</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Endstopfen DN 100 </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage: Endstopfen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHNPOI" RNoPart="30">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251031093528468000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Planumsdrainage für das liefern und einbauen von s</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">eitlichen Rohranschluss mittels T-Stück FF-Drain, DN 100 </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage; T-Stücke 100/100/100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOHPCKI" RNoPart="40">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251031093528484000011">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Planumsdrainage</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Drainageleitung DN 110 mittels Übergangstück und Reduktionsmuffen DA 160 PP / DN 100 - Kokofil an einen Abzweig der Rohrleitung DA 160 PP betriebsfertig herstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage; Planumdrainage an Rohrleitung DA 160 PP anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJAPAKI" RNoPart="7">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Entwässerung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINAAAA" RNoPart="10">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006084409402000053">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Straßenabläufe aus Betonfertigteilen inkl. Geschränk ausbauen. Bauhöhe der Abläufe ca. 1,00m. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenabläufe Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die durch Aushub enstanden Gruben sind mit zu liefernden Kalkstein lagenweise zu verfüllen und zu verdichten. Eingeschlossen sind die erforderlichen Erdarbeiten. Bodenklasse 3-5 gem. DIN 18300, und die erforderlichen Verbauarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Rohre sind mit einem Deckel zu verschließen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorhandene Straßenabläufe ausbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINBHLI" RNoPart="20">
          <Qty>39.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006084409402000054">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenabläufe aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 liefern und auf Unterbeton C20/25 ca. 50x50x10 versetzen. Die einzelnen Teile sind in Mörtel MG II nach DIN 1053 dicht zu füllen und glatt zu streichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind alle erforderlichen Erdarbeiten, Bodenklasse 3 bis 5 gem. DIN 18300.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Einzelteile sind zu verwenden:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden 1a mit Steckmuffe L, Zwischenteil 6a, Schaftkonus 11, Auflagering 10b, Eimer C3.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Straßenabläufe 300x500 liefern/ setzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINCPBI" RNoPart="30">
          <Qty>39.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006084409402000055">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufsätze Multitop ELCORD 300 PF, Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124/E DIN 1229, Pultform, Bauhöhe 100mm, Rahmenaußenmaße 300 x 524  mm, mit multifunktionalem Doppelscharnier, mit PEWEPREN-Einlage, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, hochziebar, mit schraubloser verkehrsicherer Arretierung, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage, mit PEWEPREN-Einlage, Rost aus Gusseisen, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar, sowie komplett herrausnehmbar, Schlitzweite 24mm, Einlaufquerschnitt ca. 570 cm², Gewicht ca. 41,0kg</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder Gleichwertig liefern und versetzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fugen zwischen den Fertigteilen sind mit Mörtel MG II nach DIN 1053 dicht zu füllen und glatt zu streichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Abrechnung der Rinnen werden die Aufsätze übermessen und nicht abgezogen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufsätze MultitopELCORD 300 PF Klasse D 400 liefern/versetzten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJNLGJI" RNoPart="40">
          <Qty>44.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260428064429903000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flachrinne V 100 Multiline</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entsprechend DIN EN 1433 und DIN V 19580</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:right 0.90mm 5.90mm right 106.90mm center 117.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:right 0.90mm 5.90mm right 106.90mm center 117.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Frost / Tausalz beständigem Polymerbeton,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:right 0.90mm 5.90mm right 106.90mm center 117.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Sicherheitsfalz(SF) je zur Hälfte auf der Rinnenauslauf- und Einlaufseite,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe 6,0 cm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite 10,0 cm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:right 0.90mm 5.90mm right 106.90mm center 117.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge 100,0 cm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:right 0.90mm 5.90mm right 106.90mm center 117.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baubreite 13,5 cm, </span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:right 0.90mm 5.90mm right 106.90mm center 117.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"> </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Wasserspiegelgefälle, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckungen Kl. C250 DIN EN 1433 mit Arretierung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stegrost aus Kugelgraphitgusseisen, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt 578cm²/m, mit Verschiebesicherung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Kugelgraphitgusseisen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 50 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inklusive Schnitt </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Längenzuschnitt der vorgenannten ACO DRAIN Rinne inklusive Abdeckung fachgerecht bauseitig herstellen, entsprechend Aufmaß auf der Baustelle, ein Befestigungspunkt der Abdeckung sollte erhalten bleiben, Schnittflächen von verzinkten Bauteilen sind bei Bedarf mit Zinkspray zu versiegeln, Schnittflächen von Bauteilen aus Gusseisen sind bei Bedarf mit anthrazit-schwarzem Farbspray zu versiegeln,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. Inklusive Unterbeton und durchführung erforderlichen Aushub. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachrinne V 100 Multiline NW 100  liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJNMHLA" RNoPart="50">
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260428071110688000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flachrinne Multiline Seal in V100 Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit schraubloser Arretierung System Drainlock,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite 10,0 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baubreite 13,5 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge 100,0 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe 6,0 cm,</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Abdeckung wie Rinnen der Hauptposition</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einlaufksten Multiline Seal in V100 von ACO oder gleichwertig</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller/Produkt</span>
               <br/>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">....................................................&#x27;</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vom Bieter auszufüllen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Entwässerungsrinne NW100 mit senkrechten Rohranschluss liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJNOAAA" RNoPart="60">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260428082750388000003">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kombistirnwand für Entwässerungsrinne liefern und einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kombistirnwand für Entwässerungsrinne  liefern und einbauen. Aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus Stahl verzinkt. Zum wasserdichten, stufenlosen stirnseitigen Verschließen der Bauhöhe bauseitig an Bauhöhe der Rinne anspassen liefern und einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kombistirnwand ACO Multiline Seal für Flachrinne V100 Multiline</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kombistirnwand für Entwässerungsrinne  NW 100 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINEGMI" RNoPart="70">
          <Qty>39.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006084409402000056">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschiebmuffe, DN 160,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Polypropylen(PP) inclusive Lippendichtung liefern und verlegen. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10 im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Rohrverlegung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr DN 160 Überschiebmuffe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEIAAA" RNoPart="80">
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260430095440264000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschiebmuffe, DN 110,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Polypropylen(PP) inclusive Lippendichtung liefern und verlegen. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10 im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Rohrverlegung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr DN 110 Überschiebmuffe liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEJAPI" RNoPart="90">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260430095530430000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschiebmuffe, DN 200,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Polypropylen(PP) inclusive Lippendichtung liefern und verlegen. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10 im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Rohrverlegung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr DN 200 Überschiebmuffe liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINKCGI" RNoPart="100">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251006084759635000061">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sattelstutzen DN 150 für Betonrohr DN 300 einschließlich</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kernbohrung und Einbau eines Sattelstückes liefern und einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlußstutzen für Kunststoffrohre DN 150 mit konischer Einschraubkrone und Außengewinde liefern und mittels Anschlussdichtung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">wasserdicht einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Handschachtungsarbeiten zur Freilegung des Betonrohres sind einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sattelstutzen DN 150</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEBCMI" RNoPart="110">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20260430093148788000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abzweig, DN160/100, aus Polypropylen(PP) inklusive  Lippendichtung liefern und einbauen. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Rohrverlegung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abzweig DN 160/110 PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJNBAAA" RNoPart="120">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260416135317550000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abzweig, DN200/160, aus Polypropylen(PP) inklusive  Lippendichtung liefern und einbauen. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Rohrverlegung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abzweig DN 160/160 PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEFAAA" RNoPart="130">
          <Qty>150.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260430093644143000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwasserrohr DN 110 aus Polypropylen(PP) inclusive Lippendichtung in verschiedenen Baulängen liefern und einbauen. Erforderliche Schnitte und Verschnitt der Rohre ist einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr DN 110 PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINLAAA" RNoPart="140">
          <Qty>135.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006084800444000062">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwasserrohr DN 160 aus Polypropylen(PP) inclusive Lippendichtung in verschiedenen Baulängen liefern und einbauen. Erforderliche Schnitte und Verschnitt der Rohre ist einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr DN 160 PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINMAAA" RNoPart="150">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006084800827000063">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bögen 15°-45°, DN 160, aus Polypropylen(PP) inclusive  Lippendichtung liefern und einbauen. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Rohrverlegung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr DN 160 Bögen 15°-45° PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEGAAA" RNoPart="160">
          <Qty>55.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260430095112691000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bögen 15°-45°, DN 110, aus Polypropylen(PP) inclusive  Lippendichtung liefern und einbauen. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Rohrverlegung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr DN 110 Bögen 15°-45° PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBJBAAAA" RNoPart="165">
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260507151345796000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bögen 90°, DN 110, aus Polypropylen(PP) inclusive  Lippendichtung liefern und einbauen. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, mindestens SN 10, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur Rohrverlegung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bögen 90°, DN 110, PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJELAAA" RNoPart="170">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260430101050915000010">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SN 10 Reduktion aus PP,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 160 </span>
               <Text>
                <p>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf DN 110</span>
                </p>
               </Text>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> liefern und verlegen</span>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr Reduzierung DN 160/110 PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJEMAAA" RNoPart="180">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260430101444876000011">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">SN 10 Reduktion aus PP,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 200 </span>
               <Text>
                <p>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf DN 160</span>
                </p>
               </Text>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und verlegen</span>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abwasserrohr Reduzierung DN 200/160 PP liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINJAAA" RNoPart="190">
          <Qty>94.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251006084420507000059">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siebsand, lehmfrei und verdichtungsfähig gemäß DIN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18196, Bodengruppe SE liefern und im Baustellenbereich zum Einbau vorhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größtkorn: 22 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualität: Grube Boer, Schermbeck oder glw.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau der Füllbodenmassen wird über die entsprechende Bodenaushubposition vergütet und ist auch dort kalkulativ zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Abrechnung nach Gewicht gilt für die Abrechnung 1,8 to = 1 cbm verdichtete Masse.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Siebsand liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAINNAAA" RNoPart="200">
          <Qty>126.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251006084801343000064">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Wiederverfüllung geeigneten Aushubboden des Homogenbereiches</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">H 3 nach DIN 18300 und Baubeschreibung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie geeigneten/zugelieferten Boden im Baustellenbereich</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufnehmen, in den Rohrgraben als Rohrbettung und lagenweise als Hauptverfüllung einbauen und fachgerecht gemäß DIN EN 1610 verdichten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrbettung und Hauptverfüllung einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJDOAAA" RNoPart="210">
          <Qty>34.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006144159574000015">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PP Rohre von DN 110-200, passend auf Länge schneiden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Rohrverlegung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Reste aus dem Verschnitt gehen in Eigentum des AG über. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>PP Rohre DN von160-200, schneiden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLAAAA" RNoPart="220">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006144209824000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung, Einstiegsöffnung DU = 625 mm, freilegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckungen in Flächenbefestigungen jeglicher Art.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefer setzen bis 20cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höher setzen bis 16cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge mit Mörtel MG III, DIN 1053, unter Verwendung von Distanzstücken entsprechender Festigkeit dicht füllen und glattstreichen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerringe DIN 4034 werden nicht gesondert berechnet.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgebaute Teile und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtabdeckung auf Höhe setzen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAIPOAAA" RNoPart="8">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Borde , Rinne und Pflaster</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBBEDFOI">
          <Description ID="R20251002135414707000082">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einfassung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einfassung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJFCIII">
          <Description ID="R20251002134118551000047">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Borde und Rinne</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Herstellung der Bordanlagen sind ohne gesonderte Vergütung die Stossfugen mit Mörtel an der Bordsteinhinterkante (Fugenglattstrich) abzudichten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rinnenfugen, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. der Fugen zu den Bordanlagen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, sind vollfugig nach Herstellerangabe mit einem fremdüberwachten Pflasterfugenmörtel, z.B. Steintec Fugenmörtel HD 02 - 1K, o. glw. zu verfugen. Für das eingesetzte Fugenmaterial ist ein Eignungsnachweis vorzulegen. Rinnen-/ Pflasterflächen nach Herstellerangabe reinigen. Das mit Zement gesättigte Reinigungswasser darf nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangen. Da das Verfugen vor der Herstellung der Anschlussflächen erfolgt sind die seitlichen Flanken der Rinnen in geeigneter Weise vor dem Austritt des Fugenmateriales zu schützen (z.B. flexible, anliegende Schalung). Freigabe für den Verkehr/ Anpflasterung erst nach ausreichender Aushärtung der Bettung und Fuge. In dieser Zeit ist die Rinne nach Herstellerangabe für den Fugenmörtel nachzubehandeln, vor Feuchtigkeit/ Niederschlag zu schützen. Hierzu ist eine unterlüftete Folie aufzubringen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Borde und Rinne</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFKAAA" RNoPart="10">
          <Qty>1500.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251002134200552000052">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbordsteine R 15x22, r = 9 cm, versetzen </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton nach den Technischen Liefer-bedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen (TL Pflaster-StB 06) und der DIN EN 1340, Qualität DTI, liefern und nach der ATV &#x22;Verkehrswegebauarbeiten Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen&#x22; - DIN 18318 versetzen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbordsteine R 15x22, r = 9 cm, L = 100 cm, zweischichtig.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: grau.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An den Übergängen sind Mittelsteine mit den zum R 9 auf R 2 passenden Übergangssteinen, ohne besondere Vergütung, zu versetzen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge des Überganges vom Hochbord zum Mittelstein jeweils 2,00 m (zweigeteilt).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu versehen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der Rückenstütze mit Zementmörtel zu verschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke des Unterbetons: 25 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Unterbeton ist vorzuverdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen der Rückenstütze: 15/37 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind das Auskoffern des Kalksteins in diesem Bereich, der Einbau dieses Kalksteins als Profilausgleich und die Herstellung und die Verdichtung des Feinplanums.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzen in Einzellängen als Einfassung der Baumbeete.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Einbau am Parkplatz und als Beeteinfassung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rundbordsteine R 15x22, r = 9 cm,  versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJMPHFA" RNoPart="20">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251010053444795000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbord R2 15 x 22, als Fahrbahn &#x26; Gehwegeinfassung, liefern und versetzen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton nach den Technischen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen liefern und nach der ATV &#x22;Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen&#x22; - DIN 18318 versetzen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: grau(TL Pflaster-StB 06) und der DIN EN 1340, Qualität DTI.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu versehen. Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der Rückenstütze mit Zementmörtel zu verschließen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke des Unterbetons: 20 cm. Der Unterbeton ist vorzuverdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen der Rückenstütze: 15/37cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind das Auskoffern in diesem Bereich, der Einbau des Kalksteins als Profilausgleich und die Herstellung und die Verdichtung des Feinplanums.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rundbord R2 R 15 x 22,  als Bordsteinabsenkung liefern und versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFFAAA" RNoPart="30">
          <Qty>220.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251002134131232000049">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kurvenbordsteine R 15x22 r = 2cm und R15x22 r = 9 cm verschiedener Radien (Innen- und Außenradiensteine) als Zulage zu vorstehender Bordsteinposition versetzen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Radien bis 15,0 m</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kurvenbordsteine verschiedener Radien bis 15 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFIAAA" RNoPart="40">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251002134150233000051">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbordstein R9 Innenecke 90° liefern und einbauen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbordsteine R 15x22, r = 9 cm, 90° Innenecke</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Rückenstütze aus Beton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">versehen. Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückenstütze mit Zementmörtel zu verschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke des Unterbetons: 25 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Unterbeton ist vorzuverdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen der Rückenstütze: 15/37 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind das Auskoffern des Kalksteins in diesem Bereich, der Einbau dieses Kalksteins als Profilausgleich und die Herstellung und die Verdichtung des Feinplanums.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzen in Einzellängen als Einfassung der Baumbeete.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Einbau am Parkplatz</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rundbordstein R9 Innenecke 90° liefern und setzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBFBAAA" RNoPart="50">
          <Qty>19.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251010054238798000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbordstein R9 Außenecke 90° liefern und einbauen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbordsteine R 15x22, r = 9 cm, 90° Innenecke</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Rückenstütze aus Beton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">versehen. Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückenstütze mit Zementmörtel zu verschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke des Unterbetons: 25 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Unterbeton ist vorzuverdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen der Rückenstütze: 15/37 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind das Auskoffern des Kalksteins in diesem Bereich, der Einbau dieses Kalksteins als Profilausgleich und die Herstellung und die Verdichtung des Feinplanums.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzen in Einzellängen als Einfassung der Baumbeete.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rundbordstein R9 Außenecke 90° liefern und setzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFGFCI" RNoPart="60">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251002134140567000050">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trennschnitte an Rundbordsteine R 15x22 durchführen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trennschnitte an Rundbordsteine R 15x22, r = 9 cm und R 15x22, r = 2 cm </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zum Anpassen an den Ecken durchführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind rechtwinklig oder schräg zur Längsachse</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit einem Naß-Schneidegerät scharfkantig und ebenflächig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">abzuschneiden. Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trennschnitte an Rundbordsteine R 15x22 durchführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKIAAA" RNoPart="70">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006102017376000073">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefbordsteine 08/25/100 liefern und versetzen. Bordsteine aus Beton nach den technischen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Plfasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen (TL Plfaster-StB 06/15) und der DIN EN 1340, Qualität DTI, liefern und als Einfassung der freien Ränder nach der ATV &#x22;Verkehrswegebauarbeiten&#x22; - Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen&#x22; - DIN 18318 versetzten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefbordsteine 06/30/100, zweischichtig, Farbe: grau. Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C20/25, Korngemisch 0/16, zu versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C20/25, Korngemisch 0/16, zu versehen. Kellenstrich ist auszuführen. Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen. Dicke des Unterbetons: 20cm. Der Unterbeton ist vorzuverdichten. Abmessungen der Rückenstütze 12/27-30cm. Eingeschlossen sind das Auskoffern des Kalksteinschotters in diesem Bereich, der Einbau des Kalksteinschotters als Profilausgleich und die Herstellung der Verdichtung des Feinplanums. Versetzten in Einzellängen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tiefbordstein 08/25/100 liefern / einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKKAAA" RNoPart="80">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251006102023924000074">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefbordsteine der Vorposition auf Passmass/Gehrung nach DIN 18318 trennen. Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist beim trennen auf Naßschnitt zuachten. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tiefbordstein 08/25/100 der Vorposition auf Pasmass/Gehrung schneiden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIBAAA" RNoPart="90">
          <Qty>1410.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251002134528926000058">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2 - reih . Rinne aus 24/16/14 und 16/16/14 Basamentsteinen liefern und herstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterstreifen als zweizeilige Rinne bzw., 32 cm breit, liefern u. herstellen, einschließlich der ggf. erforderlichen Erdarbeiten, des Anpassens des Schotterplanums und der Aussparungen bzw. der Anpassung an Straßenabläufe.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen nach DIN EN 1338, Typ D, mit Vorsatz, Rastermaß 16x16 oder 24x16 cm, Nennmaß 158x158x140 mm bzw. 238x158x140 mm, mit Fase.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C25/30, XC2, XF2, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm, Rückenstütze 10 cm breit, beidseitig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das auf Passmaß erforderliche geradkantige Schneiden und die evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte der Rinnsteine werden gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>2 - reih . Rinne aus Basamentsteinen liefern und herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKLBFI" RNoPart="100">
          <Qty>414.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006110540111000075">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 - reih . Rinne aus 24/16/14 und 16/16/14 Basamentsteinen liefern und herstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterstreifen als einzeilige Rinne bzw., 16 cm breit, liefern u. herstellen, einschließlich der ggf. erforderlichen Erdarbeiten, des Anpassens des Schotterplanums und der Aussparungen bzw. der Anpassung an Straßenabläufe</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen nach DIN EN 1338, Typ D, mit Vorsatz, Rastermaß 16x16 oder 24x16 cm, Nennmaß 158x158x140 mm bzw. 238x158x140 mm, mit Fase.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterbeton C25/30, XC2, XF2, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm, Rückenstütze 10 cm breit, beidseitig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das auf Passmaß erforderliche geradkantige Schneiden und die evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte der Rinnsteine werden gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>1 - reih . Rinne aus Basamentsteinen liefern und herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJJIOCI" RNoPart="110">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006141613056000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rinnensteine 24/16/14 u 16/16/14 schneiden</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind mit einem geeignetem Schneidegerät (Naßschneidetisch), rechtwinklig oder schräg (Gehrung) zur Längsachse, scharfkantig und ebenflächig zu </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schneiden. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anpassen und </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schneiden</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> in Einzellängen. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">icht brauchbares Material in Eigentum des AN übernehemen und von der Baustelle entfernen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rinnensteine schneiden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKCAAA" RNoPart="120">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251006095102518000068">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteinpflaster  Einfassung 20/10/8 liefern/einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einfassung liefern und herstellen, einschließlich der ggf. hierfür erforderlichen Erdarbeiten als Umpflasterung der Abläufe in den Grünflächenmulden. Pflastersteine DIN 18501-140 Beton (200/100/80mm). Breite der Umpflasterung: 100x80 (0,65m² Fläche). Farbe: grau. Bettung nach ZTV-Pflaster StB, DIN 18318 Abschnitt 3.3. auf Beton C 20/25, 10cm Rückenstützen. Steine mit Rheinsand säubern. Fugen mit hydraulisch gebundenem Fugenmörtel gem. WTA Merkblatt herstellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Umpflasterung von Abläufen , liefern und herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJDGBGI" RNoPart="130">
          <Qty>184.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006141922888000011">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Borddehnungsfugen anlegen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Herstellung der Bordanlagen und Rinnen sind Dehnungsfugen wie folgt anzulegen: Im Fundament ist durchschnittlich im Abstand von max. 20 m eine 20 mm breite Fuge anzulegen, die mit der Rinnen- und Bordfuge an dieser Stelle übereinstimmen muss. Das dazu erforderliche Schneiden der Bord- und Rinnsteine wird nicht gesondert vergütet. Diese Fuge ist mit einer TOK-Scheibe voll abzudichten und an der Oberfläche der Borde und Rinne mit Bordsteinfugenkitt o. glw. zu verfugen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bord- und Rinnendehnungsfugen anlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOIAAAA">
          <Description ID="R20251002134450821000057">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text/>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflasterflächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJFOAPI" RNoPart="140">
          <Qty>460.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251002134450817000056">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteinpflaster 20/10/8 grau liefern und einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfläche aus Betonpflastersteinen im Ellenbogenverband herstellen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteine 20/10/8 cm, Mikrofase, grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau in Nebenflächen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflaster aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 Qualität DI, Rastermaß 200 x 100 mm, Steindicke 80 mm, Nennmaß 197 x 97 x 80 mm, inkl. Ergänzungssteine 97 x 97 x 80 mm, herstellen. Zweischichtig hergestellte Pflastersteine, mit einer Verschleißschicht aus farbechtem Edelsplitt. Dicke der Verschleißschicht mindestens 10 mm.  Pflastersteine mit 2 mm Mikrofase und mind. 3 mm Abstandhalter, und Verschiebesicherung, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Von den Pflastersteinen sind vorab Muster vorzulegen. Der AG behält sich ausdrücklich vor, über Farbe und Qualität der Pflastersteine nach Vorlage der Muster zu entscheiden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Pflastersteine in Ellenbogenverband versetzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor der Pflasterung ist die </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht mit einer 4 cm starken Bettungsschicht = Brechsandsplittgemisch 0/5 mm nach TL-Pflaster</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, nach dem Verdichten gemessen, abzudecken, zu verdichten und zwischen Lehren sauber abzuziehen. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe und der Solleinbaustärke max. 1 cm. Die Bettung muss dauerhaft wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend filterstabil sein. Wiederstand gegen Zertrümmerung SZ22 (LA25). Die Eignung des Bettungsmateriales ist vor Beginn der Pflasterarbeiten nachzuweisen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterung in verschiedenen, wechselnden Verbänden mit  Läufern und Rollschichten ohne Aufpreis. Die Kosten für die Lieferungen von Passsteinen 10/10/8 sind in den EP einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine zweistufige Filterstabile Fugenfüllung, abgestimmt auf die Bettungsschicht, herstellen: </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Fugenfüllung Brechsand 0/2 mit geringem Feinanteil ca. 5 Gew.-%&#x3c; 0,063 mm </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Fugenfüllung Brechsand 0/2 mit hohem Feinanteil ca. 15 bis 20 Gew.-%&#x3c; 0,063 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschlämmen, abfegen und bis zur Standfestigkeit abrütteln. Danach muß die geforderte Bettungsdicke vorhanden sein. Bis zur Standfestigkeit mit einer hinsichtlich Frequenz und Betriebsgewicht, geeigneten Vibrationsplatte einrütteln. Es dürfen nur Vibrationsplatten, die mit einer Platten-Gleitvorrichtung (z. B. Vulkolan) versehen sind, eingesetzt werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschließend sind die Flächen erneut komplett mit dem o. g. Fugenmaterial abzustreuen und bis zur vollständigen Fugenfüllung einzuschlämmen. Freigabe für den Verkehr (auch Baustellen und Anliegerverkehr) erst nach ausreichender Abtrocknung des Pflasterunterbaues.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzukalkulieren ist das dreimalige zusätzliche Einschlämmen bis zum vollständigen Verschluß der Pflasterfugen im Abstand von jeweils 4 Wochen. 2 x nach Abnahme mit schriftlicher Mitteilung bei der örtlichen Bauleitung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(im 1.Jahr nach Fertigstellung)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betonsteinpflaster 20/10/8 grau  liefern und einbauen, Wege</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJJKFOI" RNoPart="150">
          <Qty>1900.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251006141819692000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteinpflaster 20/10/8 anthrazit liefern und einbauen, Parkflächen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfläche aus Betonpflastersteinen im Ellenbogenverband herstellen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteine 20/10/8 cm, Mikrofase, antrahzit</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Parkplatzflächenbereich</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflaster aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 Qualität DI, Rastermaß 200 x 100 mm, Steindicke 80 mm, Nennmaß 197 x 97 x 80 mm, inkl. Ergänzungssteine 97 x 97 x 80 mm, herstellen. Zweischichtig hergestellte Pflastersteine, mit einer Verschleißschicht aus farbechtem Edelsplitt. Dicke der Verschleißschicht mindestens 10 mm.  Pflastersteine mit 2 mm Mikrofase und mind. 3 mm Abstandhalter, und Verschiebesicherung, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Plfaster aus Betonpflstersteinen DIN EN 1338 Qualität DI, Rastermaß 200x100mm, Steinstärke 80mm, Nennmaß 197x97x80mm, inkl. Ergänzungssteine 97x97x80mm, herstellen. Zweischichtig hergestellte Pflastersteine mit einer Verschleißschicht aus farbechtem Edelsplitt. Dicke der Verschleißschicht mindestens 10mm. Pfastersteine mit 2mm Mikrofase und mind. 3mm Abstandhalter und Verschiebesicherung. Farbe: grau. Von den Pflastersteinen sind vorab Muster vorzulegen. Der AG behält sich ausdrücklich vor, über Farbe und Qualität der Pflastersteine nach Vorlage der Muster zu entscheiden. Die Pflastersteine im Ellenbogenverband versetzen. Vor der Pflasterung ist die Schottertragschicht mit einer </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4cm starken Bettungsschicht = Brechsandsplittgemisch 0/5mm (TL-Pflaster)</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, nach dem Verdichten gemessen, anzudecken, zu verdichten und sauber abzuziehen. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe und der Sollbaustärke max. 1,00cm. Die Bettung muss dauerhaft wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend filterstabil sein. Wiederstand gegen Zertrümmerung SZ22 (LA25). Die Eignung des Bettungsmaterials ist vor Beginn der Pflasterarbeiten nachzuweisen. Pflasterung in verschiedenen, wechselnden Verbänden mit Läufern und Rollschichten ohne Aufpreis. Die Kosten für Lieferung von Passsteinen 10x10x8 sind in den EP einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine zweitstufige Filterstabile Fugenfüllung, abgestimmt auf die Bettungsschicht,  herstellen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Fugenfüllung Brechsand 0/2 mit geringem Feinanteil ca. 5 Gew.-% &#x3c;0,063mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Fugenfüllung Brechsand 0/2 mit hohem Feinanteil ca. 15-20 Gew.-% &#x3c;0,063mm einschlämmen, abfegen und bis zur Standfestigkeit abrütteln. Danach muss die geforderte Bettungsstärke vorhanden sein. Bis zur Standfestigkeit mit einer hinsichtlich Frequenz und Betriebsgewicht, geeigneten Vibrationsplatte einrütteln. es dürfen nur Vibrationsplatten, die mit einer Platten-Gleitvorrichtung (z.B. Vulkolan versehen sind, eingesetzt werden. Anschließend sind die Flächen erneut komplett mit dem o.g. Fugenmaterial abzustreuen und bis zur vollständigen Fugenfüllung einzuschlämmen. Freigabe für den Verkehr (Auch Baustellen und Anliegerverkehr) erst nach ausreichender Abtrocknung des Pflasterunterbaus. Einzukalkulieren ist das dreimalige zusätzliche Einschlämmen bis zum vollstlndigen Verschluss der Pflasterfugen im Abstand von jeweils vier Wochen. 2 x nach Abnahme mit schriftlicher Mitteilung bei der örtlichen BL (im 1. Jahr nach Fertigstellung).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: DIe Parkplatzmarkierungssteine sind in Grauensteinen auszuführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betonsteinpflaster 20/10/8 anthrazit liefern und einbauen, Parkfächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJBOHLA" RNoPart="160">
          <Qty>3140.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251002134100188000044">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen nach DIN EN 1338, mit planmäßig ebener Oberseite, umlaufender Fase und Abstandhaltern, in Verbundsystem-Ausführung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung im systembedingten Rastermaß mit passenden Ergänzungssteinen (Normal-, Rand- und Anfangssteine) zur Herstellung eines form- und kraftschlüssigen Verbandes mit hohem Verschiebewiderstand.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Frost- und Tausalzbeständig gemäß DIN EN 1338</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ebenflächigkeit gemäß DIN 18318</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und Einbau gemäß ZTV P-StB</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: naturgrau</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steindicke: ca. 100 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rastermaße (Nennmaße):</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">– Normalstein: ca. 220 × 254 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">– Randstein: ca. 220 × 191 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">– Anfangsstein: ca. 254 × 125 mm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung mit 3–5 mm Fugen, bei Steindicke ≥ 10 cm mit 5–8 mm Fugen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB, fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen verfüllen und Pflasterfläche abrütteln.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse an Ränder, Einbauten und Sonderflächen durch Nassschnitt herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Von den Pflastersteinen sind vorab Muster vorzulegen. Der AG behält sich ausdrücklich vor, über Farbe und Qualität der Pflastersteine nach Vorlage der Muster zu entscheiden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Pflastersteine in Ellenbogenverband versetzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor der Pflasterung ist die </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht mit einer 4 cm starken Bettungsschicht = Brechsandsplittgemisch 0/5 mm nach TL-Pflaster</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, nach dem Verdichten gemessen, abzudecken, zu verdichten und zwischen Lehren sauber abzuziehen. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe und der Solleinbaustärke max. 1 cm. Die Bettung muss dauerhaft wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend filterstabil sein. Wiederstand gegen Zertrümmerung SZ22 (LA25). Die Eignung des Bettungsmateriales ist vor Beginn der Pflasterarbeiten nachzuweisen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterung in verschiedenen, wechselnden Verbänden mit  Läufern und Rollschichten ohne Aufpreis. Die Steine sind im Ellenbogenverband zu verlegen. Die Kosten für die Lieferungen von Passsteinen 10/10/8 sind in den EP einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine zweitstufige Filterstabile Fugenfüllung, abgestimmt auf die Bettungsschicht,  herstellen: </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Fugenfüllung Brechsand 0/2 mit geringem Feinanteil ca. 5 Gew.-%&#x3c; 0,063 mm </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Fugenfüllung Brechsand 0/2 mit hohem Feinanteil ca. 15 bis 20 Gew.-%&#x3c; 0,063 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschlämmen, abfegen und bis zur Standfestigkeit abrütteln. Danach muß die geforderte Bettungsdicke vorhanden sein. Bis zur Standfestigkeit mit einer hinsichtlich Frequenz und Betriebsgewicht, geeigneten Vibrationsplatte einrütteln. Es dürfen nur Vibrationsplatten, die mit einer Platten-Gleitvorrichtung (z. B. Vulkolan) versehen sind, eingesetzt werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschließend sind die Flächen erneut komplett mit dem o. g. Fugenmaterial abzustreuen und bis zur vollständigen Fugenfüllung einzuschlämmen. Freigabe für den Verkehr (auch Baustellen und Anliegerverkehr) erst nach ausreichender Abtrocknung des Pflasterunterbaues.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzukalkulieren ist das dreimalige zusätzliche Einschlämmen bis zum vollständigen Verschluß der Pflasterfugen im Abstand von jeweils 4 Wochen. 2 x nach Abnahme mit schriftlicher Mitteilung bei der örtlichen Bauleitung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(im 1.Jahr nach Fertigstellung)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung: Pflasterbelag in Verbundsystem mit Ergänzungssteinen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Triloc Verbundpflaster</span>
              </p>
              <p style="margin-left:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: BERDING BETON GmbH</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller/ Produkt </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">....................................................</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vom Bieter auszufüllen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betonverbundpflaster 10cm stark, naturgrau, liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKHCMI" RNoPart="170">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006101058625000072">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und fachgerechtes Herstellen von Markierungsplatten aus Betonwerkstein mit eingelegtem Symbol „Rollstuhl“.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format: ca. 40 × 40 × 8 cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche: gebürstet, planmäßig eben, mit umlaufender Fase.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: anthrazit (andere durchgefärbte Betontöne auf Anfrage möglich).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Markierungssymbole bestehen aus witterungsbeständigem, dauerhaft farbstabilem Gießharz in Weiß oder vergleichbarer Qualität.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Andere Einfärbungen der Markierungssymbole und Betonmatrix mit organischen Farbpigmenten auf Anfrage möglich.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Beton ist herzustellen unter Verwendung von edlen Gesteinskörnungen (z. B. quarzhaltiger Natursand, Basaltsplitt oder gleichwertig).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Platten müssen den Anforderungen nach DIN EN 1339 und DIN 485 entsprechen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Platten sind fach- und normgerecht gemäß ZTV Pflaster-StB, DIN 18318 sowie den Vorgaben der VOB/C (ATV Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge) zu verlegen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung höhen- und fluchtgerecht auf einer tragfähigen, gemäß ZTVT hergestellten Tragschicht sowie auf einer im verdichteten Zustand 3–5 cm starken Bettung aus dauerhaft wasserdurchlässigem Bettungsmaterial (z. B. gebrochenes Baustoffgemisch 0/5 mm).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Platten sind mit 3–5 mm umlaufender Fuge zu verlegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen sind mit Fugenschlussmaterial 0/2 mm zu verfüllen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Abrütteln der Platten ist unzulässig. Die Markierungsteine sind Hammerfest zu verlegen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Angaben:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge: ca. 40 cm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: ca. 40 cm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: ca. 8 cm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegebett: Brechsandsplittgemisch 0/5 nach TL </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: anthrazit (oder gleichwertig)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche: gebürstet</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsumfang:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einheitspreis umfasst die Lieferung sämtlicher Materialien, Transport, Lagerung, Nebenarbeiten sowie die fachgerechte Verlegung der Platten einschließlich aller erforderlichen Zuschlagstoffe, sofern nicht in anderen Positionen gesondert aufgeführt.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweis:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachzuweisen ist die Einhaltung der o. g. Normen (DIN EN 1339, DIN 485) durch ein geeignetes Prüfzeugnis oder eine Herstellerbescheinigung eines gleichwertigen Produktes.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Markierungsplatte mit Rollstuhlsymbol liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJDLHMI" RNoPart="180">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006143448373000014">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und fachgerechtes Herstellen von Markierungsplatten aus Betonwerkstein mit eingelegtem Symbol „E-Lademöglichkeit“ (z. B. stilisiertes E-Fahrzeug oder Ladesymbol).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format: ca. 40 × 40 × 8 cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche: gebürstet, planmäßig eben, mit umlaufender Fase.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: anthrazit (andere durchgefärbte Betontöne auf Anfrage möglich).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Markierungssymbol besteht aus witterungsbeständigem, dauerhaft farbstabilem Gießharz in Weiß oder gleichwertiger Qualität.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Andere Einfärbungen der Markierungssymbole und der Betonmatrix mit organischen Farbpigmenten sind auf Anfrage möglich.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Beton ist unter Verwendung von edlen Gesteinskörnungen (z. B. quarzhaltigem Natursand, Basaltsplitt oder gleichwertig) herzustellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Platten müssen den Anforderungen gemäß DIN EN 1339 und DIN 485 entsprechen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verlegung erfolgt fach- und normgerecht gemäß ZTV Pflaster-StB, DIN 18318 sowie den Bestimmungen der VOB/C (ATV Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht auf einer tragfähigen, gemäß ZTVT hergestellten Tragschicht sowie auf einer im verdichteten Zustand 3–5 cm starken Bettung aus dauerhaft wasserdurchlässigem Bettungsmaterial (z. B. gebrochenes Baustoffgemisch 0/5 mm) zu verlegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verlegung erfolgt mit 3–5 mm umlaufender Fuge.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fugen sind mit Fugenschlussmaterial 0/2 mm zu verfüllen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Abrütteln der Platten ist unzulässig. Die Markierungsteine sind Hammerfest zu verlegen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Angaben:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge: ca. 40 cm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: ca. 40 cm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke: ca. 8 cm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegebett: Brechsandsplittgemisch 0/5 nach TL </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: anthrazit (oder gleichwertig)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche: gebürstet</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsumfang:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einheitspreis umfasst die Lieferung sämtlicher Materialien, Transporte, Nebenarbeiten sowie die fachgerechte Verlegung der Markierungsplatten einschließlich aller erforderlichen Zuschlagstoffe, sofern nicht in anderen Positionen gesondert aufgeführt.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweis:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachzuweisen ist die Einhaltung der o. g. Normen (DIN EN 1339, DIN 485) durch ein geeignetes Prüfzeugnis oder eine Herstellerbescheinigung eines gleichwertigen Produktes.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Markierungsplatte mit Symbol &#x22;E-Lademöglichkeit&#x22; liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJDJFPA" RNoPart="190">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006142009590000013">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonpflastersteine verschiedener Arten und Abmessungen sind </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">an den Rändern und Übergängen anzupassen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind mit einem geeignetem Schneidegerät (Naßschneidetisch), rechtwinklig oder schräg (Gehrung) zur Längsachse, scharfkantig und ebenflächig zu </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schneiden. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anpassen und </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">schneiden</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> in Einzellängen. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">icht brauchbares Material in Eigentum des AN übernehemen und von der Baustelle entfernen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflasterschnitt</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJKEJEI">
          <Description ID="R20251006095122000000070">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Spritzschutzstreifen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Spritzschutzstreifen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKDAAA" RNoPart="200">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251006095121997000069">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1-reih. Spritzschutzstreifen aus Platten 40/40/05 liefern und einbauen. Einzeiliger Plattenstreifen aus Platten 40/40/05 herstellen. Einschließlich aller Erdarbeiten, unterhalb des Planums und der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Einbauten und Gebäudeecken. Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Rastermaß 40x40x5cm, Unterbeton C20/25, XC2, XF2, Dicke im verichtetem Zustand = 15,00cm. Das auf Passmaß erforderliche gradkantige Schneiden und die evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte der Platten sind in diese Position mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist beim trennen auf Naßschnitt zuachten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die benötigte Noppenbahn ums Gebäude wird gesondert geliefert und abgerechnet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In diese Position ist das Anfüllen mit Füllboden für die passende Höhe des Spritzschutzstreifens mit einzukalkulieren. Anfüllung von bis zu 60cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Spritzschutzstreifen aus Betonplatten 40/40/5, einreihig liefern / einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJKFEOI" RNoPart="210">
          <Qty>500.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006095122006000071">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertikale Dränschicht DIN 4095 aus vlieskaschierten Noppenbahnen, Schichtdicke 9mm, an das Mauerwerk der Bestandsgebäude anbringen und nach Durchführung der Boden- Betonanfüllung, Unterbau- bzw. der Pflasterarbeiten, höhen- /profilgerecht abschneiden. Einbau in ca. 60cm tiefen Streifen. Anfallendes Schnittgut ist zu entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vlieskaschierte Noppenbahnen liefern / einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOEIAAA" RNoPart="9">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Oberflächenentwässerung Parkplätze</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOELIHI">
          <Description ID="R20260416082001013000011">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Oberflächenentwässerung soll durch Mulden zwischen den Parkplätzen erfolgen. Hierzu werden die Rundbordsteine R9 unterbrochen, die Lücke wird durch einen Betonstein 16/16/14gefüllt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf der Rückseite des Rundbordsteins wird ein Betonstein 20/10/8 auf der Höhe des Betonsteins16/16/14 als Läufer gesetzt. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Siehe Detailplan. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEJFJI" RNoPart="10">
          <Qty>285.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260416081639380000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbordstein R 15x22, r= 9cm  liefern und auf Lücke versetzten</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine aus Beton nach den Technischen Liefer-bedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen (TL Pflaster-StB 06) und der DIN EN 1340, Qualität DTI, liefern und nach der ATV &#x22;Verkehrswegebauarbeiten Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen&#x22; - DIN 18318 versetzen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rundbordsteine R 15x22, r = 9 cm, L = 100 cm, zweischichtig.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: grau.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bordsteine sind auf Lücke zu versetzten mit einem Abstand von 16cm . </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu versehen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der Rückenstütze mit Zementmörtel zu verschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke des Unterbetons: 25 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Unterbeton ist vorzuverdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen der Rückenstütze: 15/37 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind das Auskoffern des Kalksteins in diesem Bereich, der Einbau dieses Kalksteins als Profilausgleich und die Herstellung und die Verdichtung des Feinplanums.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzen in Einzellängen als Einfassung der Baumbeete.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Einbau am Parkplatz und als Beeteinfassung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rundbordstein R 15x22, r 9cm  liefern und auf Lücke versetzten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEKGJA" RNoPart="20">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260416081646685000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonstein grau 16/16/14  liefern und herstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonstein als zwischenstein, zwischen den Rundbordsteinen R9 versetzten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C 20/25,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korngemisch 0/16, zu versetzen und mit einer</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückenstütze aus Beton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">versehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich der ggf. erforderlichen Erdarbeiten, des Anpassens des Schotterplanums und der Aussparungen bzw. der Anpassung an Straßenabläufe.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen nach DIN EN 1338, Typ D, mit Vorsatz, Rastermaß 16x16cm, Nennmaß 158x158x140 mm, mit Fase.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das auf Passmaß erforderliche geradkantige Schneiden und die evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte der Rinnsteine werden gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betonstein 16/16/14 grau liefern und versetzten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEMIBI" RNoPart="30">
          <Qty>335.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260416084905271000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Läufer auf Rückenstütze liefern und versetzten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonstein 20/10/8 grau, als Läufer auf die Rückenstütze des Rundbordsteins R 9 in Beton C20/25 setzten. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Steine sind auf den frischen Unterbeton C 20/25,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korngemisch 0/16, zu versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C 20/25, Korngemisch 0/16, zu versehen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rückenstütze ist in den Geraden zu schalen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bordsteinfugen sind auf der Rückseite oberhalb der Rückenstütze mit Zementmörtel zu verschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen der Rückenstütze: 10/20 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eingeschlossen sind das Auskoffern in diesem Bereich, der Einbau dieses Kalksteins als Profilausgleich und die Herstellung und die Verdichtung des Feinplanums.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versetzen in Einzellängen als Mähkante der Mulde.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Längsfugen zwischen Bordstein und Rinnenflussbahn und Stoßfugen der Rinnenplatten wie folgt herstellen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fugen mit Zementmörtel im MV. 1:3 vollständig vergießen und verfugen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Vergießen und Verfugen ist am gleichen Tag durchzuführen, damit ein einwandfreier Verbund des Mörtels gewährleistet ist.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die fertigen Längen mit scharfem Sand von den anhaftenden Mörtelresten gründlich säubern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Läufer auf Rückenstütze liefern und versetzten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOIEAAA" RNoPart="10">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Asphaltarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAOIEOOA">
          <Description ID="R20251002135215869000061">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Asphaltarbeiten für die Asphaltdecke sollen Abschnittsweise asphaltiert werden. Das Asphaltieren in 3 Abschnitten ist mit in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Trag- und Binderschicht kann auch abschnittsweise durchgeführt werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu beachten ist die Zugänglichkeit des Gebäudes für die noch tätigen Handwerker. Hier ist eine enge Absprache mit allen beteiligten Firmen erforderlich</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse bei den Asphaltarbeiten (1.10.10-1.10.100) aufgrund von Einbauten (Kanaldeckel, reinragende Sinkkästen, oder ähnliches) sind in die nachfolgenden Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse bei den Asphaltarbeiten (1.10.10-1.10.100) aufgrund von Einfassungen (Rinnen- und Bordanlagen) sind in die nachfolgenden Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIFMOI" RNoPart="10">
          <Qty>5300.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251002135215869000062">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS, 4,00 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC11DS herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12/14.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Einbaudicke = 4,0 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Bindemittel = 25/55-55 A.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Grobe Gesteinskörnung = Kategorie </span>
               <span style="font-family:Futura-CondensedLightOblique;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">C</span>
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">100/0.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltbeton gem. ZTV Asphalt-StB 07/13, liefern, einbauen und verdichten. Kantenverdichtung durchführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbindung der Schachtabdeckungen wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massennachweis (Soll-Ist-Vergleich) über vom AG anerkannte Wiegekarten. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Abrechnung gilt 100kg/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat auf Anweisung der Bauleitung die für die Dickenmessung erforderlichen Bleche bzw. Folien nach TPD-StB 12 zu verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folienabstand: 10 m wechselseitig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Asphaltdeckschichten sind so herzustellen, dass weder sichtbare noch konstruktive Fugen entstehen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierfür notwendige Maßnahmen, wie das Anspritzen der Haftflächen werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Handeinbau wird nicht gesondert vergütet. Die herzustellenden Flächen sind im beigefügten Lageplan erkennbar.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachdem eingewalzten verdichteten Aspahlteinbau ist zwingend ein Antritt an den Rinnenplatten, Rinnsteinen, Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten von 5,00 mm erforderlich.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS, 4,00 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIHGOI" RNoPart="20">
          <Qty>5300.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251002135215869000063">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltbinderschicht AC 16 BS 6,0 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gem. ZTV Asphalt-StB 25, liefern, einbauen und verdichten. Kantenverdichtung durchführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-Condensed;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Asphaltbinderschicht aus AC 16 B S liefern und herstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">In Verkehrsflächen der Belastungskl. Bk3,2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Einbaudicke = 6,5 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Bindemittel = 25/55-55 A.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Grobe Gesteinskörnung = Kategorie </span>
               <span style="font-family:Futura-CondensedLightOblique;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">C </span>
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">100/0.*)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Grobe Gesteinskörnung = Kategorie </span>
               <span style="font-family:Futura-CondensedLightOblique;font-style:italic;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">SZ </span>
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">18.</span>
              </p>
              <p style="text-indent:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbindung der Schachtabdeckungen wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massennachweis (Soll-Ist-Vergleich) über vom AG anerkannte Wiegekarten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Abrechnung gilt 150 kg/m²</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat auf Anweisung der Bauleitung die für die Dickenmessung erforderlichen Bleche bzw. Folien nach TPD-StB 12 zu verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folienabstand: 10 m wechselseitig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Asphaltdeckschichten sind so herzustellen, dass weder sichtbare noch konstruktive Fugen entstehen. Hierfür notwendige Maßnahmen, wie das Anspritzen der Haftflächen werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Handeinbau wird nicht gesondert vergütet. Die herzustellenden Flächen sind im beigefügten Lageplan erkennbar.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltbinderschicht AC 16 BS 6,00 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIJDEI" RNoPart="30">
          <Qty>5300.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251002135215869000064">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht AC 32 T S; 10 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht gem. ZTV Asphalt-StB 07/13, liefern, einbauen und verdichten. Kantenverdichtung durchführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Asphalttragschicht aus AC 32 T S herstellen</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Einbaudicke = 10 cm.</span>
              </p>
              <p style="margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Bindemittel = 50/70.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbindung der Schachtabdeckungen wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massennachweis (Soll-Ist-Vergleich) über vom AG anerkannte Wiegekarten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Abrechnung gilt 185 kg/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat auf Anweisung der Bauleitung die für die Dickenmessung erforderlichen Bleche bzw. Folien nach TPD-StB 12 zu verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Folienabstand: 10 m wechselseitig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Asphaltdeckschichten sind so herzustellen, dass weder sichtbare noch konstruktive Fugen entstehen. Hierfür notwendige Maßnahmen, wie das Anspritzen der Haftflächen werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Handeinbau wird nicht gesondert vergütet. Die herzustellenden Flächen sind im beigefügten Lageplan erkennbar.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalttragschicht AC 32 TS; 10 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIKOMI" RNoPart="40">
          <Qty>11360.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251002135215869000065">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichtenverbund nach ZTV Asphalt StB 07/13 durch Ansprühen eines bituminösen polymermodifizierten Bindemittels herstellen. Art und Dosierung in Abhängigkeit von der Unterlage nach Tabelle 7 der ZTV Asphalt StB 07/13 und nach TL BE-StB 15.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angesprühte Flächen sind vor Überfahrung zu schützen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-Condensed;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Bitumenemulsion aufsprühen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">aufsprühen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis Bk100.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Unterlage = Asphaltbefestigung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Bindemittel = C60BP4-S.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Futura-CondensedLight;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Bindemittelmenge = 250 g/m2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(39,38,39);">Vor Einbau Asphaltdeckschicht.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die verschmutzte Unterlage ist vorher sorgfältig zu reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Das Aufbringen des Schichtverbundes ist in den gleichen Abschnitten wie der Aspahlteinbau zu wählen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bitumenemulsion aufsprühen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIMKBI" RNoPart="50">
          <Qty>5300.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251002135215885000066">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstumpfung Asphaltbetondecke</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gleichmässiges maschinelles Abstreuen der warmen Oberfläche mit Edelsplitt 1/3 mm und einwalzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht gebundenes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstreumenge: 1,0 kg/m2</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abstumpfung Asphaltbetondecke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGDEBI" RNoPart="60">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251002135215888000070">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalt schneiden</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ashpahltdecke an Anschlussbereichen schneiden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">d = 10-15 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Anschlüsse an vorhanden Asphaltdecken</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalt schneiden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOIOCOI" RNoPart="70">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251002135215888000067">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Senkrecht hergestellte Längs- und Querfugen in Asphaltdeckschichten sowie Anschlüsse an Bestandsasphaltflächen reinigen, lose Bestandteile entfernen und ggf. trocknen. Fugenwände mit vom Hersteller des Bitumen-Fugenbandes vorgeschriebenem Voranstrich vollständig und deckend behandeln und trocknen lassen. Schmelzbares Bitumen-Fugenband, 10 mm Breite, an der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und mit erwärmtem Spachtel oder geeignetem Werkzeug vollflächig an die Fugenwände fest andrücken. Höhe des </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bitumen-Fugenband</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">es entsprechend der Deckschichthöhe bzw. bei Anschlüssen an Bestandsasphaltflächen entsprechend der Höhendifferenz plus 5 mm wählen. Verarbeitung so ausführen, dass eine dichte, bündige Oberfläche entsteht und Lufteinschlüsse vermieden werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Fugen innerhalb der Asphaltfläche sowie an den übergängen zu bestehenden Asphaltflächen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen zwischen Rinne und Asphalt, sowie Einbauten und </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Asphalt werden in einer gesonderten Position vergütet (Pos. 1.11.90 und 1.11.80)</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>bit. Fugen herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGAAAA" RNoPart="80">
          <Qty>19.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251002135215888000068">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss an Einbauten (Schächte, Schieberkappen etc.)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse der Asphaltdeckschicht an Einbauten wie Schächte oder Schieberkappen herstellen. Einbaufassungen reinigen, lose Bestandteile entfernen und ggf. trocknen. Wandungen der Einbauten sowie angrenzende Beton- oder Mörtelflächen mit auf Asphalt abgestimmtem Haftvermittler versehen und trocknen lassen. Schmelzbares </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bitumen-Dichtungsband</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> leicht erwärmen und gleichmäßig an die vorbereiteten Wandungen der Einbauten anpressen. Fugenband so verlegen, dass die vollständige Abdichtung zwischen Asphaltdeckschicht und Einbauten gewährleistet ist. Oberfläche bündig mit der Asphaltdeckschicht herstellen, Lufteinschlüsse vermeiden. Fugendicke entsprechend der Deckschicht, Fugenbreite 10 mm, Breite des Bandes an den Einbauten 0,6 cm oder nach Herstellerangaben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die mögliche Erschwernis beim Asphaltieren aufgrund der Einbauten sind in diese Position mit einzukalkulieren. Die Anzahl der Schächte und Schieberkappen ist den Bestandsplan, sowie der Auskunft der Versorgungsunternehmen zu entnehmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss an Einbauten (Schächte, Schieberkappen etc.)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGBNAA" RNoPart="90">
          <Qty>1596.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251002135215888000069">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenspalt herstellen und verfüllen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen in der Asphaltdeckschicht als Längs- und Querfugen mit zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugentiefe bis 4,0 cm, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenbreite 10 mm. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen reinigen, lose Bestandteile entfernen, mit Druckluft ausblasen und bei Bedarf trocknen. Fugenwände mit geeignetem Voranstrich gemäß Herstellerangaben behandeln. Fugenraum bis zur Oberkante mit Fugenvergussmasse nach ZTV-FUG verfüllen, Lufteinschlüsse vermeiden, Oberfläche bündig mit der Asphaltdeckschicht herstellen. Fugentiefe, Fugenbreite und Verarbeitung auf Vollständigkeit und Sauberkeit prüfen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Fugen zwischen Asphalt und Rinne</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fugenspalt herstellen und verfüllen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLBCKA" RNoPart="100">
          <Qty>75.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006144256484000017">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen in der Deckschicht</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen in der Dicke der bituminösen Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen. Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung säubern, soweit erforderlich trocknen und mit bituminösem Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des Voranstriches Fugenband an der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die Wandung gleichmässig anpressen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Deckschicht: 3,5 cm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenbreite 10 mm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor dem Einbau der bitum. Deckschicht ist ein Fugenband mit 0,6 cm Breite rund um die Abdeckung einzubauen, sonst wie in der Vorposition beschrieben. Weiterhin sind die Beton- und Mörtelflächen mit einem auf den Asphalt abgestimmtem Haftvermittler zu versehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen für Asphaltierabschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fugen in der Deckschicht</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJBKGOI" RNoPart="11">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Vegetationstechnische Bodenarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBBEOAAA">
          <Description ID="R20251006063718440000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis Pflanzenlieferung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in den nachfolgenden Positionen aufgeführten Pflanzen haben alle den Gütebestimmungen der FLL und der DIN 18916 zu entsprechen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzen, die den angegebenen Bestimmungen nicht entsprechen, werden reklamiert und sind vom Auftragnehmer zu ersetzen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach der Anlieferung der Pflanzen sind diese an schattiger Stelle zu lagern und, sofern sie nicht am selben Tag gepflanzt werden, einzuschlagen und zur Abnahme zu melden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Einschlagen der Pflanzen wird nicht gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die nachgelieferten Pflanzen sind bis zur Pflanzung ständig feucht zu halten.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Liefertermin der Pflanzware ist dem AG mind. 24h vorher anzugeben. Bei Anlieferung der Pflanzen werden diese vom AG abgenommen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Pflanzenlieferung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJBLAAA" RNoPart="10">
          <Qty>5012.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251002132823256000042">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden lagernd einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden für zukünftige Pflanzflächen liefern und andecken. Oberboden frei von Steinen, Wurzeln, Quecken usw. Stärke der Andeckung: ca. 30cm. Andeckung im Bereich der zukünftigen Pflanzflächen. Eingeschlossen sind die erforderlichen Transporte innerhalb der Baustelle. Die Einsaat wird gesondert vergütet. Andecken in Einzelflächen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechung nach DGM </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberboden seitl. lagern einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJMKAAA" RNoPart="20">
          <Qty>5012.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251009062217598000026">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">seitl. langernden Boden sieben</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zur vorherigen Position</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unrat (Wurzeln, Steine, etc.)  aus Boden sieben, als Vorbereitung zum Wiedereinbau.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Die Entsorgung wird ncht zusätzlich vergütet sondern ist in diese Position mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenmieten sieben</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechung nach DGM </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>seitl. lagernden Boden sieben</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJNFAAA" RNoPart="30">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20260422134011617000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden liefern und einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberboden für zukünftige Pflanzflächen liefern und andecken. Oberboden frei von Steinen, Wurzeln, Quecken usw. Stärke der Andeckung: ca. 30cm. Andeckung im Bereich der zukünftigen Pflanzflächen. Eingeschlossen sind die erforderlichen Transporte innerhalb der Baustelle.  Andecken in Einzelflächen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Abrechnung nach Gewicht gilt für die Abrechnung 1,8 to = 1 cbm verdichtete Masse.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberboden liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJBMJDI" RNoPart="40">
          <Qty>972.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20251002132823264000043">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumsubstrat liefern und einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzgrube der Vorposition verfüllen mit unterbaufähigem Baumgrubensubstrat entsprechend der FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2, 2004 liefern und im Bereich der Baumpflanzungen sowie der Wurzelgräben gemäß Detail schichtweise einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geforderte Eigenschaften des Pflanzsubstrates:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Nährstoffangereichertes Vegetationssubstrat zur Förderung des Feinwurzelwachstums mit hohem Anteil offen(mittel)poriger Mineralien</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Wasserdurchlässigkeit: k* &#x3e; 1,0 x 10-6 m/s.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Wasserspeicherfähigkeit bei EV2 = 45 MN/m2 &#x3e; 25 Vol.-%</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Grobporenanteil pF&#x3c;1,8 mindestens 1/3 und höchstens 2/3 desGPV</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Organische Stoffe PGB 2 = 2 Masse-%</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bodenreaktion: pH-Wert 5,5 - 7,5</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Salzgehalt = 100 mg/100 g Vegetationstragschichtgemisch</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Depotdüngerzugabe</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gemäß FLL - Regelwerk, BBschV und EBV BM-F0</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herkunftsnachweise und aktuelle Prüfzeugnisse sind vor dem Einbau unaufgefordert vorzulegen. Das Substrat ist fachgerecht zu verdichten EV2 &#x3e;= 45 MN/m2 und ein Verhältniswert EV2/EV1 &#x3c;= 2,5 gemäß FLL und entsprechend der Herstellerangaben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,8to/m³</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau bei Neupflanzungen je 4m³ </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baumsubstrat liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBEHAJA" RNoPart="50">
          <Qty>540.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251006063412449000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzgrube für Baum herstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1,50 m unter GOK Gelände</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untergrund in Pflanzbeeten auf die geforderte Tiefe gleichmäßig lockern. Unrat und Steine, die an die Oberfläche gelangen, in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Mittlere Lockerungstiefe über 40 - 50 cm. Vor Oberbodenauftrag sind die aufgelockerten Flächen vom AG abzunehmen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Pflanzflächenoberfläche zwischen den Einfassungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorung über andere Positionen im Titel Erdarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die ersten 50 cm sind in Aushub Schotter H1.1 berücksichtigt und darunter die vorhanden Auffülung H1.2. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflanzgrube für Baum herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBEKHBI" RNoPart="60">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251006063428610000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baumverankerung, Pfahl-Dreibock</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Halbrundhölzern, Pfahl, weißgeschält, Pfahllänge 300 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt aus Kokosstrick, mitteldick (12 g/m).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baumverankerung, Pfahl-Dreibock</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFAAAA" RNoPart="70">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251014095315433000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baum Gleditsia triacanthos ´Sunbrust´ liefern und pflanzen </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ als </span>
               <span style="font-family:Aptos Narrow;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Solitärgehölz , 14-16 H 3xv mDb, liefern und pflanzen. Inklusiv aller neben Leistungen , wie das herstellen und verfüllen einer Pflanzgrube. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baum Gleditsia triacanthos ´Sunbrust´ liefern und pflanzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIEGJA" RNoPart="80">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260505111046822000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baum Sophora japonica liefern und pflanzen </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Aptos Narrow;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sophora japonica als Solitärgehölz , 14-16 H 3xv mDb, liefern und pflanzen. Inklusiv aller neben Leistungen , wie das herstellen und verfüllen einer Pflanzgrube. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baum Sophora japonica liefern und pflanzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIFAAA" RNoPart="90">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260505111048053000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baum Liquidambar styraciflua liefern und pflanzen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Aptos Narrow;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liquidambar styraciflua also Solitärgehölz , 14-16 H 3xv mDb, liefern und pflanzen. Inklusiv aller neben Leistungen , wie das herstellen und verfüllen einer Pflanzgrube. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baum Liquidambar styraciflua liefern und pflanzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIGAAA" RNoPart="100">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260505111048752000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baum Corylus colurna liefern und pflanzen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Aptos Narrow;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Corylus colurna als Solitärgehölz , 14-16 H 3xv mDb, liefern und pflanzen. Inklusiv aller neben Leistungen , wie das herstellen und verfüllen einer Pflanzgrube. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baum Corylus colurna liefern und pflanzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIHAAA" RNoPart="110">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260505112050233000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baum Ginko biloba liefern und pflanzen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Aptos Narrow;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ginko biloba Solitärgehölz , 14-16 H 3xv mDb, liefern und pflanzen. Inklusiv aller neben Leistungen , wie das herstellen und verfüllen einer Pflanzgrube. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baum Ginko biloba liefern und pflanzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJIIAAA" RNoPart="120">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260505112050785000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baum Quercus robur liefern und pflanzen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Aptos Narrow;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Quercus robur als Solitärgehölz , 14-16 H 3xv mDb, liefern und pflanzen. Inklusiv aller neben Leistungen , wie das herstellen und verfüllen einer Pflanzgrube. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baum Quercus robur liefern und pflanzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJCAAAA" RNoPart="130">
          <Qty>5900.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251103071137439000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschiedene Sträucher als Wall Hecke liefern und pflanzen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">v.Str. 2xv, oB, h 90-100 . Pro m² 1 Plfanze.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <image width="381" Type="image/jpeg" Encoding="base64">/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
[encoded data, 127152 characters]
oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA/9k=</image>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inkl. der Erdarbeiten, Aushub ist in der Umliegenen Fläche einzubauen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischung und Gattung siehe Pflanzplan. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wallhecke pro m² 1Pflanze </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>verschiedene Sträucher als Wall Hecke liefern und pflanzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBGBAEI" RNoPart="140">
          <Qty>339.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006063827634000011">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Heckenpflanzung Carpinus betulus /  Leichte Heckenpflanze, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Carpinus betulus (Hainbuche) He 2xv mB geschn., h- 100 bis 125 cm, liefern und einpflanzen , pflanzen DIN 18916 in vorbereitete Pflanzfläche, Bodengruppe DIN 18915 (schwach bindig)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 Stk pro Meter.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Heckenpflanzung Carpinus betulus  liefern und einpflanzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJAJAAA" RNoPart="150">
          <Qty>6876.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251006070053347000028">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ebenheit 4 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen und fachgerecht entsorgen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Feinplanum für Pflanzfläche</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBFPCFI" RNoPart="160">
          <Qty>2194.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251010064111190000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flächen gemäß DIN 18917 mit Landschaftsrasen einsäen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Landschaftsrasen - Standard </span>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ohne Kräuter</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> für den universellen, extensiven Einsatz.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Saatgutmenge: 20 g/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden fräsen, lockern und profilgerecht planieren Saatgut liefern, ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten Vorzeitig entwickeltes Unkraut entfernen und umweltgerecht entsorgen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsaat auf den Pflanzbeeten</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Saatgutmenge: 20 g/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach Lieferschein</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einsaat in Einzelflächen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Landschaftsrasen einsäen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLIAAA" RNoPart="170">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006144527357000021">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wurzelschutztrennwand aus einer wurzelfesten, reißfesten und gegen Mikroorganismen beständigen Polyethylen (PE)-Bahn, mit einer Stärke von mindestens 5 mm, im Bereich der Baumstandorte einbauen. Die Trennwände sind in 30cm Abstand zu den zu schützenden Versorgungsleitungen senkrecht einzubringen und müssen von der Sohle der Versorgungsleitungen bis 10 cm unter Geländeoberfläche geführt werden. Die Länge der Trennwände beträgt jeweils 4,0 m. Einbau vor Flächenbefestigung und Bordanlagenbau nach Angabe der Bauleitung. Das  Herstellen und Verfüllen der zur Durchführung der Arbeiten  notwendigen Gräben wird gesondert vergütet. Höhe der Wurzelschutztrennwand: 0,50-1,5m. Über die verwendeten Materialien ist ein Materialnachweis zu erbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für neue Bäume bei Versorgungsleitung (Parkplatzbereich, Beleuchtungskabel)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wurzelschutzbahn einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJCCBOA" RNoPart="180">
          <Qty>84.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251103092519647000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Staudenbepflanzung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Staudenmischpflanzung als Fertigmischung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Staudenmischung, vom Lieferanten fertig vorgemischt, liefern und pflanzen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Staudenmischpflanzung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Einzelpflanzen Tb 9</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzabstand: 30-35cm </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Siehe Pflanzplan</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Staudenbepflanzung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJCBFAI" RNoPart="190">
          <Qty>64.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20251103085408445000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodendecker Symphoricarpus x chenaultii &#x22;Hancock&#x22; liefern und pflanzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe/Breite über 20 bis 40 cm , mit Topfballen, liefern und pflanzen DIN 18916 in vorbereitete Pflanzflächen, 3,5 Stück/m². </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssiges Material geht in eigentum des AN über. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodendecker</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIBBEOOFA">
          <Description ID="R20251006063718441000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Ausführung der Pflegearbeiten als</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Entwicklungspflegegilt DIN 18919. Die Leistungen beginnen nach der Abnahme und erstrecken sich über drei Vegetationsperioden, Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG nach Abschluss anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen, und sind die Einheitspreise mit einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflege und Bewässerungsgänge sind mit dem AG abzustimmen und anzumelden. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterhaltungspflege</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJNDAAA" RNoPart="200">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260421121838426000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflanzflächenpflege gemäß DIN 18919</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Pflege von Pflanzflächen (Stauden, Gehölze und Hecken) ist im Rahmen der Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 und der FLL für Grünflächenpflege auszuführen. Die Leistungen umfassen die fachgerechte Pflege der gesamten Pflanzflächen einschließlich der Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs (Wildkrautentfernung) sowie das Hacken und Lockern des Bodens. Die Verwendung von herbiziden und sonstigen chemischen Hilfsmitteln ist nicht erlaubt. Die Pflanzflächen sind einmal por Jahr zu Düngen mit einem 100% organischen Dünger (Nährstoffgehalt: Stickstoff (N) gesamt mind. 5 % ; Phosphat (P205) mind 3% ; Kaliumoxid (K2O) mind. 2%.Das Der Dünger und das ausbringen ist mit in den Einheitspreis einzukalkulieren.   Eingegangene Pflanzen sind nach Bedarf zu ersetzen. Erforderliche Rückschnittmaßnahmen sind auszuführen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das anfallende Schnittgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist von diesem fachgerecht zu entsorgen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bewässerung der Pflanzflächen erfolgt nach Bedarf mit einem Ansatz von 10 Arbeitsgängen pro Jahr.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Pflege ist mit 5 Pflegegängen pro Jahr über eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren, entsprechend insgesamt 15 Pflegegängen, zu kalkulieren.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der tatsächlich erbrachten Leistungen. Der Pflegegang und der Bewässerungsgang soll einzeln abgerechnet werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Die zu pflegende Fläche hat eine gesamt Größe von  8.166 m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterhaltungs- und Entwicklungspflege Pflanzflächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJNKAAA" RNoPart="210">
          <Qty>51.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20260427110924380000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterhaltungspflege der Rasenflächen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mähen von Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnitthöhe 4 cm, 12 Schnitte pro Jahr, der Preis der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen. Pro Jahr ist eine Düngung der Fläche durchzuführen und in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Als Dünger ist ein geeigneter Rasendünger zu wählen.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inkl. des Wässern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, die Kosten für das Wasser trägt der AG, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m², 5 Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird über einen Nachweis der tatsächlich Erbrachter Leistung. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Unterhaltungspflege nach FLLL und DIN 18919 ist auf drei Jahre zu berechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pro Jahr also 12 Mähgänge und nach Bedarf Bewässerungsgänge. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterhaltungspflege von Gebrauchsrasenflächen über einen Zeitraum von 3 Jahren.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die zu pflegende Fläche hat eine gesamt Größe von  4.000 m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterhatungs- und Entwicklungspflege Rasenflächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOGFAAA" RNoPart="12">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Regiearbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGFOOA" RNoPart="10">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Std</QU>
          <Description ID="R20251002135258032000072">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verrechnungssatz für Poliere</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u. dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet. Poliere, Schachtmeister o. dgl.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verrechnungssatz für Polier</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGHFII" RNoPart="20">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Std</QU>
          <Description ID="R20251002135258032000073">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verrechnungssatz für Arbeitskraft:</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jedoch Baufacharbeiter.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verrechnungssatz für Baufacharbeiter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGIMCI" RNoPart="30">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Std</QU>
          <Description ID="R20251002135258032000074">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bagger über 0,4 bis 1,0 m³.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verrechnungssatz für Bagger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGKDEI" RNoPart="40">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Std</QU>
          <Description ID="R20251002135258032000075">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verrechnungssatz für Baugerät:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jedoch Frontlader bis 75 KW.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verrechnungssatz für Frontlader</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGLJOI" RNoPart="50">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Std</QU>
          <Description ID="R20251002135258032000076">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verrechnungssatz für Baugerät:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jedoch LKW-Kipper mit Allradantrieb,ca. 12,0 to Nutzlast.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verrechnungssatz für LKW-Kipper</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGNAKI" RNoPart="60">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Std</QU>
          <Description ID="R20251002135258032000077">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verrechnungssatz für Baugerät:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">jedoch Kompressor über 5 bis 10 m³/min, einschl. Bohr- oder Abbauhammer.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verrechnungssatz für Kompressor</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGOHNI" RNoPart="70">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Std</QU>
          <Description ID="R20251002135258048000078">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verrechnungssatz für Baugerät:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Reversierbare Vibrationsplatte, bis 60kN</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verrechnungssatz für reversierbare Vibrationsplatte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBEAAAA" RNoPart="80">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Std</QU>
          <Description ID="R20251002135258048000079">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pumpe  6 kW, installieren und betreiben einschließlich aller Nebenarbeiten und Bedienung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pumpe bis 6 kW , installieren und betreiben</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOIDAAA" RNoPart="13">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Einrichtungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAIOANEI">
          <Description ID="R20251006110756028000079">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Einrichtungen sind in Abstimmung mit dem  AG,  in DB 703 zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Einrichtungen sind dem AG als Technische Zeichnung inklusive Fundamentplan vorzulegen und vor Produktion durch den AG freigeben zu lassen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zudem ist das Längs- und Quergefälle im Pflasterbereich unterhalb der Überdachung gemäß Lageplan zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Produktion ist dem AG eine Zeichnung der Überdachung  zur Produktionsfreigabe vorzulegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Anlagen sind, wenn nicht als gesonderte Position aufgelistet, zur Baustelle zu liefern und vor Ort zu montieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN prüft im Vorhinein die Örtlichkeit (Standort, Erreichbarkeit und ggf. Hindernisse) um die Lieferung und fachgerechte Montage gewährleisten zu können. Dies ist mit in den folgenden Einheitspreisen zu berücksichtigen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schotterfläche im Bereich sämtlicher Einrichtung ist vor Beginn der Fundamentarbeiten herzustellen, so dass der Schotteraufbau als Erdschalung genutzt werden kann. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wichtige Hinweise zu den Einrichtungen und zur Kalkulation</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJJCAAA" RNoPart="10">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006141112305000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrradüberdachnung herstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite = 4,10 m - 4,30 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe = 2,00 m - 2,30 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe = 2,20 m - 2,50 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Dimensionierung der Stützen ist eine Überpflasterung von 200 mm berücksichtigt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überdachnung aus verzinkten Stahlprofilen und Einscheiben Sicherheitsglas ESG 8mm. Tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flachdach als Gründach mit integrierter Wasserführung und bodennahe Entwässerung über Wasserspeier. Attika umlaufend min 100 bis 180 mm. Entwässerung über Eckpfosten mittels Wasserspeier, Austritt auf OK Pflaster.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statik für Schneelastzone 1 für Flachdach mit Dachbegrünung, sowie Windlastzone 2 muss nachgewiesen werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4 Pfosten mit Fußplatten zum Aufdübeln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3 Rückwände, 1 Seitenwand links und 1 Seitenwand rechts aus Einscheibensicherheitsglas (ESG 8 mm) glashell mit Glashaltern befestigt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Eingang über die Vorderseite 4,10 m bis 4,45 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz:</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:ArialMT-Identity-H;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">C4 medium (Korrosivität in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-2).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die gesamte Konstruktion verzinkt, grundiert und farbbeschichtet:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlkonstruktion in DB703 Eisenglimmer Grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachblech RAL 9002 Grauweiß</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inklusive Fundamente</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fahrradüberdachnung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJJGAAA" RNoPart="20">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006141326256000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gründach für Fahrradüberdachnung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gründach passend zur Fahrradüberdachnung herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachbegrünungssystem für Flachdach mit Bepflanzung von mindesten 10 verschiedenen robusten Sedumarten. Pflanzdichte bei Auslieferung ca. 75 %.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mindestgröße Begrünte Flache 4,00 auf 2,00 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gründach für Fahrradüberdachnung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJJAAAA" RNoPart="30">
          <Qty>32.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006141021722000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrradanlehnbügel liefern und montieren</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In der Fahrradüberdachung sollen je drei Anlehnbügel installiert werden. Bügelabstand Achsmaße 1,20 m und 0,80 m zu den Seitenwänden. Die Montage der Fahrradanlehnparker erfolgt bauseits.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlrohr 60 x 60 mm Quadratrohr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite 1000 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe über Gelände 800 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamthöhe min. 12000 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(ohne Querholm)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche feuerverzinkt, Beschichtet DB 703 Eisenglimmer Grau.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrradständerkonstruktion mit je zwei Punktfundamenten </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">montieren und bis zur Betonaushärtung sichern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundamt nach Herstellerangeben</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mind. jedoch 300 x 300 x 300 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">C 20/25 </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der OK Fundament ist ein Überpflasterung von 200 mm zu berücksichtigen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub und Aufnahme vorhander Pflasterung für die Erstelltung des Fundamentes sind mit in den EP einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssigen Aushub in Eigentum des AN übernehmen, von</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Baustelle entfernen und ordnungsgemäß entsorgen. Anarbeitung des Pflasterbelages werden nicht gesondert vergütet. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fahrradanlehnbügel liefern und montieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAIOOBPI" RNoPart="40">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251006135813222000088">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallbehälter liefern und fachgerecht einbauen und montieren</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallbehälter mit flachem Deckel inkl. Ascher in V2A </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckel, Führungsrohre sowie komplette Schlossmimik in V2A; </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser: 32,5 cm; Fassungsvermögen: 45 l; Deckel flach in V2A, Einwurf von oben, Einwurföffnung: 14 cm; </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet. Ausführung mit Ascher; </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschluss mit 8 mm Dreikant-Schlüssel; Schlüssel im Lieferumfang. Innenbehälter in Edelstahl; </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Volumen des Aschers beträgt ca. 0,3 Ltr; Innendurchmesser: 50mm; Höhe Ascher: 150mm. Der Ascher kann nicht nachgerüstet werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbe: WEW-graphit</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kompletthöhe: 80</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Füße mit Bohrungen zur ortsfesten Montage</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallbehälter einbauen. Tragpfosten des</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallbehälters passgenau einbauen, einschließlich</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundamentierung (Betonfundament aus C20/25,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">XC2, XF2, 50x40x40 cm herstellen), und</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abfallbehälter nach Herstellerangabe montieren</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Schraubkonstruktion).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Model: Orla Abfallbehälter mit flachem Deckel inkl. Ascher in V2A</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: Westeifel Werke oder gleichwertig</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Material:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller:.............................................</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:...............................................</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abfallbehälter liefern und montieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLKAAA" RNoPart="50">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251009054719860000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schilderfundamente mit Stellschrauben liefern und einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schildfundament nach Angaben des AG einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub und Aufnahme vorhander Pflasterung für die Erstelltung des Fundamentes sind mit in den EP einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssigen Aushub in Eigentum des AN übernehmen, von</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Baustelle entfernen und ordnungsgemäß entsorgen. Anarbeitung des Pflasterbelages werden nicht gesondert vergütet. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton: C30/37</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament für Rohrdurchmesser 76 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge: 750 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verzinktes Führungsrohr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stellschrauben zum Ausrichten der Pfosten / Rohre</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung inkl. der notwendigen Befestigungsmaterialien wie z.B.: Rohrschellen, T-Rohrschellen, Schild- und Schellenschrauben aus Edelstahl VA, rostfrei passend zu den gelieferten Schildern und Rohrrahmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schilderfundamente mit Stellschrauben liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLMAAA" RNoPart="60">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251009054845224000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfosten mit Schild liefern und montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schild &#x22; Verkehrsschilder &#x22; nach Beschilderungsplan. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis zu 3 Schilder an einem Pfosten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schildgröße gesamt: bis 0,50 m2,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfostenlänge bis 4,50 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Druchmesser bis 80 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pfosten mit Schild liefern und montieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJMIAAA" RNoPart="70">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251009055209061000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrrahmen für ein eckiges Verkehrszeichen liefern</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Stahl, feuerverzinkt</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schildergröße: 600 x 600 (HxB)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellart: einbeinig als Hochaufstellung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Standrohr: 3000 mm = Bodenfreiheit 2250 + Unterflur 750 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ø Standrohr/Wandstärke: 76,1 x 2,0 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angeschweißte Laschen mit Loch zur Schildmontage im Rahmen, Schilderrahmen gefertigt gem. IVZ-Norm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung inkl. der notwendigen Befestigungsmaterialien wie Rohrschellen, T-Rohrschellen, Schild- und Schellenschrauben aus Edelstahl VA, rostfrei passend zu den gelieferten Schildern und Rohrrahmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrrahmen für ein eckiges Verkehrszeichen liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJCMAAA" RNoPart="14">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Flächenbefestigung Aufstellflächen und Unterhaltungswege</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJCOAAA" RNoPart="10">
          <Qty>285.000</Qty>
          <QU>to</QU>
          <Description ID="R20260414082656619000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der Körnung 0/45 mm gem. TL SoB-StB 04/07 für Fahrbahnen der Belastungsklasse 1,8  nach RStO 12 herstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbaustärke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca.  30 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">EV2:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">≥120 MN/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollhöhe, zul. Abweichung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. ± 1 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefälle gemäß gefordertem Profil auszubilden. Eignungsnachweise und Materialnachweise gemäß Abschnitt Hinweis unterhalb Vegetationsdeckschicht</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schottertragschicht aus gebr. naturstein 0/45 mm liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJCPAIA" RNoPart="20">
          <Qty>430.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260414082922441000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">S</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">chotterrasensubstrat, Schichtstärke 20cm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Strukturstabiles Substrat für Schotterrasen vor Ort mit vorhandenem Oberboden und anzulieferndem Schotter aus Hartkalkstein erstellen und einbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">15 Massen-% Oberboden</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">85 % Schotter 0/32mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Substrat vor Ort gleichmäßig durchmischen und fachgerecht</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einbauen und verdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verformungsmodul: EV2 =80 MN/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulässige Abweichung von der Sollhöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">max. +/- 2 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schotterrasen liefern, mischen und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEAAAA" RNoPart="30">
          <Qty>430.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description ID="R20260414083232939000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rasenansaat gem. DIN 18917 mit Regelsaatgutmischung RSM</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5.1 &#x22;Parkplatzrasen&#x22; auf ebenen Flächen mit einer Saatgutmenge von 0,020 kg/qm kreuzweise in zwei Arbeitsgängen mit je der Hälfte der Saatgutmenge gleichmäßig einsähen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:ArialMT;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Saatgut 0,5 bis 1 cm tief einarbeiten und durch Walzen andrücken.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Raseneinsaat der Schotterrasenflächen liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJOAAAA" RNoPart="2">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Versorgungsleitungen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJOAOOA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kabelschächte, Kabelleerrohr , Kabel</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBOAAA" RNoPart="10">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251008135219872000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschacht 100/80 cm liefern und einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und fachgerechtes Versetzen eines Kabelzugschachtes aus Stahlbetonfertigteilen, lichte Weite ca. 100 × 80 × 105 cm, zur Aufnahme von Kabeln im Verkehrsflächenbereich.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung aus Stahlbetonfertigteilen mit einer Betongüte ≥ C 35/45 nach DIN 1045-2.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessung nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus Straßenverkehr (max. Radlast 100 kN).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erddruckbemessung nach DIN 4085.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124, Belastungsklasse D 400, und DIN 1229.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtaufbau (Beispielhafte Zusammensetzung):</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenplatte mit Sickerloch, Stärke ca. 20 cm.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zwei Zwischenrahmen, je ca. 40 cm hoch, mit seitlichen Aussparungen für Kabeleinführungen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberrahmen ca. 17 cm hoch.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung, lichte Weite ca. 70 × 70 cm, Rahmen aus Stahl (z. B. Walzstahl oder gleichwertig), 2-seitig aufdübelbar, Deckel mit Betonfüllung ohne Entlüftung, Belastungsklasse D 400.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbindung der Bauteile mit Stahldollen oder gleichwertiger kraftschlüssiger Verbindung.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen zwischen den Schachtbauteilen mit bauaufsichtlich zugelassenem Schachtbaumörtel oder Zementmörtel (Mörtelgruppe MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1, herstellen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: Mönninghoff oder gleichwertig </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Material:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller:.............................................</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:...............................................</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschacht 100/80 cm liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBMAAA" RNoPart="20">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251008135215271000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und versetzen eines Kabelzugschachtes aus Stahlbetonfertigteilen, lichte Weite ca. 65 × 60 cm, Typ I, zur Aufnahme von Kabeln im Verkehrsflächenbereich.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung in Stahlbetonfertigteilen mit einer Betongüte ≥ C 35/45 nach DIN 1045-2.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessung nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus Straßenverkehr (max. Radlast 100 kN).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erddruckbemessung nach DIN 4085.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124, Belastungsklasse D 400, und DIN 1229.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtaufbau (Beispielhafte Ausführung):</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenplatte mit Sickerloch.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bewehrung aus Rundstahlstäben.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kastenrahmen und ggf. Zwischenrahmen aus Stahlbeton.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung, lichte Weite ca. 65 × 60 cm, Rahmen aus Stahl (z. B. Walzstahl oder gleichwertig), Deckel mit Betonfüllung, ohne Entlüftung, Klasse D 400, 2-seitig aufdübelbar.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen zwischen den Bauteilen mit bauaufsichtlich zugelassenem Schachtbaumörtel oder Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1, herstellen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: Mönninghoff oder gleichwertig </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Material:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller:.............................................</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:...............................................</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschacht 60/65 cm liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPFAAA" RNoPart="30">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251009050713122000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leerrohr liefern und verlegen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PEHD-Schutzrohr DN 110 PN 10 liefern und fachgerecht in zu erstellenden Leerrohrgraben auslegen sowie mittels Klemmring-Kunststoff-Schraub-Doppelmuffen verbinden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohröffnungen dicht verschliessen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht gesondert berechnet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohr-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">leitung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material = Rohr DA 110</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit je 2 m Überstand einziehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Herstellen des Leerrohrgrabens ist in den Einheitspreis mit einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 0,60 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0,30 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lage und Höhe der Rohre ist in Einmessskizzen zu dokumentieren und dem AG zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>flexibles Kabelschutzrohr DN 100  liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPJCKA" RNoPart="40">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251009054502745000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leerrohr liefern und verlegen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PEHD-Schutzrohr DN 160 PN 10 liefern und fachgerecht in zu erstellenden Leerrohrgraben auslegen sowie mittels Klemmring-Kunststoff-Schraub-Doppelmuffen verbinden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohröffnungen dicht verschliessen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht gesondert berechnet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohr-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">leitung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material = Rohr DA 150</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit je 2 m Überstand einziehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Herstellen des Leerrohrgrabens ist in den Einheitspreis mit einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">      </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 0,60 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">0,30 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lage und Höhe der Rohre ist in Einmessskizzen zu dokumentieren und dem AG zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>flexibles Kabelschutzrohr DN 150  liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPHAAA" RNoPart="50">
          <Qty>360.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251009050813240000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Siebsand, lehmfrei und verdichtungsfähig gemäß DIN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18196, Bodengruppe SE liefern und im Baustellenbereich zum Einbau vorhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Größtkorn: 22 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualität: Grube Boer, Schermbeck oder glw.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau der Füllbodenmassen wird über die entsprechende Bodenaushubposition vergütet und ist auch dort kalkulativ zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Abrechnung nach Gewicht gilt für die Abrechnung 1,8 to = 1 cbm verdichtete Masse.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Siebsand liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJOJGJI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Beleuchtung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJOKFHA" RNoPart="10">
          <Qty>2000.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006070501899000040">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelgraben 0,40m x 0,80m in Bankett, Böschung, Grünfläche.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grubentiefe wird gerechnet ab Oberfläche Gelände oder Straße, bzw.ab Oberfläche des vorhandenen Planums. Abgerechnet wird nach Länge des Grabens, gemessen in der Achse</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden der Klasse 1 - 4, DIN 18300.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe 0,80m</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreite bis 0,40 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einbauen und verdichten. Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub einer Verwertung nach wahl des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Im Bereich des Kabels ist steinfreier Sand einzubauen, Dicke 20 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beim Aushub im Bereich von Baumwurzel ist darauf zu achten, dass möglichst wenig Wurzel zerstört werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelgraben 40/80 ohne Oberflächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBJFAAA" RNoPart="20">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209072452335000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelgraben 0,80m x 0,80m in Asphalt, Bankett, Böschung, Grünfläche.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grubentiefe wird gerechnet ab Oberfläche Gelände oder Straße, bzw.ab Oberfläche des vorhandenen Planums. Abgerechnet wird nach Länge des Grabens, gemessen in der Achse</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden der Klasse 1 - 4, DIN 18300.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabentiefe 0,80 m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreite bis 0,80 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einbauen und verdichten. Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub einer Verwertung nach wahl des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Im Bereich des Kabels ist steinfreier Sand einzubauen, Dicke 20 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beim Aushub im Bereich von Baumwurzel ist darauf zu achten, dass möglichst wenig Wurzel zerstört werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Hinweis: </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Erschließungsgraben Trafostion- TGA Technickbereich-Gebäude </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelgraben Trafostation - TGA Technickbereich-Gebäude</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJOLOCI" RNoPart="30">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006070501899000041">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsleitungen sichern, längs.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Längs zum Leitungsgraben verlaufende Versorgungsleitungen, Gas, Wasser, Strom </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unabhängig vom Durchmesser und der Verlegetiefe freilegen, aufhängen bzw. unterstützen und vor Beschädigungen schützen. Nach erfolgter Kabelverlegung wieder fest unterfüllen und abdecken.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzukalkulieren ist das Freilegen der Versorgungsleitung einschließlich der erforderlichen Handschachtungen auch unter der Leitung bis zur erforderlichen Tiefe.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrere Leitungen auf einer Länge bzw. Breite von 50 cm sind als eine Kreuzung zu kalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Versorungsleitungen sicher, längs</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJONFEI" RNoPart="40">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006070501899000042">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsleitungen sichern, quer.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Quer zum Leitungsgraben verlaufende Versorgungsleitungen, Gas, Wasser, Strom Unabhängig vom Durchmesser und der Verlegetiefe freilegen, aufhängen bzw. unterstützen und vor Beschädigungen schützen. Nach erfolgter Kabelverlegung wieder fest unterfüllen und abdecken.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzukalkulieren ist das Freilegen der Versorgungsleitung einschließlich der erforderlichen Handschachtungen auch unter der Leitung bis zur erforderlichen Tiefe.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrere Leitungen auf einer Länge bzw. Breite von 50 cm sind als eine Kreuzung zu kalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Versorungsleitungen sichern, quer</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBADKI" RNoPart="50">
          <Qty>2000.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251006070501899000044">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdkabel NYY 5x10mm² an der angegebenen Adresse abholen,  in die Kabelgräben fachgerecht verlegen und 10cm dick besanden. Das Kabel ist von einem ÖBVI einzumessen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An den Standorten der Beleuchtungsmasten ist das neu verlegte Lampenkabel in einer 3m schlaufen in den Mast einzuziehen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Erdkabel lagert auf dem Lagerplatz der Stadtwerke Borken, Ostlandstraße 9, 46325 Borken. Die Materialien sind dort aufzuladen und zur Baustelle zu transportieren, Transportentfernung ca. 5km, und auf der Baustelle abzuladen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine vorherige telefonische Ankündigung ist zwingend erforderlich.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erdkabel NYY 5x10mm² abholen und in Gräben verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBBLEI" RNoPart="60">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m³</QU>
          <Description ID="R20251006070501899000045">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden für Kopflöche, Suchschürfen und Querschläge ausheben zur Feststellung und Freilegung von Kabeln und Rohrleitugnen, Aushub im Bereich der vorhanden Leitungen von Hand, mit Behinderung durch Ver- und Entsorgungsleitungen, ab Geländeroberfläche, Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten, Aushubtiefe bis 1,50m. Bodenklasse 1-4 DIN 18300.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Einsanden der Leitungen mit Sand 0/4mm bis mind. 20cm über den Leitungen ist einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung der Durchführung der Suchschürften und Querschläge entsprechnend Angaben im Lageplan sowie für weitere Suchschürfen und Querschläge auf besondere Anordnung des AG.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden für Kopflöcher, Suchschürfen und Querschläge ausheben</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKAJHGA" RNoPart="70">
          <Qty>1900.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251009062917532000028">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trassenwarnband, im Zuge der Grabenverfüllung nach Angabe des  AG, 20 cm Über dem Beleuchtungskaben im Sand  fachgerecht verlegen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufschrift des Trassenwarnbandes :  </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Achtung Beleuchtungskabel&#x22;</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trassenwarnband liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBDDEI" RNoPart="80">
          <Qty>21.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251006070501899000046">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Masten aufstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mast des AG setzen, LPH 6,00 m in Grünfläche, Schotter, Bankett</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beleuchtungsmast des AG LPH 6,00 m nach Angabe des AG aufstellen. Anfallende Erdarbeiten ausführen , umgebende Flächen entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Hierzu ist ein Kopfloch von 1 ,00 m x 2 ,00 m herzustellen. Erdarbeiten in Boden der Klasse 1 - 4 . Überschüssiger Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inklusiv der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament für die Aufnahme von Beleuchtungsmasten</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen, einschl. aller Erdarbeiten und Liefern aller Materialien</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unbewehrten Beton für Bauteil nach Angabe des AG herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Festigkeitsklasse C 20/25.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton mit Schalung einbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundamentgröße: 0,80 x 0,80 x 1,00m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und senkrechter Einbau eines 1,20 m langen PE-Rohres DN 250, Einschließlich dem einbauen eines flexibelen PE-Rohr DN 80 und das Einziehen des Beleuchtungskabels in das PE- Rohr. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Lampenkabel und andere Versorgungsleitugnen dürfen nicht mit einbetoniert werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beleuchtungsmast in einem Stück, aus Stahl, verzinkt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mast am Lagerplatz des AG (Hansestraße 23) laden und zur Baustelle befördern und abladen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mittlere Länge des Förderweges über 4,50 km</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An - und abklemmen der Stromleitungen werden durch den vom AG beaufttragten Elektriker durchgeführt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zopfmaß 76 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Masten aufstellen LPH 6,00</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKALEIA" RNoPart="90">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251015120809953000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Masten aufstellen LPH 8,00</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Mast des AG setzen, LPH 8,00 m in Grünfläche, Schotter, Bankett</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">Beleuchtungsmast des AG LPH 8,00 m nach Angabe des AG aufstellen. Anfallende Erdarbeiten ausführen , umgebende Flächen entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Hierzu ist ein Kopfloch von 1 ,00 m x 2 ,00 m herzustellen</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">. Erdarbeiten in Boden der Klasse 1 - 4 . Überschüssiger Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Inklusiv der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament für die Aufnahme von Beleuchtungsmasten</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen, einschl. aller Erdarbeiten und Liefern aller Materialien</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unbewehrten Beton für Bauteil nach Angabe des AG herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Festigkeitsklasse C 20/25.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton mit Schalung einbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundamentgröße: 0,80 x 0,80 x 1,00m</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und senkrechter Einbau eines 1,20 m langen PE-Rohres DN 250, Einschließlich dem einbauen eines flexibelen PE-Rohr DN 80 und das Einziehen des Beleuchtungskabels in das PE- Rohr. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Lampenkabel und andere Versorgungsleitugnen dürfen nicht mit einbetoniert werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beleuchtungsmast in einem Stück, aus Stahl, verzinkt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mast am Lagerplatz des AG (Hansestraße 23) laden und zur Baustelle befördern und abladen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mittlere Länge des Förderweges über 4,50 km</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);">.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An - und abklemmen der Stromleitungen werden durch den vom AG beaufttragten Elektriker durchgeführt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zopfmaß 76 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament erstellen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundament für die Aufnahme von Beleuchtungsmasten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">herstellen, einschl. aller Erdarbeiten und Liefern aller Materialien</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unbewehrten Beton für Bauteil nach Angabe des AG herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Festigkeitsklasse C 20/25.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton mit Schalung einbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fundamentgröße: 0,80 x 0,80 x 1,00m</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung und senkrechter Einbau eines 1,20 m langen PE-Rohres DN 250, Einschließlich dem einbauen eines flexibelen PE-Rohr DN 80 und das Einziehen des Beleuchtungskabels in das PE- Rohr.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Masten aufstellen LPH 8,00</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKAOAPI" RNoPart="100">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251015133827529000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Doppelausleger durch AG geliefert, auf die in den Vorpositionen gestellten Masten montieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Falls erfoderlich Hubarbeitsbühnen zur Montage ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Doppelausleger kurz</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zopf 76mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Doppelausleger kurz montieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKCAAAA" RNoPart="110">
          <Qty>41.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251015133936013000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leuchten inkl. Anschlusskabel (bauseitig am Leuchten angeschlossen) des AG am Lagerplatz der Stadtwerke Borken   abholen, auf Maste LpH. 6,00 und 8,00m aufsetzen und anschließen. Die Leuchten sind von eine Elektrofachfirma anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle benötigten Materialien und Nebenleistung wie z.B. Hubarbeitsbühne sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leuchten wiegen ca. 5,4kg </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <image width="328" Type="image/jpeg" Encoding="base64">/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
[encoded data, 54792 characters]
BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//2Q==</image>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Leuchten abholen und montieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKBNAGA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Wasserleitung , Zapfstellen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKCKFBI" RNoPart="10">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>Stck</QU>
          <Description ID="R20251117082927084000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hydrantenkappen liefern und einbauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hydrantenkappe mit dem Hinweistext &#x22; Regenwasser&#x22; liefern und einbauen nach Planangaben. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hydrantenkappe auf Beton C20/25 setzten, Leerrohr mittig in der Hydrantenkappe einbauen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushub seitlich um die Hyrantenkappe wieder einbauen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hydrantenkappen liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
