<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2024.07.02  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.0</Version>
  <VersDate>2004-08</VersDate>
  <Date>2026-06-22</Date>
  <Time>07:29:55</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V24.0.796</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>619</NamePrj>
  <LblPrj>Sportanlage Pleistermühlenweg (619)</LblPrj>
  <Descrip>
   <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
    <span>Neubau eines Umkleidegebäudes</span>
   </p>
  </Descrip>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Stadt Münster</Name1>
    <Name4>Hochbauamt</Name4>
    <Street>Albersloher Weg 33</Street>
    <PCode>48155</PCode>
    <City>Münster</City>
    <Country>D</Country>
    <Contact>Herr Dahlhaus</Contact>
    <Phone>0251 492 6574</Phone>
    <Fax>0251 492 77 34</Fax>
    <Email>DahlhJ@stadt-muenster.de</Email>
   </Address>
  </OWN>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIAKLAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>2026</Name>
    <LblBoQ>Technische Wärmedämmung HLS</LblBoQ>
    <Date>2026-06-22</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Untertitel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>3</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>4</NoUPComps>
    <LblUPComp1>Lohn</LblUPComp1>
    <LblUPComp2>Material</LblUPComp2>
    <LblUPComp3>Gerät</LblUPComp3>
    <LblUPComp4>Sonstiges</LblUPComp4>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAMCAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Neubau Sportumkleide Pleistermühle</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAMCAOOA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Dämmung an Sanitär-, Heizungs-  und Lüftungs Leitungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAMDLAAA" RNoPart="10">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">W</span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitung, nach GEG, aus</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mineralwolle-Schalen/-Segmenten, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mitteltemperatur DIN EN 12667, alukaschiert, verklebt, Brandverhaltensklasse A2L - s1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">d0 DIN EN 13501-1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:2pt;margin-left:-2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 28 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung 20 mm</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrisolierung Rohraußendurchmesser bis 28 mm, Dammdicke 20mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAMDMCKI" RNoPart="20">
          <Qty>110.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitung, nach GEG, aus</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mineralwolle-Schalen/-Segmenten, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mitteltemperatur DIN EN 12667, alukaschiert, verklebt, Brandverhaltensklasse A2L - s1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">d0 DIN EN 13501-1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 28 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrisolierung Rohraußendurchmesser bis 28 mm, Dämmdicke 30mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAMDNMBI" RNoPart="30">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitung, nach GEG, aus</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mineralwolle-Schalen/-Segmenten, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mitteltemperatur DIN EN 12667, alukaschiert, verklebt, Brandverhaltensklasse A2L - s1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">d0 DIN EN 13501-1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser über 28 bis 35 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrisolierung Rohraußendurchmesser 28 bis 35 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAMDPFJI" RNoPart="40">
          <Qty>390.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung DIN 4140 an Rohr-Stutzen/ -Abzweig/-Bogen bis 90 Grad/Konus, nach</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GEG, aus Mineralwolle-Schalen/-Segmenten, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, alukaschiert, verklebt, Brandverhaltensklasse</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">A2L - s1, d0 DIN EN 13501-1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 43 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrisolierung Rohr-Stutzen etc. Rohraußendurchmesser bis 43 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOAPEI" RNoPart="50">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung DIN 4140 an Endstelle mit Manschettenband aus Metall/Kunststoff an</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mineralwolle-Schalen/-Segmenten, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mitteltemperatur DIN EN 12667, alukaschiert, verklebt Brandverhaltensklasse A2L - s1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">d0 DIN EN 13501-1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 43 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrisolierung Endstelle Rohraußendurchmesser bis 43 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOCIOI" RNoPart="60">
          <Qty>450.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung DIN 4140 an Rohr-Passstück, aus Mineralwolle-Schalen/-Segmenten,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">alukaschiert, verklebt, Brandverhaltensklasse A2L - s1, d0 DIN EN 13501-1,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-68pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 43 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrisolierung Rohr-Passtück Rohraußendurchmesser bis 43 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOECII" RNoPart="70">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an Rohrleitung,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus Stahl, nichtrostend,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 28 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 20 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ummantelung Aluminiumblech Rohraußendurchmesser bis 28 mm, Dämmdicke bis 20mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOFLLI" RNoPart="80">
          <Qty>110.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an Rohrleitung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus Stahl, nichtrostend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 28 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung über 20 bis 32 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ummantelung Aluminiumblech Rohraußendurchmesser bis 28 mm, Dämmdicke ab 20mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOHENI" RNoPart="90">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an Rohrleitung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus Stahl, nichtrostend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser über 28 bis 35 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung über 20 bis 32 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ummantelung Aluminiumblech Rohraußendurchmesser 28 bis 35 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOINOI" RNoPart="100">
          <Qty>125.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr-Stutzen/-Abzweig, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nichtrostend,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 43 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ummantelung Aluminiumblech, Stutzen Rohraußendurchmesser bis 43 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOKHAI" RNoPart="110">
          <Qty>230.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an Rohr-Bogen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus Stahl, nichtrostend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 43 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ummantelung Aluminiumblech, Bogen Rohraußendurchmesser bis 43 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOLPPI" RNoPart="120">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an Rohr-Endstelle,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Deckel aus Metall,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 43 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ummantelung Aluminiumblech, Endstelle Rohraußendurchmesser bis 43 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAONIOI" RNoPart="130">
          <Qty>450.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an Rohr-Passstück,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus Stahl, nichtrostend,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 43 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 30 mm</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ummantelung Aluminiumblech, Rohr-Passstück Rohraußendurchmesser bis 43 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBAOPBPI" RNoPart="140">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausschnitt in Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrleitung,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ohne Angabe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ausschnitt in Ummantelung Aluminiumblech</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAMGAMJI" RNoPart="150">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Konus in Ummantelung DIN 4140 aus Aluminiumblech, für Wärmedämmung an</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrleitung, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus Stahl, nichtrostend,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohraußendurchmesser bis 43 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-indent:70pt;margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke der Dämmung bis 30 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als kompl. Einheit liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Konus in Ummantelung bis DN 43</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
