<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2019-05</VersDate>
    <Date>2026-06-09</Date>
    <Time>09:01:40</Time>
    <ProgSystem>Build 5.4.2006.22</ProgSystem>
    <ProgName>ARCHITEXT Pallas®</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo GUID="67bf7fa6-a500-46b9-a0e6-801ecd2aa899">
    <NamePrj>065/2026</NamePrj>
    <LblPrj>UI 2026</LblPrj>
    <Descrip><span>K27 (OD Dalheim)</span></Descrip>
    <Cur>Euro</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>Euro</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Kreis Höxter</Name1>
        <Name2 />
        <Name3 />
        <Name4 />
        <Street />
        <PCode />
        <City />
      </Address>
      <AwardNo>065/2026</AwardNo>
    </OWN>
    <AddText>
      <OutlineAddText><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baubeschreibung</span><br /></OutlineAddText>
      <DetailAddText><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">B a u b e s c h r e i b u n g:</span><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt; text-decoration:underline; font-weight:bold">K 27 (OD Dalheim)</span><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Die Fahrbahndecke der K 27 soll ab der B 7 einschl. der Ortsdurchfahrt Dalheim erneuert bzw. verst&#228;rkt werden. Die mittlere Fahrbahnbreite des rund 885 m langen Abschnitts betr&#228;gt rund 5,5 m bis 7,5 m.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Von der Stat. 0,025 (B 7) bis zur Stat.0,560 (Dalheim) wird die vorh. Asphaltdecke in einer St&#228;rke von 4 bis 5 cm abgefr&#228;st. Von der Stat. 0,560 (Dalheim) bis zur Stat. 0,910 (OD-Ende) wird die vorh. Asphaltdecke in einer St&#228;rke von 8 bis 9 cm abgefr&#228;st.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Anschlie&#223;end wird von der Stat. 0,060 bis zur Stat. 0,910 zur Regulierung/Vorprofilierung bzw. Verst&#228;rkung eine Asphaltbinderschicht AC 16 B N in einer St&#228;rke von 5 cm eingebaut. Die neue Asphaltdeckschicht AC 8 D S wird von der Stat. 0,025 bis zur Stat. 0,910 in einer St&#228;rke von 3,5 cm eingebaut.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Es ist darauf zu achten, dass evtl. N&#228;hte in L&#228;ngsrichtung nicht unmittelbar im Bereich der k&#252;nftigen Markierung oder der Radrollspur liegen.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Die sonstigen Einm&#252;ndungen, Anschl&#252;sse bzw. Feldzufahren werden nach Angaben der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung mit Asphaltbeton AC 8 D N angebunden und hergestellt.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Beim Einbau der Asphaltdeckschicht ist auf eine Ausf&#252;hrung mit ausreichender Querneigung zur Abf&#252;hrung des anfallenden Oberfl&#228;chenwassers zu achten. Die Leistungen hierf&#252;r sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Auf dem Br&#252;ckenbauwerk bzw. entlang der Br&#252;ckenkappen wird eine beidseitige Rinne aus Gussasphalt hergestellt. Bei den Aufbruch-/Fr&#228;sarbeiten ist eine Besch&#228;digung der Br&#252;ckenabdichtung zu vermeiden. Besch&#228;digungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Im Bereich des Br&#252;ckenbauwerks wird ausschlie&#223;lich die Asphaltdeckschicht, ohne Asphaltbinderschicht, erneuert</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Im Vorfeld der Asphaltarbeiten werden die abgesackten Betonsteinrinnen sowie die Stra&#223;enabl&#228;ufe erneuert bzw. reguliert. Die Stra&#223;enkappen f&#252;r die zu regulierenden Schieber und Hausabsteller werden seitens der Stadtwerke Warburg zur Verf&#252;gung gestellt.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Abschlie&#223;end wird die Fahrbahnmarkierung auf der gesamten L&#228;nge (B 7 bis OD-Ende) hergestellt bzw. erneuert.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Fahrbahn mit weitestgehender Aufrechterhaltung des Anlieger- und landwirtschaftlichen Verkehrs.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Um die Anbindung der Ortschaft Dalheim zu gew&#228;hrleisten und die Einschr&#228;nkungen f&#252;r die Anlieger so gering wie m&#246;glich zu halten, sollen die Arbeiten in zwei Bauabschnitten durchgef&#252;hrt werden. 1. Bauabschnitt: von der Stat. 0,025 (B 7) bis zur Stat. 0,560 (Dalheim) und 2. Bauabschnitt von der Stat. 0,560 (Dalheim) bis zur Stat. 0,910 (OD-Ende). Die Aufteilung der Ma&#223;nahme in zwei Bauabschnitte (doppelte Anliefern von Asphaltfr&#228;se, Asphaltfertiger usw.) ist bei der Angebotskalkulation zu ber&#252;cksichtigen und einzukalkulieren. Der Verkehr darf nicht &#252;ber eine bereits gefr&#228;ste Fl&#228;che gef&#252;hrt werden.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Die Verkehrssicherungsma&#223;nahmen innerhalb des Baufeldes sowie die Sperrungen der Fahrbahn und die Umleitungsbeschilderung au&#223;erhalb des Baufeldes werden durch den AN erbracht und eingerichtet.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Die Abstimmungen vor Ort mit den direkt betroffenen Anwohnern zu Bauabl&#228;ufen, Sperrungen der Zufahrten usw. sind direkt vom AN zu veranlassen. F&#252;r die Bauzeit ist die M&#252;llentsorgung in dem durch die Baustelle betroffenen Bereich nach Wahl des AN und in Abstimmung mit den Anwohnern zu gew&#228;hrleisten. Die hierdurch entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Zur Erteilung der Verkehrsanordnung sowie Information der betroffenen Verkehrsteilnehmer &#252;ber die Presse, wird in Abstimmung mit der Bau&#252;berwachung seitens des AG ein Vorlauf von min. 10 Arbeitstagen ben&#246;tigt.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Der AN hat sich vor Durchf&#252;hrung der Arbeiten &#252;ber evtl. Versorgungsleitungen im Baustellenbereich bei den zust&#228;ndigen Versorgungstr&#228;gern zu informieren.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Die Bauzeit der Ma&#223;nahme betr&#228;gt 6 Wochen.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left; font-weight:bold">Aufgrund der Beeintr&#228;chtigungen des Sch&#252;lerbusverkehrs und fehlender Umleitungsstrecken, muss die komplette Ma&#223;nahme in den Sommerferien 2026 (20. Juli 2026 bis 01. September 2026) umgesetzt und abgeschlossen werden. Dies ist bei der Angebotskalkulation zu ber&#252;cksichtigen.</span><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left" /><br /><span style="font-size:10pt; text-align:left">Vor der Abgabe eines Angebotes wird dem Bieter empfohlen eine Ortsbesichtigung durchzuf&#252;hren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:11pt" /><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt" /><br /></DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="B2842" GUID="97022049-0cc9-448a-b816-a5b69181113b">
      <BoQInfo>
        <Name>065/2026</Name>
        <LblBoQ>K27 (OD Dalheim)</LblBoQ>
        <Date>2026-06-05</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn>Position</LblBoQBkdn>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <LblBoQBkdn>Index</LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
        </BoQBkdn>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CX0</CtlgID>
          <CtlgType>cost unit</CtlgType>
          <CtlgName>noname</CtlgName>
        </Ctlg>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CX1</CtlgID>
          <CtlgType>locality</CtlgType>
          <CtlgName>noname</CtlgName>
        </Ctlg>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CX2</CtlgID>
          <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
          <CtlgName>noname</CtlgName>
        </Ctlg>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CY104</CtlgID>
          <CtlgType>cost group DIN 276-06</CtlgType>
          <CtlgName>DIN276/2006</CtlgName>
        </Ctlg>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CY105</CtlgID>
          <CtlgType>work category</CtlgType>
          <CtlgName>LB</CtlgName>
        </Ctlg>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CY106</CtlgID>
          <CtlgType>cost group DIN 276-93</CtlgType>
          <CtlgName>DIN276/1993</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="C1" RNoPart="1">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Baustelleneinrichtung</span><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="I1" RNoPart="10" GUID="cf3ee888-41da-4634-b41b-7ff1b612c7dd">
                <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baustelle nach den angegebenen Baufristen und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Leistungen einrichten, vorhalten und r&#228;umen. Verladen,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">anfahren, abladen und aufstellen aller notwendigen Baub&#252;ros,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unterk&#252;nfte und Sanit&#228;reinrichtungen, s&#228;mtliche Ger&#228;te,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Maschinen, Vorrichtungen, Werkst&#228;tten, Anlagen und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fahrzeuge f&#252;r die in der Leistungsbeschreibung aufgef&#252;hrten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Leistungen. Anschluss und Einrichtung von Energie- und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Versorgungsanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswege</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">sowie sonstige bauliche Vorkehrungen, Wieder-</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">herstellen aller f&#252;r die Einrichtungen ben&#246;tigten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fl&#228;chen in den urspr&#252;nglichen Zustand und Abgelten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">aller Anspr&#252;che Dritter. Die Kosten f&#252;r das Vorhalten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">und den Betrieb der gesamten Einrichtung sind in den</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einheitspreisen der entsprechenden Einzelleistungen</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">enthalten.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und r&#228;umen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I2" RNoPart="20" GUID="4c1f4139-00f4-4f1f-a280-b7ed42dbd086">
                <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrssicherung nach Vorgaben der StVO, RSA, ZTV-SA,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">bei Bauarbeiten einrichten, vorhalten, mit</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">fortschreitenden Baufortschritt umsetzen und nach</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Beendigung der Bauma&#223;nahme abbauen, einschl.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bereitstellung aller erforderlichen Materialien.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Ausf&#252;hrung nach dem vom AN vorzulegenden Verkehrs-</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">und Einrichtungsplan.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Verkehrssicherung einrichten, vorhalten und r&#228;umen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I3" RNoPart="30" GUID="4dbdaec1-9469-40fd-83c4-7873a6a53479">
                <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Umleitungsbeschilderung einrichten, vorhalten, mit</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">fortschreitenden Baufortschritt umsetzen und nach Beendigung der Bauma&#223;nahme abbauen. Wiedersprechende</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrszeichen sind ber&#252;hrungsfrei au&#223;er Kraft und wieder in</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Kraft zu setzen. Einschl. Bereitstellung aller erforderlichen</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrszeichen und Materialien. Das Aufstellen und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unterhalten von zwei wegweisenden Plantafeln ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. F&#252;r die st&#228;ndige Unterhaltung und regelkonforme Kontrolle ist ein Bereitschaftsdienst einzurichten. Ausf&#252;hrung nach dem vom AN vorzulegenden und vom AG zu genehmigenden Umleitungsplan.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Umleitungsbeschilderung, vorhalten und r&#228;umen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I4" RNoPart="40" GUID="6bd3a74d-bc1d-462d-953a-d3586ad338bf">
                <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Beschilderungsplan f&#252;r Umleitungsstrecke erstellen, Umleitung gem&#228;&#223; Vorkonzept des AG (siehe Anlage), Vorlage des Beschilderungsplans zur Abstimmung, Freigabe und Genehmigung beim AG.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Beschilderungsplan f&#252;r Umleitungsstrecke, erstellen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I5" RNoPart="50" GUID="54017fb0-6f19-455b-980c-89f80c5198b2">
                <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">B&#252;rowagen/Container f&#252;r den AG anfahren, im Baustellenbereich aufstellen, w&#228;hrend der gesamten Bauzeit dieses Leistungsverzeichnisses unterhalten, abbauen und abfahren. Der B&#252;rowagen ist mit einem Schreibtisch mit Schreibtischstuhl, Sitzgelegenheiten f&#252;r 4 Personen, einem Akten-/Kleiderschrank, einem Aktenbock sowie mit Stromanschluss, Beleuchtung und einer Heizung auszustatten. Strom- und Heizkosten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abrechnung und Verg&#252;tung entsprechend dem Baufortschritt.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">B&#252;rowagen f&#252;r den AG</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I6" RNoPart="60" GUID="a823872b-d96f-44ca-ba40-014c0327f350">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span>Behelfsbrücke für Straßen in Geländehöhe für</span><br/><span>öffentlichen Verkehr, Brückenklasse 60 DIN 1072,</span><br/><span>Gehweg-/Fahrbahnfläche aus Stahl, Nutzbreite der</span><br/><span>Fahrbahn 3,5 m, Gesamtlänge bis 5 m, herstellen,</span><br/><span>vorhalten und beseitigen.</span><br/><span>Einzurechnen ist das bei Bedarf mehrmalige Versetzen</span><br/><span>der Fahrbrücke an einer Stelle.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span>Behelfsbr&#252;cke Fahrbahn 3,5 m herstellen, vorhalten, beseitigen</span></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I7" RNoPart="70" GUID="93279917-0ac3-44fd-85b9-a5ec756ce103">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span>Behelfsbrücke für Fußgänger in Geländehöhe, für</span><br/><span>öffentlichen Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, Länge über</span><br/><span>1,5 bis 2 m, herstellen, vorhalten und beseitigen.</span><br/><span>Einzurechnen ist das bei Bedarf mehrmalige Versetzen</span><br/><span>der Fahrbrücke an einer Stelle.</span><br/><span></span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span>Fu&#223;g&#228;ngerbehelfsbr&#252;cke herstellen, vorhalten, beseitigen</span></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C2" RNoPart="2">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Aufbrucharbeiten</span><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="I61" RNoPart="10" GUID="bc2d7140-46a6-4255-86df-5edd8d697cb7">
                <Qty>1650.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Seitenstreifen/Bankette der vorh. Stra&#223;e bis auf H&#246;he der Fr&#228;sfl&#228;che mit erforderlichem Gef&#228;lle zum Seitengraben abziehen und von Bewuchs und Boden befreien, Abraum in Eigentum des AN &#252;bernehmen und fachgerecht entsorgen. Breite ca. 1,00 bis 1,20 m, Dicke ca. 4 bis 6 cm.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Seitenstreifen/Bankette abziehen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I10" RNoPart="20" GUID="fb477089-f686-41bd-9fcd-ff9476bb67eb">
                <Qty>255.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Feldzufahrt abschieben und reinigen, Bewuchs einschl. Oberboden, zur Vorbereitung der Asphaltarbeiten, in Einzelfl&#228;chen, nach Angaben der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung, Arbeiten ggfl. von Hand, anfallendes Material/Abraum laden, in Eigentum des AN &#252;bernehmen und entsorgen.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Feldzufahrt abschieben und reinigen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="R0" GUID="c654088f-e890-4537-9da2-f936ba3cdfbf">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphaltschneidearbeiten sind mit Motornassschneidger&#228;t</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">und diamantbesetzter Trennscheibe auszuf&#252;hren. Die entsprechenden Arbeitssicherheits-, Emissions- und Immissionsbestimmungen sind einzuhalten.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphaltschneidearbeiten</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="I11" RNoPart="30" GUID="6ea49b9a-8168-4a77-b2db-8ba2c4c1dfce">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>105.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bitumin&#246;se Befestigung in Anschlussbereichen der</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Fahrbahn und Zufahrten zum Anschluss der neuen</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Deckschicht nach Angaben der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung mit Fugenschneideger&#228;t trennen. Dicke ca. 4 cm, geradlinig schneiden, einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten. Anfallendes Material in Eigentum des AN &#252;bernehmen und von der Baustelle entfernen. Die Abrechnung erfolgt gem&#228;&#223; gemeinsamen Aufma&#223;.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Bit. Befestigung trennen (Anschl&#252;sse)</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I12" RNoPart="40" GUID="3e244fae-e9a4-4c94-865c-ba0cd4498339">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3000.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bitumin&#246;se Decke kaltfr&#228;sen in Fahrbahnen aus Asphaltbeton, nach Angabe der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung, Tiefe &#252;ber 4 bis</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">5 cm, Fl&#228;chen reinigen, nicht festhaftende Schichten l&#246;sen, anfallende Stoffe laden. Das Fr&#228;sgut geht in Eigentum des AN &#252;ber und ist einer Verwertung zuzuf&#252;hren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unebenheiten der gefr&#228;sten Fl&#228;che in L&#228;ngs- und Querrichtung h&#246;chstens 6 mm auf einer Messl&#228;nge von 4 m.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Decke kaltfr&#228;sen Asphaltbeton (Fahrbahn) T 4-5 cm</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I60" RNoPart="50" GUID="e38eebf2-c47c-484c-8dd6-a0ed7ef87d3b">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2400.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bitumin&#246;se Decke kaltfr&#228;sen in Fahrbahnen aus Asphaltbeton, &#252;berwiegend zwischen Randeinfassung, nach Angabe der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung, Tiefe &#252;ber 8 bis 9 cm, Fl&#228;chen reinigen, nicht festhaftende Schichten l&#246;sen, anfallende Stoffe laden. Das Fr&#228;sgut geht in Eigentum des AN &#252;ber und ist einer Verwertung zuzuf&#252;hren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unebenheiten der gefr&#228;sten Fl&#228;che in L&#228;ngs- und Querrichtung h&#246;chstens 6 mm auf einer Messl&#228;nge von 4 m.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Decke kaltfr&#228;sen Asphaltbeton (Fahrbahn) T 8-9 cm</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I14" RNoPart="60" GUID="0f0087b4-42c6-41aa-8042-1758f6cac2ff">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>360.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bitumin&#246;se Befestigung im Bereich von Fahrbahnschadstellen und Anschlussstellen, in Einzelfl&#228;chen, als Zulage, nach Anweisung der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung, bis zu einer Tiefe von 8 bis 9 cm kaltfr&#228;sen, Fl&#228;chen reinigen, nicht festhaftende Schichten l&#246;sen, anfallende Stoffe laden. Das Fr&#228;sgut geht in Eigentum des AN &#252;ber und ist einer Verwertung zuzuf&#252;hren.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Bit. Befestigung kaltfr&#228;sen (Schad-/Anschlussstellen), als Zulage</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I13" RNoPart="70" GUID="edfe70fc-839a-4759-a20f-77eab9efbb7c">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>450.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bitumin&#246;se Decke kaltfr&#228;sen in Einm&#252;ndungen und Zufahrten aus Asphaltbeton, in Einzelfl&#228;chen, nach Angabe der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung, Tiefe &#252;ber 4 bis 5 cm, Fl&#228;chen reinigen, nicht festhaftende Schichten l&#246;sen, anfallende Stoffe laden. Das Fr&#228;sgut geht in Eigentum des AN &#252;ber und ist einer Verwertung zuzuf&#252;hren.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Decke kaltfr&#228;sen Asphaltbeton (Einm&#252;ndungen/Zufahrten) T 4-5 cm</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I15" RNoPart="80" GUID="c12d5e31-290f-4322-9423-ed01bf0712db">
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bitumin&#246;se Befestigung in Streifen vor den Rinnensteinen</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(Arbeitsraum) nach Angaben der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung, in Einzelfl&#228;chen, kaltfr&#228;sen. Dicke der bit. Befestigung 20 cm bis 25 cm, Breite bis 0,50 m. Anfallende Stoffe laden. Das Fr&#228;sgut geht in Eigentum des AN &#252;ber und ist einer Verwertung zuzuf&#252;hren. Die Abrechnung erfolgt gem&#228;&#223; gemeinsamen Aufma&#223;.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Bit. Befestigung kaltfr&#228;sen (Arbeitsraum)</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I17" RNoPart="90" GUID="513cff81-2315-45a0-962a-2e43ef3df496">
                <Qty>50.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Pflasterrinne aus Betonsteinen, 1-reihig, 16/16/14 cm, auf Betonunterbau versetzt nach Angaben der &#246;rtlichen Bau&#252;berwachung in Einzell&#228;ngen einschl. Unterbeton und Fugenf&#252;llung aus hydraulischem M&#246;rtel aufnehmen in Eigentum des AN &#252;bernehmen und abfahren.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Betonsteinpflasterrinne 1-reih. aufnehmen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C3" RNoPart="3">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Stra&#223;enoberbau</span><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="R2" GUID="7459674a-cc4c-4e54-abf3-2efba48812a8">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">versteht sich die Position generell einschlie&#223;lich</span><br /><span>Lieferung.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-size:10pt">Hinweis Lieferung</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="I20" RNoPart="10" GUID="0ce2afc3-a310-4a20-a26a-31887c4fad36">
                <Qty>35.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Untergrund verdichten, f&#252;r Verkehrsfl&#228;chen, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Homogenbereich HB1-FRS (Ersatz f&#252;r Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18300 alt).</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Untergrund verdichten BK 3/5</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I21" RNoPart="20" GUID="1e94beb3-05ce-48f9-abca-7ecf7d23fede">
                <Qty>400.000</Qty>
                <QU>to</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Vorabsiebung 0/22 mm liefern und profil-/fachgerecht im Bereich der Bankette, Einm&#252;ndungen und Zufahrten auf den vorh. Untergrund einbauen und verdichten.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaudicke: 10 bis 15 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bankettbreite: ca. 0,80 bis 1,20 m.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbau gem&#228;&#223; ZTV-E Stb 09.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Vorabsiebung f&#252;r Bankette, 0/22</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I22" RNoPart="30" GUID="9c97e0c2-3dcc-4c12-a962-08eacf977700">
                <Qty>1650.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">ausbringen und einarbeiten. Ggf. Unrat auslesen und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">vorw&#252;chsige Kr&#228;uter ausm&#228;hen. Unrat und M&#228;hgut in</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Eigentum des AN &#252;bernehmen und von der Baustelle</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">entfernen. Ansaat auf Bankett, Gr&#252;n- und Nebenfl&#228;chen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Saatgutmenge: 20 g/m2.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Saatgut f&#252;r "Landschaftsrasen Standard ohne Kr&#228;uter</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">nach RSM 7.1.1"</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Rasenansaat herstellen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C4" RNoPart="4">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Bitu. Trag- und Deckschichten</span><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="R3" GUID="67030688-cf79-4f59-819c-52ebca410810">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">versteht sich die Position generell einschlie&#223;lich</span><br /><span>Lieferung.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-size:10pt">Hinweis Lieferung</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="I25" RNoPart="10" GUID="a28cc0ff-3b62-4723-bf94-ab9f5e8c9d87">
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>to</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphalttragschicht, AC 32 T N, gem. ZTV Asphalt-StB 07,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">liefern und im Bereich von Aufbruchstellen bzw. Arbeitsr&#228;umen in Streifen, Breite 25 bis 50 cm, in Einzell&#228;ngen, von Hand, hei&#223; einbauen und mit geeignetem Ger&#228;t lagenweise verdichten. Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bau&#252;berwachung anerkannten Lieferscheinen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baustoffgemisch gem&#228;&#223; TL Asphalt-StB 07</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mischgut: AC 32 T N,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bindemittelsorte: 70/100,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaudicke: 8 bis 25 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mindest-Einbaumenge: 23 kg/m2 pro cm Schichtdicke.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Lieferwerk des Mischgutes:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">.......................................................</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(vom Bieter auszuf&#252;llen)</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Asphalttragschicht AC 32 T N (in Streifen) herstellen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I26" RNoPart="20" GUID="85ed6ec0-ba8a-41a2-9cc6-53acc728e5a3">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>675.000</Qty>
                <QU>to</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphaltbinderschicht der Fahrbahn, AC 16 B N, gem.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">ZTV Asphalt-StB 07, liefern und als Vorprofilierung zur Erzielung einer ausreichenden Querneigung zur Verbesserung der Fahrbahnentw&#228;sserung und der Ebenfl&#228;chigkeit maschinell mit Fertiger, auf Fr&#228;sfl&#228;che bzw. auf Asphaltschicht der Vorposition, teilweise zwischen Randeinfassung, hei&#223; einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten. Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,5 bis 7,5 m.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bau&#252;berwachung</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">anerkannten Lieferscheinen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baustoffgemisch gem&#228;&#223; TL Asphalt-StB 07,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mischgutart: AC 16 B N,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bindemittelsorte: 50/70,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaudicke: 5 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaumenge: 125 kg/m2.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Lieferwerk des Mischgutes:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">.......................................................</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(vom Bieter auszuf&#252;llen)</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Asphaltbinderschicht AC 16 B N (Fahrbahn) herstellen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I27" RNoPart="30" GUID="ca379f8d-4d1d-4aea-90ac-2792c9065fbb">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>475.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphaltdeckschicht der Fahrbahn, AC 8 D S, gem.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">ZTV Asphalt-StB 07, aus Diabas, auf Fr&#228;sfl&#228;che bzw. auf Asphaltschicht der Vorposition maschinell mit Fertiger mit entw&#228;sserungstechnisch ausreichender Querneigung, teilweise zwischen Randeinfassung, hei&#223; einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten, einschl. Reinigung des Unterbaues und Lieferung des Materials.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,5 bis 7,5 m.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bau&#252;berwachung</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">anerkannten Lieferscheinen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baustoffgemisch gem&#228;&#223; TL Asphalt-StB 07,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mischgutart: AC 8 D S,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bindemittelsorte: 25/55-55,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaudicke: 3,5 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaumenge: 87,5 kg/m2.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Lieferwerk des Mischgutes:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">.......................................................</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(vom Bieter auszuf&#252;llen)</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Asphaltdeckschicht AC 8 D S (Fahrbahn) herstellen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I28" RNoPart="40" GUID="51e639e2-ae5b-40ea-9c7a-4803c6fb06e4">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>75.000</Qty>
                <QU>to</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphaltdeckschicht der Einm&#252;ndungen und Zufahrten, AC 8 D N, gem. ZTV Asphalt-StB 07, aus Diabas, f&#252;r die Herstellung der Decken im Bereich der Einm&#252;ndungen, Weganschl&#252;sse, Zufahrten und Zug&#228;nge liefern, ggfls. von Hand, mit entw&#228;sserungstechnisch ausreichender Querneigung, hei&#223; einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten, einschl. abschieben und reinigen der vorh. bit. Fahrbahn sowie Lieferung des Materials. Abraum in Eigentum des AN &#252;bernehmen und fachgerecht entsorgen. Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bau&#252;berwachung anerkannten Lieferscheinen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Baustoffgemisch gem&#228;&#223; TL Asphalt-StB 07</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mischgutart: AC 8 D N,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bindemittelsorte: 50/70,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaudicke: 4 cm,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaumenge: 100 kg/m2.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Lieferwerk des Mischgutes:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">.......................................................</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(vom Bieter auszuf&#252;llen)</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Asphaltdeckschicht AC 8 D N (Einm&#252;ndungen/Zufahrten) herstellen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I29" RNoPart="50" GUID="a840cdd2-3614-4719-9c03-d554a12a7971">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>11250.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">L&#246;semittelhaltige Bitumenemulsion C 40 BF1-S zum Anspritzen des bitumin&#246;sen Unterbaues und evtl. zu &#252;berbauender alter Fahrbahnfl&#228;chen liefern und gleichm&#228;&#223;ig, mittels Spritzrampe bzw. in Anschl&#252;ssen und einzelnen Kleinfl&#228;chen mittels Spritzlanze von Hand fachgerecht aufbringen. Verschmutzte Unterlage vorher gr&#252;ndlich reinigen, nach Wahl des AN, Kehrgut in Eigentum des AN &#252;bernehmen und entsorgen, Randbereiche sch&#252;tzen. Befahren der angespritzten Schicht nur zu Einbauzwecken.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Dosierung:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">auf Fr&#228;sfl&#228;chen oder Vorprofilierung: 250 g/m2</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">auf offenporigen/ausgemagerten Fl&#228;chen: 350 g/m2.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Bit. Haftkleber C 40 BF1-S</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I30" RNoPart="60" GUID="bc8f5a9d-6f41-4e97-91e6-9b0924266dcc">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5400.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bindemittelumh&#252;lltes Abstreumaterial auf die noch warme Oberfl&#228;che der Deckschicht der Kreisstra&#223;e gleichm&#228;&#223;ig aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Material vor</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrsfreigabe abfegen, in Eigentum des AN</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#252;bernehmen und von der Baustelle entfernen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Material: Edelbrechsand/Splitt, 1/3 mm, PSV-Wert &gt;= 50,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abstreumenge: 1,0 kg/m2.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Das Abstreumaterial ist maschinell aufzubringen.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Abstreumaterial bindemittelumh&#252;llt aufbringen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I31" RNoPart="70" GUID="9e0f46f4-48c2-413c-90f4-c2e53c841bc1">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mittell&#228;ngsnaht in Deckschicht ausbilden, einschl. Vorbehandlung der Nahtfl&#228;che vor dem Einbau der danebenliegenden Schicht. L&#228;ngsnaht in der Deckschicht, Dicke: 4 cm. Die Naht der Deckschicht ist gegen&#252;ber der Naht der Binderschicht um mind. 15 cm versetzt. Es ist darauf zu achten, dass der Nahtbereich nicht unmittelbar im Bereich der k&#252;nftigen Markierung oder der Radrollspur liegt. Die noch warme Schicht ist mittels Kantenschuh/Kantenrolle unter</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">70 bis 80 Grad gradlinig abzukanten. Anschlie&#223;end ist eine F&#252;llstoffhaltige polymermodifizierte Bitumenmasse (Material: TOK-Plast der DENSO-Chemie oder gleichwertig) in einer Menge von 50 g pro cm Schichtdicke je laufenden Meter maschinell vollfl&#228;chig aufzutragen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Name des angebotenen Materials:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">.......................................................</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(vom Bieter auszuf&#252;llen)</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Mittell&#228;ngsnaht ausbilden</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I32" RNoPart="80" GUID="898f37f3-8c2a-443b-989a-0baafb294ec9">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>250.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Anschl&#252;sse an bestehende Decke oder Bauteil mit</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">schmelzbarem Bitumendichtungsband, ca. 4,0 cm breit,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">herstellen. Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Wandung s&#228;ubern, soweit erforderlich trocknen und mit</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Stelle leicht anschmelzen und gleichm&#228;&#223;ig an die</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Wandung anpressen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Herstellerangaben sind einzuhalten.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Name des angebotenen Materials:</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">.......................................................</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(vom Bieter auszuf&#252;llen)</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Anschl&#252;sse mit Bitumendichtungsband herstellen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I33" RNoPart="90" GUID="3649ddb3-aaa2-4506-af28-cf88feb3c13b">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Probenahme von bit. Mischgut f&#252;r Kontrollpr&#252;fungen nach</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Weisung des AG und gem. DIN 1996, Bl. 2, durchf&#252;hren</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">und die Probe versandfertig in sauberen 10 l-Eimern mit</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">St&#252;lpedeckel verpacken und dem AG &#252;bergeben.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Je Probenahme ist 1 Eimer Mischgut zu entnehmen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mischgutmenge &gt;= 15 kg.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Probenahme von bit. Mischgut</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I34" RNoPart="100" GUID="3704dc22-04fc-47cc-be60-8f99bdafa57a">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bohrkern, d = 150 mm, zur Bestimmung des</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verdichtungsgrades der eingebauten Schichten nach</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Weisungen des AG und gem. DIN 1996, Bl. 2, entnehmen</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">einschl. der versandfertigen Verpackung des Bohrkerns</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">in geeignetem Beh&#228;lter. Der Bohrkern ist dem AG zu</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#252;bergeben. Die Bohrlochwandung ist mit C 40 BF1-S</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(HK) vollfl&#228;chig anzustreichen, das Bohrloch bis 5 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">unter OK Fahrbahn mit Asphalttragschicht AC 22 TN</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">lagenweise verf&#252;llen und verdichten. Die restlichen</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">5 cm mit Asphaltbeton AC 8 DN verf&#252;llen und verdichten.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die Oberfl&#228;che mit Diabas Edelsplitt abstreuen. In</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">fertiger Arbeit.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Bohrkern entnehmen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C9" RNoPart="5">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Br&#252;cken-/Gussasphaltarbeiten</span><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="R9" GUID="8a9fa155-ede4-4d01-9310-e4bb41244637">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">versteht sich die Position generell einschlie&#223;lich</span><br /><span>Lieferung.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-size:10pt">Hinweis Lieferung</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="I63" RNoPart="10" GUID="e702e95f-b212-40e0-b504-23dae3722f68">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>15.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphalt fr&#228;sen und Fr&#228;sgut aufnehmen. Anschlusskante</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">geradlinig auf Fr&#228;stiefe herstellen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphaltschicht: Asphaltdeckschicht, Walzasphalt</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fr&#228;stiefe: 3-6 cm, jedoch maximal bis auf OK</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Schutzschicht. Ausf&#252;hrung in 2 Arbeitsg&#228;ngen, einschl.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#220;berpr&#252;fung der erf./zul. Abtragstiefe w&#228;hrend der</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fr&#228;svorg&#228;nge. Es ist sicherzustellen, dass die ges.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Walzasphaltdeckschicht bis OK Gussasphaltschutzschicht</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">abgetragen wird.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Auf Bauwerk, einschl. Erschwernisse infolge Arbeiten bis an</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Kappen, Fugen, Br&#252;ckenabl&#228;ufe, &#220;berg&#228;nge, etc.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fl&#228;che: &#220;berbau und Kammerwand - Randstreifen entlang Schrammborde, Breite ca. 50 cm.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einschlie&#223;lich Aufnehmen der bit. Fugen und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Vorbereitung der begrenzenden Bauteile zur Aufnahme der</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">neuen Fugen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fr&#228;sasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuf&#252;hren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unebenheiten der gefr&#228;sten Fl&#228;che h&#246;chstens 4 mm inner-</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">halb einer 4,00 m langen Messstrecke in L&#228;ngs- und Qu-</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">errichtung.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einschl. reinigen der Oberfl&#228;che</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Asphalt Decksch. fr&#228;sen-BW-Randstreifen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I64" RNoPart="20" GUID="734c0fc7-fb37-48df-b83a-f9bfd3573d8b">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>125.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphalt fr&#228;sen und Fr&#228;sgut aufnehmen. Anschlusskante</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">geradlinig auf Fr&#228;stiefe herstellen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphaltschicht: Asphaltdeckschicht, Walzasphalt</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fr&#228;stiefe: 3-6 cm, jedoch maximal bis auf OK</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Schutzschicht. Ausf&#252;hrung in 2 Arbeitsg&#228;ngen, einschl.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#220;berpr&#252;fung der erf./zul. Abtragstiefe w&#228;hrend der</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fr&#228;svorg&#228;nge. Es ist sicherzustellen, dass die ges.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Walzasphaltdeckschicht bis OK Gussasphaltschutzschicht</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">abgetragen wird.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Auf Bauwerk, einschl. Erschwernisse infolge Arbeiten bis an</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Kappen, Fugen, Br&#252;ckenabl&#228;ufe, &#220;berg&#228;nge, etc.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fl&#228;che: &#220;berbau und Kammerwand - zwischen den</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Randstreifen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einschlie&#223;lich Aufnehmen der bit. Fugen und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Vorbereitung der begrenzenden Bauteile zur Aufnahme der</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">neuen Fugen. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fr&#228;sasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuf&#252;hren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unebenheiten der gefr&#228;sten Fl&#228;che h&#246;chstens 4 mm inner-</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">halb einer 4,00 m langen Messstrecke in L&#228;ngs- und Qu-</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">errichtung.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einschl. reinigen der Oberfl&#228;che</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Asphalt Decksch. fr&#228;sen-BW-zwischen Randstreifen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I65" RNoPart="30" GUID="6c5c80d7-a602-4788-9ca9-10f974c939cd">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>140.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">nach Wahl des AN zuf&#252;hren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unterlage GA-Schutzschicht, Bauwerksfl&#228;chen gem.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">vorstehender OZ`n.</span><span style="text-align:left; font-size:10pt; font-weight:bold"> </span><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Zusammenh&#228;ngende Teilfl&#228;chen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Reinigungsger&#228;t nach Wahl des Bieters </span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Unterlage reinigen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I66" RNoPart="40" GUID="b26c70c2-0390-48be-9b44-c6daf2681c0c">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Auf Bauwerken in Randstreifen / Entw&#228;sserungsrinnen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaudicke 4,0 cm, einschlie&#223;lich eingedr&#252;cktem</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abstreumaterial.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbaubreite: ca. 30 cm</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Erh&#246;hte Anforderungen an die Oberfl&#228;chenebenheit wg.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Wasserf&#252;hrung; Pf&#252;tzenbildung = Mangel</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bindemittel = 30/45 mit viskosit&#228;tsverminderndem Zusatz. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einbau von Hand</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Asphaltdecksch. in Randstreifen herst. MA11S</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I67" RNoPart="50" GUID="d188d163-93af-4ffe-8818-8e1b5dc75f4c">
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>m2</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Oberfl&#228;che der Gussasphaltdeckschicht bearbeiten.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Grobe Gesteinsk&#246;rnung, leicht bituminiert, auf die noch</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">hei&#223;e Oberfl&#228;che aufbringen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verfahren C.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">und nicht gebundene und gel&#246;ste Abstreuk&#246;rnungen der</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verwertung nach Wahl des AN zuf&#252;hren.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Oberfl. der GA-Deckschicht-Randstreifen bearbeiten</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I68" RNoPart="60" GUID="a3f13e66-86d3-482e-bbbf-22cd82e4fcec">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Randfuge an Br&#252;ckenkappen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">In der Asphaltdeckschicht ausbilden.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Fugenspalttiefe = 40 mm.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Fugenspaltbreite 25 mm </span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Fugenraum verf&#252;llen in 1 Lage mit Trennstreifen.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Mit hei&#223; verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">einschlie&#223;lich zugeh&#246;rigem und zuvor aufgetragenem</span><br /><span>Voranstrichmittel.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Anschlussfuge Kappe m. Fugenm. herst.*Deckschicht</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I69" RNoPart="70" GUID="32c2e4f1-e794-446a-8d2c-023d2c889416">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>50.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">L&#228;ngsfugen zw. GA Randstreifen und Walzasphalt, </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Querfugen am Bauwerksanfang/-ende (oberhalb T90-Profil).</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fugen nach Einbau Walzasphalt einschneiden und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">vergie&#223;en. </span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">In der Asphaltdeckschicht ausbilden.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fugenspalttiefe = 40 mm.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Fugenspaltbreite = 15 mm.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Mit hei&#223; verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschlie&#223;-</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">lich zugeh&#246;rigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">mittel.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Anschlussfuge Walzasphalt m. Fugenm. herst. Deckschicht</span><br /><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt" /><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C5" RNoPart="6">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Pflasterarbeiten</span><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="R4" GUID="97b2eb47-7557-4625-bb6a-96ddb0e5f623">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">versteht sich die Position generell einschlie&#223;lich</span><br /><span>Lieferung.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-size:10pt">Hinweis Lieferung</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="I36" RNoPart="10" GUID="c9919268-aa11-4f5e-a58f-b70ca579bc09">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>50.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen und Einfahrten, in Einzell&#228;ngen, aus Steinpflaster, 1-zeilig, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungs-widerstand D, Abriebwiderstand I, Ma&#223;e L/B 160/160 mm, H&#246;he 140 mm, mit Fase, Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, Dicke 20 cm, Pflasterfugen sind mit durchgehender 1 cm Quer- und L&#228;ngsfuge zu verlegen und mit erdfeuchtem M&#246;rtel (M&#246;rtelgruppe III im Mischungsverh&#228;ltnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm2 und Mittelwert 45 N/mm2) mittels Fugeisen kraftschl&#252;ssig zu verfugen, einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Betonsteinrinne 1-zeilig 16/16 herstellen</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I37" RNoPart="20" GUID="0cd674c8-9f2b-478e-a411-e0c8a3f944f0">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Rinnenstein schneiden, Format 24/16/14 und 16/16/14, mit</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Motornassschneideger&#228;t und diamantbesetzter</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Trennscheibe.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Rinnenstein schneiden</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C6" RNoPart="7">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Regulierungs-/Sicherungsarbeiten</span><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="R5" GUID="5fad8fb7-6035-4b3c-a5fe-af6113c0774d">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">versteht sich die Position generell einschlie&#223;lich</span><br /><span>Lieferung.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-size:10pt">Hinweis Lieferung</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="I41" RNoPart="10" GUID="6840acff-029e-457b-af09-a4b78bc704d8">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Stra&#223;enablauf an die neu hergestellte Entw&#228;sserungsrinne anpassen, Abmessungen 30/50 cm und 50/50 cm, H&#246;hen&#228;nderung 5 bis 10 cm, Ausf&#252;hrung mit Auflagerringen</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">DIN 4034, vollfl&#228;chig verlegen in M&#246;rtel (M&#246;rtelgruppe III im Mischungsverh&#228;ltnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm2 und Mittelwert 45 N/mm2), Fugen glatt streichen. Einschl. s&#228;mtlicher Nebenarbeiten und Materialien.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span>Stra&#223;enablauf auf H&#246;he setzen 5-10cm</span></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I42" RNoPart="20" GUID="73710972-9aed-4e12-9f75-453410e23dd9">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Vorh. Stra&#223;enablaufabdeckung komplett mit Eimer, aus Gu&#223;eisen bzw. Stahlblech, laden, in Eigentum des AN &#252;bernehmen und abfahren.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Als Zulage.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Aufsatz laden und entsorgen, als Zulage</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I43" RNoPart="30" GUID="ec8a7207-745c-48d4-8aeb-e8a15990e974">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Aufsatz f&#252;r Stra&#223;enablauf DIN 4052 liefern, Roste aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400, DIN</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">EN 124 und DIN 1229, Ma&#223;e L/B 300/500 mm, pultf&#246;rmig, mit d&#228;mpfender Einlage, Rostbreite 34,5 mm, Gewicht ca. 65 kg,</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Einlaufquerschnitt ca. 915 cm2, einschl. Schlammeimer.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Als Zulage.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Aufsatz liefern, als Zulage</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I44" RNoPart="40" GUID="744b12f0-6a1d-4cba-8bba-1337d557075c">
                <Qty>13.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Schachtabdeckung anpassen, H&#246;hen&#228;nderung 5 bis 10 cm, Abdeckung freistemmen, einschl. Schmutzf&#228;nger aufnehmen und seitlich lagern, prov. Schachtabdeckplatte vorhalten, anliefern und auflegen, max. Tiefenlage des Systems: 28 cm, Zylinderanpassung an die Asphaltlagen beim Asphalteinbau, prov. Schachtabdeckplatte nach Herstellung aller Asphaltlagen DN 850 ausbohren, Bohrkern ausheben, Asphalt entsorgen, Bohrfl&#228;chen s&#228;ubern, gelagerten Schachtabdeckungsrahmen s&#228;ubern, entrosten und mit einer Haftbr&#252;cke vorstreichen, Schachtrahmen in plastischen M&#246;rtel (kunststoffverg&#252;tet, schnellh&#228;rtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit &gt; 11 N/mm2 nach 30 Min und &gt; 50 N/mm2 nach 7 Tagen, min. 15 mm stark) plangleich unter Verwendung von Auflagerringen DIN 4034 einsetzen, Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtrahmen mit einer Vergussnaht, 25 mm breit plastoelastisch und wasserdicht gem&#228;&#223; ZTV Fug-StB01, bis ca. 40 mm unter Deckschicht ausf&#252;llen, Schachtsohle und Berme s&#228;ubern, aufgenommenes Material entsorgen, Schmutzf&#228;nger und Schachtdeckel einlegen.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Schachtabdeckung im Bohrverfahren auf H&#246;he setzen 5-10cm</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I45" RNoPart="50" GUID="69b70d84-8b0d-4a1e-b996-552679fe01f7">
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>Stck</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Stra&#223;enkappe anpassen, H&#246;hen&#228;nderung &#252;ber 5 bis 10 cm.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Stra&#223;enkappe 5-10cm</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C7" RNoPart="8">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Markierungsarbeiten/Ausstattung</span><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt" /><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="R6" GUID="f2916270-e57e-48ae-b433-69bfe4bcffcc">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">versteht sich die Position generell einschlie&#223;lich</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Lieferung.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-size:10pt">Hinweis Lieferung</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="R7" GUID="8c883471-4f5b-479c-88ae-00547361b864">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Ma&#223;gebend gelten die ZTV M 13 sowie die TL M 06.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Der AN hat nach der Auftragserteilung Sicherheitsdatenbl&#228;tter der Verd&#252;nnung und der Markierungsfarbe HS vor zu legen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Zus&#228;tzliche Leistungen zur Abf&#252;hrung des anfallenden Oberfl&#228;chenwassers sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span>Hinweis Markierung</span></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="I47" RNoPart="10" GUID="5751907d-8305-4f7b-86b2-81a057387b64">
                <Qty>225.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">L&#228;ngsmarkierung als Warnlinie Typ I einschl. evtl. Sperrfl&#228;chenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw. Abstreumaterial von zu markierender Fl&#228;che entfernen, abfahren und entsorgen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Strichbreite = 0,12 m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unterbrochen im Verh&#228;ltnis Strich/L&#252;cke 2 zu 1</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Markierungsstoff: Hei&#223;plastikmasse</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Schichtdicke: 2 mm</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrsklasse: P6</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#220;berrollbarkeitsklasse: T2</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Markierung auf Asphaltfahrbahn.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Warnlinie, Typ I, Hei&#223;plastik, B 12 cm, unterbrochen, 2:1</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I48" RNoPart="20" GUID="cb20d700-4012-4a49-9344-5b1ffb48e8dd">
                <Qty>65.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">L&#228;ngsmarkierung als Leitlinie Typ I einschl. evtl. Sperrfl&#228;chenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw. Abstreumaterial von zu markierender Fl&#228;che entfernen, abfahren und entsorgen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Strichbreite = 0,12 m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Unterbrochen im Verh&#228;ltnis Strich/L&#252;cke 1 zu 2</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Markierungsstoff: Hei&#223;plastikmasse</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Schichtdicke: 2 mm</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrsklasse: P6</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#220;berrollbarkeitsklasse: T2</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Markierung auf Asphaltfahrbahn.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Leitlinie, Typ I, Hei&#223;plastik, B 12 cm, unterbrochen, 1:2</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I49" RNoPart="30" GUID="4af748c6-102c-426f-bf59-3dff0445c706">
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">L&#228;ngsmarkierung als Leitlinie Typ I einschl. evtl. Sperrfl&#228;chenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw. Abstreumaterial von zu markierender Fl&#228;che entfernen, abfahren und entsorgen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Strichbreite = 0,12 m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Durchgehend</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Markierungsstoff: Hei&#223;plastikmasse</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Schichtdicke: 2 mm</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrsklasse: P6</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#220;berrollbarkeitsklasse: T2</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Markierung auf Asphaltfahrbahn.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Leitlinie, Typ I, Hei&#223;plastik, B 12 cm, durchgehend</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I50" RNoPart="40" GUID="110325fe-0d92-4b70-9361-a52e064ba8b1">
                <Qty>1370.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">L&#228;ngsmarkierung als Fahrbahnbegrenzungslinie Typ I einschl. evtl. Sperrfl&#228;chenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw. Abstreumaterial von zu markierender Fl&#228;che entfernen, abfahren und entsorgen.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Strichbreite = 0,12 m</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Durchgehend</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Markierungsstoff: 2-Komponenten High-Solid-Farbe</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Schichtdicke: 0,8 mm</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verkehrsklasse: P6</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#220;berrollbarkeitsklasse: T2</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Markierung auf Asphaltfahrbahn.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Fahrbahnbegrenzungslinie, Typ I, Farbe, B 12 cm, durchgehend</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C8" RNoPart="9">
          <LblTx><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten</span><br /></LblTx>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="R8" GUID="e4fd2758-576f-48f2-b9a8-14eb75413c78">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-size:10pt">Ein Anspruch auf die nachfolgend aufgef&#252;hrten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten besteht nicht.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten (Personal):</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die nachstehend aufgef&#252;hrten Stundenlohnarbeiten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">d&#252;rfen nur auf besonderer, schriftlicher Aufforderung</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">des Auftraggebers ausgef&#252;hrt werden. Der</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verrechnungssatz f&#252;r die jeweilige Arbeitskraft</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">umfasst s&#228;mtliche Aufwendungen, insbesondere den</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">tats&#228;chlichen Lohn einschl. verm&#246;genswirksamer</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Leistungen mit den Zuschl&#228;gen f&#252;r Gemeinkosten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">(Sozialkassenbeitr&#228;ge, Winterbauumlage und dgl.),</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten, Zuschl&#228;ge f&#252;r</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">&#220;berstunden und Zuschl&#228;ge f&#252;r Nacht- Sonntags- und</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Feiertagsarbeit.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt" /><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten (Bauger&#228;t):</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Die nachstehend aufgef&#252;hrten Stundenlohnarbeiten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">d&#252;rfen nur auf besonderer, schriftlicher Aufforderung</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">des Auftraggebers ausgef&#252;hrt werden. Der</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Verrechnungssatz f&#252;r das jeweilige Ger&#228;t umfasst</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">s&#228;mtliche Aufwendungen f&#252;r den Einsatz, insbesondere</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Ger&#228;tevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie s&#228;mtliche</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Zuschl&#228;ge einschl. der Kosten f&#252;r das Bedienpersonal.</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Der Verrechnungssatz gilt f&#252;r das zum Zeitpunkt des</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Abrufs einsatzbereite auf der Baustelle befindliche</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Bauger&#228;t. Verg&#252;tet werden die tats&#228;chlich geleisteten</span><br /><span style="text-align:left; font-size:10pt">Arbeitsstunden.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-size:10pt">Hinweis Stundenlohn</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="I52" RNoPart="10" GUID="16bf4ea7-9698-4e04-812e-8014a5fbea8e">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten eines Spezialbau-Facharbeiters</span><br /><span>(Berufsgruppe III).</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III)</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I53" RNoPart="20" GUID="c37a0d9f-1200-440a-8a31-6e4878de436f">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten eines Baufachwerkers</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">(Berufsgruppe IV).</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Baufachwerker (Berufsgruppe IV)</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I54" RNoPart="30" GUID="e6b82e0b-a1eb-4553-8410-58a8e949feb2">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten durch Bauger&#228;te</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">nur auf Anordnung des AG ausf&#252;hren.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Bagger bis 0,4 m3.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Bagger bis 0,4 m3</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I55" RNoPart="40" GUID="7079e327-fe6b-4ad5-9c75-2f8c75a3a556">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten durch Bauger&#228;te</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">nur auf Anordnung des AG ausf&#252;hren.</span><br /><span>Frontlader luftbereift bis 45 KW.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Frontlader luftbereift bis 45 KW</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I56" RNoPart="50" GUID="ca1bfd34-609f-4306-9849-0e5884c5c670">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten durch Bauger&#228;te nur auf</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Anordnung des AG ausf&#252;hren.</span><br /><span>LKW-Kipper bis ca. 18 to Nutzlast.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">LKW-Kipper mit Allradantrieb ca. 18,0 to Nutzlast</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I57" RNoPart="60" GUID="fa6dbfe7-0357-4649-8079-ab80b49c0d97">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten durch Bauger&#228;te</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">nur auf Anordnung des AG ausf&#252;hren.</span><br /><span>Motorbesen als Anbauger&#228;t f&#252;r Radlader o.&#228;.</span></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-size:10pt">Motorbesen als Anbauger&#228;t</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="I58" RNoPart="70" GUID="68b9e95b-8f90-403b-a6ee-156b117c596b">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSA>No</ComplTSA>
                    <ComplTSB>No</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Stundenlohnarbeiten durch Bauger&#228;te</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">nur auf Anordnung des AG ausf&#252;hren.</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">Die Leistung beinhaltet s&#228;mtliche Aufwendungen</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">f&#252;r die zum Einsatz notwendigen Ger&#228;te</span><br /><span style="text-align:left; font-family:Arial; font-size:10pt">(Kompressor etc.) Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg.</span><br /></Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt><span style="text-align:left; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:10pt">Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg</span><br /></TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>

