#begin[GAEB]
#begin[GaebInfo]
[Version]1.2[end]
[VersMon]11[end]
[VersJahr]2001[end]
[Datum]09.06.2026[end]
[Uhrzeit]09:01[end]
[ProgSystem]ARCHITEXT Software GmbH[end]
[ProgName]ARCHITEXT Pallas V5.4.2006.22.SP8[end]
[Zertifikat]N[end]
[Zeichensatz]ANSI[end]
#end[GaebInfo]
#begin[PrjInfo]
[Name]........[end]
[Bez]K27 (OD Dalheim)                                            [end]
[Wae]Euro[end]
[WaeBez]Euro[end]
#end[PrjInfo]
#begin[Vergabe]
[DP]83[end]
#begin[VergabeInfo]
[Wae]Euro[end]
[WaeBez]Euro[end]
[AngebDatum]05.06.2026[end]
[ErDatum]01.01.2026[end]
#end[VergabeInfo]
#begin[AG]
#begin[Adresse]
[Name1]Kreis Höxter[end]
[PLZ] [end]
#end[Adresse]
[VergNr]065/2026       [end]
#end[AG]
#begin[LV]
#begin[LVInfo]
[Name]LVName[end]
[Bez]K27 (OD Dalheim)[end]
[Datum]05.06.2026[end]
[KurzLang]1[end]
#begin[LVGlied]
[Typ]LVStufe[end]
[Bez]Titel[end]
[Laenge]2[end]
#end[LVGlied]
#begin[LVGlied]
[Typ]Position[end]
[Bez]Position[end]
[Laenge]4[end]
#end[LVGlied]
#begin[LVGlied]
[Typ]Index[end]
[Bez]Index[end]
[Laenge]1[end]
#end[LVGlied]
#end[LVInfo]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]
B a u b e s c h r e i b u n g:

K 27 (OD Dalheim)

Die Fahrbahndecke der K 27 soll ab der B 7 einschl. der Ortsdurchfahrt
Dalheim erneuert bzw. verstärkt werden. Die mittlere Fahrbahnbreite des
rund 885 m langen Abschnitts beträgt rund 5,5 m bis 7,5 m.

Von der Stat. 0,025 (B 7) bis zur Stat.0,560 (Dalheim) wird die vorh.
Asphaltdecke in einer Stärke von 4 bis 5 cm abgefräst. Von der Stat. 0,
560 (Dalheim) bis zur Stat. 0,910 (OD-Ende) wird die vorh. Asphaltdecke
in einer Stärke von 8 bis 9 cm abgefräst.

Anschließend wird von der Stat. 0,060 bis zur Stat. 0,910 zur
Regulierung/Vorprofilierung bzw. Verstärkung eine Asphaltbinderschicht
AC 16 B N in einer Stärke von 5 cm eingebaut. Die neue
Asphaltdeckschicht AC 8 D S wird von der Stat. 0,025 bis zur Stat. 0,
910 in einer Stärke von 3,5 cm eingebaut.

Es ist darauf zu achten, dass evtl. Nähte in Längsrichtung nicht
unmittelbar im Bereich der künftigen Markierung oder der Radrollspur
liegen.

Die sonstigen Einmündungen, Anschlüsse bzw. Feldzufahren werden nach
Angaben der örtlichen Bauüberwachung mit Asphaltbeton AC 8 D N
angebunden und hergestellt.

Beim Einbau der Asphaltdeckschicht ist auf eine Ausführung mit
ausreichender Querneigung zur Abführung des anfallenden
Oberflächenwassers zu achten. Die Leistungen hierfür sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Auf dem Brückenbauwerk bzw. entlang der Brückenkappen wird eine
beidseitige Rinne aus Gussasphalt hergestellt. Bei den Aufbruch-
/Fräsarbeiten ist eine Beschädigung der Brückenabdichtung zu vermeiden.
Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Im Bereich des
Brückenbauwerks wird ausschließlich die Asphaltdeckschicht, ohne
Asphaltbinderschicht, erneuert

Im Vorfeld der Asphaltarbeiten werden die abgesackten Betonsteinrinnen
sowie die Straßenabläufe erneuert bzw. reguliert. Die Straßenkappen für
die zu regulierenden Schieber und Hausabsteller werden seitens der
Stadtwerke Warburg zur Verfügung gestellt.

Abschließend wird die Fahrbahnmarkierung auf der gesamten Länge (B 7
bis OD-Ende) hergestellt bzw. erneuert.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Fahrbahn mit
weitestgehender Aufrechterhaltung des Anlieger- und
landwirtschaftlichen Verkehrs.

Um die Anbindung der Ortschaft Dalheim zu gewährleisten und die
Einschränkungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten,
sollen die Arbeiten in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. 1.
Bauabschnitt: von der Stat. 0,025 (B 7) bis zur Stat. 0,560 (Dalheim)
und 2. Bauabschnitt von der Stat. 0,560 (Dalheim) bis zur Stat. 0,910
(OD-Ende). Die Aufteilung der Maßnahme in zwei Bauabschnitte (doppelte
Anliefern von Asphaltfräse, Asphaltfertiger usw.) ist bei der
Angebotskalkulation zu berücksichtigen und einzukalkulieren. Der
Verkehr darf nicht über eine bereits gefräste Fläche geführt werden.

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen innerhalb des Baufeldes sowie die
Sperrungen der Fahrbahn und die Umleitungsbeschilderung außerhalb des
Baufeldes werden durch den AN erbracht und eingerichtet.

Die Abstimmungen vor Ort mit den direkt betroffenen Anwohnern zu
Bauabläufen, Sperrungen der Zufahrten usw. sind direkt vom AN zu
veranlassen. Für die Bauzeit ist die Müllentsorgung in dem durch die
Baustelle betroffenen Bereich nach Wahl des AN und in Abstimmung mit
den Anwohnern zu gewährleisten. Die hierdurch entstehenden Kosten sind
mit einzukalkulieren.

Zur Erteilung der Verkehrsanordnung sowie Information der betroffenen
Verkehrsteilnehmer über die Presse, wird in Abstimmung mit der
Bauüberwachung seitens des AG ein Vorlauf von min. 10 Arbeitstagen
benötigt.

Der AN hat sich vor Durchführung der Arbeiten über evtl.
Versorgungsleitungen im Baustellenbereich bei den zuständigen
Versorgungsträgern zu informieren.

Die Bauzeit der Maßnahme beträgt 6 Wochen.

Aufgrund der Beeinträchtigungen des Schülerbusverkehrs und fehlender
Umleitungsstrecken, muss die komplette Maßnahme in den Sommerferien
2026 (20. Juli 2026 bis 01. September 2026) umgesetzt und abgeschlossen
werden. Dies ist bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

Vor der Abgabe eines Angebotes wird dem Bieter empfohlen eine
Ortsbesichtigung durchzuführen.

[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[LVBereich]
[OZ]01[end]
[Bez]Baustelleneinrichtung[end]
#begin[Position]
[Oz]010010 [end]
[Menge]1,000[end]
[ME]psch[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Baustelle nach den angegebenen Baufristen und
Leistungen einrichten, vorhalten und räumen. Verladen,
anfahren, abladen und aufstellen aller notwendigen
Baubüros,
Unterkünfte und Sanitäreinrichtungen, sämtliche Geräte,
Maschinen, Vorrichtungen, Werkstätten, Anlagen und
Fahrzeuge für die in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten
Leistungen. Anschluss und Einrichtung von Energie- und
Versorgungsanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswege
sowie sonstige bauliche Vorkehrungen, Wieder-
herstellen aller für die Einrichtungen benötigten
Flächen in den ursprünglichen Zustand und Abgelten
aller Ansprüche Dritter. Die Kosten für das Vorhalten
und den Betrieb der gesamten Einrichtung sind in den
Einheitspreisen der entsprechenden Einzelleistungen
enthalten.
Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.[end]
[Kurztext]Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]010020 [end]
[Menge]1,000[end]
[ME]psch[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Verkehrssicherung nach Vorgaben der StVO, RSA, ZTV-SA,
bei Bauarbeiten einrichten, vorhalten, mit
fortschreitenden Baufortschritt umsetzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme abbauen, einschl.
Bereitstellung aller erforderlichen Materialien.
Ausführung nach dem vom AN vorzulegenden Verkehrs-
und Einrichtungsplan.
Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.[end]
[Kurztext]Verkehrssicherung einrichten, vorhalten und räumen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]010030 [end]
[Menge]1,000[end]
[ME]psch[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Umleitungsbeschilderung einrichten, vorhalten, mit
fortschreitenden Baufortschritt umsetzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme abbauen. Wiedersprechende
Verkehrszeichen sind berührungsfrei außer Kraft und
wieder in
Kraft zu setzen. Einschl. Bereitstellung aller
erforderlichen
Verkehrszeichen und Materialien. Das Aufstellen und
Unterhalten von zwei wegweisenden Plantafeln ist in
den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Für die
ständige Unterhaltung und regelkonforme Kontrolle ist
ein Bereitschaftsdienst einzurichten. Ausführung nach
dem vom AN vorzulegenden und vom AG zu genehmigenden
Umleitungsplan.
Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.[end]
[Kurztext]Umleitungsbeschilderung, vorhalten und räumen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]010040 [end]
[Menge]1,000[end]
[ME]psch[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Beschilderungsplan für Umleitungsstrecke erstellen,
Umleitung gemäß Vorkonzept des AG (siehe Anlage),
Vorlage des Beschilderungsplans zur Abstimmung,
Freigabe und Genehmigung beim AG.[end]
[Kurztext]Beschilderungsplan für Umleitungsstrecke, erstellen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]010050 [end]
[Menge]1,000[end]
[ME]psch[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bürowagen/Container für den AG anfahren, im
Baustellenbereich aufstellen, während der gesamten
Bauzeit dieses Leistungsverzeichnisses unterhalten,
abbauen und abfahren. Der Bürowagen ist mit einem
Schreibtisch mit Schreibtischstuhl, Sitzgelegenheiten
für 4 Personen, einem Akten-/Kleiderschrank, einem
Aktenbock sowie mit Stromanschluss, Beleuchtung und
einer Heizung auszustatten. Strom- und Heizkosten sind
in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Abrechnung und Vergütung entsprechend dem
Baufortschritt.[end]
[Kurztext]Bürowagen für den AG[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]010060 [end]
[Menge]5,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Behelfsbrücke für Straßen in Geländehöhe für
öffentlichen Verkehr, Brückenklasse 60 DIN 1072,
Gehweg-/Fahrbahnfläche aus Stahl, Nutzbreite der
Fahrbahn 3,5 m, Gesamtlänge bis 5 m, herstellen,
vorhalten und beseitigen.
Einzurechnen ist das bei Bedarf mehrmalige Versetzen
der Fahrbrücke an einer Stelle.[end]
[Kurztext]Behelfsbrücke Fahrbahn 3,5 m herstellen, vorhalten, beseitigen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]010070 [end]
[Menge]5,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Behelfsbrücke für Fußgänger in Geländehöhe, für
öffentlichen Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, Länge über
1,5 bis 2 m, herstellen, vorhalten und beseitigen.
Einzurechnen ist das bei Bedarf mehrmalige Versetzen
der Fahrbrücke an einer Stelle.[end]
[Kurztext]Fußgängerbehelfsbrücke herstellen, vorhalten, beseitigen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#begin[LVBereich]
[OZ]02[end]
[Bez]Aufbrucharbeiten[end]
#begin[Position]
[Oz]020010 [end]
[Menge]1650,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Seitenstreifen/Bankette der vorh. Straße bis auf Höhe
der Fräsfläche mit erforderlichem Gefälle zum
Seitengraben abziehen und von Bewuchs und Boden
befreien, Abraum in Eigentum des AN übernehmen und
fachgerecht entsorgen. Breite ca. 1,00 bis 1,20 m,
Dicke ca. 4 bis 6 cm.[end]
[Kurztext]Seitenstreifen/Bankette abziehen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]020020 [end]
[Menge]255,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Feldzufahrt abschieben und reinigen, Bewuchs einschl.
Oberboden, zur Vorbereitung der Asphaltarbeiten, in
Einzelflächen, nach Angaben der örtlichen
Bauüberwachung, Arbeiten ggfl. von Hand, anfallendes
Material/Abraum laden, in Eigentum des AN übernehmen
und entsorgen.[end]
[Kurztext]Feldzufahrt abschieben und reinigen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Asphaltschneidearbeiten sind mit Motornassschneidgerät
und diamantbesetzter Trennscheibe auszuführen. Die
entsprechenden Arbeitssicherheits-, Emissions- und
Immissionsbestimmungen sind einzuhalten.
[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Position]
[Oz]020030 [end]
[Menge]105,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bituminöse Befestigung in Anschlussbereichen der
Fahrbahn und Zufahrten zum Anschluss der neuen
Deckschicht nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung
mit Fugenschneidegerät trennen. Dicke ca. 4 cm,
geradlinig schneiden, einschl. aller Materialien und
Nebenarbeiten. Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen. Die
Abrechnung erfolgt gemäß gemeinsamen Aufmaß.[end]
[Kurztext]Bit. Befestigung trennen (Anschlüsse)[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]020040 [end]
[Menge]3000,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bituminöse Decke kaltfräsen in Fahrbahnen aus
Asphaltbeton, nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung,
Tiefe über 4 bis
5 cm, Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten
lösen, anfallende Stoffe laden. Das Fräsgut geht in
Eigentum des AN über und ist einer Verwertung
zuzuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche in Längs- und
Querrichtung höchstens 6 mm auf einer Messlänge von 4
m.[end]
[Kurztext]Decke kaltfräsen Asphaltbeton (Fahrbahn) T 4-5 cm[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]020050 [end]
[Menge]2400,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bituminöse Decke kaltfräsen in Fahrbahnen aus
Asphaltbeton, überwiegend zwischen Randeinfassung,
nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung, Tiefe über 8
bis 9 cm, Flächen reinigen, nicht festhaftende
Schichten lösen, anfallende Stoffe laden. Das Fräsgut
geht in Eigentum des AN über und ist einer Verwertung
zuzuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche in Längs- und
Querrichtung höchstens 6 mm auf einer Messlänge von 4
m.[end]
[Kurztext]Decke kaltfräsen Asphaltbeton (Fahrbahn) T 8-9 cm[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]020060 [end]
[Menge]360,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bituminöse Befestigung im Bereich von
Fahrbahnschadstellen und Anschlussstellen, in
Einzelflächen, als Zulage, nach Anweisung der
örtlichen Bauüberwachung, bis zu einer Tiefe von 8 bis
9 cm kaltfräsen, Flächen reinigen, nicht festhaftende
Schichten lösen, anfallende Stoffe laden. Das Fräsgut
geht in Eigentum des AN über und ist einer Verwertung
zuzuführen.[end]
[Kurztext]Bit. Befestigung kaltfräsen (Schad-/Anschlussstellen), als Zulage[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]020070 [end]
[Menge]450,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bituminöse Decke kaltfräsen in Einmündungen und
Zufahrten aus Asphaltbeton, in Einzelflächen, nach
Angabe der örtlichen Bauüberwachung, Tiefe über 4 bis
5 cm, Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten
lösen, anfallende Stoffe laden. Das Fräsgut geht in
Eigentum des AN über und ist einer Verwertung
zuzuführen.[end]
[Kurztext]Decke kaltfräsen Asphaltbeton (Einmündungen/Zufahrten) T 4-5 cm[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]020080 [end]
[Menge]25,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bituminöse Befestigung in Streifen vor den
Rinnensteinen
(Arbeitsraum) nach Angaben der örtlichen
Bauüberwachung, in Einzelflächen, kaltfräsen. Dicke
der bit. Befestigung 20 cm bis 25 cm, Breite bis 0,50
m. Anfallende Stoffe laden. Das Fräsgut geht in
Eigentum des AN über und ist einer Verwertung
zuzuführen. Die Abrechnung erfolgt gemäß gemeinsamen
Aufmaß.[end]
[Kurztext]Bit. Befestigung kaltfräsen (Arbeitsraum)[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]020090 [end]
[Menge]50,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Pflasterrinne aus Betonsteinen, 1-reihig, 16/16/14 cm,
auf Betonunterbau versetzt nach Angaben der örtlichen
Bauüberwachung in Einzellängen einschl. Unterbeton und
Fugenfüllung aus hydraulischem Mörtel aufnehmen in
Eigentum des AN übernehmen und abfahren.[end]
[Kurztext]Betonsteinpflasterrinne 1-reih. aufnehmen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#begin[LVBereich]
[OZ]03[end]
[Bez]Straßenoberbau[end]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschließlich
Lieferung.[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Position]
[Oz]030010 [end]
[Menge]35,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Untergrund verdichten, für Verkehrsflächen,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, Homogenbereich
HB1-FRS (Ersatz für Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN
18300 alt).[end]
[Kurztext]Untergrund verdichten BK 3/5[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]030020 [end]
[Menge]400,000[end]
[ME]to[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Vorabsiebung 0/22 mm liefern und profil-/fachgerecht
im Bereich der Bankette, Einmündungen und Zufahrten
auf den vorh. Untergrund einbauen und verdichten.
Einbaudicke: 10 bis 15 cm.
Bankettbreite: ca. 0,80 bis 1,20 m.
Einbau gemäß ZTV-E Stb 09.
Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.[end]
[Kurztext]Vorabsiebung für Bankette, 0/22[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]030030 [end]
[Menge]1650,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Ggf. Unrat auslesen und
vorwüchsige Kräuter ausmähen. Unrat und Mähgut in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen. Ansaat auf Bankett, Grün- und Nebenflächen.
Saatgutmenge: 20 g/m2.
Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter
nach RSM 7.1.1"[end]
[Kurztext]Rasenansaat herstellen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#begin[LVBereich]
[OZ]04[end]
[Bez]Bitu. Trag- und Deckschichten[end]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschließlich
Lieferung.[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Position]
[Oz]040010 [end]
[Menge]15,000[end]
[ME]to[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Asphalttragschicht, AC 32 T N, gem. ZTV Asphalt-StB 07,
liefern und im Bereich von Aufbruchstellen bzw.
Arbeitsräumen in Streifen, Breite 25 bis 50 cm, in
Einzellängen, von Hand, heiß einbauen und mit
geeignetem Gerät lagenweise verdichten. Die Abrechnung
erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten
Lieferscheinen.
Baustoffgemisch gemäß TL Asphalt-StB 07
Mischgut: AC 32 T N,
Bindemittelsorte: 70/100,
Einbaudicke: 8 bis 25 cm,
Mindest-Einbaumenge: 23 kg/m2 pro cm Schichtdicke.

Lieferwerk des Mischgutes:

.......................................................
(vom Bieter auszufüllen)[end]
[Kurztext]Asphalttragschicht AC 32 T N (in Streifen) herstellen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040020 [end]
[Menge]675,000[end]
[ME]to[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Asphaltbinderschicht der Fahrbahn, AC 16 B N, gem.
ZTV Asphalt-StB 07, liefern und als Vorprofilierung
zur Erzielung einer ausreichenden Querneigung zur
Verbesserung der Fahrbahnentwässerung und der
Ebenflächigkeit maschinell mit Fertiger, auf
Fräsfläche bzw. auf Asphaltschicht der Vorposition,
teilweise zwischen Randeinfassung, heiß einbauen und
mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten.
Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,5 bis 7,5 m.
Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung
anerkannten Lieferscheinen.
Baustoffgemisch gemäß TL Asphalt-StB 07,
Mischgutart: AC 16 B N,
Bindemittelsorte: 50/70,
Einbaudicke: 5 cm,
Einbaumenge: 125 kg/m2.

Lieferwerk des Mischgutes:

.......................................................
(vom Bieter auszufüllen)[end]
[Kurztext]Asphaltbinderschicht AC 16 B N (Fahrbahn) herstellen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040030 [end]
[Menge]475,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Asphaltdeckschicht der Fahrbahn, AC 8 D S, gem.
ZTV Asphalt-StB 07, aus Diabas, auf Fräsfläche bzw.
auf Asphaltschicht der Vorposition maschinell mit
Fertiger mit entwässerungstechnisch ausreichender
Querneigung, teilweise zwischen Randeinfassung, heiß
einbauen und mit geeigneten leichten und schweren
Walzen verdichten, einschl. Reinigung des Unterbaues
und Lieferung des Materials.
Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,5 bis 7,5 m.
Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung
anerkannten Lieferscheinen.
Baustoffgemisch gemäß TL Asphalt-StB 07,
Mischgutart: AC 8 D S,
Bindemittelsorte: 25/55-55,
Einbaudicke: 3,5 cm,
Einbaumenge: 87,5 kg/m2.

Lieferwerk des Mischgutes:

.......................................................
(vom Bieter auszufüllen)[end]
[Kurztext]Asphaltdeckschicht AC 8 D S (Fahrbahn) herstellen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040040 [end]
[Menge]75,000[end]
[ME]to[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Asphaltdeckschicht der Einmündungen und Zufahrten, AC
8 D N, gem. ZTV Asphalt-StB 07, aus Diabas, für die
Herstellung der Decken im Bereich der Einmündungen,
Weganschlüsse, Zufahrten und Zugänge liefern, ggfls.
von Hand, mit entwässerungstechnisch ausreichender
Querneigung, heiß einbauen und mit geeigneten leichten
und schweren Walzen verdichten, einschl. abschieben
und reinigen der vorh. bit. Fahrbahn sowie Lieferung
des Materials. Abraum in Eigentum des AN übernehmen
und fachgerecht entsorgen. Die Abrechnung erfolgt nach
den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.
Baustoffgemisch gemäß TL Asphalt-StB 07
Mischgutart: AC 8 D N,
Bindemittelsorte: 50/70,
Einbaudicke: 4 cm,
Einbaumenge: 100 kg/m2.

Lieferwerk des Mischgutes:

.......................................................
(vom Bieter auszufüllen)[end]
[Kurztext]Asphaltdeckschicht AC 8 D N (Einmündungen/Zufahrten) herstellen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040050 [end]
[Menge]11250,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Lösemittelhaltige Bitumenemulsion C 40 BF1-S zum
Anspritzen des bituminösen Unterbaues und evtl. zu
überbauender alter Fahrbahnflächen liefern und
gleichmäßig, mittels Spritzrampe bzw. in Anschlüssen
und einzelnen Kleinflächen mittels Spritzlanze von
Hand fachgerecht aufbringen. Verschmutzte Unterlage
vorher gründlich reinigen, nach Wahl des AN, Kehrgut
in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen,
Randbereiche schützen. Befahren der angespritzten
Schicht nur zu Einbauzwecken.
Dosierung:
auf Fräsflächen oder Vorprofilierung: 250 g/m2
auf offenporigen/ausgemagerten Flächen: 350 g/m2.[end]
[Kurztext]Bit. Haftkleber C 40 BF1-S[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040060 [end]
[Menge]5400,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bindemittelumhülltes Abstreumaterial auf die noch
warme Oberfläche der Deckschicht der Kreisstraße
gleichmäßig aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes
Material vor
Verkehrsfreigabe abfegen, in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Material: Edelbrechsand/Splitt, 1/3 mm, PSV-Wert >= 50,
Abstreumenge: 1,0 kg/m2.
Das Abstreumaterial ist maschinell aufzubringen.[end]
[Kurztext]Abstreumaterial bindemittelumhüllt aufbringen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040070 [end]
[Menge]25,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Mittellängsnaht in Deckschicht ausbilden, einschl.
Vorbehandlung der Nahtfläche vor dem Einbau der
danebenliegenden Schicht. Längsnaht in der Deckschicht,
Dicke: 4 cm. Die Naht der Deckschicht ist gegenüber
der Naht der Binderschicht um mind. 15 cm versetzt. Es
ist darauf zu achten, dass der Nahtbereich nicht
unmittelbar im Bereich der künftigen Markierung oder
der Radrollspur liegt. Die noch warme Schicht ist
mittels Kantenschuh/Kantenrolle unter
70 bis 80 Grad gradlinig abzukanten. Anschließend ist
eine Füllstoffhaltige polymermodifizierte Bitumenmasse
(Material: TOK-Plast der DENSO-Chemie oder
gleichwertig) in einer Menge von 50 g pro cm
Schichtdicke je laufenden Meter maschinell vollflächig
aufzutragen.

Name des angebotenen Materials:

.......................................................
(vom Bieter auszufüllen)[end]
[Kurztext]Mittellängsnaht ausbilden[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040080 [end]
[Menge]250,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Anschlüsse an bestehende Decke oder Bauteil mit
schmelzbarem Bitumendichtungsband, ca. 4,0 cm breit,
herstellen. Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene
Wandung säubern, soweit erforderlich trocknen und mit
Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden
Stelle leicht anschmelzen und gleichmäßig an die
Wandung anpressen.
Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Name des angebotenen Materials:

.......................................................
(vom Bieter auszufüllen)[end]
[Kurztext]Anschlüsse mit Bitumendichtungsband herstellen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040090 [end]
[Menge]4,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Probenahme von bit. Mischgut für Kontrollprüfungen nach
Weisung des AG und gem. DIN 1996, Bl. 2, durchführen
und die Probe versandfertig in sauberen 10 l-Eimern mit
Stülpedeckel verpacken und dem AG übergeben.
Je Probenahme ist 1 Eimer Mischgut zu entnehmen.
Mischgutmenge >= 15 kg.[end]
[Kurztext]Probenahme von bit. Mischgut[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]040100 [end]
[Menge]4,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Bohrkern, d = 150 mm, zur Bestimmung des
Verdichtungsgrades der eingebauten Schichten nach
Weisungen des AG und gem. DIN 1996, Bl. 2, entnehmen
einschl. der versandfertigen Verpackung des Bohrkerns
in geeignetem Behälter. Der Bohrkern ist dem AG zu
übergeben. Die Bohrlochwandung ist mit C 40 BF1-S
(HK) vollflächig anzustreichen, das Bohrloch bis 5 cm
unter OK Fahrbahn mit Asphalttragschicht AC 22 TN
lagenweise verfüllen und verdichten. Die restlichen
5 cm mit Asphaltbeton AC 8 DN verfüllen und verdichten.
Die Oberfläche mit Diabas Edelsplitt abstreuen. In
fertiger Arbeit.[end]
[Kurztext]Bohrkern entnehmen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#begin[LVBereich]
[OZ]05[end]
[Bez]Brücken-/Gussasphaltarbeiten[end]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschließlich
Lieferung.[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Position]
[Oz]050010 [end]
[Menge]15,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltschicht: Asphaltdeckschicht, Walzasphalt
Frästiefe: 3-6 cm, jedoch maximal bis auf OK
Schutzschicht. Ausführung in 2 Arbeitsgängen, einschl.
Überprüfung der erf./zul. Abtragstiefe während der
Fräsvorgänge. Es ist sicherzustellen, dass die ges.
Walzasphaltdeckschicht bis OK Gussasphaltschutzschicht
abgetragen wird.
Auf Bauwerk, einschl. Erschwernisse infolge Arbeiten
bis an
Kappen, Fugen, Brückenabläufe, Übergänge, etc.

Fläche: Überbau und Kammerwand - Randstreifen entlang
Schrammborde, Breite ca. 50 cm.

Einschließlich Aufnehmen der bit. Fugen und
Vorbereitung der begrenzenden Bauteile zur Aufnahme der
neuen Fugen.
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Qu-
errichtung.
Einschl. reinigen der Oberfläche[end]
[Kurztext]Asphalt Decksch. fräsen-BW-Randstreifen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]050020 [end]
[Menge]125,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltschicht: Asphaltdeckschicht, Walzasphalt
Frästiefe: 3-6 cm, jedoch maximal bis auf OK
Schutzschicht. Ausführung in 2 Arbeitsgängen, einschl.
Überprüfung der erf./zul. Abtragstiefe während der
Fräsvorgänge. Es ist sicherzustellen, dass die ges.
Walzasphaltdeckschicht bis OK Gussasphaltschutzschicht
abgetragen wird.
Auf Bauwerk, einschl. Erschwernisse infolge Arbeiten
bis an
Kappen, Fugen, Brückenabläufe, Übergänge, etc.
Fläche: Überbau und Kammerwand - zwischen den
Randstreifen.
Einschließlich Aufnehmen der bit. Fugen und
Vorbereitung der begrenzenden Bauteile zur Aufnahme der
neuen Fugen.
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Qu-
errichtung.
Einschl. reinigen der Oberfläche[end]
[Kurztext]Asphalt Decksch. fräsen-BW-zwischen Randstreifen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]050030 [end]
[Menge]140,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage GA-Schutzschicht, Bauwerksflächen gem.
vorstehender OZ`n.
Zusammenhängende Teilflächen.
Reinigungsgerät nach Wahl des Bieters[end]
[Kurztext]Unterlage reinigen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]050040 [end]
[Menge]8,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Auf Bauwerken in Randstreifen / Entwässerungsrinnen.
Einbaudicke 4,0 cm, einschließlich eingedrücktem
Abstreumaterial.
Einbaubreite: ca. 30 cm
Erhöhte Anforderungen an die Oberflächenebenheit wg.
Wasserführung; Pfützenbildung = Mangel
Bindemittel = 30/45 mit viskositätsverminderndem
Zusatz.
Einbau von Hand[end]
[Kurztext]Asphaltdecksch. in Randstreifen herst. MA11S[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]050050 [end]
[Menge]8,000[end]
[ME]m2[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Oberfläche der Gussasphaltdeckschicht bearbeiten.
Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch
heiße Oberfläche aufbringen.
Verfahren C.
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.[end]
[Kurztext]Oberfl. der GA-Deckschicht-Randstreifen bearbeiten[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]050060 [end]
[Menge]25,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge an Brückenkappen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite 25 mm
Fugenraum verfüllen in 1 Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.[end]
[Kurztext]Anschlussfuge Kappe m. Fugenm. herst.*Deckschicht[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]050070 [end]
[Menge]50,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längsfugen zw. GA Randstreifen und Walzasphalt,
Querfugen am Bauwerksanfang/-ende (oberhalb T90-
Profil).
Fugen nach Einbau Walzasphalt einschneiden und
vergießen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.[end]
[Kurztext]Anschlussfuge Walzasphalt m. Fugenm. herst. Deckschicht[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#begin[LVBereich]
[OZ]06[end]
[Bez]Pflasterarbeiten[end]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschließlich
Lieferung.[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Position]
[Oz]060010 [end]
[Menge]50,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen und
Einfahrten, in Einzellängen, aus Steinpflaster, 1-
zeilig, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, max.
Differenzen K, Witterungs-widerstand D,
Abriebwiderstand I, Maße L/B 160/160 mm, Höhe 140 mm,
mit Fase, Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Dicke 20 cm, Pflasterfugen sind mit durchgehender 1 cm
Quer- und Längsfuge zu verlegen und mit erdfeuchtem
Mörtel (Mörtelgruppe III im Mischungsverhältnis 1 : 3,
Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm2 und Mittelwert 45
N/mm2) mittels Fugeisen kraftschlüssig zu verfugen,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.[end]
[Kurztext]Betonsteinrinne 1-zeilig 16/16 herstellen[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]060020 [end]
[Menge]30,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Rinnenstein schneiden, Format 24/16/14 und 16/16/14,
mit
Motornassschneidegerät und diamantbesetzter
Trennscheibe.[end]
[Kurztext]Rinnenstein schneiden[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#begin[LVBereich]
[OZ]07[end]
[Bez]Regulierungs-/Sicherungsarbeiten[end]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschließlich
Lieferung.[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Position]
[Oz]070010 [end]
[Menge]6,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Straßenablauf an die neu hergestellte
Entwässerungsrinne anpassen, Abmessungen 30/50 cm und
50/50 cm, Höhenänderung 5 bis 10 cm, Ausführung mit
Auflagerringen
DIN 4034, vollflächig verlegen in Mörtel (Mörtelgruppe
III im Mischungsverhältnis 1 : 3, Druckfestigkeit
Einzelwert 40 N/mm2 und Mittelwert 45 N/mm2), Fugen
glatt streichen. Einschl. sämtlicher Nebenarbeiten und
Materialien.[end]
[Kurztext]Straßenablauf auf Höhe setzen 5-10cm[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]070020 [end]
[Menge]6,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Vorh. Straßenablaufabdeckung komplett mit Eimer, aus
Gußeisen bzw. Stahlblech, laden, in Eigentum des AN
übernehmen und abfahren.
Als Zulage.[end]
[Kurztext]Aufsatz laden und entsorgen, als Zulage[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]070030 [end]
[Menge]6,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Aufsatz für Straßenablauf DIN 4052 liefern, Roste aus
Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400, DIN
EN 124 und DIN 1229, Maße L/B 300/500 mm, pultförmig,
mit dämpfender Einlage, Rostbreite 34,5 mm, Gewicht ca.
65 kg,
Einlaufquerschnitt ca. 915 cm2, einschl. Schlammeimer.
Als Zulage.[end]
[Kurztext]Aufsatz liefern, als Zulage[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]070040 [end]
[Menge]13,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Schachtabdeckung anpassen, Höhenänderung 5 bis 10 cm,
Abdeckung freistemmen, einschl. Schmutzfänger
aufnehmen und seitlich lagern, prov.
Schachtabdeckplatte vorhalten, anliefern und auflegen,
max. Tiefenlage des Systems: 28 cm, Zylinderanpassung
an die Asphaltlagen beim Asphalteinbau, prov.
Schachtabdeckplatte nach Herstellung aller
Asphaltlagen DN 850 ausbohren, Bohrkern ausheben,
Asphalt entsorgen, Bohrflächen säubern, gelagerten
Schachtabdeckungsrahmen säubern, entrosten und mit
einer Haftbrücke vorstreichen, Schachtrahmen in
plastischen Mörtel (kunststoffvergütet, schnellhärtend,
schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm2 nach 30 Min
und > 50 N/mm2 nach 7 Tagen, min. 15 mm stark)
plangleich unter Verwendung von Auflagerringen DIN
4034 einsetzen, Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und
Schachtrahmen mit einer Vergussnaht, 25 mm breit
plastoelastisch und wasserdicht gemäß ZTV Fug-StB01,
bis ca. 40 mm unter Deckschicht ausfüllen,
Schachtsohle und Berme säubern, aufgenommenes Material
entsorgen, Schmutzfänger und Schachtdeckel einlegen.[end]
[Kurztext]Schachtabdeckung im Bohrverfahren auf Höhe setzen 5-10cm[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]070050 [end]
[Menge]12,000[end]
[ME]Stck[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Straßenkappe anpassen, Höhenänderung über 5 bis 10 cm.[end]
[Kurztext]Straßenkappe 5-10cm[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#begin[LVBereich]
[OZ]08[end]
[Bez]Markierungsarbeiten/Ausstattung[end]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschließlich
Lieferung.[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Maßgebend gelten die ZTV M 13 sowie die TL M 06.

Der AN hat nach der Auftragserteilung
Sicherheitsdatenblätter der Verdünnung und der
Markierungsfarbe HS vor zu legen.

Zusätzliche Leistungen zur Abführung des anfallenden
Oberflächenwassers sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Position]
[Oz]080010 [end]
[Menge]225,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Längsmarkierung als Warnlinie Typ I einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw.
Abstreumaterial von zu markierender Fläche entfernen,
abfahren und entsorgen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m
Unterbrochen im Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1
Markierungsstoff: Heißplastikmasse
Schichtdicke: 2 mm
Verkehrsklasse: P6
Überrollbarkeitsklasse: T2
Markierung auf Asphaltfahrbahn.[end]
[Kurztext]Warnlinie, Typ I, Heißplastik, B 12 cm, unterbrochen, 2:1[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]080020 [end]
[Menge]65,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Längsmarkierung als Leitlinie Typ I einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw.
Abstreumaterial von zu markierender Fläche entfernen,
abfahren und entsorgen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m
Unterbrochen im Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
Markierungsstoff: Heißplastikmasse
Schichtdicke: 2 mm
Verkehrsklasse: P6
Überrollbarkeitsklasse: T2
Markierung auf Asphaltfahrbahn.[end]
[Kurztext]Leitlinie, Typ I, Heißplastik, B 12 cm, unterbrochen, 1:2[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]080030 [end]
[Menge]25,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Längsmarkierung als Leitlinie Typ I einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw.
Abstreumaterial von zu markierender Fläche entfernen,
abfahren und entsorgen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m
Durchgehend
Markierungsstoff: Heißplastikmasse
Schichtdicke: 2 mm
Verkehrsklasse: P6
Überrollbarkeitsklasse: T2
Markierung auf Asphaltfahrbahn.[end]
[Kurztext]Leitlinie, Typ I, Heißplastik, B 12 cm, durchgehend[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]080040 [end]
[Menge]1370,000[end]
[ME]m[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Längsmarkierung als Fahrbahnbegrenzungslinie Typ I
einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen
Schmutz bzw. Abstreumaterial von zu markierender
Fläche entfernen, abfahren und entsorgen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m
Durchgehend
Markierungsstoff: 2-Komponenten High-Solid-Farbe
Schichtdicke: 0,8 mm
Verkehrsklasse: P6
Überrollbarkeitsklasse: T2
Markierung auf Asphaltfahrbahn.[end]
[Kurztext]Fahrbahnbegrenzungslinie, Typ I, Farbe, B 12 cm, durchgehend[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#begin[LVBereich]
[OZ]09[end]
[Bez]Stundenlohnarbeiten[end]
#begin[Hinweis]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Ein Anspruch auf die nachfolgend aufgeführten
Stundenlohnarbeiten besteht nicht.

Stundenlohnarbeiten (Personal):
Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten
dürfen nur auf besonderer, schriftlicher Aufforderung
des Auftraggebers ausgeführt werden. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für
Überstunden und Zuschläge für Nacht- Sonntags- und
Feiertagsarbeit.

Stundenlohnarbeiten (Baugerät):
Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten
dürfen nur auf besonderer, schriftlicher Aufforderung
des Auftraggebers ausgeführt werden. Der
Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienpersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereite auf der Baustelle befindliche
Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.[end]
#end[Beschreibung]
#end[Hinweis]
#begin[Position]
[Oz]090010 [end]
[Menge]5,000[end]
[ME]h[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Stundenlohnarbeiten eines Spezialbau-Facharbeiters
(Berufsgruppe III).[end]
[Kurztext]Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III)[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]090020 [end]
[Menge]5,000[end]
[ME]h[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Stundenlohnarbeiten eines Baufachwerkers
(Berufsgruppe IV).[end]
[Kurztext]Baufachwerker (Berufsgruppe IV)[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]090030 [end]
[Menge]2,000[end]
[ME]h[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte
nur auf Anordnung des AG ausführen.
Bagger bis 0,4 m3.[end]
[Kurztext]Bagger bis 0,4 m3[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]090040 [end]
[Menge]2,000[end]
[ME]h[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte
nur auf Anordnung des AG ausführen.
Frontlader luftbereift bis 45 KW.[end]
[Kurztext]Frontlader luftbereift bis 45 KW[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]090050 [end]
[Menge]2,000[end]
[ME]h[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte nur auf
Anordnung des AG ausführen.
LKW-Kipper bis ca. 18 to Nutzlast.[end]
[Kurztext]LKW-Kipper mit Allradantrieb ca. 18,0 to Nutzlast[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]090060 [end]
[Menge]1,000[end]
[ME]h[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte
nur auf Anordnung des AG ausführen.
Motorbesen als Anbaugerät für Radlader o.ä.[end]
[Kurztext]Motorbesen als Anbaugerät[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#begin[Position]
[Oz]090070 [end]
[Menge]1,000[end]
[ME]h[end]
#begin[Beschreibung]
[Langtext]Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte
nur auf Anordnung des AG ausführen.
Die Leistung beinhaltet sämtliche Aufwendungen
für die zum Einsatz notwendigen Geräte
(Kompressor etc.) Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg.[end]
[Kurztext]Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg[end]
#end[Beschreibung]
#end[Position]
#end[LVBereich]
#end[LV]
#end[Vergabe]
#end[GAEB]84|215