<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2025-11-19</Date>
    <Time>09:36:58</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.1.03</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>BI-Heepen Schlammbehandlung</NamePrj>
    <LblPrj>BI-Heepen Schlammbehandlung</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Deckblatt</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:14pt;background:#FFFFFF;">Kläranlage Bielefeld Heepen</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:14pt;background:#FFFFFF;">Baumaßnahme:</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:14pt;background:#FFFFFF;">Betonsanierung Faulbehälter II und III</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkungen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkungen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">1.0  	Allgemeines</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.1 	Baubeschreibung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.2    	Lage der Baumaßnahme</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3     	Allgemeine vertragliche Forderungen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.4     	Sicherheitsanforderungen bei Arbeiten auf KA-Gelände</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.5     	Eingriff in den Klärbetrieb</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.6     	Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen auf dem Kläranlagengelände</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.7     	Immissionsschutz</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.8     	Gewährleistung / Abnahme der Bauleistung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.9     	Organisatorisches</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.10	Referenzen / fachtechnische Nachweise</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.11   	Baustellenverordnung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.12   	Arbeitszeiten auf dem Werksgelände der Kläranlage Bielefeld Heepen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.13   	Nebenleistungen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">2.0  	Bauablauf / Bauausführung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.1    	Bauablaufbeschreibung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.2    	Bauausführung / Bauzeitenplan</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">3.0   	Planunterlagen / Anlagen zum Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.1    	Allgemeine Hinweise</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.2    	Planverzeichnis / Anlagen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">4.0	Auflistung der im LV einzutragenden Bieterangaben</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">1.0  Allgemeines</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.1 Baubeschreibung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der hier ausgeschriebene Leistungsumfang umfasst die Sanierung der Stahlbeton - Innen- und Außenwandflächen, sowie die Betonringe der Faulbehälter II und III auf der Kläranlage Bielefeld Heepen.  </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei den beiden Faulbehältern handelt es sich um Spannbetonbauwerke in runder / eiförmiger Bauausführung, mit einem Fassungsvolumen von jeweils ca. 3.200 m³. Die Trichterspitze liegt jeweils ca. 9,00 m unter OK Gelände, die Wandkrone des im Faulbehälterkopf angeordneten Gasdoms befindet sich etwa 14,5 m über Geländeoberkante. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuwegung zum Faulbehälterkopf mit integriertem Gasdom erfolgt für beide Behälter über einen Treppenturm, mit oberhalb angeordneten Laufstegen abgehend zu beiden Faulbehältern. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Durchführung der maschinentechnischen und bautechnischen Sanierungsarbeiten werden die Faulbehälter zeitlich versetzt außer Betrieb genommen, entleert und gereinigt. Aus betriebstechnischen Gründen erfolgt zuerst die Sanierung des Faulbehälters II. Erst nach Wiederinbetriebnahme und verfahrenstechnisch notwendiger Einfahrphase des sanierten Faulbehälters II erfolgt die Außerbetriebnahme des Faulbehälters III. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Mit Entleerung und Durchführung der Reinigungsarbeiten erfolgt jeweils auch die Entgasung des Faulbehälter - Innenraums sowie die Freispülung der außer Betrieb genommenen Schlamm- und Gasleitungen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Mit der zeitlich versetzten Außerbetriebnahme der zwei Faulbehälter werden bauseits jeweils die oben auf den Behältern installierten Gasdomabdeckungen und die Faulschlammmischer demontiert. Die Mischerrohre DN 500 mit der 4-seitigen Abspannvorrichtungen verbleiben jeweils im Faulbehälter. Die Mischerrohre werden jeweils erst nach Fertigstellung der Betoninstandsetzungsarbeiten bauseits erneuert. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die sukzessive Entleerung der Faulbehälter II und III jeweils mit anschließender Reinigung und Entgasung, die Einrüstung der Behälter mit einer Arbeitsebene auf ca. 95,20 mNN und drei weiteren umlaufenden Arbeitsebenen in einem Abstand von jeweils 2 m sowie die maschinentechnischen Demontage- und Montagearbeiten von Schiebern und Rohrleitungen sowie die Erneuerung des Mischerrohrs DN 500 sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Diese Leistungen werden vom KA-Personal sowie durch vom AG gesondert beauftragte 3.-Firmen ausgeführt.  </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Zu- und Ablaufleitungen (Schlammleitungen / Gasleitungen) werden durch Schließen der entsprechenden Absperrarmaturen vollständig außer Betrieb genommen. Eine Verbindung zu den in Betrieb befindlichen Anlagenbereichen der Schlamm- und Klärgasbehandlung ist durch die geschlossenen Schieber nicht mehr gegeben. Unabhängig davon ist vom AN während der gesamten Bauausführung die Vorhaltung und der Betrieb der Gaswarnmessung vorzusehen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Lage und Abmessung der Faulbehälter, die bauseits ausgeführte Gerüststellung mit Erstellung einer Arbeitsplattform auf ca. 95,20 mNN mit drei weiteren umlaufenden Arbeitsebenen mit einem Abstand von jeweils 2 m auf 93,20 mNN, 91,20 mNN und 89,20 mNN für die Durchführung der Betonsanierungsarbeiten sowie die Darstellung der zu sanierenden Betonflächen sind dem beigefügten Ausführungsplan zu entnehmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuwegung sowie der Ein- und Austrag von Baumaterialien in / aus den Faulbehältern kann jeweils über ein ca. 1,00 m über OK Gelände angeordnetes Mannloch erfolgen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Mannloch Faulbehälter II: Edelstahl-Ovalrohr,  Innenabmessung b*h: ca. 600 mm * 450 mm</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Mannloch Faulbehälter III: Edelstahl-Ovalrohr, Innenabmessung b*h: ca. 600 mm * 450 mm</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alternativ kann der Zutritt in den Behälter sowie der Materialein- und Austrag über den offenen Gasdom mit einem Innendurchmesser erfolgen, mit Zuwegung über den Treppenturm</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Öffnung Gasdom Faulbehälter II: Innendurchmesser ca. 1250 mm,</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Öffnung Gasdom Faulbehälter III: Innendurchmesser ca. 1250 mm</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die hier ausgeschriebene Sanierung der Betonoberflächen umfasst im Wesentlichen:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Untergrundvorbehandlung der Stahlbeton - Wand- und Deckenflächen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">  Abtrag bis auf gesunden Kernbeton, einschl. restloser Beseitigung der Altbeschichtung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- vollflächige Überprüfung der Oberflächen, mit Freistemmen vorh. Fehlstellen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Reprofilierung der Fehlstellen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- kraftschlüssige Verpressung evtl. vorgefundener Risse</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Feinspachtelung der vorbehandelten Stahlbetonoberflächen </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Applikation einer Epoxidharzbeschichtung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- stellenweise Betonsanierung an der Außenseite der FB</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Betonsanierung der Betonringe am Kopf der Faulbehälter</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Baubeginn zur Durchführung der Betonsanierungsarbeiten Faulbehälter II und Faulbehälter III wird dem AN mit einem Vorlauf von ca. 4 Wochen mitgeteilt. Die im beigefügten Rahmenterminplan aufgeführten Ausführungstermine mit nachrichtlicher Darstellung der sonstigen Leistungen  zur Sanierung der Faulbehälter (Außerbetriebnahme / Entleerung / Reinigung / Einrüstung / maschinentechnische Installation sowie Wiederinbetriebnahme mit Einfahrphase) gelten als Anhaltswert. Detaillierte Ausführungsfristen speziell für die FB-Entleerung und für die Wiederinbetriebnahme mit Einfahrphase können aus verfahrenstechnischen Gründen nicht exakt definiert werden. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.2 Lage der Baumaßnahme</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:62pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Angaben zur Baustelleneinrichtung auf dem Werksgelände sowie Vorgaben zum Bauablauf und zu den Ausführungsfristen sind dem Pkt. 2 - Bauablauf / Bauausführung - zu entnehmen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche hier ausgeschriebenen Bauleistungen sind auf dem Werksgelände der Kläranlage Bielefeld Heepen auszuführen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Adresse lautet:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stadtentwässerung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abt. Klärwerke</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Schelpmilser Weg 21a </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">33609 Bielefeld</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.3 Allgemeine vertragliche Forderungen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bestandteile des Vertrages für die Ausführung der hier ausgeschriebenen Leistungen sind:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen nach VOB/B</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen nach VOB/C</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;line-height:150%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">jeweils in der letzten Fassung bis 4 Wochen vor Submissionstermin. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es gelten die Allgemeinen und Technischen Vertragsbedingungen der VOB. Sie werden gemäß VOB/A § 8 Nr. 4 durch Zusätzliche und Besondere Vertragsbedingungen ergänzt:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Besondere Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(ZVB-StBi)</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">-Alle die Art der Leistung betreffenden DIN-Vorschriften, technischen Vorschriften, gültigen Richtlinien und</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Merkblätter</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Die Datenschutzerklärung der Stadt Bielefeld</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf die nachfolgend aufgeführten Regelwerke wird besonders hingewiesen:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 19569, Baugrundsätze für Bauwerke und technische Ausrüstungen von Kläranlagen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN EN 1504, Instandhaltungsrichtlinie für Betonbauteile</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">-  DIN 18349, Betonerhaltungsarbeiten</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">-  SIB-Richtlinie des DAfStb, Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">-  Unfallverhütungsvorschriften der GUV, insbesondere der GUV 7.4 und 10.4 für Arbeiten im Bereich abwassertechnischer Anlagen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:106pt;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">-  Aktuelle Richtlinien der BGI 5033 (Berufsgenossenschaftliche Information für Sicherheit und Gesundheit), gleich lautend mit der GUV I 8594 (Gemeinde-Unfallversicherungsverband), sowie die Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung vom 3.02.2015 mit den darin gültigen TRB`en, (Technische Richtlinien Betriebssicherheit), in denen auch die Explosionsschutzrichtlinien enthalten sind.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die in der Ausschreibung verwendeten Abkürzungen bedeuten:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;tab-stops:13mm 25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">		AG  =  Auftraggeber</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:70pt;tab-stops:12mm 13mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">		AN  =  Auftragnehmer</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:70pt;tab-stops:12mm 13mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">		NU  =  Nachunternehmer</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:70pt;tab-stops:12mm 13mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die in den Angebots- bzw. Vertragsbestandteilen generell angewandte Bezeichnung Auftragnehmer (AN) schließt im Fall, dass mehrere Unternehmer ein Angebot gemeinschaftlich abgegeben haben oder einen Auftrag gemeinschaftlich übernehmen, z. B. als Arbeitsgemeinschaft, jeden der beteiligten Unternehmer ein.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;text-indent:-1pt;margin-left:1pt;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist, sind folgende Leistungen im Angebotspreis enthalten:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-36pt;margin-left:36pt;margin-right:70pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-13pt;margin-left:49pt;margin-right:70pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Durchführung der vorschriftsmäßigen Kontrollmessungen bei Arbeiten im Bereich der abwassertechnischen Einrichtungen, einschl. der Bereitstellung der erforderlichen Messgeräte (Gaswarngerät etc.)</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-left:49pt;margin-right:69pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit. Das gesamte Montagepersonal hat bei den Arbeiten innerhalb der abwassertechnischen Bauwerke Sicherheitsgeschirr (Auffang- und Rettungsgurt) sowie persönliche Schutzausrichtung (PSA) zu tragen. Die erforderlichen Rettungshubgeräte (ausgeführt als Dreibaum o. glw.) sind vom AN zu stellen und für die Dauer der Bauausführung vorzuhalten. Die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlich vorgeschriebenen Arbeitsschutzrichtlinien sind während der gesamten Bauausführung zwingend einzuhalten. </span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:69pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-left:49pt;margin-right:70pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche erforderlichen Maßnahmen zum Schutz gegen Verunreinigungen oder Beschädigungen angrenzender Bauteile und Installationseinrichtungen. </span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-left:36pt;margin-right:70pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-left:49pt;margin-right:70pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelle ist jederzeit in einen aufgeräumten Zustand zu halten. Baustellenzuwegungen sowie Flucht- und Rettungswege sind ständig frei zu halten. Baustellenabfälle sind unverzüglich in Container zu sammeln und gemäß den gültigen Abfallentsorgungsrichtlinien zu entsorgen.</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-left:36pt;margin-right:70pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-left:49pt;margin-right:68pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ermittlung sämtlicher für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Bauwerksmaße</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-14pt;margin-left:49pt;margin-right:68pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Teilnahme der Bauleitung des AN an Besprechungstermine auf der Kläranlage Bielefeld Heepen, zwecks technischer Detailklärungen / Abstimmung des Bauablaufs. Besprechungstermine in Abstimmung mit dem AG</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter hat die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle und anhand der beigefügten Planunterlagen über die Örtlichkeit und ihre Zugangsmöglichkeiten zu unterrichten. Die Terminvereinbarung für eine Ortsbegehung kann über die Zentrale Vergabestelle abgestimmt werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Spätere Forderungen, die sich auf Unkenntnis der Örtlichkeit bzw. der Vertrags- und Planunterlagen stützen, werden nicht anerkannt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter hat für den Fall, dass in den Ihm überlassenen Unterlagen und Vorgaben Fehler und vermeintliche Widersprüche festgestellt werden, bzw. sich bei Angebotsausarbeitung oder Bauausführung Unklarheiten ergeben, den Planer und Auftraggeber umgehend und umfassend darauf hinzuweisen und alle Schritte zur Abstimmung und Klärung zu veranlassen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ist eine notwendige Leistungsposition in dem entsprechenden Bereich oder Titel nicht enthalten, so wird diese Leistung, sofern in einem anderen Bereich oder Titel eine vergleichbare Leistungsposition ausgeschrieben ist, mit dem Einheitspreis dieser Position vergütet.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.4  Sicherheitsanforderungen bei Arbeiten auf KA-Gelände</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Betreten von abwassertechnischen Bauwerken und das Arbeiten an oder in diesen Bereichen ist dem AN und seinen Arbeitskräften wegen der damit verbundenen Gefahren ohne vorherige Erlaubnis durch den AG nicht gestattet.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine kurze Sicherheitseinweisung zu Thema „Aufenthalt / Arbeitsausführung im Bereich abwassertechnische Anlagen" durch den AG für alle auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter des AN. Ein Dokument </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutzimpfung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem AN wird empfohlen, dafür Sorge zu tragen, dass alle auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter (auch alle Mitarbeiter der vom AN evtl. beauftragten Nachunternehmer) über einen ausreichenden Impfschutz für den Einsatz in und an abwassertechnischen Anlagen verfügen. Die Einhaltung der allgemeinen rechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zum Gesundheitsschutz bei Arbeiten im Bereich abwassertechnischer Anlagen für das Personal hat der AN eigenverantwortlich zu gewährleisten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Explosionsschutzzonen auf dem Werksgelände</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf dem Gelände der Kläranlage befinden sich diverse Bauwerke mit ausgewiesenem Ex-Schutzbereich (Faulbehälter, Gasbehälter, Gasfackel etc.). Die Sicherheitszone für diese gesonderten Gefährdungsbereichen beträgt 6 m, gemessen als umlaufender Abstand zum jeweiligen Bauwerk/Bauteil. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften in den Ex-Bereichen sind vom AN zwingend einzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">HINWEIS: Gasfreiheit des geöffneten Faulbehälters setzt Ex-Zonen an den anderen Faulbehältern nicht außer Kraft.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.5 Eingriff in den Klärbetrieb</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird darauf hingewiesen, dass betriebstechnische Einrichtungen der Kläranlage, wie z.B. Schieber, Schalter, Pumpen, Aggregate  u.ä., ausschließlich durch Angehörige des Klärwerkbetriebs bzw. vom AG autorisierte Personen betätigt werden dürfen. Bei Zuwiderhandlungen durch Mitarbeiter des AN werden die betreffenden Personen unverzüglich der Baustelle verwiesen. Im Rahmen der allgemeinen Haftung werden sämtliche hieraus resultierenden Schäden und Folgekosten voll zu Lasten des AN geltend gemacht.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Um Zuwiderhandlungen aus Unkenntnis vorzubeugen, wird der AN aufgefordert, sein gesamtes auf der Baustelle eingesetztes Personal über den o. g. Sachverhalt aufzuklären. Für die Einweisung von Subunternehmer ist der AN als Vertragspartner des AG allein verantwortlich.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Beeinträchtigungen von Geräten und Anlagenteilen des Klärbetriebs durch den Bauablauf ist der AN nach Aufforderung durch den AG verpflichtet, unverzüglich durch geeignete Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. Die volle Funktionstüchtigkeit der Kläranlage (unter Einschränkung der in den jeweiligen Bauabschnitten außer Betrieb gesetzten / demontierten Anlagenbereiche)  muss jederzeit gewährleistet bleiben. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.6 Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen auf dem Kläranlagengelände</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Baustelleneinrichtung auf dem KA-Gelände stehen dem AN befestigte Fläche im unmittelbaren Baustellenbereich kostenlos zur Verfügung (siehe auch Lageplan / Baustelleneinrichtung). Darüber hinaus benötigte Flächen muss sich der AN selbst und auf eigene Kosten beschaffen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Mitarbeiter des AN und seiner Erfüllungsgehilfen müssen das Werksgelände nach Arbeitsende verlassen. Übernachten auf dem Werksgelände ist nicht zulässig.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für den Baustrom wird dem AN ein Anschluss auf dem Werksgelände mit einer Anschlussleistung von 160 A zur Verfügung gestellt. Baustromverteilung unter Einhaltung der einschlägigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften ist Sache des AN. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Entnahme von Stadtwasser kann dem AN ein Anschluss zur Verfügung gestellt werden. Die Verteilung ist Sache des AN.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verbrauchskosten für Strom und Wasser werden vom AG übernommen. Mögliche Bauunterbrechungen / Stillstandszeiten und deren Folgekosten aufgrund von Betriebsstörungen im Stadtwassernetz / im öffentlichen Stromnetz werden vom AG nicht vergütet.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die sanitären Anlagen (Toiletten) auf der KA Bielefeld Heepen können vom AN im Rahmen der Bauausführung genutzt werden. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Gewährleistung eines störungsfreien Klärbetriebs sind sämtliche befestigten Verkehrswege ständig frei zu halten. Kurzzeitige temporäre Sperrungen einzelner Straßenabschnitte sowie zwingend notwendige, längerfristige Sperrungen von Verkehrsflächen aufgrund von Bauausführungen im unmittelbaren / im angrenzenden Straßenbereich sind vom AN rechtzeitig mit der Betriebsleitung der Kläranlage und der örtlichen Bauleitung abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Kläranlagenwerksgelände ist komplett eingezäunt. Bewachung und Verwahrung des gesamten Besitzes des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen auch während der Arbeitsruhe ist Angelegenheit des AN, auch wenn sich die Gegenstände auf dem KA-Grundstück befinden. Der AG übernimmt keinerlei Haftung bei Beschädigung, Entwendung usw. auf der Baustelle gelagerten oder bereits verlegten und montierten Materialien.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf dem gesamten Werksgelände herrscht striktes Rauchverbot, abgesehen von einer ausgewiesene Raucherzone - in dieser ist rauchen gestattet. Bei Nichteinhaltung des Rauchverbots behält sich der AG das Recht vor, den entsprechenden Mitarbeiter dauerhaft für die gesamte Bauzeit vom Werksgelände zu verweisen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.7 Immissionsschutz</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die technische und bauliche Ausführung der Bauarbeiten ist so zu gestalten, dass die Nachbarschaft und die Allgemeinheit durch Immissionen (Lärm, Gase, Gerüche) weder gefährdet noch erheblich belästigt werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sollten Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit von der Ausführung der Bauarbeiten ausgehen, so sind diese vom AN durch geeignete Maßnahmen unverzüglich und wirkungsvoll abzustellen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Beurteilungspegel der durch die Arbeiten verursachten Geräusche dürfen im gesamten Einwirkungsbereich die dort zulässigen Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. Maschinen und Geräte sind soweit als möglich in arbeitsfreien Zeiten und bei Arbeitsunterbrechungen abzuschalten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Geräuschemissionen durch den Baubetrieb der Baustelle dürfen, gemessen von den nächst bewohnten Gebäuden (Entfernung ca. 100 m) und beurteilt gem. Nr. 6 ff der VV Bau-Lärm G, folgende Werte nicht überschreiten:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:70pt;tab-stops:12mm 13mm 25mm 37mm 50mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">			tagsüber		60 dB(A)</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:70pt;tab-stops:12mm 13mm 25mm 37mm 50mm 62mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">			nachts			45 dB (A)</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Als Nachtzeit gilt die Zeit von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.8 Abnahme der Bauleistung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es erfolgen Abnahmen, die Abnahme erfolgt nach kompletter Fertigstellung der Baumaßnahme und Übergabe aller Dokumentationsunterlagen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Unmittelbar nach Ausführung der beauftragten Leistungen hat der AN die Betriebsabnahme schriftlich zu beantragen. Diese Überprüfung ist keine Abnahme im Sinne der VOB, sondern eine technische Prüfung der erstellten Leistungen. Die förmliche Abnahme muss innerhalb von vier Wochen nach Durchführung der Betriebsabnahme beantragt werden. Die zur Abnahme erforderlichen Geräte und Hilfskräfte sind ohne besondere Vergütung vom AN zu stellen. Die Abnahme vertragsmäßiger Ausführungen von Teilleistungen, die bei der endgültigen Abnahme nicht mehr zugänglich sind, ist so rechtzeitig zu beantragen, dass eine einwandfreie Feststellung möglich ist.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.9 Organisatorisches</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN benennt bei Auftragsvergabe den Projektleiter, seinen Vertreter sowie die Kernmannschaft des Projektteams. Die Angaben je Person müssen enthalten:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:88pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Firma </span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:88pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Name  </span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:88pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Funktion </span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:88pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Anschrift </span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:88pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Telefon / Fax / E-Mail  </span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Angaben sind vom AN auch für Subunternehmer zu erstellen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN-Projektleiter übernimmt die gesamte Koordination des AN und ist für den AG einzige Ansprechperson in Bezug auf die Projektabwicklung. Sämtlicher Schriftverkehr läuft über den Projektleiter.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vertrags- und Verkehrssprache ist Deutsch. Der verantwortliche Bauleiter muss über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um eine reibungslose Kommunikation auf der Baustelle zu gewährleisten. Rechnungen, Nachträge und Schriftverkehr sind in deutscher Sprache zu führen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer muss sich alle für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Genehmigungen, Arbeits- und Einreiseerlaubnisse für sein Personal usw. selbst besorgen. Er ist für die Einhaltung aller in der Bundesrepublik Deutschland gültigen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Bestimmungen, Erlasse usw. voll verantwortlich.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Baustelle ist ein erfahrener Fachbauleiter einzusetzen, der die fachgerechte Ausführung der Bauleistungen vor Ort regelmäßig kontrolliert und gewährleistet. Sollte eine reibungslose Zusammenarbeit mit dem Fachbauleiter aus gewichtigen Gründen nicht möglich sein, so kann der AG einen Wechsel des Fachbauleiters verlangen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.10 Referenzen / fachtechnische Nachweise</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Auftrag nur an ein Unternehmen vergeben wird, das die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für die Auftragsabwicklung besitzt. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Mindestens 3 Referenzen hat der AN dem Angebot beizufügen. Angaben zur Bauausführung, zum Einbauort sowie Name und Telefonnummer eines Ansprechpartners sind in der Referenzliste mit aufzunehmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;" />
        <p style="margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der Instandsetzungsarbeiten laufende Eigenüberwachung durchzuführen. Dies bezieht sich auf Kontrolle des Untergrundes, des einzusetzenden Materials und der Witterungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Luft- und Bauteiltemperatur). Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind im Bautagebuch festzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:70pt;" />
        <p style="margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfgeräte zur Durchführung der Untergrunduntersuchung sind vom AN ständig auf der Baustelle vorzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:70pt;" />
        <p style="margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN muss zu jeder Zeit in der Lage sein, die notwendigen Prüfungen, Leistungsumfang nach Maßgabe des Bauherren, selbst durchzuführen oder durch eine Fremdfirma durchführen zu lassen.Der AG wird eine Überprüfung / Überwachung der nachstehenden Instandsetzungsarbeiten sowie der Eigenüberwachung im Hinblick auf fachgerechte Durchführung der Instandsetzungs-/ Schutzmaßnahmen am Objekt entweder selbst oder durch eine dazu geeignete Prüfstelle vornehmen lassen. Der AN akzeptiert eine baubegleitende Aufsicht seines Ausführungspersonals während der laufenden Sanierungsarbeiten - insbesondere zu Beginn der Baumaßnahme.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:70pt;" />
        <p style="margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine vom AG gegebenenfalls vorgesehene fachberatende und begleituntersuchende Einschaltung einer Prüfstelle entbindet den AN nicht von der gemäß ZTV-SIB geforderten Eigen- und Fremdüberwachung seiner Leistungen.</span>
        </p>
        <p style="margin-right:70pt;" />
        <p style="margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die vom AN eingesetzten Produkte müssen den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien entsprechen, jeweils mit entsprechender CE-Kennzeichnung als Herstellerbestätigung.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:72pt;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.11 Baustellenverordnung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für das gesamte Bauvorhaben beabsichtigt der AG die gesonderte Beauftragung eines Koordinators gem. § 3 BaustellV. Der AN hat durch termingerechte Beistellung von Informationen und Planunterlagen daran mitzuwirken, dass der AG und der Koordinator seinen Verpflichtungen aus der Baustellenverordnung nachkommen kann.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet, bis spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung die erforderlichen Angaben nach Anhang I der BaustellV beim AG einzureichen. Der AG wird mit den Angaben des AN die nach § 2 BaustellV vorgeschriebene Vorankündigung der zuständigen Stelle zuleiten. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Aktualisierung des vom AG aufgestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) hat der AN die Angaben zum geplanten Bauablauf / zur Bauausführung / Abbruchanweisungen / Personaleinsatz etc. zusammenzustellen und die Unterlagen vor Beginn der Bauausführung dem AG zu überreichen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN (bzw. sein Koordinator) bleibt für die Koordination im Sinne der BaustellV seiner Unterauftragnehmer im Rahmen des SiGe-Plans allein verantwortlich.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die einzelnen Unternehmer bleiben in arbeitsschutzrechtlicher Hinsicht für ihre Baustellenbeschäftigten / Baustellenabsicherung voll verantwortlich. Diese Verantwortung geht nicht etwa auf den SiGe-Ko des Bauherren über. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.12 Arbeitszeiten auf dem Werksgelände der Kläranlage Bielefeld Heepen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Durchführung der ausgeschriebenen Bauleistungen auf dem Werksgelände der Kläranlage Bielefeld Heepen gelten die nachfolgend aufgeführten Arbeitszeiten:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Generelle Arbeitszeit:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Montags bis Donnerstags:	</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">7:00 Uhr bis 16:00 Uhr</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Freitags:			</span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">7:00 Uhr bis 12:00 Uhr</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Notwendige Arbeitszeitänderungen gegenüber der vorgenannten Regelarbeitszeit für Umschlussarbeiten / Inbetriebnahmen einzelner Anlagenbereiche etc. sind vom AN rechtzeitig mit mindestens zwei Werktagen Vorlauf anzumelden. Die vorgesehenen Arbeitsabläufe hat der AN gemeinsam mit dem AG abzustimmen. Bei Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden hat der AN für die erforderliche Beleuchtung des Baustellenbereiches Sorge zu tragen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zustimmung zu geänderten Arbeitszeiten erfolgt nur in begründeten Ausnahmefällen. Gleiches gilt für Sonderarbeitszeiten an Samstagen und an Sonn- und Feiertagen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1.13 Nebenleistungen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Nebenleistungen gemäß der VOB Teil C sind grundsätzlich gültig und werden nicht gesondert vergütet.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-left:35pt;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sämtliche Aufwendungen und Erschwernisse, die aus den Forderungen und Vorgaben der nachfolgend aufgeführten Sachverhalte (Punkt a – h) resultieren, werden nicht gesondert vergütet. Hieraus resultierende Kosten sind vom AN in die Einheitspreise der ausgeschriebenen Leistungspositionen mit einzurechnen. Die Einhaltung der hieraus resultierenden Forderungen und Vorgaben sind vom AN bei der Bauausführung zwingend einzuhalten. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">a) Der AN hat für die Dauer der gesamten Baumaßnahme einen verantwortlichen, qualifizierten Bauleiter zu stellen. Der Bauleiter muss arbeitstäglich auf der Baustelle erscheinen und neben der Überwachung der fachgerechten Arbeitsausführung für technische Klärungen und Detailterminabstimmungen dem AG / der örtlichen Bauüberwachung zur Verfügung stehen. Des Weiteren ist vom AN ein Bautagebuch zu führen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-36pt;margin-left:36pt;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">b) Durchführung aller Maßnahmen zur Sicherung des Baustellenbetriebes gegen Unfälle. Die konsequente Einhaltung der Forderungen aus den gesetzlichen und den bauberufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutzvorschriften (jeweils neuster Stand) sind hierbei zwingend einzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-36pt;margin-left:36pt;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">c) Teilnahme an einer Sicherheitseinweisung. Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Sicherheitseinweisung zu Thema „Aufenthalt / Arbeitsausführung im Bereich abwassertechnische Anlagen“ durch den AG. Über die Sicherheitseinweisung wird ein Protokoll erstellt. Der Termin für die Sicherheitseinweisung der Mitarbeiter ist vom AN vor Baubeginn mit dem AG gemeinsam abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">d) Für Arbeiten in Bereich abwassertechnischer Anlagen, die mit besonderen Gefahren verbunden sind, hat der AN rechtzeitig vor Arbeitsbeginn beim AG eine Erlaubnis einzuholen. Die erforderlichen sicherheitstechnischen Ausrüstungsgegenstände sind vom AN zu stellen und vorzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">e) Schmutzzulagen für die Durchführung der Arbeiten innerhalb abwassertechnischer Bauwerke </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">f) Wassergefährdende Stoffe sind so zu lagern und zu sichern (dichte Wanne), dass eine Verunreinigung des Bodens nicht zu besorgen ist. Unter stationären Verbrennungsmotoren und Aggregaten sind Ölwannen aufzustellen. Öl- und Abfallauffangvorrichtungen sind zu überdachen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-36pt;margin-left:36pt;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">g) Die Verkehrsflächen auf dem Werksgelände sowie öffentliche Straßen, welche durch die Baumaßnahme / den Baustellenverkehr verunreinigt werden, sind zeitnah zu reinigen. Dies gilt sowohl bei trockenen als auch nassen Witterungsphasen während der Baumaßnahme. Die Verkehrssicherheit auf den Zufahrtsstraßen und Wegen ist jederzeit zu gewährleisten. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausbreitung von Verunreinigungen auf weitere Verkehrsflächen ist vom AN durch zeitnahe Reinigung zwingend zu verhindern. Bei Nichtbeachtung dieser Anordnung veranlasst der AG die Durchführung der Reinigungsarbeiten. Hierbei anfallenden Kosten werden dem AN in Rechnung gestellt.  </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">h) Zusammenstellung und Übergabe der Detailangaben nach Anhang I der BaustellV für die bauseitige Erstellung eines SiGe-Plans.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sollten beim Bieter Unklarheiten über Abgrenzung der Hauptleistungen, Einbeziehung von Nebenleistungen sowie Abrechnungen usw. bestehen, so hat er diese schon vor Abgabe seines Angebotes zu klären, andernfalls aber die von ihm zugrunde gelegte Auffassung in einem besonderen Schriftsatz zum Angebot zu erläutern.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">2.0 Bauablauf / Bauausführung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.1 Bauablaufbeschreibung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Durchführung der Betonsanierungsarbeiten kann jeweils nur einer der beiden Faulbehälter außer Betrieb genommen werden. Die Außerbetriebnahmen der Faulbehälter erfolgen durch das Fachpersonal des AG durch Schließen der Zu- und Ablaufschieber. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Durchführung der Betonsanierungsarbeiten steht dem AN zeitversetzt jeweils ein entleerter, gereinigter Faulbehälter mit bauseits erstellter Gerüststellung zur Verfügung. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Die Vorleistungen des AG (mit gesonderter Auftragsvergabe an 3. Firmen) im Rahmen der hier ausgeschriebenen Baumaßnahme "Sanierung Faulbehälter" umfasst im Wesentlichen: </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-56pt;margin-left:56pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Zeitlich getrennte Außerbetriebnahmen der Faulbehälter II und III, mit Schließen sämtlicher Zu- und Ablaufschieber</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-56pt;margin-left:56pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Entleerung Faulbehälter, mit vollständigem Schlammaustrag und anschließender Reinigung und Entgasung des Innenraums  </span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-56pt;margin-left:56pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Einrüstung Faulbehälter, mit Erstellung der Zuwegung und der Arbeitspodeste zur Durchführung der Betoninstandsetzungsarbeiten </span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-56pt;margin-left:56pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Demontage der Gasdomabdeckungen und der Faulschlammmischer und Steigrohre, mit Wiedereinbau instandgesetzter und neuer Anlagenteile nach Fertigstellung der Betonsanierungsarbeiten</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-align:justify;text-indent:-56pt;margin-left:56pt;margin-right:73pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrische Freischaltung maschinentechnischer Ausrüstungen im Baustellenbereich nach Erfordernis, mit Wiederherstellung der Anschlüsse vor Inbetriebnahme der sanierten Faulbehälter </span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei den hier ausgeschriebenen Bauleistungen zur Sanierung der Betonoberflächen im Gasraum der Faulbehälter mit Untergrundvorbehandlung, Auftrag Reparaturmörtel und Applikation der Oberflächenschutzbeschichtung sind vom AN die Anforderungen an die Arbeitssicherheit zwingend einzuhalten. Ausreichende Bewetterung des Baustellenbereichs durch Zwangsbelüftung sowie die Durchführung einer kontinuierliche Ex-Schutz-Messung sind vom AN zu gewährleisten. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für den fachgerechten Einbau des Reparaturmörtels mit anschließender Applikation des Oberflächenschutzsystems sind die Betonoberflächen fachgerecht vorzubehandeln. Mit der Untergrundvorbehandlung der zu sanierenden Betonflächen erfolgt der flächendeckende Abtrag des schadhaften Betons bis auf den gesunden Kernbeton. Vorhandene Altbeschichtungen sind hierbei restlos mit zu entfernen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vom AN sind mit Durchführung der Untergrundvorbehandlung die betontechnologischen Überprüfung der Betonoberflächen zu veranlassen. Die betontechnischen Untersuchungen einschl. der Probenahmen vor Ort müssen von einem anerkannten, qualifizierten Labor durchgeführt werden.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Mit den betontechnologischen Überprüfungen hat der AN den Nachweis zu führen, dass sowohl die gemäß LV-Pos. ausgewiesenen Anforderungen als auch die vom Hersteller der Sanierungsmaterialien geforderten technischen Anforderungen an den Betonuntergrund erzielt wurden. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich zu den betontechnologischen Untersuchungen sind alle vorbehandelten Betonoberflächen visuell zu überprüfen. Vorgefundene Risse sind vor Auftrag des Reparaturmörtels kraftschlüssig zu verpressen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die betontechnologischen Untersuchungen, die visuelle Überprüfung der Betonflächen nach Oberflächenvorbehandlung sowie eine evtl. erforderliche Rissverpressung werden entsprechend den ausgeschriebenen Leistungspositionen gesondert vergütet. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Allgemein:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Leistungsumfang der hier ausgeschriebenen Betonsanierungsarbeiten innerhalb der Faulbehälter II und III auf der KA Bielefeld Heepen ist den entsprechenden Leistungspositionen und den beigefügten Planunterlagen zu entnehmen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.2 Bauausführung / Termine</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die bautechnische Durchführung der im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Arbeiten zur Betonsanierung Faulbehälter II und Faulbehälter III ist jeweils eine Bauzeit von ca. 6 Wochen vorgegeben. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat das entsprechende Potential an Fachpersonal und Baugeräte zur Durchführung der Bauleistungen in vorgegebenen Bauzeit zu gewährleisten. Dies umfasst auch die rechtzeitige Arbeitsvorbereitung mit Bestellung der Materialien zur hier ausgeschriebenen Betonsanierung. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Aufwendungen für die zeitlich getrennte Bauausführung der Sanierungsarbeiten Faulbehälter II / Faulbehälter III sind in die gesondert ausgeschriebenen Baustelleneinrichtung mit einzurechnen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat die Ausführung der Bauleistungen verbindlich binnen 12 Werktage nach dem Tage der Auftragserteilung zu beginnen (Vertragsfristen gem. § 5 Abs.(1) VOB/B). Der Arbeitsbeginn umfasst hier die vorbereitenden Bauleistungen des AN mit Zusammenstellung und Übergabe der bautechnischen Unterlagen, Zusammenstellung und Übergabe der Unterlagen für den SiGe-Ko sowie evtl. erforderliche technischer Detailabstimmungen gemeinsam mit dem AG.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Leistungsverzeichnis liegt ein Rahmenterminplan mit Darstellung des vorgesehenen Arbeitsablaufs zur Betonsanierung bei. Im Rahmenterminplan nachrichtlich mit aufgeführt sind die Termine zu den Leistungen, die vom AG gesondert ausgeführt bzw. über 3. Firmen gesondert beauftragt werden. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN wird vom AG mit einem Vorlauf von ca. 4 Wochen über den erforderlichen Beginn der Betonsanierungsarbeiten informiert. Die Sanierungsarbeiten sind vom AN zu dem vom AG benannten Termin - mit einer Terminverschiebung von maximal einer Woche - zu beginnen und dann innerhalb der zuvor genannten Frist (je Faulbehälter) fertig zu stellen.  </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die terminliche Fixierung des Leistungsbeginns und des Leistungsende für die Sanierung Faulbehälter II und Faulbehälter III  (Vertragsfristen gem. § 5 Abs.(1) VOB/B) erfolgen jeweils in einer gemeinsamen Projektbesprechung ca. eine Woche vor Arbeitsbeginn. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AG wird kostenrelevante Nachteile, die er durch Terminüberschreitung hinnehmen muss, die der AN verschuldet hat, in voller Höhe gegenüber dem AN geltend machen. Dies schließt die Folgekosten für die verlängerte Bauüberwachung mit ein.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:73pt;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">3.0   Planunterlagen / Anlagen zum Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.1   Allgemeiner Hinweis</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundlagen für die Kalkulation der Vertragsleistungen sind die Leistungstexte einschl. Vorbemerkungen sowie die der Ausschreibung mit beigefügten Ausführungspläne und Anlagen. Bei Widersprüchen zwischen Leistungstexten, Vorbemerkungen und Zeichnungen gilt vorrangig die ausgeschriebene Leistungsposition. Die für die Bauabwicklung maßgebenden Planunterlagen des Entwurfsverfassers sind im nachfolgenden Planverzeichnis aufgelistet. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:70pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.2   Planverzeichnis / Anlagen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:12mm 25mm 37mm 50mm 62mm 75mm 87mm 100mm 112mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Pläne / Bezeichnung									</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Lageplan KA Bielefeld Heepen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:12mm 25mm 37mm 50mm 62mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Längsschnitt Faulbehälter Bestand					</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Längsschnitt Faulbehälter Gerüststellung</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:12mm 25mm 37mm 50mm 62mm 75mm 87mm 100mm 112mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Terminplan Sanierung Faulbehälter II+III									</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anlage 1) Fotodokumentation KA Bielefeld Heepen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Fotodokumentation Zuwegung, Mannloch, Gasdom Faulbehälter II und III</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anlage 2) Betonuntersuchung außen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anlage 3) Betonuntersuchung Bohrkerne</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anlage 4) Bauwerksuntersuchung Faulbehälter</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">4.0   Auflistung der im LV einzutragenden Bieterangaben</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Auflistung von einzutragenden Bieterangaben im LV</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:38mm 50mm 62mm 75mm 87mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kurztext					LV-Pos. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:38mm 50mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Untergrundvorbehandlung der Betonflächen		2.1.1, 2.2.1 und 2.3.1</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:38mm 50mm 62mm 75mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung Fehlstellen				2.1.8, 2.2.6 und 2.3.5 </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:38mm 50mm 62mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtelung der Betonflächen 			2.1.10, 2.2.8 und 2.3.7</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:38mm 50mm 62mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundierung der Feinspachtelfläche			2.1.11</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:38mm 50mm 62mm 75mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Epoxidharzbeschichtung 				2.1.12</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:38mm 50mm 62mm 75mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenschutzsystem				2.2.9 und 2.3.8</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:38mm 50mm 62mm 75mm 87mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssatz					3.4</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_13543578">
      <BoQInfo>
        <Name>Betonsanierung FB II</Name>
        <LblBoQ>Betonsanierung FB II und III</LblBoQ>
        <Date>2025-11-19</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_13545680" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p style="text-align:justify;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung / Betontechnische Untersuchungen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_14895719" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_13545681">
                    <Description ID="4f5e2e65-458b-496b-9992-53032c15964e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Baustelleneinrichtung wird dem AN eine befestigte Geländefläche (Abmessung L*B: ca. 5 m * 10 m) unmittelbar im Bereich des Faulbehälters zur Verfügung gestellt. Die Lage der BE-Fläche hat der AN unmittelbar vor Baubeginn mit der Betriebsleitung der KA abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Zufahrtsstraßen auf dem KA-Werksgelände sind als Asphaltfläche bzw. mit Betonverbundpflaster befestigt und für den Schwerlastverkehr ausgelegt. Die Zufahrtsstraßen und Zuwegungen sind, soweit möglich, immer frei zu halten. Temporäre Sperrungen der Verkehrswege im Zuge der Bauausführung sind vom AN rechtzeitig mit der Betriebsleitung der KA abzustimmen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Bauausführung erfolgt eine gemeinsame Ortsbegehung zur Istzustandserfassung des durch die Baumaßnahme beeinflussten Kläranlagengeländes mit Bestandsaufnahme der im Baustellenbereich vorhandenen bautechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen. Erforderliche digitale Aufnahmen werden in Abstimmung mit dem AN vom AG durchgeführt. Während der Bauzeit durch den Baubetrieb des AN verursachte Schäden an vorhandene Anlagen sind vom AN unverzüglich und auf eigene Kosten zu beseitigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen zur Baustelleneinrichtung / Vorhaltung und Räumung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_13545682" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="d5f78704-9948-451e-85a4-461d405de0a2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle für Leistungen des AN</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die zeitlich getrennte Bauausführung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Sanierung Faulbehälter II</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Sanierung Faulbehälter III</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">jeweils einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung der Betonsanierung FB II / FB III vollständig räumen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der vorgesehene Bauablauf mit den zeitlich getrennten Bauausführung ist dem beigefügten Rahmenterminplan zu entnehmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Leistungsumfang mit enthalten sind:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">a) Baustelleneinrichtung für alle zur Durchführung der vertraglichen Leistungen erforderlichen Einrichtungen, Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Transportmittel, Beleuchtung, Hebezeuge etc. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">b) Bewetterungsanlage zur Zwangsbelüftung für die Durchführung der Betonsanierungsarbeiten an den Faulbehältern, Auslegung nach Wahl des AN. Die Forderungen der Arbeitsstättenrichtlinien sowie die Voraussetzungen für die fachgerechte Durchführung der Betonsanierungsarbeiten innerhalb des Bauwerks sind über die Bewetterungsanlage zu gewährleisten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich sind erforderliche Abdeckvorrichtungen für den Gasdombereich als Schutz vor schädlichen Witterungseinflüssen mit vorzusehen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">c) Sämtliche Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften / gemäß den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen und den Arbeitsschutzrichtlinien. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">d) Gesicherte Einstiegvorrichtung als Zuwegung in den FB. Zuwegung über offenen Gasdom bis auf bauseits erstellte Gerüstebene. Zusätzlich ist die Zuwegung über ein ca. 1,00 m über OK Gelände angeordnetes Mannloch (Innendurchmesser ca. 600 mm) gegeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">e) Herstellen der erf. Wasser- und Stromanschlüsse, einschl. der erforderlichen Verteilungen unter Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsvorschriften.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für den Baustrom wird dem AG ein Anschluss mit einer Leistung von 63 A zur Verfügung gestellt. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Entnahme von Betriebswasser (Brunnenwasser, Leitungsdruck ca. 4 bar) kann über einen im Baustellenbereich angeordneten Hydranten erfolgen. Stellung Standrohr ist Sache des AN.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauchskosten für Strom, Stadtwasser und Betriebswasser werden vom AG übernommen.  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">   </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">f) Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung (Arbeitsplatzanalyse zur Baumaßnahme / zur Bauausführung), mit Erstellung einer Baustellenordnung und Notfallplan. Übergabe der Unterlagen an den AG in 2-facher Ausfertigung vor Baubeginn.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">g) Bereitstellung und ständiger Einsatz einer Gaswarnmesseinrichtung bei Durchführung der Arbeiten innerhalb des Faulbehälters. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gaswarngeräte, ausgelegt für die Messung von: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">H2S / CO2 / O2 / CH4</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">    </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">h) Reinigung aller sanierten Bauteile und Bauwerke für die VOB-Abnahme. Bauschutt aus Betonabtrag und Strahlgut sowie sonstige Baustellenabfälle sind vollständig aus dem Faulbehälter zu beseitigen und zu entsorgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Zusatzaufwendungen für die Ausführung der zeitversetzten Sanierungsarbeiten Faulbehälter II / Faulbehälter III sind im Einheitspreis mit einzurechnen. Dass schließt auch den Aufwand für die gesonderten Baustellenanfahrten für Personal und Materialtransport mit ein.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Vergütung der Baustelleneinrichtung gelten folgende Teilabrechnungssätze:                         </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 % nach Vorlage der geforderten Unterlagen (Bauzeitenplan / Gefährdungsanalyse / techn. Doku-Unterlagen zu den Sanierungsprodukten, Erstellung der Werks- und Montageplanung)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">40 % mit Ausführung der Sanierungsarbeiten Faulbehälter II</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">40 % mit Ausführung der Sanierungsarbeiten Faulbehälter III</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">10 % mit der Schlussrechnung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung Betonsanierung Faulbehälter II und III</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13545685" RNoPart="2">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4d6ecdcd-fa80-4d82-8e68-7cd9c202dee7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gitterverstärkte Baufolie liefern, als Schutzabdeckung auf bauseitig erstellte Gerüstoberfläche vollflächig einbauen und nach Fertigstellung der Betonsanierungsarbeiten aufnehmen und fachgerecht entsorgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zur Abdichtung des Zwischenraums zwischen bauseitiger Gerüstfläche und Faulbehälter-Innenwand ist die Folie zusätzlich umlaufend an der Innenwand des Faulbehälters provisorisch zu verkleben. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundfläche der Baufolie bezogen auf bauseitiger Gerüstoberfläche: ca. 170 m²,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">zzgl. umlaufender seitlicher Abdichtung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Folienabdeckung als Schutz vor Verunreinigungen sowohl der bauseits eingebauten Gerüststellung als auch als Schutz vor Verunreinigung des Faulbehälters bei Durchführung der Betonsanierungsarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschmutzungen (Betonabtrag aus Untergrundvorbehandlung / Strahlgut etc.) und Farbspritzer an bauseitig eingebauter Gerüststellung und innerhalb des Faulbehälters sind nach Fertigstellung der Betonsanierung restlos zu beseitigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckung Gerüstfläche mit Baufolie</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_14895720" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Betontechnische Untersuchung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_13545686" RNoPart="1">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="09ce2223-53de-4cb6-89dc-a402331920f3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Oberflächenzugfestigkeit der vorbereiteten Betonflächen im Bereich Faulbehälter II und Faulbehälter III mit einem Haftzuggerät der Klasse 2 nach DIN 51220 oder nach EN 24624 überprüfen. Ein pastöser, lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis ist einzusetzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Messergebnisse sind gemäß Formblatt B 1.3.2 der ZTV-ING Teil 1 zu protokollieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Untergrundvorbereitung muss die Betonfläche mindestens die für das Sanierungsverfahren geforderte Abreißfestigkeit aufweisen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine Abreißfestigkeit der Betonunterlage von 1,5 N/mm2 als Mittelwert mit zulässigem kleinsten Einzelwert von 1,2 N/mm2 ist gefordert, auch wenn systembedingt ein geringerer Wert ausgewiesen ist. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Messergebnisse sind zu protokollieren und als Beweissicherung festzustellen. Die Probenahmestellen sind in die Bauwerkspläne zu übertragen. Die Unterlagen sind dem AG in 2 - facher Ausfertigung zu überreichen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Überprüfung der Haftzugfestigkeit</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_13547579" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p style="text-align:justify;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Betonsanierung Faulbehälter II und III und Treppenturm</span>
            </p>
            <p style="text-align:justify;" />
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_13547580">
              <Description ID="867c2965-ce13-475c-a185-762f0b907295">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführungsanweisungen gemäß den technischen Merkblättern des Materialherstellers sind bei der Bauausführung und bei der Verarbeitung der Instandsetzungsmaterialien zwingend einzuhalten. Der Bieter hat den lückenlosen Nachweis der in den Leistungspositionen aufgeführten Qualitätsanforderungen zu den angebotenen Instandsetzungsmaterialen zu belegen. Die entsprechenden Produktunterlagen zu den Instandsetzungsmaterialien mit den zugehörigen technischen Merkblättern sind dem AG rechtzeitig vor Bauausführung zur Prüfung / Einsicht vorzulegen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die angebotenen Instandsetzungsstoffe des Systems müssen einer laufenden Produktions-Fremdüberwachung durch eine amtliche Materialprüfanstalt unterliegen. Zur Sicherstellung von gleichbleibenden Qualitäten ist vom AN zu gewährleisten, dass der Hersteller der angebotenen Betoninstandsetzungsprodukte ein Zertifikat gemäß DIN EN ISO 9001 für das Unternehmen besitzt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der komplette Systemaufbau der im Verbund eingearbeiteten Instandsetzungsmaterialien muss aufeinander abgestimmt sein und die geforderten Anforderungskriterien erbringen. Der Einsatz von Materialien unterschiedlicher Hersteller im System der nachfolgend ausgeschriebenen Betonsanierung ist nicht zulässig.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausführung sämtlicher Sanierungsarbeiten werden neben der DIN 1045 die DIN 18551 und die Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen des Deutschen Ausschuss für Stahlbeton in der jeweils gültigen Fassung als Vertragsbestandteil vereinbart.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der mit Betonsanierungsarbeiten beauftragte AN muss Mitglied in der Gütegemeinschaft Erhaltung von Bauwerken e. V. (GEB) sein und hat als Nachweis für ordnungsgemäß ausgeführte Instandsetzungsarbeiten von Betonbauwerken das Überwachungszeichen der Gütegemeinschaft vorzulegen.  </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter hat zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nachzuweisen, dass der vorgesehene, namentlich zu benennende örtliche Vorarbeiter über ein Qualifikationszertifikat des Ausbildungsbeirates des Deutschen Betonvereins (SIVV-Schein) verfügt. Das Qualifikationszertifikat muss ausreichende Fachkenntnisse hinsichtlich Ausführung sachgerechter Schutz- und Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen, Fachkenntnisse über einzusetzende Baustoffe und Arbeitsmittel sowie über Verfahren zur Schadenserkennung und zur Instandsetzung bestätigen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der Instandsetzungsarbeiten laufend Eigenüberwachungen durchzuführen. Dies bezieht sich auf die Kontrolle des Untergrundes, des einzusetzenden Materials und der Witterungsbedingungen. Die Ergebnisse der Eigenüberwachungen sind vom AN in einer gesonderten Bauakte festzuhalten.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkung zur Betoninstandsetzung</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_14405245" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Innen Faulbehälter</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_14565545">
                    <Description ID="aeef4d0d-4623-40ab-84bc-3c696e22c467">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausführung der Arbeiten steht im Innenbereich ein Arbeits- und Schutzgerüst zur Verfügung.</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle erforderlichen Anpassungen und Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Kalkulation der nachfolgenden Positionen sind folgende Randbedingungen zu beachten </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zuwegung über die Außentreppenanlage, mit Differenzhöhe zwischen OK Gelände und OK Faulbehälter-Gasdom: ca. 14,5 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Durchführung der Sanierungsarbeiten im Bereich horizontaler, vertikaler und geneigter Oberflächen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- beengte Platzverhältnisse sowie Zuwegung zum Baustellenbereich über offenen Gasdom mit Innendurchmesser von ca. 1,25 m, mit umlaufender, ca. 1,10 m hohen Brüstung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Autokraneinsatz für Ein- und Austrag von Baumaterialien, alternativ zu manueller Ausführung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Insbesondere für den manuellen Ein- und Austrag von Baumaterialien, Bauhilfsmittel, Abbruchmaterial etc. in und aus dem Faulbehälter, sind die genannten Randbedingungen zu beachten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_13547581" RNoPart="1">
                    <Qty>900.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="53b0083d-15d6-4f9d-a011-ce38848b1ced">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrundvorbehandlung der zu sanierenden Stahlbetonoberflächen (senkrechte und geneigte Flächen) im Faulbehälter (jeweils bis ca. 0,40 m unter UK Min-Schlammwasserspiegel = 88,60) durch Strahlen mit festem Strahlgut und Nachreinigung mittels Wasserdampfstrahlen oder durch ein sonstiges geeignetes Verfahren nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lage der zu sanierenden Betonflächen Faulbehälter II und Faulbehälter III sind dem beigefügten Ausführungsplänen zu entnehmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewähltes Verfahren für die Untergrundvorbehandlung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="1200f8aa-6df8-4fb1-a442-5348a04785e6" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Betonoberfläche ist von allen losen und geschädigten Betonteilen zu befreien. Der Betonuntergrund muss tragfähig, sauber sowie frei von Staub, Öl, losen Teilen und sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Die auf den Betonoberflächen vorhandene Altbeschichtung, ausgeführt als Epoxidharzbeschichtung, ist hierbei vollständig mit zu entfernen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Ergebnis der Untergrundvorbehandlung muss gewährleistet sein, dass das Korngerüst über die gesamte Betonoberfläche frei sichtbar ist. Die Zementschlämme im Oberflächenbereich muss vollständig entfernt sein.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach der Untergrundvorbereitung muss die Betonoberfläche mindestens die Oberflächenzugfestigkeit aufweisen, die der weitere Systemaufbau erfordert.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der abgetragene Betonschutt mit dem festen Strahlgut und mit abgetragener Epoxidharzbeschichtung geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß den gültigen Abfallentsorgungsvorschriften und gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Entsorgungskosten sind im EP mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Untergrundvorbehandlung der Betonoberflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547582" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b8f80306-3fad-4a6b-baee-d05bd812e8d8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrundvorbehandlung der Stahlbetonwände- und Deckenfläche wie vor beschrieben, jedoch im Anschlussbereich vorhandener Einbauteile (Edelstahl - Mauerrohre / Stahlflansche etc.), als Zulage zur Untergrundvorbehandlung der Pos. 2.1.1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geräteeinsatz nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten sind mit der notwendigen Vorsicht auszuführen, so dass die Einbauteile nicht beschädigt werden. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vergütet wird die Zulage zur Untergrundvorbehandlung in einem Abstand von 0,25 m zum Einbauteil. Mauerrohre bis einschließlich Außendurchmesser 500 mm werden übermessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Untergrundvorbehandlung im Anschlussbereich von Einbauteile</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547583" RNoPart="3">
                    <Qty>900.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="36196510-570d-4697-93ad-4ba5b119b491">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überprüfen der Betonoberflächen nach Untergrundvorbehandlung, durch Abklopfen der Flächen und visuelle Kontrolle.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorgefundene Hohlstellen im Betongefüge sowie sichtbare Risse in der Betonkonstruktion sind mit Wachskreide zu markieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung der Betonoberflächen auf Fehlstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547584" RNoPart="4">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="910d3d9f-bf7c-48ff-b99b-1b5961213161">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen aller losen und geschädigten Betonteile an waagerechten und senkrechten Flächen bis zum gesunden Kernbeton.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewehrungsstähle sind rundum soweit freizulegen, wie Rostansatz erkennbar ist. Dabei ist darauf zu achten, dass der Meißel nicht unmittelbar auf den Bewehrungsstahl auftrifft, um gesunde Stellen durch Erschütterung nicht zu beschädigen und den Stahlquerschnitt nicht zu schwächen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schadstellenränder sind im Winkel von ca. 45° abzuschrägen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlstellengröße: bis einschl. 0,02 m² (z.B. 0,2m x 0,1m)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe der freizustemmenden Fehlstellen: bis 5 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der anfallende Bauschutt geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen, einschl. Übernahme der Entsorgungskosten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schadstellen werden nach ihrer Größe klassifiziert und nach Stück aufgemessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen Fehlstellengröße, bis 0,02 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547585" RNoPart="5">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="56c87a54-abb9-4733-b722-444d14bf4e67">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen loser und geschädigter Betonteile wie vor beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlstellengröße: größer 0,02 m² bis einschl. 0,06 m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen Fehlstellengröße, größer 0,02 m² bis 0,06 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547586" RNoPart="6">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4c373876-191f-4d88-933f-5fb9b3608b3d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen überstehender Betongrate mit unterschiedlichen Einzellängen, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite / Höhe: bis einschl. 30 * 30 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rückbau der Betongrate bündig bis OK vorbehandelter Betonoberfläche. Die Reprofilierung der Fläche erfolgt mit ausgeschriebener Feinspachtelung gem. Pos. 2.1.10</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen überstehender Betongrate</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547587" RNoPart="7">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="84d32f11-30d4-4e53-8236-38874ef260be">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung einer Nut innerhalb der Stahlbetonwand- und Deckenflächen, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">durch einfräsen / einschneiden oder nach Wahl des AN</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der Nut (B*T): ca. 5 * 5 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nut als Abschluss der Betonoberflächenbeschichtung, Ausführung / Abmessung nach Herstellervorschrift. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zur Erzielung eines sauberen Beschichtungsübergangs ist der Untergrund unterhalb der Nutkante mit einem ausreichend breiten Abdeckband abzukleben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klebeband nach Fertigstellung der Oberflächenbeschichtung zurückbauen und entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung einer Nut in Stahlbetonwand- und Deckenfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547588" RNoPart="8">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="eaea7f0c-9ae1-4d18-b97d-0b760bd4da9e">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung / Verfüllung einzelner Aufbruchstellen der vorbehandelten Wand- und Deckenflächen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der einzelnen Fehlstellen: bis 0,02 m²  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor Aufbringung der mineralischen Haftbrücke ist die Betonoberfläche sorgfältig zu reinigen und vorzunässen. Stark saugende Untergründe mehrmals vornässen. Ein geschlossener Wasserfilm an der Oberfläche ist nicht zulässig. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die bis zur Mattfeuchte abgetrockneten, instand zu setzenden Aufbruchstellen anschließend mit einer mineralischen Haftbrücke einbürsten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Einbürsten der Haftbrücke den Grobmörtel frisch in frisch in die mattfeuchte Haftbrücke einbringen. Die Flächen sind vor zu schnellem Feuchtigkeitsentzug zu schützen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung der Schadstellen mit Grobmörtel in eine Schichtdicke von bis zu 50 mm. Die Schadstellen werden mit einer Schichtdicke von im mittel 25 mm je Arbeitsgang reprofiliert. Eventuelle Hilfsschalung ist im EP mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkteigenschaften für den Grobmörtel:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Druckfestigkeit nach 28 Tagen: mind. 50 N/mm2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: mind. 7 N/mm2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Schwinden nach 28 Tagen: 0,80 mm/m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zertifiziert nach EN 1504-3</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mörtelklasse R 4</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prinzipien 3 und 7, Verfahren 3.1 und 7.2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Tricalciumaluminatfreies Bindemittel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeineinsatz: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haftbrücke: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="bda0bc09-68a5-4cea-ab1f-37c18c32d84c" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">gewählte Haftbrücke		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="fa770e3a-0e56-4a30-a533-8e31334566aa" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grobmörtel / Reparaturmörtel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="ce944e0a-2255-47af-bc59-a8ea3d7ae9b6" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">gewählter Grobmörtel:		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="222cfdb0-da87-472c-a89f-37659ff4efef" Kind="Bidder" MarkLbl="63" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Gleichwertigkeit der gewählten Materialien zu den vor genannten Qualitätsanforderungen / Produkteigenschaften und der abgestimmte Systemaufbau der angebotenen Materialien sind vom AN durch Vorlage der Produktdatenblätter nachzuweisen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind bei Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der vorherrschenden Witterungsbedingungen zu beachten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung Fehlstellen, bis 0,02 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547589" RNoPart="9">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3921ce07-295c-43b6-9208-036ed373e34c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung / Verfüllung einzelner Aufbruchstellen der vorbehandelten Wand- und Deckenflächen mit Grobmörtel und Haftbrücke wie vor beschrieben, jedoch </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der einzelnen Fehlstellen: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">größer 0,02 m² bis einschl. 0,06 m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung Fehlstellen, größer 0,02 m² bis 0,06 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547590" RNoPart="10">
                    <Qty>900.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="379d6d49-9bcf-499f-ad44-5a74de0baa2a">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtelung der senkrechten und geneigten Stahlbetonwandflächen nach Untergrundvorbehandlung mit 3-komponentigem epoxidharzvergütetem Feinspachtel.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lage der zu sanierenden Betonflächen Faulbehälter II und Faulbehälter III sind dem beigefügten Ausführungsplänen zu entnehmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonflächen vor Auftrag des ECC-Feinspachtels sorgfältig vornässen. Stark saugende Untergründe mehrmals vornässen und gegebenenfalls mit einem dem Feinspachtel angepasstem Additiv grundieren. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf die bis zur Mattfeuchte abgetrockneten Flächen anschließend zur Herstellung einer geschlossenen, beschichtungsgerechten Oberfläche den Feinspachtel über Spitzen des Korngerüstes ganzflächig aufbringen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkteigenschaften ECC-Mörtel:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- gute chemische Beständigkeit</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- hoher Widerstand gegen Sulfatangriff</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- langzeitverträglich bei ständig rückwirkender Durchfeuchtung des Betonteils</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wasserundurchlässig bis ca. 5 bar</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- geeignet für Einsatz in den Expositionsklassen XA1 bis XA3 gemäß DIN 19573</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeineinsatz: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Additiv: </span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="99dc5bb8-a786-4665-a183-01788bc4ccb4" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="de1be155-ed04-49e5-8a31-1334d83e5975" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtel</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="f62681e8-deb8-4d0b-a603-c904365f6118" Kind="Bidder" MarkLbl="63" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="27b5e496-d8b2-4703-ba74-eef75aeb2a4b" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">				(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbaustärke / Schichtdicke: 3 mm über den Kornspitzen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Einheitspreis mit einzurechnen sind:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- der Rauigkeitsausgleich der vorbehandelten Betonoberflächen und der daraus resultierende erhöhte Materialverbrauch</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulatorischer Ansatz: mittlere Rauigkeit: 6 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Arbeitsgang: Kratzspachtelung bzw. Basissicht</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Arbeitsgang: Finish</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Nachbehandlung der beschichteten Oberflächen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- erforderlichen Maßnahmen zur Schutz der angrenzenden Flächen und Einbauteile</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Anarbeitung der Feinmörtelbeschichtung im Anschlussbereich an die nicht zu behandelnden Betonflächen / an die gemäß Pos. 2.1.7  erstellte Nut.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Anarbeitung an die im Bereich der Sanierungsfläche vorhandenen Einbauteile (Edelstahl - Mauerrohre / Stahlflansche)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Vorbehandlung der Feinspachtelfläche durch leichtes Anstrahlen mit festem Stahlgut für die weitere, nachfolgend beschriebene Epoxidharzbeschichtung nach Erfordernis</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind bei Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der vorherrschenden Witterungsbedingungen zu beachten. Der Einsatz einer Bewetterungsanlage nach Erfordernis ist im Leistungsumfang der Baustelleneinrichtung mit enthalten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerrohre bis einschließlich Außendurchmesser 500 mm werden übermessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtelung der vorbehandelten Betonoberfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547591" RNoPart="11">
                    <Qty>900.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="2f61076c-a939-4825-978a-e6bc10ee3207">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundierung und Kratzspachtelung der vor beschriebenen Feinspachtelflächen mit einem transparenten, wasserdispergierten, niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxidharz.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Arbeitsschritt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundgrundierung der Oberfläche bis zur völligen Porenfreiheit des Untergrundes, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftrag mit Gummischieber, mit Nachrollen / Nachbürsten zur gleichmäßigen Verteilung. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstreuen mit Quarzsand nach Herstellervorgabe bei größeren Wartezeiten</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Arbeitsschritt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kratzspachtelung durch Auftrag eines Gemisches aus Epoxidharz und Quarzsand,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeinsatz und technische Ausführung der Grundierung und der Kratzspachtelung sind vom AN auf die nachfolgend ausgeschriebene Epoxidharzbeschichtung abzustimmen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeineinsatz: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="3f0d294d-19cf-495f-ae29-435ad5b02a03" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="72185d35-cedb-44ab-bf84-66b0ba06a97a" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Epoxidharz:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind bei Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der vorherrschenden Witterungsbedingungen zu beachten. Der Einsatz einer Bewetterungsanlage nach Erfordernis ist im Leistungsumfang der Baustelleneinrichtung mit enthalten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die fachgerechte Anarbeitung an die im Bereich der Sanierungsfläche vorhandenen Einbauteile (Edelstahl - Mauerrohre / Stahlflansche) ist im EP mit einzurechnen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerrohre bis einschließlich Außendurchmesser 500 mm werden übermessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grundierung Feinspachtelfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547592" RNoPart="12">
                    <Qty>900.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="4dc681db-700b-4e69-a278-238fe7b9f06e">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftrag einer zweikomponentigen duroelastischen Epoxidharzbeschichtung in drei Arbeitsgängen auf die gemäß Vorposition grundierten Wandflächen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkteigenschaften Epoxidharzbeschichtung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- sehr gute Beständigkeit gegen organische Säuren, Salzlösungen und Laugen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- beständig gegen biogene Schwefelsäurekorrosion und Silagesickersäfte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zertifiziert nach EN 1504 Teil 2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeineinsatz: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2a1213d2-a684-45fc-9a69-b374a027880f" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="4819c29d-537f-40d6-8328-546add481659" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbrauch pro Arbeitsgang: ca. 0,5 kg/m2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialverbrauch abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Angegebener Verbrauchswert dient nur der Orientierung. Beim Auftrag der Epoxidharzbeschichtung sind Farbwechsel je Arbeitsgang vorzusehen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind bei Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der vorherrschenden Witterungsbedingungen zu beachten. Der Einsatz einer Bewetterungsanlage nach Erfordernis ist im Leistungsumfang der Baustelleneinrichtung mit enthalten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Einheitspreis mit einzurechnen sind:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- evtl. erforderliche Untergrundvorbehandlungen beim Auftrag der 3-schichtigen Epoxidharzbeschichtung </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- erforderlichen Maßnahmen zur Schutz der angrenzenden Flächen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Anarbeitung der Epoxidharzbeschichtung im Anschlussbereich an die nicht zu behandelnden Betonflächen / an die gemäß Pos. 2.1.7 erstellte Nut</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Anarbeitung an die im Bereich der Sanierungsfläche vorhandenen Einbauteile (Edelstahl - Mauerrohre / Stahlflansche)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerrohre bis einschließlich Außendurchmesser 500 mm werden übermessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Epoxidharzbeschichtung der Betonoberfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547593" RNoPart="13">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4779f5b4-c4a4-4242-892b-ef377bbb1b51">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abschlussfuge als Hohlkehle zwischen Betonsohle und Oberflächenwandbeschichtung der Vorposition umlaufend im Außenbereich des Gasdoms herstellen. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung Hohlkehle (B*H): ca. 100 * 100 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ausgeführt mit Epoxidharzmörtel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkteigenschaften Epoxidharzmörtel:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mechanisch hoch belastbar</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- frostsicher / wasserdicht</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- säurefest</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die fachgerechte Untergrundvorbehandlung im Anschlussbereich der Wand- und Sohlflächen ist im EP mit einzurechnen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hohlkehle mit Epoxidharzmörtel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14936874" RNoPart="14">
                    <Qty>3000.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="f553f256-1554-4edb-a53e-fd00be92cb97">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau eines Vergussbetons in einer Einbaudicke von 0,15-0,20m und einem Durchmesser von ca. 1,60 m. Untergrund aus tragfähigem Beton reinigen und vor dem Betonieren mit einer Haftbrücke versehen. Anschließend frisch in frisch Vergussbeton über eine Schneckenpumpe und dem Mannloch seitlich einbringen. Beton nach 24h vorsichtig begehbar und nach einer Woche Aushärtezeit (ca. 10°) mechanisch belastbar. Beton wird nicht beschichtet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verfüllung der Trichterspitze mit Vergussbeton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_14006032" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Außen Faulbehälter und Treppenturm</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_14565443">
                    <Description ID="75ed1298-34a6-4b18-8262-a659edc7f532">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten können mit einem Teleskopsteiger ausgeführt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz des Teleskopsteigers wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle sonstigen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Gerüste, Arbeits- und Schutzkonstruktionen, Steiger sowie Zugänge in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt in diesem Fall nicht.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Neben den Faulbehältern sind einzelne Fehlstellen an der Außenseite des Treppenturms zu sanieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbekemerkung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_14644557" RNoPart="1">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>d</QU>
                    <Description ID="8d83ec06-03d9-4d7a-be6e-bc35a6beba7d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Miete, Anlieferung, Auf- und Abbau sowie Bedienung einer Teleskoparbeitsbühne zur Durchführung von außenliegenden Betonsanierungsarbeiten an einem Faulbehälter. Aufgrund der Behältergeometrie ist eine Gerüststellung nur eingeschränkt möglich.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Arbeitshöhe: ca. 15 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Reichweite: ca. 11 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Plattformtragfähigkeit bei unbegrenzter Reichweite: ca. 300 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Plattformtragfähigkeit bei eingeschränkter Reichweite: ca. 450 kg</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Teleskoparbeitsbühne</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14006151" RNoPart="2">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="30f1d558-4a6c-4556-a703-bec393fabb58">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Teilweise Untergrundvorbehandlung der zu sanierenden Stahlbetonoberflächen (senkrechte und geneigte Flächen) außerhalb des Faulbehälters  durch Strahlen mit festem Strahlgut und Nachreinigung mittels Wasserdampfstrahlen oder durch ein sonstiges geeignetes Verfahren nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewähltes Verfahren für die Untergrundvorbehandlung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="f1e9d229-b1a8-494d-a089-d3f254d12a90" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Betonoberfläche ist von allen losen und geschädigten Betonteilen zu befreien. Der Betonuntergrund muss tragfähig, sauber sowie frei von Staub, Öl, losen Teilen und sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Die auf den Betonoberflächen vorhandene Altbeschichtung, ausgeführt als Epoxidharzbeschichtung, ist hierbei vollständig mit zu entfernen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Ergebnis der Untergrundvorbehandlung muss gewährleistet sein, dass das Korngerüst über die gesamte Betonoberfläche frei sichtbar ist. Die Zementschlämme im Oberflächenbereich muss vollständig entfernt sein.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach der Untergrundvorbereitung muss die Betonoberfläche mindestens die Oberflächenzugfestigkeit aufweisen, die der weitere Systemaufbau erfordert.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine Abreißfestigkeit der Betonunterlage von 1,5 N/mm2 als Mittelwert mit zulässigem kleinsten Einzelwert von 1,2 N/mm2 ist gefordert, auch wenn systembedingt ein geringerer Wert ausgewiesen ist. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der abgetragene Betonschutt mit dem festen Strahlgut geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß den gültigen Abfallentsorgungsvorschriften und gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Entsorgungskosten sind im EP mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten können mit einem Teleskopsteiger ausgeführt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz des Teleskopsteigers wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle sonstigen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Gerüste, Arbeits- und Schutzkonstruktionen, Steiger sowie Zugänge in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt in diesem Fall nicht.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Untergrundvorbehandlung der Betonoberflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14006034" RNoPart="3">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="68694815-59ce-4347-b643-6251503a2ef3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überprüfen der Betonoberflächen nach Untergrundvorbehandlung, durch Abklopfen der Flächen und visuelle Kontrolle.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorgefundene Hohlstellen im Betongefüge sowie sichtbare Risse in der Betonkonstruktion sind mit Wachskreide zu markieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung der Betonoberflächen auf Fehlstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14006035" RNoPart="4">
                    <Qty>17.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e68b99bd-6bb7-4a67-8adc-3e0808c279fb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen aller losen und geschädigten Betonteile an waagerechten und senkrechten Flächen bis zum gesunden Kernbeton.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewehrungsstähle sind rundum soweit freizulegen, wie Rostansatz erkennbar ist. Dabei ist darauf zu achten, dass der Meißel nicht unmittelbar auf den Bewehrungsstahl auftrifft, um gesunde Stellen durch Erschütterung nicht zu beschädigen und den Stahlquerschnitt nicht zu schwächen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schadstellenränder sind im Winkel von ca. 45° abzuschrägen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlstellengröße: bis einschl. 0,02 m² (z.B. 0,2m x 0,1m)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe der freizustemmenden Fehlstellen: bis 5 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der anfallende Bauschutt geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen, einschl. Übernahme der Entsorgungskosten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schadstellen werden nach ihrer Größe klassifiziert und nach Stück aufgemessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen Fehlstellengröße, bis 0,02 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14006036" RNoPart="5">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e59caad5-d306-4514-99f8-d1711523489d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen loser und geschädigter Betonteile wie vor beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlstellengröße: größer 0,02 m² bis einschl. 0,06 m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen Fehlstellengröße, größer 0,02 m² bis 0,06 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14006146" RNoPart="6">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="739d5369-07b3-40ed-ac7a-967943c6ebb7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen übersehender Betongrate mit unterschiedlichen Einzellängen, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite / Höhe: bis einschl. 30 * 30 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rückbau der Betongrate bündig bis OK vorbehandelter Betonoberfläche. Die Reprofilierung der Fläche erfolgt mit ausgeschriebener Feinspachtelung gem. Pos. 2.1.10</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen überstehender Betongrate</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14006147" RNoPart="7">
                    <Qty>17.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5e923822-5ed5-410d-9fd6-c119e997b769">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung / Verfüllung einzelner Aufbruchstellen der vorbehandelten Wand- und Deckenflächen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der einzelnen Fehlstellen: bis 0,02 m²  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor Aufbringung der mineralischen Haftbrücke ist die Betonoberfläche sorgfältig zu reinigen und vorzunässen. Stark saugende Untergründe mehrmals vornässen. Ein geschlossener Wasserfilm an der Oberfläche ist nicht zulässig. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die bis zur Mattfeuchte abgetrockneten, instand zu setzenden Aufbruchstellen anschließend mit einer mineralischen Haftbrücke einbürsten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Einbürsten der Haftbrücke den Grobmörtel frisch in frisch in die mattfeuchte Haftbrücke einbringen. Die Flächen sind vor zu schnellem Feuchtigkeitsentzug zu schützen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung der Schadstellen mit Grobmörtel in eine Schichtdicke von bis zu 50 mm. Die Schadstellen werden mit einer Schichtdicke von im mittel 25 mm je Arbeitsgang reprofiliert. Eventuelle Hilfsschalung ist im EP mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkteigenschaften für den Grobmörtel:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Druckfestigkeit nach 28 Tagen: mind. 50 N/mm2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: mind. 7 N/mm2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Schwinden nach 28 Tagen: 0,80 mm/m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zertifiziert nach EN 1504-3</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mörtelklasse R 4</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prinzipien 3 und 7, Verfahren 3.1 und 7.2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Tricalciumaluminatfreies Bindemittel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeineinsatz: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haftbrücke: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="57d9b214-20bc-4918-ab79-5c7e9ca0f24c" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">gewählte Haftbrücke		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="a024833a-a18c-4b3b-82f6-c75d84af4f40" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grobmörtel / Reparaturmörtel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="bfea1396-dfb0-491b-9495-7ca4fb5cb75b" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">gewählter Grobmörtel:		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="c0890fbb-4e1e-46ce-a42c-090dc3100f77" Kind="Bidder" MarkLbl="63" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Gleichwertigkeit der gewählten Materialien zu den vor genannten Qualitätsanforderungen / Produkteigenschaften und der abgestimmte Systemaufbau der angebotenen Materialien sind vom AN durch Vorlage der Produktdatenblätter nachzuweisen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind bei Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der vorherrschenden Witterungsbedingungen zu beachten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung Fehlstellen, bis 0,02 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14006148" RNoPart="8">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3a1b134a-03f7-4105-a428-4824dda9350f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung / Verfüllung einzelner Aufbruchstellen der vorbehandelten Wand- und Deckenflächen mit Grobmörtel und Haftbrücke wie vor beschrieben, jedoch </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der einzelnen Fehlstellen: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">größer 0,02 m² bis einschl. 0,06 m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung Fehlstellen, größer 0,02 m² bis 0,06 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14533096" RNoPart="9">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b48d899d-b2ee-48d7-b561-748b0391c012">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtelung der senkrechten und geneigten Stahlbetonwandflächen nach Untergrundvorbehandlung mit 3-komponentigem epoxidharzvergütetem Feinspachtel.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lage der zu sanierenden Betonflächen Faulbehälter II und Faulbehälter III sind eigefügten Ausführungsplänen zu entnehmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonflächen vor Auftrag des ECC-Feinspachtels sorgfältig vornässen. Stark saugende Untergründe mehrmals vornässen und gegebenenfalls mit einem dem Feinspachtel angepasstem Additiv grundieren. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf die bis zur Mattfeuchte abgetrockneten Flächen anschließend zur Herstellung einer geschlossenen, beschichtungsgerechten Oberfläche den Feinspachtel über Spitzen des Korngerüstes ganzflächig aufbringen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkteigenschaften ECC-Mörtel:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- gute chemische Beständigkeit</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- hoher Widerstand gegen Sulfatangriff</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- langzeitverträglich bei ständig rückwirkender Durchfeuchtung des Betonteils</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wasserundurchlässig bis ca. 5 bar</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- geeignet für Einsatz in den Expositionsklassen XA1 bis XA3 gemäß DIN 19573</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeineinsatz: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Additiv: </span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="0af1cd66-f9d3-4fe1-ad77-aac7fa444d10" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="ace4b85e-a314-437f-b85e-e6c23f9b27f7" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtel</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="4a51a262-19c3-4ddb-b4bd-1ceb7ffd5843" Kind="Bidder" MarkLbl="63" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="1e92b905-c383-40c2-8c8c-8522de2ecacd" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">				(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbaustärke / Schichtdicke: 3 mm über den Kornspitzen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Einheitspreis mit einzurechnen sind:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- der Rauigkeitsausgleich der vorbehandelten Betonoberflächen und der daraus resultierende erhöhte Materialverbrauch</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulatorischer Ansatz: mittlere Rauigkeit: 6 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Arbeitsgang: Kratzspachtelung bzw. Basissicht</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Arbeitsgang: Finish</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Nachbehandlung der beschichteten Oberflächen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- erforderlichen Maßnahmen zur Schutz der angrenzenden Flächen und Einbauteile</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Anarbeitung der Feinmörtelbeschichtung im Anschlussbereich an die nicht zu behandelnden Betonflächen / an die gemäß Pos. 2.1.7  erstellte Nut.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Anarbeitung an die im Bereich der Sanierungsfläche vorhandenen Einbauteile (Edelstahl - Mauerrohre / Stahlflansche)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Vorbehandlung der Feinspachtelfläche durch leichtes Anstrahlen mit festem Stahlgut für die weitere, nachfolgend beschriebene Epoxidharzbeschichtung nach Erfordernis</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind bei Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der vorherrschenden Witterungsbedingungen zu beachten. Der Einsatz einer Bewetterungsanlage nach Erfordernis ist im Leistungsumfang der Baustelleneinrichtung mit enthalten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerrohre bis einschließlich Außendurchmesser 500 mm werden übermessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtelung der vorbehandelten Betonoberfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14006152" RNoPart="10">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="9878b5cd-a0d4-4415-a0a4-9419c1c44cae">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Applikation einer Oberflächenbeschichtung, geprüft und zugelassen als Oberflächenschutzsystem im Aufbau OS 4,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">als vorbeugender Betonschutz für frei bewitterte Außenflächen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftrag auf die zuvor mit Feinspachtel aufgetragenen Flächen, Ausführung nach Herstellervorgabe, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Betonoberflächen sind vor Auftrag der Beschichtung gründlich zu reinigen und nach Erfordernis mit einer vom Hersteller geforderten Grundierung zu versehen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen an die OS4-Oberflächenbeschichtung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Filmbildend</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- begrenzte Wasserdampfdurchlässigkeit</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbstabil</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- UV- und witterungsbeständig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Temperatur,- frost- und frosttausalzbeständig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Nicht brennbar, Baustoffklasse A2-s1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Geringe Schmutzanfälligkeit</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftrag als zweilagiger Aufbau mit Farbwechsel, im Rollverfahren oder im Airless-Spritzverfahren. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeinsatz OS-4 Beschichtung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="c58a7058-72f6-4cb4-89dc-db6d472d1abe" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="4a65b60c-7722-4ff6-8e91-e33d855c8c76" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialbezeichnung / Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Einheitspreis mit einzurechnen sind:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Lieferung sämtlicher Materialien </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fachgerechte Nachbehandlung der Oberflächen, incl. entsprechende Maßnahmen zum Schutz von Witterungseinflüssen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vergütet wird die beschichtete Betonoberfläche. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenschutzsystem</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_14006149" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Betonringe auf den Faulbehältern</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_14533095" RNoPart="1">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="05ed32f3-4980-45ed-a01c-e0eb372dda3c">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untergrundvorbehandlung der zu sanierenden Stahlbetonoberflächen an den Betonringen auf den Faulbehältern durch Strahlen mit festem Strahlgut und Nachreinigung mittels Wasserdampfstrahlen oder durch ein sonstiges geeignetes Verfahren nach Wahl des AN.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewähltes Verfahren für die Untergrundvorbehandlung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="ef9bec35-f57f-446c-8f4d-ba8a8cde2aa5" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Betonoberfläche ist von allen losen und geschädigten Betonteilen zu befreien. Der Betonuntergrund muss tragfähig, sauber sowie frei von Staub, Öl, losen Teilen und sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Die auf den Betonoberflächen vorhandene Altbeschichtung, ausgeführt als Epoxidharzbeschichtung, ist hierbei vollständig mit zu entfernen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Ergebnis der Untergrundvorbehandlung muss gewährleistet sein, dass das Korngerüst über die gesamte Betonoberfläche frei sichtbar ist. Die Zementschlämme im Oberflächenbereich muss vollständig entfernt sein.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach der Untergrundvorbereitung muss die Betonoberfläche mindestens die Oberflächenzugfestigkeit aufweisen, die der weitere Systemaufbau erfordert.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine Abreißfestigkeit der Betonunterlage von 1,5 N/mm2 als Mittelwert mit zulässigem kleinsten Einzelwert von 1,2 N/mm2 ist gefordert, auch wenn systembedingt ein geringerer Wert ausgewiesen ist. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der abgetragene Betonschutt mit dem festen Strahlgut geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß den gültigen Abfallentsorgungsvorschriften und gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Entsorgungskosten sind im EP mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Untergrundvorbehandlung der Betonoberflächen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14536298" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="54fc1024-7bb7-4e6c-abb2-8c683b022e13">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überprüfen der Betonoberflächen nach Untergrundvorbehandlung, durch Abklopfen der Flächen und visuelle Kontrolle.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorgefundene Hohlstellen im Betongefüge sowie sichtbare Risse in der Betonkonstruktion sind mit Wachskreide zu markieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Prüfung der Betonoberflächen auf Fehlstellen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14536303" RNoPart="3">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="8fb6fd4c-d7a1-44a5-9494-fa28ac67da0a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen aller losen und geschädigten Betonteile an waagerechten und senkrechten Flächen bis zum gesunden Kernbeton.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewehrungsstähle sind rundum soweit freizulegen, wie Rostansatz erkennbar ist. Dabei ist darauf zu achten, dass der Meißel nicht unmittelbar auf den Bewehrungsstahl auftrifft, um gesunde Stellen durch Erschütterung nicht zu beschädigen und den Stahlquerschnitt nicht zu schwächen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schadstellenränder sind im Winkel von ca. 45° abzuschrägen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlstellengröße: bis einschl. 0,02 m² (z.B. 0,2m x 0,1m)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe der freizustemmenden Fehlstellen: bis 5 cm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der anfallende Bauschutt geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen, einschl. Übernahme der Entsorgungskosten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schadstellen werden nach ihrer Größe klassifiziert und nach Stück aufgemessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen Fehlstellengröße, bis 0,02 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14536304" RNoPart="4">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b5a12fee-aa47-4d4f-b341-f3679bb28ea1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen loser und geschädigter Betonteile wie vor beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlstellengröße: größer 0,02 m² bis einschl. 0,06 m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstemmen Fehlstellengröße, größer 0,02 m² bis 0,06 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14536305" RNoPart="5">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="dbb9a353-71ee-4cfe-8e23-ddaf3d44932c">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung / Verfüllung einzelner Aufbruchstellen der vorbehandelten Wand- und Deckenflächen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der einzelnen Fehlstellen: bis 0,02 m²  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor Aufbringung der mineralischen Haftbrücke ist die Betonoberfläche sorgfältig zu reinigen und vorzunässen. Stark saugende Untergründe mehrmals vornässen. Ein geschlossener Wasserfilm an der Oberfläche ist nicht zulässig. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die bis zur Mattfeuchte abgetrockneten, instand zu setzenden Aufbruchstellen anschließend mit einer mineralischen Haftbrücke einbürsten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Einbürsten der Haftbrücke den Grobmörtel frisch in frisch in die mattfeuchte Haftbrücke einbringen. Die Flächen sind vor zu schnellem Feuchtigkeitsentzug zu schützen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung der Schadstellen mit Grobmörtel in eine Schichtdicke von bis zu 50 mm. Die Schadstellen werden mit einer Schichtdicke von im mittel 25 mm je Arbeitsgang reprofiliert. Eventuelle Hilfsschalung ist im EP mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkteigenschaften für den Grobmörtel:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Druckfestigkeit nach 28 Tagen: mind. 50 N/mm2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: mind. 7 N/mm2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Schwinden nach 28 Tagen: 0,80 mm/m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Zertifiziert nach EN 1504-3</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Mörtelklasse R 4</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prinzipien 3 und 7, Verfahren 3.1 und 7.2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Tricalciumaluminatfreies Bindemittel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeineinsatz: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Haftbrücke: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="b5518286-30ec-49c7-b1e7-b02726fcac29" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">gewählte Haftbrücke		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="a3c376b5-3cd6-4977-bae9-7a6cfb2a85f0" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grobmörtel / Reparaturmörtel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="f7cb9967-dd24-4562-868b-814d30f44185" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">gewählter Grobmörtel:		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="535fcc79-b248-47d2-8ee2-ffee53bd5506" Kind="Bidder" MarkLbl="63" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Gleichwertigkeit der gewählten Materialien zu den vor genannten Qualitätsanforderungen / Produkteigenschaften und der abgestimmte Systemaufbau der angebotenen Materialien sind vom AN durch Vorlage der Produktdatenblätter nachzuweisen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind bei Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der vorherrschenden Witterungsbedingungen zu beachten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung Fehlstellen, bis 0,02 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14536306" RNoPart="6">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="20b8524a-86f7-4aeb-aca2-791ce114f9ea">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung / Verfüllung einzelner Aufbruchstellen der vorbehandelten Wand- und Deckenflächen mit Grobmörtel und Haftbrücke wie vor beschrieben, jedoch </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der einzelnen Fehlstellen: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">größer 0,02 m² bis einschl. 0,06 m²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Reprofilierung Fehlstellen, größer 0,02 m² bis 0,06 m²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14533097" RNoPart="7">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="d480a282-06df-4cce-97d5-9fb3fecdfc57">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtelung der senkrechten und geneigten Stahlbetonwandflächen nach Untergrundvorbehandlung mit 3-komponentigem epoxidharzvergütetem Feinspachtel.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lage der zu sanierenden Betonflächen Faulbehälter II und Faulbehälter III sind dem beigefügten Ausführungsplänen zu entnehmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonflächen vor Auftrag des ECC-Feinspachtels sorgfältig vornässen. Stark saugende Untergründe mehrmals vornässen und gegebenenfalls mit einem dem Feinspachtel angepasstem Additiv grundieren. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf die bis zur Mattfeuchte abgetrockneten Flächen anschließend zur Herstellung einer geschlossenen, beschichtungsgerechten Oberfläche den Feinspachtel über Spitzen des Korngerüstes ganzflächig aufbringen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkteigenschaften ECC-Mörtel:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- gute chemische Beständigkeit</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- hoher Widerstand gegen Sulfatangriff</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- langzeitverträglich bei ständig rückwirkender Durchfeuchtung des Betonteils</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wasserundurchlässig bis ca. 5 bar</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- geeignet für Einsatz in den Expositionsklassen XA1 bis XA3 gemäß DIN 19573</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeineinsatz: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Additiv: </span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2a48494e-753b-459d-8656-70907e28da96" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="24b0d195-e449-438b-aa69-95f2629f129e" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtel</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="3b477582-9cba-4346-bcca-ce81d36d6682" Kind="Bidder" MarkLbl="63" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="77702068-60f4-4c90-af33-5831fdb9d7c9" Kind="Bidder" MarkLbl="64" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ/Bezeichnung:		</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">				(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbaustärke / Schichtdicke: 3 mm über den Kornspitzen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Einheitspreis mit einzurechnen sind:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- der Rauigkeitsausgleich der vorbehandelten Betonoberflächen und der daraus resultierende erhöhte Materialverbrauch</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulatorischer Ansatz: mittlere Rauigkeit: 6 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Arbeitsgang: Kratzspachtelung bzw. Basissicht</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Arbeitsgang: Finish</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Nachbehandlung der beschichteten Oberflächen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- erforderlichen Maßnahmen zur Schutz der angrenzenden Flächen und Einbauteile</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Anarbeitung der Feinmörtelbeschichtung im Anschlussbereich an die nicht zu behandelnden Betonflächen / an die gemäß Pos. 2.1.7  erstellte Nut.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- fachgerechte Anarbeitung an die im Bereich der Sanierungsfläche vorhandenen Einbauteile (Edelstahl - Mauerrohre / Stahlflansche)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Vorbehandlung der Feinspachtelfläche durch leichtes Anstrahlen mit festem Stahlgut für die weitere, nachfolgend beschriebene Epoxidharzbeschichtung nach Erfordernis</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind bei Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der vorherrschenden Witterungsbedingungen zu beachten. Der Einsatz einer Bewetterungsanlage nach Erfordernis ist im Leistungsumfang der Baustelleneinrichtung mit enthalten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mauerrohre bis einschließlich Außendurchmesser 500 mm werden übermessen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Feinspachtelung der vorbehandelten Betonoberfläche</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_14533098" RNoPart="8">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6e1a571d-d30a-401f-a45f-98e61ce8a5af">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Applikation einer Oberflächenbeschichtung, geprüft und zugelassen als Oberflächenschutzsystem im Aufbau OS 4,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">als vorbeugender Betonschutz für frei bewitterte Außenflächen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftrag auf die zuvor mit Feinspachtel aufgetragenen Flächen, Ausführung nach Herstellervorgabe, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Betonoberflächen sind vor Auftrag der Beschichtung gründlich zu reinigen und nach Erfordernis mit einer vom Hersteller geforderten Grundierung zu versehen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen an die OS4-Oberflächenbeschichtung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Filmbildend</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- begrenzte Wasserdampfdurchlässigkeit</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbstabil</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- UV- und witterungsbeständig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Temperatur,- frost- und frosttausalzbeständig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Nicht brennbar, Baustoffklasse A2-s1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Geringe Schmutzanfälligkeit</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auftrag als zweilagiger Aufbau mit Farbwechsel, im Rollverfahren oder im Airless-Spritzverfahren. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialeinsatz OS-4 Beschichtung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="b0386e4b-f459-4a8d-9090-aae2195f2436" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller:			</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="6e5c85e9-3a15-4cb2-82a3-3fe45cd7c06b" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialbezeichnung / Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">			(vom Bieter auszufüllen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Einheitspreis mit einzurechnen sind:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Lieferung sämtlicher Materialien </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                            <p style="text-align:justify;text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Fachgerechte Nachbehandlung der Oberflächen, incl. entsprechende Maßnahmen zum Schutz von Witterungseinflüssen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vergütet wird die beschichtete Betonoberfläche. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenschutzsystem</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_13547703" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p style="text-align:justify;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten - Dokumentation der ausgeführten Bauleistung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_14895717" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_13547704">
                    <Description ID="f603cc62-d034-4d0a-8bcb-1ccfd9749665">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für unvorhergesehene und im Leistungsverzeichnis nicht erfasste Arbeiten sind Stundenlohnarbeiten auf Nachweis, die nur auf besondere schriftliche Anordnung der Bauleitung aufzuführen sind, eingesetzt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Stundenlohnzuschläge dürfen die entsprechend der letztgültigen Verordnung über die "Abrechnung von Bauleistungen im Stundenlohn aufgrund öffentlicher oder mit öffentlichen Mitteln finanzierter Aufträge" genehmigten Höchstsätze nicht übersteigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt unabhängig vom Umfang der auszuführenden Stundenlohnarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkostenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und dergleichen.  </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachfolgend aufgeführte Stundensätzen ohne Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_13547705" RNoPart="1">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="5429cf30-0b73-4511-9200-b79569424f63">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines Vorarbeiters auf Nachweis.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorarbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547706" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="56647e0e-ee24-4787-96b6-4b09aa080d60">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stunden eines gehobenen Baufacharbeiters auf Nachweis.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gehobener Baufacharbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_13547707">
                    <Description ID="01785cf7-74b8-47bc-9003-b78c4e8bf826">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geräteeinsatz auf Nachweis erfolgt nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung. Anzubieten ist ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Betrieb und den Einsatz der Geräte enthält, insbesondere Gerätevorhaltung, Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge für Abschreibung, Wartung und Reparatur.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maschinenführer / Bedienpersonal werden gesondert vergütet. Eine besondere Vergütung für den An- und Abtransport der Geräte sowie Stillstandszeiten werden nicht gewährt. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgerechnet wird der tatsächliche Zeitaufwand für den Geräteeinsatz. Es gelten die Bestimmungen für Stundenlohnarbeiten. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Einsatzdauer der Geräte.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen Geräteeinsatz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_13547708" RNoPart="3">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="24f6ba2a-1c5d-4cdd-8c39-a3f89c84f80e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssatz für den Einsatz eines Hochdruckreinigers.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hochdruckreiniger</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_13547709" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="4249bcf0-5c63-4c06-b09e-39a7e37de2f2">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssatz für die Lieferung von nicht im Leistungsverzeichnis einzeln aufgeführten Stoffen und Bauteilen zum Einbau im Stundenlohn auf Anordnung der Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für diese Stoffe wird der abschließend zu benennende Zuschlag in % für Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn auf den Einstandspreis aufgerechnet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einstandspreis ist nachzuweisen, indem der AN den Original-Rechnungsbeleg vorlegt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">An Materialkosten ist ein Betrag von 1.000,00 € zugrunde zu legen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der vorgenannte Stoffzuschlag ist kalkuliert mit </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="e2dddf26-b242-4001-a6dc-b8f668cd1d33" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  %</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">und muss den Angaben zur Preisermittlung entsprechen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Pauschalpreis errechnet sich aus dem Grundbetrag (1.000,00 €) zzgl. Stoffzuschlag (Grundbetrag * Zuschlagsfaktor). </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssatz für Lieferungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_13547710">
                    <Description ID="c488c5b6-0d38-40ee-99e5-ed77ce4f49fa">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Dokumentationsunterlagen zur Baumaßnahme sind entsprechend den nachfolgend ausgeschriebenen Leistungspositionen zu übergeben. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Planunterlagen, Dokumente, Messdiagramme, Protokolle, etc., sind sortiert in beschrifteten Ordnern DIN A4 mit entsprechendem Inhaltsverzeichnis zu übergeben. Lose Blattsammlungen werden nicht angenommen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung der folgenden Positionen erfolgt erst nach vollständiger und korrekter Übergabe der Unterlagen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Übergabe der vollständigen Dokumentationsunterlagen ist Voraussetzung für die VOB-Abnahme der Gesamtleistung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen zur Dokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_13547712" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="c13e2627-3979-44b4-a062-75afbe999ded">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusammenstellung der technischen Unterlagen / der Originalprotokolle zur Bauausführung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Protokolle zur Eigen- und Fremdüberwachung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Produktinformationsunterlagen / technische Datenblätter mit zugehörigen Zertifikaten / Prüfzeugnisse zu den eingesetzten Materialien</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor genannte Unterlagen sind dem AG in 2-facher Ausfertigung als Papierpause (in Ordner mit Inhaltsverzeichnis) sowie zusätzlich einmal auf Datenträger zu überreichen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation der Bauausführung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>