#begin[GAEB]
  #begin[GAEBInfo]
    [Version]1.1[end]
    [VersMon]11[end]
    [VersJahr]2000[end]
    [Datum]26.05.2026[end]
    [Uhrzeit]16:44[end]
    [ProgSystem]ASBwin 29.0.0.0[end]
    [ProgName]Position 29.0.0.4[end]
    [Zeichensatz]ANSI[end]
  #end[GAEBInfo]
  #begin[PrjInfo]
    [Name]2025-Mü-02[end]
    [Bez]G-Wiesengraben_ökol. Aufwertung_2025-11[end]
    [Wae]EUR[end]
    [WaeBez]Euro[end]
  #end[PrjInfo]
  #begin[Vergabe]
    [DP]83[end]
    #begin[VergabeInfo]
      [Wae]EUR[end]
      [WaeBez]Euro[end]
    #end[VergabeInfo]
    #begin[ZusText]
      [Text]
      {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Vorbemerkung\par
      \plain\fs20\b 1. Allgemeines\par
      \plain\fs20 Die geplante Bauma\'DFnahme befindet sich im S\'FCd-Westen von Soest. Die Gr\'FCnfl\'E4che liegt an der Stra\'DFe "Wisbyring" und erstreckt sich weiter nach S\'FCden bis zur Wohnstra\'DFe "Westf\'E4lischer-Friede-Weg". \par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgae wird empfohlen. Diese ist in Eigenregie m\'F6glich, da alle Fl\'E4chen frei zug\'E4nglich sind. \par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 2. Bauablauf\par
      \plain\fs20 Mit der Bauma\'DFnahme kann nach Auftragsvergabe und R\'FCcksprache mit dem AG zum 01.10.2026 begonnen werden.  \par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 3. Kampfmmittelbeseitigung\par
      \plain\fs20 Bei der Durchf\'FChrung der Arbeiten ist darauf zu achten, ob der Erdaushub auff\'E4llige Ver\'E4nderungen aufweist oder verd\'E4chtige Gegenst\'E4nde beobachtet werden. Ist dies der Fall, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelr\'E4umdienst \'FCber die Abteilung B\'FCrger- und Ordnungsangelegenheiten der Stadt Soest (Herr Grebe. Tel.: 02921/103-2110) zu verst\'E4ndigen. Au\'DFerhalb der Dienstzeiten ist sofort die Polizei unter der Rufnummer 110 zu informieren.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 4. Baumschutz\par
      \plain\fs20 Bei allen Arbeiten ist in der N\'E4he von B\'E4umen der Baumschutz zu beachten. Die Arbeiten sind nach den folgenden Normen fachgerecht durchzuf\'FChren:\par
      \plain\fs20 - DIN 18920\par
      \plain\fs20 - RAS-LP 4\par
      \plain\fs20 - ZTV-Baumpflege\par
      \plain\fs20 - ZTV-Baum-StB\par
      \plain\fs20 - Baumschutzsatzung der Stadt Soest\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 jeweils in der aktuell g\'FCltigen Fassung.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 5. Bauorganisation, -durchf\'FChrung und Baubesprechung\par
      \plain\fs20 Auf dem Baugel\'E4nde stehen keine Ver- und Entsorgungsanschl\'FCsse (Strom, Wasser u.s.w.) zur Verf\'FCgung. Die Baustelleneinrichtung ist seitens des Auftragnehmers mit den entsprechenden \'C4mtern der Stadt Soest sowie den Ver- und Entsorgungsbetrieben rechtzeitig abzukl\'E4ren. Entstehende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. \par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Der AN ist f\'FCr das Organisieren des Platzes und die eigene Baustelleneinrichtung in Eigenregie zust\'E4ndig. F\'FCr das Anmieten von zus\'E4tzlichen Fl\'E4chen und deren Herrichtung anfallende Kosten sind in die Positionen des Leistungsverzeichnisses mit einzukalkulieren und werden nicht zus\'E4tzlich verg\'FCtet.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Pl\'E4ne der Versorgungsunternehmen und Telekommunikationsunternehmen sind vom AN rechtzeitig einzuholen. Die Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen sind in Abstimmung mit den jeweiligen Tr\'E4gern durchzuf\'FChren. Im Baustellenbereich ist teilweise die genaue Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie deren H\'F6henbzw. Tiefenlage unbekannt. Im Vorfeld sind in diesen Bereichen ggf. Sch\'FCrfe durchzuf\'FChren.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Am Ende des Arbeitstages ist aufzur\'E4umen. Verschmutzte Fl\'E4chen sind zu reinigen. Baugruben sind nach den zutreffenden technischen Vorschriften abzusichern.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 W\'E4hrend der gesamten Bauzeit hat der AN ein Bautagebuch zu f\'FChren. Lieferscheine m\'FCssen zeitnah von der Bauleitung unterschrieben und im Bautagebuch eingetragen sein. Nachweise \'FCber das t\'E4glich eingesetzte Personal und Ger\'E4t (Stundenzettel, Tagesberichte usw.) sind arbeitst\'E4glich der \'F6rtlichen Bauleitung der AG vorzulegen.\par
      \plain\fs20 Vom AN muss w\'E4hrend der gesamten Bauausf\'FChrung ein Bauleiter und/oder ein weisungsbefugter Polier st\'E4ndig vor Ort anwesend sein. Sollte dies nicht geschehen, behalten sich die AG oder die Bauleitung vor, auf Kosten des AN die Bauma\'DFnahme w\'E4hrend der Abwesenheit der entsprechenden Personen ruhen zu lassen.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Die Erstellung des Bautagebuches sowie die Bauleitung des AN sind als Nebenleistung in die entsprechenden Positionen mit einzurechnen.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 6. Baudenkm\'E4ler\par
      \plain\fs20 F\'FCr alle Fl\'E4chen in der Soester Altstadt gilt, dass bei Bodeneingriffen mit\par
      \plain\fs20 arch\'E4ologischen Funden zu rechnen ist.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Gem\'E4\'DF der erteilten Erlaubnis wird die Auflage gemacht, dass Bodeneingriffe\par
      \plain\fs20 grunds\'E4tzlich nur unter Beteiligung der Stadtarch\'E4ologie Soest durchgef\'FChrt werden d\'FCrfen. F\'FCr die Bauma\'DFnahme bedeutet dies, dass der Baubeginn fr\'FChzeitig mit dem AN abgestimmt wird, sodass eine Begleitung der Ma\'DFnahme durch die Stadtarch\'E4ologie organisiert werden kann.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 7. Abnahme\par
      \plain\fs20 Der AN hat den AG schriftlich die Fertigstellung der Leistung (Gesamtleistung)\par
      \plain\fs20 rechtzeitig anzuk\'FCndigen und die zugeh\'F6rige f\'F6rmliche Abnahme zu beantragen.\par
      \plain\fs20 Erfolgt keine schriftliche Mitteilung, so gilt eine Leistung nicht als abgenommen, auch wenn der AG sie in Benutzung genommen hat.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 8. Abrechnung\par
      \plain\fs20 Grundlage f\'FCr die Abrechnung sind die von der Bauleitung gegengezeichneten\par
      \plain\fs20 Aufma\'DFe.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Der AN hat seine Leistung pr\'FCfbar abzurechnen. Die Rechnung ist \'FCbersichtlich\par
      \plain\fs20 aufzustellen, dabei ist die Reihenfolge der Positionen, wie im Weiteren aufgef\'FChrt, einzuhalten und die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Bezeichnungen sind zu verwenden. \'C4nderungen und Erg\'E4nzungen (Nachtr\'E4ge) des Vertrages sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen und rechtzeitig vor der Schlussrechnung einzureichen. Auf Verlangen sind sie getrennt abzurechnen. F\'FCr Leistungen, die bei Weiterf\'FChrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der AN rechtzeitig gemeinsame Aufma\'DFe zu beantragen. Zus\'E4tzlich sind diese Arbeiten durch Fotos zu dokumentieren.\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Rechnungsanschrift\par
      \pard\plain\plain\fs20\par
      \plain\fs20 Kommunale Betriebe Soest\par
      \plain\fs20 AG Stadtreinigung, Friedhofswesen und Gr\'FCnunterhaltung \par
      \plain\fs20 Christophorusweg 7 \par
      \plain\fs20 59494 Soest\par
      }}
      [end]
    #end[ZusText]
    #begin[LV]
      #begin[LVInfo]
        [Name]2026-120[end]
        [Bez]LV - Wiesengraben - ökologische Aufwertung[end]
        [Datum]26.05.2026[end]
        [KurzLang]1[end]
        #begin[LVGlied]
          [Typ]LVStufe[end]
          [Bez]Titel[end]
          [Laenge]1[end]
        #end[LVGlied]
        #begin[LVGlied]
          [Typ]Position[end]
          [Laenge]2[end]
        #end[LVGlied]
        [BezZeit]Minuten[end]
      #end[LVInfo]
      #begin[LVBereich]
        [OZ]1[end]
        [Bez]Baustelleneinrichtung &#38; Schutzmaßnahmen[end]
        #begin[Position]
          [OZ]110[end]
          [Menge]1,000[end]
          [ME]Psch[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen, Betreiben und nach Abschluss der Arbeiten vollst\'E4ndiges R\'E4umen der f\'FCr die Durchf\'FChrung der Bauma\'DFnahme erforderlichen Baustelleneinrichtung f\'FCr s\'E4mtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \plain\fs20 -\tab An- und Abtransport aller erforderlichen Maschinen, \tab Ger\'E4te und Betriebsmittel\par
            \plain\fs20 -\tab Einrichtung der Baustelle einschlie\'DFlich notwendiger  \tab Lager-, Arbeits- und Bereitstellungsfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Aufstellen erforderlicher Container, Materiallager und \tab Einrichtungen f\'FCr Personal\par
            \plain\fs20 -\tab Einrichtung erforderlicher Zufahrten innerhalb des \tab Baufeldes unter Ber\'FCcksichtigung des \tab Bodenschutzes\par
            \plain\fs20 -\tab Einrichten von Schutzma\'DFnahmen f\'FCr vorhandene \tab Vegetationsfl\'E4chen und zu erhaltende Geh\'F6lze\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellen erforderlicher Sicherungs- und \tab Absperreinrichtungen\par
            \plain\fs20 -\tab Abstimmung der Baustelleneinrichtung mit der  \tab Bauleitung\par
            \plain\fs20 -\tab Nach Fertigstellung vollst\'E4ndiger R\'FCckbau aller \tab Baustelleneinrichtungen\par
            \plain\fs20 -\tab R\'E4umen der Baustelle und Wiederherstellung der  \tab beanspruchten Fl\'E4chen in den urspr\'FCnglichen \tab Zustand\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen, Ger\'E4te-, Material-, Transport- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Baustelleneinrichtung herstellen und räumen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]120[end]
          [Menge]4,000[end]
          [ME]Mon[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Vorhalten, Betreiben und Unterhalten der unter Pos. 1.10 eingerichteten Baustelleneinrichtung \'FCber die gesamte Dauer der Ausf\'FChrungszeit.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Vorhalten s\'E4mtlicher Maschinen, Ger\'E4te, \tab Lager- und Arbeitsfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Unterhaltung und betriebsbereites Halten der \tab Baustelleneinrichtung\par
            \plain\fs20 -\tab Laufende Wartung und Instandhaltung\par
            \plain\fs20 -\tab Vorhalten erforderlicher Sicherungs- und \tab Absperreinrichtungen\par
            \plain\fs20 -\tab Vorhalten und Unterhalten tempor\'E4rer Baustra\'DFen \tab und Baustellenzufahrten innerhalb des Baufeldes\par
            \plain\fs20 -\tab Verbrauchskosten f\'FCr Betriebsmittel, Energie und \tab Wasser, soweit f\'FCr die Durchf\'FChrung der Leistungen \tab erforderlich\par
            \plain\fs20 -\tab Reinigung und ordnungsgem\'E4\'DFer Zustand der \tab Baustellenfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassungen der Baustelleneinrichtung infolge des \tab Bauablaufs, soweit hierf\'FCr keine gesonderten \tab Positionen vorgesehen sind\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen, Material-, Ger\'E4te-, Personal- und Betriebskosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Baustelleneinrichtung vorhalten und unterhalten[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]130[end]
          [Menge]150,000[end]
          [ME]m[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\wpparid0\plain\fs20 Aufstellen eines Bauzauns zur Absicherung der Baustelle, einschlie\'DFlich Anlieferung, Montage, Verankerung, Pflege w\'E4hrend der Bauphase und Demontage nach Abschluss der Arbeiten. Der Zaun ist standsicher, bodenschonend zu errichten und den \'F6rtlichen Gegebenheiten sowie den Anforderungen des Naturschutzes anzupassen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Bauzaun[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]140[end]
          [Menge]1,000[end]
          [ME]Psch[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Vermessungstechnische Aufnahme der Gel\'E4ndeoberfl\'E4che zur Bestandsdokumentation und Aufnahme des Neuzustandes.\line Erfasst werden alle relevanten topografischen Elemente wie Gel\'E4ndeformen, H\'F6henpunkte, markante Gel\'E4nde\'FCberg\'E4nge, Bestandsbauwerke, Vegetationselemente (z.\u8239 ?B. B\'E4ume), Wege, Einfassungen und Versorgungsleitungen (soweit sichtbar oder bekannt).\line Die Aufnahme erfolgt mittels GNSS (GPS) und wird digital als  Lageplan (DWG/DXF, Ma\'DFstab 1:200 bzw. 1:500) geliefert.\line Inkl. Einmessung eines \'F6rtlichen Festpunktfeldes sowie \'DCbergabe einer Dokumentation inkl. Koordinatenliste, H\'F6henangaben und Fotodokumentation.\line Alle Arbeiten erfolgen nach den geltenden Vermessungsvorschriften und in Abstimmung mit der Bauleitung.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Vermessungstechnische Aufnahme[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Hinweis]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Im Rahmen der Bauausf\'FChrung ist durch den Auftragnehmer ein Bautagebuch zu f\'FChren. Das Bautagebuch hat insbesondere Angaben zu enthalten \'FCber:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Datum und Witterungsverh\'E4ltnisse\par
            \plain\fs20 -\tab Anzahl und Einsatz des Personals\par
            \plain\fs20 -\tab eingesetzte Maschinen und Ger\'E4te\par
            \plain\fs20 -\tab ausgef\'FChrte Leistungen und Baufortschritt\par
            \plain\fs20 -\tab Materialanlieferungen\par
            \plain\fs20 -\tab besondere Vorkommnisse, Behinderungen oder Unterbrechungen\par
            \plain\fs20 -\tab Anordnungen und Abstimmungen mit der Bauleitung\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Das Bautagebuch ist fortlaufend zu f\'FChren und auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen. Die Aufwendungen hierf\'FCr sind in die Einheitspreise einzukalkulieren; eine gesonderte Verg\'FCtung erfolgt nicht.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Bautagebuch führen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Hinweis]
        #begin[Hinweis]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 siehe Baustelleneinrichtung\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrswege[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Hinweis]
      #end[LVBereich]
      #begin[LVBereich]
        [OZ]2[end]
        [Bez]Vorarbeiten[end]
        #begin[Hinweis]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\wpparid0\plain\fs20 Die Arbeiten sind au\'DFerhalb der Brut- und Setzzeiten durchzuf\'FChren bzw. erfolgen nur nach naturschutzfachlicher Freigabe der Bauleitung.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Vorarbeiten[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Hinweis]
        #begin[Position]
          [OZ]210[end]
          [Menge]16100,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Einmalige Mahd der vorhandenen Wiesen- und Ruderalvegetation als vorbereitende Ma\'DFnahme f\'FCr die naturnahe Umgestaltung der Fl\'E4che einschlie\'DFlich vollst\'E4ndiger Aufnahme und Ber\'E4umung des anfallenden M\'E4hgutes.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Mahd der vorhandenen Vegetation mit geeignetem, \tab bodenschonendem Ger\'E4t\par
            \plain\fs20 -\tab Vegetationsh\'F6he bis ca. 1,00 m\par
            \plain\fs20 -\tab Aufnahme, Laden und Abtransport des M\'E4hgutes\par
            \plain\fs20 -\tab fachgerechte Verwertung/Entsorgung\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz zu erhaltender Vegetationsbest\'E4nde\par
            \plain\fs20 -\tab Ber\'FCcksichtigung naturschutzrechtlicher -\tab Anforderungen\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Mahd und Beräumung von Wiesenflächen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]220[end]
          [Menge]400,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\wpparid0\plain\fs20 Roden von Strauchbewuchs auf Gew\'E4sserb\'F6schungen, einschlie\'DFlich Abtrennen der oberirdischen Pflanzenteile und vollst\'E4ndigem Entfernen der Wurzelst\'F6cke. Die Arbeiten erfolgen vorzugsweise mit geeigneten Ger\'E4ten; in Bereichen mit eingeschr\'E4nktem Zugang erfolgt die Rodung per Hand. Das Rodungsgut laden und entsorgen. Die Ausf\'FChrung ist bodenschonend durchzuf\'FChren und darf nur bei geeigneter Bodenfeuchte erfolgen. Auf sch\'FCtzensame Geh\'F6lze und Biotope ist R\'FCcksicht zu nehmen. Die Arbeiten erfolgen nur nach Freigabe der Bauleitung.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Sträucher roden an Gewässerböschungen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]230[end]
          [Menge]400,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Verf\'FCllen, angleichen und modellieren von Gel\'E4ndeoberfl\'E4chen nach Abschluss der Rodungs- und Erdarbeiten einschlie\'DFlich Lieferung, Einbau und Profilierung geeigneten Bodenmaterials.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Verf\'FCllen von Vertiefungen, Mulden sowie Bereichen \tab nach Rodungs- und R\'FCckbauarbeiten\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau geeigneten, steinfreien \tab Bodenmaterials entsprechend den Anforderungen der \tab Folgegewerke\par
            \plain\fs20 -\tab Boden entsprechend den im Projekt festgelegten \tab -\tab Homogenbereichen gem\'E4\'DF DIN 18300\par
            \plain\fs20 -\tab Lagenweiser Einbau und Verdichtung unter \tab Ber\'FCcksichtigung der sp\'E4teren Nutzung als \tab Vegetationsfl\'E4che\par
            \plain\fs20 -\tab Feinprofilierung und Anpassung an angrenzende \tab Gel\'E4ndeoberfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Beseitigung grober Bestandteile (> 50 mm), Wurzeln \tab und Fremdstoffe\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung einer gleichm\'E4\'DFigen, standfesten \tab Oberfl\'E4che ohne Senken oder Aufh\'F6hungen\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz vorhandener Vegetationsfl\'E4chen und zu \tab erhaltender Geh\'F6lze\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Material-, Ger\'E4te-, Transport- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Verfüllen und Modellieren von Geländeoberflächen/ Böschungsbereichen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]240[end]
          [Menge]1200,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\wpparid0\plain\fs20 Roden von Strauchbewuchs auf offen zug\'E4nglichen Wiesenfl\'E4chen, einschlie\'DFlich R\'FCckschnitt der oberirdischen Teile und vollst\'E4ndiger Entfernung der Wurzelst\'F6cke. Das anfallende Material ist laden und entsorgen. Die Arbeiten erfolgen maschinell, Handarbeit nur bei Einzelstr\'E4uchern oder in unzug\'E4nglichen Bereichen. Nach Rodung sind Bodenunebenheiten zu egalisieren. Die Ausf\'FChrung erfolgt bodenschonend und nur nach Freigabe der Bauleitung.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Sträucher roden auf Wiesenflächen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]250[end]
          [Menge]30,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Fachgerechtes Aufasten von Obstb\'E4umen einschlie\'DFlich Verwendung des anfallenden Schnittguts f\'FCr die Herstellung einer Benjeshecke innerhalb des Areals.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab  Fachgerechtes Entfernen unterer \'C4ste (Aufasten) zur \tab Herstellung des gew\'FCnschten Lichtraumprofils\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 - \tab Schnittf\'FChrung gem\'E4\'DF anerkannter Regeln der \tab Obstbaumpflege\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 - \tab Aufnahme und Transport des anfallenden Schnittguts \tab zur vorgesehenen Benjeshecke\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 - \tab Ablage bzw. grobe Vorschichtung innerhalb der \tab Heckenstruktur\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 - \tab Bodenschonendes Arbeiten unter Schutz der \tab vorhandenen Vegetation\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 - \tab Ber\'FCcksichtigung naturschutzrechtlicher Vorgaben \tab (Schonzeiten, Artenschutz)\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 - \tab Einschlie\'DFlich aller Ger\'E4te-, Personal- und \tab Nebenleistungen\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Obstbäume aufasten, Schnittgut für Benjeshecke[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]260[end]
          [Menge]30,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;\red255\green192\blue255;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Fachgerechtes Aufasten von B\'E4umen im Wiesenbereich bis maximal 4,0\u8239 ?m H\'F6he, ausschlie\'DFlich im Bereich unterhalb der Hauptkrone. Entfernt werden tote, abgebrochene, sich kreuzende oder unerw\'FCnscht tief ansetzende \'C4ste. Die Arbeiten erfolgen baumschonend, schnitthygienisch und gem\'E4\'DF den Vorgaben der ZTV-Baumpflege, DIN EN 1174. Gro\'DFfl\'E4chige Kroneneingriffe oder Reduzierung tragender \'C4ste sind nicht Bestandteil dieser Position.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Das Schnittgut ist vollst\'E4ndig von der Fl\'E4che zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. \par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einsatz geeigneter Werkzeuge wie Hands\'E4ge oder Hochentaster; keine Schlagwerkzeuge. Arbeiten nur bei geeigneter Witterung und unter Ber\'FCcksichtigung naturschutzrechtlicher Vorgaben (z.\u8239 ?B. Schutz br\'FCtender V\'F6gel). Die umliegende Vegetation und der Boden sind vor mechanischer Besch\'E4digung zu sch\'FCtzen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Bäume aufasten, Schnittgut entsorgen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
      #end[LVBereich]
      #begin[LVBereich]
        [OZ]3[end]
        [Bez]Erd- und Gewässerbauarbeiten[end]
        #begin[Hinweis]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset1 Arial-WinCharSetFFFF;}{\f2\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f3\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\f1\fs20 Zur Herstellung der neuen Uferverl\'E4ufe werden die\par
            \plain\f1\fs20 Achse sowie die Sohlpunkte und B\'F6schungsoberkanten vom bauleitenden B\'FCro abgesteckt. Das neue Gew\'E4sser erh\'E4lt einen geschwungenen Verlauf. Um die geforderten Kr\'FCmmungen herzustellen, ist geeignetes Ger\'E4t einzusetzen. Dadurch bedingter h\'F6herer Aufwand ist in die Einheitspreise\par
            \plain\f1\fs20 einzurechnen.\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 Vor Beginn der Erd- und Gew\'E4sserbauarbeiten hat sich\par
            \plain\f1\fs20 der Auftragnehmer \'FCber im Gebiet verlaufende Ver- und\par
            \plain\f1\fs20 Entsorgungsleitungen zu informieren und die Leitungspl\'E4ne bei den entsprechenden Ver- und Entsorgern anzufordern.\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 Der gesamte Bodenaushub verbleibt im Ma\'DFnahmengebiet.\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 Der Einsatz von GPS-gesteuerten Baggern ist m\'F6glich.\par
            \plain\f1\fs20 Bei deren Verwendung wird dem AN ein digitaler Lageplan\par
            \plain\f1\fs20 mit den B\'F6schungskanten durch das baubegleitende B\'FCro zur\par
            \plain\f1\fs20 Verf\'FCgung gestellt. Die Absteckung wird in dem Fall\par
            \plain\f1\fs20 nicht mehr durchgef\'FChrt.\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 Der GPS-gesteuerte Bagger darf bei den Arbeiten nur\par
            \plain\f1\fs20 dazu dienen die grobe Lage der B\'F6schungskanten zu\par
            \plain\f1\fs20 ermitteln. Die Baggerarbeiten sind jedoch heterogen mit Anlage kleinr\'E4umiger Strukturen durchzuf\'FChren. Die Lagepl\'E4ne in den zeichnerischen Unterlagen sind nur Darstellungen der Abtragsausdehnungen.\par
            \plain\f1\fs20 Die Gestaltung und Strukturierung ist nur beispielhaft\par
            \plain\f1\fs20 in den Detailzeichnungen (Lagepl\'E4ne jeweils links oben)\par
            \plain\f1\fs20 dargestellt.\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 Abgerechnet wird bei Bodenarbeiten grunds\'E4tzlich die\par
            \plain\f1\fs20 feste Masse des gewachsenen Bodens. Die folgenden\par
            \plain\f1\fs20 Auflockerungsfaktoren werden vereinbart, sofern in den\par
            \plain\f1\fs20 einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist:\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 1m\'B3 Boden (BK 3-5) feste Masse = 1,17m\'B3 f\'FCr\par
            \plain\f1\fs20 bindig-sandigen Boden und 1,2m\'B3 f\'FCr nichtbindig-kiesigen Boden (geladen oder zwischengelagert)\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 1m\'B3 Oberboden (BK1) feste Masse = 1,2 m\'B3 Oberboden\par
            \plain\f1\fs20 (BK1) aufgelockert (geladen oder zwischengelagert)\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 Zur Ermittlung der Bodenmengen wird folgender\par
            \plain\f1\fs20 Umrechnungsfaktor verwendet:\par
            \pard\plain\plain\f1\fs20\par
            \plain\f1\fs20 1 m\'B3 gewachsener Boden = 1,8 t Boden\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Erd- und Gewässerbauarbeiten[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Hinweis]
        #begin[Position]
          [OZ]310[end]
          [Menge]250,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green192\blue255;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen von flachen Gel\'E4ndevertiefungen (Senken/Mulden) als naturnahe Gel\'E4ndestruktur innerhalb der Gr\'FCnfl\'E4che einschlie\'DFlich Bodenabtrag, Profilierung und Modellierung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Oberboden und Unterboden fachgerecht l\'F6sen und \tab aufnehmen\par
            \plain\fs20 -\tab Mittlere Tiefe: max. 0,50 m unter bestehender \tab Gel\'E4ndeoberkante\par
            \plain\fs20 -\tab Tiefe lokal variierend zwischen 0,20 m und 0,50 m\par
            \plain\fs20 -\tab Ausbildung flacher B\'F6schungen 1:5 bis 1:10\par
            \plain\fs20 -\tab Feinmodellierung der Gel\'E4ndeoberfl\'E4che\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung weicher \'DCberg\'E4nge in das angrenzende \tab Gel\'E4nde\par
            \plain\fs20 -\tab Innerhalb der Fl\'E4che anfallenden Boden aufnehmen, \tab laden und innerhalb des Baufeldes bis zu einer \tab Entfernung von 50 m transportieren\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenschonende Ausf\'FChrung bei geeigneter \tab Witterung\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz vorhandener Vegetationsbest\'E4nde und zu \tab erhaltender Geh\'F6lze\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen, Ger\'E4te-, Transport- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Herstellung von Geländevertiefungen / Senken[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]320[end]
          [Menge]250,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Verteilen, angleichen und modellieren von vorhandenem Oberboden zur Herstellung naturnaher Gel\'E4ndeformen und Vegetationsfl\'E4chen gem\'E4\'DF Ausf\'FChrungsunterlagen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Aufnehmen des zwischengelagerten bzw. innerhalb \tab des Baufeldes bereitgestellten Oberbodens\par
            \plain\fs20 -\tab Transport innerhalb des Baufeldes bis zu 50 m\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges Verteilen und Einbauen des \tab Oberbodens\par
            \plain\fs20 -\tab Mittlere Schichtst\'E4rke: ca. 10 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Feinprofilierung der Oberfl\'E4che\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung eines lockeren, vegetationstauglichen \tab Oberbodenaufbaus\par
            \plain\fs20 -\tab Entfernen von Fremdstoffen, Steinen > 50 mm und \tab groben organischen Bestandteilen\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassung an angrenzende Gel\'E4ndebereiche\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenschonende Ausf\'FChrung bei geeigneter \tab Witterung\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Material-, Ger\'E4te-, Transport- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Verteilen und Modellieren von Oberboden aus Vorposition[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]330[end]
          [Menge]2300,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Abtragen der vorhandenen Grasnarbe einschlie\'DFlich Vegetationsdecke und durchwurzeltem Oberboden zur Vorbereitung von Fl\'E4chen f\'FCr die Anlage von Bl\'FChstreifen einschlie\'DFlich Herstellung eines geeigneten Saatbettes.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Abtragen der vorhandenen Grasnarbe einschlie\'DFlich \tab Vegetationsdecke und Wurzelfilz bis zu einer Tiefe \tab von ca. 5 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Ausf\'FChrung mit geeigneten Ger\'E4ten entsprechend \tab den \'F6rtlichen Gegebenheiten\par
            \plain\fs20 -\tab L\'F6sen, Laden und Abtransport des anfallenden \tab Materials\par
            \plain\fs20 -\tab Fachgerechte Verwertung bzw. Entsorgung des \tab Materials\par
            \plain\fs20 -\tab Lockern des freigelegten Untergrundes bis zu einer \tab Tiefe von ca. 5\u8211 ?10 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellen eines Feinplanums\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellen einer ebenen, feinkr\'FCmeligen und \tab vegetationstauglichen Oberfl\'E4che als Saatbett f\'FCr die \tab nachfolgende Einsaat\par
            \plain\fs20 -\tab Entfernen von Steinen > 50 mm, Wurzelresten und \tab Fremdstoffen\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenschonende Ausf\'FChrung nur bei geeigneter \tab Witterung und tragf\'E4higem Untergrund\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und \tab Biotopstrukturen\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Ger\'E4te-, Material-, Transport-, Entsorgungs-, Personal- und Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Abtrag der Grasnarbe und Herstellung Saatbett für Blühstreifen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]340[end]
          [Menge]9000,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Fr\'E4sen der vorhandenen Gel\'E4ndeoberfl\'E4che zur Vorbereitung der Fl\'E4chen f\'FCr die Anlage einer Streuobstwiese im Rahmen der naturnahen Umgestaltung der Gr\'FCnfl\'E4che.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Fr\'E4sen der vorhandenen Gel\'E4ndeoberfl\'E4che mittels \tab geeigneter bodenschonender Ger\'E4te\par
            \plain\fs20 -\tab Bearbeitungstiefe: ca. 5\u8211 ?10 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges Auflockern und Durchmischen der \tab oberen Bodenschicht\par
            \plain\fs20 -\tab Zerkleinern vorhandener Vegetationsreste und \tab oberfl\'E4chlicher Bodenverkrustungen\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellen einer lockeren und vegetationstauglichen \tab Oberfl\'E4chenstruktur\par
            \plain\fs20 -\tab Entfernen st\'F6render grober Bestandteile, Steine > 50 \tab mm sowie oberfl\'E4chlicher Wurzelreste, soweit im \tab Zuge der Arbeiten anfallend\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassung an vorhandene Gel\'E4ndemodellierungen \tab einschlie\'DFlich hergestellter Senken\par
            \plain\fs20 -\tab Arbeiten bodenschonend und nur bei tragf\'E4higem, \tab trockenem Untergrund durchf\'FChren\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und \tab Biotopstrukturen\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-, Material-, Transport- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Fräsen der Geländeoberfläche für Streuobstwiese[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]350[end]
          [Menge]500,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Abtragen der vorhandenen Grasnarbe einschlie\'DFlich durchwurzelter Vegetationsschicht zur Herstellung der Wegtrasse f\'FCr einen naturnahen Rindenmulchweg einschlie\'DFlich Aufnahme, Verladung, Abtransport und ordnungsgem\'E4\'DFer Verwertung bzw. Entsorgung des anfallenden Materials.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Abtragen der vorhandenen Vegetationsdecke \tab einschlie\'DFlich durchwurzelter Oberbodenschicht\par
            \plain\fs20 -\tab Abtragstiefe: ca. 10 cm unter vorhandener \tab Gel\'E4ndeoberkante\par
            \plain\fs20 -\tab Wegbreite: ca. 2,50 m\par
            \plain\fs20 -\tab Wegl\'E4nge: ca. 200 m\par
            \plain\fs20 -\tab Laden des anfallenden Materials\par
            \plain\fs20 -\tab Abtransport und fachgerechte Verwertung bzw. \tab Entsorgung\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellen einer gleichm\'E4\'DFigen Rohplanumsfl\'E4che als \tab Vorbereitung f\'FCr den weiteren Wegeaufbau\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenschonende Ausf\'FChrung nur bei tragf\'E4higem \tab und ausreichend trockenem Untergrund\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und \tab vorhandener Biotopstrukturen\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-,  Transport-, Entsorgungs- und Personalkosten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 DIN 18915 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? Bodenarbeiten\u8220 ?\par
            \plain\fs20 einschl\'E4gige ATV der VOB/C in der jeweils g\'FCltigen Fassung\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abrechnung:\line nach bearbeiteter Fl\'E4che\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Abtrag und Abfuhr der Grasnarbe für Rindenmulchweg[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]360[end]
          [Menge]500,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen des Planums f\'FCr die Wegtrasse durch Bodenaushub nach erfolgtem Abtrag der Vegetationsschicht zur Vorbereitung des Wegeaufbaus f\'FCr einen naturnahen Rindenmulchweg.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab L\'F6sen und Ausheben des anstehenden Bodens \tab entlang der vorgesehenen Wegtrasse\par
            \plain\fs20 -\tab Aushubtiefe: ca. 5 cm unter Unterkante des zuvor \tab hergestellten Rohplanums\par
            \plain\fs20 -\tab Wegbreite: ca. 2,50 m\par
            \plain\fs20 -\tab Wegl\'E4nge: ca. 200 m\par
            \plain\fs20 -\tab Laden des anfallenden Aushubmaterials\par
            \plain\fs20 -\tab Abtransport und fachgerechte Verwertung bzw. \tab Entsorgung des \'FCbersch\'FCssigen Materials\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellen eines gleichm\'E4\'DFigen, tragf\'E4higen Planums\par
            \plain\fs20 -\tab Ausbildung der Wegtrasse entsprechend den \tab Planunterlagen\par
            \plain\fs20 -\tab Feinprofilierung einschlie\'DFlich Anpassung an \tab angrenzende Gel\'E4ndeoberfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenschonende Ausf\'FChrung bei geeigneter \tab Witterung und tragf\'E4higem Untergrund\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-,  Transport-, Entsorgungs- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Bodenaushub für Rindenmulchweg[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]370[end]
          [Menge]130,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Abtragen der vorhandenen Grasnarbe einschlie\'DFlich durchwurzelter Vegetationsschicht zur Herstellung einer Wegtrasse f\'FCr eine wassergebundene Wegedecke einschlie\'DFlich Aufnahme, Verladung, Abtransport und ordnungsgem\'E4\'DFer Verwertung bzw. Entsorgung des anfallenden Materials.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Abtragen der vorhandenen Vegetationsdecke \tab einschlie\'DFlich durchwurzelter Oberbodenschicht\par
            \plain\fs20 -\tab Abtragstiefe: ca. 10 cm unter vorhandener \tab Gel\'E4ndeoberkante\par
            \plain\fs20 -\tab L\'F6sen, Laden und Abtransport des anfallenden \tab Materials\par
            \plain\fs20 -\tab Fachgerechte Verwertung bzw. Entsorgung \tab einschlie\'DFlich aller Geb\'FChren\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung eines gleichm\'E4\'DFigen Rohplanums als \tab Vorbereitung f\'FCr den weiteren Wegeaufbau\par
            \plain\fs20 -\tab Grobe Profilierung und Anpassung an angrenzende \tab Gel\'E4ndeoberfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Arbeiten bodenschonend und nur bei tragf\'E4higem, \tab ausreichend trockenem Untergrund durchf\'FChren\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und \tab vorhandener Biotopstrukturen\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-, Material-, Transport- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Abtrag und Abfuhr der Grasnarbe für wassergebundene Wegedecke[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]380[end]
          [Menge]130,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen des Planums f\'FCr die Wegtrasse durch Bodenaushub nach erfolgtem Abtrag der Vegetationsschicht zur Vorbereitung des Unterbaus einer wassergebundenen Wegedecke.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab L\'F6sen und Ausheben des anstehenden Bodens \tab innerhalb der vorgesehenen Wegtrasse\par
            \plain\fs20 -\tab Aushubtiefe: ca. 15 cm unter Unterkante des zuvor \tab hergestellten Rohplanums\par
            \plain\fs20 -\tab Laden des anfallenden Bodenmaterials\par
            \plain\fs20 -\tab Abtransport und fachgerechte Verwertung bzw. \tab Entsorgung des \'FCbersch\'FCssigen Materials \tab einschlie\'DFlich aller anfallenden Geb\'FChren\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung eines gleichm\'E4\'DFigen, tragf\'E4higen \tab Planums als Grundlage f\'FCr den nachfolgenden \tab Wegeaufbau\par
            \plain\fs20 -\tab Feinprofilierung und Anpassung an angrenzende \tab Gel\'E4ndeoberfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung der erforderlichen Trassenform gem\'E4\'DF \tab Planunterlagen\par
            \plain\fs20 -\tab Arbeiten bodenschonend und nur bei tragf\'E4higem \tab und ausreichend trockenem Untergrund durchf\'FChren\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und \tab vorhandener Biotopstrukturen\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-, Material-, Transport- und Personalkosten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab DIN 18915 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? \tab Bodenarbeiten\u8220 ?\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Bodenaushub für Wassergebundene Wegedecke[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
      #end[LVBereich]
      #begin[LVBereich]
        [OZ]4[end]
        [Bez]Wege[end]
        #begin[Position]
          [OZ]410[end]
          [Menge]600,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Liefern und fachgerechtes Verlegen eines wasserdurchl\'E4ssigen, verrottungsbest\'E4ndigen Trenn- und Filtervlieses als Trennlage zwischen Untergrund und Belagsmaterial f\'FCr den herzustellenden Rindenmulchweg.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung eines mechanisch verfestigten Geotextils \tab (Filter- und Trennvlies)\par
            \plain\fs20 -\tab Fl\'E4chengewicht: mindestens ca. 150\u8211 ?200 g/m\'B2\par
            \plain\fs20 -\tab Wasserdurchl\'E4ssig, verrottungsbest\'E4ndig und f\'FCr den \tab Einsatz im Landschaftsbau geeignet\par
            \plain\fs20 -\tab Verlegen auf dem vorbereiteten Planum\par
            \plain\fs20 -\tab Seitlicher \'DCberstand \'FCber die Wegekante von ca. \tab 20\u8211 ?25 cm je Seite\par
            \plain\fs20 -\tab Ausbildung erforderlicher \'DCberlappungen von \tab mindestens 20 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Zuschneiden, Anpassen und faltenfreie Verlegung\par
            \plain\fs20 -\tab Einschlie\'DFlich aller Verschnittanteile, \'DCberst\'E4nde und \tab\'DCberlappungen\par
            \plain\fs20 - \tab Schutz vor Verschiebungen bis zum Einbau des \tab Obermaterials\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Material-, Transport-, Ger\'E4te- und Personalkosten.\par
            \wpparid0\plain\fs20 Abrechnung nach tats\'E4chlich verlegter Vliesfl\'E4che einschlie\'DFlich \'DCberlappungen, \'DCberst\'E4nden und Verschnitt.\par
            \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab FLL-Empfehlungen f\'FCr Landschaftsbauarbeiten\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Trenn- und Filtervlies für Rindenmulchweg liefern und verlegen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]420[end]
          [Menge]500,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen eines naturnahen Fu\'DFweges innerhalb der Gr\'FCnfl\'E4che als Rindenmulchweg einschlie\'DFlich Lieferung und Einbau des Belagsmaterials auf vorbereitetem Untergrund.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung eines Fu\'DFweges auf dem zuvor \tab vorbereiteten Planum\par
            \plain\fs20 -\tab Wegbreite: ca. 2,50 m\par
            \plain\fs20 -\tab Wegl\'E4nge: ca. 200 m\par
            \plain\fs20 -\tab Gesamtfl\'E4che: ca. 500 m\'B2\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau von naturbelassenem \tab Rindenmulch bzw. Holzh\'E4ckselmaterial aus \tab unbehandeltem Nadelholz\par
            \plain\fs20 -\tab Korngr\'F6\'DFe: ca. 10\u8211 ?40 mm\par
            \plain\fs20 -\tab Einbaust\'E4rke: ca. 10 cm lose eingebaut\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges Verteilen und Profilieren des \tab Belagsmaterials\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung einer ebenen, trittsicheren Oberfl\'E4che\par
            \plain\fs20 -\tab Ausbildung eines Quergef\'E4lles von ca. 2\u8211 ?3 %\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassung an vorhandene Gel\'E4ndeformen\par
            \plain\fs20 -\tab\'DCberg\'E4nge an angrenzende Wege und Fl\'E4chen \tab h\'F6hengleich herstellen\par
            \plain\fs20 -\tab Nachprofilierung und Nachverdichtung durch Nutzung \tab bzw. leichtes Andr\'FCcken ohne maschinelle \tab Verdichtung des Belagsmaterials\par
            \plain\fs20 -\tab Arbeiten bodenschonend und entsprechend den \tab\'F6rtlichen Gegebenheiten ausf\'FChren\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-, Material-, Liefer-, Transport- und Personalkosten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab einschl\'E4gigen FLL-Empfehlungen f\'FCr Landschaftsbauarbeiten\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Herstellung eines Rindenmulchweges[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]430[end]
          [Menge]130,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen einer Schottertragschicht als Unterbau f\'FCr eine wassergebundene Wegedecke einschlie\'DFlich Lieferung, profilgerechtem Einbau und Verdichtung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau eines g\'FCte\'FCberwachten \tab Mineralgemisches 0/32\par
            \plain\fs20 -\tab Material entsprechend den Anforderungen f\'FCr \tab ungebundene Tragschichten\par
            \plain\fs20 -\tab Einbaudicke: 20 cm (verdichtete Schichtdicke)\par
            \plain\fs20 -\tab Profilgerechtes Verteilen und lagenweiser Einbau\par
            \plain\fs20 -\tab Verdichten bis zu einem Verdichtungsgrad von \u8805 ? 98 \tab % DPr\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung eines gleichm\'E4\'DFigen und tragf\'E4higen \tab Unterbaus\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung eines Quergef\'E4lles von ca. 2,5 %\par
            \plain\fs20 -\tab Einhaltung der zul\'E4ssigen Ebenheitstoleranzen \tab gem\'E4\'DF DIN 18202\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassung an angrenzende Fl\'E4chen und \tab Wegeanschl\'FCsse\par
            \plain\fs20 -\tab Arbeiten auf vorbereitetem Planum\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich Lieferung s\'E4mtlicher Materialien, Einbau, Verdichtung, Transport sowie aller Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Schottertragschicht 0/32 für wassergebundene Wegedecke herstellen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]440[end]
          [Menge]130,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen einer dynamischen Schicht als Zwischenlage f\'FCr den Aufbau einer wassergebundenen Wegedecke einschlie\'DFlich Lieferung, Einbau und Verdichtung des Materials.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau eines gebrochenen \tab Mineralgemisches 0/16\par
            \plain\fs20 -\tab Material geeignet f\'FCr den Aufbau wassergebundener \tab Wegedecken\par
            \plain\fs20 -\tab Einbaudicke: 6 cm (verdichtete Schichtdicke)\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges Verteilen und profilgerechtes \tab Einbauen\par
            \plain\fs20 -\tab Erforderliches Befeuchten des Materials zur \tab Erreichung einer fachgerechten Verdichtung\par
            \plain\fs20 -\tab Lagenweises Verdichten mit geeigneten \tab Verdichtungsger\'E4ten\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung einer gleichm\'E4\'DFigen und tragf\'E4higen \tab Oberfl\'E4che\par
            \plain\fs20 -\tab Einhaltung der geplanten H\'F6hen- und \tab Gef\'E4llevorgaben\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung eines Quergef\'E4lles von ca. 2,5 %\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassung an angrenzende Bauteile und \tab Wegeanschl\'FCsse\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich Lieferung s\'E4mtlicher Materialien, Einbau, Verdichtung, Wassergaben, Transport sowie aller Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Dynamische Schicht 0/16 für wassergebundene Wegedecke herstellen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]450[end]
          [Menge]130,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen einer wassergebundenen Deckschicht einschlie\'DFlich Lieferung, Einbau, Profilierung und Verdichtung des Deckschichtmaterials auf vorbereiteter dynamischer Schicht.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau eines geeigneten \tab Mineralgemisches 0/4 (Brechsand-Splitt-Gemisch) \tab zur Herstellung einer wassergebundenen Wegedecke\par
            \plain\fs20 -\tab Material entsprechend den Anforderungen an \tab wassergebundene Wegedecken\par
            \plain\fs20 -\tab Einbaudicke: 5 cm (verdichtete Schichtdicke)\par
            \plain\fs20 -\tab Feinplanum herstellen\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges Verteilen und profilgerechtes \tab Einbauen\par
            \plain\fs20 -\tab Erforderliche Wassergaben zur Erzielung einer \tab geschlossenen Oberfl\'E4che\par
            \plain\fs20 -\tab Mehrmaliges Verdichten mit geeigneten \tab Verdichtungsger\'E4ten\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung einer geschlossenen, ebenen, trittfesten \tab und standsicheren Oberfl\'E4che\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung eines Quergef\'E4lles von ca. 2,5 %\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassung an angrenzende Fl\'E4chen, Anschl\'FCsse \tab und \'DCberg\'E4nge\par
            \plain\fs20 -\tab Oberfl\'E4che geeignet f\'FCr gelegentliche Befahrung \tab durch Pflege- und Unterhaltungsfahrzeuge\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich Lieferung s\'E4mtlicher Materialien, Wassergaben, Einbau, Verdichtung, Transport sowie aller Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Deckschicht für wassergebundene Wegedecke herstellen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
      #end[LVBereich]
      #begin[LVBereich]
        [OZ]5[end]
        [Bez]Ausstattung/ Biotopstruktur[end]
        #begin[Position]
          [OZ]510[end]
          [Menge]4,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Lieferung und fachgerechte Aufstellung von standfesten Insektenhotels auf freistehenden Pfosten oder Gestellen. Die Insektenhotels bestehen aus witterungsbest\'E4ndigem, unbehandeltem Hartholz, L\'E4rche oder Douglasie, verschraubt oder verzapft, mit Dachschutz aus Holz oder Blech.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Frontfl\'E4che: mind. 1,0 \'D7 1,2\u8239 ?m\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Gesamth\'F6he inkl. Gestell: ca. 1,8\u8239 ?m, Aufstellh\'F6he \'FCber Gel\'E4nde mind. 1,2\u8239 ?m.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Nisthilfen: Hartholzbohrst\'FCcke \'D8 2\u8211 ?9\u8239 ?mm, Schilfrohrb\'FCndel, hohle Pflanzenst\'E4ngel, Tonziegel und Lehmfl\'E4chen, fachgerecht eingebaut, ohne chemische Behandlung oder scharfe Kanten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Aufstellung an sonnigem, windgesch\'FCtztem Standort, Front nach S\'FCd/S\'FCdost, standsicher verankert (Pfosten einrammen oder punktuelle Fundamente).\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abstimmung des genauen Standortes mit der Bauleitung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20\'DCbergabe in funktionsf\'E4higem Zustand.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF: FLL-Empfehlungen \u8222 ?Lebensr\'E4ume f\'FCr Insekten\u8220 ?, BfN-Leitlinien Insektenschutz, g\'FCltiger DIN f\'FCr Holzbauten im Au\'DFenbereich.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Lieferung und Aufstellung von Insektenhotels[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]520[end]
          [Menge]8,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Lieferung, Antransport und fachgerechter Einbau von frost- und witterungsbest\'E4ndigem, gebrochenem oder unbehauenem Naturstein (z.\u8239 ?B. Granit, Basalt, Sandstein) zur Herstellung von lockeren Steinhaufen als strukturreiche Kleinhabitate f\'FCr Amphibien, Reptilien und Insekten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Steingr\'F6\'DFen: ca. 100\u8211 ?300\u8239 ?mm, St\'FCckgewicht 5\u8211 ?40\u8239 ?kg, \tab keine scharfkantigen Bruchsteine, keine \tab Zementanhaftungen oder Recyclingmaterialien.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Fl\'E4che: ca. 10 \u8239 ?m\'B2 pro Haufen, H\'F6he ca. 0,5\u8211 ?1,0\u8239 ?m\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Unterbau: ggf. Grobschotter oder grobes Kiesbett, \tab falls von Bauleitung gefordert\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Einbau in gut drainierter, m\'F6glichst sonniger Lage, \tab mit lockerer Aufschichtung; Hohlr\'E4ume in unteren \tab Lagen belassen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Kein M\'F6rtel, keine Verfugung, offene Struktur ohne \tab Bepflanzung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Standortabstimmung mit Bauleitung, \tab Ber\'FCcksichtigung von Biotopschutz, \tab Eingriffsregelungen und Schonzeiten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF: FLL-Empfehlungen zur naturnahen Gestaltung von Sekund\'E4rhabitaten und den Anforderungen des Arten- und Biotopschutzes.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Herstellung von Steinhaufen zur Förderung von Amphibien und Insekten[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]530[end]
          [Menge]5,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\wpparid0\plain\fs20\cf15 Herstellung eines Sandariums als Nisthabitat f\'FCr Wildbienen und andere bodennistende Insekten\par
            \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf15\par
            \wpparid0\plain\fs20\cf15 Herstellung einer offenen, besonnten Sandfl\'E4che (Sandarium) zur F\'F6rderung bodennistender Insektenarten (z.\u8239 ?B. Wildbienen, Grabwespen) durch Anlage einer geeigneten Substratschicht aus n\'E4hrstoffarmem, durchl\'E4ssigem Sand.\par
            \pard\plain\wpparid0\plain\fs20\cf15\par
            \sa150\plain\fs20\cf15 -\tab Fl\'E4chengr\'F6\'DFe: ca. 20 m\'B2 \par
            \plain\fs20\cf15 -\tab Aushub: Entfernung der vorhandenen \tab Vegetationsdecke und des Oberbodens auf ca. \tab 30-40 cm Tiefe\par
            \plain\fs20\cf15 -\tab F\'FCllung: Einbau von gewaschenem, kalkarmem, \tab n\'E4hrstoffarmem, m\'F6glichst feink\'F6rnigem Sand \tab (K\'F6rnung 0-2 mm oder 0-4 mm)\par
            \plain\fs20\cf15 -\tab Aufbauh\'F6he: mind. 30 cm Sandauftrag\par
            \plain\fs20\cf15 -\tab Form: naturnah, unregelm\'E4\'DFig geformt (keine \tab rechteckige Fl\'E4che), leicht modelliert\par
            \plain\fs20\cf15 -\tab Lage: vollsonnig, m\'F6glichst windgesch\'FCtzt, S\'FCd- oder -\tab S\'FCdostausrichtung\par
            \plain\fs20\cf15 -\tab Zugang: m\'F6glichst nicht begehbar, keine Beschattung \tab durch Geh\'F6lze\par
            \plain\fs20\cf15 Lieferung und fachgerechte Einbringung des Sandmaterials, Abfuhr und Entsorgung des Aushubmaterials inbegriffen\par
            \pard\plain\sa150\plain\fs20\cf15\par
            \plain\fs20\cf15 Besondere Hinweise:\par
            \plain\fs20\cf15 Lage mit Bauleitung abstimmen\par
            \plain\fs20\cf15 Fl\'E4che vor Trittsch\'E4den sch\'FCtzen (ggf. mit Pfosten oder Steinen kennzeichnen)\par
            \plain\fs20\cf15 Sand nicht mit Mutterboden oder Humus vermengen\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Herstellung eines Sandariums als Nisthabitat[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]540[end]
          [Menge]400,000[end]
          [ME]lfm[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Herstellen einer Benjeshecke als naturnahe Biotopstruktur zur F\'F6rderung der Biotopvernetzung und Schaffung von Habitatstrukturen innerhalb der Gr\'FCnfl\'E4che.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung einer Benjeshecke durch Einbau und \tab lockeres Aufschichten von Astwerk, Geh\'F6lzschnitt \tab und Strauchmaterial\par
            \plain\fs20 -\tab Breite der Hecke: ca. 1,50\u8211 ?2,00 m\par
            \plain\fs20 -\tab H\'F6he der Hecke: ca. 1,20 m\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung einer lockeren und dauerhaft \tab durchl\'E4ssigen Struktur\par
            \plain\fs20 -\tab Gew\'E4hrleistung der Durchl\'E4ssigkeit f\'FCr Licht, Luft und \tab Wasser\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges schichtweises Einbringen des \tab Materials\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassung an Gel\'E4nde und vorhandene \tab Vegetationsstrukturen\par
            \plain\fs20 -\tab Erhalt vorhandener Vegetation au\'DFerhalb des \tab Arbeitsbereiches\par
            \plain\fs20 -\tab Abstimmung des genauen Verlaufes mit der \tab Bauleitung vor Ort\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-, Material-, Liefer-, Transport- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Herstellung einer Benjeshecke zur Biotopvernetzung[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]550[end]
          [Menge]270,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Liefern und fachgerechtes Einbauen von Eichenspaltpf\'E4hlen zur Stabilisierung und Ausbildung einer Benjeshecke als naturnahe Biotopstruktur.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung von naturbelassenen Eichenspaltpf\'E4hlen\par
            \plain\fs20 -\tab Holzart: Eiche\par
            \plain\fs20 -\tab Dauerhaftigkeitsklasse: Klasse 2 gem\'E4\'DF DIN EN 350\par
            \plain\fs20 -\tab R\'FCckenbreite: ca. 15\u8211 ?20 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Pfahll\'E4nge: ca. 2,00 m\par
            \plain\fs20 -\tab Einbindetiefe: mindestens 0,60\u8211 ?0,80 m\par
            \plain\fs20 -\tab Sichtbarer \'DCberstand: ca. 1,20 m, angepasst an die \tab geplante Heckenh\'F6he\par
            \plain\fs20 -\tab Setzen der Pf\'E4hle lot- und fluchtgerecht\par
            \plain\fs20 -\tab Anordnung der Pfosten paarweise beidseitig der \tab Heckenstruktur\par
            \plain\fs20 -\tab Pfostenabstand: max. 1,50 m\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellen erforderlicher Pfostenl\'F6cher bzw. \tab Einrammen der Pf\'E4hle in tragf\'E4higen Untergrund\par
            \plain\fs20 -\tab Verf\'FCllen und Verdichten des anstehenden Bodens\par
            \plain\fs20 -\tab Ausrichten und standsicheres Befestigen der Pfosten\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Material-, Ger\'E4te-, Transport- und Personalkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Lieferung und Einbau von Eichenspaltpfählen für Benjeshecke[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]560[end]
          [Menge]15,000[end]
          [ME]Std[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Einarbeiten von bereitgestelltem Geh\'F6lzschnittmaterial in die herzustellende Benjeshecke einschlie\'DFlich Transport innerhalb des Baufeldes sowie fachgerechtem Einbringen und Strukturieren des Materials.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Aufnehmen und Transportieren des bereitgestellten \tab Geh\'F6lzschnittmaterials innerhalb des Baufeldes zur \tab Benjeshecke\par
            \plain\fs20 -\tab Schnittgut bestehend aus Astwerk, Zweigen und \tab Strauchmaterial aus dem Projektbereich\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges Aufschichten und fachgerechtes \tab Einflechten des Materials in die vorhandene \tab Heckenstruktur\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung einer lockeren, stabilen und \'F6kologisch \tab wirksamen Struktur\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFige Verteilung des Materials \'FCber den \tab gesamten Heckenverlauf\par
            \plain\fs20 -\tab Einpassen und Ausrichten einzelner Geh\'F6lzteile zur \tab Stabilisierung der Heckenstruktur\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenschonendes Arbeiten unter Schutz \tab angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und vorhandener \tab Biotopstrukturen\par
            \plain\fs20 -\tab Entfernen und ordnungsgem\'E4\'DFe Entsorgung nicht \tab verwertbarer Reststoffe\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-, Transport- und Personalkosten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abrechnung:\line nach tats\'E4chlich geleisteten Arbeitsstunden\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Einarbeiten von Schnittgut in die Benjeshecke[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]570[end]
          [Menge]500,000[end]
          [ME]m³[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Liefern von geeignetem, unbelastetem Geh\'F6lzschnittmaterial zur Herstellung einer Benjeshecke als naturnahe Biotopstruktur.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung von geeignetem Ast-, Zweig- und \tab Geh\'F6lzschnittmaterial zur lagenweisen Herstellung \tab einer Benjeshecke\par
            \plain\fs20 -\tab Materialmenge ausreichend zur Herstellung einer \tab Benjeshecke mit den vorgesehenen Abmessungen \tab gem\'E4\'DF Planunterlagen\par
            \plain\fs20 -\tab Richtwert Materialzusammensetzung:\par
            \plain\fs20\tab - ca. 50 % Weichholz (z. B. Weide, Pappel, Birke)\par
            \plain\fs20\tab - ca. 50 % Hartholz (z. B. Eiche, Buche, Hainbuche, \tab\tab    Obstgeh\'F6lze)\par
            \plain\fs20 -\tab Ast- und Stammst\'FCcke mit unterschiedlichen \tab Durchmessern von ca. 1\u8211 ?15 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Unterschiedliche L\'E4ngen zur Ausbildung einer \tab stabilen und strukturreichen Schichtung\par
            \plain\fs20 -\tab Material frei von:\par
            \plain\fs20\tab - Wurzelst\'F6cken\par
            \plain\fs20\tab - Fremdstoffen\par
            \plain\fs20\tab - behandeltem Holz\par
            \plain\fs20\tab - schadstoffbelasteten Bestandteilen\par
            \plain\fs20\tab - invasiven oder nicht zugelassenen Pflanzenarten\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung frei Baustelle\par
            \plain\fs20 -\tab Abladen und seitliches Lagern innerhalb des durch \tab die Bauleitung festgelegten Bereichs\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Material-, Liefer-, Transport- und Nebenkosten.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Lieferung von Schnittgut für Benjeshecke[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]580[end]
          [Menge]1,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Sitz-/Liegebank f\'FCr \'F6ffentliche Freianlagen liefern und fachgerecht nach Herstellervorgaben des angebotenen Fabrikats montieren, einschlie\'DFlich aller erforderlichen Nebenleistungen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang einschlie\'DFlich:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab s\'E4mtlicher Erdarbeiten\par
            \plain\fs20 -\tab Herstellung erforderlicher Fundamente\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau aller Befestigungs- und \tab Verbindungsmittel\par
            \plain\fs20 -\tab Anpassung und Wiederherstellung angrenzender \tab Oberfl\'E4chen und Bodenbel\'E4ge\par
            \plain\fs20 -\tab Einbau \'FCbersch\'FCssigen Bodens in Gel\'E4ndefehlstellen \tab bzw. Verteilung auf der Baustelle nach Vorgabe der \tab Bauleitung\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Technische Anforderungen:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Ergonomisch geformte Sitz-/Liegefl\'E4che f\'FCr den \tab Au\'DFenbereich\par
            \plain\fs20 -\tab Unterkonstruktion aus Stahl oder gleichwertigem \tab Material\par
            \plain\fs20 -\tab Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem\'E4\'DF DIN \tab EN ISO 1461 oder gleichwertig\par
            \plain\fs20 -\tab Zus\'E4tzliche Pulverbeschichtung/Farbbeschichtung, \tab Farbton nach Planungsvorgabe\par
            \plain\fs20 -\tab Sitz-/Liegefl\'E4che aus dauerhaftem FSC\'AE- oder PEFC-\tab zertifiziertem Hartholz oder gleichwertigem Material\par
            \plain\fs20 -\tab Oberfl\'E4che naturbelassen oder werkseitig behandelt \tab gem\'E4\'DF Herstellerstandard\par
            \plain\fs20 -\tab Verbindungsmittel und Befestigungselemente aus \tab korrosionsbest\'E4ndigem Material\par
            \plain\fs20 -\tab Zur festen Verankerung auf Fundamenten geeignet\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abmessungen:\par
            \plain\fs20 -\tab L\'E4nge: ca. 175\u8211 ?185 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Breite: ca. 100\u8211 ?115 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Sitzh\'F6he/Einstiegsh\'F6he: ca. 40\u8211 ?45 cm\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Sitz-/ Liegebank liefern und montieren[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
      #end[LVBereich]
      #begin[LVBereich]
        [OZ]6[end]
        [Bez]Vegetation[end]
        #begin[Position]
          [OZ]610[end]
          [Menge]40,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Liefern und fachgerechtes Pflanzen von standortgerechten und regional bew\'E4hrten Obstgeh\'F6lzen zur Entwicklung einer extensiv gepflegten Streuobstwiese.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung von Obstgeh\'F6lzen (z. B. Apfel, Birne, \tab Kirsche, Zwetschge) in qualit\'E4tsgerechter Ausf\'FChrung\par
            \plain\fs20 -\tab Qualit\'E4t: Halbstamm, Containerware\par
            \plain\fs20 -\tab Stammumfang: 6\u8211 ?8 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Kronenansatz: ca. 120\u8211 ?140 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Baumh\'F6he: ca. 2,0\u8211 ?2,5 m\par
            \plain\fs20 -\tab Ausheben und Herstellen der Pflanzgruben\par
            \plain\fs20 -\tab Pflanzgrubengr\'F6\'DFe: ca. 80 \'D7 80 \'D7 60 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenlockerung im Pflanzbereich\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau strukturstabilen \tab Pflanzsubstrates bzw. Bodenverbesserungsmaterials, \tab soweit erforderlich\par
            \plain\fs20 -\tab Fachgerechtes Einsetzen und Ausrichten der \tab Geh\'F6lze\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau eines niedrigen \tab Dreibocksystems aus gesch\'E4ltem, haltbarem \tab Rundholz einschlie\'DFlich Verbindungselementen\par
            \plain\fs20 -\tab Fachgerechtes Anbinden mittels geeignetem \tab Gurtband oder Kokosstrick\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung und Einbau eines Einzelschutzes gegen \tab Wildverbiss (Drahth\'FClle oder gleichwertig)\par
            \plain\fs20 -\tab Erstbew\'E4sserung mit ca. 40\u8211 ?60 l Wasser je Geh\'F6lz\par
            \plain\fs20 -\tab Abstimmung von Sorten und Standorten mit der \tab Bauleitung vor Ausf\'FChrung\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Materialien, Nebenleistungen, Ger\'E4te-, Transport- und Personalkosten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab DIN 18916 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? \tab Pflanzen und Pflanzarbeiten\u8220 ?\par
            \plain\fs20 -\tab FLL-Empfehlungen f\'FCr Baumpflanzungen und \tab Obstgeh\'F6lze\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Lieferung und Pflanzung von Obstgehölzen, Halbstamm, im Container[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]620[end]
          [Menge]40,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Lieferung und fachgerechte Pflanzung von standortgerechte und regional bew\'E4hrte Hochstamm-Obstgeh\'F6lze (z. B. Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge) in qualit\'E4tsgerechter Ausf\'FChrung zur Anlage einer extensiven Streuobstwiese.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Qualit\'E4t: Hochstamm, im Container, \tab Stammumfang 8\u8211 ?10 cm, Kronenansatz ca. 180\u8211 ?200 \tab cm, Baumh\'F6he ca. 2,5\u8211 ?3,0 m, robust und sortenecht\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Pflanzgrube: mind. 100 \'D7 100 \'D7 80 cm, \tab Bodenlockerung, ggf. Bodenverbesserung mit \tab strukturstabiler Pflanzerde oder Kompost nach DIN \tab 18915\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Einbau eines Dreibock-Pfahlsystems aus gesch\'E4ltem \tab Rundholz (ca. 250 cm), fachgerechtes Anbinden mit \tab Kokosstrick oder Gurtband\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Einzelschutz gegen Wildverbiss durch verzinkte \tab Drahth\'FClle, fest im Boden verankert\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Kr\'E4ftige Erstbew\'E4sserung (ca. 60\u8211 ?80 L Wasser je \tab Baum) nach Pflanzung\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Abstimmung der Pflanzorte, Sorten und Unterlagen \tab mit der Bauleitung\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF: DIN 18916 \u8222 ?Vegetationstechnik \u8211 ? Pflanzung von Geh\'F6lzen\u8220 ?, ZTV-Baumpflege (aktuelle Fassung) und FLL-Empfehlungen f\'FCr Obstgeh\'F6lze im \'F6ffentlichen Gr\'FCn.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Lieferung und Pflanzung von Obstgehölzen, Hochstamm, im Container[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]630[end]
          [Menge]7500,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Liefern und Eins\'E4en einer mehrj\'E4hrigen, standortgerechten und regionaltypischen Bl\'FChmischung zur Entwicklung einer extensiven Bl\'FChwiese auf vorbereiteten Fl\'E4chen. \par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung einer mehrj\'E4hrigen Saatgutmischung mit \tab\'FCberwiegend heimischen Wildkr\'E4utern und Gr\'E4sern\par
            \plain\fs20 -\tab Verwendung von zertifiziertem Regio-Saatgut \tab entsprechend den jeweils geltenden Anforderungen\par
            \plain\fs20 -\tab Das Saatgut ist entsprechend dem f\'FCr den \tab Projektstandort geltenden Ursprungsgebiet \tab bereitzustellen.\par
            \plain\fs20 -\tab Saatgutmischung geeignet f\'FCr extensive Wiesen- und \tab Bl\'FChfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges Ausbringen des Saatgutes\par
            \plain\fs20 -\tab Aussaatst\'E4rke: ca. 5\u8211 ?8 g/m\'B2\par
            \plain\fs20 -\tab Saatgut oberfl\'E4chennah einarbeiten\par
            \plain\fs20 -\tab Anschlie\'DFendes Anwalzen der Fl\'E4che zur Herstellung \tab eines ausreichenden Bodenschlusses\par
            \plain\fs20 -\tab Ausf\'FChrung im geeigneten Aussaatzeitraum (Fr\'FChjahr \tab oder Sp\'E4tsommer)\par
            \plain\fs20 -\tab Arbeiten nur bei geeigneter Witterung und \tab Bodenverh\'E4ltnissen\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich Lieferung s\'E4mtlicher Materialien, Saatgut, Ger\'E4te-, Transport- und Personalkosten sowie aller Nebenleistungen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab DIN 18917 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? \tab Rasen und Saatarbeiten\u8220 ?\par
            \plain\fs20 -\tab FLL-Empfehlungen f\'FCr Begr\'FCnungen mit \tab gebietseigenem Saatgut\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Einsaat einer Blühwiese[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]640[end]
          [Menge]2300,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Liefern und Eins\'E4en einer mehrj\'E4hrigen, artenreichen und standortgerechten Bl\'FChmischung auf vorbereiteten Fl\'E4chen zur Herstellung von Bl\'FChstreifen im Randbereich der Gr\'FCnfl\'E4che.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Lieferung einer mehrj\'E4hrigen, artenreichen \tab Saatgutmischung mit \'FCberwiegend heimischen \tab Wildkr\'E4utern und Gr\'E4sern\par
            \plain\fs20 -\tab Verwendung von zertifiziertem Regio-Saatgut \tab entsprechend den jeweils geltenden Anforderungen\par
            \plain\fs20 -\tab Das Saatgut ist entsprechend dem f\'FCr den \tab Projektstandort geltenden Ursprungsgebiet \tab bereitzustellen.\par
            \plain\fs20 -\tab Gleichm\'E4\'DFiges Ausbringen des Saatgutes auf \tab vorbereiteten Saatfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Aussaatst\'E4rke: ca. 2\u8211 ?3 g/m\'B2\par
            \plain\fs20 -\tab Oberfl\'E4chennahes Einarbeiten des Saatgutes\par
            \plain\fs20 -\tab Anschlie\'DFendes leichtes Anwalzen bzw. Andr\'FCcken \tab zur Herstellung eines ausreichenden Bodenschlusses\par
            \plain\fs20 -\tab Ausf\'FChrung bei geeigneter Witterung und geeigneten \tab Bodenverh\'E4ltnissen\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und \tab Biotopstrukturen w\'E4hrend der Arbeiten\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich Lieferung s\'E4mtlicher Materialien, Saatgut, Ger\'E4te-, Transport- und Personalkosten sowie aller Nebenleistungen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab DIN 18917 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? \tab Rasen- und Saatarbeiten\u8220 ?\par
            \plain\fs20 -\tab FLL-Empfehlungen f\'FCr Begr\'FCnungen mit \tab gebietseigenem Saatgut\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Lieferung und Einsaat von Blühstreifen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
      #end[LVBereich]
      #begin[LVBereich]
        [OZ]7[end]
        [Bez]Fertigstellungspflege[end]
        #begin[Position]
          [OZ]710[end]
          [Menge]200,000[end]
          [ME]Stck[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue64;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Fachgerechtes W\'E4ssern neu gepflanzter Obstgeh\'F6lze zur Sicherstellung des Anwachsens und zur Unterst\'FCtzung der Entwicklung w\'E4hrend der Fertigstellungspflege.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Bereitstellung s\'E4mtlicher erforderlicher Ger\'E4te und \tab Wassermengen\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung von Bew\'E4sserungsg\'E4ngen an neu \tab gepflanzten Obstgeh\'F6lzen\par
            \plain\fs20 -\tab Wassergabe gleichm\'E4\'DFig und langsam im \tab Wurzelbereich\par
            \plain\fs20 -\tab Wassermenge je Bew\'E4sserungsgang: ca. 50\u8211 ?80 l je \tab Obstgeh\'F6lz\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung unter Ber\'FCcksichtigung der Witterungs- \tab und Bodenverh\'E4ltnisse\par
            \plain\fs20 -\tab Vermeidung von Vern\'E4ssung, Abschwemmungen und \tab Besch\'E4digungen der Pflanzfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Sorgf\'E4ltige Durchf\'FChrung ohne Besch\'E4digung der \tab Geh\'F6lze, Anbindungen, Verbissschutzsysteme oder \tab angrenzender Vegetationsfl\'E4chen\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-, Material-, Wasser- und Personalkosten\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\par
            \plain\fs20 -\tab DIN 18916 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? \tab Pflanzen und Pflanzarbeiten\u8220 ?\par
            \plain\fs20 -\tab FLL-Empfehlungen f\'FCr Baumpflanzungen und \tab Fertigstellungspflege\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Wässern neu gepflanzter Obstgehölze[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]720[end]
          [Menge]7500,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Durchf\'FChrung einer fachgerechten Mahd einer artenreichen, extensiv genutzten Bl\'FChwiese zur Erhaltung und Entwicklung der Artenvielfalt sowie zur Reduzierung des N\'E4hrstoffeintrags.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung einer Mahd auf extensiv entwickelten \tab Bl\'FChfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Mahdzeitpunkt nach Abstimmung mit der Bauleitung, \tab in der Regel nach Abschluss der Hauptbl\'FCte\par
            \plain\fs20 -\tab Schnitth\'F6he: ca. 8\u8211 ?10 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Einsatz bodenschonender Ger\'E4te (z. B. \tab Balkenm\'E4her, Messerbalken oder gleichwertige \tab Ger\'E4te)\par
            \plain\fs20 -\tab Kein Einsatz von Mulchger\'E4ten\par
            \plain\fs20 -\tab Belassen des Schnittgutes auf der Fl\'E4che zur \tab Samenausreife und Selbstaussaat f\'FCr mehrere Tage \tab (i. d. R. 2\u8211 ?3 Tage)\par
            \plain\fs20 -\tab Anschlie\'DFende vollst\'E4ndige Aufnahme, Laden und \tab Abtransport des M\'E4hguts\par
            \plain\fs20 -\tab Fachgerechte Entsorgung bzw. Verwertung des \tab M\'E4hgutes\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und \tab Biotopstrukturen\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung nur bei geeigneten Witterungs- und \tab Bodenverh\'E4ltnissen\par
            \plain\fs20 -\tab Vorlage eines Arbeitsnachweises mit Datum und \tab bearbeiteter Fl\'E4che\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen sowie Ger\'E4te-, Material-, Transport- und Personalkosten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab DIN 18919 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? \tab Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von \tab Gr\'FCnfl\'E4chen\u8220 ?\par
            \plain\fs20 -\tab FLL-Empfehlungen zur Pflege extensiver \tab Wiesenfl\'E4chen\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Mahd einer artenreichen Blühwiese einschließlich Beräumung des Mähguts[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]730[end]
          [Menge]2300,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Durchf\'FChrung von Pflegema\'DFnahmen auf neu angelegten Bl\'FChstreifen w\'E4hrend der Fertigstellungspflege zur Unterst\'FCtzung der Entwicklung einer artenreichen Vegetation und zur Reduzierung unerw\'FCnschter Konkurrenzvegetation.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Kontrolle der Bl\'FChstreifen auf unerw\'FCnschte \tab Konkurrenzvegetation\par
            \plain\fs20 -\tab Entfernen bzw. Zur\'FCckdr\'E4ngen stark \tab konkurrenzbildender Pflanzenarten (z. B. dominante \tab Gr\'E4ser, Brombeeren, Disteln oder sonstige \tab unerw\'FCnschte Aufw\'FCchse)\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung eines erforderlichen Schr\'F6pf- bzw. \tab Pflegeschnittes bei \'FCberm\'E4\'DFigem \tab Konkurrenzaufwuchs\par
            \plain\fs20 -\tab Schnitth\'F6he: ca. 8\u8211 ?10 cm\par
            \plain\fs20 -\tab Aufnahme, Laden und fachgerechter Abtransport des \tab anfallenden Schnittgutes\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz der anges\'E4ten Bl\'FChpflanzen sowie \tab angrenzender Vegetationsfl\'E4chen\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung der Arbeiten nur bei geeigneten \tab Witterungs- und Bodenverh\'E4ltnissen\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenschonende Arbeitsweise mit geeigneten \tab Ger\'E4ten\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Ger\'E4te-, Material-, Transport- und Personalkosten sowie aller Nebenleistungen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab DIN 18919 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? \tab Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von \tab Gr\'FCnfl\'E4chen\u8220 ?\par
            \plain\fs20 -\tab FLL-Empfehlungen f\'FCr Ansaaten und extensive \tab Vegetationsfl\'E4chen\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Pflege von Blühstreifen während der Fertigstellungspflege[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]740[end]
          [Menge]400,000[end]
          [ME]m²[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Durchf\'FChrung einer einmaligen Kontrolle und Pflege der anges\'E4ten Uferb\'F6schungsfl\'E4chen innerhalb der Fertigstellungspflege zur Unterst\'FCtzung der Entwicklung der Zielvegetation.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Kontrolle der anges\'E4ten Fl\'E4chen nach erfolgtem \tab Auflauf der Vegetation\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung der Pflegekontrolle innerhalb von ca. \tab 6\u8211 ?8 Wochen nach Keimung bzw. Vegetationsbeginn\par
            \plain\fs20 -\tab Erkennen und Entfernen st\'F6render \tab Konkurrenzvegetation (z. B. Brombeeren, \tab Kanadische Goldrute, dominante Gr\'E4ser oder \tab sonstige unerw\'FCnschte Aufw\'FCchse)\par
            \plain\fs20 -\tab Entfernen einzelner unerw\'FCnschter Pflanzen durch \tab manuelle oder bodenschonende mechanische \tab Verfahren\par
            \plain\fs20 -\tab Kontrolle der Fl\'E4chen auf Fehlstellen, \tab Erosionserscheinungen und Entwicklungsst\'F6rungen\par
            \plain\fs20 -\tab Aufnahme, Laden und fachgerechter Abtransport des \tab anfallenden Pflanzenmaterials\par
            \plain\fs20 -\tab Bodenschonendes Arbeiten unter Ber\'FCcksichtigung \tab der B\'F6schungsstabilit\'E4t\par
            \plain\fs20 -\tab Schutz angrenzender Vegetationsfl\'E4chen und \tab Biotopstrukturen\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Die Uferbereiche sind nur zeitweise wasserf\'FChrend und entsprechend den \'F6rtlichen Boden- und Witterungsverh\'E4ltnissen zu bearbeiten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Ger\'E4te-, Material-, Transport- und Personalkosten sowie aller Nebenleistungen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Ausf\'FChrung gem\'E4\'DF:\par
            \plain\fs20 -\tab DIN 18919 \u8222 ?Vegetationstechnik im Landschaftsbau \u8211 ? \tab Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von \tab Gr\'FCnfl\'E4chen\u8220 ?\par
            \plain\fs20 -\tab FLL-Empfehlungen f\'FCr Ansaaten und \par
            \plain\fs20\tab Entwicklungs- / Fertigstellungspflege\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Einmalige Pflegekontrolle der Ansaat auf Uferböschungen[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
      #end[LVBereich]
      #begin[LVBereich]
        [OZ]8[end]
        [Bez]Stundenlohnarbeiten[end]
        #begin[Position]
          [OZ]810[end]
          [Menge]5,000[end]
          [ME]Std[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Bereitstellung eines qualifizierten Vorarbeiters f\'FCr Arbeiten im Rahmen zus\'E4tzlicher oder gesondert angeordneter Leistungen auf Anordnung der Bauleitung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Fachliche Anleitung und Koordination der \tab eingesetzten Arbeitskr\'E4fte\par
            \plain\fs20 -\tab Organisation und Abstimmung der Arbeitsabl\'E4ufe \tab innerhalb der Kolonne\par
            \plain\fs20 -\tab Unterst\'FCtzung bei Vermessungs-, Einrichtungs- und \tab Ausf\'FChrungsarbeiten\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung von Kontroll- und Abstimmungsarbeiten \tab im Zuge der Bauausf\'FChrung\par
            \plain\fs20 -\tab Bereitstellung der erforderlichen Arbeits- und \tab Kommunikationsmittel\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abrechnung erfolgt ausschlie\'DFlich f\'FCr tats\'E4chlich angeordnete und nachgewiesene Einsatzzeiten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdr\'FCckliche Anweisung der Bauleitung auszuf\'FChren und durch Arbeitsnachweise zu belegen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Vorarbeiterstunden[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]820[end]
          [Menge]5,000[end]
          [ME]Std[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Bereitstellung eines qualifizierten Facharbeiters f\'FCr Arbeiten im Rahmen zus\'E4tzlicher oder gesondert angeordneter Leistungen auf Anordnung der Bauleitung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Ausf\'FChrung fachbezogener Arbeiten im Landschafts- \tab und Tiefbau\par
            \plain\fs20 -\tab Unterst\'FCtzung bei Erd-, Pflanz-, Pflege- und \tab Wegebauarbeiten\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung von Anpassungs-, Nachbesserungs- \tab und Zusatzarbeiten\par
            \plain\fs20 -\tab Einsatz einschlie\'DFlich \'FCblicher pers\'F6nlicher \tab Arbeitsmittel\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abrechnung erfolgt ausschlie\'DFlich f\'FCr tats\'E4chlich angeordnete und nachgewiesene Einsatzzeiten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdr\'FCckliche Anweisung der Bauleitung auszuf\'FChren und durch Arbeitsnachweise zu belegen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Facharbeiterstunden[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]830[end]
          [Menge]5,000[end]
          [ME]Std[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Bereitstellung eines Helfers f\'FCr Arbeiten im Rahmen zus\'E4tzlicher oder gesondert angeordneter Leistungen auf Anordnung der Bauleitung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Unterst\'FCtzung bei Erd-, Pflanz-, Pflege- und \tab Landschaftsbauarbeiten\par
            \plain\fs20 -\tab Transport-, R\'E4um-, Reinigungs- und Hilfsarbeiten\par
            \plain\fs20 -\tab Unterst\'FCtzung bei Be- und Entladevorg\'E4ngen\par
            \plain\fs20 -\tab Einsatz einschlie\'DFlich \'FCblicher pers\'F6nlicher \tab Arbeitsmittel\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abrechnung erfolgt ausschlie\'DFlich f\'FCr tats\'E4chlich angeordnete und nachgewiesene Einsatzzeiten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdr\'FCckliche Anweisung der Bauleitung auszuf\'FChren und durch Arbeitsnachweise zu belegen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Helferstunden[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]840[end]
          [Menge]5,000[end]
          [ME]Std[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Bereitstellung eines Kettenbaggers bis 9 t Betriebsgewicht einschlie\'DFlich Bedienpersonal f\'FCr Arbeiten im Rahmen zus\'E4tzlicher oder gesondert angeordneter Leistungen auf Anordnung der Bauleitung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Bereitstellung und Einsatz eines Kettenbaggers bis \par
            \plain\fs20\tab 9 t Betriebsgewicht\par
            \plain\fs20 -\tab Einschlie\'DFlich Bedienpersonal\par
            \plain\fs20 -\tab Durchf\'FChrung von Erd-, Lade-, Aushub-, \tab Profilierungs- und Transportarbeiten innerhalb des \tab Baufeldes\par
            \plain\fs20 -\tab Einschlie\'DFlich Betriebsstoffe, Wartung und \'FCblicher \tab Verschlei\'DFteile\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abrechnung erfolgt ausschlie\'DFlich f\'FCr tats\'E4chlich angeordnete und nachgewiesene Einsatzzeiten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdr\'FCckliche Anweisung der Bauleitung auszuf\'FChren und durch Arbeitsnachweise zu belegen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Kettenbagger bis 9 t einschließlich Bediener[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
        #begin[Position]
          [OZ]850[end]
          [Menge]5,000[end]
          [ME]Std[end]
          #begin[Beschreibung]
            [Langtext]
            {\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Arial;}{\f1\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f2\fnil\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;}\ftnbj\sftnbj\sftnrstcont\nocolbal\sftnnar\saftnnar\fet0{\*\generator WPTools_6.250-PRM;}{\plain\fs20 Bereitstellung von Handger\'E4ten und Kleinger\'E4ten einschlie\'DFlich Bedienpersonal f\'FCr Arbeiten im Rahmen zus\'E4tzlicher oder gesondert angeordneter Leistungen auf Anordnung der Bauleitung.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Leistungsumfang insbesondere:\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 -\tab Einsatz von Hand- und Kleinger\'E4ten, z. B. \tab Freischneider, Motors\'E4ge, Motorhacke, R\'FCttelplatte, \tab Erdbohrer oder vergleichbare Ger\'E4te\par
            \plain\fs20 -\tab Einschlie\'DFlich Bedienpersonal\par
            \plain\fs20 -\tab Einschlie\'DFlich Betriebsstoffe, Wartung und \'FCblicher \tab Verschlei\'DFteile\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Abrechnung erfolgt ausschlie\'DFlich f\'FCr tats\'E4chlich angeordnete und nachgewiesene Einsatzzeiten.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdr\'FCckliche Anweisung der Bauleitung auszuf\'FChren und durch Arbeitsnachweise zu belegen.\par
            \pard\plain\plain\fs20\par
            \plain\fs20 Einschlie\'DFlich aller Nebenleistungen.\par
            }}
            [end]
            [Kurztext]Handgeräte/Kleingeräte einschließlich Bediener[end]
          #end[Beschreibung]
        #end[Position]
      #end[LVBereich]
    #end[LV]
  #end[Vergabe]
#end[GAEB]114|270